**浙江广通工程咨询有限公司关于嵊州市甘霖镇集镇内涝综合治理工程（二期）-机电设备及安装工程采购的澄清文件**

1. **项目情况：**

原招标项目编号：GTSZ-2023-CG030

原公告的招标项目名称：  嵊州市甘霖镇集镇内涝综合治理工程（二期）-机电设备及安装工程采购

首次公告日期：2023年9月05日

1. **澄清信息：**

澄清内容：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件正文 | 设备参数及技术要求 | 图纸 | 备注 |
| 1 | 采购清单：1.1立式弯管轴流泵：1600ZLB10-2.9  Hr=2.9m，D=1540mm | 1.2水泵水力性能要求  最大扬程:6.40m  设计扬程:2.90m  最小扬程:1.60m  单机设计流量:10 m/s | 图号“GLBZS-SG0101-05  型号为“1600ZLB10-2.80，  最高扬程:5.4m，  设计扬程:2.80m，  最低扬程:1.60m" |  |

**澄清内容（1）：**以招标文件和设备参数及技术要求为准。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件正文 | 设备参数及技术要求 | 图纸 | 备注 |
| 2 | / | P19，2.2.1起重机主要技术参数--起升机构起升高度: 20m | 图号“GLBZS-SG0101-05主/副钩起升高度:22m/24m |  |

**澄清内容（2）：**以设备参数及技术要求P19，2.2.1起重机主要技术参数--起升机构起升高度: 20m。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件正文 | 设备参数及技术要求 | 图纸 | 备注 |
| 3 | 采购清单 ：3.1,手电两用蝶阀“D941H-6 DN2250，PN1.0MPa”此型号为硬密封，密封面材质为合金钢 | 3.1“(1)蝶阀采用卧式、双偏心、橡胶软密封的手电两用型式； | / |  |

**澄清内容（3）：**以采购清单要求3.1,手电两用蝶阀“D941H-6 DN2250，PN1.0MPa”此型号为硬密封，密封面材质为合金钢为准。

**三、联系人：**

采购单位：嵊州市甘霖镇人民政府 联系人：俞工

联系电话：18969555739

代理单位：浙江广通工程咨询有限公司 联系人：玛丽

联系电话：13989537736

日期：2023年9月16日