建德市民政局殡仪馆（陵园）2025年办公

家具采购项目

招标文件

**（电子招投标）**

编号:JD2025BJ-024

建德市民政局

杭州市公共资源交易中心建德分中心

二〇二五年六月十八日

**目 录**

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 采购需求

第四部分 评标办法

第五部分 拟签订的合同文本

第六部分 应提交的有关格式范例

**第一部分 招标公告**

项目概况

建德市民政局殡仪馆（陵园）2025年办公家具采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（[https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年7月23日9点30分00秒](https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于202%20年%20月%20日%20点%20分00秒)（北京时间）前递交（上传）投标文件。

**一、项目基本情况**

**项目编号：**JD2025BJ-024

**项目名称：**建德市民政局殡仪馆（陵园）2025年办公家具采购项目

**预算金额（元）：1350000.00**

**最高限价（元）：1350000.00**

**采购需求：**建德市民政局殡仪馆（陵园）2025年办公家具采购项目，具体要求详见招标文件第三部分采购需求。

**合同履约期限：**甲方下达进场通知后30日历天内送达并安装调试完成。

**本项目接受联合体投标：**🞎**是；**🗹**否**。

**二、****申请人的资格要求：**

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

🞎无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

🗹专门面向中小企业

🗹货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到%，其中小微企业合同金额应当达到%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到% ，其中小微企业合同金额应当达到% ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：无；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**三、获取招标文件**

**时间：**/至2025年7月23日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

**地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**方式：**供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

**售价（元）：**0

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

**提交投标文件截止时间：** 2025年7月23日9点30分00秒（北京时间）

**投标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**开标时间：**2025年7月23日9点30分00秒

**开标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

**七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名 称：建德市民政局

地 址：建德市新衢路39号

传 真：/

项目联系人（询问）：洪杨欣

项目联系方式（询问）：0571-64702671

质疑联系人：翁志芳

质疑联系方式：0571-64587100

2.采购代理机构信息

名 称：杭州市公共资源交易中心建德分中心

地 址：建德市洋溪街道新安江路399号（原建德市客运中心）

传 真：/

项目联系人（询问）：王雪凤

项目联系方式（询问）：0571-89608254

质疑联系人：邵璐

质疑联系方式：0571-89608253

3.**同级政府采购监督管理部门：**

名 称：建德市财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地 址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

传 真： /

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-87227671,0571-87800218

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

**第二部分 投标人须知**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| 1 | **项目属性与核心产品** | 货物类，单一产品或核心产品为：三人位等候椅、衣柜。 |
| 2 | **采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业** | （1）标的：发言台，属于 工业 行业；  （2）标的：办公桌，属于 工业 行业；  （3）标的：弓形椅，属于 工业 行业；  （4）标的：三人位沙发，属于 工业 行业；  （5）标的：单人位沙发，属于 工业 行业；  （6）标的：茶几，属于 工业 行业；  （7）标的：茶几，属于 工业 行业；  （8）标的：茶水柜，属于 工业 行业；  （9）标的：茶水柜，属于 工业 行业；  （10）标的：二门更衣柜，属于 工业 行业；  （11）标的：羽毛球地胶垫（含球网）），属于 工业 行业；  （12）标的：三人位等候椅，属于 工业 行业；  （13）标的：两人位等候椅，属于 工业 行业；  （14）标的：文件柜（钢制），属于 工业 行业；  （15）标的：转椅，属于 工业 行业；  （16）标的：接待椅，属于 工业 行业；  （17）标的：前台台面，属于 工业 行业；  （18）标的：休闲洽谈桌，属于 工业 行业；  （19）标的：休闲椅，属于 工业 行业；  （20）标的：换鞋凳，属于 工业 行业；  （21）标的：器械柜，属于 工业 行业；  （22）标的：书柜，属于 工业 行业；  （23）标的：书柜，属于 工业 行业；  （24）标的：办公桌，属于 工业 行业；  （25）标的：不锈钢摆台，属于 工业 行业；  （26）标的：工具台带挂板，属于 工业 行业；  （27）标的：实木供台，属于 工业 行业；  （28）标的：实木三人位沙发，属于 工业 行业；  （29）标的：实木单人位沙发，属于 工业 行业；  （30）标的：茶几，属于 工业 行业；  （31）标的：茶水柜，属于 工业 行业；  （32）标的：实木桌（含四个抽屉），属于 工业 行业；  （33）标的：实木椅，属于 工业 行业；  （34）标的：1.2m床（含床垫一张、床头柜一个），属于 工业 行业；  （35）标的：木质三人位沙发（带垫子），属于 工业 行业；  （36）标的：木质单人位沙发（带垫子），属于 工业 行业；  （37）标的：茶几，属于 工业 行业；  （38）标的：1.5m床（含床垫一张、床头柜一个），属于 工业 行业；  （39）标的：写字桌，属于 工业 行业；  （40）标的：休闲椅，属于 工业 行业；  （41）标的：电视柜，属于 工业 行业；  （42）标的：餐桌，属于 工业 行业；  （43）标的：餐椅，属于 工业 行业；  （44）标的：圆桌，属于 工业 行业；  （45）标的：餐椅，属于 工业 行业；  （46）标的：长条桌，属于 工业 行业；  （47）标的：长条凳，属于 工业 行业；  （48）标的：10人圆桌，属于 工业 行业；  （49）标的：1.5m床（含床垫一张、床头柜一个），属于 工业 行业；  （42）标的：电子仿真蜡烛，属于 工业 行业；  （43）标的：电子仿真香炉，属于 工业 行业；  （44）标的：高压水泵，属于 工业 行业；  （45）标的：水晶棺，属于 工业 行业；  （46）标的：大型瞻仰台，属于 工业 行业；  （47）标的：中型瞻仰台，属于 工业 行业；  （48）标的：三门大冰柜，属于 工业 行业；  （49）标的：电动液压升降车，属于 工业 行业；  （50）标的：双排风清洗台，属于 工业 行业；  （51）标的：电子仿真蜡烛，属于 工业 行业；  （50）标的：写字桌，属于 工业 行业；  （51）标的：休闲椅，属于 工业 行业；  （52）标的：单门衣柜，属于 工业 行业；  （53）标的：1.8m床（含床垫一张、床头柜一个），属于 工业 行业；  （54）标的：木质三人位沙发（含软包），属于 工业 行业；  （55）标的：木质单人位沙发（含软包），属于 工业 行业；  （56）标的：茶几，属于 工业 行业；  （57）标的：电视柜，属于 工业 行业；  （58）标的：衣柜，属于 工业 行业；  （59）标的：洗衣台含三角阀+水龙头，属于 工业 行业；  （60）标的：消控桌，属于 工业 行业；  （61）标的：台球桌，属于 工业 行业；  （62）标的：乒乓球桌，属于 工业 行业；  （63）标的：办公桌，属于 工业 行业；  （64）标的：办公椅，属于 工业 行业；  （65）标的：休息室三人位沙发，属于 工业 行业；  （66）标的：会议桌，属于 工业 行业；  （67）标的：会议椅，属于 工业 行业；  （68）标的：条桌，属于 工业 行业；  （69）标的：会议椅，属于 工业 行业；  （70）标的：手摇密集架，属于 工业 行业；  （71）标的：开水机，属于 工业 行业；  （72）标的：开水机，属于 工业 行业；  （73）标的：货架，属于 工业 行业；  （74）标的：展示柜，属于 工业 行业；  （75）标的：展示高柜，属于 工业 行业；  （76）标的：展示矮柜，属于 工业 行业；  （77）标的：方几，属于 工业 行业； |
| 3 | **是否允许采购进口产品** | 🗹本项目不允许采购进口产品。  ☐可以就采购进口产品。 |
| 4 | **分包** | ☐A同意将非主体、非关键性的工作分包。   B不同意分包。  注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | **开标前答疑会或现场考察** | 🗹A不组织。如投标人认为需要踏勘现场的需自行组织前往，投标人不得以未获取足够的投标相关资料、现场安装条件、等任何理由对本项目提出异议。  🞎B组织。 |
| 6 | **样品提供** | 🞎A不要求提供。  🗹B要求提供，  （1）样品：三人位等候椅（样品提供单人位）、床头柜、床垫小样；  （2）样品制作的标准和要求：详见评标办法；  （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法；  （4）是否需要随样品提交检测报告：🗹否；☐是，检测机构的要求：；检测内容：。  （5）提供样品的时间：2025年7月23日9时30分前；地点：建德市洋溪街道新安江路399号(原建德市客运中心）二楼2056办公室；联系人：邵璐，联系电话：0571-89608253。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。  (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。  （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | **方案讲解演示** | A不组织。  ☐B组织。  （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。  （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式：  方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。  方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。  注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | **投标人应当提供的资格、资信证明文件** | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。  投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | **节能产品、环境标志产品** | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | **报价要求** | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。**投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。**投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。**提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。**  **投标报价出现下列情形的，投标无效：**  **投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；**  **投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;**  **报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;**  **投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。** |
| 11 | **中小企业信用融资** | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。具体可咨询建德市财政局采购办，联系电话：0571-89606885. |
| 12 | **备份投标文件送达地点和签收人员** | 备份投标文件送达地点：浙江省杭州市建德市洋溪街道新安江路399号（原建德市客运中心）二楼2056；备份投标文件签收人员联系电话：邵璐 0571-89608254。**采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。** |
| 13 | **采购代理服务费** | A本项目不收取采购代理服务费。  ☐B本项目收取采购代理服务费。响应总报价应包含采购服务费，采购服务费按收费标准（货物类）计取，人民币元整（¥：元），由成交供应商在领取成交通知书时支付给采购代理公司。 |
| 14 | **特别说明** | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
| ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。  🗹联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |

**前附表**

**一、总则**

**1. 适用范围**

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

**3.采购项目需要落实的政府采购政策**

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。**▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。**

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。**4. 询问、质疑、投诉**

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

　　4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　4.3.3.4事实依据；

　　4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

**二、招标文件的构成、澄清、修改**

**5．招标文件的构成**

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**6. 招标文件的澄清、修改**

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**三、投标**

**7. 招标文件的获取**

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

**8.开标前答疑会或现场考察**

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

**9.投标保证金**

本项目不需缴纳投标保证金。

**10. 投标文件的语言**

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**11. 投标文件的组成**

11.1**资格文件**：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3**报价文件：**

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

**投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；**

**投标人提供虚假材料投标的，投标无效。**

**12. 投标文件的编制**

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

**13.投标文件的签署、盖章**

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。**▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效**。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回**

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

**15.备份投标文件**

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，**但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。**

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。**不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。**

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

**15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。**

**16.投标文件的无效处理**

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

**17.投标有效期**

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲**投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。**

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

**四、开标、资格审查与信用信息查询**

**18.开标**

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

　18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

　18.3**投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。**

**19、资格审查**

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

**20、信用信息查询**

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**五、评标**

**21.**评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。**详见招标文件第四部分评标办法。**

**六、定 标**

**22. 确定中标供应商**

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

**23. 中标通知与中标结果公告**

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

**七、合同授予**

**24.** 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

**25. 合同的签订**

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

**26. 履约保证金**

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

**八、电子交易活动的中止**

**28. 电子交易活动的中止。**采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**九、验收**

**30.验收**

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

1. **采购需求**

# 一、采购内容及数量：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **主要服务技术要求** | **单位** | **数量** | **预算总价**  **（元）** | **备注** |
| 1 | **建德市民政局殡仪馆（陵园）2025年办公家具采购项目** | 详见“二、采购清单及技术参数” | 批 | 1 | **1350000.00** |  |
| **最高限价：人民币（大写）：人民币壹佰叁拾伍万元整（¥：1350000.00元）** | | | | | | |

**备注：本项目金额包括本项目设备的设计、制作、供货、包装、装卸运输、安装调试、水电改造、备品备件、设备辅料、专用工具、保险、培训、税金、检测、验收、辅助工作、老殡仪馆档案馆密集架的拆装搬运工作及售后服务等完成本项目的所有费用。本项目为交钥匙工程，如果中标单位在施工过程中，为确保设备正常运行，需要额外增加桥架、管材、线缆、现场改造以及其他配套设施，这些额外措施所产生的费用均已包含在总价内，由中标单位自行解决。招标附件及现场踏勘（如需）所获取的工程资料（包括但不限于图纸、现场布线情况等）仅供参考，实际以现场施工及采购人要求为准。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **办公家具清单** | | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **参考图片** | **规格（mm）(±5mm）** | **数量** | **单位** | **单价** | **金额** | **材质说明** |
| 1 | 发言台 |  | 600\*500\*1180 | 3 | 套 | 1000 | 3000 | 采用优质木皮，厚度≥0.6mm，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，甲醛释放量≤0.5mg/L，单板含水率3%～8%，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。其他未明列技术要求需符合GB 18584-2001；GB/T 13010-2020国标；  采用优质高密度纤维板，无油污、斑点或异物，无边角缺损，内结合强度，表面结合强度均符合要求：理化性能（密度≥0.85g/cm³，含水率3%～8%，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤3%，垂直板面握螺钉力板边≥1300N，垂直板面握螺钉力板面≥1500N）甲醛释放量≤0.03mg/m³，总挥发性有机化合物符合国家相关标准（如有），防霉菌等级0级或1级。符合GB/T 31765-2015；GB/T 17657-2022；GB/T 39600-2021；GB 18580-2017；JC/T 2039-2010标准；  采用优质实木封边条，厚度≥3mm，含水率8%～11%，甲醛释放量≤0.5mg/L，抗菌性能（抑菌率）≥99.5%。且符合QB/T 4463-2013、QB/T 4371-2012检测标准；  采用优质环保油漆，有害物质限量（VOC含量≤5g/L，总铅含量≤2mg/kg，镉含量≤2mg/kg，铬含量≤2mg/kg，汞含量≤2mg/kg，苯含量≤0.1%，甲醛含量≤10mg/kg，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤5%，多环芳烃总和含量≤1mg/kg，）符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准； 选用优质环保胶，游离甲醛≤0.5g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，卤代烃≤0.1g/kg。且符合GB 18583-2008；HJ 2541-2016标准；  五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件。 |
| 2 | 办公桌 |  | 1600W×750D×760H | 41 | 张 | 1400 | 57400 | 采用优质木皮，厚度≥0.6mm，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，甲醛释放量≤0.5mg/L，单板含水率3%～8%，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。符合GB 18584-2001；GB/T 13010-2020标准；  ★采用优质高密度纤维板（桌面厚度≥40mm.柜体侧板≥18mm），无油污、斑点或异物，无边角缺损，内结合强度，表面结合强度均符合要求，理化性能（密度≥0.85g/cm³，含水率3%～8%，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤3%，垂直板面握螺钉力板边≥1300N，垂直板面握螺钉力板面≥1500N）符合要求，甲醛释放量≤0.03mg/m³，总挥发性有机化合物符合国家相关标准要求（如有），防霉菌等级0级或1级。符合GB/T 31765-2015；GB/T 17657-2022；GB/T 39600-2021；GB 18580-2017；JC/T 2039-2010标准；  采用优质实木封边条，厚度≥3mm，含水率8%～11%，甲醛释放量≤0.5mg/L，抗菌性能（抑菌率）≥99.5%。且符合QB/T 4463-2013、QB/T 4371-2012检测标准；  ★采用优质环保油漆，有害物质限量（VOC含量，总铅含量，镉含量，铬含量，汞含量，苯含量，甲醛含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量）符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准；  选用优质环保胶，游离甲醛≤0.5g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，卤代烃≤0.1g/kg。且符合GB 18583-2008；HJ 2541-2016标准；  五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件。  采用优质铰链，中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。符合QB/T 2189-2013；GB/T 10125 -2021； QB/T 3832-1999 检测标准；  采用优质导轨，中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格。符合GB/T 10125-2021；QB/T 3832- 1999； QB/T 2454-2013检测标准； |
| 3 | 弓形椅 |  | 585\*595\*965 | 66 | 张 | 350 | 23100 | ★选用优质网布，甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料未检出，抗菌性能（抑菌率）≥99%，防霉等级0级或1级，符合GB 18401-2010；GB/T 31713-2015；GB/T 24346-2009﹔GB 17927.1-2011﹔FZ/T 62011.3-2016检测标准；  采用优质阻燃高弹海绵，回弹率≥50%，拉伸强度≥150KPa，伸长率≥168%，撕裂强度≥4.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥145KPa，密度≥50kg/m³，甲醛释放量≤0.03mg/m²h，TVOC≤0.05mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅰ级，抗菌性能（抑菌率）≥95%。符合GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011、HJ 2547-2016、QB/T 4371-2012检测标准； 采用优质弓形脚，乙酸盐雾试验≥220h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级。符合GB/T 10125 -2021；QB/T 3832-1999检测标准； |
| 4 | 三人位沙发 |  | 2000W×820D×820H | 4 | 张 | 2000 | 8000 | 选用优质环保皮（西皮）或真皮材质，摩擦色牢度，禁用偶氮燃料，抗菌性、防霉性、抗引燃特性符合要求，符合GB/T 16799-2018；QB/T 4199-2011﹔QB/t4371-2012,GB17927.1-2011标准。  采用优质阻燃高弹海绵，长度、宽度极限偏差检测合格，厚度极限偏差检测合格，物理力学性能：回弹率≥50%，拉伸强度≥150KPa，伸长率≥168%，撕裂强度≥4.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥145KPa，密度≥50kg/m³，甲醛释放量≤0.03mg/m²h，TVOC≤0.05mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅰ级，抗菌性能（抑菌率）≥95%。符合QB/T 2280-2016、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011、HJ 2547-2016、QB/T 4371-2012标准；  框架：采用优质实木框架，木材含水率3%～10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。  采用优质实木扶手，木材含水率3%～10%，抗弯强度≥80MPa，甲醛释放量≤0.5mg/L，挥发性有机化合物≤20㎍/m³，抗菌性能（抑菌率）≥99%，防霉菌等级0级或1级。  采用优质环保油漆，有害物质限量（VOC含量，总铅含量，镉含量，铬含量，汞含量，苯含量，甲醛含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量）符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准； |
| 5 | 单人位沙发 |  | 1000W×820D×820H | 8 | 张 | 1000 | 8000 | 选用优质环保皮（西皮）真皮材质，摩擦色牢度，禁用偶氮燃料，抗菌性、防霉性、抗引燃特性符合要求，符合GB/T 16799-2018；QB/T 4199-2011﹔QB/t4371-2012,GB17927.1-2011标准。  采用优质阻燃高弹海绵，长度、宽度极限偏差检测合格，厚度极限偏差检测合格，物理力学性能：回弹率≥50%，拉伸强度≥150KPa，伸长率≥168%，撕裂强度≥4.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥145KPa，密度≥50kg/m³，甲醛释放量≤0.03mg/m²h，TVOC≤0.05mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅰ级，抗菌性能（抑菌率）≥95%。符合QB/T 2280-2016、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011、HJ 2547-2016、QB/T 4371-2012标准；  框架：采用优质实木框架，木材含水率3%～10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。  采用优质实木扶手，木材含水率3%～10%，抗弯强度≥80MPa，甲醛释放量≤0.5mg/L，挥发性有机化合物≤20㎍/m³，抗菌性能（抑菌率）≥99%，防霉菌等级0级或1级。  采用优质环保油漆，有害物质限量（VOC含量，总铅含量，镉含量，铬含量，汞含量，苯含量，甲醛含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量）符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准； |
| 6 | 茶几 |  | 1200W×600D×450H | 4 | 张 | 450 | 1800 | 采用优质木皮，厚度≥0.6mm，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，甲醛释放量≤0.5mg/L，单板含水率3%～8%，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。符合GB 18584-2001；GB/T 13010-2020标准； 采用优质高密度纤维板，无油污、斑点或异物，无边角缺损，内结合强度，表面结合强度均符合要求，理化性能（密度≥0.85g/cm³，含水率3%～8%，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤3%，垂直板面握螺钉力板边≥1300N，垂直板面握螺钉力板面≥1500N）符合要求，甲醛释放量≤0.03mg/m³，总挥发性有机化合物符合检测要求，防霉菌等级0级或1级。符合GB/T 31765-2015；GB/T 17657-2022；GB/T 39600-2021；GB 18580-2017；JC/T 2039-2010标准； 采用优质实木封边条，厚度≥3mm，含水率8%～11%，甲醛释放量≤0.5mg/L，抗菌性能（抑菌率）≥99.5%。且符合QB/T 4463-2013、QB/T 4371-2012检测标准；  采用优质环保油漆，有害物质限量（VOC含量，总铅含量，镉含量，铬含量，汞含量，苯含量，甲醛含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量）符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准；  选用优质环保胶，游离甲醛≤0.5g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，卤代烃≤0.1g/kg。且符合GB 18583-2008；HJ 2541-2016标准；  五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件。 |
| 7 | 茶几 | 1743396377270 | 1200\*600\*480 | 3 | 张 | 450 | 1350 | 采用优质木皮，厚度≥0.6mm，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，甲醛释放量≤0.5mg/L，单板含水率3%～8%，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。符合GB 18584-2001；GB/T 13010-2020标准； 采用优质高密度纤维板(茶几面厚度做斜边工艺，厚度≥30mm)，无油污、斑点或异物，无边角缺损，内结合强度，表面结合强度均符合要求，理化性能（密度≥0.85g/cm³，含水率3%～8%，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤3%，垂直板面握螺钉力板边≥1300N，垂直板面握螺钉力板面≥1500N）符合要求，甲醛释放量≤0.03mg/m³，总挥发性有机化合物符合检测要求，防霉菌等级0级或1级。符合GB/T 31765-2015；GB/T 17657-2022；GB/T 39600-2021；GB 18580-2017；JC/T 2039-2010标准； 采用优质实木封边条，厚度≥3mm，含水率8%～11%，甲醛释放量≤0.5mg/L，抗菌性能（抑菌率）≥99.5%。且符合QB/T 4463-2013、QB/T 4371-2012检测标准；  采用优质环保水性油漆，环保品牌水性面漆及底漆（开放漆工艺）符合GB 18581-2020； GB/T 1741 -2020； GB/T 6739 -2006； GB/T 23999 -2009； HJ 2537-2014 检测标准；VOC含量≤5g/L，甲醛含量≤5mg/kg，总铅含量≤1mg/kg，镉含量≤1mg/kg，铬含量≤1mg/kg，汞含量≤1mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)≤20mg/kg，苯系物总和含量≤20mg/kg,烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤10mg/kg,耐霉菌性等级1级或0级，附着力0级，漆膜硬度3H，卤代烃未检出。  五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件。  采用优质铰链，中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。符合QB/T 2189-2013；GB/T 10125 -2021； QB/T 3832-1999 检测标准；  采用优质导轨，中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格。符合GB/T 10125-2021；QB/T 3832- 1999； QB/T 2454-2013检测标准； |
| 8 | 茶水柜 |  | 800W×400D×850H | 7 | 张 | 450 | 3150 | 采用优质木皮，厚度≥0.6mm，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，甲醛释放量≤0.5mg/L，单板含水率3%～8%，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。符合GB 18584-2001；GB/T 13010-2020标准； 采用优质高密度纤维板，无油污、斑点或异物，无边角缺损，内结合强度，表面结合强度均符合要求，理化性能（密度≥0.85g/cm³，含水率3%～8%，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤3%，垂直板面握螺钉力板边≥1300N，垂直板面握螺钉力板面≥1500N）符合要求，甲醛释放量≤0.03mg/m³，总挥发性有机化合物符合检测要求，防霉菌等级0级或1级。符合GB/T 31765-2015；GB/T 17657-2022；GB/T 39600-2021；GB 18580-2017；JC/T 2039-2010标准； 采用优质实木封边条，厚度≥3mm，含水率8%～11%，甲醛释放量≤0.5mg/L，抗菌性能（抑菌率）≥99.5%。且符合QB/T 4463-2013、QB/T 4371-2012检测标准；  采用优质环保油漆，有害物质限量（VOC含量，总铅含量，镉含量，铬含量，汞含量，苯含量，甲醛含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量）符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准；  选用优质环保胶，游离甲醛≤0.5g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，卤代烃≤0.1g/kg。且符合GB 18583-2008；HJ 2541-2016标准；  五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件。  采用优质铰链，中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。符合QB/T 2189-2013；GB/T 10125 -2021； QB/T 3832-1999 检测标准；  采用优质导轨，中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格。符合GB/T 10125-2021；QB/T 3832- 1999； QB/T 2454-2013检测标准； |
| 9 | 茶水柜 | 1743396251576 | 800\*400\*800 | 3 | 张 | 450 | 1350 | 采用优质木皮，厚度≥0.6mm，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，甲醛释放量≤0.5mg/L，单板含水率3%～8%，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。符合GB 18584-2001；GB/T 13010-2020标准； 采用优质高密度纤维板，无油污、斑点或异物，无边角缺损，内结合强度，表面结合强度均符合要求，理化性能（密度≥0.85g/cm³，含水率3%～8%，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤3%，垂直板面握螺钉力板边≥1300N，垂直板面握螺钉力板面≥1500N）符合要求，甲醛释放量≤0.03mg/m³，总挥发性有机化合物符合检测要求，防霉菌等级0级或1级。符合GB/T 31765-2015；GB/T 17657-2022；GB/T 39600-2021；GB 18580-2017；JC/T 2039-2010标准；  采用优质实木封边条，厚度≥3mm，含水率8%～11%，甲醛释放量≤0.5mg/L，抗菌性能（抑菌率）≥99.5%。且符合QB/T 4463-2013、QB/T 4371-2012检测标准； 采用优质环保水性油漆，环保品牌水性面漆及底漆（开放漆工艺）符合GB 18581-2020； GB/T 1741 -2020； GB/T 6739 -2006； GB/T 23999 -2009； HJ 2537-2014 检测标准；VOC含量≤5g/L，甲醛含量≤5mg/kg，总铅含量≤1mg/kg，镉含量≤1mg/kg，铬含量≤1mg/kg，汞含量≤1mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)≤20mg/kg，苯系物总和含量≤20mg/kg,烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤10mg/kg,耐霉菌性等级1级或0级，附着力0级，漆膜硬度3H，卤代烃未检出。  五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件。  采用优质铰链，中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。符合QB/T 2189-2013；GB/T 10125 -2021； QB/T 3832-1999 检测标准；  采用优质导轨，中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格。符合GB/T 10125-2021；QB/T 3832- 1999； QB/T 2454-2013检测标准； |
| 10 | 二门更衣柜 | 84d208e4e8949bafcd1919818ba389b2 | 900(W)\*500(D)\*1850(H) | 30 | 套 | 600 | 18000 | 采用优质碳钢，表面静电喷涂，板材厚度大于等于1.2mm，上中下三层设计，带挂衣杆，单层承重不小于30KG，带锁， |
| 11 | 羽毛球地胶垫（含球网）） | ffacd293c93d4c9c71e61e7ed810371e | 108㎡ | 1 | 套 | 10000 | 10000 | 厚度大于等于4.5mm,外层：透明防污层、第二层：水晶砂纹理层第三层：高强度耐磨层，双层玻璃纤维，高弹发泡层，具有优异的缓震性，网柱采用优质钢管壁厚大于等于3.5mm，尼龙滚轮，重量大于等于80KG/副，球网采用高密度精小网眼，胶垫及网柱尺寸需符合国际羽联双打场地尺寸标准 |
| 12 | 三人位等候椅 |  | 1630\*650\*860 | 96 | 张 | 1600 | 153600 | 1. 椅座和椅背：灰色，★主要材质为“聚氨基甲酸酯”共聚合物（英文缩写PU）坐背板，模具内一体成型，邻苯二甲酸酯（6项）、重金属（4项）未检出 2. 产品具有耐用坚固，有良好的耐油性，耐老化，耐霉菌，耐磨性，环保无毒等性能优点。连体座椅背PU，椅座椅背内层材质：采用1.5mm优质冷斩钢板，。座背板两边支架使用6.0mm优质冷轧方钢。外部采用100%纯高密度聚氨酯（PU)全部包裹（即椅座和椅背造型上无外露钢架），连体座背PU面，椅座及椅背内不填充其它物质。椅座及椅背应该按照人体维度设计，坐感舒适。  2、 扶手与椅脚：采用优质铝合金压铸成型，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理。扶手位呈四边形密封形状，线条感强，调节脚垫为黑色优质PP脚垫，与地面接触无响声，沉稳大方，具有保护地面用途。  3、承重横梁：采用端面直径不小于80mm、厚度不小于2.0mm六角形钢管，结构厚重，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理，承载力好，美观大方，表面平整光滑，不能有凹凸不平导致容易藏尘藏灰的现像发生。  4、整套安全性能好，结构稳定，五金部分皆由高品质部件组成，外皮和内芯层均由高密度聚氨酯PU材料通过模具一次发泡成型，具有良好的坐感，有良好的减震作用，不易使人（尤其是老人孕妇小孩）受伤。分子结构紧密，耐用耐磨，防水防菌易清洁。  5、三人位座椅尺寸：1790\*650\*860mm（±5mm），各部位的尺寸如下：座椅的中心之间宽度：580mm（±5mm）；座椅宽度520mm（±5mm），座椅深度460mm（±5mm）, 座椅离地面高度：420mm（±5mm）。 |
| 13 | 两人位等候椅 |  | 1100\*650\*860 | 12 | 张 | 1500 | 18000 | 椅座和椅背：灰色，主要材质为“聚氨基甲酸酯”共聚合物（英文缩写PU），模具内一体成型，产品具有耐用坚固，有良好的耐油性，耐老化，耐霉菌，耐磨性，环保无毒等性能优点。连体座椅背PU，椅座椅背内层材质：采用1.5mm优质冷斩钢板，。座背板两边支架使用6.0mm优质冷轧方钢。外部采用100%纯高密度聚氨酯（PU)全部包裹（即椅座和椅背造型上无外露钢架），连体座背PU面，椅座及椅背内不填充其它物质。椅座及椅背应该按照人体维度设计，坐感舒适。  2、 扶手与椅脚：采用优质铝合金压铸成型，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理。扶手位呈四边形密封形状，线条感强，调节脚垫为黑色优质PP脚垫，与地面接触无响声，沉稳大方，具有保护地面用途。  3、承重横梁：采用端面直径不小于80mm、厚度不小于2.0mm六角形钢管，结构厚重，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理，承载力好，美观大方，表面平整光滑，不能有凹凸不平导致容易藏尘藏灰的现像发生。  4、整套安全性能好，结构稳定，五金部分皆由高品质部件组成，外皮和内芯层均由高密度聚氨酯PU材料通过模具一次发泡成型，具有良好的坐感，有良好的减震作用，不易使人（尤其是老人孕妇小孩）受伤。分子结构紧密，耐用耐磨，防水防菌易清洁。  5、三人位座椅尺寸：1790\*650\*860mm（±5mm），各部位的尺寸如下：座椅的中心之间宽度：580mm（±5mm）；座椅宽度520mm（±5mm），座椅深度460mm（±5mm）, 座椅离地面高度：420mm（±5mm）。 |
| 14 | 文件柜（钢制） |  | 800W\*400D\*2000H | 7 | 套 | 950 | 6650 | 基材：采用优质品牌厚度0,8m以上冷轧钢板，冷轧钢板符合QB/T 3832-1999、GB/T 10125-2021、GB/T 1741-2020 标准，乙酸盐雾试验（AASS）≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级为10级；耐霉菌等级为0级。  表面处理：采用优质粉末，高压静电喷塑前经过13道前期处理，无甲醛释放量，各零部件（含搁板、挂板、顶板、脚板等）、组合件表面应光滑、平整，表光泽度为60%～70%，耐冲击力大于60kg/cm²，没有尖角、划口、凸起；涂膜厚度60-70um色泽应一致，漆面均匀光亮、无任何流漆划伤。 |
| 15 | 转椅 |  | 585\*595\*965 | 6 | 张 | 350 | 2100 | 选用优质网布，符合GB 18401-2010；GB/T 31713-2015；GB/T 24346-2009﹔GB 17927.1-2011﹔FZ/T 62011.3-2016标准；甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料未检出，抗菌性能（抑菌率）≥99%，防霉等级0级或1级，沾色-聚酯纤维≥4级。  采用优质阻燃高弹海绵，符合QB/T 2280-2016、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011、HJ 2547-2016、QB/T 4371-2012标准；长度、宽度极限偏差检测合格，厚度极限偏差检测合格，物理力学性能：回弹率≥50%，拉伸强度≥150KPa，伸长率≥168%，撕裂强度≥4.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥145KPa，密度≥50kg/m³，甲醛释放量≤0.03mg/m²h，TVOC≤0.05mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅰ级，抗菌性能（抑菌率）≥95%。  采用优质气压棒，符合GB/T 29525-2013；QB/T 2280-2016标准；金属件镀层应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、毛刺、花斑（不包括镀彩锌）和划痕。气弹簧的启动力应小于1.5F3，气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移。  采用优质转椅底盘，符合GB/T 10125-2021、QB/T 3832- 1999标准；乙酸盐雾试验连续喷雾≥18h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级。  采用优质尼龙五星脚，符合GB 28481-2012、GB/T 32487-2016 、GB/T 31402 -2015、GB/T 35607-2017标准； 邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%；重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出；产品有害物质甲醛释放量≤0.01mg/m3；抗菌性能（金黄色葡萄球菌）抗菌性能值达到3.0。  采用优质脚轮， 符合QB/T 4765-2014； GB 28481-2012 ；GB/T 16422.3-2022；GB/T 35607-2017标准；脚轮的轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷。抗冲击性、导电性、动载荷、滚动阻力检测合格，实验室光源暴露试验：荧光紫外灯4-5级。产品有害物质（铅、汞）≤1mg/kg。 |
| 16 | 接待椅 |  | 580\*600\*880 | 6 | 张 | 350 | 2100 | ·2\*2优质硬网 ·铝合金抛光电镀边条、扶手、U型托 ·Φ38 40#黑色静止杆 ·∮330铝合金牙签脚 ·铝合金电镀四星固定脚 |
| 17 | 前台台面 | / | 17500\*15\*860（具体尺寸以现场实际需求为准） | 17.5 | 米 | 400 | 7000 | 材质为人造石，抗弯曲性能>40MPa，耐污染性≤60，冲击韧性>6.0，内照射指数≤0.5，外照射指数≤0.5(JC/T 908-2013《人造石》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》);表面抗菌率99.9%(GB/T 31402-2015《塑料 塑料表面抗菌性能试验方法》具体造型/形状及尺寸、做法需配合使用现场进行确定， |
| 18 | 休闲洽谈桌 |  | 700W\*700D\*750H | 8 | 张 | 500 | 4000 | 基材：采用大理石。 五金：采用优质不锈钢拉丝底座五金； |
| 19 | 休闲椅 |  | 560\*450\*910 | 16 | 张 | 350 | 5600 | 选用优质环保皮，摩擦色牢度，禁用偶氮燃料，抗菌性、防霉性、抗引燃特性符合要求，符合GB/T 16799-2018；QB/T 4199-2011﹔QB/t4371-2012,GB17927.1-2011标准  采用优质阻燃高弹海绵，长度、宽度极限偏差检测合格，厚度极限偏差检测合格，物理力学性能：回弹率≥50%，拉伸强度≥150KPa，伸长率≥168%，撕裂强度≥4.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥145KPa，密度≥50kg/m³，甲醛释放量≤0.03mg/m²h，TVOC≤0.05mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅰ级，抗菌性能（抑菌率）≥95%。符合QB/T 2280-2016、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011、HJ 2547-2016、QB/T 4371-2012标准；  弓形脚：采用优质弓形脚，符合GB/T 10125 -2021；QB/T 3832-1999；GB/T 35607-2017检测标准；喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；乙酸盐雾试验≥220h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；产品有害物质（铅、镉、汞、砷）未检出。 |
| 20 | 换鞋凳 |  | 1500\*400\*450 | 2 | 张 | 400 | 800 | 承重大于等于150kg,A级ABS（聚苯乙烯树脂）全新工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，防腐、防锈、防潮、环保耐用。 |
| 21 | 器械柜 |  | 1800\*900\*500/280 | 2 | 套 | 2000 | 4000 | 优质304不锈钢，防潮抗菌不锈钢材料厚度大于等于0.9mm。 |
| 22 | 书柜 |  | 800W\*400D\*2000H | 22 | 套 | 1500 | 33000 | 采用优质木皮，厚度≥0.6mm，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，甲醛释放量≤0.5mg/L，单板含水率3%～8%，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。符合GB 18584-2001；GB/T 13010-2020标准； 采用优质高密度纤维板，无油污、斑点或异物，无边角缺损，内结合强度，表面结合强度均符合要求，理化性能（密度≥0.85g/cm³，含水率3%～8%，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤3%，垂直板面握螺钉力板边≥1300N，垂直板面握螺钉力板面≥1500N）符合要求，甲醛释放量≤0.03mg/m³，总挥发性有机化合物符合检测要求，防霉菌等级0级或1级。符合GB/T 31765-2015；GB/T 17657-2022；GB/T 39600-2021；GB 18580-2017；JC/T 2039-2010标准；  采用优质实木封边条，厚度≥3mm，含水率8%～11%，甲醛释放量≤0.5mg/L，抗菌性能（抑菌率）≥99.5%。且符合QB/T 4463-2013、QB/T 4371-2012检测标准；  采用优质环保油漆，有害物质限量（VOC含量，总铅含量，镉含量，铬含量，汞含量，苯含量，甲醛含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量）符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准；  选用优质环保胶，游离甲醛≤0.5g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，卤代烃≤0.1g/kg。且符合GB 18583-2008；HJ 2541-2016标准； 五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件。  采用优质铰链，中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。符合QB/T 2189-2013；GB/T 10125 -2021； QB/T 3832-1999 检测标准； |
| 23 | 书柜 |  | 1350\*400\*2000 | 3 | 套 | 1500 | 4500 | 采用优质木皮，厚度≥0.6mm，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，甲醛释放量≤0.5mg/L，单板含水率3%～8%，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。符合GB 18584-2001；GB/T 13010-2020标准； 采用优质高密度纤维板，无油污、斑点或异物，无边角缺损，内结合强度，表面结合强度均符合要求，理化性能（密度≥0.85g/cm³，含水率3%～8%，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤3%，垂直板面握螺钉力板边≥1300N，垂直板面握螺钉力板面≥1500N）符合要求，甲醛释放量≤0.03mg/m³，总挥发性有机化合物符合检测要求，防霉菌等级0级或1级。  符合GB/T 31765-2015；GB/T 17657-2022；GB/T 39600-2021；GB 18580-2017；JC/T 2039-2010标准； 采用优质实木封边条，厚度≥3mm，含水率8%～11%，甲醛释放量≤0.5mg/L，抗菌性能（抑菌率）≥99.5%。且符合QB/T 4463-2013、QB/T 4371-2012检测标准；  采用优质环保水性油漆，环保品牌水性面漆及底漆（开放漆工艺）符合GB 18581-2020； GB/T 1741 -2020； GB/T 6739 -2006； GB/T 23999 -2009； HJ 2537-2014 检测标准；VOC含量≤5g/L，甲醛含量≤5mg/kg，总铅含量≤1mg/kg，镉含量≤1mg/kg，铬含量≤1mg/kg，汞含量≤1mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)≤20mg/kg，苯系物总和含量≤20mg/kg,烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤10mg/kg,耐霉菌性等级1级或0级，附着力0级，漆膜硬度3H，卤代烃未检出。  五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件。  采用优质铰链，中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。符合QB/T 2189-2013；GB/T 10125 -2021； QB/T 3832-1999 检测标准；  采用优质导轨，中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格。符合GB/T 10125-2021；QB/T 3832- 1999； QB/T 2454-2013检测标准； |
| 24 | 办公桌 |  | 1400W\*700D\*750H | 23 | 张 | 1400 | 32200 | 采用优质木皮，厚度≥0.6mm，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，甲醛释放量≤0.5mg/L，单板含水率3%～8%，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。符合GB 18584-2001；GB/T 13010-2020标准； 采用优质高密度纤维板（桌面厚度≥40mm.柜体侧板≥18mm），无油污、斑点或异物，无边角缺损，内结合强度，表面结合强度均符合要求，理化性能（密度≥0.85g/cm³，含水率3%～8%，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤3%，垂直板面握螺钉力板边≥1300N，垂直板面握螺钉力板面≥1500N）符合要求，甲醛释放量≤0.03mg/m³，总挥发性有机化合物符合检测要求，防霉菌等级0级或1级。符合GB/T 31765-2015；GB/T 17657-2022；GB/T 39600-2021；GB 18580-2017；JC/T 2039-2010标准；  采用优质实木封边条，厚度≥3mm，含水率8%～11%，甲醛释放量≤0.5mg/L，抗菌性能（抑菌率）≥99.5%。且符合QB/T 4463-2013、QB/T 4371-2012检测标准；  采用优质环保油漆，有害物质限量（VOC含量，总铅含量，镉含量，铬含量，汞含量，苯含量，甲醛含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量）符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准；  选用优质环保胶，游离甲醛≤0.5g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，卤代烃≤0.1g/kg。且符合GB 18583-2008；HJ 2541-2016标准；  五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件。  采用优质铰链，中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。符合QB/T 2189-2013；GB/T 10125 -2021； QB/T 3832-1999 检测标准；  采用优质导轨，中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格。符合GB/T 10125-2021；QB/T 3832- 1999； QB/T 2454-2013检测标准； |
| 25 | 不锈钢摆台 | 786eb0830de57ca7ceab50029e93299 | 50(L)\*40(W)\*80(H) | 9 | 张 | 370 | 3330 | 优质304不锈钢，防潮抗菌，材料厚度厚度：≥0.9mm |
| 26 | 工具台带挂板 |  | 1500mm\*750mm\*800mm | 2 | 套 | 2800 | 5600 | 桌面为不锈钢，桌子框架为冷轧钢厚度0.9mm，带绝缘垫、工具挂板及挂钩 |
| 27 | 实木供台 |  | 1800mm\*500mm\*800mm | 19 | 张 | 2000 | 38000 | 基材：采用优质白蜡木，木材含水率符合国标，木制件外观无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材、无树脂囊，甲醛释放量≤0.05mg/L。  采用优质环保油漆，符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准；VOC含量，总铅含量，镉含量，铬含量，汞含量，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)，苯含量，甲醛含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量，符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。。  五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。  ▲ 结构：榫卯结构 |
| 28 | 实木三人位沙发 |  | 1800\*790\*940mm | 17 | 张 | 1600 | 27200 | 采用优质橡胶木，符合GB 18584-2001；GB/T 16734-1997；GB/T 29894-2013；GB/T 1927.5-2021；JC/T 2039-2010；GB/T 1927.4-2021标准；总挥发性有机化合物未检出，可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP）未检出，木材含水率3%～10%，甲醛释放量≤0.1mg/L，气干密度、绝干密度均≥0.680g/cm³，外观要求不少于6项检测且检测合格，防霉菌等级0级或1级。  采用优质环保油漆，符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准；VOC含量，总铅含量，镉含量，铬含量，汞含量，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)，苯含量，甲醛含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量，符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。  五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。  ▲结构：榫卯结构 |
| 29 | 实木单人位沙发 |  | 800\*790\*940mm | 17 | 张 | 900 | 15300 | 采用优质橡胶木，符合GB 18584-2001；GB/T 16734-1997；GB/T 29894-2013；GB/T 1927.5-2021；JC/T 2039-2010；GB/T 1927.4-2021标准；总挥发性有机化合物未检出，可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP）未检出，木材含水率3%～10%，甲醛释放量≤0.1mg/L，气干密度、绝干密度均≥0.680g/cm³，外观要求不少于6项检测且检测合格，防霉菌等级0级或1级。  采用优质环保油漆，符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准；VOC含量，总铅含量，镉含量，铬含量，汞含量，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)，苯含量，甲醛含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量，符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。  ▲结构：榫卯结构 |
| 30 | 茶几 |  | 1280\*630\*460mm | 17 | 张 | 450 | 7650 | 采用优质橡胶木，符合GB 18584-2001；GB/T 16734-1997；GB/T 29894-2013；GB/T 1927.5-2021；JC/T 2039-2010；GB/T 1927.4-2021标准；总挥发性有机化合物未检出，可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP）未检出，木材含水率3%～10%，甲醛释放量≤0.1mg/L，气干密度、绝干密度均≥0.680g/cm³，外观要求不少于6项检测且检测合格，防霉菌等级0级或1级。  采用优质环保油漆，符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准；VOC含量，总铅含量，镉含量，铬含量，汞含量，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)，苯含量，甲醛含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量，符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。 五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |
| 31 | 茶水柜 |  | 600\*400\*885mm | 22 | 张 | 450 | 9900 | 采用优质橡胶木，符合GB 18584-2001；GB/T 16734-1997；GB/T 29894-2013；GB/T 1927.5-2021；JC/T 2039-2010；GB/T 1927.4-2021标准；总挥发性有机化合物未检出，可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP）未检出，木材含水率3%～10%，甲醛释放量≤0.1mg/L，气干密度、绝干密度均≥0.680g/cm³，外观要求不少于6项检测且检测合格，防霉菌等级0级或1级。  采用优质环保油漆，符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准；VOC含量，总铅含量，镉含量，铬含量，汞含量，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)，苯含量，甲醛含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量，符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。 五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |
| 32 | 实木桌（含四个抽屉） |  | 800\*800\*750 | 31 | 张 | 2000 | 62000 | 基材：采用优质白蜡木，木材含水率符合国标，木制件外观无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材、无树脂囊，甲醛释放量≤0.05mg/L。  油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准；VOC含量，总铅含量，镉含量，铬含量，汞含量，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)，苯含量，甲醛含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量，符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。 五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。  ▲ 结构：榫卯结构 |
| 33 | 实木椅 |  | 440\*420\*1000 | 88 | 张 | 550 | 48400 | 基材：采用优质白蜡木，木材含水率符合国标，木制件外观无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材、无树脂囊，甲醛释放量≤0.05mg/L。  油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准；VOC含量，总铅含量，镉含量，铬含量，汞含量，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)，苯含量，甲醛含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量，符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。  ▲ 结构：榫卯结构 |
| 34 | 1.2m床（含床垫一张、床头柜一个） |  | 1200\*2000\*970高 床头柜：45\*40\*50床垫：1200\*2000\*220 | 40 | 套 | 2000 | 80000 | 床：  ★采用优质橡胶木，符合GB 18584-2001；GB/T 16734-1997；GB/T 29894-2013；GB/T 1927.5-2021；JC/T 2039-2010；GB/T 1927.4-2021标准；总挥发性有机化合物未检出，可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP）未检出，木材含水率3%～10%，甲醛释放量≤0.1mg/L，气干密度、绝干密度均≥0.680g/cm³，外观要求不少于6项检测且检测合格，防霉菌等级0级或1级。  采用优质环保油漆，符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准；VOC含量，总铅含量，镉含量，铬含量，汞含量，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)，苯含量，甲醛含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量，符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。  五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 床垫：  面料采用高档亲肤羊绒面料，舒适层是天然乳胶和环保棕材质，抗菌仿螨，高碳锰钢弹簧，抗压力性能好，整体睡感软硬适中稍许偏硬。甲醛释放量≤0.05mg/m2·h，TVOC限量≤0.6 mg/m3 。  床头柜：  优质橡胶木，符合GB 18584-2001；GB/T 16734-1997；GB/T 29894-2013；GB/T 1927.5-2021；JC/T 2039-2010；GB/T 1927.4-2021标准；总挥发性有机化合物未检出，可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP）未检出，木材含水率3%～10%，甲醛释放量≤0.1mg/L，气干密度、绝干密度均≥0.680g/cm³，外观要求不少于6项检测且检测合格，防霉菌等级0级或1级。  采用优质环保油漆，符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准；VOC含量，总铅含量，镉含量，铬含量，汞含量，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)，苯含量，甲醛含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量，符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。  五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |
| 35 | 木质三人位沙发（带垫子） |  | 2150\*800\*860 | 2 | 张 | 1600 | 3200 | 采用优质橡胶木，符合GB 18584-2001；GB/T 16734-1997；GB/T 29894-2013；GB/T 1927.5-2021；JC/T 2039-2010；GB/T 1927.4-2021标准；总挥发性有机化合物未检出，可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP）未检出，木材含水率3%～10%，甲醛释放量≤0.1mg/L，气干密度、绝干密度均≥0.680g/cm³，外观要求不少于6项检测且检测合格，防霉菌等级0级或1级。  采用优质环保油漆，符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准；VOC含量，总铅含量，镉含量，铬含量，汞含量，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)，苯含量，甲醛含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量，符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。  五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |
| 36 | 木质单人位沙发（带垫子） |  | 850\*800\*860 | 4 | 张 | 1100 | 4400 | 采用优质橡胶木，符合GB 18584-2001；GB/T 16734-1997；GB/T 29894-2013；GB/T 1927.5-2021；JC/T 2039-2010；GB/T 1927.4-2021标准；总挥发性有机化合物未检出，可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP）未检出，木材含水率3%～10%，甲醛释放量≤0.1mg/L，气干密度、绝干密度均≥0.680g/cm³，外观要求不少于6项检测且检测合格，防霉菌等级0级或1级。  采用优质环保油漆，符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准；VOC含量，总铅含量，镉含量，铬含量，汞含量，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)，苯含量，甲醛含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量，符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。  五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |
| 37 | 茶几 |  | 1米3 | 2 | 张 | 450 | 900 | 采用优质橡胶木，符合GB 18584-2001；GB/T 16734-1997；GB/T 29894-2013；GB/T 1927.5-2021；JC/T 2039-2010；GB/T 1927.4-2021标准；总挥发性有机化合物未检出，可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP）未检出，木材含水率3%～10%，甲醛释放量≤0.1mg/L，气干密度、绝干密度均≥0.680g/cm³，外观要求不少于6项检测且检测合格，防霉菌等级0级或1级。  采用优质环保油漆，符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准；VOC含量，总铅含量，镉含量，铬含量，汞含量，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)，苯含量，甲醛含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量，符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。 五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |
| 38 | 1.5m床（含床垫一张、床头柜一个） |  | 1500\*2000\*970高 床头柜：45\*40\*50床垫：1500\*2000\*220 | 8 | 套 | 2150 | 17200 | 床：  采用优质橡胶木，符合GB 18584-2001；GB/T 16734-1997；GB/T 29894-2013；GB/T 1927.5-2021；JC/T 2039-2010；GB/T 1927.4-2021标准；总挥发性有机化合物未检出，可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP）未检出，木材含水率3%～10%，甲醛释放量≤0.1mg/L，气干密度、绝干密度均≥0.680g/cm³，外观要求不少于6项检测且检测合格，防霉菌等级0级或1级。  采用优质环保油漆，符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准；VOC含量，总铅含量，镉含量，铬含量，汞含量，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)，苯含量，甲醛含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量，符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。  五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 床垫：  面料采用高档亲肤羊绒面料，舒适层是天然乳胶和环保棕材质，抗菌仿螨，高碳锰钢弹簧，抗压力性能好，整体睡感软硬适中稍许偏硬。甲醛释放量≤0.05mg/m2·h，TVOC限量≤0.6 mg/m3 。 床头柜：  优质橡胶木，符合GB 18584-2001；GB/T 16734-1997；GB/T 29894-2013；GB/T 1927.5-2021；JC/T 2039-2010；GB/T 1927.4-2021标准；总挥发性有机化合物未检出，可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP）未检出，木材含水率3%～10%，甲醛释放量≤0.1mg/L，气干密度、绝干密度均≥0.680g/cm³，外观要求不少于6项检测且检测合格，防霉菌等级0级或1级。  采用优质环保油漆，符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准；VOC含量，总铅含量，镉含量，铬含量，汞含量，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)，苯含量，甲醛含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量，符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。  五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |
| 39 | 写字桌 |  | 1600\*550\*750 | 8 | 张 | 1200 | 9600 | 采用优质橡胶木，符合GB 18584-2001；GB/T 16734-1997；GB/T 29894-2013；GB/T 1927.5-2021；JC/T 2039-2010；GB/T 1927.4-2021标准；总挥发性有机化合物未检出，可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP）未检出，木材含水率3%～10%，甲醛释放量≤0.1mg/L，气干密度、绝干密度均≥0.680g/cm³，外观要求不少于6项检测且检测合格，防霉菌等级0级或1级。  采用优质环保油漆，符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准；VOC含量，总铅含量，镉含量，铬含量，汞含量，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)，苯含量，甲醛含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量，符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。  五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |
| 40 | 休闲椅 |  | 560\*520\*760 | 8 | 张 | 185 | 1480 | 采用优质橡胶木，符合GB 18584-2001；GB/T 16734-1997；GB/T 29894-2013；GB/T 1927.5-2021；JC/T 2039-2010；GB/T 1927.4-2021标准；总挥发性有机化合物未检出，可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP）未检出，木材含水率3%～10%，甲醛释放量≤0.1mg/L，气干密度、绝干密度均≥0.680g/cm³，外观要求不少于6项检测且检测合格，防霉菌等级0级或1级。  采用优质环保油漆，符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准；VOC含量，总铅含量，镉含量，铬含量，汞含量，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)，苯含量，甲醛含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量，符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。  五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。(注：座板需要屁股印) |
| 41 | 电视柜 |  | 1800\*380\*450 | 1 | 张 | 850 | 850 | 采用优质橡胶木，符合GB 18584-2001；GB/T 16734-1997；GB/T 29894-2013；GB/T 1927.5-2021；JC/T 2039-2010；GB/T 1927.4-2021标准；总挥发性有机化合物未检出，可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP）未检出，木材含水率3%～10%，甲醛释放量≤0.1mg/L，气干密度、绝干密度均≥0.680g/cm³，外观要求不少于6项检测且检测合格，防霉菌等级0级或1级。  采用优质环保油漆，符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准；VOC含量，总铅含量，镉含量，铬含量，汞含量，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)，苯含量，甲醛含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量，符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。  五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 电视柜台面需要加6mm 岩板 |
| 42 | 餐桌 |  | 1300\*760\*750高 | 12 | 张 | 4300 | 51600 | 基材：实木多层板（桌面厚度≥30mm），采用优质白蜡木实木框架，木材含水率符合国标，木制件外观无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材、无树脂囊，甲醛释放量≤0.05mg/L。  油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准；VOC含量，总铅含量，镉含量，铬含量，汞含量，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)，苯含量，甲醛含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量，符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。。  五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 转盘：12mm岩板 |
| 43 | 餐椅 |  | 480\*450\*1020 | 72 | 张 | 450 | 32400 | 框架：  采用优质白蜡木实木框架，木材含水率3%～10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。  采用优质环保油漆，符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准；VOC含量，总铅含量，镉含量，铬含量，汞含量，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)，苯含量，甲醛含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量，符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。。  采用优质环保油漆，依据GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》；GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》；HJ/T 414-2007《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》标准；VOC含量≤5g/L，总铅含量≤2mg/kg，镉含量≤2mg/kg，铬含量≤2mg/kg，汞含量≤2mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)≤20mg/kg，苯含量≤0.1%，甲醛含量≤10mg/kg，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤5%，多环芳烃总和含量≤1mg/kg，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。  五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |
| 44 | 圆桌 |  | φ2000 | 1 | 张 | 8500 | 8500 | 电动遥控转盘，调速电机；  基材：实木多层板(桌面厚度≥40mm)，采用优质白蜡木实木框架，木材含水率符合国标，木制件外观无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材、无树脂囊，甲醛释放量≤0.05mg/L。  油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准；VOC含量，总铅含量，镉含量，铬含量，汞含量，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)，苯含量，甲醛含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量，符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。。  五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 转盘：12mm岩板 |
| 45 | 餐椅 |  | 520\*520\*920 | 34 | 张 | 450 | 15300 | 面料：选用优质环保皮，摩擦色牢度，禁用偶氮燃料，抗菌性、防霉性、抗引燃特性符合要求，符合GB/T 16799-2018；QB/T 4199-2011﹔QB/t4371-2012,GB17927.1-2011标准 采用优质阻燃高弹海绵，长度、宽度极限偏差检测合格，厚度极限偏差检测合格，物理力学性能：回弹率≥50%，拉伸强度≥150KPa，伸长率≥168%，撕裂强度≥4.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥145KPa，密度≥50kg/m³，甲醛释放量≤0.03mg/m²h，TVOC≤0.05mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅰ级，抗菌性能（抑菌率）≥95%。符合QB/T 2280-2016、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011、HJ 2547-2016、QB/T 4371-2012标准；  框架：采用优质白蜡木实木框架，木材含水率3%～10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。  采用优质环保油漆，符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准；VOC含量，总铅含量，镉含量，铬含量，汞含量，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)，苯含量，甲醛含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量，符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。。 |
| 46 | 长条桌 |  | 1760\*890\*750 | 1 | 张 | 2300 | 2300 | 基材：采用优质白蜡木，木材含水率符合国标，木制件外观无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材、无树脂囊，甲醛释放量≤0.05mg/L。  油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准；VOC含量，总铅含量，镉含量，铬含量，汞含量，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)，苯含量，甲醛含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量，符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。。  五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |
| 47 | 长条凳 |  | 1400x350x450mm | 2 | 张 | 600 | 1200 | 基材：采用优质白蜡木，木材含水率符合国标，木制件外观无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材、无树脂囊，甲醛释放量≤0.05mg/L。  油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准；VOC含量，总铅含量，镉含量，铬含量，汞含量，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)，苯含量，甲醛含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量，符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。。  五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |
| 48 | 10人圆桌 |  | φ1600 | 2 | 张 | 5500 | 11000 | 基材：采用优质白蜡木，木材含水率符合国标，木制件外观无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材、无树脂囊，甲醛释放量≤0.05mg/L。  油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准；VOC含量，总铅含量，镉含量，铬含量，汞含量，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)，苯含量，甲醛含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量，符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。。  五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。  转盘：12mm岩板 |
| 49 | 1.5m床（含床垫一张、床头柜一个） |  | 床：宽1500\*长2000\*高970  床垫：1500\*2000\*220 床头柜：500\*400\*550 | 26 | 套 | 3000 | 78000 | **床：**  基材：采用优质白蜡木，木材含水率符合国标，木制件外观无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材、无树脂囊，甲醛释放量≤0.05mg/L。 采用优质环保油漆，符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准；VOC含量，总铅含量，镉含量，铬含量，汞含量，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)，苯含量，甲醛含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量，符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。。  五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。  **床垫：**  面料采用高档亲肤羊绒面料，舒适层是天然乳胶和环保棕材质，抗菌仿螨，高碳锰钢弹簧，抗压力性能好，整体睡感软硬适中稍许偏硬。甲醛释放量≤0.05mg/m2·h，TVOC限量≤0.6 mg/m3 。 床头柜：  基材采用优质白蜡木，木材含水率符合国标，木制件外观无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材、无树脂囊，甲醛释放量≤0.05mg/L。  采用优质环保油漆，符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准；VOC含量，总铅含量，镉含量，铬含量，汞含量，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)，苯含量，甲醛含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量，符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。。  **五金配件（如有）：**采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |
| 50 | 写字桌 |  | 1400\*550\*750 | 26 | 张 | 1200 | 31200 | 基材：采用优质白蜡木，木材含水率符合国标，木制件外观无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材、无树脂囊，甲醛释放量≤0.05mg/L。  油漆：采用优质环保油漆，依据GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》；GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》；HJ/T 414-2007《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》标准；VOC含量≤5g/L，总铅含量≤2mg/kg，镉含量≤2mg/kg，铬含量≤2mg/kg，汞含量≤2mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)≤20mg/kg，苯含量≤0.1%，甲醛含量≤10mg/kg，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤5%，多环芳烃总和含量≤1mg/kg，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。  五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |
| 51 | 休闲椅 |  | 480\*450\*700 | 26 | 张 | 290 | 7540 | 面料：  选用优质环保皮，摩擦色牢度，禁用偶氮燃料，抗菌性、防霉性、抗引燃特性符合要求，符合GB/T 16799-2018；QB/T 4199-2011﹔QB/t4371-2012,GB17927.1-2011标准  采用优质阻燃高弹海绵，长度、宽度极限偏差检测合格，厚度极限偏差检测合格，物理力学性能：回弹率≥50%，拉伸强度≥150KPa，伸长率≥168%，撕裂强度≥4.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥145KPa，密度≥50kg/m³，甲醛释放量≤0.03mg/m²h，TVOC≤0.05mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅰ级，抗菌性能（抑菌率）≥95%。符合QB/T 2280-2016、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011、HJ 2547-2016、QB/T 4371-2012标准； 框架：  采用优质白蜡木实木框架，木材含水率3%～10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。  采用优质环保油漆，符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准；VOC含量，总铅含量，镉含量，铬含量，汞含量，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)，苯含量，甲醛含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量，符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。。 |
| 52 | 单门衣柜 | 499c8c1fff5bdd173a348ff6996d7120 | 高1850\*宽380\*深450 | 10 | 套 | 300 | 3000 | 采用优质碳钢，表面静电喷涂，板材厚度大于等于1.2mm，上中下三层设计，带挂衣杆，单层承重不小于30KG，带锁， |
| 53 | 1.8m床（含床垫一张、床头柜一个） |  | 床：：长2080\*宽1820\*高1100  床垫：长2000\*宽1800\*厚220 床头柜：500\*400\*550 | 2 | 套 | 2900 | 5800 | 床：  基材：采用优质白蜡木，木材含水率符合国标，木制件外观无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材、无树脂囊，甲醛释放量≤0.05mg/L。采用优质环保油漆，符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准；VOC含量，总铅含量，镉含量，铬含量，汞含量，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)，苯含量，甲醛含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量，符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。。五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。  床垫：  面料采用高档亲肤羊绒面料舒适层是天然乳胶和环保棕材质，抗菌仿螨，高碳锰钢弹簧，抗压力性能好，整体睡感软硬适中稍许偏硬。甲醛释放量≤0.05mg/m2·h，TVOC限量≤0.6 mg/m3 。 床头柜：  基材采用优质白蜡木，木材含水率符合国标，木制件外观无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材、无树脂囊，甲醛释放量≤0.05mg/L。采用优质环保油漆，符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准；VOC含量，总铅含量，镉含量，铬含量，汞含量，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)，苯含量，甲醛含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量，符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。  五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |
| 54 | 木质三人位沙发（含软包） |  | 2160\*680\*900 | 2 | 张 | 3000 | 6000 | 基材：采用优质白蜡木，木材含水率符合国标，木制件外观无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材、无树脂囊，甲醛释放量≤0.05mg/L。  采用优质环保油漆，符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准；VOC含量，总铅含量，镉含量，铬含量，汞含量，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)，苯含量，甲醛含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量，符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。。  五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |
| 55 | 木质单人位沙发（含软包） |  | 870\*680\*900 | 4 | 张 | 1500 | 6000 | 基材：采用优质白蜡木，木材含水率符合国标，木制件外观无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材、无树脂囊，甲醛释放量≤0.05mg/L。  油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准；VOC含量，总铅含量，镉含量，铬含量，汞含量，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)，苯含量，甲醛含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量，符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。。  五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |
| 56 | 茶几 |  | 1200\*600\*450 | 2 | 张 | 450 | 900 | 基材：采用优质白蜡木，木材含水率符合国标，木制件外观无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材、无树脂囊，甲醛释放量≤0.05mg/L。  采用优质环保油漆，符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准；VOC含量，总铅含量，镉含量，铬含量，汞含量，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)，苯含量，甲醛含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量，符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。。  五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 注：台面需配6mm岩板台面 |
| 57 | 电视柜 |  | 2000\*400\*500 | 2 | 张 | 2200 | 4400 | 基材：采用优质白蜡木，木材含水率符合国标，木制件外观无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材、无树脂囊，甲醛释放量≤0.05mg/L。  采用优质环保油漆，符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准；VOC含量，总铅含量，镉含量，铬含量，汞含量，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)，苯含量，甲醛含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量，符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。。  五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。  注：台面需配6mm岩板台面 |
| 58 | 衣柜 |  | 定制 | 15 | 套 | 7000 | 105000 | ★基材：实木多层板（顶板、侧板厚度≥25mm，门板、中侧板、层板≥16mm）：采用优质实木多层板，依据GB/T 9846-2015；GB/T 17657-2022；GB/T 39600-2021》；GB 18580-2017；QB/T 4371-2012；JC/T 2039-2010；GB 8624-2012；GB 18584-2001；外观质量（无活节，无裂缝，无虫孔、排钉孔、孔洞，无腐朽，无鼓泡、分层）。含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量均符合要求，板边握螺钉力≥1500N，板面握螺钉力≥1700N，密度≥0.73g/cm³，甲醛释放量≤0.01mg/m³，苯≤2㎍/m³，甲苯≤2㎍/m³， 二甲苯≤2㎍/m³，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，防霉菌等级0级或1级。  饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸  封边：采用优质ABS激光封边条，符合QB/T 4463-2013；GB/T 24128-2018;GB 28481-2012标准；厚度≥1.8mm，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面有统一的花式，且压纹清晰，均匀。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.5mg/L，防霉等级0级或1级，16种多环芳烃（PAH）总量≤5mg/kg。   热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，符合GB18583-2008﹔HJ2541-2016标准；游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯≤0.02g/kg，二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，游离甲苯二异氰酸酯≤1g/kg。   五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件，导轨符合GB/T 10125-2021；QB/T 3832- 1999； QB/T 2454-2013标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，抗菌性能（抗菌率）≥99%。铰链符合QB/T 2189-2013；GB/T 10125 -2021； QB/T 3832-1999 检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。  衣柜尺寸由投标人自行根据现场衣柜间尺寸大小确定，并要求根据宿舍现场衣柜间实际空间尺寸进行设计并制作，需确保现场空开盒可以正常操作，需提供实景效果图。 |
| 59 | 洗衣台含三角阀+水龙头 |  | 1030W\*600D\*900H | 14 | 台 | 2500 | 35000 | 蜂窝铝板柜体 台面纳米一体石  具体细节尺寸可能因现场实际略有不同，需根据现场安装场地实际尺寸进行确定 |
| 60 | 消控桌 |  | 2100W×900D×830H | 1 | 张 | 4000 | 4000 | 1、面板和侧脚采用品牌防火板材质，通过GB/T 7911-2013标准耐磨性、抗冲击性、耐开裂性能、耐划痕、耐污染、耐香烟、弯曲强度和弹性测试，甲醛释放量≤0.08mg/m3；见光面封全自动封边机收边封闭处理。所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的优质PVC封边带；耐开裂性≥2级，甲醛释放量≤0.1mg/L,氯乙烯单体≤0.1mg/kg，具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点，颜色可选配。  2、主体框架：材质为冷轧钢板SGCC冲压折弯成型，均匀数控剪切，平稳冲压，无焦点焊接，打沙，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷塑。承重主框架为1.5mm厚冷轧钢板，门板以及内部结构件为1.2厚冷轧钢板。  3、散热：调度控制台底部设计空间大，前后有门，前后门上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备安全性得到有效保证。  4、理线：调度控制台内部设计专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，确保不互相干扰。  5、屏风：显示器后屏风采用工业拉铝型材，表面黑色喷涂处理，凹槽可悬挂显示器支架;铝型材横截面尺寸是根据此款式控制台架构特殊制定制，可安装特制的LCD支架、工作灯、电话架、文件架等，以明确坐席功能及提升整体形象。  6、键盘架：双节走珠滑轨 |
| 61 | 台球桌 |  | 285CM\*155CM\*85CM | 1 | 张 | 4500 | 4500 | 框架：松木实木框架 ，桌面采用：毛绒布艺含球（1组）、球杆4根、球杆架一个 |
| 62 | 乒乓球桌 |  | 2740mm\*1525mm\*760mm | 1 | 张 | 3500 | 3500 | 大于等于25mm高弹密度面板，球桌承重大于等于200kg，球桌腿支撑范围大于等于1400mm（长）\*600mm（宽），标准乒乓球从30cm高度释放回弹高度23-26cm，淋涂工艺，含品牌球拍2块。 |
| 63 | 办公桌 | 1743305414726 | 2000W\*1600D\*750H | 3 | 张 | 1400 | 4200 | 采用优质木皮，厚度≥0.6mm，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，甲醛释放量≤0.5mg/L，单板含水率3%～8%，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。符合GB 18584-2001；GB/T 13010-2020标准；  采用优质高密度纤维板（桌面厚度≥40mm.柜体侧板≥18mm），无油污、斑点或异物，无边角缺损，内结合强度，表面结合强度均符合要求，理化性能（密度≥0.85g/cm³，含水率3%～8%，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤3%，垂直板面握螺钉力板边≥1300N，垂直板面握螺钉力板面≥1500N）符合要求，甲醛释放量≤0.03mg/m³，总挥发性有机化合物符合检测要求，防霉菌等级0级或1级。符合GB/T 31765-2015；GB/T 17657-2022；GB/T 39600-2021；GB 18580-2017；JC/T 2039-2010标准；  采用优质实木封边条，厚度≥3mm，含水率8%～11%，甲醛释放量≤0.5mg/L，抗菌性能（抑菌率）≥99.5%。且符合QB/T 4463-2013、QB/T 4371-2012检测标准；  采用优质环保水性油漆，环保品牌水性面漆及底漆（开放漆工艺）符合GB 18581-2020； GB/T 1741 -2020； GB/T 6739 -2006； GB/T 23999 -2009； HJ 2537-2014 检测标准；VOC含量≤5g/L，甲醛含量≤5mg/kg，总铅含量≤1mg/kg，镉含量≤1mg/kg，铬含量≤1mg/kg，汞含量≤1mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)≤20mg/kg，苯系物总和含量≤20mg/kg,烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤10mg/kg,耐霉菌性等级1级或0级，附着力0级，漆膜硬度3H，卤代烃未检出。  五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件。 采用优质铰链，中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。符合QB/T 2189-2013；GB/T 10125 -2021； QB/T 3832-1999 检测标准；  采用优质导轨，中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格。符合GB/T 10125-2021；QB/T 3832- 1999； QB/T 2454-2013检测标准；  备注：地面电线已预留，需根据现场实际进行改造，将电源接入办公桌（家具需要带电源插座嵌入家具中） |
| 64 | 办公椅 |  | 730\*740\*1200-1260H | 3 | 张 | 400 | 1200 | 面料：选用优质牛皮，摩擦色牢度，禁用偶氮燃料，抗菌性、防霉性、抗引燃特性符合要求，符合GB/T 16799-2018；QB/T 4199-2011﹔QB/t4371-2012,GB17927.1-2011标准 海绵：采用优质阻燃高弹海绵，长度、宽度极限偏差检测合格，厚度极限偏差检测合格，物理力学性能：回弹率≥50%，拉伸强度≥150KPa，伸长率≥168%，撕裂强度≥4.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥145KPa，密度≥50kg/m³，甲醛释放量≤0.03mg/m²h，TVOC≤0.05mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅰ级，抗菌性能（抑菌率）≥95%。符合QB/T 2280-2016、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011、HJ 2547-2016、QB/T 4371-2012标准；  框架：采用优质实木框架，木材含水率3%～10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。  扶手：采用优质实木扶手，甲醛释放量≤0.5mg/L，挥发性有机化合物≤20㎍/m³，抗菌性能（抑菌率）≥99%，防霉菌等级0级或1级。  油漆：采用优质环保油漆，甲醛含量≤10mg/kg，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤5%，多环芳烃总和含量≤1mg/kg，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。  气压棒：采用优质气压棒，金属件镀层应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、毛刺、花斑（不包括镀彩锌）和划痕。气弹簧的启动力应小于1.5F3，气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移。气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于5%。行程100mm，公称力Fa的总衰减量应不大于5%。  脚架：优质实木五星脚，甲醛释放量≤0.2mg/L。  脚轮：采用优质脚轮， 脚轮的轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷。抗冲击性、导电性、动载荷、滚动阻力检测合格，实验室光源暴露试验：荧光紫外灯4-5级。产品有害物质（铅、汞）≤1mg/kg。 |
| 65 | 休息室三人位沙发 |  | 2100W×900D×830H | 3 | 张 | 2800 | 8400 | 选用优质牛皮，摩擦色牢度，禁用偶氮燃料，抗菌性、防霉性、抗引燃特性符合要求，符合GB/T 16799-2018；QB/T 4199-2011﹔QB/t4371-2012,GB17927.1-2011标准  采用优质阻燃高弹海绵，长度、宽度极限偏差检测合格，厚度极限偏差检测合格，物理力学性能：回弹率≥50%，拉伸强度≥150KPa，伸长率≥168%，撕裂强度≥4.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥145KPa，密度≥50kg/m³，甲醛释放量≤0.03mg/m²h，TVOC≤0.05mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅰ级，抗菌性能（抑菌率）≥95%。符合QB/T 2280-2016、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011、HJ 2547-2016、QB/T 4371-2012标准；  框架：采用优质实木框架，木材含水率3%～10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。  采用优质实木扶手，木材含水率3%～10%，抗弯强度≥80MPa，甲醛释放量≤0.5mg/L，挥发性有机化合物≤20㎍/m³，抗菌性能（抑菌率）≥99%，防霉菌等级0级或1级。  采用优质环保油漆，有害物质限量（VOC含量，总铅含量，镉含量，铬含量，汞含量，苯含量，甲醛含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量）符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准； |
| 66 | 会议桌 |  | 6000W\*2000D\*750H | 1 | 张 | 8500 | 8500 | 采用优质木皮，厚度≥0.6mm，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，甲醛释放量≤0.5mg/L，单板含水率3%～8%，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。符合GB 18584-2001；GB/T 13010-2020标准；  采用优质高密度纤维板（桌面厚度≥50mm.），无油污、斑点或异物，无边角缺损，内结合强度，表面结合强度均符合要求，理化性能（密度≥0.85g/cm³，含水率3%～8%，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤3%，垂直板面握螺钉力板边≥1300N，垂直板面握螺钉力板面≥1500N）符合要求，甲醛释放量≤0.03mg/m³，总挥发性有机化合物符合检测要求，防霉菌等级0级或1级。符合GB/T 31765-2015；GB/T 17657-2022；GB/T 39600-2021；GB 18580-2017；JC/T 2039-2010标准；  采用优质实木封边条，厚度≥3mm，含水率8%～11%，甲醛释放量≤0.5mg/L，抗菌性能（抑菌率）≥99.5%。且符合QB/T 4463-2013、QB/T 4371-2012检测标准；  采用优质环保油漆，有害物质限量（VOC含量，总铅含量，镉含量，铬含量，汞含量，苯含量，甲醛含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量）符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准；  选用优质环保胶，游离甲醛≤0.5g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，卤代烃≤0.1g/kg。且符合GB 18583-2008；HJ 2541-2016标准**~~；~~**  五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件。注：（会议桌要接线，地面管线已预留，桌子带5孔电源2个、网口1个、USB2个、HDMI1个电源插共6组） |
| 67 | 会议椅 |  | 630W×760D×990H | 20 | 张 | 380 | 7600 | 面料：选用优质环保皮，摩擦色牢度，禁用偶氮燃料，抗菌性、防霉性、抗引燃特性符合要求，符合GB/T 16799-2018；QB/T 4199-2011﹔QB/t4371-2012,GB17927.1-2011标准  海绵：采用优质阻燃高弹海绵，长度、宽度极限偏差检测合格，厚度极限偏差检测合格，物理力学性能：回弹率≥50%，拉伸强度≥150KPa，伸长率≥168%，撕裂强度≥4.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥145KPa，密度≥50kg/m³，甲醛释放量≤0.03mg/m²h，TVOC≤0.05mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅰ级，抗菌性能（抑菌率）≥95%。符合QB/T 2280-2016、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011、HJ 2547-2016、QB/T 4371-2012标准；  框架：采用优质实木框架，木材含水率3%～10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。  扶手：采用优质实木扶手，甲醛释放量≤0.5mg/L，挥发性有机化合物≤20㎍/m³，抗菌性能（抑菌率）≥99%，防霉菌等级0级或1级。  油漆：采用优质环保油漆，甲醛含量≤10mg/kg，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤5%，多环芳烃总和含量≤1mg/kg，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。 |
| 68 | 条桌 |  | 1200W\*480D\*750H | 15 | 张 | 600 | 9000 | 采用优质木皮，厚度≥0.6mm，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，甲醛释放量≤0.5mg/L，单板含水率3%～8%，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。符合GB 18584-2001；GB/T 13010-2020标准； 采用优质高密度纤维板，无油污、斑点或异物，无边角缺损，内结合强度，表面结合强度均符合要求，理化性能（密度≥0.85g/cm³，含水率3%～8%，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤3%，垂直板面握螺钉力板边≥1300N，垂直板面握螺钉力板面≥1500N）符合要求，甲醛释放量≤0.03mg/m³，总挥发性有机化合物符合检测要求，防霉菌等级0级或1级。符合GB/T 31765-2015；GB/T 17657-2022；GB/T 39600-2021；GB 18580-2017；JC/T 2039-2010标准；  采用优质实木封边条，厚度≥3mm，含水率8%～11%，甲醛释放量≤0.5mg/L，抗菌性能（抑菌率）≥99.5%。且符合QB/T 4463-2013、QB/T 4371-2012检测标准；  采用优质环保油漆，有害物质限量（VOC含量，总铅含量，镉含量，铬含量，汞含量，苯含量，甲醛含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量）符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准；  选用优质环保胶，游离甲醛≤0.5g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，卤代烃≤0.1g/kg。且符合GB 18583-2008；HJ 2541-2016标准；  五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件。注：（会议桌要接线，地面管线已预留，桌子带5孔电源2个、网口1个、USB2个、HDMI1个电源插共6个） |
| 69 | 会议椅 |  | 460W×550D×900H | 30 | 张 | 380 | 11400 | 面料：选用优质环保皮，摩擦色牢度，禁用偶氮燃料，抗菌性、防霉性、抗引燃特性符合要求，符合GB/T 16799-2018；QB/T 4199-2011﹔QB/t4371-2012,GB17927.1-2011标准 海绵：采用优质阻燃高弹海绵，长度、宽度极限偏差检测合格，厚度极限偏差检测合格，物理力学性能：回弹率≥50%，拉伸强度≥150KPa，伸长率≥168%，撕裂强度≥4.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥145KPa，密度≥50kg/m³，甲醛释放量≤0.03mg/m²h，TVOC≤0.05mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅰ级，抗菌性能（抑菌率）≥95%。符合QB/T 2280-2016、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011、HJ 2547-2016、QB/T 4371-2012标准；  采用优质环保油漆，有害物质限量（VOC含量，总铅含量，镉含量，铬含量，汞含量，苯含量，甲醛含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量）符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准；  框架：采用优质实木框架，木材含水率3%～10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。 |
| 70 | 手摇密集架 |  | 标准 | 51 | 立方米 | 1200 | 61200 | 1. 采用厚度1.2mm优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，一次冲压成型。  2、焊接采用数码电焊及二氧化碳保护焊焊接，确保工件的焊接强度及焊接平整光滑。  3、柜身表面采用先进的静电喷塑工艺涂装，表面光洁度达90%以上。 4、结构符合GB/T13667.3-92.表面涂层坚固耐用,耐腐蚀，不易燃、防潮不变形。 架体（立柱：≥1.2mm,层板：≥1.2mm，搁板：≥0.9mm，挂板：≥0.9mm），门面（门框：≥0.9mm，门板：≥0.9mm），侧护板：≥0.9mm，轨道（轨道座：≥2.5mm，轨道：≥20\*20mm）   5、具体数量以实际为准，但不得少于采购需求要求数量 |
| 71 | 开水机 | f28e50043cdd697f678ef09643a35705 | 长\*宽\*高110cm\*45cm\*150cm | 2 | 台 | 6000 | 12000 | 额定电压220V-50Hz，额定功率3KW，水箱容积大于等于40L，出水方式：1开1温1直饮，开水供水量≥30升/小时，温开水供水量≥200升/小时，具有开水童锁，8寸数码显示，紫外线杀菌、滤芯计时、流量统计等功能 |
| 72 | 开水机 | 199bd1088f35af6207c776a5738cbb73 |  | 1 | 台 | 4000 | 4000 | 额定电压220V-50Hz，额定功率3KW，水箱容积大于等于40L，出水方式：1开1直饮，开水供水量≥45升/小时，加热温度可调，具有开水童锁，数码显示，滤芯计时等功能 |
| 73 | 货架 |  | 2000\*500\*2000 | 10 | 套 | 1000 | 10000 | 基材：采用优质品牌厚度0,8m以上冷轧钢板，冷轧钢板符合QB/T 3832-1999、GB/T 10125-2021、GB/T 1741-2020 标准，乙酸盐雾试验（AASS）≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级为10级；耐霉菌等级为0级。立柱1.2厚度，横梁1.0厚度，层板0.6厚度 |
| 74 | 展示柜 | 9796f1aa7bd958b11c733fdaefe446f | 400L\*400D\*1200H | 10 | 套 | 2000 | 20000 | 1、基材：采用优质高密度纤维板，无油污、斑点或异物，无边角缺损，内结合强度，表面结合强度均符合要求，理化性能（密度≥0.85g/cm³，含水率3%～8%，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤3%，垂直板面握螺钉力板边≥1300N，垂直板面握螺钉力板面≥1500N）符合要求，甲醛释放量≤0.03mg/m³，总挥发性有机化合物符合检测要求，防霉菌等级0级或1级。符合GB/T 31765-2015；GB/T 17657-2022；GB/T 39600-2021；GB 18580-2017；JC/T 2039-2010标准；  2、水性漆：采用优质环保品牌水性面漆及底漆，烤漆工艺，符合GB 18581-2020； GB/T 1741 -2020； GB/T 6739 -2006； GB/T 23999 -2009； HJ 2537-2014 检测标准；VOC含量≤5g/L，甲醛含量≤5mg/kg，总铅含量≤1mg/kg，镉含量≤1mg/kg，铬含量≤1mg/kg，汞含量≤1mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)≤20mg/kg，苯系物总和含量≤20mg/kg,烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤10mg/kg,耐霉菌性等级1级或0级，附着力0级，漆膜硬度3H，卤代烃未检出。  3.外罩材质、规格:展柜采用高性能安全6+0.76PVB+6mm超白夹胶玻璃。超白夹胶玻璃可见光透光≥ 90%，紫外光透射比≤ 1% ，玻璃拼角处45°及UV漆黑边美化处理，  4、五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件  5.展柜照明为LED防眩“门”形灯,色温3500K，Ra≥90，灯光角度可调节。  6、设计隐蔽走线系统， |
| 75 | 展示高柜 | 1212 | 4340\*400\*2350 | 1 | 套 | 4500 | 4500 | 基材：采用优质三聚氰胺饰面刨花板（顶板、侧板、厚度≥25mm,其他≥16mm），符合GB/T 17657-2022；GB/T 39600-2021﹔GB 18580-2017；JC/T 2039-2010；GB 18584-2001；GB/T 15102-2017；标准；无干花、湿花，无污斑，无表面划痕，无表面压痕，无鼓包，静曲强度≥20MPa，弹性模量≥3000MPa，2h吸水厚度膨胀率≤6%，含水率3%～8%，板边握螺钉力≥1000N，板面握螺钉力≥1300N，密度≥0.76g/cm³，表面耐香烟灼烧达到4级以上，表面耐污染腐蚀达到4级以上，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，防霉菌等级0级或1级。  封边：采用优质ABS激光封边条，符合QB/T 4463-2013；GB/T 24128-2018;GB 28481-2012标准；厚度≥1.8mm，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面有统一的花式，且压纹清晰，均匀。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.5mg/L，防霉等级0级或1级，16种多环芳烃（PAH）总量≤5mg/kg。   热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，符合GB18583-2008﹔HJ2541-2016标准；游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯≤0.02g/kg，二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，游离甲苯二异氰酸酯≤1g/kg。  柜门：黑色窄边框铝合金玻璃门  五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件，导轨符合GB/T 10125-2021；QB/T 3832- 1999； QB/T 2454-2013标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，抗菌性能（抗菌率）≥99%。铰链符合QB/T 2189-2013；GB/T 10125 -2021； QB/T 3832-1999 检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。需提供实景效果图，供货前展示柜颜色、内部格位数量及尺寸需经采购人确认。 |
| 76 | 展示矮柜 | 1743042008359 | 1200\*400\*1200 | 6 | 套 | 4000 | 24000 | 1、基材：采用优质高密度纤维板，无油污、斑点或异物，无边角缺损，内结合强度，表面结合强度均符合要求，理化性能（密度≥0.85g/cm³，含水率3%～8%，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤3%，垂直板面握螺钉力板边≥1300N，垂直板面握螺钉力板面≥1500N）符合要求，甲醛释放量≤0.03mg/m³，总挥发性有机化合物符合检测要求，防霉菌等级0级或1级。符合GB/T 31765-2015；GB/T 17657-2022；GB/T 39600-2021；GB 18580-2017；JC/T 2039-2010标准；  2、水性漆：采用优质环保品牌水性面漆及底漆，烤漆工艺，符合GB 18581-2020； GB/T 1741 -2020； GB/T 6739 -2006； GB/T 23999 -2009； HJ 2537-2014 检测标准；VOC含量≤5g/L，甲醛含量≤5mg/kg，总铅含量≤1mg/kg，镉含量≤1mg/kg，铬含量≤1mg/kg，汞含量≤1mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)≤20mg/kg，苯系物总和含量≤20mg/kg,烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤10mg/kg,耐霉菌性等级1级或0级，附着力0级，漆膜硬度3H，卤代烃未检出。  3.外罩材质、规格:展柜采用高性能安全6+0.76PVB+6mm超白夹胶玻璃。超白夹胶玻璃可见光透光≥ 90%，紫外光透射比≤ 1% ，玻璃拼角处45°及UV漆黑边美化处理，  4、五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件  5.展柜照明为LED防眩“门”形灯,色温3500K，Ra≥90，灯光角度可调节。  6、设计隐蔽走线系统， |
| 77 | 方几 | 1743041576400 | 600W×600D×400H | 7 | 张 | 450 | 3150 | 1. 饰面：采用优质木皮，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；厚度≥0.6mm，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，甲醛释放量≤0.5mg/L，单板含水率3%～8%，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。 2. 基材：采用优质高密度纤维板，符合GB/T 31765-2015《高密度纤维板》；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准；无油污、斑点或异物，无边角缺损，内结合强度，表面结合强度均符合要求，密度≥0.85g/cm³，含水率3%～8%，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤3%，垂直板面握螺钉力板边≥1300N，垂直板面握螺钉力板面≥1500N，甲醛释放量≤0.03mg/m³，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，防霉菌等级0级或1级。 3. 封边：采用优质实木封边条，依据QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测标准；厚度≥3mm，含水率8%～11%，甲醛释放量≤0.5mg/L，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。 4. 油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》；GB/T 6739-2006《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》﹔GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》；HJ/T 414-2007《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》标准；VOC含量≤5g/L，总铅含量≤2mg/kg，镉含量≤2mg/kg，铬含量≤2mg/kg，汞含量≤2mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)≤20mg/kg，苯含量≤0.1%，甲醛含量≤10mg/kg，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤5%，多环芳烃总和含量≤1mg/kg，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%，附着力1级。 5. 水性胶粘剂：选用优质环保胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准；游离甲醛≤0.5g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，卤代烃≤0.1g/kg。   6、五金配件（如有）：采用优质品牌五金配件，导轨依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》； |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 1350000 |  |

备注：

1、中标人需负责老殡仪馆档案馆密集架的拆装搬运工作，采购人不额外支付任何费用，所需费用均已包含在招标总价中。

2、以上金额包括本项目设备的设计、制作、供货、包装、装卸运输、安装调试、水电改造、备品备件、设备辅料、专用工具、支架、保险、培训、税金、检测、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。

3、本项目验收时采购人有权根据自身需求对产品进行抽样送检，如因检测需要对产品造成的损坏（破坏）中标人需无偿对产品进行修复或更换。

4、如招投标期间，如有相关标准存在变更（包含但不限于废止、更新）等情况新旧标准均可适用；

5、技术要求中未明确的技术参数（包括但不限于材料厚度、长度、力学性能、密度等）在确保能够满足采购人要求的材质（在质保期间）及使用功能需求的前提下由投标人根据自身产品特点、特性自行确定。

6、以下关键材料或产品需提供具有资质的第三方检测报告：

1. 阻燃高弹海绵：回弹率≥50%，拉伸强度≥150KPa，伸长率≥168%，撕裂强度≥4.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥145KPa，密度≥50kg/m³，甲醛释放量≤0.03mg/m²h，TVOC≤0.05mg/m²h，抑菌率≥95%，抗引燃特性：阻燃Ⅰ级。
2. 木皮：厚度≥0.6mm，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，甲醛释放量≤0.5mg/L，单板含水率3%～8%。
3. 高密度纤维板：甲醛释放量≤0.03mg/m³，苯≤10u g/m3，甲苯≤20g/m3，二甲苯≤20g/m3，总挥发性有机物≤100g/m3。
4. 水性油漆：voc含量≤5g/L，甲醛含量≤5mg/kg，总铅含量≤1mg/kg，镉含量≤1mg/kg，铬含量≤1mg/kg，汞含量≤1mg/kg。
5. 实木多层板：甲醛释放量≤0.01mg/m³，苯≤2㎍/m³，甲苯≤2㎍/m³，二甲苯≤2㎍/m³，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，防霉菌等级0级或1级。
6. 实木封边条：厚度≥3mm，含水率8%～11%，甲醛释放量≤0.5mg/L，抗菌性能（抑菌率）≥99.5%。
7. 环保油漆：符合GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007标准，有害物质限量（VOC含量，总铅含量，镉含量，铬含量，汞含量，苯含量，甲醛含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，多环芳烃总和含量）符合要求，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。
8. 床垫（不区分尺寸规格）：甲醛释放量≤0.05mg/m2·h，TVOC限量≤0.6 mg/m3 。
9. 白蜡木：材质
10. 橡胶木：材质

## 其他要求

**3.1、采购设备的总体要求：**

1、供应商保证所供商品(包括商品部件、配件）是2025年1月1日以后新生产的、未使用过的，符合国家规定的技术规格和质量标准的合格产品，并且是完全符合本次招标文件(包括补充更正，如有）中采购货物要求所规定的技术参数和质量要求。

2、售后服务按国家质量监督管理总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行，但最低免费原厂质保服务期不得少于5年。

3.中标人需提供老馆设备拆装搬运服务，所需费用均已包含在本次采购总价中，采购人不在另行支付费用。

**3.2、售后服务**

1、本项目提供≥5年的质保期（若设备原厂商提供更长质保期，则按最长的质保期执行），质保期从验收合格交付使用之日起算；质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

2、在设备（或系统）整个使用期内，卖方应确保正常使用，在接到用户维修要求后在0.5小时内响应并提出解决方案，2小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料中标供应商在接到通知后应及时提供，最长不超过24小时必须送达买方。若24小时内无法修复的，应48小时内提供相应备用设备并负责安装调试，为此，投标供应商应提供相应承诺书。

3、在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足采购人工作正常运行的要求。

4、供应商在投标文件中须说明保修期内提供的服务计划。

5、其他商务要求（包装和运输、保险等）。

**3.3、交货期限、地点及方式**

1.中标人在签订合同后，必须在采购人下达设备进场安装通知后 60日历天内按采购单位要求完成交货、安装调试并交付使用。如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成交货的，供应商应承担由此给采购单位造成的损失。

2. 安装地点：采购单位指定。

3. 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

4. 中标方免费提供中标设备（软件和硬件）的安装调试服务。

5. 投标方应在投标文件中应提供安装计划、对安装场地和环境的要求。

6.交付方式：中标方提供中标货物的安装、培训和技术指导。

**7.**中标方在设备交付安装过程中应遵守国家相关法律法规及行业相关规范，做到文明安全施工，在货物交付安装过程中发生的所有安全风险均由中标人承担，如发生安全事故或产生紧急损失（赔偿）等均由中标人承担与采购人无关。

**3.4、验收方式及标准**

1、中标单位应提供系统设备的有效检验材料，经采购单位认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。安装调试完毕后的3日内进行项目验收，采购单位对系统设备验收合格后，在《建德市政府采购验收反馈表》上签署意见并加盖单位公章。验收中发现系统设备达不到验收标准或合同规定的技术指标，中标单位必须更换，并负担由此给采购单位造成的损失，直到验收合格为止。

2、投标方应于投标书中提供系统设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供买方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经买方确认后作为验收的依据。

3、验收费用由产品供应商承担。

**3.5、资金支付的方式、时间和条件**

采购单位根据合同、投标文件等资料进行验收。

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购单位向中标单位支付合同价的50%预付款（供应商需提供相应金额的预付款保函至采购单位）；安装调试完毕并最终竣工验收合格通过后支付合同价的50%项目款。结算时供应商将结款申请1份、发票原件及复印件1份、合同复印件1份和经采购人验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》提交采购人，采购人应自收到发票后5个工作日内支付相应款项。

**3.6、**履约保证金

履约保证金：本项目收取履约保证金为合同金额0.5%。需要收取保证金的供应商在正式合同签订生效之日起7个工作日内，缴纳保证金至采购人指定账户（可采用银行、保险公司出具保函形式提交）。在验收合格后经回访正常后凭正式收款收据、履约保证金缴款凭证复印件、《建德市政府采购回访意见单》办理结算手续。

**第四部分** **评标办法**

**评标办法前附表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 |
| 1 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（结果按四舍五入保留2位小数点） | 30 | 客观 |
| 2 | 样品评分规则附后**（未提供样品按0分处理）。** | 15 | 主观 |
| 3 | 产品技术参数响应情况：投标产品关键技术指标（标“★”处）每项负偏离或缺漏项的扣1分，其他技术指标每项负偏离或缺漏项的扣0.5分，本项最高得9分。  **（注：**国家认可的具备检测资格的检测机构出具的检测报告复印件，检测报告上需体现“CMA”或“CNAS”标志，报告上含有二维码和网址，并提供全国认证认可信息公共服务平台有效页面截图信息并加盖投标人或所投产品制造厂家公章**）** | 9 | 客观 |
| 4 | 与采购标的相关的外观、结构、工艺及技术专利（发明、实用新型、外观设计得分不同，专利须在保护期内）：每项发明专利得1分，最高得3分；每项实用新型专利得0.5分，最高得1分；每项外观专利得0.25分，最高得0.5分。提供专利证书复印件，本项目合计最高得3分。 | 3 | 客观 |
| 5 | 投标人或生产制造商需提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类（等候椅、床垫、办公桌、实木桌、床）成品检测报告，单项成品满足得0.6分，最高得3分。  **一、等候椅（采购需求第12、13项等候椅）** 1、外观性能要求：管材、焊接件、皱纹或波纹、喷涂层均检测合格。  2、安全性能要求：人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角，固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉，可溶性铅、镉、铬、汞未检出，满足全部要求。  3、甲醛释放量未检出。  4、力学性能(稳定性、符合采购需求的椅凳类轻度和耐久性全项，包含但不仅限于三项检测项，且检测结果均为满足要求，单项评价合格）  5、产品寿命：椅座椅背耐久性12万次，扶手耐久性6万次，需检测合格。  **二、床垫（采购需求第34、38、49、53项中所述床垫）**  1、面料；无破损、应清洁、无污染、无明显色差均检测合格。  2、面料物理性能：耐干摩擦色牢度≥3级。  3、甲醛释放量未检出。  4、铺垫料物理新能：慢回弹会弹性≤12%，其他会弹性≥35%，慢回弹拉伸强度≥50kPa,其他拉伸强度≥80kPa，均合格。  5、公共场所阻燃家具及组件的燃烧性能均对应的国家标准执行评分：均符合GB20286-2006执行，阻燃1级（家具/组件），热释放速率峰值≤150kW，5min内放出的总能量≤30MJ。  **三、办公桌（采购需求第2、24、63项办公桌）**  1、外观要求人造板件外观、漆膜外观、木工要求、五金件外观要求均检测合格。  2、力学性能桌类强度和耐久性全项均检测合格。  3、甲醛释放量未检出。  4、公共场所阻燃家具及组件的燃烧性能均对应的国家标准执行评分：均符合GB20286-2006执行，阻燃1级（家具/组件），热释放速率峰值≤150kW，5min内放出的总能量≤30MJ。  **四、实木桌（采购需求第32项）**  1、外观要求人造板件外观、漆膜外观、木工要求、五金件外观要求均检测合格。  2、力学性能桌类强度和耐久性全项均检测合格。  3、甲醛释放量未检出。  4、公共场所阻燃家具及组件的燃烧性能均对应的国家标准执行评分：均符合GB20286-2006执行，阻燃1级（家具/组件），热释放速率峰值≤150kW，5min内放出的总能量≤30MJ。  **五、床（采购需求第34、38、49、53项中所述床）**  1、外观要求人造板件外观、漆膜外观、木工要求、五金件外观要求均检测合格。  2、力学性能床类强度和耐久性全项均检测合格。  3、甲醛释放量未检出。  4、公共场所阻燃家具及组件的燃烧性能均对应的国家标准执行评分：均符合GB20286-2006执行，阻燃1级（家具/组件），热释放速率峰值≤150kW，5min内放出的总能量≤30MJ。  **注：**（国家认可的具备检测资格的检测机构出具的检测报告复印件，检测报告上需体现“CMA”或“CNAS”标志，报告上含有二维码和网址，并提供全国认证认可信息公共服务平台有效页面截图信息并加盖投标人公章） | 3 | 客观 |
| 6 | 须提供生产厂家的核心专业生产设备，最高得6分。核心生产设备按品类，具体要求如下：  1.**人造板类：**电子开料锯机、激光封边机及其控制系统、全自动多排钻、热压机、涂装设备、数控加工中心，每提供一种得0.2分，最高得1.2分；  **2.实木类**：横截锯机、平刨床、压刨机、拼板机、开榫机、木工钻铣加工中心、干燥机、涂装设备，每提供一种得0.2分，最高得1.6分；  **3.钢制类**：激光切割机、激光焊接机器人、涂装设备、冲床、自动折弯机、加工中心，每提供一种得0.2分，最高得1.2分；  **4.钢木类：**切割设备、折弯机、焊接设备、粉喷涂设备、电子锯、钻床，每提供一种得0.2分，最高得1.2分；  **5、软体类：**数控智能裁皮机、全自动铺布机、碎绵机、缝纫机，每提供一种得0.2分，最高得0.8分；  **注：①若设备为自持的，投标文件中需提供设备发票原件复印件（扫描件），发票抬头须与生产厂家名称一致，不提供不得分。**  **②若设备为租赁的，投标文件中需提供租赁合同及租赁方设备发票原件复印件（扫描件），发票抬头须与租赁方名称一致，否则不得分。**  **③投标人提供的设备名称可不完全相同，但其功能必须相同或具有更高技术水平且需要在投标文件中说明具体对应哪个设备，与所列设备功能不同的其他设备不得分。** | 6 | 客观 |
| 7 | 技术团队履历及能力说明，由评审小组判定评分，最高得2分。  ①专业技术人员队伍技术能力强且经验丰富，得2分；  ②专业技术人员队伍技术能力较强或经验一般，得1.5分；  ③专业技术人员队伍技术能力较弱或经验不足，得1分；  ④未提供相应内容的不得分。  **注：**投标文件中需提供相关人员在本单位连续缴纳近三个月的社保证明，否则不得分。 | 2 | 主观 |
| 8 | 设计方案投标人根据提供的建筑平面图及现场实地勘察情况，对家具产品进行整体设计，评审小组根据效果与行业属性及地区特色相融、效果图、布局图的完整性，同时投标人根据参考图提供实物图的情况进行打分，最高得分3分。  ①提供的效果图、布局图内容完整，具有可操作性视，设计效果与行业属性相符合，实物图且达到采购人要求的得3分；  ②提供的效果图、布局图内容较完整，但有所欠缺，设计效果与行业属性一般的，实物图较符合采购人要求的得2分；  ③提供的效果图、布局图内容不完整，存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差的得1分；  ④未提供相关内容的得0分。 | 3 | 主观 |
| 9 | 提供合理的项目关键节点实施方案最高得分3分。  ①方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得3分，  ②方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得2分，  ③方案内容完整度一般，存在小瑕疵或不足的得1分，  ④方案内容完整度欠缺，存在明显瑕疵的得0分，  ⑤未提供相关内容的得0分。 | 3 | 主观 |
| 10 | 提供生产实施方案根据提供的方案与采购需求的满足程度，最高得分4分。  ①方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得4分；  ②方案内容完整度，合理性、针对性一般，存在小瑕疵或不足的得3分；  ③方案内容完整度欠缺，存在明显瑕疵的得2分； ④方案内容简单，涉及少的得1分； ⑤未提供相关内容的得0分。 | 4 | 主观 |
| 11 | 根据投标人提供拟定的现场安装方案最高得分3分。  ①现场安装方案具体细致、可行性强得3分； ②现场安装方案不够具体详细或存在细微瑕疵、或可行性略欠缺的得2分； ③现场安装方案方案没有针对性、或无可实施性的得1分，  ④未提供不得分 | 3 | 主观 |
| 12 | 售后服务应对方案及承诺：  提供详细完整的售后服务方案根据供应商提供的方案能否满足采购需求，最高得3分。  ①提供的方案完整合理、切合实际，具有可操作性视为满足采购需求，方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得3分，  ②方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得2分，  ③方案内容完整度一般，存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差的得1分，  ④未提供相关内容的得0分 | 3 | 主观 |
| 13 | 所有产品响应招标文件最低质保期5年的不得分，质保期限每增加1年得1分，最高得4分。 | 4 | 客观 |
| 14 | 本项目合理化建议及实质性增值服务，由评审小组判定评分，最高得分。  ①提供的合理化建议及增值服务内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得2分；  ②合理化建议及增值服务内容完整度一般，存在小瑕疵或不足的得1分；  ③未提供相关内容的得0分。 | 2 | 主观 |
| 15 | 投标人或产品生产制造商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书或(GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书)，证书的认证范围须包括但不仅限于实木家具、人造板家具、金属家具、软体家具。以上全部满足得3分，缺少一项，每项扣1分，扣完为止。（注：1.以上证书需提供证书复印件及在全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图，否则不得分。2.认证范围中的产品品类与上述名称一一对应即可，无需每个字都一样） | 3 | 客观 |
| 16 | 1.投标人或产品生产制造商具有有效期内的“CQC中国环保产品认证证书”（认证范围须包含但不仅限于金属办公家具、木质办公家具（木质家具）、软体家具），有得1分，没有不得分。  2.投标人或产品生产制造商具有有效期内的“CEC家具产品环保卫士认证证书”（认证范围须包含但不仅限于金属家具、木家具（木质家具）、软体家具），有得1分，没有不得分。  3.投标人或产品生产制造商具有有效期内的“品质验证证书”（认证范围须包含但不仅限于金属家具、综合类木家具（木家具/木质家具）、软体家具），有得1分，没有不得分。  （注：1、以上证书需提供证书复印件及在全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图，否则不得分。  2.认证范围中的产品品类与上述名称一一对应即可，无需每个字都一样）。 | 3 | 客观 |
| 17 | 环境标志产品评审。投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书，（认证单元含但不仅限于：实木类家具、金属家具、人造板家具、软体家具）每项产品得0.5分，最高得2分。投标人或产品生产制造商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。（注：1.以上证书需提供证书复印件及在全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图，否则不得分。2.认证范围中的产品品类与上述名称一一对应即可，无需每个字都一样） | 2 | 客观 |
| 18 | 供应商提供自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）的同类项目成功案例，每个案例需提供有效的合同以及验收报告复印件，两者缺一不可，每提供一个案例得1分，最高得2分。（注：同类案例指与采购标的同品类的产品案例）。 | 2 | 客观 |

**家具样品评标内容及标准**

**分值：15分**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **评分内容和标准** | **分值** |
| 1 | 样品（等候椅）5分 | ①款式、外观:根据所提供样品的外观式样、美观度、色调搭配合理性及协调性综合评定。  外观表面平整，手感舒适、光滑，无明显凹凸、波纹等缺陷；色调搭配合理性及协调性好，得1分；  外观存在轻微瑕疵但不影响使用的，色彩搭配不协调，协调性较差但不影响正常使用的，扣0.5分。  外观存在严重缺陷或影响美观的，色彩搭配差，不得分。 | 1 |
| ②规格尺寸:  完全符合招标文件采购清单要求的材质,尺寸规格，得1分。  不符合招标文件采购清单要求的材质,尺寸规格，不得分。 | 1 |
| ③结构、牢固等：所提供样品的结构合理性、舒适性及牢固度等综合评定。  结构，舒适性及牢固度稳定性好，得1分；  结构存在轻微瑕疵但不影响使用的，舒适性一般，存在轻微晃动但不影响正常使用的，扣0.5分。  结构存在严重缺陷或影响美观的，稳定性差，存在严重晃动或倾斜的，不得分。 | 1 |
| ④制作工艺   1. 座椅扶手、腿金属合金件：   打磨光滑，无明显焊接痕迹和毛刺；涂饰色泽均匀，表面光滑细密，无明显皱皮、发粘和漏漆现象；其他部位手感舒适，无严重刺手感；整体光泽度较好，得2分。  （2）打磨存在轻微瑕疵但不影响使用的，或涂饰存在轻微不均匀、光泽度稍差等问题的，扣1分。  （3）打磨存在严重问题，或涂饰存在严重皱皮、发粘、漏漆等现象的，不得分。 | 2 |
| 2 | 样品（床头柜）7分 | ①材料要求：所选用木材、五金主要原材料与采购需求一致。完全符合招标文件采购清单要求的材质,尺寸规格，得1分。  不符合招标文件采购清单要求的材质,尺寸规格，不得分。 | 1 |
| ②产品主要形状、结构、功能、牢固及位置公差：明确要求且明示的产品尺寸偏差控制在±5mm；  优于招标文件要求，以及结构好、功能性强及牢固度稳定性好，得2分；  符合招标文件要求，以及结构功能性、牢固度稳定性，得1分；  外观存在严重缺陷或影响美观的，稳定性差，存在严重晃动或倾斜的，不得分。 | 2 |
| ③制作工艺:  1.木材、部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角的得0.5分，否则不得分  2.安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）的得0.5分，否则不得分  3.零部件的结合应严密、平整牢固，结合处应无开裂或松动的得0.5分，否则不得分 4.是否散发异味情况（0.5分），无异味的得0.5分，否则不得分 | 2 |
| ④其他：  每偏离一个参数指标扣0.2分，扣完为止。  (1)应无贯通裂缝；  （2）外表应无腐朽材；  (3)结合处应无崩茬；  （4）外表应无干花、湿花；  （5）外表应无明显划痕、压痕；  （6）表面应无明显色差；  （7）外表应无鼓泡、龟裂、分层。  （8）应无褪色、掉色现象；  （9）涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象；  （10）板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀； | 2 |
| 3 | 样品（床垫小样）3分 | 材料要求：根据材料手感度、柔韧性、厚实度（品质）、结构、透气及耐磨性等方面酌情打分（3分）   1. 材料手感好、厚实，结构完整细致的得3分 2. 材料手感、厚实，结构一般得2分 3. 材料手感差、单薄得1分 4. 完全不符合要求得0分。 | 3 |

**样品清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **参考图片** | **名称** | **规格**（±5mm） | **数量** |
| 1 | 4c879246fd38d0c7573845afd8e05cc | 等候椅（一位） | 570\*650\*860 | 1位 |
| 2 |  | 床头柜 | 500\*400\*550 | 1个 |
| 3 | / | 床垫（小样） | 400\*600\*220 | 1个 |

注：1、样品采用暗标评审。

2、投标人按要求提供样品，样品须附上标签（标签中应注明样品的名称、技术参数等），该标签须附在样品商标附近。样品上不得有投标人名称出现。否则该投标人样品分为零分。

3、投标人未提供样品、投标人提供的样品外观、形状等严重偏离招标文件第五章第二条设备详细技术参数要求的，则该投标人样品分为零分。

4、投标人提供样品的技术参数与投标文件中的投标产品参数不一致的，则该投标人样品分为零分。

5、投标人样品的最终得分为各评标委员会成员分值之和的算术平均值。评分值保留小数点后两位。

6、中标人提供的样品由采购人保管作为验收时的依据。

\***备注：**投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

**一、评标方法**

**1.本项目采用综合评分法。**综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

**二、评标标准**

**2.评标标准：**见评标办法前附表。

**三、评标程序**

**3.1符合性审查。**评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

**3.2 比较与评价。**评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**3.3汇总商务技术得分。**评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

**3.4报价评审。**

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

**3.5排序与推荐。**采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会推荐得分排列第一的投标人为中标候选人。采购人或经授权的评标委员会确定排名第一中标候选人为中标人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**3.6编写评标报告。**评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**四、评标中的其他事项**

**4.1投标人澄清、说明或者补正。**对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**4.2投标无效。**有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

**5.废标。**根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

**6.修改招标文件，重新组织采购活动。**评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

**7.重新开展采购。**有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

**第五部分 拟签订的合同文本**

合同编号：

**政府采购合同参考范本**

**（货物类）**

**第一部分 合同书**

项目名称：建德市民政局殡仪馆（陵园）2025年办公家具采购项目

甲方：建德市民政局

乙方：

签订地：

签订日期： 年 月 日

年月日，建德市民政局以公开招标的方式对建德市民政局殡仪馆（陵园）2025年办公家具采购项目（编号JD2025BJ-024）进行了采购。经 项目评标委员会 评定， （中标或者成交供应商名称）为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经建德市民政局(以下简称：甲方)和 （中标或者成交供应商名称） (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

**1.1 合同组成部分**

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

**1.2 货物**

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：；

1.2.2 货物数量：；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　 　 ；

**1.3 价款**

本合同总价（含税）为：￥元（大写：元人民币）。

分项价格：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 总价 | |  |

**1.4履约保证金**

乙方 需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1履约保证金的比例为合同金额的0.5%；

1.4.2履约保证金支付方式详见***合同专用条款***；

## 1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同履约保证金的 20 %。

**1.5预付款**

甲方 需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见***合同专用条款***；

1.5.2预付款的扣回方式详见***合同专用条款***；

1.5.3预付款的担保措施详见***合同专用条款***。

**1.6资金支付**

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见***合同专用条款***。

**1.7货物交付期限、地点和方式**

1.7.1 交付期限：详见***合同专用条款***；

1.7.2 交付地点：***合同专用条款***；

1.7.3 交付方式：***合同专用条款***。

**1.8违约责任**

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6违约责任***合同专用条款***另有约定的，从其约定。

**1.9合同争议的解决**

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 1.9.2 条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向***合同专用条款***人民法院起诉。

**2.0 合同生效**

本合同经甲乙双方盖章签字后生效。

**甲方（章）**：  **乙方（章）**：

统一社会信用代码： 统一社会信用代码或身份证号码：

住所： 住所：

法定代表人或 法定代表人

授权代表（签字）： 或授权代表（签字）:

联系人： 联系人：

约定送达地址： 约定送达地址：

邮政编码： 邮政编码：

电话: 电话:

传真: 传真:

电子邮箱： 电子邮箱：

开户银行： 开户银行：

开户名称： 开户名称：

开户账号：开户账号：

**第二部分 合同一般条款**

**2.1 定义**

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

**2.2 技术规范**

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

**2.3 知识产权**

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见***合同专用条款***。

**2.4 包装和装运**

2.4.1除***合同专用条款***另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见***合同专用条款***。

**2.5 履约检查和问题反馈**

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

**2.6 技术资料和保密义务**

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

**2.7 质量保证**

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

**2.8 货物的风险负担**

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见***合同专用条款***。

**2.9 延迟交货**

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

**2.10 合同变更**

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.11 合同转让和分包**

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

**2.12 不可抗力**

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在***合同专用条款***约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

**2.13 税费**

与合同有关的一切税费，如公告有约定的按照采购公告执行，如采购公告无约定的均按照中华人民共和国法律的相关规定。

**2.14乙方破产**

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

**2.15 合同中止、终止**

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.16检验和验收**

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在***合同专用条款***约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见***合同专用条款****。*

**2.17 通知和送达**

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

**2.18 计量单位**

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

**2.19 合同使用的文字和适用的法律**

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

**2.20 安全责任**

**安全责任详见*合同专用条款***

**2.21合同份数**

合同份数按***合同专用条款***规定，每份均具有同等法律效力。

**第三部分 合同专用条款**

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

|  |  |
| --- | --- |
| **条款号** | **约定内容** |
| 1.4.2 | 履约保证金：本项目收取履约保证金为合同金额0.5%。乙方应在正式合同签订生效之日起7个工作日内，缴纳保证金至甲方指定账户（可采用银行、保险公司出具保函形式提交）。在验收合格后经回访正常后凭正式收款收据、履约保证金缴款凭证复印件、《建德市政府采购回访意见单》办理结算手续。 |
| 1.5.1 | 预付款比例、支付方式、时间：采购合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同价的50%预付款（乙方需提供相应金额的预付款保函至甲方）。 |
| 1.5.2 | 预付款的扣回方式：抵扣项目款。 |
| 1.5.3 | 预付款的担保措施：乙方需提供相应金额的预付款保函至甲方。 |
| 1.6.2 | 资金支付的方式、时间和条件：甲方根据合同、投标文件等资料进行验收。  合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同价的50%预付款（乙方需提供相应金额的预付款保函至甲方）；安装调试完毕并最终竣工验收合格通过后支付合同价的50%项目款。结算时乙方将结款申请1份、发票原件及复印件1份、合同复印件1份和甲方验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》提交甲方，甲方应自收到发票后5个工作日内支付相应款项。 |
| 1.7.1 | 交货期限：乙方须在甲方下达设备进场安装通知后60日历天内按甲方要求完成交货、安装调试并交付使用。 |
| 1.7.2 | 交付地点：甲方指定地点。 |
| 1.7.3 | 交付方式：乙方提供中标货物的安装、培训和技术指导。 |
| 1.8.6 | 违约责任：由于乙方原因(除不可抗力外）不能按期交付合同标的，对超出交付期的每一天，乙方应按合同总价款的万分之五承担违约金，在合同货款支付时一次性扣除。若超出交付期十天(含十天）以上的，甲方有权在追究乙方违约责任的同时，书面通知乙方解除合同，返还甲方已付的预付款，乙方缴纳的履约保证金不予退还。  乙方按合同要求将货物送达甲方，完成安装调试并经验收合格后，甲方超出付款期支付货款的，每逾期一天，应向乙方支付应付款金额的万分之五的滞纳金。如遇特殊情况甲方要求推迟供货或验收的，必须事先征得乙方的同意，否则应承担由此给乙方造成的损失。 |
| 1.9.2 | 向***建德市***人民法院起诉。 |
| 2.3.2 | 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属：**甲方。** |
| 2.4.1 | 乙方在设备交付安装过程中应遵守国家相关法律法规及行业相关规范，做到文明安全施工，在货物交付安装过程中发生的所有安全风险均由乙方承担，如发生安全事故或产生紧急损失（赔偿）等均由乙方承担，与甲方无关。 |
| 2.4.3 | 装运货物的要求和通知：**按乙方投标方案中进度要求。** |
| 2.8 | 货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担  都由**乙方自行负责**。 |
| 2.12.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，甲乙双方应在***30日***内以书面形式变更合同。 |
| 2.12.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在***7日***内以书面形式通知对方当事人，并在***14日***内，将有关部门出具的证明文件送达对方。 |
| 2.16.1 | 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在**货物安装调试完成3日内**组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。 |
| 2.16.3 | 检验和验收标准、程序等具体内容：1、乙方应提供产品的有效检验材料，经采购人认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。甲方对产品验收合格后，出具验收报告并在《建德市政府采购物品验收反馈表》上签署意见并加盖单位公章。验收中发现产品达不到验收标准或合同规定的技术指标，乙方必须更换，并负担由此给甲方造成的损失，直到验收合格为止。  乙方应于投标书中提供产品的验收标准和检测办法，并在验收中提供甲方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经甲方确认后作为验收的依据。  3、乙方将所供商品送达甲方指定地点拆箱安装调试完毕后，由甲方聘请专业技术人员进行验收。 |
| 2.20 | 乙方在安装施工过程中应做到安全文明施工，相应施工工序人员应具备国家相应的资质证书，如在安装施工过程中发生安全责任事故或造成任何经济损失均由乙方承担，与甲方无关。 |
| 2.21 | 合同份数：本合同壹式拾份，甲、乙双方各执肆份，见证单位壹份，监管部门壹份。 |

**第六部分应提交的有关格式范例**

**资格文件部分**

**目录**

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

**一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

建德市民政局、杭州市公共资源交易中心建德分中心：

我方参与建德市民政局殡仪馆（陵园）2025年办公家具采购项目【招标编号：JD2025BJ-024】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**二、联合协议（如果有）**

**[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]**

**三、落实政府采购政策需满足的资格要求**

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**A**.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

**B.**要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

**C、**要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

**四、本项目的特定资格要求**

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**商务技术文件部分**

**目录**

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

**一、投标函**

建德市民政局、杭州市公共资源交易中心建德分中心：

我方参加你方组织的建德市民政局殡仪馆（陵园）2025年办公家具采购项目【招标编号：JD2025BJ-024】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明**

**授权委托书（适用于非联合体投标）**

建德市民政局、杭州市公共资源交易中心建德分中心：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理建德市民政局殡仪馆（陵园）2025年办公家具采购项目【招标编号：JD2025BJ-024】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期： 年 月 日

**授权委托书（适用于联合体投标）**

建德市民政局、杭州市公共资源交易中心建德分中心：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理建德市民政局殡仪馆（陵园）2025年办公家具采购项目【招标编号：JD2025BJ-0024】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

**法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）**

身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**三、分包意向协议（如果有）**

[**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**]

**四、符合性审查资料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实质性要求** | **需要提供的符合性审查资料** | **投标文件中的**  **页码位置** |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件  第页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第页 |

注：按本格式和要求提供。

**五、评标标准相应的商务技术资料**

**（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）**

**六、投标标的清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌（如果有）** | **规格型号** | **数量** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

**七、商务技术偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件章节及具体内容** | **投标文件章节及具体内容** | **偏离说明** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

**八、政府采购供应商廉洁自律承诺书**

建德市民政局、杭州市公共资源交易中心建德分中心：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**报价文件部分**

**目录**

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

建德市民政局、杭州市公共资源交易中心建德分中心：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成建德市民政局殡仪馆（陵园）2025年办公家具采购项目【招标编号：JD2025BJ-024】的实施。

**开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌（如果有）** | **规格型号** | **数量** | **单价** | **合计** | **备注（如果有）** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **投标报价（小写）** | | | |  | | | |
| **投标报价（大写）** | | | |  | | | |

**注：**

1、投标人需按本表格式填写**，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效**。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。**采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务**，**不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。**

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函（如果有）

**[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]**

# 附件

**附件1：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加建德市民政局单位的\_建德市民政局殡仪馆（陵园）2025年办公家具采购项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

**附件2：质疑函范本及制作说明**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件3：投诉书范本及制作说明**

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地 址：邮编：

被投诉人1：

地 址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**投诉书制作说明：**

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件4：业务专用章使用说明函**

建德市民政局、杭州市公共资源交易中心建德分中心：

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的建德市民政局殡仪馆（陵园）2025年办公家具采购项目【招标编号：JD2025BJ-024】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期： 年 月 日

**附：**

投标单位法定名称章（印模） 投标单位“XX专用章”（印模）

**附件5：联合协议**

**（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）**

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加建德市民政局殡仪馆（陵园）2025年办公家具采购项目【招标编号：JD2025BJ-024】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上；……。**（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。**（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**附件6：分包意向协议**

（**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**）

（投标人名称）若成为建德市民政局殡仪馆（陵园）2025年办公家具采购项目【招标编号：JD2025BJ-024】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容 分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上。**（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。**（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**附件7：中小企业声明函**

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 建德市民政局的 建德市民政局2025年办公家具采购项目[建德市殡仪馆（陵园迁建工程]）活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （发言台） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （办公桌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3. （弓形椅） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

4. （三人位沙发） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

5. （单人位沙发） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

6. （茶几） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

7. （茶几） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

8. （茶水柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

9. （茶水柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

10. （二门更衣柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

11. （羽毛球地胶垫（含球网））） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

12. （三人位等候椅） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

13. （两人位等候椅） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

14. （文件柜（钢制）） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

15. （转椅） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

16. （接待椅） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

17. （前台台面） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

18. （休闲洽谈桌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

19. （休闲椅） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

20. （换鞋凳） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

21. （器械柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

22. （书柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

23. （书柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

24. （办公桌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

25. （不锈钢摆台） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

26. （工具台带挂板） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

27. （实木供台） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

28. （实木三人位沙发） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

29. （实木单人位沙发） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

30. （茶几） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

31. （茶水柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

32. （实木桌（含四个抽屉）） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

33. （实木椅） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

34. （1.2m床（含床垫一张、床头柜一个）） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

35. （木质三人位沙发（带垫子）） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

36. （木质单人位沙发（带垫子）） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

37. （茶几） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

38. （1.5m床（含床垫一张、床头柜一个）） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

39. （写字桌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

40. （休闲椅） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

41. （电视柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

42. （餐桌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

43. （餐椅） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

44. （圆桌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

45. （餐椅） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

46. （长条桌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

47. （长条凳） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

48. （10人圆桌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

49. （1.5m床（含床垫一张、床头柜一个）） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

50. （写字桌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

51. （休闲椅） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

52. （单门衣柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

53. （1.8m床（含床垫一张、床头柜一个）） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

54. （木质三人位沙发（含软包）） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

55. （木质单人位沙发（含软包）） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

56. （茶几） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

57. （电视柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

58. （衣柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

59. （洗衣台含三角阀+水龙头） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

60. （消控桌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

61. （台球桌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

62. （乒乓球桌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

63. （办公桌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

64. （办公椅） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

65. （休息室三人位沙发） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

66. （会议桌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

67. （会议椅） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

68. （条桌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

69. （会议椅） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

70. （手摇密集架） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

71. （开水机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

72. （开水机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

73. （货架） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

74. （展示柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

75. （展示高柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

76. （展示矮柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

77. （方几） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。