**采购需求**

**一、采购资金的支付方式、时间、条件**

1.设备到货、安装、验收合格后一个月内，采购人一次性支付全部合同款；

2.合同签订后，成交供应商向采购人缴纳合同金额5%的质量保证金，在质保期内无质量问题和维护问题，质保期满后，于一周内退还（不计息）。

**二、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）**

|  |  |
| --- | --- |
| 质保期 | 3年（项目验收合格后开始计算） |
| 服务标准 | 质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由成交供应商免费予以更换。质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级。 |
| 服务效率 | 合同商品出现故障后，成交供应商接到采购人通知后，应在不超过2小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。 |
| 交付时间和地点 | 交付时间：合同签订后30日内交付并安装完毕。  交货地点：采购人指定地点。 |
| 验收标准 | 1.成交供应商应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对样品（如有）验收合格后，双方共同签署验收样品合格证书，在合同期限内采购人将对成交供应商提供的货物进行抽检验收，验收中发现合同货物达不到样品验收标准或合同规定的性能指标，成交供应商必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。  2.供应商应于响应文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若成交，经采购人确认后作为验收的依据。  3.如成交供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但成交供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。  4.验收费用由成交供应商承担。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.培训：  1.1 成交供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。  1.2 成交供应商应提供相应的培训计划。  1.3 供应商应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在响应文件中详细说明。  2.安装调试（若需要安装调试）：  2.1 安装地点：采购人指定地点。  2.2 安装完成时间：接到采购人通知后在30日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于成交供应商的原因不能完成安装和调试，成交供应商应承担由此给采购人造成的损失。  2.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。  2.4 成交供应商免费提供合同货物的安装服务。  2.5 成交供应商在响应文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 |

**三、技术要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **功能及技术参数等** |
| 1 | 堆垛车 | 2 | 1.全电动堆垛车，核定载荷：1000KG；  2.载荷中心距：500mm，提升高度2000mm，闭合高度：1600mm；  3.驱动电机功率：0.75KW，起升电机功率：2.2KW；  4.货叉下降后高度：85mm，行驶速度：5Km/h；  5.驱动轮尺寸：φ210\*70mm，承载轮尺寸：φ80\*70mm，平衡轮尺寸：125\*50mm，轮胎材质：聚氨酯；  6.制动方式：电磁，整车噪音：＜70分贝，蓄电池电压容量（V/Ah）：24/80。 |
| 2 | 照度计 | 3 | 1.测量范围：（1fc=10.76LUX）自动5档，过载显示：OL符号显示；  2.分辨率：0.01Lux，0.001fc，准确度：±3%，读值±5位(2856°K标准白炽灯校正），4位数双显示LCD；  3.明视光谱函数f：≤6%，温度特性：±0.1%/℃，测量速度：每秒≥5次；  4.光感应器：硅质光二极管，资料记忆容量：50组（可直接于LCD上读取），操作/储存环境：0℃≈50℃＜80%RH/-10℃≈60℃＜70%RH；  5.电池寿命：＞100小时，带时间锁定功能，点平均功能，符合CS 5119 Class II标准。 |
| 3 | 测距仪 | 3 | 1.手持式激光测距仪；  2.测距范围：0.05-200m，测距精度：±1.0mm；  3.激光等级：2级；  4.断电机器保护，防尘、防水；  5.可连续测量及记忆测量值30个以上数据新增功能，蓝牙（smart）接口，兼容安卓、ios系统全景相机，4倍数码瞄准，显示照明，延时测量，可充电锂电池，防护等级IP54，≥230g。 |
| 4 | 文物专用周转箱 | 20 | 1.尺寸约765×480×295mm，容量：≥90L；  2.内嵌博物馆专用海绵，恒温（防冻裂、防晒等）。 |
| 5 | 防磁防潮柜 | 2 | 1.博物馆专用，尺寸不小于180×50×700cm，钢板，可分层调节；  2.空间磁场大于6000GS/柜内磁场＜5GS，双重安全防护。 |
| 6 | 平板拉货车 | 5 | 最大承重：200kg，防震、静音、可爬楼梯，Q235钢管，总高125CM。 |
| 7 | 登高梯 | 2 | 2米，底座带有可锁定万向导轮\*2，定向轮\*2，8个踏板，三面护栏，最大承重：350KG，可移动。 |
| 8 | 五步梯 | 4 | 安全扶手，固定链条，耐用关节，防滑踏板，合金横梁，五步，承重：150KG，自重：≤5.5KG。 |
| 9 | 抽湿机1 | 5 | 适用面积：200平方米，日除湿量≥130L/天，进口压缩机式，机械控制，外接排水管，智能控湿，液晶轻触式。 |
| 10 | 抽湿机2 | 5 | 适用面积：500平方米，日除湿量≥480L/天，进口压缩机式，机械控制，外接排水管，智能控湿，额定功率：≥8000W，液晶轻触式。 |

**注：除磋商文件中所明确的技术规格和品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加响应，同时在需求偏离表中作出详细对比说明。**