**政府采购**

**国内公开招标文件**

**（电子交易）**

**项目编号：NBDW-20251176**

**项目名称：2025年大碶中学食堂设备采购项目**

**采购人：宁波市北仑区大碶中学**

**采购机构：宁波杜威工程项目管理有限公司**

**日期：2025年6月**

**温馨提醒**

**1、投标文件应按采购文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。**

**2、采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。**

**3、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。**

**4、CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。**

目 录

[第一部分 招标公告 3](#_Toc65753663)

[第二部分 投标人须知及前附表 6](#_Toc65753664)

[第三部分 项目采购内容及要求 17](#_Toc65753668)

[第四部分 评标办法及评分标准](#_Toc65753669) [27](#_Toc65753669)

[第五部分 合同主要条款及格式 43](#_Toc65753670)

[第六部分 投标文件格式 38](#_Toc65753671)

# 第一部分 招标公告

|  |
| --- |
| 项目概况：  2025年大碶中学食堂设备采购项目的潜在供应商应在浙江政府采购云平台（[http://www.zcy.gov.cn/）获取招标文件，并于 2025年](http://www.zcy.gov.cn/）获取招标文件，并于%202024年)7月31日13点30分（北京时间，下同）前递交投标文件。 |

**一、项目基本情况：**

项目编号：NBDW-20251176

项目名称：2025年大碶中学食堂设备采购项目

预算金额（元）：615430

最高限价（元）：615430

招标需求：

标项名称：2025年大碶中学食堂设备采购项目

数量：1

预算金额（元）：615430

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：2025年大碶中学食堂设备采购及安装（详见第三部分项目内容及要求）。

备注：

合同履约期限：合同签订后30天内完成并验收合格，自合同生效之日至合同全部权利义务履行完毕之日止。

本项目（否）接受联合体投标。

**二、申请人的资格条件：**

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函。

3.本项目特定资格条件为：无 。

注：本项目采用资格后审，投标文件中提供所有资格证明文件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项的投标。

**三、获取招标文件**

时间：2025年7月11日至2025年7月18日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2、地点（网址）：浙江政府采购云平台（http://www.zcy.gov.cn/）。

3、方式：本项目招标文件实行“浙江政府采购网-政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“浙江政府采购网-政府采购云平台”的账号注册； 潜在供应商登陆浙江政府采购网-政府采购云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）； 招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“浙江政府采购网-政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。 注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“浙江政府采购网-政府采购云平台”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：**95763**。

售价：0元。

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

提交投标文件截止时间：2025年 7 月 31 日13:30（北京时间）。

投标地点（网址）：将“电子加密投标文件”在[政采云平台（www.zcygov.cn）在线提交。](http://政采云平台（www.zcygov.cn）在线提交。)

3、开标时间：2025年 7 月 31 日 13:30 （北京时间）。

4、开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn），宁波市北仑区长江路1166号北仑行政大楼B座三楼区政务服务中心交易厅，具体场所安排详见电子指示屏幕。

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：4.1本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网（https：//zfcg.czt.zj.gov.cn/）”、“宁波政府采购网（https：//www.nbzfcg.cn/）”、“宁波市公共资源交易电子服务系统（https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/home）”网站上公布，公布信息视同送达所有潜在投标人。

4.2单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项的投标。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。

4.3落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号文）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

4.4投标与开标注意事项：1)本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。2)标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。3)投标文件制作应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电“政采云”平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政府采购云平台”。4）需提供以 U 盘介质存储的备份投标文件 1 份（电子投标文件按《政采云供应商项目采购 - 电子招投标操作指南》制作的备份文件），用于异常情况处理。5）开标时间后30分钟内投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可使用备份电子投标文件进行下评标。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未在开标前提供备份电子投标文件的，视为投标人放弃投标。

4.5 投标人递交备份电子投标文件方式**（不作强制要求，投标人自行决定是否提供）**：1）采用邮寄方式递交投标文件，需按以下要求递交： 投标人须在投标截止时间前一日17：00前将备份电子投标文件邮寄至规定地点，由采购代理机构工作人员进行签收。各投标人自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致投标文件未按时递交的后果，均由投标人自行负责。投标文件递交时间以采购代理机构实际收到投标文件的时间为准。请各投标人确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及招标人概不负责。投标文件邮寄地址为：宁波市北仑区新碶街道明州路773号开发区商务大厦B幢十楼1001室，收件人：石静娜，联系方式：0574-86830803、15968008205。2）采用现场递交投标文件，投标人代表在投标文件递交截止时间前进入开标现场（宁波市北仑区长江路1166号行政大楼B座三楼区政务服务中心交易厅，具体场所安排详见电子指示屏幕）递交备份电子投标文件，参与现场开标活动的人员应自觉遵守和服从交易现场管理。

**七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。**

1.采购人信息：

名称：宁波市北仑区大碶中学

地址：大碶街道镇西路88号

传真： /

项目联系人（询问）：吴老师

项目联系方式（询问）：0574-86108331

质疑联系人：吴老师

质疑联系方式：0574-86108331

2.采购代理机构信息

名称：宁波杜威工程项目管理有限公司

地址：北仑区明州路773号开发区商务大厦B幢10楼1001室

传真：/

项目联系人（询问）：石静娜、丁芳、季儒杰、沃志娜

项目联系方式（询问）：0574-86830803

质疑联系人：宋世林

质疑联系方式：0574-86909377

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市北仑区财政局采购办

地址：宁波市北仑区长江路1166号6楼

联系人 ：严老师

监督投诉电话：0574-89383756

**温馨提示：**

**若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。**

**CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。**

**第二部分 投标人须知及前附表**

前 附 表

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内 容** |
| **1** | 项目名称：2025年大碶中学食堂设备采购项目  项目编号：NBDW-20251176 |
| **2** | 采购人：宁波市北仑区大碶中学  地址：大碶街道镇西路88号  联系人：吴老师  电话：0574-86108331  采购代理机构：宁波杜威工程项目管理有限公司  联系人：石静娜、丁芳、季儒杰、沃志娜  电话：0574-86830803  地址：北仑区明州路773号开发区商务大厦B幢10楼1001室 |
| **3** | 采购方式：公开招标 |
| **4** | 评标方法：综合评分法 。 |
| **5** | 采购预算（最高限价）：**人民币615430元。** |
| **6** | 是否接受进口产品投标：不接受 |
| **7** | 是否接受联合体投标：不接受 |
| **8** | **是否为专门面向中小企业的采购项目：是 。** |
| **9** | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成：否。 |
| **10** | 现场踏勘：供应商如有需要，请自行踏勘现场。 |
| **11** | 投标报价：  1、报总价，详见《开标一览表》和《投标报价明细表》中要求  2、本项目采购预算详见《招标公告》，投标报价超过最高限价的作无效标处理。 |
| **12** | 投标截止时间及地点：详见第一部分招标公告 |
| **13** | 开标时间及地点：详见第一部分招标公告 |
| **14** | 投标文件份数：  （1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。  （2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。**（不作强制要求，投标人自行决定是否提供）。**  **注：中标供应商领取中标通知书前补交纸质投标文件为电子投标文件的打印件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）3份，并加盖公章。** 电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的，其投标无效。 |
| **15** | 投标有效期：开标之日起90日历天。 |
| **16** | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| **17** | 履约保证金：本项目不作要求。 |
| **18** | 投标人信用信息查询：资格审查时，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且在禁止参加采购期限内的，其投标将被拒绝。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选供应商进行事后查询。中标候选供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购单位将依法取消其中标资格）。  因信用中国网站中“重大税收违法案件当事人名单”已调整为”重大税收违法失信主体“，但政采云系统自动生成的仍为“重大税收违法案件当事人名单”，故查询的内容以“重大税收违法失信主体”为准。 |
| **19** | 其他说明：对于招标文件中提及的复印件要求，照片件、扫描件与其具有同等效力。 |
| **20** | 中标服务费：9000元，由中标人支付，中标人应在本公司发出中标通知书5个工作日内向本招标代理机构支付中标服务费。  账户名称：宁波杜威工程项目管理有限公司  开户银行：中国光大银行宁波北仑支行  银行账号：76820188000227370 |
| **21** | 中小企业信用融资的相关政策:中小企业信用融资：供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台-金融服务中心-[融资服务]，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |

**一、总 则**

**（一）适用范围**

本招标文件适用于招标公告中所述项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**（二）定义**

1.“招标采购单位”系指组织本次招标的代理机构和采购单位（“采购人”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3. 产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

**（三）招标方式**

本次招标采用公开招标方式进行。

**（四）投标委托**

投标人代表须携带有效身份证件。投标人代表须为投标人的在职员工，如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书并在投标文件中提供投标人代表身份证正反面复印件（格式见第六部分）。

**（五）投标费用**

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

**（六）联合体投标**

本项目不接受联合体投标。

**（七）转包与分包**

本项目不得转包，未经发包人书面同意不得分包。

**（八）特别说明：**

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。

★2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

★4.**关于分公司投标：除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业允许分公司投标外，其余法人的分支机构不允许参加投标，分支机构参加本项目投标并由分支构负责人签署的相关投标资料与本招标文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。**

**（九）质疑和投诉**

1.供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（招标公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取招标文件的，不得就招标文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4.接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本招标文件第一部分有关联系方式。

5.供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《投诉书范本》。

**二、招标文件**

**（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：**

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知及前附表

第三部分 项目采购内容及要求

第四部分 评标办法及标准

第五部分 合同条款及合同格式

第六部分 投标文件格式

第七部分 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

**（二）投标人的风险**

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

**（三）招标文件的澄清与修改**

1.采购人或者采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在招标公告规定的投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

2.澄清公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

**三、投标文件的编制**

**（一）投标文件的组成（资格证明文件、报价及商务技术文件组成），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。**

**1、资格证明文件包括：**

**（1）资格条件自查表（见第六章 格式1）；**

**（2）投标人资格声明函（见第六章 格式2）**

**（3）资格证明文件：**

**·有效的营业执照复印（扫描）件（加盖公章）；**

**·法定代表人的身份证明或法定代表人授权书（供应商的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书）（见第六章 格式3）；**

**·供应商基本情况表（见第六章格式4）。**

**（4）中小企业声明函（见第六章 格式5）；注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

**（5）残疾人福利性单位声明函（如有，见第六章 格式6）。**

**2、技术商务文件包括：**

**（1）符合性自查表（格式附后）；（见第六章 格式7）；**

**（2）技术响应表；（见第六章 格式8）；**

**（3）商务条款响应表（见第六章 格式9）；**

**（4）投标货物（服务）清单（格见第六章 格式10）**

**（4）类似项目业绩表（见第六章 格式11）；**

**（5）评分标准或采购文件需要提供的相关评审内容及证明材料（具体详见评分标准），格式自拟。**

**（6）其他供应商认为需要提交的商务技术资料。**

**3、报价文件包括：**

**（1）报价函（见第六章格式12）；**

**（2）报价一览表（见第六章格式13）；**

**（3）报价明细表（见第六章格式14）；**

**（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。**

**4.上述组成投标文件的各项资料中本招标采购文件的有规定格式的，应统一按本招标采购文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，供应商应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。**

**5.投标文件在提供对服务要求响应（偏离）表的应答时，对招标采购文件有技术数值要求的参数，必须以投标货物的具体技术数值据实应答；对于招标采购文件无数值要求的参数的应答，必须作出明确、直接、无导致两种理解可能的应答。**

**（二）投标文件的语言及计量**

1.投标文件以及投标人与招标单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（例如货币单位：人民币元），否则视同未响应。

**（三）投标报价**

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2.报价要求：详见招标文第三部分投标人须知前附表。

★3.投标文件针对同一内容只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

**（四）投标文件的有效期**

★1.自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

**（五）投标文件的签署和份数**

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

★**（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份**。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。**（不作强制要求，投标人自行决定是否提供）。**

3.电子投标文件：

3.1供应商应根据政府采购云平台的要求及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

**（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回**

1.以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

2.投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称(电子备份投标文件)、投标项目名称、项目编号、子包号（如有），并加盖供应商公章。

3.未按规定密封或标记的电子备份投标文件将被拒绝，由此造成电子备份投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

4. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

5. 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标件，将被拒收。

**四、开标**

1、电子招投标开标程序：

（1）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

（2）在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格证明文件、商务技术文件、报价文件”，并做开标记录；**投标人不足3家的，不得开标；**

（3）在政府采购云平台宣告评审无效供应商名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果 ；

（4）在政府采购云平台上公布评审结果。

（5）开标会议结束。

**2、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。**

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

**五、评标**

**（一）组建评标委员会**

本项目评标委员会依法组建。

**（二）评标的方式**

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

**（三）评标程序**

按招标文件评标办法中规定的。

**（四）投标无效的情形**

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

**1、资格条件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的。

**2、在符合性审查评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

2.1投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

2.2投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的或委托人未提供法定代表人（负责人）授权委托书、填写项目不齐全的；

2.3投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

2.4投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

2.5投标有效期等商务条款不能满足招标文件要求的；

2.7投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2.8与其他参加本次供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同3处及以上的。

**3、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

3.1未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

3.2报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

3.3投标报价具有选择性的；

3.4投标报价中出现重大缺项、漏项；

3.5评标委员会认为投标人报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明价格合理性，评标委员会应当将其作为无效标处理。

★**4、参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：**

**4.1不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址或硬盘序列号等硬件信息相同；**

**4.2上传的电子投标（响应）文件出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密，或加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章；**

**4.3不同供应商的投标（响应）文件内容存在 3 处（含）以上错误一致；**

**4.4不同供应商联系人为同一人，或不同联系人的联系电话一致。**

★**5、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。**

**（五）澄清问题的形式**

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**（六）错误修正**

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2. 政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准；
3. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
4. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
5. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

**同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。**

**（六）评标原则和评标办法**

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 **综合评分法** ，具体评标内容及评分标准等详见《第四部分：评标办法及评分标准》。

**（七）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：**

1、参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

2、与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻关系；

3、与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

4、参加过本采购项目进口产品论证工作；

5、通过随机抽到本单位的评审专家，采购人已经指定了采购人代表，该评审专家应当回避，采购人自行选定相应专业领域评审专家情形除外。

6、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

（八）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（九）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

**（十）评标过程的监控与保密要求**

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

**六、定标**

1.确定中标人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

2.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3.采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

(1) 提供虚假材料谋取中标的；

(2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

(3) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

(4) 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

(5) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

(6) 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

**七、合同授予**

（一）签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3.招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

5.中标人无正当理由拖延、拒签合同的,将被取消中标资格并承担相应法律责任。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

**八、履约验收**

采购人负责对中标供应商的履约行为进行验收。

1. **特别说明**

**1. 本项目专门面向中小企业采购。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业制造业 。投标人参加本项目政府采购活动，必须出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》。**

1. **执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：**

**2.1、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。**

**符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。**

**国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。**

**2.2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：**

**（1）、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；**

**（2）、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；**

**（3）、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。**

**在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。**

**以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。**

**2.3、中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。**

**2.4、采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。**

**供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。**

**适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。**

**2.5、《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。**

**3. 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。**

**4. 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。**

**5. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。**

**6. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效。**

第三部分 采购需求

**一、采购货物清单及技术要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参考品牌** | | | **技术说明** | **规格(mm)** | **数量** | **单位** | **参考图片** |
| **1** | **一层厨房** | | | | | | | | |
| **2** | **洁具间** | | | | | | | | |
| **3** | **拖把池** | 厂制品 | | | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面及水斗δ=1.2mm，脚采用 38\*38\*1.0mm 不锈钢磨砂方管（配可调子弹脚），横通25\*38\*0.8mm，带后档板，配优质落水器及拦渣片。 水斗尺寸：457\*457\*270。 | **600\*600\*（500+300）** | **1** | **个** |  |
| **4** | **拖把沥干池** | 厂制品 | | | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面及水斗δ=1.2mm，脚采用 38\*38\*1.0mm 不锈钢磨砂方管（配可调子弹脚），横通25\*38\*0.8mm，带后档板，配优质落水器及拦渣片。 水斗尺寸：满斗。 | **1500\*400\*1800** | **1** | **个** |  |
| **5** | **粗加工** | | | | | | | | |
| **6** | **单星剖生台** | 厂制品 | | | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面及水斗δ=1.2mm，脚φ38\*1.0mm磨砂脚管（配有可调子弹脚），横通25\*38\*0.8mm，带后档板。配长流水。配二次拦渣。 水斗尺寸：457\*457\*270。 PE板：880\*525\*25 | **1500\*800\*（700+100）** | **1** | **台** |  |
| **7** | **高压花洒龙头 (带一个水龙头)** | 龙旗嘉业（HS-A202YB） | 天仕（5PR-2S12-H） | 澳斯克 | 1.座台式单孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理  2.直管采用快速安装设计，安装简单高效  3. 150mm±5%长的墙上托架；  4.工作高度：980mm±5%；  5.接水口口径为1/2"内螺纹； 6.配12寸摇摆龙头 |  | **1** | **台** |  |
| **8** | **全自动电热开水器连座** | 碧滢 BL-K30型 | 广东/腾飞 （PK-15H型） | 青岛/吉之美 （GB-40E+3M-BREW120） | 1.全自动进水，缺水防干烧。 水胆容量：35L  产水量 开水 120L　 功率：12KW/380V 规格：580\*610\*1460 **▲2、饮水机提供CQC标志认证安全型式试验报告（IP44）。** | **580\*610\*1460** | **1** | **台** |  |
| **9** | **冲地龙头** | 龙旗嘉业（XD-C101-T） | 天仕（B-7232-01） | 澳斯克 | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）  2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体  3、10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度  4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）  5、进水接口为标准1/2''外螺纹 **▲6、产品技术要求符合QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》标准要求并提供相应检测报告复印件** |  | **1** | **台** |  |
| **10** | **切配间** | | | | | | | | |
| **11** | **刀具砧板消毒柜** | 厂制品 | | | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，δ=1.2mm。 | **1200\*600\*1700** | **1** | **个** |  |
| **12** | **烹饪/蒸煮间** | | | | | | | | |
| **13** | **双层工作台** | 厂制品 | | | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面δ=1.2mm，层板δ=0.8mm，加强筋采用δ=1.2mm430不锈钢板, 脚采用 38\*38\*1.0mm 不锈钢磨砂方管（配可调子弹脚）。 | **1000\*800\*800** | **1** | **台** |  |
| **14** | **脱排油烟罩（单位：㎡）** | 厂制品 | | | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，δ=1.0mm，配双层过滤排,防爆灯，积油杯。(风机及排烟管另计) | **13200\*1300\*500** | **17.16** | **㎡** |  |
| **15** | **不锈钢封墙钢（单位：㎡）** | 厂制品 | | | 优质不锈钢板SUS-304制造，δ=1.5mm。 | **13200\*1800** | **23.76** | **㎡** |  |
| **16** | **双眼电磁大锅灶** | 克斯拉（KSLG-D80220） | 华磁 | 科能 | 1、材质：面板采用一体成型优质304#不锈钢板，实厚1.25，侧板厚1.0。 2、锅厚3mm通过食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品。 3、配置金属白银色把手旋转开关及红绿亮灯防勿动紧急开关。 4、机芯核心部件采用不同导热特殊材料灌封，散热的同时又能达到防水，防潮效果。 5、采用识字量运算控制，AI智能调节算法真正实现对功率、频率、温度、电源、电压、电流、相位、频率等参数的数字化控制。 6、采用变频送风技术，同步感应追踪多路工作点温度，大大增加散热系统使用寿命，有效防止散热系统堵塞。 7、线盘采用耐高温高频线制作锅底发热均匀无盲区同时提高有效热能降低用电成本。 8、LED中文提示信息、系统故障自动检测报警及一键报修售后功能。 **★提供生产厂家针对本项目的原厂售后服务承诺，中标后提供证明文件。** | **2000\*1200\*800+450** | **1** | **台** |  |
| **17** | **调料平台** | 厂制品 | | | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面δ=1.2mm， 脚采用φ38\*1.0mm 不锈钢磨砂圆管（配可调子弹脚），横通φ25\*0.8mm。 | **400\*1200\*(800+450)** | **4** | **件** |  |
| **18** | **调料星盆** | 厂制品 | | | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面δ=1.2mm， 脚采用φ38\*1.0mm 不锈钢磨砂圆管（配可调子弹脚），横通φ25\*0.8mm，配优质落水器及拦渣片。 水斗尺寸：650\*650\*270。 | **1200\*800\*（800+450）** | **2** | **件** |  |
| **19** | **双头大锅灶** | 厂制品 | | | 304台面1.2mm厚，余1.0mm厚，用304不锈钢方管龙骨架，25\*38，1.5mm厚，304不锈钢重力脚，直径50，2.0mm厚 炉头燃烧器为310S不锈钢炉头侧置安全火种，配备节能安全预混仓，炉膛采用耐火砖浇筑而成 圈锅和耐火砖之间采用陶瓷纤细保温棉，开锅速度快，保温效果好。功率为48KW每眼 采用双层观火玻璃窗 配备250W中压风机，大小火任意调节。带双阀熄火保护，高频率点火器，实现电气一体化。进气采用全铜管硬接。 | **2000\*1200\*800+450** | **3** | **台** |  |
| **20** | **广式双炒双温灶** | 厂制品 | | | 304台面1.2mm厚，余1.0mm厚，用304不锈钢方管龙骨架，25\*38，1.5mm厚，304不锈钢重力脚，直径50，2.0mm厚 采用广式斜口加重炉圈，搭配高铝加厚整体耐火炉膛，节能混燃静音炉头，炉头采用耐高温不锈钢310S碟片组成，防水侧置火种，配备节能安全预混仓，火力强劲，功率为48KW每眼。配备128W高压直流可调速风机，风气联动装置。大小火任意调节。带双阀熄火保护，高频率点火器，实现电气一体化。进气采用全铜管硬接，炉面板整体折弯成型。 | **2000\*1200\*800+450** | **1** | **台** |  |
| **21** | **电热型推入式蒸房（含推车）** | 德海 | 海森科臣 | 大鹏 | 整机柜体全部采用优质不锈钢板材， 柜体框架全不锈钢支撑加强，无腐蚀现象， 框架夹层为高密度保温材料， 别把手，铰链为不锈钢铸造式合页，密封条采用中空式硅胶条， 自带蒸汽发生器，全密闭燃烧，完全区别于传统火排式蒸汽发生器， 微电脑控制：缺水保护，过热保护，熄火保护，定时定温， 含推车 **★提供生产厂家针对本项目的原厂售后服务承诺，中标后提供证明文件。** | **1215\*980\*1850** | **1** | **台** |  |
| **22** | **不锈钢饭盘** | 厂制品 | | |  |  | **24** | **只** |  |
| **23** | **双层送餐车** | 厂制品 | | | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，δ=1.2mm，双层双柄，配万向脚轮。 | **820\*450\*900** | **2** | **台** |  |
| **24** | **冲地龙头** | 龙旗嘉业（XD-C101-T） | 天仕（B-7232-01） | 澳斯克 | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）  2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体  3、10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度  4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）  5、进水接口为标准1/2''外螺纹 6、产品技术要求符合QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》标准要求。 |  | **2** | **台** |  |
| **25** | **留样柜（样品）** | 厂制品或外购 | | | 1、内外箱均为优质不锈钢板。 2、使用优质压缩机，全铜管冷凝器、加厚铜管蒸发器； 3、增加箱体消杀功能，在内部没有留样的情况下可以一键消杀； 4、拍照托盘带称重功能，自动对留样样品称重，并自动留存称重数据； | **900\*670\*900+400** | **1** | **件** | / |
| **26** | **抽屉工作柜（样品）** | 厂制品 | | | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面δ=1.2mm，加强筋采用δ=1.2mm430不锈钢板,重力脚φ50\*150\*1.0mm。 双抽屉，双开门。 | **915\*610\*890** | **1** | **台** |  |
| **27** | **二层水杯架** | 厂制品 | | | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，δ=1.2mm。 | **1800\*150\*600** | **1** | **件** |  |
| **28** | **全自动电热开水器连座** | 碧滢 BL-K30型 | 广东/腾飞 （PK-15H型） | 青岛/吉之美 （GB-40E+3M-BREW120） | 1.全自动进水，缺水防干烧。 水胆容量：35L  产水量 开水 120L　 功率：12KW/380V 规格：580\*610\*1460 **★提供生产厂家针对本项目的原厂售后服务承诺，中标后提供证明文件。** | **580\*610\*1460** | **1** | **台** |  |
| **29** | **热风消毒房** | | | | | | | | |
| **30** | **高温热风循环消毒库 (优质304不锈钢)** | 沃凯玛 | 多美多 | 伯明顿 | **1、**库体内外壁采用优质304不锈钢板，外装饰板厚为1.0mm，内板厚0.5mm。库体为专用保温板经复合压制而成，厚度不小于100mm。 2、控制箱面板上装有温度显示设定，消毒保温时间设定、及风机加热启动停止等操作按钮； 3、利用循环高温热风对餐器具进行杀菌、消毒，库体内的各点温度保持均衡。地板加铺3.0mm厚防滑铝板，防止湿滑。库内需配防水、防潮灯。 4、消毒温度,时间可以根据实际情况设定。 5、能有效杀灭大肠杆菌、脊髓灰质炎病毒。消毒温度精确可控在130℃±2℃。 6、消毒温度、时间精确可控 7、**▲库板经检测，燃烧性能达到 GB 824-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》A1级检测报告。（提供有效的带CMA或CNAS标志的检测报告复印件） 8、▲发热管依据JB/T4088.1-2022《日用管状电热元件》检测:①功率偏差测量 ②电气强度试验 ③过载试验 ④引岀棒管內长度测量结构要求⑤管体测试测量；（提供有效的带CMA或CNAS标志的检测报告复印件） 9、▲依据GB/T 2423.17-2024进行连续喷雾≥72小时中性盐雾试验后，样品无腐蚀现象，保护评级(Rp)≥9级。（提供有效的带CMA或CNAS标志的检测报告复印件）  ★10、生产厂家具有《消毒产品生产企业卫生许可证》。**  **（提供有效证书复印件）** | **3300\*2200\*2500** | **1** | **项** | IMG_256 |
| **31** | **四层平板架** | 厂制品 | | | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，平板δ=1.2mm，脚φ38\*1.0mm磨砂脚管（配有可调子弹脚）。 | **1500\*500\*1800** | **4** | **个** |  |
| **32** | **面点间** | | | | | | | | |
| **33** | **立式四门双温柜** | 凯普顿（CRF-900D4N2） | 山东美创 | 杭州领煜 | 1、内外箱均为优质不锈钢板； 2、使用优质压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； 3、一体式发泡工艺，整体平整、耐用； 4、冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。 5、按照门自闭装置，放置漏冷； 6、配备数显电子温控，控制精度更高。 **▲12、产品具有符合国家GB26920.2-2015标准的一级能效报告。 ▲13、出具产品使用门封条符合食品接触安全检测报告。  ▲14、出具产品发泡料符合B1防火等级检测报告。** | **1220\*750\*1960** | **1** | **台** |  |
| **34** | **醒发箱** | 焙可达（SP-18SZ） | 高比（K12-RE64D18） | 雷鸟（TF-16） | 1.电压220V/1.85KW，  2.层数18层 3.标准盘尺寸400mm\*600mm 4.采用喷雾式结构，在机器开始工作后极短时间内产生蒸汽, 5.热风循环结构，使醒发的面包均匀一致 6.全部为双层不锈钢制作，PU保温层 7.全自动触摸式控制，数字显示使温度、湿度精准，有时间控制、报警模式， 8.热风循环结构，使醒发的面包均匀一致， 9.大玻璃门可试度清晰随时观察醒发情况， | **625\*915\*2075mm** | **1** | **件** |  |
| **35** | **二次更衣/教师备餐区** | | | | | | | | |
| **36** | **饭汤台** | 厂制品 | | | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面δ=1.5mm，加强筋采用δ=1.2mm430不锈钢板, 脚38\*38\*1.0mm磨砂脚方管（配有可调子弹脚），脚杯φ50\*100\*0.8mm。配2个保温桶。 | **1800\*600\*800** | **2** | **台** | / |
| **37** | **单玻璃门消毒柜** | 凯普顿（RTD360A-1） | 山东美创 | 杭州领煜 | 电压：220V 全优质不锈钢制作，上下四层。 柜内温度：30℃-150℃ 加热方式：采用不锈钢加热管，高温高效能风机循环。有效容积：360L **▲所使用加热管为304材质（更加耐腐）并出具检测报告** | **672\*635\*1880** | **2** | **台** |  |
| **38** | **卧式消毒柜** | 凯普顿（CXD-1200GK-750） | 山东美创 | 杭州领煜 | 1、内外箱均为优质不锈钢板； 2、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板； 3、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，适合放置筷子、调羹； 4、内箱板材厚度0.7mm，外箱板材厚度0.8mm。外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化优质镀锌板； 5、上部为中空玻璃移门，可拆卸温控器，下置排水口； | **1200\*750\*800** | **1** | **台** |  |
| **39** | **高压花洒龙头** | 龙旗嘉业 （HS-A202） | 天仕（5PR-2S00-H） | 澳斯克 | 1 座台式单孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理  2 直管采用快速安装设计，安装简单高效  3 150mm±5%长的墙上托架；  4.工作高度：980mm±5%；  5.接水口口径为1/2"内螺纹； |  | **2** | **件** |  |
| **40** | **挂墙式开水器** | 碧滢 BL-R2型 | 广东/腾飞 | 青岛/吉之美 | 1.功率： 380V/12KW 2.水胆容量10L 3.产水量：开水 120L/H 4.材质：机身304不锈钢灰钛防指纹板 选用液晶显示屏，可显示加热温度、出水温度、显示进水、故障等内容。 | **360\*180\*660** | **1** | **台** |  |
| **41** | **冲地龙头** | 龙旗嘉业（XD-C101-T） | 天仕（B-7232-01） | 澳斯克 | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）  2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体  3、10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度  4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）  5、进水接口为标准1/2''外螺纹 6、产品技术要求符合QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》标准要求。 |  | **1** | **件** |  |
| **42** | **二层厨房** | | | | | | | | |
| **43** | **更衣间** | | | | | | | | |
| **44** | **双层送餐车** | 厂制品 | | | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，δ=1.2mm，双层双柄，配万向脚轮。 | **820\*450\*900** | **3** | **台** |  |
| **45** | **学生餐厅 自助餐台** | | | | | | | | |
| **46** | **饭桶存放台** | 厂制品 | | | 说明：选用SUS304不锈钢板制作，面板δ=1.0mm。三边围边。 | **1300\*550\*400+400** | **4** | **台** | / |
| **47** | **七斗保温售菜柜** | 厂制品 | | | 说明：说明：选用SUS304不锈钢板制作，面板δ=1.2mm，侧板,层板,门板0.8-1.0mm脚φ50重力脚（配有可调子弹脚）配4KW/220V电热管电脑版面板控制。。 1、加长保温台（2500×700×800） 2、不锈钢滑道（2500\*300\*250） 3、定制热弯玻璃罩（2500\*700\*600）。 | **2500×1300×800** | **4** | **台** | / |
| **48** | **餐盘存放台** | 厂制品 | | | 说明：选用SUS304不锈钢板制作，面板δ=1.0mm。三边围边。 | **1300\*550\*400+400** | **4** | **台** | / |
| **49** | **餐具洗消间** | | | | | | | | |
| **50** | **鼓泡池(带加热）** | 赫尔盾HT-BPX15 | 新蕾/SHEANRAY BP800H | 宝罗吉/BROGGI 定制 | 1.外形尺寸 ：1500×1000×850 mm  2.水槽容量 ：1118\*819\*300mm  3.水温：30-50℃（选配 ）  4.进水压力：0.15-0.4Mpa  5.电源要求：380V/50Hz/3N  6.常温型功率：0.75kw 7.电加热型功率：3.75kw 电加热型（选配 ）  8.机械控制面板，操作简便。 9.整机双层结构，牢固可靠。 10.独特的鼓泡功能可将餐具上的残渣洗掉。 11.浸泡洗涤量大，适用于多种餐具。 12.机器前端设有残渣收集篮，处理残渣方便快捷。 13.选配加热器可提升水温，让冬季清洗更温暖，餐具上污渍更易软化，带有低水位保护防止加热管干烧。 14.内置过滤网，排干水后即可将垃圾倒掉。 | **1500×1000×850mm** | **1** | **件** |  |
| **51** | **大单星盆台（样品）** | 厂制品 | | | 选用SUS304-2B不锈钢板制作，面及水斗δ=1.0mm，脚38\*38\*1.0mm磨砂脚方管（配有可调子弹脚），横通25\*38\*0.8mm，带后档板。 水斗尺寸：满斗 | **1000\*800\*（800+100）** | **3** | **件** |  |
| **52** | **挂墙式开水器** | 碧滢 BL-R2型 | 广东/腾飞 | 青岛/吉之美 | 1.功率： 380V/12KW 2.水胆容量10L 3.产水量：开水 120L/H 4.材质：机身304不锈钢灰钛防指纹板 选用液晶显示屏，可显示加热温度、出水温度、显示进水、故障等内容。 | **360\*180\*660** | **1** | **台** |  |
| **53** | **冲地龙头** | 龙旗嘉业（XD-C101-T） | 天仕（B-7232-01） | 澳斯克 | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）  2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体  3、10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度  4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）  5、进水接口为标准1/2''外螺纹 6、产品技术要求符合QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》标准要求。 |  | **1** | **件** |  |
| **54** | **双孔残菜回收柜** | 厂制品 | | | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面δ=1.2mm，加强筋采用δ=1.2mm430不锈钢板,脚采用 38\*38\*1.0mm 不锈钢磨砂方管（配可调子弹脚），横通25\*38\*0.8mm，车、桶、台配套。 | **1500\*800\*（800+100）** | **2** | **台** |  |
| **55** | **三层厨房** | | | | | | | | |
| **56** | **学生餐厅 自助餐台** | | | | | | | | |
| **57** | **饭桶存放台** | 厂制品 | | | 说明：选用SUS304不锈钢板制作，面板δ=1.0mm。三边围边。 | **1300\*550\*400+400** | **4** | **台** | / |
| **58** | **七斗保温售菜柜** | 厂制品 | | | 说明：选用SUS304不锈钢板制作，面板δ=1.2mm，侧板,层板,门板0.8-1.0mm脚φ50重力脚（配有可调子弹脚）配4KW/220V电热管电脑版面板控制。 1、加长保温台（2500×700×800） 2、不锈钢滑道（2500\*300\*250） 3、定制热弯玻璃罩（2500\*700\*600）。 | **2500×1300×800** | **4** | **台** | / |
| **59** | **餐盘存放台** | 厂制品 | | | 说明：选用SUS304不锈钢板制作，面板δ=1.0mm。三边围边。 | **1300\*550\*400+400** | **4** | 台 | / |
| **60** | **餐具洗消间** | | | | | | | | |
| **61** | **鼓泡池(带加热）** | 赫尔盾HT-BPX15 | 新蕾/SHEANRAY BP800H | 宝罗吉/BROGGI 定制 | 1.外形尺寸：1500×1000×850 mm  2.水槽容量 ：1118\*819\*300mm  3.水温 ：30-50℃（选配 ）  4.进水压力 ：0.15-0.4Mpa  5.电源要求 ：380V/50Hz/3N  6.常温型功率 ：0.75kw 7.电加热型功率：3.75kw 电加热型（选配 ）  8.机械控制面板，操作简便。 9.整机双层结构，牢固可靠。 10.独特的鼓泡功能可将餐具上的残渣洗掉。 11.浸泡洗涤量大，适用于多种餐具。 12.机器前端设有残渣收集篮，处理残渣方便快捷。 13.选配加热器可提升水温，让冬季清洗更温暖，餐具上污渍更易软化，带有低水位保护防止加热管干烧。 14.内置过滤网，排干水后即可将垃圾倒掉。 | **1500×1000×850mm** | **1** | **件** |  |
| **62** | **大单星盆台** | 厂制品 | | | 选用SUS304-2B不锈钢板制作，面及水斗δ=1.0mm，脚38\*38\*1.0mm磨砂脚方管（配有可调子弹脚），横通25\*38\*0.8mm，带后档板。 水斗尺寸：满斗 | **1000\*800\*（800+100）** | **3** | **件** | 63 |
| **63** | **挂墙式开水器** | 碧滢 BL-R2型 | 广东/腾飞 | 青岛/吉之美 | 1.功率： 380V/12KW 2.水胆容量10L 3.产水量：开水 120L/H 4.材质：机身304不锈钢灰钛防指纹板 选用液晶显示屏，可显示加热温度、出水温度、显示进水、故障等内容。 | **360\*180\*660** | **1** | **台** |  |
| **64** | **冲地龙头** | 龙旗嘉业（XD-C101-T） | 天仕（B-7232-01） | 澳斯克 | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）  2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体  3、10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度  4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）  5、进水接口为标准1/2''外螺纹 6、产品技术要求符合QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》标准要求。 |  | **1** | **件** |  |
| **65** | **双孔残菜回收柜** | 厂制品 | | | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面δ=1.2mm，加强筋采用δ=1.2mm430不锈钢板,脚采用 38\*38\*1.0mm 不锈钢磨砂方管（配可调子弹脚），横通25\*38\*0.8mm，车、桶、台配套。 | **1500\*800\*（800+100）** | **2** | **台** |  |
| **66** | **其他** | | | | | | | | |
| **67** | **粘捕式灭蝇灯** | 丽吉尔 （LJE-8BN） | 亨得利 （NB-8） | HECMAC （WGS-22W） | 1、功率：220V/8W 2、灯管：单8W紫外线灯管 3、覆盖面积：25m2-40m2 | **390\*200\*165mm** | **13** | **个** | / |
| **68** | **紫外线消毒灯** | 丽吉尔 (D-30) | 亨得利 | 泰诺+PHILIPS | 1、电压：220V 2、功率：30W 3、尺寸：≥1050\*96\*53mm 4、灯管：30w紫外线杀菌灯管，灯光波长在250-260nm消毒效果最佳  5、覆盖面积50m2—70m2  6、可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能  7、设备带遥控功能  8、紫外线辐照强度≥107 μW/cm2 |  | **5** | **个** |  |
| **69** | **安装附件** | | | | | | | | |
| **70** | **台式混水龙头** | 龙旗嘉业 (XP-A402-10) | 天仕（CEF-1DS） | 澳斯克 | 1.座台式安装，双孔双温平颈水嘴 2.美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.冷热接口开孔间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； 包含软管、去水杯 |  | **12** | **个** |  |
| **71** | **单温水龙头** | 龙旗嘉业 (XP-AP101-06) | 天仕（B-0306） | 澳斯克 | 1 座台式单孔单温，低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理。  2 配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄。  3 六寸（152mm）鹅颈水嘴，铜管厚度2.2mm, 360度可旋转。 4 开孔尺寸25mm,进水接口为标准1/2''外螺纹。  5 总高度 360mm,出水口距台面226mm 包含软管、去水杯 |  | **1** | **个** |  |
| **72** | **曲柄下水器** | 龙旗嘉业 (LQ-Y00B) | 天仕（B-3942-01） | 澳斯克 | 1 H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。  2 水槽开孔直径90mm,下水口为11/2''内螺纹和23/8''外 螺纹 3 旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄。  4 可拆卸过滤网方便清理 |  | **6** | **个** |  |
| **73** | **排油烟系统** | | | | | | | | |
| **74** | **一层烹饪间/面点区** | | | | | | | | |
| **75** | **不锈钢风管（室内）** | 厂制品 | | | 说明：选用优质不锈钢板制作，δ=0.8mm。 蒸煮区风管连接至原有外墙风管。 |  | **60** | **平方** |  |

**特别说明：1、本项目核心产品为高温热风循环消毒库；  
2、投标时带▲的技术参数须提供有效证书或具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件加盖投标人公章；**

**3、采购货物清单中的品牌、型号（如有）仅供投标人参考，没有任何限制性，投标人可选择同等或更优档次的产品，但必须满足相应（实质性）技术要求、规格及安装条件。**

**4、采购人有部分利旧设备（利旧设备清单见下表），中标人须免费负责利旧设备的安装调试。**

**利旧设备清单：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格(mm)** | **数量** | **单位** |
| **1** | **一层厨房** | | | |
| **2** | **主食库/副食库** | | | |
| **3** | **地通架（利旧）** | **1200\*500\*250** | **6** | **台** |
| **4** | **四层货架（利旧）** | **1250\*500\*1800** | **6** | **个** |
| **5** | **更衣间/办公室** | | | |
| **6** | **洗手星盆（利旧）** | **500\*500\*800** | **2** | **台** |
| **7** | **六门更衣柜（利旧）** | **900\*400\*1800** | **2** | **台** |
| **8** | **粗加工** | | | |
| **9** | **双星盆连平台（利旧）** | **1800\*700\*（800+100）** | **5** | **件** |
| **10** | **双层工作台（利旧）** | **1800\*800\*800** | **4** | **台** |
| **11** | **四层货架（利旧）** | **1200\*500\*1800** | **3** | **个** |
| **12** | **地通架（利旧）** | **1200\*500\*250** | **2** | **台** |
| **13** | **切配间** | | | |
| **14** | **大单星盆台（利旧）** | **600\*600\*（800+100）** | **1** | **台** |
| **15** | **四层货架（利旧）** | **1200\*500\*1800** | **2** | **个** |
| **16** | **单层工作台（利旧）** | **1800\*700\*800** | **6** | **台** |
| **17** | **刀具砧板架（利旧）** | **1200\*500\*1800** | **1** | **个** |
| **18** | **烹饪/蒸煮间** | | | |
| **19** | **大单星盆台（利旧）** | **1000\*700\*（800+100）** | **1** | **件** |
| **20** | **单层工作台（利旧）** | **1800\*700\*800** | **1** | **台** |
| **21** | **三层工作台（利旧）** | **1800\*800\*800** | **7** | **台** |
| **22** | **集汽罩 （利旧）** | **8350\*1200\*500 (风机及排烟管另计)** | **10.02** | **平方** |
| **23** | **电汽两用双门蒸饭车（利旧）** | **1050\*745\*1645** | **4** | **台** |
| **24** | **不锈钢饭盘（利旧）** | **600\*400** | **96** | **台** |
| **25** | **四层货架（利旧）** | **1200\*500\*1800** | **1** | **个** |
| **26** | **三层工作台（利旧）** | **1800\*800\*800** | **1** | **台** |
| **27** | **面点间** | | | |
| **28** | **单星盆台（利旧）** | **600\*600\*（800+100）** | **1** | **台** |
| **29** | **和面机（利旧）** |  | **2** | **件** |
| **30** | **搅拌机（利旧）** |  | **1** | **件** |
| **31** | **压面机（利旧）** |  | **1** | **件** |
| **32** | **商用豆浆米糊机（利旧）** |  | **1** | **件** |
| **33** | **木面工作台（利旧）** |  | **2** | **台** |
| **34** | **面粉车（利旧）** |  | **2** | **辆** |
| **35** | **烘盘架车（利旧）** |  | **1** | **件** |
| **36** | **智能款 柜式电饼铛（利旧）** |  | **2** | **个** |
| **37** | **双缸双筛电炸炉连柜座（利旧）** |  | **1** | **件** |
| **38** | **双层工作台（利旧）** | **1800\*800\*800** | **1** | **台** |
| **39** | **二次更衣/教师备餐区** | | | |
| **40** | **洗手星盆（利旧）** | **500\*500\*800** | **1** | **台** |
| **41** | **单星盆台（利旧）** | **600\*600\*（800+100）** | **1** | **台** |
| **42** | **单层工作台（利旧）** | **1800\*700\*800** | **2** | **台** |
| **43** | **镜面盘（利旧）** | **655\*420\*65** | **2** | **台** |
| **44** | **宴会餐炉（利旧）** |  | **18** | **件** |
| **45** | **暖汤煲（利旧）** |  | **2** | **件** |
| **46** | **电饭煲（利旧）** |  | **2** | **件** |
| **47** | **台式电磁炉（利旧）** |  | **2** | **件** |
| **48** | **台式煮面炉（利旧）** |  | **1** | **件** |
| **49** | **教师餐厅洗碗间** | | | |
| **50** | **残菜回收台（利旧）** | **1800\*700\*800** | **1** | **件** |
| **51** | **大双星盆台（利旧）** | **1800\*700\*（800+100）** | **2** | **件** |
| **52** | **单层工作台（利旧）** | **1800\*700\*800** | **1** | **台** |
| **53** | **二层厨房** | | | |
| **54** | **更衣间** | | | |
| **55** | **洗手星盆（利旧）** | **500\*500\*800** | **1** | **台** |
| **56** | **六门更衣柜（利旧）** | **900\*400\*1800** | **1** | **台** |
| **57** | **二次更衣/配菜间** | | | |
| **58** | **洗手星盆（利旧）** | **500\*500\*800** | **1** | **台** |
| **59** | **单星盆台（利旧）** | **600\*600\*（800+100）** | **1** | **件** |
| **60** | **双层工作台（利旧）** | **1800\*800\*800** | **2** | **台** |
| **61** | **餐具洗消间** | | | |
| **62** | **单孔残菜回收台（利旧）** | **1800\*800\*800** | **1** | **件** |
| **63** | **双门消毒柜（利旧）** |  | **4** | **件** |
| **64** | **三层厨房** | | | |
| **65** | **更衣间** | | | |
| **66** | **洗手星盆（利旧）** | **500\*500\*800** | **1** | **台** |
| **67** | **六门更衣柜（利旧）** | **900\*400\*1800** | **1** | **台** |
| **68** | **二次更衣/配菜间** | | | |
| **69** | **洗手星盆（利旧）** | **500\*500\*800** | **1** | **台** |
| **70** | **单星盆台（利旧）** | **600\*600\*（800+100）** | **1** | **件** |
| **71** | **双层工作台（利旧）** | **1800\*800\*800** | **2** | **台** |
| **72** | **餐具洗消间** | | | |
| **73** | **双门消毒柜（利旧）** |  | **4** | **件** |

**二、样品要求：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 样品名称 | 样品要求 | 数量 |
| 留样柜 | 1、内外箱均为优质不锈钢板。  2、使用优质压缩机，全铜管冷凝器、加厚铜管蒸发器；  3、增加箱体消杀功能，在内部没有留样的情况下可以一键消杀；  4、拍照托盘带称重功能，自动对留样样品称重，并自动留存称重数据；  规格(mm)：900\*670\*900+400 | 1台 |
| 抽屉工作柜 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面δ=1.2mm，加强筋采用δ=1.2mm430不锈钢板,重力脚φ50\*150\*1.0mm。 双抽屉，双开门。  规格(mm)：915\*610\*890 | 1台 |
| 大单星盆台 | 选用SUS304-2B不锈钢板制作，面及水斗δ=1.0mm，脚38\*38\*1.0mm磨砂脚方管（配有可调子弹脚），横通25\*38\*0.8mm，带后档板。  水斗尺寸：满斗  规格(mm)：1000\*800\*（800+100） | 1台 |

**注：（1）投标人应提供本招标文件要求提供的样品，样品外表面上须牢固地粘贴一张写有“投标人名称”的标识，样品在开标截止时间前40分钟内递交到宁波市北仑区长江路1166号北仑行政大楼B座三楼北仑区政务服务中心，具体场所安排详见电子指示屏幕并按采购代理机构指定的摆放位置(并作好标注)。**

**（2）投标样品仅作为评分项，评标委员会按照招标文件规定的评分办法和评分标准对样品进行评价，投标人未按招标文件要求提供样品或样品提供不全的样品分得0分，投标样品不符合招标文件要求的，按评标办法酌情扣分，投标样品质量不影响其投标文件的有效性。**

**（3）开标结束后，招标人将对中标人的样品进行封存，作为验收的参考。其他供应商的样品在开标结束后自行领回，若未按要求取回，采购人有权自行处理。**

**三、商务条款要求表**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **商务条款** |
| ★1 | 质量要求：达到国家相关质量验收标准，一次性验收合格。 |
| ★2 | 安全要求：合格。 |
| ★3 | 交货地点：采购人指定地点。  交付期限：合同签订后25天内完成交货并交付使用。 |
| ★4 | 质量保证期（或保修期）：质保期不少于2年，时间从采购人验收合格之日起计算。若原厂质保期超过2年的以原厂质保期为准。  质保期内供应商须免费负责修理和替换任何由于配件自身的质量问题造成的损坏。配件更换后的质保期仍为不少于2年。 |
| ★5 | **付款方法和条件：**  （1）合同生效并具备实施条件（接采购人供货通知）后7个工作日内，采购人收到中标人开具的发票及预付款保函后，支付合同金额的40%的作为预付款；预付款保函由银行、保险公司等金融机构出具且与预付款同等金额。中标人于合同签订前书面承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，可不适用上述条款。  （2）货到并安装、调试完毕后，中标人及时向采购人提出最终验收申请，最终验收通过后，向中标人支付合同余款并退还预付款保函。  注：中标人不按规定提出验收申请的，当次支付申请不予受理，相关验收内容延至下一道验收程序中进行。 |

# 第四部分 评标办法及评分标准

**本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。**

**1.评标原则**

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

**2.评标办法**

本次招标采用综合评分法。满分100分。

**3.评标组织**

采购人和采购代理机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会。

评标委员会由采购人代表和评审专家或全部由评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

**4.评标程序**

4.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织开标。开标会议由采购代理机构组织，按招标文件的规定对投标人的基本情况进行审核。

4.2本次公开招标投标文件开启资格证明文件、商务技术文件、报价文件，由唱标人公布投标人名称、投标内容、投标价格等以及采购代理机构认为合适的其他内容，并由记录人做开标记录。

4.3根据各有效投标人的商务技术得分和报价得分计算各投标人的总得分（总得分保留小数点后二位）。

4.4按照评标办法，评标委员会推荐中标候选人，经采购人确认中标供应商后，最后在招标公告发布的网站上公布评标结果。

**5.评标过程**

**5.1 初步审查**

初审分为资格性审查和符合性审查。

资格性检查。采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

审查投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应，有无重大偏差；如有重大偏差者，作无效投标处理，不予进入详细评审。（具体见本招标文件第二部分投标无效的情形）

5.2澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.3详细评审

评标委员会对通过符合性审查的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委参照本部分附表（评分标准表）打分。商务技术得分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格分由评标委员会统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：评标委员会认为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

**评标委员会认为投标人报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明价格合理性，评标委员会应当将其作为无效标处理。**

**采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序，限制专家自由裁量权），评审小组组长应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。**

5.4中标原则

**评标委员会根据投标人的综合得分由高到低排定顺序，推荐综合得分排序第一的投标人为本项目的第一中标候选人。如投标人的综合得分相同，则投标价低者优先；如投标价也相同，则技术分高者优先；如技术分也相同，则由投标人抽签决定。**

采购人根据评审报告推荐的中标候选人确定中标供应商。

5.5中标结果

采购代理机构将中标结果在政府采购指定媒体上公告，并同时向中标供应商发出中标通知书。

## 6、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

**7.评分标准**

详见后附评分标准表。

附：评分标准表

评分标准（兼评委打分表）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评标  项目 | **评分标准** | | **分值** |
| 商务技术分（70分） | **1、技术规格响应（18分）：**  完全响应采购文件第三章采购需求中“一、采购清单及技术参数”要求的得18分；标“★”的技术指标不得负偏离，否则作无效标处理。标“▲”为重要技术指标负偏离每项扣2分，未标“★”或“▲”的其他技术参数每项负偏离扣1分，扣分达到18分的作无效投标。 | | 18 |
| **2、设计方案（6分）：**  根据投标人提供的深化设计后的厨房整体平面图、水电深化图、风管深化图的合理性、可操作性进行评议：  平面图、水电深化图、风管深化图规划合理、整体效果满足使用需求且美观、协调的得6分；  平面图、水电深化图、风管深化图规划较合理、整体效果基本满足使用需求且较美观、协调的得4分；  平面图、水电深化图、风管深化图规划存在缺陷、不能满足使用需求且整体布置不协调的得2分；  未提供不得分。 | | 6 |
| **3、供货方案（5分）：**  对投标人的所投产品的供货及安装时间节点安排是否合理，与项目整体进展的契合度进行评议：  供货时间节点安排合理、可行、有契合度的得5分；  供货时间节点安排较合理、较可行、较有契合度的得3分；  供货时间节点安排不合理、存在明显问题的得1分；  未提供不得分。 | | 5 |
| **4、生产实施方案（5分）：**  根据投标人提供的生产实施方案进行评议，方案内容包括但不限于人员配备、原辅材料采购、加工制作等各个环节进行评议 ：  方案详细完善，合理可行，针对性强、具有可操作性的得5分；  方案较详细、安排较合理、有一定针对性、操作性一般的得3分；  方案内容简单、缺乏针对性、操作性差的得 1分。  未提供不得分。 | | 5 |
| **5、产品的安装方案、产品的调试方案及针对本项目的成品设备在运输、保管、就位等保障方案进行评议 (5分) ：**  方案详细完善，合理可行，针对性强、具有可操作性的得5分；  方案较详细、安排较合理、有一定针对性、操作性一般的得3分；  方案内容简单、缺乏针对性、操作性差的得 1分。  未提供不得分。 | | 5 |
| **6、样品（15分）** | 6.1、样品外观（4分）：  （1）外观尺寸是否符合采购文件要求且设计美观进行评议:符合要求的得2分 存在缺陷的得1分。  （2）表面及层板无划痕、锤印、烧痕、尖角、毛刺、刃口、波纹状缺陷情况进行评议；符合要求的得2分；存在缺陷的得1分。 | 4 |
| 6.2、结构及安全情况（4分）：  （1）在接触人体或存放物品部位无刃口或棱角等情况进行评议:符合要求的得2分；存在缺陷的得1分。  （2）各部件安装严密、平整、端正、牢固，结合处无松动等情况进行评议:符合要求的得2分；存在缺陷的得1分。 | 4 |
| 6.3、制作工艺（4分）：  根据样品制作工艺、组合结构、节点细部处理等情况进行评议：制作工艺精良、组合结构牢固、节点细部处理到位的得4分；制作工艺一般、组合结构基本牢固、节点细部处理基本到位的得2.5分；制作工艺欠佳、组合结构欠牢固、节点细部处理粗糙的得1分。 | 4 |
| 6.4、样品功能（3分）：  样品功能设计合理、使用方便得3分；样品功能设计基本合理、使用尚可得2分；样品功能不合理、使用不便得1分。 | 3 |
| **7、品质管控实施方案（5分）：**  根据投标人提供的品质管控实施方案进行评议，方案内容包括但不限于产品品质的管控制度、品控管理人员的管理制度等，确保生产过程中产品质量符合采购要求情况进行评议：  方案详细完善，合理可行，针对性强、具有可操作性的得5分；  方案较详细、安排较合理、有一定针对性、操作性一般的得3分；  方案内容简单、缺乏针对性、操作性差的得1分；  未提供的不得分。 | | 5 |
| **8、培训方案（3分）：**  根据投标人提供的培训方案，包含详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等进行评议：  培训方案内容详细完整，能快速有效的协助采购人掌握产品特性的得3分；  培训方案内容较详细完整，预计效果能满足采购人基本使用需求的得2分；  培训方案内容简单，预计效果不能满足采购人使用需求的得1分；  未提供不得分。 | | 3 |
| **9、售后服务方案（5分）：**  根据投标人提供的售后服务承诺、售后响应时间、解决问题的方案措施、备品备件、质保期后的维保方案等情况进行评议：  售后服务承诺、售后响应时间迅速、解决措施有效、备品备件充足、质保期后的维保方案完全满足采购需求的得5分；  售后服务承诺、响应时间基本满足采购需求、各项措施基本合理但不够具体细致、有提供备品备件清单、质保期后的维保方案基本合理但存在瑕疵的得3分；  售后服务方案存在严重缺陷，会影响本项目履约的得1分；  未提供不得分。 | | 5 |
| **10、业绩（2分）：**  自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人具有厨房设备的供货业绩，每提供1份有效合同得1分，最多得2分。  投标文件中提供合同扫描件加盖投标人公章，未按要求提供的，不得分。 | | 2 |
| **11、政策性因素加分（节能环保产品）（1分）：**  投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；  投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。  注：投标文件中必须同时提供以下资料：（1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。（2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书扫描件并加盖公章。 | | 1 |
| 价格分（30分） | 评标基准价：满足招标文件要求且最低的参与评审的价格  参与评审的价格=投标报价  参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。  其他投标人价格得分按照下列公式计算：  价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30%×100。  **注：1、投标报价超过最高限价的作无效标处理。**  **2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。** | |  |

注：1、各评标小组成员自行按以上参考分值评分，最多保留1位小数。

2、评审得分小数点后保留两位数（第3位四舍五入）。

# 第五部分 合同主要条款及格式

**合同编号：**

**采购合同**

项目名称：

甲方：

乙方：

**采购合同**

**（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）**

注：本合同文本格式、条款仅作为甲乙双方签订中标合同的参考，具体格式及条款由甲乙双方根据招标文件、乙方投标文件及其他与本次招标相关内容协商拟定。

（以下简称“买方”）的 项目，通过公开招标，经评标小组评定，确定 （以下简称“卖方”）为中标人，合同双方同意按照下述的条款和条件签署本合同。

**第一条 货物名称、规格、数量及金额：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 不含税单价 | 单价 | 税率 | 税额 | 小计 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  |  | | | | | | |
| 合计人民币金额（大写）： | | | | | | | | | | |

**第二条 交货期：**

履约期限：

**第三条 交货地点**

采购人指定地点。

**第四条 质量要求**

质量要求：一次性验收合格。

**第五条 付款方法和条件：**

（1）合同生效并具备实施条件（接采购人供货通知）后7个工作日内，采购人收到中标人开具的发票及预付款保函后，支付合同金额的40%的作为预付款；预付款保函由银行、保险公司等金融机构出具且与预付款同等金额。中标人于合同签订前书面承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，可不适用上述条款。

（2）货到并安装、调试完毕后，中标人及时向采购人提出最终验收申请，最终验收通过后，向中标人支付合同余款并退还预付款保函。

注：中标人不按规定提出验收申请的，当次支付申请不予受理，相关验收内容延至下一道验收程序中进行。

**第六条 税费及保险**

1、中国政府根据现行税法所征收的销售商品产生的一切税费由乙方支付。

2、中国政府根据现行税法向乙方征收的与履行本合同有关的一切税费由乙方支付。

3、设备装运后乙方办理保险，其费用及运输风险由乙方承担。

**第七条 质量保证**

1、乙方保证所提供的设备是全新的、未使用过的。

2、乙方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为甲方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

3、乙方保证对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

4、乙方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。

5、本合同项目整体质保期为 年，质量保证期内若出现质量问题，乙方免费维修或更换。质量保证期满后提供货物终身维修（所发生费用的只收取材料成本费，不再收取其它费用）。

**第八条 检验**

1、在生产期间，甲方有权派人员到生产现场跟踪检查，乙方不得以任何理由拒绝，并需提供配合。对于生产过程中发现的质量缺陷，需及时处理，否则因此造成对甲方产生一切损失，由乙方承担。

2、乙方在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、参数、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其材料符合本合同规定的检验合格证书。该证书将作为提交给甲方付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、参数、数量的最终质量确认。

**第九条 合同双方的责任及义务**

1、甲方的责任和义务：

1.1 严格履行合同，检查落实合同履约情况，并及时处理合同履行中存在或发现的问题。

1.2 甲方应及时按合同约定的时间与乙方结算并支付货款。

1.3 甲方有以下权利：

（1）对货物的制造、运输、装卸、安装、调试、检测、验收等合同履约有关的交货期、质量检验和验收、合同结算等签字认可或不认可或发出其它有关指令；

（2）审查、接收乙方提交的资料；

（3）变更的审核、确认。

2、乙方的责任和义务：

2.1 乙方应根据合同的规定，完成货物的制造、运输、装卸、安装、调试、保险、检测、验收等交付使用前发生的所有工作。

2.2 乙方在签订合同前，应检查并保证自身了解建筑及周围环境，并已考虑所有影响履约的风险、意外事故及其它情况等全部因素，在履约中对上述所有因素以及环境影响、交通等问题负责，承担发生的相应费用。

2.3 严格执行甲方根据合同规定发出的，涉及货物供货及服务的各项指令（无论这些事项在合同中写明与否）。

2.4 乙方应对甲方提供的书面资料进行技术性评估，并将评估结果反馈甲方；

2.5 保证按本合同有关规定和所附《售后服务承诺书》要求完成货物的供货、运输、安装、维保等工作。

2.6 如非甲方原因，乙方人员在建筑受到伤害或伤害到甲方或第三方人员；乙方在建筑财物遭到损坏/灭失，遭受到其他经济损失或者对甲方或第三方造成经济损失；乙方应承担全部责任。

**第十条 包装**

1、乙方提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，并确保货物完好不受损坏。包装箱的尺寸及重量应考虑货物最终目的地的装卸设施的情况。

**第十一条 运输及装卸保险**

1、乙方应选择有资质和良好信誉的保险公司对本合同项下的货物制作、运输、装卸、存放及交货过程进行投保，并用人民币提供保险金。

2、乙方保证在确认设备因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以办理索赔为由而拖延。

**第十二条 安装**

1、合同所订的货物到达甲方指定地点后，乙方应派技术人员进行安装，安装期间所产生的费用由乙方自行承担。

2、乙方人员应在合同规定的安装期内完成该项工作。如因乙方责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由乙方负担。

3、货物到达现场后，在验收交接前，乙方负责保管（甲方提供必要的协助），并对保管期间损坏、丢失等现象负责。

4、乙方人员在安装过程中对采购人场地内的相关设施所造成的撞坏予以补偿或修复，若不及时进行修复的，甲方有权视损坏程度向乙方收取补偿费用，补偿金均从合同款中扣除。

5、乙方负责安装完成以后的现场清理工作，产生的费用由乙方负担；若乙方不予清理，则甲方代为清理，产生的相关费用由乙方负担，甲方从乙方的合同款中直接扣除。

**第十三条 验收及交付**

1、货物到达现场并安装完成后，乙方应及时提供供货清单、合格证、材质报告、验收报告（包括产品的外观、数量、型号规格、技术性能等）等资料，报请甲方验收。甲乙双方按共同确认的内容对设备的质量、规格和数量等进行检查。如检验不合格则乙方应无条件退货，并由乙方承担由此产生的一切费用。如果不合格情况严重，甲方有权解除合同，并向乙方索赔因此造成的其他诸如工期、返工等损失。

2、甲乙双方验收参与人员，根据本合同约定的计量方式、技术标准和质量要求进行交货计量和验收，主要核对：数量、规格型号、产地、质量等级、尺寸、颜色、铭牌参数、包装及标识完整、完好程度、交货资料，双方签字后即表示交货验收完成，此项验收不作为最终质量验收，并不免除任何乙方对交货产品存在质量、制造、设计、性能方面的缺陷和不合格的责任、违约责任及对甲方造成损失的赔偿。

3、如乙方未指派有关人员在收货地点清点，关于产品的数量及不合格品数量的确定以甲方的验货记录为准进行结算，如甲方收到的数量少于乙方送货单中标明的数量时，乙方承担缺少设备的相应费用及运输费用责任。

4、在验收过程中，如发现设备的质量或规格与本合同规定不符，或证明设备有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，甲方可申请质量技术监督局检验，并有权根据质检证书及质量保证条款向乙方提出索赔。

5、若在使用过程中发现品质缺陷，则立即通知乙方，乙方接甲方通知后△小时内到达现场，在双方确认后，乙方应立即无条件无偿提供补货换货，以最短的时间及安全有效的方式替换存在有质量问题的产品，乙方须承担由于更换所发生的材料、制作、运输等费用。如乙方未能按时到达现场时（包括未派人到现场），则以甲方的处理方式和结果为准，乙方无条件认可。

6、乙方须向甲方提供下列文件资料及服务：

（1）货物清单、货物技术性能和参数、货物说明书、合格证、图纸；

（2）货物安装、保修、质量保证等服务；

（3）货物详细的使用和维护手册和维修专用工具和零星配件；

（4）在甲方项目所在地，就货物的使用、维护等培训甲方的人员，确保甲方人员掌握货物的使用、维护相关内容。

7、因乙方提供的产品无法满足甲方的要求，甲方有权另行采购，并按正常市场价格将该部分自行采购费用在合同价款中扣除。

8、合同实施过程中甲方需对材料规格进行调整，乙方应配合。

**第十四条 安全及保密**

**安全要求：**

乙方必须无条件满足甲方的安全生产管理要求，如乙方原因引起的任何安全事故，由乙方全权负责并承担一切损失，与甲方无涉。

**保密要求**

1、乙方对甲方提供的所有资料以及在本合同签订、履行过程中所接触到的甲方及其关联公司的商业秘密、技术资料、客户信息等资料和信息(统称“保密资料”)负有保密义务。未经甲方书面许可，乙方不得向任何第三方披露，不得将保密资料的部分或全部用于本合同约定事项以外的其他用途。乙方有义务对保密资料采取不低于对其本身商业秘密所采取的保护手段予以保护。乙方仅可为本合同目的向其内部有知悉保密资料必要的雇员披露保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。

2、乙方仅得为履行本合同之目的对保密资料进行复制。乙方不得以任何方式（如软硬盘、图纸、彩样、照片、菲林、光盘等）留存保密资料。乙方应当在完成委托事项或本合同终止或解除时将保密资料原件全部返还甲方，并销毁所有复制件。乙方应当妥善保管保密资料，并对保密资料在乙方期间发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任，因此造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。

3、如乙方违反本合同关于保密的约定，乙方应赔偿因此而给甲方造成的一切损失。

4、除另有约定外，本保密条款自保密资料提供或披露之日起至本合同终止或解除后[二]年内持续有效。

5、对于乙方在本合同签订及履行过程中依法获得的个人信息和重要数据，乙方应当依法在境内存储，且不得向境外提供。

**第十五条 不可抗力**

1、合同双方当事人中任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行本合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力系指双方在缔结本合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免或无法克服的。

2、受阻一方应在不可抗力发生后尽快用电话、传真或邮件及时通知对方，并于事故发生后14日内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信等方式提交对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120日以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

**第十六条 违约责任及索赔**

1、延期交货与误期赔偿：

如果乙方未能按合同规定的时间交货和提供服务时（不可抗力除外），在乙方同意支付核定损失额的条件下，甲方将同意延长交货期。核定损失额的支付将由甲方从未付货款中扣除。核定损失额比率为每迟交1日，按1000元/日计取，不满1日按1日计算。如果乙方延迟供货超过15日，甲方有权因乙方违约终止合同，而乙方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

2、索赔：

(1)乙方对所供货物与合同要求不符负有责任，如果甲方已于规定的检验、验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

A.乙方同意甲方拒收货物并由乙方承担由此发生的一切损失和费用；

B.根据货物的疵劣和受损程度以及甲方遭受损失的金额，经双方协商降低货物价格；

C.更换不合格的货物，以达到合同规定的规格、数量、质量和性能要求，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切直接费用。

(2)如果甲方提出索赔通知后15日内乙方未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方在甲方提出索赔通知的15日内或甲方同意的更长一些的时间内，未能按甲方同意的上述任何一种方式处理完毕索赔事宜，甲方将从未付货款中扣除索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

3、乙方提供的货物在验货时不合格或不符合甲方的规格要求，乙方首先应无条件更换，直至符合甲方要求，如乙方在规定时间内不能或无法提供符合要求的产品，甲方有权终止合同，并由乙方承担后续增加的费用。如造成甲方损失，则应赔偿甲方损失，该损失从应付款中扣除。

4、整体货物安装完毕后，不符合验收要求，乙方应无条件返工安装，直至符合甲方验收要求，由此引起的工期延误，按1000元/日处罚，不满1日按1日计算。

**第十七条 法律适用和争议解决**

1、本合同适用中华人民共和国法律。

2、所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可采取下述第（ 2 ）种争议解决方式：

（1）将该争议提交[/]仲裁委员会，按照申请仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁在[/]进行。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

（2）向北仑区人民法院起诉。

3、仲裁或诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉仲裁或诉讼的其它部分。

**第十八条 合同的生效和其他**

1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章。

2、本合同一式四份，甲乙各执二份。

3、相关采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4、任何与本合同相关但未在本合同中明确规定的事项将由双方另行友好协商解决。对本合同做出的任何修改和补充应为书面形式，由双方法定代表人/负责人/授权代表签字并盖章后成为本合同不可分割的部分。本合同与其补充合同冲突时，以补充合同为准。

甲方（公章）： 乙方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字） 法定代表人或受委托人（签字）

地址： 地址：

邮编： 邮编：

电话： 电话：

银行账号： 银行账号：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

# 第六部分 投标文件格式

1.投标文件的外包装封面格式（可选用）：

**投标文件**

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件/报价文件/技术商务文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）

开标时启封

年 月 日

2.封面格式：

**投标文件**

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件/报价文件/技术商务文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）

年 月 日

格式1：

**投标人资格条件自查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评审内容** | **招标文件要求** | **自查结论** | **证明资料** |
| **资格**  **性审**  **查** | 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定 | □通过  □不通过 | 第（ ）页 |
| 二、投标人未被 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | □通过  □不通过 | 第（ ）页 |
| 三、投标人的营业执照副本复印件或扫描件（投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件）。 | □通过  □不通过 | 第（ ）页 |
| 四、投标人资格声明函 | □通过  □不通过 | 第（ ）页 |
| 五、专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函。 | □通过  □不通过 | 第（ ）页 |
| 六、本项目不接受联合体投标。 | □通过  □不通过 |  |

**备注：投标人自查表将作为投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！**

格式2：

**投标人资格声明函**

**宁波杜威工程项目管理有限公司：**

关于 项目（项目编号：　　　），我方愿意参加投标，并郑重声明如下：

1、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

(1)、具有独立承担民事责任的能力；

(2)、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)、法律、行政法规规定的其他条件。

2、本次投标由我单位独自参与，为非联合体投标。

3、我单位符合采购文件规定的特定资格条件的要求。

4、本投标文件自开标之日起90天内有效。

5、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

6、我方的单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

7、我方不是采购人的附属机构；与采购人聘请的为此项目进行设计、编制规范、提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何直接或间接的关联。

8、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我我方承担。

**特此声明！**

投标人名称（加盖公章）：

日期：

格式3：

**法定代表人身份证明书**

投标人名称：

地址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

本人系 < 投标人名称 > 的法定代表人。为你中心组织的项目编号为**NBDW-20251176**的**2025年大碶中学食堂设备采购项目**政府采购项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

**（※ 此处附法定代表人身份证复印件（正反两面）※）**

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签署日期： 年 月 日

**说明：法定代表人参加本招标项目投标的，仅须提供此证明书。**

**法定代表人授权书**

**宁波杜威工程项目管理有限公司：**

< 投标人名称 > 法定代表人 < 法定代表人姓名 > 授权本单位 < 全权代表任职部门 > <全权代表姓名> 为本公司的合法全权代表，参加你中心组织的 **2025年大碶中学食堂设备采购项目（项目编号：NBDW-20251176）** 公开招标项目的投标报价、签订合同以及合同的执行、完成、服务和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，无转委权，特此声明。

投标人全称（加盖公章）

法定代表人（签字或盖章）

被授权人（签字）

日 期

附：

全权代表姓名： 性别： 年龄：

部门： 职务： 联系电话：

**（※ 此处附全权代表身份证复印件（正反两面）※）**

**说明：全权代表参加本招标项目投标的，仅须提供此证明书。**

格式4：

**供应商基本情况表**

项目名称：

项目编号： NBDW-20251176

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业名称： | | |
| 2 | 总部地址： | | |
| 3 | 当地代表处地址： | | |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： | |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： | |
| 6 | 注册地： | 注册年份： | |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） | | |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关有效证书复印扫描件） | | |
| 9 | 从业人员数量 | |  |
| 10 | 营业收入 | |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 | |  |

说明：所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表；

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人(或全权代表)签字：

日期： 年 月 日

格式5：

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 拖把池 ，属于 **工业制造业** 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 拖把沥干池 ，属于 **工业制造业** 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 单星剖生台 ，属于 **工业制造业** 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

4. 高压花洒龙头(带一个水龙头) ，属于 **工业制造业** 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

5. 全自动电热开水器连座 ，属于 **工业制造业** 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

6. 冲地龙头 ，属于 **工业制造业** 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

7.刀具砧板消毒柜，属于 **工业制造业** 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

8. 双层工作台 ，属于 **工业制造业** 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

9. 脱排油烟罩，属于 **工业制造业** 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

10. 不锈钢封墙钢 ，属于 **工业制造业** 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

11. 双眼电磁大锅灶 ，属于 **工业制造业** 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

12. 调料平台 ，属于 **工业制造业** 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

13.调料星盆 ，属于 **工业制造业** 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

14.双头大锅灶 ，属于 **工业制造业** 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

15.广式双炒双温灶 ，属于 **工业制造业** 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

16.电热型推入式蒸房（含推车） ，属于 **工业制造业** 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

17.不锈钢饭盘 ，属于 **工业制造业** 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

18.双层送餐车 ，属于 **工业制造业** 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

19.留样柜，属于 **工业制造业** 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

20.抽屉工作柜 ，属于 **工业制造业** 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

21.二层水杯架 ，属于 **工业制造业** 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

22.全自动电热开水器连座 ，属于 **工业制造业** 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

23.高温热风循环消毒库(优质304不锈钢)，属于 **工业制造业** 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

24.四层平板架 ，属于 **工业制造业** 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

25.立式四门双温柜 ，属于 **工业制造业** 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

26.醒发箱 ，属于 **工业制造业** 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

27.饭汤台 ，属于 **工业制造业** 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

28.单玻璃门消毒柜 ，属于 **工业制造业** 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

29.卧式消毒柜 ，属于 **工业制造业** 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

30.高压花洒龙头 ，属于 **工业制造业** 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

31.挂墙式开水器 ，属于 **工业制造业** 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

32.饭桶存放台 ，属于 **工业制造业** 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

33.七斗保温售菜柜 ，属于 **工业制造业** 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

34.餐盘存放台 ，属于 **工业制造业** 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

35.鼓泡池(带加热） ，属于 **工业制造业** 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

36.大单星盆台 ，属于 **工业制造业** 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

37.双孔残菜回收柜 ，属于 **工业制造业** 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

38.粘捕式灭蝇灯 ，属于 **工业制造业** 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

39.紫外线消毒灯 ，属于 **工业制造业** 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

40.台式混水龙头 ，属于 **工业制造业** 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

41.单温水龙头 ，属于 **工业制造业** 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

42.曲柄下水器 ，属于 **工业制造业** 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

43.不锈钢风管（室内） ，属于 **工业制造业** 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

**注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

**风险提示：**

**1.对于非面向联合体的项目，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。**

**2.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。**

|  |
| --- |
| **附件： 中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）** |
|  |

格式6：

**残疾人福利性单位声明函（如有需提供）**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期： 年 月 日

附件7：

**投标人符合性自查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 符合  性审  查 | 1、按招标文件要求签署、签章的； | □通过  □不通过 | 第（ ）页 |
| 2、提供法定代表人证明书或法定代表人授权委托书，内容齐全。 | □通过  □不通过 | 第（ ）页 |
| 3、投标文件格式规范、提供资料齐全或者未提供虚假内容。 | □通过  □不通过 | 第（ ）页 |
| 4、投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不矛盾或者使用计量单位符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。 | □通过  □不通过 | 第（ ）页 |
| 5、投标有效期满足招标文件要求。 | □通过  □不通过 | 第（ ）页 |
| 6、带“★”的条款满足招标文件要求、响应招标文件要求，投标文件无采购方不能接受的附加条件的 | □通过  □不通过 | 第（ ）页 |
| 7、投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的； | □通过  □不通过 |  |
| 8、投标文件的关键内容字迹清晰、易辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹易辩认或者修改处按规定签署、盖章。 | □通过  □不通过 |  |
| 9、未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 | □通过  □不通过 |  |

**备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！**

格式8：

**技术响应表**

投标人全称： （公章）

项目编号：**NBDW-20251176**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **招标文件技术、服务要求** | **投标文件响应情况** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**说明：**

1、技术、服务条款内容主要是针对招标文件有关的技术规格、服务要求等内容。

2、无偏离应在本表“投标文件响应情况”栏注明“无技术及服务条款偏离”的字样。

法定代表人(或全权代表)签字或盖章：

日期： 年 月 日

格式9：

**商务条款偏离表**

投标人全称： （公章）

项目编号：**NBDW-20251176**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **招标文件商务要求** | **投标文件响应情况** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**说明：**

1、商务条款内容主要是针对招标文件有关的付款条件、交付期、质保期、合同主要条款等内容。

2、无偏离应在本表“投标文件响应情况”栏注明“无商务条款偏离”的字样。

法定代表人(或全权代表)签字或盖章：

日期： 年 月 日

附件10：

**投标货物清单**

投标人全称： （公章）

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **主要性能参数** | **单位** | **数量** | **产地、品牌** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**说明：**

1、本表设备名称填写的顺序应与本招标文件第三部分中的采购清单相一致。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

法定代表人(或全权代表)签字或盖章：

日期：

格式11：

**类似项目业绩表**

投标人全称： （公章）

项目编号：**NBDW-20251176**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **业主名称** | **合同金额** | **业主联系人及电话** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**说明：**

1、提供符合本招标文件要求的类似项目业绩，表后附合同复印件加盖公章，否则相关评分项目不得分。

2、投标人所提供合同必须是真实有效的。在合同签订前，如采购人经核实后发现与实际情况不符，取消其中标资格，并按有关规定处理。

3、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

法定代表人(或全权代表)签字或盖章：

日期： 年 月 日

格式12：

**报 价 函**

**宁波杜威工程项目管理有限公司：**

<投标人名称> 正式授权 <投标人代表姓名、职务、职称> 为我方代表，参加贵方组织的 <项目名称、项目编号> 项目公开招标的有关活动，并对此招标项目进行投标。为此：

1. 我方同意在本招标项目招标文件中规定的开标日起90日历天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2．本项目投标总价见投标报价文件所附《开标一览表》的“投标总价”。

3. 提供招标文件规定的全部投标文件，包括投标文件电子文档 份。

4. 如果我方中标，保证忠实地执行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

5. 我方保证遵守招标文件的全部规定。

6. 我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

7. 我方愿意向你中心提供任何与本招标项目投标有关的数据，并根据需要提供一切承诺的证明材料。

8. 我方已详细审查全部招标文件，在投标之前已经与招标方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

9. 与本项目投标活动有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编： 电话： 传真：

投标人（盖章）：

法定代表人（或全权代表）签字或盖章：

日期： 年 月 日

格式13：

**报 价 一 览 表**

投标人全称： （公章）

项目编号：**NBDW-20251176**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **投标报价（人民币：元）** | **完成时间** |
| **2025年大碶中学食堂设备采购项目** |  | **满足采购人要求** |
| **投标总价大写：人民币 元整** | | |
| **若我单位中标，承诺免费负责利旧设备的安装调试。** | | |

**说明：**

1、本表格的“投标报价”应与投标报价明细表的“投标总价”一致。

法定代表人(或全权代表)签字或盖章：

日期： 年 月 日

附件14：

**投标报价明细表**

投标人全称： （公章）

项目编号： **NBDW-20251176**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | | **品牌、规格型号** | **单位** | **数量** | **综合单价**  **(元/单位)** | **总价**  **（元）** |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| **投标总价（元）** | | **小写：** | | | | | |
| **大写：** | | | | | |

**说明：**

1、本表格的“投标总价”应与开标一览表的“投标报价”一致。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

法定代表人(或全权代表)签字或盖章：

日期：