**2025025更正公告附件：**

**招标文件第20页：**

**一、采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **图片** | **尺寸** | **颜色** | **材质及要求** | **单位** | **数量** |
| **一、宿舍** | | | | | | | |
| 1 | 高低床 |  | 2000\*900\*2000 | 可选 | ★1.床立柱：采用截面规格为67\*67mm，壁厚为1.2mm的高频焊接封口八面型材，管材采用优质品牌大厂冷轧带钢，采用大型焊管设备经多道连续变形模辊压、定径模挤成型，自动高频焊接成闭口型管材 。立柱端口采用优质 PP 塑料的静音上下内塞。  2.床长横梁：采用截面规格为93mm×34mm，壁厚为1.2mm的高频焊接封口型管材，型材成型方式为优质冷轧钢板经成型线轧制而成，中间一根凸起的加强筋，既美观又耐用，四边倒圆角，特别是床挺前段倒较大的圆角，保证使用者的安全。  ★3.卡式连接件：公寓床采用卡式连接件，连接处无焊接痕迹，且方便拆装。连接件参考规格为50mm×210mm×2mm，安装时卡式连接件与立柱齐平，安装快捷，整体美观。  4.床换：20×30mm×1.2mm 的方形钢管，裸管壁厚为 1.2mm；两侧加PP静音内塞规格：42\*31\*18mm。  ★5.床厅护栏吹塑板：外形规格为1350mm×350mm×30mm，采用中石化全新料，HDPE高密度聚乙烯（中空吹塑）经大型吹塑设备一次吹塑成型，四周无接缝,护栏前方镶嵌有一块铝合金护板规格：1230\*100mm，护栏背面带PP塑料储物槽便于储放茶杯，手机、钱包等小物品  ★6.床头护栏吹塑板：外形规格为770mm×350mm×30mm，采用中石化全新料，HDPE高密度聚乙烯（中空吹塑）经大型吹塑设备一次吹塑成型，四周无接缝,护栏镶嵌有一块铝合金护板规格：650\*100mm护栏内侧印有最高被褥线。  7.中上爬梯：爬梯为四步设计，采用20\*40\*1.5mm优质椭圆钢管，踏步板采用优质冷轧防滑钢板一次冲压成型规格360\*100mm，中间带夜光防滑卡片规格：260\*50mm。  8.床铺板：采用双面刨光环保实（杉）木条拼接而成，干燥、防虫处理，厚度15mm，下方采用4条加强筋，加强筋规格不得小于30mmX40mm,铺板与床架内空尺寸匹配。 | 组 | 136 |