瑞安市公共资源交易中心

**招标文件**

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目 编 号：** | **RACG201809055**  |
| **项 目 名 称：** | **瑞安市人民法院数字法庭高清监控及执行指挥升级建设项目** |
| **采 购 方 式：** | **公开招标** |
|  |  |
|  |  |
| **采 购 人：** | **瑞安市人民法院** |
| **采购代理机构：** | **浙江嘉晟工程项目管理有限公司** |
|  |  |
| **二○一八年九月** |

**目录**

[第一部分 招标公告 3](#_Toc525216792)

[第二部分 投标人须知 5](#_Toc525216795)

[（一）投标须知前附表 5](#_Toc525216796)

[（二）总 则 8](#_Toc525216797)

[（三）招标文件说明 9](#_Toc525216798)

[（四）投标文件的编制 10](#_Toc525216799)

[（五）投标文件的递交 14](#_Toc525216800)

[（六）开标与评审 15](#_Toc525216801)

[（七）授予合同 18](#_Toc525216802)

[第三部分 招标内容及要求 20](#_Toc525216803)

[第四部分 合同主要条款 38](#_Toc525216805)

[第五部分 投标文件格式 45](#_Toc525216806)

[附件一 开标一览表 46](#_Toc525216807)

[附件二 报价明细表 47](#_Toc525216808)

[附件三 中小企业声明函 48](#_Toc525216809)

[附件四 残疾人福利性单位声明函 49](#_Toc525216810)

[附件五 政府采购政策情况表 50](#_Toc525216811)

[附件六 投标函 51](#_Toc525216816)

[附件七 法定代表人授权书 52](#_Toc525216817)

[附件八 技术偏离表 53](#_Toc525216818)

[附件九 商务偏离表 54](#_Toc525216819)

[附件十 技术响应表 55](#_Toc525216820)

[附件十一 投标人2015年1月1日以来类似业绩 56](#_Toc525216821)

[附件十二 参加政府采购活动前3年内在经营活动中有/无重大违法记录（包括行贿犯罪记录）的书面声明 57](#_Toc525216822)

[附件十三 资格、资质证明文件 58](#_Toc525216823)

[第六部分 评标办法 60](#_Toc525216824)

# 第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经批准，浙江嘉晟工程项目管理有限公司受瑞安市人民法院委托，就瑞安市人民法院数字法庭高清监控及执行指挥升级建设项目项目进行公开招标，欢迎国内合格的投标人前来投标。

1. **招标项目编号:** RACG201809055
2. **采购组织类型：**（分散采购）
3. **招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标项内容 | 采购单位 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| 瑞安市人民法院数字法庭高清监控及执行指挥升级建设项目 | 瑞安市人民法院 | 瑞安市人民法院数字法庭高清监控及执行指挥升级建设（具体内容详见本招标文件相关部分） | 212.7980万元 |

1. **投标人资格要求:**
2. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具有电子与智能化工程专业承包二级(含)以上或者设计施工一体化建筑智能化工程设计与施工二级(含)以上；

3、不接受联合体投标。

**五、招标文件的发售时间及地点等:**

时间：2018年9月 28日至2018年10月17日上午：8:30到11:30下午：14:00到17:00(截止投标前报名均有效)。

地点：投标人登陆瑞安市公共资源交易网站会员系统网上报名后从“下载采购文件处”直接下载。

标书价格（元）：每本500.00（开标当天现场收取）。

**六、投标截止时间：**2018年10月18日上午9:00止；

**七、投标地点：**瑞安市公共资源交易中心开标室；（瑞安滨江大道外滩满庭芳大楼三楼）（见当天大厅公示栏）

**八、开标时间：**2018年10月18日上午9:00止；

**九、开标地点：**瑞安市公共资源交易中心开标室；（瑞安滨江大道外滩满庭芳大楼三楼）（见当天大厅公示栏）

**十**、**投标保证金：**

收款单位（户名）: 瑞安市公共资源交易中心

投标保证金：40000.00 元

交付方式: 投标保证金应以支票/电子汇款/汇票/本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；不得用现金或者现金交纳单提交，不得通过投标人分支机构或第三者帐户转入，必须从投标人银行帐户汇出，并在本项目开标前到达瑞安市公共资源交易中心规定帐户。

**投标人自愿选择银行提交保证金：**

（一）单位名称：瑞安市公共资源交易中心

开户银行：中国建设银行股份有限公司瑞安支行营业部

银行账号：33050162613500000235

（二）单位名称：瑞安市公共资源交易中心

开户银行：中国农业银行股份有限公司瑞安市支行

银行账号：19245101040025216

瑞安市公共资源交易中心财务窗口联系电话：0577-65879515

**十一、其他事项：**

1、公告期限：5个工作日

2、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3、投标人必须先加入“瑞安市公共资源交易平台交易主体诚信库”（具体的办理流程详见《瑞安市公共资源交易平台交易主体诚信库办理指南》），再进行网上报名，才可办理投标保证金缴纳。

4、投标人已进行报名并获取了招标文件而又放弃参加投标的，可于投标截止时间之前登录温州市公共资源交易网—瑞安市分网（http://www.raztb.com）会员系统网上取消报名。

5、根据《浙江省政府采购投标人注册登记和诚信管理暂行办法》，中标成交的投标人，必须事先申请加入“浙江省政府采购供应商库”；请投标人登入“浙江政府采购网”进行登记注册。

6、根据浙财采监〔2012〕11号文件，在投标截止时间之前已注册并加入“浙江省政府采购投标人库”且符合财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号，以下简称《暂行办法》）规定的中小企业（含微型企业）条件的，在参加本项目投标活动时可享受《暂行办法》规定的优惠政策。

**十二、联系方式：**

采购单位名称：瑞安市人民法院

地址：隆山东路551号

联系人：张翔

联系电话：057765815077

代理机构名称：浙江嘉晟工程项目管理有限公司

地点：瑞安市南方大厦五楼

联系人： 蔡小芳

联系电话：0577-66807765、13511492005

传真：0577-65838600

同级政府采购监督管理部门名称：瑞安市财政局政府采购监督管理科

联系人：黄艳雁

联系电话：0577-65827567

传真：0577-65827570

地址：瑞安市财政局15楼

#  瑞安市人民法院

浙江嘉晟工程项目管理有限公司

#  2018年9月28日

# 第二部分 投标人须知

## （一）投标须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项号** | **内容** | **说明与要求** |
| 1 | 项目名称 | 瑞安市人民法院数字法庭高清监控及执行指挥升级建设项目 |
| 2 | 项目编号 | RACG201809055 |
| 3 | 资金来源 | 财政资金，财政预算价：212.7980万元。 |
| 4 | 采购人 | 采购单位名称：瑞安市人民法院地址：隆山东路551号联系人：张翔 联系电话：0577-65815077  |
| 5 | 采购代理机构 | 名称：浙江嘉晟工程项目管理有限公司地址：瑞安市南方大厦五楼项目负责人：蔡小芳电话：0577-66807765、13511492005 |
| 6 | 招标内容 | 瑞安市人民法院数字法庭高清监控及执行指挥升级建设（具体内容详见本招标文件相关部分） |
| 7 | 投标人资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2、具有电子与智能化工程专业承包二级(含)以上或者设计施工一体化建筑智能化工程设计与施工二级(含)以上；3、不接受联合体投标。 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | *不接受*□*接受，应满足 下列要求：* |
| 9 | 踏勘现场 | *不组织*□*组织 踏勘时间： 踏勘集中地点：* |
| 10 | 是否允许递交备选投标方案 | *不允许*□*允许* |
| 11 | 投标货币 | 人民币 |
| 12 | 投标语言 | 中文 |
| 13 | 投标文件份数 | *正本壹份，副本肆份* |
| 14 | 投标有效期 | *提交投标文件截止日起90天内* |
| 15 | 签字或盖章要求 | 投标文件的正本及所有副本的封面均须由投标人加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标人全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替 |
| 16 | 密封、装订要求 | 投标人应将投标文件的商务标与资信技术标分开包装密封，封口处应有投标人公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）。如投标文件的商务标与资信技术标未分开制作与包装或未密封，将被视作无效标处理，被拒绝接受。标函袋上和封口处必须加盖单位公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字） |
| 17 | 投标样品 | 不需要□需要 |
| 18 | 投标保证金 | 投标保证金金额：**人民币肆万元整**。截止时间：投标截止时间前凭有效凭据，到瑞安市公共资源交易中心结算窗口换取收款收据。收款收据原件需在开标前校验。形 式：保证金应以支票/电子汇款/汇票/本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；不得用现金或现金交纳单提交，不得通过投标人分支机构或第三者帐户转入，必须从投标人银行帐户汇出，并在本项目开标前到达瑞安市公共资源交易中心规定帐户。**投标人自愿选择银行提交保证金：**（一）单位名称：瑞安市公共资源交易中心开户银行：中国建设银行股份有限公司瑞安支行营业部银行账号：33050162613500000235（二）单位名称：瑞安市公共资源交易中心开户银行：中国农业银行股份有限公司瑞安市支行银行账号：19245101040025216瑞安市公共资源交易中心财务窗口联系电话：0577-65879515**注意事项：投标人必须先办理瑞安市公共资源交易平台交易主体诚信库入库手续，再进行网上报名，才可办理投标保证金缴纳。****提倡以电子汇款方式提交投标保证金；请尽量提前办理投标保证金事宜，确保开标前到达瑞安市公共资源交易中心规定帐户。** |
| 19 | 履约担保 | 需要 **签订合同前，以银行支票/银行转账/银行汇票等形式向采购人提供合同总金额10%的履约保证金。**□不需要 |
| 20 | 招标文件发售时间及获取方式 | 2018年9月28日至2018年10月17日 （北京时间8:30-17:00） 投标人登陆瑞安市公共资源交易网站会员系统网上报名后从“下载采购文件处”直接下载.（截止投标前报名均有效） |
| 21 | 投标截止时间 | 2018年10月18日上午9:00止(北京时间) |
| 22 | 投标文件递交时间及地点 | 2018年10月18日上午9:00前；瑞安市滨江大道外滩满庭芳大楼三楼开标室（见当日大厅公示栏） |
| 23 | 开标时间开标地点 | 开标时间：2018年10月18日上午9:00正 (北京时间)开标地点：瑞安市公共资源交易中心开标室（见当日大厅公示栏）（滨江大道外滩满庭芳大楼三楼）参加开标会的投标人的法定代表人或其授权代表须携带“身份证”及“法定代表人授权书”（复印件无效），务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席（带身份证件原件）。投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议 |
| 24 | 开标程序 | （1）宣布开标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；（3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名；（4）密封情况检查：由监督人员或投标人推选的代表检查投标文件密封情况；（5）开标顺序：投标人送达投标文件的顺序；先开启资信技术标，评审后，再开启商务标；（6）确认开标结果：投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认的，不影响评标过程；（7）宣布开标结束。 |
| 25 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 26 | 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 | □ 专门面向中小企业采购项目 非专门面向中小企业采购项目。对小型和微型企业服务报价给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型、微型企业均扣除\_6 %监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 27 | 合同授予前的最终审查 | 评标结束后，招标采购单位可对投标人进行最终审查。最终审查的主要内容是：1. 是否已经加入“浙江省政府采购供应商库”。
 |
| 28 | 诚信履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标人供货、项目验收等重要关节，如实填写《诚信评价反馈表》（表附合同条款中），及时向市公共资源交易中心报备。建立中标人诚信履约评价制度，结果纳入诚信档案库。 |
| 29 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标采购单位负责解释。 |
| 30 | 合同管理 | **中标人与采购人签订合同后，七个工作日内将合同原件及扫描件电子版交浙江嘉晟工程项目管理有限公司备案。邮箱**815743236@qq.com。 |
| 32 | 备注 | **根据《浙江省政府采购供应商注册登记和诚信管理暂行办法》，中标成交的供应商，必须事先申请加入“浙江省政府采购供应商库”； 请供应商登入“浙江政府采购网”进行登记注册。** |

## （二）总 则

1. **说明**
	1. 本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和浙江省及项目所在地的有关政府采购规定，结合本项目的实际，组织和实施。
	2. 资金来源：财政性资金。
2. **定义及解释**
	1. 采购人：瑞安市人民法院；
	2. 采购代理机构：浙江嘉晟工程项目管理有限公司
	3. 招标采购单位：系指组织本次招标的浙江嘉晟工程项目管理有限公司和采购人
	4. 投标人：投标人是响应采购、参加投标竞争的依法成立的供应商。
	5. 中标人：系指在本次招标中中标的投标人。
	6. 评标委员会：评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和浙江省及项目所在地的有关政府采购招投标规定，结合本项目的实际，组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。
	7. 日期：指公历日。
	8. 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。
	9. 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。
	10. “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。
3. **合格的投标人**
	1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
	2. 具有电子与智能化工程专业承包二级(含)以上或者设计施工一体化建筑智能化工程设计与施工二级(含)以上；
	3. 不接受联合体投标。
4. **信用记录：**
	1. 信用信息查询的截止时点：投标截止时间前。
	2. 查询渠道与留存方式：招标采购单位登录“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）、“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn/)）网站查询各投标人信用记录，网页截图并打印存档。
	3. 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。存在不良信用记录的投标人，将被拒绝参与政府采购活动。
	4. 联合体投标时，招标采购单位将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
5. **联合体投标：**本项目不接受。
6. **保密与披露事项**
	1. 投标人不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标人，扰乱市场，破坏公平竞争原则。
	2. 投标人自购买招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。
	3. 采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。
	4. 采购代理机构有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合约的资料、中标人的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。
7. **投标费用**
	1. 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
8. **踏勘现场：**本项目不组织。
9. **备选投标方案：**不允许。
10. **投标委托**
	1. 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（见第五部分附件四）。

## （三）招标文件说明

1. **招标文件构成**
	1. 招标文件是用以阐明所需货物、服务，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一部分招标公告

第二部分投标人须知

第三部分招标内容及技术要求

第四部分合同条款

第五部分投标文件格式

第六部分评标办法

第七部分补充通知及答疑（若有）

* 1. 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标书没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标人的风险。
	2. 本招标文件要求投标人做出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识。
1. **招标文件的澄清**
	1. 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在答疑截止期规定时间以前按招标公告书中的通讯地址以书面形式传真或寄送给采购代理机构，采购代理机构对答疑截止期规定时间以前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时将以书面、传真或在“瑞安市公共资源交易网”与“浙江省政府采购网”发布公告等类似的形式通知已领取招标文件的每一投标人。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。
	2. 采购代理机构将视情况确定是否有必要召开标前会，如果召开时会将标前会的通知（包括时间和地点）发给所有投标人。
2. **招标文件的修改**
	1. 在投标截止时间前，采购代理机构无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。
	2. 对招标文件的修改，将以书面、电子邮件或传真的形式或将以在“瑞安市公共资源交易网”与“浙江省政府采购网”发布公告等类似的形式通知已领取招标文件的每一投标人。投标人应立即以书面形式回复确认已收到修改文件。
	3. 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求 修正投标文件，采购人可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将具体变更情况在“瑞安市公共资源交易网”与“浙江省政府采购网”发布公告等类似的形式通知上述每一投标人。
	4. 补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

## （四）投标文件的编制

1. **投标文件的说明**
	1. 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代表签章。
	2. 投标人必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2. **投标文件的组成**
	1. 投标人编写的投标文件应包括下列部分：

一、 商务标：（单独密封，包装袋上应有投标人公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）），包括以下内容：

1. 开标一览表（统一格式，用于唱标） （见第五部分附件一）
2. 报价明细表. （见第五部分附件二）
3. 中小企业声明函（小微企业投标时适用）； （见第五部分附件三）
4. 残疾人福利性单位声明函；（残疾人福利性单位投标时适用）（见第五部分附件四）
5. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（监狱企业投标时适用）；
6. 政府采购政策情况报价表 （见第五部分附件五）。

**▲注：商务标开标一览表应有投标人公章及法定代表人或其授权代表盖章或签字，否则做无效投标处理。**

二、资信技术标：**(**包装袋上应有投标人公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）），包括以下内容：

1. 投标函； （见第五部分附件六）
2. 法定代表人授权委托书； **(**见第五部分附件七**)**
3. 技术偏离表**（如有偏离必须按照投标产品实际参数详细填写，照抄招标文件或不如实填写，评标委员会有可能做出不利于投标人的评定，如不填写将视为对招标文件要求无偏离）**； （见第五部分附件八）
4. 商务偏离表**（如不填写将视为对招标文件要求无偏差）**；（见第五部分附件九）
5. 投标产品技术响应表；（按照投标产品实际参数详细填写，照抄招标文件或不如实填写，评标委员会有可能做出不利于投标人的评定）； （见第五部分附件十）
6. 项目方案，项目实施人员，售后服务承诺
7. 投标人2015年1月1日以来类似业绩,以中标通知书复印件和合同复印件均加盖有效投标单位公章为准，携带原件备查。 （见第五部分附件十一）
8. 有/无重大违法记录（包括行贿犯罪记录）的书面声明 （见第五部分附件十二）
9. 资格、资质证明文件； （见第五部分附件十三）
10. 根据采购文件中的采购内容与技术要求，需要提供的其它文件和资料。
11. **投标文件格式填写说明**
	1. 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或采购代理机构查找不到有效文件是投标人的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。
	2. 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标人将被取消政府采购人资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。
	3. 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。
	4. 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将被拒绝。如果投标书填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致评标委员会做出对其不利的判断和分析。
12. **投标报价**
	1. 投标人提供的货物价格应该用人民币投标。投标价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标报价应包括购买货物所需缴纳的所有税费和一切费用，费用包括送达使用单位指定地点的一切费用。
	2. 本次采购，只允许有一个报价，并只有一次投标报价，投标人应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对采购代理机构及买方最优惠的投标报价。
	3. 最低报价不能作为中标的保证。
	4. 投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请采购代理机构注意，否则是投标人自己的风险，采购代理机构对此不承担任何责任。
13. **投标有效期**
	1. 提交投标文件截止日起90天内，投标书应保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应投标而予以拒绝。
	2. 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可拒绝前述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。
14. **投标文件的式样和签署**
	1. 投标人准备**一份正本**和**肆份副本**(统一规格用A4纸)，并在每一份“投标文件”上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。
	2. 投标文件正本和副本的每份表格和文件均须打印，按投标文件格式要求顺序合成本装订。并在“投标文件格式”规定处由投标人加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。
	3. ▲**投标文件中所涉及的公章必须是投标人全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。**
	4. ▲传真和电传的投标文件将被拒绝。
	5. 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。
	6. 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
15. **知识产权**
	1. 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；
	2. 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
16. **投标保证金**
	1. 投标人应于相应的投标截止时间前向瑞安市公共资源交易中心提供人民币**:肆万元整**投标保证金。
	2. 办理时间：投标截止时间前凭有效凭据，到瑞安市公共资源交易中心结算窗口换取瑞安市公共资源交易中心开具的收款收据，收款收据原件需在开标前校验。
	3. 投标保证金应以支票/电子汇款/汇票/本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；不得用现金或者现金交纳单提交，不得通过投标人分支机构或第三者帐户转入，必须从投标人银行帐户汇出，并在本项目开标前到达瑞安市公共资源交易中心规定帐户。

**供应商自愿选择银行提交保证金：**

（一）单位名称：瑞安市公共资源交易中心

开户银行：中国建设银行股份有限公司瑞安支行营业部

银行账号：33050162613500000235

（二）单位名称：瑞安市公共资源交易中心

开户银行：中国农业银行股份有限公司瑞安市支行

银行账号：19245101040025216

瑞安市公共资源交易中心财务窗口联系电话：0577-65879515

**注意事项：**

**投标人必须先办理瑞安市公共资源交易平台交易主体诚信库入库手续，再进行网上报名，才可办理投标保证金缴纳。**

**提倡以电子汇款方式提交投标保证金；请尽量提前办理投标保证金事宜，确保开标前到达瑞安市公共资源交易中心规定帐户。**

* 1. ▲未按规定提交投标保证金的投标，应视为无效。
	2. 未中标的投标人的保证金，凭投标人开据的收款收据在采购代理机构发出中标通知书后5个工作日内无息退还。
	3. 中标人的投标保证金在中标人与采购人签订了合同后，凭合同原件与中标人开据的收款收据5个工作日内无息退还。
	4. 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

1、投标截止日后，投标人在投标有效期内撤回投标书的；

2、投标人未按规定签订合同的；

3、投标人其他不按招标文件履行义务的行为；

4、在投标文件有效期内撤销投标文件或修改投标文件的；

5、存在串标、围标、抬标、陪标等行为的；

6、存在弄虚作假，提供虚假证明材料的；

7、其他严重扰乱招投标程序的。

* 1. 投标人或招标采购单位有下列情形之一的，应按串通行为认定：
1. 不同投标人的投标文件由同一单位或人员编制的；
2. 不同投标人使用同一单位或人员的资金交纳投标保证金的；
3. 不同投标人委托同一单位或人员办理投标事宜的；
4. 不同投标人的投标文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的；
5. 不同投标人的投标文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；
6. 不同投标人的授权代表为同一单位的工作人员的；
7. 不同投标人的投标文件相互混装，或在一个投标人的投标文件内遗留有其他投标人的签名、盖章等不属于本投标人参加政府采购必需的信息资料的；
8. 采购响应截止时间后，招标采购单位协助投标人撤换或更改投标文件的；
9. 招标采购单位泄露有意向参加政府采购的投标人名称、数量等应当保密的事项的；
10. 不同投标人之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标人中标或轮流中标的；
11. 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

## （五）投标文件的递交

1. **投标文件的密封和标记**
	1. ▲**投标人应将所投的商务标与资信技术标分开包装密封，各壹份正本、肆份副本。封口处应有投标人公章及法定代表人或法定代表人授权代表盖章或签字。▲如投标书商务标与资信技术标未分开制作与包装或未密封，将被视作无效标处理 。**
	2. 封套上应写明投标人名称和地址，以便如果其投标被宣布为“迟交”投标时，能原封退回。
	3. 如果投标人未加写标记，采购代理机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。
	4. 投标文件的补充和修改：投标截止时间前，投标人可以书面向采购代理机构已递交的投标文件内容提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该投标文件内容书面材料应密封，由投标人加盖单位公章和法定代表人授权代表印章（或签字），同时应在封套上标明“修改（或补充）投标文件”（并注明项目编号和“开标时启封”字样）。
2. **投标截止时间**
	1. 本次采购的投标截止时间及投标文件递交截止时间：见本招标文件“招标公告”。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于规定的截止时间。
	2. 在推迟了投标截止时间的情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
3. **投标文件有下列情形之一的，采购代理机构不予受理：**
	1. 投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；
	2. 投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章的（指21.1款）。

## （六）开标与评审

1. **开标**
	1. 开标时间和地点：见本招标文件“招标公告”。
	2. 采购代理机构组织和主持开标会，投标人法定代表人或其授权代表务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席（带身份证件原件及法定代表人授权书）。投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。
	3. 开标时监督人员或投标人代表查验投标文件的商务标和资信技术标的密封情况，确认无误后先拆封资信技术标；对投标人的资信技术标内容进行评审，在对上述内容审查、计分完毕后，主持人宣读计分结果，开启符合招标文件要求的投标人的商务标封套，唱出投标人正本的投标报价相关内容；评标委员会应对商务标内容进行认真审查，审查后的报价交由招标代理机构按评分标准统一计算后，再复核计入总分。
	4. 开标时，采购代理机构将当众宣读投标人名称、投标价格，以及采购代理机构认为合适的其他内容。采购代理机构将记录开封过程的有关内容，并由投标人签字确认，存档备查。
2. **评标委员会**
	1. 评标委员会构成：由采购人代表以及有关专家组成，成员为5人及以上单数。
	2. 评标专家确定方式：按规定统一从专家库内抽取若干名专家。
	3. 评标委员会依法根据招标文件的规定，对投标文件进行详细评审，并提交评标报告。
3. **评标原则和评标方法**
	1. 评标原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、国家和地方政府有关政府采购政策的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则。
	2. 评标方法：采用综合评分法。
	3. 开标结束后，招标采购单位根据法律法规和招标文件的规定，对投标人进行资格性审查；评标委员会根据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性内容；凡投标人资格不符合招标文件要求、投标文件实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应招标文件要求的，经评标委员会认定作为无效投标，不再进入后续评审。对投标文件中的疑问，由评标委员会对投标人进行询标，投标人做出书面答复作为投标文件的补充。除对投标的算术错误按有关规定处理外，不得在询标过程中修改投标文件的实质性条款内容。
	4. 经资格性审查和符合性审查后，开、评标期间出现符合合格条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人（有效投标人）不足三家的，按政府采购法律法规有关规定，依法继续进行或转为其它政府采购方式进行采购，或宣布本次招标失败，重新组织招标。
	5. **提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按以下规定确定一个投标人获得中标人推荐资格：评审得分相同的，按照投标报价由低到高顺序推荐；评审得分且投标报价相同的，由评标委员会按照资信得分由高到低顺序推荐；评审得分、投标报价及资信技术得分均相同时，由得分相同的投标人抽签决定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。**

**若项目为非单一产品采购项目，采购人根据项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品，并在招标文件第三部分采购清单中注明。核心产品的数量确定为多个时,所有核心产品均为相同品牌才视为核心产品品牌相同。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。**

1. **评标工作程序**
	1. 评审：
* 资格性检查：开标结束后，招标采购单位依法对投标人的资格进行审查。
* 符合性检查：评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
* ▲在资格性检查、符合性检查及详细评审投标文件时出现下列情况，按照**无效投标**处理**：**
1. 报价不是固定价的；
2. 投标有效期不足的；
3. 单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的投标总价或投标明显不合理而投标人不能合理说明的；
4. 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；
5. 不具备招标文件中规定资格要求的；
6. 未按规定提供投标保证金的；
7. 未实质性响应招标文件要求的；
8. 投标报价超财政预算价的；
9. “资信技术标”与商务标封装在一起的或“资信技术标”中出现本项目的投标价格信息的；
10. 主要技术要求不满足要求或商务有重大偏离或保留的；
11. 若投标文件为授权代表签署而未提供有效的法定代表人授权书的；
12. 未按规定提供“参加政府采购活动前3年内在经营活动中有/无重大违法记录（包括行贿犯罪记录）的书面声明”的；
13. 存在不良信用记录的（指招标文件的（二）总则 第4条）；
14. 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。
	1. 澄清有关问题：评标委员会对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行澄清，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正答复先以口头形式答辩，然后在要求的时间内以书面形式提交，书面由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
	2. 比较与评价：评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行报价和技术评估，先评技术部份，再评报价部份，综合比较与评价，宣布评价结果；接着对技术和商务都合格的投标报价予以审查，计算商务得分。评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。
	3. 评标委员会推荐中标候选供应名单：评标结束后，评标委员会将根据投标人的评标得分（资信技术部分和商务部分分开打分，最后两部分得分相加）由高到低顺序各标项各自推荐1-2名投标人作为候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评审得分、投标报价及资信技术得分均相同时，由得分相同的投标人抽签决定排名顺序。
	4. 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，评标委员会有权通知投标人限期进行解释。若该投标人未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可确定拒绝该投标。

顺序各标项各自推荐1-2名投标人作为候选人。

1. **评标过程保密**
	1. 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。
	2. 在评标期间，投标人企图影响采购代理机构或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。
2. **中标人的确定**
	1. 采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的中标候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定中标人，也可以书面授权评审小组直接确定中标人。
	2. 采购代理机构在中标人确定后2个工作日内，在“瑞安市公共资源交易网”（网址：www.raztb.com）及“浙江省政府采购网”（网址：www.zjzfcg.gov.cn）发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。
3. **拒绝任何或所有投标的权利**
	1. 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。
	2. 如果候选人的部分或全部投标高于政府采购预算金额时，采购代理机构将取消其中标资格，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。
	3. 如果第一候选人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，采购人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予第二候选人。如果第二候选人仍无法签订合同，采购人将依法接受或拒绝任何投标，并宣布采购无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。
4. **质疑与投诉**
	1. 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。
	2. 对采购公告信息（含供应商资格条件）或网上下载的采购文件提出质疑的，质疑期限自采购公告或采购文件发布之日起计算。对实行报名购买的采购文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得采购文件之日起计算（但采购文件在发售或报名截止日后获得的，应当自截止之日起计算），且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受。
	3. 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

1） 质疑受理机构：浙江嘉晟工程项目管理有限公司

联系电话：0577-65838600

2） 投诉受理机构：瑞安市财政局政府采购监督管理科

投诉地址：瑞安市财政局大楼15楼

投诉电话：0577-65827570

## （七）授予合同

1. **合同授予标准**
	1. 最终审查

评标结束后，招标采购单位可对投标人进行最终审查。最终审查的主要内容是：

* 1. **是否已经加入“浙江省政府采购供应商库”；**
	2. 最终审查工作如需投标人配合，投标人必须接受。
	3. 中标人如未能通过最终审查，采购代理机构将视具体情况，提出具体限时整改要求，中标人如未能达到整改要求，其中标资格将被取消。
	4. 采购代理机构将合同授予获接受投标的投标人。
1. **中标通知**
	1. 在投标有效期期满之前，采购代理机构将用书面形式向获接受的投标人发出书面的《中标通知书》。《中标通知书》将是合同的一个组成部分。
2. **签订合同**
	1. 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。
	2. 中标人不遵守招标文件或投标书的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书后，借故拖延、拒签合同者，除赔偿采购人损失外，采购代理机构即可直接没收投标保证金。同时，采购代理机构取消该单位的中标资格，另选其它投标人中标。
3. **采购结果通知**

采购代理机构在发出《中标通知书》的同时在“瑞安市公共资源交易网”（网址：www.raztb.com）及“浙江省政府采购网”（网址：www.zjzfcg.gov.cn） 发布中标结果。

1. **代理服务费**

36.1 经采购人和代理人双方协商，本次采购代理服务费由中标人支付，代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件（附表一）货物招标类收费标准收取，计费基数为中标价。不足5000.00的，按5000.00元计取。该费用必须在领取成交通知书时一次性付清，请报价人在报价时予以考虑。

**附表一：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务类型费率中标金额（万元） | **货物招标** | **服务招标** | **工程招标** |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

# 第三部分 招标内容及要求

**一、概述：**

1、此份采购内容及技术要求是招标文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，投标人需在各自技术和商务占优势的基础上对本次采购的设备及供货进行报价。

2、每个投标人必须完成采购内容和合同（基本要求、供货流程、供货价格和服务）规定义务，不允许只对部分内容进行报价。

3、本次采购只设一个标段，投标人必须对全部采购内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，谢绝联合投标。

4、本次采购的产品所涉及的产品标准、规范、验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准。

5、投标人需按招标文件的要求完成采购货物、供货、运输、安装、调试、综合布线及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，提供的产品必须满足投标文件中提出的相关技术要求。

6、投标人提供的货物应是全新的未使用过的，品质优良，无任何质量缺陷、技术成熟、材料优质、性能稳定可靠、结构合理、操作和维护保养方便，符合国家现行规范/标准及环保、消防、安全要求。

## 二、采购清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** |  **是否核心产品** |
| **一、高清数字法庭及高清监控系统升级** |
| 1 | 庭审主机扩容 | 块 | 35 | **是** |
| 2 | 高清网络半球摄像头 | 台 | 56 | **是** |
| 3 | 路由器 | 台 | 1 | **是** |
| 4 | 48口POE交换机 | 台 | 4 | **是** |
| 5 | 远程提审系统 | 台 | 1 | 否 |
| 6 | 视频会议系统 | 台 | 1 | 否 |
| 7 | 远程提审显示屏 | 台 | 2 | 否 |
| 8 | 高清显示器 | 台 | 125 | **是** |
| 9 | 显示器旋转支架 | 台 | 125 | 否 |
| 10 | 生产型文件处理系统 | 台 | 4 | **是** |
| 11 | 存储扩容 | 项 | 1 | **是** |
| 12 | 线路改造+辅材+人工 | 项 | 1 | 否 |
| **二、执行指挥平台建设** |
| 1 | 执行指挥平台(基层版） | 套 | 1 | **是** |
| 2 | 执行指挥业务一体机 | 台 | 1 | **是** |
| 3 | 图像拼接控制器 | 项 | 1 | 否 |
| 4 | 视频上墙网关 | 台 | 1 | **是** |
| 5 | 单兵/车载接入网关 | 台 | 1 | 否 |
| 6 | 现场指挥音频网关（集群/音频） | 台 | 1 | 否 |
| 7 | 执行指挥业务授权模块 | 路 | 50 | 否 |
| 8 | 录音授权模块 | 路 | 50 | 否 |
| 9 | 汇聚交换机 | 台 | 4 | 否 |
| 10 | 调度台 | 台 | 1 | 否 |
| 11 | 应用服务器 | 台 | 1 | **是** |
| 12 | 反馈抑制器 | 只 | 4 | 否 |
| 13 | 中央控制系统主机 | 台 | 1 | 否 |
| 14 | 网络生态系统 | 台 | 1 | 否 |
| 15 | 调音台 | 台 | 1 | 否 |
| 16 | 存储主机 | 台 | 1 | **是** |
| 17 | 硬盘 | 块 | 14 | 否 |
| 18 | 车载NVR | 台 | 1 | 否 |
| 19 | 车载固定式高清红外球形云台摄像机 | 台 | 1 | 否 |
| 20 | 定制支架 | 台 | 1 | 否 |
| 21 | 车载7寸显示屏  | 台 | 1 | 否 |
| 22 | 高清（200万）偏心半球网络摄像机 | 台 | 3 | 否 |
| 23 | CAT5E标准网线(两端水晶头) 10米 | 个 | 3 | 否 |
| 24 | 手咪延长线 | 个 | 1 | 否 |
| 25 | 显示屏延长线 | 个 | 1 | 否 |
| 26 | 手咪组件 | 台 | 1 | 否 |
| 27 | 硬盘 | 块 | 2 | 否 |
| 28 | 车载键盘 | 台 | 1 | 否 |
| 29 | 车载专用线 | 个 | 1 | 否 |
| 30 | 车辆改费用 | 项 | 1 | 否 |
| 31 | IPS扩容 | 项 | 1 | 否 |
| **三、机房虚拟化建设** |
| 1 | 虚拟化软件 | 套 | 1 | 否 |
| 2 | 操作系统 | 套 | 1 | 否 |
| 3 | 办公软件 | 套 | 19 | 否 |

## 三、技术参数及要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数** | **单位** | **数量** |
| **一、高清数字法庭及高清监控系统升级** |
| 1 | 庭审主机扩容 | 硬盘容量：4TB硬盘转速:：7200rpm转缓存容量:：64MB尺寸：3.5英寸▲提供庭审主机兼容性认证证明文件实施要求：扩容安装工程师必须是原厂商工程师，安装调试时提供社保和工作证明售后服务：提供原厂二年质保服务承诺函 | 块 | 35 |
| 2 | 高清网络半球摄像头 | 具有一个10/100M以太网接口(RJ45)，具有1路音频输入接口及1个内置麦克风亮度（灰度）鉴别等级不小于11级"最低照度试验：0.006lx（F=1.6，帧累积开启，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。0.005lx（F=1.6，帧累积开启，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征。"▲具有彩色及黑白模式选择功能、背光补偿功能、强光抑制功能、白平衡功能、自动增益功能、走廊模式功能、数字降噪功能 、透雾设置检查、电子防抖设置检查、镜像功能检查、可伸缩编码（SVC）设置检查、音频降噪设置检查、具有五码流功能（以公安部检测报告为准）。同一静止场景下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码后，码率可节约70%，图像主观质量无明显降低（以公安部检测报告为准）在H.265编码方式时，开启智能编码功能后，最低码率可以达到100Kbps，并可呈现正常监控画面（以公安部检测报告为准）"可在视频图像上叠加字符，字符包括通道名称、时间、日期、10行自定义字符等信息；字体可设置为16X16像素、32X32像素、48X48像素、64X64像素，96X96像素，字体颜色可设置。（以公安部检测报告为准）"支持200X200像素、24位的BMP图像叠加。能通过菜单设置功能开启/关闭，位置可调当环境照度低于一定值时，自动开启红外灯光照明功能，并可选择开启/关闭红外工作模式，红外灯亮度共10级可调（以公安部检测报告为准）具有防红外过曝设置选项，红外灯开启时，可根据被摄物体的距离自动调节红外光功率强度当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离90米处所摄目标的轮廓和状态具有绊线、双绊线、进入区域、滞留区域、离开区域、物品遗留、物品丢失、徘徊、停车、奔跑等行为的智能分析功能支持虚焦侦测功能，监视画面模糊不清晰时，能进行报警提示用户登录密码输入错误次数超过设定值，可给出报警，并锁定用户，设置密码时，可自动提示密码复杂度在DC（12±30%）V的供电条件下正常工作，电源功耗≤2.5W温度范围支持-45℃~70℃外壳防护等级支持IP66售后服务：提供原厂二年质保证明函。实施要求：无缝对接法院庭审系统 | 台 | 56 |
| 3 | 路由器 | ▲固定GE接口 3GE（Combo）+ 2SFP+转发性能16Mpps~240Mpps冗余电源 内置双电源电源AC/POE:100V a.c.～240V a.c.；50Hz/60HzDC:-48～-60VPPPoE Client&Server，PORTAL，802.1xLocal认证，RBAC、Radius，TacacsASPF，ACL，FILTER、连接数限制IKE，IPSecADVPNL2TP，NAT/NAPT，PKI，RSA，SSH v1.5/2.0，URPF，GRE支持ARP防攻击支持EAD端点准入防御功能支持EVI、VxLAN、Trill等数据中心特性支持IRF2支持VRRP、VRRPv3支持基于多链路的负载分担与备份支持NQA同路由、VRRP和接口备份的联动功能，实现端到端链路的检测与备份功能支持BFD快速链路检测的主控主备倒换售后服务：提供原厂三年质保服务承诺函 | 台 | 1 |
| 4 | 48口POE交换机 | ▲交换容量256Gbps包转发率132Mpps固定端口48个10/100/1000Base-T以太网端口4个1000Base-X以太网端口▲支持PoE+供电支持LACP支持手工聚合每个聚合组最大支持8个端口用户分级管理和口令保护支持Guest VLAN支持IEEE 802.1X认证/集中MAC地址认证支持EAD快速部署支持AAA&RADIUS&HWTACACS认证支持MAC地址学习数目限制支持MAC地址黑洞支持SSH 2.0，为用户登录提供安全加密通道支持SSL，保障数据传输安全支持HABP支持SAVI 源地址有效性验证支持端口隔离支持ARP报文限速功能支持IP 源地址保护支持ARP入侵检测功能支持防Dos攻击支持广播报文抑制支持主备数据备份机制支持IP＋端口的绑定、IP+MAC的绑定、端口＋MAC的绑定、IP+MAC+端口的绑定、IP+MAC+端口+VLAN的绑定的功能▲支持CPU防护功能售后服务：提供原厂三年质保服务承诺函 | 台 | 4 |
| 5 | 远程提审系统 | ▲支持接入远程提审系统，保证正常远程开庭。采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。会议速率支持128Kbps—8Mbps。支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议。支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。支持H.239标准双流协议。支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p 60fps前提下，第二路视频流不低于1080p30fps。需独立提供不少于1路高清DVI、1路VGA、1路标清视频输入/输出接口，不得采用私有非标接口。 支持视频源扩展接入，DVI输入接口可扩展接入2台高清摄像机，可通过终端遥控器控制切换主流视频源。提供不少于4路音频输入接口，2路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口。系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览。PC安装双流软件后，可以通过无线网络将PC桌面图像发送至终端作为辅流图像源传至远端，图像清晰流畅。终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能。具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。提供不少于2个10/100/1000M以太网接口，支持线路备份。具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下会议仍可进行。提供产品3C认证、电信设备入网证、RoHS证书复印件。安装要求：安装工程师必须是原厂商工程师，安装调试时提供社保和工作证明售后服务：提供原厂二年质保服务承诺函 | 台 | 1 |
| 6 | 视频会议系统 | 采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。支持接入上级法院视频会议系统。▲支持接入现有控制单元统一控制，必须做到无缝对接。会议速率支持128Kbps—8Mbps。支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议。支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。支持H.239标准双流协议。支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。▲支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p 60fps前提下，第二路视频流不低于1080p30fps。提供不少于4路独立的高清视频输入接口、4路高清输出接口，其中需包含1路3G-SDI高清输入和输出接口；提供1路独立的标清视频输入/输出接口；所有接口不得采用私有非标接口或转接线缆实现。提供不少于4路音频输入接口，4路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口。支持1个RJ11电话接口，支持空闲或会议中电话接入。系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览。PC安装双流软件后，可以通过无线网络将PC桌面图像发送至终端作为辅流图像源传至远端，图像清晰流畅。终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。提供不少于2个10/100/1000M以太网接口，支持IP线路备份。具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下视频会议仍可进行。提供产品3C认证、电信设备入网证、RoHS认证的证书复印件。售后服务：提供原厂二年质保服务承诺函 | 台 | 1 |
| 7 | 远程提审显示屏 | 屏幕尺寸:55英寸分辨率:4K（3840\*2160）屏幕比例:16:9背光灯类型:LED发光二极管屏幕亮度:400cd/㎡视频接入接口:1\*HDMI,1\*VGA网络接口:1×网络接口 | 台 | 2 |
| 8 | 高清显示器 | 分辨率支持: 1920x1080接口类型: DVI-D,VGA垂直可视角度: 178°曲率: 非曲面屏幕类型: LED屏幕比例: 16:9面板类型: IPS摄像头类型: 无摄像头触摸屏类型: 非触摸屏灰阶响应时间: 8毫秒其他要求：支持旋转支架安装方式售后服务：一年质保 | 台 | 125 |
| 9 | 显示器旋转支架 | 定制旋转支架 | 台 | 125 |
| 10 | 生产型文件处理系统 | 产品类型：数码复合机（全彩色）最大原稿尺寸：A3输出尺寸：SRA3、A3+、A3至A5、B6S、A6S、厚纸、长纸（210mmˣ457.3mm至297mmˣ）1200mm原稿类型：纸张、书本、三维物体（最大2kg）屏幕：9英寸电阻式触摸屏 多点触控操作方式 INFO-Palette设计打印/复印速度：30cpm(黑白)打印/复印速度：30cpm(彩色)连续复印页数：1-9999页供纸容量：标配1150页 标配纸盒1：500页 纸盒2：500张，手送纸盒：150页；（最大可扩充至6650页）缩放范围：25-400%打印分辨率：1800×600dpi 1200\*1200dpi预热时间： 20秒以下首页复印时间：黑白：5.6秒； 彩色：7.3秒内存容量：标配2GB，最大4GB硬盘容量：250G接口类型：USB2.0，10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口）扫描速度：80张/分钟标配自动双面器标配自动双面输稿器，最多可放置100张原稿必须具备的功能支持电子签章功能；可实现鞍式装订、边订、角订、对折、 三折等功能，（选配FS－534）；支持Emperon（印宝珑）整合性打印系统支持Simitri HD高清晰聚合碳粉；支持Pagescope Account Manager管理软件支持配备Pagescope Mobile无线应用的移动设备和本机连接；支持无线局域网接入点（Access-Point）模式；中标方须提供原厂质保函（除耗材外）及原厂认证工程师上门安装及上门服务，并能提供原厂认证的抄表服务；符合国家三包规定，三码合一（提供保修卡-机器铭牌序号-机器内部序列号 必须一致）安装要求：安装工程师必须是原厂商工程师，安装调试时提供社保和工作证明售后服务：提供原厂一年质保服务承诺函 | 台 | 4 |
| 11 | 存储扩容 | 原有存储为富士通DX200 2台 做存储双活，每台容量有6个2TB/7200转NL-SAS硬盘，36个4TB/7200转NL-SAS硬盘,14个900GB/10000转SAS硬盘。一、本次扩容配置：1.原厂3.5寸 4TB 7.2Krpm磁盘　24块　2.原厂2.5寸 900GB 10Krpm磁盘 32块　3.原厂FC,2port控制器　2块　4.原厂12盘位3.5寸硬盘框　2套　5.原厂24盘位2.5寸硬盘框　2套6.原厂连接线　若干　7.配置容量许可满足扩容服务 8.原厂工程师上门现场服务▲二、实施要求：1.以上扩容配件平均分配扩容到原有两台存储上，扩容完成之后要对原存储数据进行如下操作：重新划分3个共享磁盘，使用不同路径进行数据传输，并且根据虚拟机业务流量分别存储不同共享磁盘，重新部署Vmware所有数据均迁移到新共享磁盘。实施方负责迁移、数据备份，保证数据不丢失，如有丢失应负责无条件恢复并承担相应法律责任（施工单位在实施数据迁移前必须做好数据备份并和我单位签订保密协议和数据安全协议）。2.扩容安装工程师必须是原厂商工程师，安装调试时提供社保和工作证明。三、售后服务：原厂质保一年，官方可查。 | 项 | 1 |
| 12 | 线路改造+辅材+人工 | 定制 | 项 | 1 |
| **二、执行指挥平台建设** |
| 1 | 执行指挥平台(基层版） | ▲执行指挥系统须与浙江省执行案件管理系统无缝对接，实现案件信息自动导入，并与浙江法院执行指挥平台实现级联部署；1、平台采用B/S架构，具备执行案件管理、现场执行、执行会议、联合执行、设备管理、统计分析、集中控制管理等功能。2、平台内嵌视频综合管理系统，可实现与执行现场4G单兵、4G车载设备以及指挥大厅摄像机、视频会议的连接，能对现场执行活动进行全过程的音视频采集，实时传输到视频存储，根据案号进行封装保存；▲3、平台须与法院执行案件管理系统无缝对接，可自动导入执行案件信息，具备模糊查询功能，（投标时提供功能截图并加盖原厂公章）。▲4、平台具备联合执行功能，发起法院可根据被执行人或被执行组织检索案件关联单位，并向省高院发起联合执行申请，并导入对应单位执行人、执行设备，由省高院审批并关联联合执行单位；（提供功能截图并加盖原厂公章）5、平台具备资料统一归档至对应案件的功能，归档材料包含执行节点过程中单兵（车载）视频、手动拍摄的照片、视频；6、平台具备语音调度功能，可实现与一线执法人员的终端设备和手机、对讲机、以及有线座机的语音通话。7、支持执行指挥联动:支持视频类设备、语音类设备和大屏设备融合联动，支持这三类设备报警联动，报警后可以联动视频、音频、指挥大屏幕设备。8、具备GIS地图指挥功能，可实现事件在GIS地图上的定位，提供单事件、多事件定位功能，单击现场执行设备。可显示设备当前执行的案件信息，支持视频浏览、语音对讲；▲9、具备执行会议功能:提供音视频会商、PPT、WORD演示，禁言、文件共享、邀请、踢人等功能。（提供功能截图并加盖原厂公章。）10、具备预案管理功能:支持按照法院执行局的执行流程，预案依法制定，规定了执行过程中的指挥体系、保障体系、事件分级标准和响应机制。11、具备录音及查询功能:系统接入的所有电话，在通话时可以可选择配置是否录音，所有录音进行循环覆盖，并且可以在事后进行录音查询、回放。12、具备设备管理功能:实现对本院单兵及相关设备按组织结构添加、删除和修改，支持联合执行模式的高效组织；13、具备数据统计分析功能，支持以多种图形图表显示法院设备使用、执行情况、案件类型的统计分析，可按法院要求根据系统内数据进行统计；14、组织管理:系统提供组织结构的管理操作，包括添加、修改、删除、导入、导出。15、用户管理:系统提供用户的管理操作和权限控制，包括添加、修改、删除、导入、导出。16、日志管理:系统记录用户的操作信息，并提供查询功能，能够对用户的操作进行追溯。17、具备明确为人民法院执行局或人民法院的执行指挥系统应用软件著作权证书18、系统部署：浙江省高院执行指挥系统级联部署，包含设备、人员信息录入、数据分析图表创建；提供与第三方产品对接接口及维护； 19、售后服务：提供原厂二年质保服务承诺函 | 套 | 1 |
| 2 | 执行指挥业务一体机 | 标准19英寸1U硬件服务器，可安装在标准机柜；工业级设计支持-20°-65°工作温度，并提供检测报告盖原厂公章支持电磁兼容四级，并提供检测报告并加盖原厂公章； 支持音频、视频和GIS调度功能；可调度的语音终端类型：模拟话机、IP话机、智能手机、单兵、广播终端、模拟/数字集群终端等；可调度的视频终端类型：视频监控、视频手机、视频会议、可视话机、4G单兵、无线图传单兵等；支持集群对讲业务；集群调度功能：支持IP话机、4G对讲机、单兵、常规集群对讲机、短波/超短波等有线和无线混合集群对讲通信，自定义混合对讲组；支持：多调度台，分级调度，异地组网，电话会议，应急会议、应急预案管理等多种调度应用。可以与平台无缝对接，实现一线执法人员的终端设备和手机、对讲机、以及有线座机与指挥室的语音通话，实现语音调度功能。提供中国强制认证CCC证书 软交换调度通信系统包含对讲、多方通话、组呼、集呼、会议、转接、转移、监听、强插、强拆、保持等常用调度功能可提供SDK供第三方业务平台接入；可实现调度过程中的语音文件的存储、查询、删除等管理功能；可对通话过程实现全程的自动录音或手动选择的录音；基于WEB管理，实现录音文件的网络存储；支持远程网管和集中网管；支持G.711u、G.711a、G.729a音频编码格式的音频录制；录音文件为标准的dav格式；支持单呼录音，支持会议录音；支持集群对讲通话录音；支持录音文件在线播放；可提供web service录音查询管理接口；支持多种文件检索策略：如基于主被叫号码、呼叫时间等；在中标后签订合同前可以提供样机进行验证。售后服务：提供原厂二年质保服务承诺函 | 台 | 1 |
| 3 | 图像拼接控制器 | 原有湖森控制器增加四路VGA输入 | 项 | 1 |
| 4 | 视频上墙网关 | 提供至少64路上墙控制，采用宽温硬盘，支持10万次以上的擦写，至少支持1个T容量；内存至少8G以上；CPU至少4核以上；面板输出 1VGA、4USB、2GE工业级设计支持-20°-65°工作温度，并提供检测报告支持电磁兼容四级，并提供检测报告 | 台 | 1 |
| 5 | 单兵/车载接入网关 | 提供至少500个单兵、车载接入；设备主动注册模式、用户校验，无缝接入互联网、无线网络设备；支持实时视频、实时对讲；支持实时告警、实时拍照；GPS定位；支持一键告警；支持音视频对讲；工业级设计支持-20°-65°工作温度，并提供检测报告盖原厂公章支持电磁兼容四级，并提供检测报告并加盖原厂公章； | 台 | 1 |
| 6 | 现场指挥音频网关（集群/音频） | 1. 支持有线、无线混合的多级别话权抢占；2.通过其他转换网关，无线集群可与GSM/CDMA等移动网络互通；3.具备模拟集群接口、TETRA或GOTA等数字集群接口、短波集群接口以及其他无线集群接口。4.每一路集群接口或者音频接口都可以作为一个终端向调度系统的的SIP Server注册；5.无线集群可以通过PTT键或DTMF拨号呼叫综合接入网关每个接口预设的电话号码，这个号码可以对应一个终端、也可以对应一个对讲组和会议组；6.SIP呼叫综合接入网关线路号码可以接通与综合接入网关对应线路同频段的集群对讲设备；7.不同制式的集群通过综合接入网关可以实现对讲互通；8.使用过程中，综合接入网关的每一路接口对应一个无线频道，可以将同频道对讲系统接入到IP通信系统中；9.可以将各种制式的数字集群、模拟集群介入到IP通信系统中；10.音频接口对接调度台或者麦克风可以语音激活检测方式呼叫综合接入网关每个接口预设的电话号码，这个号码可以对应一个终端、也可以对应一个SIP中继； 11.SIP呼叫综合接入网关线路号码可以接通与综合接入网关对应线路的音频接口音箱； 12.不同接口的电话可以通过综合接入网关可以实现语音互通； 13.使用过程中，综合接入网关的每一路接口对应一个调音台接口，可以将该调音台接口语音接入到IP通信系统中； ▲14.可以将各种制式的调音台、麦克风、会议终端等语音输入终端接入到IP通信系统中；1路无线集群对讲，1路音频输入输出。（提供设备背板图并加盖原厂公章）

15.售后服务：提供原厂二年质保服务承诺函 | 台 | 1 |
| 7 | 执行指挥业务授权模块 | 视频接入license授权 | 路 | 50 |
| 8 | 录音授权模块 | 录音数量license授权 | 路 | 50 |
| 9 | 汇聚交换机 | ▲交换容量≥598Gbps，包转发率≥96Mpps（若存在双指标，则以较小的指标为准，提供官网链接及截图）；▲配置要求:提供≥24个千兆电口（其中8个可光电复用），≥4个万兆SFP+口，配置模块化热插拔双交流电源 .VxLAN:支持二层VxLAN,支持三层VxLAN支持EVPN，提供官网链接及截图证明虚拟化功能:支持多虚一智能弹性架构，能将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，以简化管理，简化业务，弹性扩展，保证网络的高可靠,支持纵向虚拟化技术，能够将接入设备作为远程接口板加入主设备系统，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备，使网络设备进行统一管理，策略统一配置.镜像功能 :支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像, 同时支持N：M的端口镜像（M大于1）路由协议:支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP,支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+,支持IPv4和IPv6环境下的策略路由, 支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道.SDN/OPENFLOW:支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换.支持多表流水线支持Group table支持Meter▲集成管理和维护:为方便运维，要求集成或配置智能运维软件（标配300个网络设备授权）提供一站式智能运维界面，通过智能运维门户可以提供向导式的网络运维，设备管理、故障排查、维护大全、控制台等功能，提供软件功能截图服务要求 :必须提供原厂商针对本项目的3年原厂服务承诺函原件，产品厂商要求在温州地区设有产品备件库售后服务： | 台 | 4 |
| 10 | 调度台 | ▲ 整机为一体化设备； 安卓操作系统；整机为一体化设备；安卓操作系统；屏幕采用电容屏设计，屏幕尺寸：21.5寸；接口：视频输出接口：1xHDMI； 音频接口：2x3.5mm接口； 网口：1 x 100/1000M LAN口；USB接口：1；1x串口；1x 电源口；1x SD卡插槽；屏幕分辨率 1920 x 1080桌面专用支架可调角度为30°-90°；铝合金一体面板；支持WIFI多点触摸屏，至少21寸，支持10点触摸；双手柄设计，实现：强插、强拆、监听、一键会议、广播、录音回放、视频通话等功能；支持多会议室；单会议室同时支持最少60人会议，可以禁言、发言、查看与会者视频；视频种类至少支持三种不同视频格式；支持视频通话快速上大屏、一键上大屏、支持预先设定预案一键上大屏；▲ 支持可视化调度，可以调度至少五种不同音频，至少三种不同视频设备。支持视频会议管理；▲ 支持大屏调度；售后服务：提供原厂二年质保服务承诺函 | 台 | 1 |
| 11 | 应用服务器 | CPU 核数：四核及以上CPU数量：2智能加速主频2.4GHz三级缓存15MB硬盘:3块 300G SAS硬盘网络控制器Intel双端口千兆网卡和双端口万兆网卡热插拔冗余电源（1+1）售后服务：原厂三年质保服务 | 台 | 1 |
| 12 | 反馈抑制器 | ≥2路平衡输入、≥6路平衡输出；24-bit、48kHz采样率、 AD/DA转换、32位DSP芯片处理  输入处理部分包含增益、静音、噪声门、高切、低切、8个参量均衡、相位、延时等8个处理单元； 输出处理部分包含分频、5个参量均衡、增益、静音、压缩/限幅器、相位、延时等7个处理单元；所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配 ； >所有噪声门的阀值、启动时间、恢复时间连续可调 ；32个用户预设，配有PC操作软件，可以通过USB或RS232端口控制 | 只 | 4 |
| 13 | 中央控制系统主机 | ▲双备份控制器设计。采用32位ARM7以上内核处理器；接口与控制核心板分离设计，控制核心板采用抽拉式板卡式设计，方便更换；8路独立可编程红外发射接口；10路独立可编程RS-232/422/485控制接口；2路独立固定RS-232控制接口，方便接驳触摸屏、本地电脑等控制界面；8路弱电继电器控制接口；8路DI输入检测端口；2路MINI USB可编程接口，更新程序方便快捷；前面板内置4.3寸可编程液晶触摸屏，外观更加人性化，美观高档；1路RJ45网络控制端口，支持网络控制功能，可以通过WIFI设备再经过无线路由器控制中控，支持WIFI平台有苹果IOS、安桌Android、WindowsCE等操作系统的手机或平板电脑；两路外置笔记本电源适配器冗余供电DC12V90W，国际通用电源(110V-240V)。 | 台 | 1 |
| 14 | 网络生态系统 | 1. ▲具有128\*128无损实时网络音频通道2、具有64个模拟音频输入/输出通道3、具有8路麦克风/线路电平模拟音频输入通道4、具有8路线路电平模拟音频输出通道5、▲具有8路麦克风/线路电平模拟输入/输出自定义通道6、具有8个可分配、可路由的AEC处理器模块7、音频播放：内置16路（可扩展到128路）播放器，支持MP3、WAV音频文件播放8、内置4通道录音模块9、支持16个GPI接口及16个GPO接口10、支持标准RJ-11电话接口，用于POTS电话功能11、支持8个VoIP软体电话模块15.存储空间：内置2.5G固态存储器，可扩展道600G16.自动管理：具有计划任务工具，实现定时功能17.广播功能：配套呼叫站和软件模块，实现智能广播功能18.用户界面：图形化中文用户界面19.权限机制：用户PIN码机制，可设置用户不同权限20.电源：支持220V交流供电和12V直流供电

售后服务：提供原厂质保服务承诺函 | 台 | 1 |
| 15 | 调音台 | 支持48V幻象供电。16路带效果4路编组。专业三段均衡。双USB输入内置数字效果器。 | 台 | 1 |
| 16 | 存储主机 | 采用3U 16盘位专业存储设备；采用linux操作系统，64位四核处理器, 4G内存，可扩展128G高速缓存；支持接入6T、8T、10T硬盘 ，可混合支持SATA磁盘、SAS磁盘、SSD磁盘；在工作状态下，支持硬盘热插拔；支持Raid5、Raid5EE、Raid6，支持全局热备和局部热备；支持Raid即建即用；支持逻辑卷的动态在线扩展；支持监控级和企业级硬盘创建RAID；当RAID组内2块及2块以上硬盘发生故障或者出现硬盘丢失时，原RAID组内磁盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入；支持RAID误操作恢复功能，当RAID组中某块功能正常的磁盘被误拔掉之后1min内再插上，该磁盘能恢复到原RAID中 ；支持智能数据存储功能，交通卡口的图片及数据（包括车标、车道、车速范围、车牌），行为分析的图片及数据（包括警戒线、警戒区、物品遗留、人脸检测）能 直接存入存储服务器，并能通过客户端进行检索、查看、下载图片及对应录像；支持同时进行1024Mbps视（音）频码流存储，1024Mbps视（音）频码流转发、384Mbps视（音）频码流回放；（提供公安部检测报告 ）可支持不低于250MBps的图片并发输入，同时不低于250MBps图片并发输出；支持快照功能，可通过浏览器设置母盘，并创建对应的子盘，数据可同时在母盘和子盘中存储；支持母盘子盘数据复制功能，可将母盘中的数据完整复制到选定的子盘中，在复制过程中，对母盘的操作不受影响；支持N+M集群功能：当发生故障时可在WEB日志和客户端报警提醒，当故障恢复后，可由备份服务器实现高速、中速、低速进行回传（1<M<N）；支持集群功能，配置对外统一访问集群IP，通过该IP完成远程设备管理等业务配置，在集群内部按业务均衡的原则自动分配到各设备节点。当有设备节点发生故障时，该节点接入的前端自动均分到其他设备节点，继续录像。待故障节点恢复工作后，集群的业务再重新分配 ；在不增加任何外外围服务器硬件的情况上,可由存储设备直接进行虚拟化云系统部署可在Normal和Rescue两个系统模式之间进行切换，当任何一个模式无法正常启动时，另外一个模式能正常工作；RAID出现损坏、降级时，支持日志和客户端报警 ；只允许白名单中的IP地址所对应的设备或平台对本机进行校时 ；支持esata接口，设备中的普通、动检、报警录像，可以下载到esata外接硬盘中用于备份 ；报告证书完全自主产品，不接受OEM或联合品牌产品，要求提供5个以上网络存储相关软件著作权和10个以上专利证书；提供公安部型式检测报告，公安部GB/T28181检测报告，并加盖原厂公章；辅助控标项支持前端主动注册服务，支持向前端设备提供主动注册服务，使其能接入存储服务器；"支持浓缩播放功能，录像回放时，将智能报警事件发生的时段以正常速度播放，无智能报警事件发生的时段快速播放；设备支持对录像的某个时间点进行添加标签，便于后续查询；录像切片功能，支持对一段录像进行切片分割，并在多个窗口将各录像切片同时回放；支持P2P服务器功能，当处于局域网中的存储服务器，通过外网注册到P2P服务器，可通过P2P服务器远程对存储服务器进行图像实时监看及录像回放；支持https协议对设备进行访问；支持断网续传，前端断网这段时间内SD卡中的录像会传到设备中；可实时获取硬件模块的工作状态信息。包括模块温度、风扇转速、电源状态、内存使用率、CPU使用率、网络实时流量等；售后服务：提供原厂二年质保服务承诺函 | 台 | 1 |
| 17 | 硬盘 | 硬盘容量4000GB-缓存128MB-SATA接口  | 块 | 14 |
| 18 | 车载NVR | 4路4K高清视频输入、H.265\H.264编码、WIFI AP、手机MAC地址采集、车牌识别、黑名单布控 | 台 | 1 |
| 19 | 车载固定式高清红外球形云台摄像机 | 200万像素、30倍光学变倍、最低照度：彩色0.005Lux，红外130米 | 台 | 1 |
| 20 | 定制支架 | 车载摄像机固定 | 台 | 1 |
| 21 | 车载7寸显示屏  | 7寸显示屏，4芯航空头，和DVR直接对接 | 台 | 1 |
| 22 | 高清（200万）偏心半球网络摄像机 | 200万、Micro SD卡存储、POE供电、IP66、IK10 | 台 | 3 |
| 23 | CAT5E标准网线(两端水晶头) 10米 | 连接3个IPC | 个 | 3 |
| 24 | 手咪延长线 | 车载相机4芯航空母头转4芯航空公头线缆(105度) 6米 | 个 | 1 |
| 25 | 显示屏延长线 | "车载专用线-(VGA线,M16-10芯航空头孔型转M16-10芯航空头针型)-黑色-定制-5000mm" | 个 | 1 |
| 26 | 手咪组件 | 语音对讲使用，按下手咪端输入，放开手咪端输出 | 台 | 1 |
| 27 | 硬盘 | 可支持2块硬盘 | 块 | 2 |
| 28 | 车载键盘 | 四维摇杆操作 | 台 | 1 |
| 29 | 车载专用线 | 车上取电用，电瓶到设备端的电源延长线装车取电线,3芯6.3间距孔型转3芯裸线)-黑色-4000mm | 个 | 1 |
| 30 | 车辆改费用 | 定制 | 项 | 1 |
| 31 | IPS扩容 | IPS的软件在线升级一年，URL和应用特征库在线升级一年。提供以上升级服务的原厂许可函 | 项 | 1 |
| **三、机房虚拟化建设** |
| 1 | 虚拟化软件 | 服务器虚拟化软件,必须接入VMWARE Vcenter 统一控制 一年服务 | 套 | 1 |
| 2 | 操作系统 | WinSvrSTDCore 2016 OLP 16LicNL GovCoreLic 15个cal▲正版用户名称：瑞安市人民法院  | 套 | 1 |
| 3 | 办公软件 | MS OfficeStd 2016 OLP NL Gov开放式许可▲正版用户名称：瑞安市人民法院 | 套 | 19 |

**注：**

* + 1. **以上产品指标参数根据实际需求所提出，如投标供应商有不满足的指标，需如实说明，发现有虚假应标行为的将被作无效标处理，并承担相应责任；▲为必须实质响应指标，未响应做无效投标处理。评标委员会认为其他重要指标存在负偏离，也将可能做无效投标处理**。
		2. **以上要求提供原厂商针对本项目所投产品质保期服务承诺函原件，如开标时不能提供，中标候选人在签订合同前提供原件。**

**四、商务要求：**

1、本项目为交钥匙工程。报价是完成本次投标需完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任。投标人应结合本次项目特点，市场行情及投标人自身的技术，管理水平，竞争能力，确定最终报价。

2、本项目采用固定总价报价。投标报价为货物的价格及安装、调试、保修、售后服务及发运到指定地点等货物伴随服务的费用、所需缴纳的所有税费。投标人的投标报价在合同实施期间不作调整，中标人不得以任何理由予以变更，除非采购人提出的服务要求变更。

3、 交货地点：瑞安市人民法院指定地点。

4、供货安装调试完毕时间：合同签订后25日历天内完成供货、安装和调试完毕。（如有延期，中标人需每天按合同总金额的1%交纳违约金，违约金最多不超过合同总金额的30%，如果延期超过30个日历天未能交付，业主单位将终止合同，本项目不予验收，中标人承担一切风险责任）。

**特别提醒：因为本院工作性质特殊，不能影响庭审工作。因此所有的设备安装、虚拟化实施、系统集成和调试工作都只能安排在工休时间，而要求完成的任务又紧，请各供应商认真考虑，合理安排。**

5、机房虚拟化集群实施必须在现有的虚拟化实施基础上进行。

6、质保期期：2年（如质保期另有规定，按技术参数要求）。在质保期内，由于产品质量缺陷而造成的损坏，中标人免费保修或更换。免费是指免材料费、人工费等与上门保修服务有关的一切费用。

7、付款方式与结算：合同签订之前，中标人向采购人支付合同总金额10%的履约保证金，项目验收合格，经过采购人确认后10天内采购人向中标人支付100%合同总金额。履约保证金转为质量保证金，待验收通过满一年后10天内予以退还（无息）。

8、售后服务：质保期内提供7x24小时原厂服务，设备维修的所有费用（包括运输费、维修费、配件等费用）均由中标人承担。在产品维修与维护期间，若故障在24小时内无法修复，须提供相当的备用品，以保证在维修与维护期间不影响用户的正常使用，维修与维护完毕后再换回原产品。

9、投标人所提供的所有材料设备需原包装到现场，均需有产地证明、装箱清单、技术说明书等。并且投标人需提供系统检验、验收的方法（标准）供采购人参考。

10、中标人需按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新合格产品。中标人保证所交付的货物的所有权完全属于投标方而无任何抵押、查封等产权瑕疵，且所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

**五、设备的到货、安装、调试和验收：**

**1、到货**

设备到达现场后，中标人必须派员到现场与买方一起开箱检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，中标人应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使买方满意为止。

**2、安装**

（1）为确保安装调试工作安全有序的进行，要求中标人在货物运抵安装现场前3天内，向买方提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被买方确认就不得随意更改，否则中标人应承担相应责任。

（2）设备的安装必须符合有关标准和规范。安装过程中买方将对设备的安装质量进行监督。

**3、调试**

设备安装就位、校准后，中标人应按事先被买方认可的调试验收计划对设备进行调试。

**4、验收**

（1）设备经过试运行考核无故障（或存在的故障和隐患均已全部排除或解决），并经有关部门检验合格，所有的技术资料和图纸已向买方提交并被接受，验收视为合格，买卖双方签署验收合格证书。 若因中标人产品质量或安装技术问题导致验收不合格，中标人应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由中标人承担，买方保留向中标人索赔的权利。

（2）若因中标人产品质量或安装技术问题导致产品始终不能验收合格，买方有权选择退货，并保留向中标人索赔的权利。

# 第四部分 合同主要条款

编号：

甲方：

乙方：本次采购的成交供应商

双方经协商，就乙方向甲方提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

乙方保证提供如下内容的合格产品： 金额单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | **合 计（元）** |  |

第二条：质量标准和要求

1、乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、 乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：包装要求

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书。

第五条：交货时间要求

**签订合同后25个日历天内完成供货安装调试**

第六条：验收

乙方送货至指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收

货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对使用中出现质量问题有异议的可以立即告诉乙方，并进行更换。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

第七条：售后服务

(1)产品质保期为全部货物调试验收合格并交付最终用户使用之日（具体以产品通过交业主验收之日为准）起2年（根据中标保修期做相应调整），保修期内由于产品设计、工艺、材料、制造和安装的缺陷而造成的任何产品质量问题由乙方免费维修或更换，直至甲方满意为止，产品使用寿命内乙方提供终身服务。

(2)乙方须提供24小时维修服务。乙方维修人员须在接到报修电话后规定的时间内赶到现场，提供不间断服务直到故障排除。

乙方不能按照约定提供维修服务，或同一问题经两次维修仍无法解决的，甲方有权自行维修，甲方为此支付的费用全部由乙方承担，并加收10％的管理费。

(3)设备移交之后，乙方人员每月一次定期对所有设备进行免费检修和保养，杜绝隐患。

(4)为了使发生故障的设备能尽快恢复运行，乙方承诺在保养期满前及时向甲方（及最终用户）提供常用的易损的或供货周期比较长的零配件，所有配件在保养期内免费更换。在保修期满后按报价收费。

(5)在双方认定设备的故障是由人为的不正当操作或其它外部因素造成的情况下，乙方只收取更换零配件的材料成本而不计维修人工费用。

第八条：履约保证金

乙方在收到中标通知书后5个日历天内向甲方提供合同总金额10%的履约保证金，如乙方未在规定的时间内提交履约保证金，则甲方可以拒签合同或选择备选成交供应商为成交供应商。

第九条：货款的支付

合同签订之前，中标人向采购人支付合同总金额10%的履约保证金，项目验收合格，经过采购人确认后10天内采购人向中标人支付100%合同总金额。履约保证金转为质量保证金，待验收通过满一年后10天内予以退还（无息）。

第十条：辅助服务

乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。

乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试技术支持；

（2）在项目现场就货物的运营、维护对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

第十一条：质量保证

 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十二条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1） 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2） 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十三条：履约延误

 1、合同签订后25日历天内完成供货、安装和调试完毕。如有延期，中标人需每天按合同总金额的1%交纳违约金，违约金最多不超过合同总金额的30%，如果延期超过30个日历天未能交付，业主单位将终止合同，本项目不予验收，中标人承担一切风险责任。

 2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延交货，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。

第十四条：不可抗力

 1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

 2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

 3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

 1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

 （1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

 2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

第十七条：合同转让和分包

 除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本合同在甲方收到乙方提交的履约保证金后，且经双方法定代表人或授权代表签署，甲方与乙方加盖印章。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条 合同附件

 下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、甲方的采购文件与采购补充文件；

2、乙方投标响应文件；

 3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

甲方(盖章)： 乙方（盖章）

委托代理人： 委托代理人：

开户银行： 开户银行：

开户名称： 开户名称：

账号： 账号：

签约日期： 签约地点：

注：本协议为参考范本，具体以实际签署为准。

**附件:**

NO：

瑞安市政府采购项目诚信评价反馈表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 |  | 联系方式 |  |
| 项目名称 |  | 项目编号 | RACG |
| 中标人 |  | 中标金额 |  |
| 代理机构 |  | 定标时间 | 年 月 日 |
| **以 下 内 容 由 采 购 单 位 填 写** |
| 合同签订时间 |  | 验收完成时间 |  |
| 政府采购标签 | **有/无** | 协助验收 | **是/否** |
| 采购单位对本次政府采购的评价意见 | 请如实填写您对本次政府采购的项目（货物、服务、工程）在价格、质量、服务方面的意见（在结论上打“ **√**”）。1. 对中标人的评价意见

**1、价格 A、优 B、良 C、好 D、一般 E、差****2、质量 A、优 B、良 C、好 D、一般 E、差****3、服务 A、优 B、良 C、好 D、一般 E、差** |
| 二、对中标人诚信总体评价：A、优（90-100）B、良（80-90）C、好（70-80）D、一般（60-70）E、差（60以下） |
| 三、您若有政府采购方面的建议和措施，请说明（可附页说明）：**1、****2、****3**、 |
| （此表由采购单位填写，主要对中标人在项目履约过程中的诚信情况及项目验收后项目总体履约（满意度）进行评价，此表务必在项目验收完成后三日内交回公共资源交易中心）采购单位确认：（盖章） |
|  备注 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 瑞安市公共资源交易中心 | 地址：瑞安市满庭芳大楼三楼 | 联系电话：0577-65879521 |
| 传真：0577-65879523 | 网址：www.raztb.com |

 |

# 第五部分 投标文件格式

**投标人提交投标文件须知**

1、投标人应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购代理机构查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、采购代理机构将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

## 附件一 开标一览表

项目编号： （价格单位：人民币元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **报价总价****（人民币元）** | **交货时间** | **备 注** |
|  | **（小写）** |  |  |  |
| **（大写）** |  |

注：1、该表中报价应与附件二报价明细表中对应报价合计数相一致。

此表不得自行增减内容。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

## 附件二 报价明细表

**项目名称： 项目编号：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| **合 计（元）** |  |

注：1. 总计价应与附件一“报价一览表”中报价总价相一致。

2. 各项费用如已包含在其它费用中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有请注明“无”。

3. 不提供报价明细表将视为没有实质性响应采购文件。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

# 附件三 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。
2.本公司参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

**本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。**

企业名称（盖章）：

日   期：

* 1. **如为小微企业投标，需提供中小企业声明函并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。**
	2. **小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。**
	3. **如中标人声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。**

# 附件四 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

1. **残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。**
2. **残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。**
3. **如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。**

# 附件五 政府采购政策情况表

**项目编号：**

|  |  |
| --- | --- |
| 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”，并请填写下表内容：：（）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。（）监狱企业投标且提供本企业制造的产品。（）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品。（）残疾人福利性单位投标且提供本企业制造的产品。（）残疾人福利性单位投标且提供其它残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物） |
| 产品名称 | 品牌 | 型号、规格 | 制造商 | 制造商企业类型 | 金额 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 小型、微型企业产品金额合计 |  |

填报要求：

1. 本表的“产品名称”、“品牌”、“型号、规格”、金额应与《报价明细表》的“名称”、“品牌”、“型号、规格”、“政府采购单价”一致。

2. “制造商企业类型”栏填写内容应为“小型”、“微型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为报价的评分依据。如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件六 投标函

致：**瑞安市人民法院**

我方确认收到贵方提供的瑞安市人民法院数字法庭高清监控及执行指挥升级建设项目[项目编号：RACG201809055]的招标文件，遵照国家及地方政府相关招标投标法规的规定，我单位：（投标人名称）研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后，决定作为投标者正式授权（授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

1. 在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：
2. 按“投标人须知”要求编制投标文件的资信技术标【正本一份，副本四份】；
3. 按“投标人须知”要求编制投标文件的商务标【正本一份，副本四份】
4. 我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：
	1. 我方决定参加：作为本次供应商参与瑞安市人民法院数字法庭高清监控及执行指挥升级建设项目的投标。
	2. 我方承诺：
5. 我方承诺的政府采购价格按开标一览表及本次有关的招投标文件执行；
6. 我方报价包含履行合同所有相关服务所需的服务费用；
7. 我方报价均包含所有的税费；
8. 我方如实提供的投标文件资料真实可靠，凡存在欺骗、隐瞒等行为的，贵方可取消其中标资格或中止合同的执行，我方对此不会提出疑义。
	1. 投标文件的有效期：提交投标文件截止日起 90天内；如中标，有效期将延至合同终止日为止。
	2. 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。
	3. 我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后,投标有效期之内撤回投标,则投标保证金将被贵方没收。
	4. 我方同意按照贵方提出的要求而提供与投标产品有关的数据或信息。
	5. 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。
	6. 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《供货协议书》中的全部任务。

**5** 与投标有关的正式通讯地址为：

邮编：电话：

传真：电子邮箱

开户银行：

帐 号：

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

## 附件七 法定代表人授权书

**瑞安市人民法院**：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投 标 人 名 称） 的法定代表人，现授权委托本单位正式职工：（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的项目投标（项目名称）（项目编号），全权处理本次招投标活动中的一切事宜，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：

附：

授权代表身份证复印件粘贴处：

授权代表姓名：

职 务：

详细通讯地址：

传 真：

电 话：

邮政编码：

注：本法定代表人授权书正本一式二份，投标文件正本中有一份，另一份在递交标书时，随授权代表身份证一起交验。

## 附件八技术偏离表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **招标要求参数** | **投标实际参数** | **偏离 情况** |
|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：如有偏离必须按照投标产品实际参数详细填写，照抄招标文件或不如实填写，评标委员会有可能做出不利于投标人的评定，如不填写将视为对招标文件要求无偏离。**

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件九商务偏离表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件重述 | 投标人偏离情况 |
|  |  |  |

注：如不填写将视为对招标文件要求无偏差。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

## 附件十技术响应表

项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌与型号 | 详细技术说明 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |

1、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2、必须按照投标产品实际参数详细填写，照抄招标文件或不如实填写，评标委员会有可能做出不利于投标人的评定。

本表必须提供。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件十一投标人2015年1月1日以来类似业绩

**项目名称： 项目编号：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **合同金额** | **完成时间** | **采购单位名称** | **采购单位联系人电话** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：合同有效期以合同签订时间为准，提供中标通知书复印件和合同复印件均加盖投标单位有效公章。

（此表可延长）

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

## 附件十二 参加政府采购活动前3年内在经营活动中有/无重大违法记录（包括行贿犯罪记录）的书面声明

|  |  |
| --- | --- |
| 参加政府采购活动前3年内重大违法记录的书面声明 |  |
| 参加政府采购活动前3年内行贿犯罪记录的书面声明 |  |

备注：

* + - 1. 参加政府采购活动的时间是指投标人参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。
			2. **本表必须提供。**

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

## 附件十三 资格、资质证明文件

**（一） 关于资格、资质证明文件的声明函**

**瑞安市人民法院**：

本公司愿就由贵单位组织实施的项目名称 项目编号 的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

**（二） 其它资质证明文件**

包括：企业营业执照、税务登记证（若多证合一提供企业营业执照）；具有电子与智能化工程专业承包二级(含)以上或者设计施工一体化建筑智能化工程设计与施工二级(含)以上资质证书；检测报告；投标人/制造商的ISO认证证书、投标人的相关资质证书，投标产品所获自主创新、节能、绿色环保等相关证书；及获得国家、省、部级荣誉证书；最近3年本公司牵涉的主要诉讼案件等；以上资质证明文件均提供复印件，加投标人公章。

# 第六部分 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规和本项目招标文件，特制定本办法。

**一、 评标原则**

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

本次评标采取百分制综合评分的方法。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标人。

**二、评标组织**

评标工作由依法组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由采购人代表以及有关专家组成，成员为5人及以上单数。

**三、评标程序**

1、资信技术评分：由各评审专家按评标细则，采用记名方式各自评分，此项评分为全部有效评分的算术平均值。如果一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。

2、商务评分：评分应在报价口径一致的评标价基础上进行。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件原因造成报价范围或报价口径不一致的，应予以扣除。但因投标人自身失误造成多算，少算或漏算，不得调整。评分由评标委员会对投标文件的报价进行仔细查阅、分析与计算，并指定专人复核。

3、评标委员会应根据审查情况和评标结果提交评标报告。

**四、评标办法**

1、评标办法采取综合评分法。

2、开标后，招标采购单位根据法律法规和招标文件的规定，对投标人进行资格性审查；评标委员会根据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性内容；凡投标人资格不符合招标文件要求、投标文件实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应招标文件要求的，经评标委员会认定作为无效投标，不再进入后续评审。对投标文件中的疑问，由评标委员会对投标人进行询标，投标人做出书面答复作为投标文件的补充。除对投标的算术错误按有关规定处理外，不得在询标过程中修改投标文件的实质性条款内容。

经资格性审查和符合性审查后，开、评标期间出现符合合格条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人（有效投标人）不足三家的，按政府采购法律法规有关规定，依法继续进行或转为其它政府采购方式进行采购，或宣布本次招标失败，重新组织招标。

**五、决标办法**

各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的合计分数的算术平均值为各投标人资信技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。采购代理机构对评标报告充分评议研究后，以资信技术标和商务标合计分值的从高到低向采购人推荐排名次序的候选人，并提交书面评标报告。如中标人在中标后不履行合同或拒绝已承诺的有关条款，则视为其违约，投标保证金将不予退还，并同时从备选的候选人中选择中标人。

**六、评标细则**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 顺号 | 评审类型 | 评审内容 | 评审标准 |
| 1 | **符合性检查** | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
| 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
| 投标文件格式 | 符合第五部份“投标文件格式”的要求 |
| 投标文件编制 | 资信技术标与商务标分开装订、封装 |
| 投标有效期 | 不少于90天 |
| 2 | **资格性检查** | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
| 投标保证金 | 投标截止前提交 |
| 投标人资格 | 符合第二部份“投标人须知”第7项“合格投标人”规定 |
| 有无提供重大违法记录（包括行贿犯罪记录）的书面声明 | 有提供书面声明 |
| 有无不良信用记录 | 指招标文件的（二）总则 第4条 |
| 3 | **无效标条款** | 1. 报价不是固定价的；
2. 投标有效期不足的；

3）单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的投标总价或投标明显不合理而投标人不能合理说明的；1. 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；
2. 不具备招标文件中规定资格要求的；
3. 未按规定提供投标保证金的；
4. 未实质性响应招标文件要求的；
5. 投标报价超财政预算价的；
6. “资信技术标”与商务标封装在一起的或“资信技术标”中出现本项目的投标价格信息的；
7. 主要技术要求不满足要求或商务有重大偏离或保留的；
8. 若投标文件为授权代表签署而未提供有效的法定代表人授权书的；
9. 未按规定提供“参加政府采购活动前3年内在经营活动中有/无重大违法记录（包括行贿犯罪记录）的书面声明”的；
10. 存在不良信用记录的（指招标文件的（二）总则 第4条）；
11. 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。
 |
| **4** | **资信、技术评分** | **合计70分** |
|  | 评分项目 | 分值范围 | 评定原则 |
| 4.1 | 履约能力 | 11分 | 1、投标人提供自2015年1月1日以来最大五份政法系统类似项目业绩复印件（合同有效性认定：提供中标通知书和合同复印件加盖投标单位公章，两者缺一不可，否者不计分），根据供应商提供的业绩进行横向比较打分：好：6-4分，较好：3.5-1.5分，一般：1-0分。。2、投标人具有信用管理示范企业证书得3分。3、投标人具有守合同重信用企业AA级及以上证书得2分。**（提供证书复印件并加盖投标人公章作为打分依据）** |
|  | 投标人综合实力 | 9分 | 1. 投标人同时具有ISO9001、ISO14001和ISO28001认证证书得3分。
2. 投标人具有信息安全管理体系认证证书得3分。
3. 投标人具有省级及以上科技型中小企业证书得3分。

**（提供证书复印件并加盖投标人公章作为打分依据）** |
| 4.2 | 项目方案 | 8分 | 1. 依据各投标单位制定供货计划、施工计划、验收标准及计划、培训方案、售后服务及优惠措施进行横向比较打分：其中：合理实用得4-2.5分，较合理得2.5-1.5分；一般得1.5-0分。
2. 依据各投标单位对业主单位的网络建设现状的了解基础上制定的系统实施技术方案来进行横向比较打分：其中：合理实用得4-2.5分，较合理得2.5-1.5分；一般得1.5-0分。
 |
|  | 项目实施人员 | 8分 | 项目实施团队具有注册信息安全专业人员得2分，具有电气高级工程师得2分，具有VCP认证人员得2分，具有路由交换网络高级工程师认证人员得2分，最高得8分。**（以投标时提供的项目实施团队人员名单和2018年以来连续3个月投标单位的社保证明以及相关资质证书复印件加盖投标单位公章为评分依据）** |
| 4.3 | 高清数字法庭及高清监控系统升级 | 15分 | 1、根据所投设备的品牌知名度和技术参数对招标文件的响应程度进行综合评判，好：7-5分，较好：4-2分，一般：1-0分。2、根据所投设备的技术参数对招标文件的响应程度进行综合评判，好：8-6分，较好：5-3分，一般：2-0分。。 |
| 4.4 | 执行指挥平台建设 | 10分 | 1、根据所投设备的品牌知名度进行综合评判，优秀：5-3分，好：3-2分，一般：2-0分。2、根据所投设备的技术参数对招标文件的响应程度进行综合评判，好：5-3分，较好：3-2分，一般：2-0分。 |
| 4.8 | 售后服务 | 7分 | 1、针对本次项目售后服务方案中的故障响应时间、服务方式，备品备件，优惠条件等方面进行综合比较，其中合理实用得2-1分，较合理得1-0.5分；一般得0.5-0分； 2、售后服务机构设立情况：投标人在瑞安市范围内有售后服务机构得5分，温州市范围内得3分，浙江省范围内得1分，其它地区不得分（提供相关证明材料：如营业执照、场地租赁合同）。 |
| 4.9 | 节能环保产品 | 2分 | 投标产品列入财政部、国家发展改革委发布第二十三期或二十四期《节能产品政府采购清单》和财政部、环保部发布二十一期或二十二期《环保产品政府采购清单》的，凭相关证明材料得每项得1分，最高2分，未提供相关证明材料将不得分。 |
| **5** | **商务报价评分** | **合计30 分** |
| 5.1 | **报价的初评**商务标开标后评标专家组成员对各投标单位的商务标进行审查。* 报价书中有无差错(遗漏或多计)或存在严重不平衡报价；
* 付款方式和进度是否响应招标要求；
* 是否提出与招标文件中的合同条款相悖的要求，如：重新划分风险，增加业主责任范围，减少投标人义务，或提出不同的验收和计量办法不同的纠纷和质量事故处理办法，或对合同条款有重要保留等；工期(交货期)、质量目标是否满足招标文件的要求。
 |
| 5.2 | **评标价的确定：**初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正：* + 1. 开标时投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。
		2. 如投标文件正本与副本表示的有差别，以正本为准，修正副本。
		3. 如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。
		4. ▲如投标人缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于商务重大偏离，评标委员会将对其投标按无效标处理。
		5. 如投标人的投标文件前后矛盾，评委会将作出不利于投标人的修正。
 |
| 5.3 | **合同价的确定：**投标文件任何有缺漏项报价的，包括漏项产生的费用，如果中标，将以不利于投标人利益调整合同价格。 |
| 5.4 | **报价得分：** 资格及符合性审查通过并且技术、商务合格的投标单位参加报价评分。进入商务报价程序的全部有效投标人中的最低投标价作为评分基准值。投标人商务报价与基准值对比，计算出商务报价评分值：1. 全部有效投标人中的最低投标价作为评标基准价。
2. 各投标人评标价与评标基准价对比，计算各投标人的商务报价得分：
* 等于评标基准价的得满分30分；
* 其他投标人的商务报价得分按下面公式计算得出：投标人的商务报价得分=（评标基准价/评标价）×30分；
* 如有投标报价（总价）超过经批准的财政预算，则该投标人作无效标处理；
* 商务报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。
 |

**七、投标人义务**

投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存瑞安市公共资源交易中心备查。

**未尽事宜按有关法律法规规定执行。**