**二、采购清单：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **设备名称及技术参数** | **单位** | **数量** | **参考图片** |
|  | **收货区、男女更衣** |  |  |  |
| 1 | 挂墙洗手池 Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：410×410×(200+100) Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm； -水斗δ=1.2mm； -配优质落水器及拦渣篮，感应水龙头另计； | 台 | 4 |  |
| 2 | 感应烘手器 Brand(品牌)：洁博士、莫顿、艾克 Model(型号)：BOS-8210A、MX-5、AK2630TS Size(尺寸)：250×165×470、245×177×470、250×170×470 Remark(特性参数)： -功率/电压：1.5KW/220V -配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术，性能稳定，控制效果精准。 -连续感应测试超过30万次运全新轻巧设计，款式时尚。 -高速动力设计，干手使用5~9秒。 -采用防火工程塑料。环保、安全、超时保暖。 -可切换凉风/热风，因不同季节调节。 | 台 | 4 |  |
| 3 | 感应式酒精喷雾手部消毒器 Brand(品牌)：澳莎、莫顿、创莎 Model(型号)：D6000、M-X1、CS-X800 Size(尺寸)：230×150×375、230×150×375、284×190×284 Remark(特性参数)： -功率/电压：20W/220V -容量：1500ml -智能感应，定量喷淋，健康安全； | 台 | 2 |  |
| 4 | 四门更衣柜 Brand(品牌)：厂制品  规格：900×450×1800 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -面板δ=1.2mm； -侧板、门板δ=1.0mm不锈钢板； -加强筋δ=1.0mm， -重力脚φ50×150×1.2mm；  -配4扇门（带锁）、内置活动挂衣杆，置物隔板； | 台 | 4 |  |
|  | **肉类加工** |  |  |  |
| 5 | 刀具砧板组合消毒柜 Brand(品牌)：厂制品 Size(Size(尺寸))：1200×600×1700  Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -柜体δ=1.0mm； -上层活动刀具存放箱，下层砧板存放架，设计间距120mm；  -带紫外线杀菌灯，配2扇翻门，配有重力脚φ50×150； -功率/电压：60W/220V | 台 | 1 |  |
| 6 | 商用燃气直供热水机（两台为一组） Brand(品牌)：卓益、大能、百晓生 Model(型号)：J-RSCY70Z Size(尺寸)：680×580×900 Remark(特性参数)：  -有限容积：29L -点火方式：智能脉冲点火 -风机功率/电压：120W/220V -额定压力：2000Pa -额定热负荷：67kW -燃烧器规格：40单元火排 -产水量：610L/h -净重：70kg | 组 | 1 |  |
|  | **蔬菜加工** |  |  |  |
| 7 | 洗地龙头 Brand(品牌)：君畅、天仕、龙旗 Model(型号)：LB-118A、B-7232-01、B-7232 Remark(特性参数)： -钢丝编织液压管，耐高温100度； -不锈钢固定接头，配黄铜水枪，管长10米； | 只 | 1 |  |
| 8 | 刀具砧板组合消毒柜 Brand(品牌)：厂制品 Size(Size(尺寸))：1200×600×1700  Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -柜体δ=1.0mm； -上层活动刀具存放箱，下层砧板存放架，设计间距120mm；  -带紫外线杀菌灯，配2扇翻门，配有重力脚φ50×150； -功率/电压：60W/220V | 台 | 1 |  |
|  | **水产加工** |  |  |  |
| 9 | 四层格栅货架 Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：1200×500×1550  Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -栅格复边，围管25×38δ=1.0mm； -脚管φ38×1.2mm，配有可调子弹脚； | 台 | 2 |  |
|  | **半成品** |  |  |  |
| 10 | 单向移门调理台 Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：1500×800×800 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，下衬12mm防潮板减噪； -层板δ=1.2mm； -加强筋δ=1.0mm； -单侧单移门，内分两层，重力脚φ50×150×1.2mm。 | 台 | 1 |  |
|  | **烹饪区（小炒）** |  |  |  |
| 11 | 四层格栅货架 Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：1200×500×1550  Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -栅格复边，围管25×38δ=1.0mm； -脚管φ38×1.2mm，配有可调子弹脚； | 台 | 2 |  |
| 12 | 洗地龙头 Brand(品牌)：君畅、天仕、龙旗 Model(型号)：LB-118A、B-7232-01、B-7232 Remark(特性参数)： -钢丝编织液压管，耐高温100度； -不锈钢固定接头，配黄铜水枪，管长10米； | 只 | 1 |  |
| 13 | 单星水池 Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：800×800×800 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm； -水斗δ=1.2mm； -脚管φ38×1.2mm，配有可调子弹脚； -横通φ25×1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 台 | 1 |  |
| 14 | 调料平台 Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：500×1200×(800+350) Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，下衬12mm防潮板减噪； -加强筋δ=1.0mm； -脚管φ38×1.2mm，配有可调子弹脚； | 台 | 2 |  |
| 15 | 中餐燃气炒菜灶（双眼） Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：2000×1200×(800+350) Remark(特性参数)：  -炉灶整机外壳采用SUS304-2B优质不锈钢板制作；  -炉灶外壳台面不锈钢厚度δ=1.5mm，实厚δ≥1.35mm；  -炉灶外壳其他不锈钢厚度δ=1.2mm，实厚δ≥1.11mm；  -炉灶骨架采用国标304不锈钢方管(38\*38\*1.2mm、25\*38\*1.2mm）焊接；  -双层隔热储能炉膛，外壳不锈钢1.0mm，内胆热轧板2.0mm，耐火材料砌制；  -炉膛内配不锈钢热反射板及不锈钢聚热网；  -脚φ48厚壁铁管外套φ50不锈钢管，连不锈钢可调节脚；  -配助燃鼓风机、不锈钢预混节能炉芯、不锈钢摇摆龙头；  灶圈口径φ330mm×2，带熄火保护装置，一键式启动；  -燃气压力：2000Pa  -燃气种类：天然气（12T）  -接驳口径：≥DN40  -接驳高度：≥250mm  -功率/电压：≥180W/220V\*2  ▲额定热流量：≥35KW\*2眼  ★所投灶具自动燃烧器控制系统，点火安全时间≤5秒，熄火安全时间≤2秒；  ★所投灶具额定热负荷准确度≥97%；  ★所投灶具燃烧工况干烟气中CO含量≤0.01%；  ★所投灶具中餐燃气炒菜灶（双眼）商用燃气灶具能源效率等级≥2级 | 台 | 1 |  |
| 16 | 双眼燃气蒸台 Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：1600×1000×(800+150/300) Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm； -内胆δ=1.5mm，实厚δ≥1.44mm； -选用高端电气配件，先进热传导技术，一键式启动； -水容量小于14kg, 工作压力0.085Mpa,热效率达到92%以上； -设超压保护装置、节能高效、安全方便，带熄火保护装置； -额定热流量：56KW -燃气压力：2000Pa -燃气种类：天然气（12T） -接驳口径：DN25  -接驳高度：250mm -功率/电压：240W/220V | 台 | 1 |  |
| 17 | 燃气蒸箱（燃气蒸饭车）双门 Brand(品牌)：厂制品  Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -内胆δ=1.5mm，其他1.2mm -内部骨架均采用不锈钢型钢焊接； -内置B1级阻燃隔热保温板双层保温； -配燃气燃烧系统，可以单门独立使用； -自动进补水，配模压饭盘24只； -配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣； -额定热流量：2×25KW -燃气压力：2000Pa -燃气种类：天然气（12T） -接驳口径：DN20  -接驳高度：150mm -功率/电压：0.5KW/220V -容量：120KG/次（24盘） | 台 | 1 |  |
| 18 | 灶后封板 Brand(品牌)：厂制品 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -δ=1.2mm； | ㎡ | 17.5 |  |
|  | **烹饪区（大炒）** |  |  |  |
| 19 | 洗地龙头 Brand(品牌)：君畅、天仕、龙旗 Model(型号)：LB-118A、B-7232-01、B-7232 Remark(特性参数)： -钢丝编织液压管，耐高温100度； -不锈钢固定接头，配黄铜水枪，管长10米； | 只 | 1 |  |
| 20 | 厨房中央净水设备 Brand(品牌)：立升、陶氏、天津膜天 Model(型号)：LG0650\*2-A Remark(特性参数)： -处理水量\*1:2m³/h -设备自重：80kg -压力罐：20gal -供电电源：220V/50Hz -设备尺寸：680×600×1600 -设备接口（进水、出水、排水）：DN50 -为确保厨房净水系统运行正常,本系统中的超滤装置膜组件是采用立升生产的超滤膜组件。该类膜组件属于毛细管内压式组件,采用改性PVC合金材料。膜丝由一层极薄的分布着0.01um过滤孔的致密皮层和一层具有海绵状的起支撑作用的多孔层组成。立升PVC合金超滤膜具有通量大,跨膜压差小,抗污染,易清洗等特点,最终出水水质符合国家相关卫生标准。 -立升超滤膜可以在很低的压力下满足产水量需求,在低压条件下,膜表面的污染现象得到了缓解,被截留物不会被压实,所以膜组件会更容易清洗,可以用相对较小的流量和水量将膜清洗干净。 -在市政自来水深度净化应用项目上,立升超滤设备具有出水水质好、出水水量稳定、投资成本低、运行费用省、自动化程度高等优点。  保质期内每半年进行清洗及更换滤芯一次。  ▲产品资质：出具净水器超滤膜具备政府主管部门出具的涉水产品卫生安全许可批件（加盖产品原厂公章)；  ▲产品原厂承诺提供三年免费维护保养：滤芯质保3年、质保期质量问题免费更换，水质检测、清洗消毒、设备巡检。（提供加盖产品原厂公章的承诺函原件扫描件） | 台 | 1 |  |
| 21 | 单星水池 Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：800×800×800 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm； -水斗δ=1.2mm； -脚管φ38×1.2mm，配有可调子弹脚； -横通φ25×1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 台 | 2 |  |
| 22 | 灶后封板 Brand(品牌)：厂制品 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -δ=1.2mm； | ㎡ | 20.9 |  |
| 23 | 厨房灭火系统 Brand(品牌)：顺康、环峰、泽安 Remark(特性参数)： -工作环境温度：0℃～50℃;感温器动作温度：183℃～232℃； -灭火剂持续喷射时间：≥10s;灭火时间：≤9s； -冷却水喷洒时间：≥ 5min;每套装置灭火剂容量：双瓶组； -喷嘴数量：根据厨房设备具体情况设定(每套最多保护点：双瓶组16个)； -系统属纯机械结构，无需要电控制，安全可靠； -灭火剂为厨房专用高效灭火剂，灭火后只需要用清水清洗即可； -储存方式及压力：外贮压式，7MPa；  ★所投产品核心配件：  1.雾化喷嘴依据GB/T 5121.1-2008标准检测，其中铜含量≥58.5%，  2.主控板通过GB/T 2423.1-2008低温试验及IPX4防水试验的检测合格  3.灭火系统药剂瓶通过GB/T2423.1-2008，GB/T2423.2-2008高温、低温的检测合格  4.钢丝绳依据GB/T 8358-2014《钢丝绳实际破断拉力测定方法》，检测结果钢丝绳破断拉力≥1800N | 套 | 1 |  |
|  | **早餐** |  |  |  |
| 24 | 单星水池 Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：700×700×800+150 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm； -水斗δ=1.2mm； -脚管φ38×1.2mm，配有可调子弹脚； -横通φ25×1.2mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 台 | 1 |  |
| 25 | 电保温炉连柜座 Brand(品牌)：海克、志厨、埃科菲  Size(尺寸)：700×700×850+70、800×700×850、800×750×850 Remark(特性参数)：  -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm； -功率/电压：5KW/380V | 台 | 1 |  |
| 26 | 电煮面炉连柜座  Brand(品牌)：海克、志厨、埃科菲  Size(尺寸)：700×700×850+70、700×750×920、800×750×850 Remark(特性参数)：  -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm； -功率/电压：12KW/380V | 台 | 1 |  |
| 27 | 电热蒸台（四眼） Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：700×700×850+70 Remark(特性参数)：  -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面、水胆δ=1.5mm； -配不锈钢重力脚；φ50×1.2mm(配有可调子弹脚)； -配3根4KW电热管，自动进补水，一键式启动按钮； -蒸笼另配； -功率/电压：12KW/380V | 台 | 1 |  |
| 28 | 电平扒炉连柜座 Brand(品牌)：海克、智厨、名厨  Size(尺寸)：700×700×850+70、700×700×850+70、800×750×850 Remark(特性参数)： 1、材质：面板采用优质SUS304不锈钢板，实厚1.25；  2、功率/电压：12KW/380V  3、快速加热：30秒能把铁板加温到180度。  4、内置接油盒，配合开门设计，美观方便。  5、要求显示屏带有中文故障原因，方便维修处理。  6、要求显示屏显示用电量，实时能耗一目了然；  7、要求实时显示当前输出功率，方便火候掌控  8、耐用方便的9档磁控360度旋纽温度调节器。  9、变频动态定温，接近恒温输出，厨艺不再难。  10、有3种常用功能：定时，定温，预约功能。缺一不可。  11、有5种温度记忆菜单，可以根据不同菜品，快速选择不同温度烹饪。  ★13、投标人提供所投12KW扒炉，依据GB4706.1-2005、GB4706.37-2008标准测试合格，  ★14、投标人提供所投对应型号产品，按SB/T 10548-2009标准，且能效不低于95%。 | 台 | 1 | C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml3596\wps7.jpg |
| 29 | 开口柜 Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：350×700×850+70 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，下衬12mm防潮板减噪； -加强筋δ=1.0mm； -前侧敞开，重力脚φ50×150×1.2mm。 | 台 | 2 | / |
| 30 | 灶后封板 Brand(品牌)：厂制品 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -δ=1.2mm； | ㎡ | 6.5 |  |
|  | **教师售卖、添加区、回收区** |  |  |  |
| 31 | 单向移门调理台 Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：1800×700×(800+150) Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，下衬12mm防潮板减噪； -层板δ=1.2mm； -加强筋δ=1.0mm； -单侧单移门，内分两层，重力脚φ50×150×1.2mm。 | 台 | 1 |  |
|  | 商用移动保温车  Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：630\*800\*1840  有效容量：280L  电压功率：220V/1.5kW Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作；  -全不锈钢机身,双通玻璃可视门，优质的木条包装；  -内部容积140L\*2、共标配15层、每层层距75mm,适放400×600米饭盆、GN1/1份数盆；  -五寸承重静音脚轮；  -微电脑温度控制器、调节范围+30℃~+90℃，顶部装置进口电机辅助加热循环系统；  -活动式卡扣层架方便清洁更换，内置加湿，门上带锁等功能； | 台 | 1 | 1656041930215 |
| 32 | 三层六盘电烤箱  Brand(品牌)：三麦、新麦、好麦  1.外尺寸宽\*深\*高/1320\*1070\*1840mm，  2.电压380V/19.5KW，  3.重量610KG  4.三层六盘，每层两盘  5.标准盘尺寸400mm\*600mm  Remark(特性参数)：   1. 采用微电脑数字控制系统，温度精准±1度； 2. 加厚保温层，更加密封节能环保，烤箱内部采用食品级镀铝板材，导热均匀，烘焙食品安全好用； 3. 双层钢化玻璃，视线好便于观察烘焙情况； 4. 磨砂拉手，不传热，无高温，不烫手； 5. 外观全不锈钢，安全卫生；   ★产品用不锈钢通过《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》检测合格； | 台 | 1 |  |
| 33 | 电热保温售菜台连冲孔板平台（五斗） Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：2000×800×800  Remark(特性参数)：  -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm； -加强筋δ=1.0mm； -脚管φ38×1.2mm，配有可调子弹脚； -配3KW/220V电热管、温控器， -前侧配1/2×50份数盘5只。后侧配冲孔板 -功率：3KW/220V | 台 | 2 | b06f6afdec025be5b829366bf4c42b8 |
| 34 | 冲孔板保温台（电热型） Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：900×800×800  Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm； -加强筋δ=1.0mm； -脚管φ38×1.2mm，配有可调子弹脚； -配3KW/220V电热管、温控器，配冲孔蒸板； -功率/电压：3KW/220V | 台 | 1 |  |
| 35 | 拼板 Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：400×400 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -δ=1.2mm； | 块 | 1 |  |
| 36 | 双层回收车 Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：900×600×900 Remark(特性参数)：  -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -层板δ=1.2mm； -深斗型，配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣； | 辆 | 2 |  |
|  | **检验室** |  |  |  |
| 37 | 玻璃门冷藏冰箱 Brand(品牌)：钱江、洛德、海格力斯 Model(型号)：LC-288、DB0.4L2LD-2、H0.45UR1DF Size(尺寸)：550×580×1930、600×750×1900、610×760×1980 Remark(特性参数)：  -全铜管蒸发器；  -不锈钢箱体内外胆； -电压：220V | 台 | 1 |  |
| 38 | 单向移门调理台 Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：1400×600×(800+150) Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，下衬12mm防潮板减噪； -层板δ=1.2mm； -加强筋δ=1.0mm； -单侧单移门，内分两层，重力脚φ50×150×1.2mm。 | 台 | 1 |  |
|  | **备餐间及二更** |  |  |  |
| 39 | 单向移门调理台 Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：1800×700×(800+150) Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.5mm，下衬12mm防潮板减噪； -层板δ=1.2mm； -加强筋δ=1.0mm； -单侧单移门，内分两层，重力脚φ50×150×1.2mm。 | 台 | 1 |  |
| 40 | 四层平板架 Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：1200×500×1550  Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -层板δ=1.2mm，下衬加宽加强； -脚管φ38×1.2mm，配有可调子弹脚； | 台 | 2 |  |
| 41 | 感应烘手器 Brand(品牌)：洁博士、莫顿、艾克 Model(型号)：BOS-8210A、MX-5、AK2630TS Size(尺寸)：250×165×470、245×177×470、250×170×470 Remark(特性参数)： -功率/电压：1.5KW/220V -配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术，性能稳定，控制效果精准。 -连续感应测试超过30万次运全新轻巧设计，款式时尚。 -高速动力设计，干手使用5~9秒。 -采用防火工程塑料。环保、安全、超时保暖。 -可切换凉风/热风，因不同季节调节。 | 台 | 1 |  |
| 42 | 感应式酒精喷雾手部消毒器 Brand(品牌)：澳莎、莫顿、创莎 Model(型号)：D6000、M-X1、CS-X800 Size(尺寸)：230×150×375、230×150×375、284×190×284 Remark(特性参数)： -功率/电压：20W/220V -容量：1500ml -智能感应，定量喷淋，健康安全； | 台 | 1 |  |
| 43 | 挂衣架 Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：L=1000 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -圆管δ=1.5mm，固定在墙面； | 台 | 1 |  |
|  | **蒸煮间** |  |  |  |
| 44 | 洗地龙头 Brand(品牌)：君创、天仕、龙旗 Model(型号)：LB-118A、B-7232-01、B-7232 Remark(特性参数)： -钢丝编织液压管，耐高温100度； -不锈钢固定接头，配黄铜水枪，管长10米； | 只 | 1 |  |
| 45 | 水压式淘米机（配增压泵） Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：φ650×950 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，δ=1.2mm； -360度循环水米流动；  -配套水路增压循环泵； -产量：100KG/次。 | 台 | 1 |  |
| 46 | 四层格栅货架 Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：1200×500×1550  Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -栅格复边，围管25×38δ=1.0mm； -脚管φ38×1.2mm，配有可调子弹脚； | 台 | 1 |  |
| 47 | 饭盘架 Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：950×620×1100 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； δ=1.2mm； -配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣； -30×30方管；可存放16盆； | 辆 | 2 |  |
| 48 | 推入式燃气蒸饭柜（24盘） Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：1250×1000×1850 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -内胆δ=1.5mm，实厚δ≥1.44mm； -蒸盘托底，可任意调节和拆卸，整体可拆装，便于维修维护，胶条按压式设计便于更换，下座敞开门式设计，便于维修维护，全预混燃烧方式，提高燃烧效率，降低燃烧排放。独立控制自动反馈，智能供气高效保温，带菜单、定时和故障显示功能，使用和维修更方便 -燃气压力：2000Pa -燃气种类：天然气（12T） -电压：220V -配模压饭盘24只； -配GN蒸车1辆，其中两只带刹车掣； -容量：24盘 | 台 | 4 |  |
|  | **消毒房、保洁间** |  |  |  |
| 49 | 不锈钢热风循环消毒保洁房 Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：5600×2900×2600 Remark(特性参数)： -功率/电压：48.0KW/380V  -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作；消毒房库板采用耐高温保温库板δ=100mm，内置加强不锈钢型管焊接框架，双面均采用优质不锈钢板材，内壁δ=1.0mm，内置高密度隔热保温岩棉板，内置式热源发生器，全不锈钢高温干热型，带超温保护装置，内置高温隐藏式循环风道，采用双面耐高温隔热板制作，防烫出风防护罩，热源内置设计可最大程度利用库体内空间；消毒温度设置15℃-120℃可调，内部多组循环风口无死角循环，确保消毒房内消毒温度均匀；配置全不锈钢半埋式掩门（带内置安全逃生装置防自锁），配置智能控制系统采用电脑程序控制器，带时间、温度控制，有程序记忆功能，带超温保护，配置自动循环除湿装置接口（室外排潮），工业级UV消毒发生器，确保消毒空间内保持无菌环境，配置防爆吸顶照明灯。 | m³ | 39 |  |
| 50 | 高身消毒架车（定制） Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：470×600×1800 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； δ=1.2mm； -配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣； -30×30方管； | 辆 | 8 |  |
| 51 | 不锈钢消毒筐 Brand(品牌)：厂制品  Size(尺寸)：配套高身架车定制 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢钢条制作； | 只 | 32 | / |
|  | **餐车清洗、洗碗间** |  |  |  |
| 52 | 保温送餐车（根据学校要求定制） Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：1300×700×900 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -箱体δ=1.2mm，加强筋δ≥0.94mm； -配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣； -电热保温型，配优质保温材料； -可存放4个1/1份数盘、5个饭盘、400×400汤桶； -功率/电压：3.0KW/220V。 | 辆 | 40 |  |
| 53 | 洗地龙头 Brand(品牌)：君创、天仕、龙旗 Model(型号)：LB-118A、B-7232-01、B-7232 Remark(特性参数)： -钢丝编织液压管，耐高温100度； -不锈钢固定接头，配黄铜水枪，管长10米； | 只 | 2 |  |
| 54 | 四层格栅货架 Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：1200×500×1550  Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -栅格复边，围管25×38δ=1.0mm； -脚管φ38×1.2mm，配有可调子弹脚； | 台 | 2 |  |
| 55 | 商用燃气直供热水机（两台为一组） Brand(品牌)：卓益、大能、百晓生 Model(型号)：J-RSCY70Z Size(尺寸)：680×580×900 Remark(特性参数)：  -有限容积：29L -点火方式：智能脉冲点火 -风机功率/电压：120W/220V -额定压力：2000Pa -额定热负荷：67kW -燃烧器规格：40单元火排 -产水量：610L/h -净重：70kg | 组 | 1 |  |
| 56 | 长龙式电热洗碗机带烘干（带超声波水池、残渣分离器） Brand(品牌)：欧倍力、伊莱克斯、新蕾 Model(型号)：LSxxs-CQJ115HZJ 功率：78.0KW/380V 洗涤量:4000只6寸碟/小时 Size(尺寸)：9430×900（排渣口1200）×1900 耗水量：每小时400升 使 用 方 法：脏餐具去除多余残渣后放入洗碗机入口传送带上，会自动除渣排渣、清洗、漂洗、风干、烘干消毒，出口取出即可。 清 洗 性 能：1. 能迅速乳化油脂，具有超强的清洗去油、去垢、除菌功能, 尤其是带凹凸、折边的不锈钢或密胺快餐盘等餐具，人工不易洗净。超声波洗碗机均可全方位快速洗净。2、设备具有双面检测窗口，机器出入口、上下侧板均可拆卸清洁。喷淋管采用整体不锈钢喷臂，插接连接方式方便拆卸清理，漂洗臂及不锈钢喷嘴方便拆卸保证使用期间的机器维护和保养方便，节约维修服务成本。3、机器配置特殊传送履带，适合于各种餐具类型，配置传送履带过载保护以及履带防卡功能。4、通过水位浮球开关控制水位防加热管干烧。自 动 除 渣:残渣能自动排出，减轻人工劳动强度，防止残渣堵塞喷管。 洗涤剂:仅需极少量市场销售的任何品牌洗洁精即可，每餐2-3元。封刀技术：采用的上强风下封刀是一种高密度聚合风束，能吹去餐具上相当一部分水，既能使餐具更快烘干又节省费用，利用较小的能量到达更大干燥的效果，从而提高效率，降低成本。烘 干 方 式：远红外节能均热烘道烘干，无需催干剂，既节约能源、安全可靠，无化学残留。 适合清洗餐具：几乎适合所有类型的餐具清洗，主要包括： 不锈钢餐盘、密胺餐盘、陶瓷等餐具  ★餐具干净度：按工艺要求操作餐具干净度达 99.9% 以上，大肠杆菌、金黄色葡萄球菌除菌率≥99.9%  ★喷淋臂采用复合不锈钢喷淋管：为方便每天清洗，喷淋管需采用插接连接，不得采用螺纹连接（提供实际使用图片）。 | 台 | 1 |  |
|  | **其它设备** |  |  |  |
| 57 | 风幕机 Brand(品牌)：风灵、西奥多、风派 Model(型号)：FM18、FM-1218ST、FM3018-2-S Size(尺寸)：1800×223×246、1800×190×210、1800×340×230 Remark(特性参数)： -全金属机身，弧线形面板； -静音风轮，高速高效电机； -功率/电压：0.18KW/220V | 台 | 3 |  |
| 58 | 风幕机 Brand(品牌)：风灵、西奥多、风派 Model(型号)：FM15、FM-1215ST、FM3015-2-S Size(尺寸)：1500×223×246、1500×190×210、1500×340×230 Remark(特性参数)： -全金属机身，弧线形面板； -静音风轮，高速高效电机； -功率/电压：0.15KW/220V | 台 | 1 |  |
| 59 | 粘捕式灭蝇灯 Brand(品牌)：永鑫、吉力、迪门子 Remark(特性参数)： -有效面积：50-60m2 -有效防止蚊蝇残骸落到机外，造成二次污染，环保卫生，稳健可靠。 -电压：220V | 台 | 12 |  |
| 60 | 紫外线杀菌灯  Brand(品牌)：巨光、伟发、雪莱特 Model(型号)：ZXJ-G36W、TUV36W、XUV36W Size(尺寸)：1213×28×28 Remark(特性参数)： -TUV消毒灯是具有管状的玻璃外壳的低压汞气放电灯，发射短波紫外辐射，起到杀菌的作用； -玻璃外壳把会产生臭氧的波长为185nm的辐射过滤掉； -管壁内的保护涂层可以防止UV-C辐射的衰减。 -使用UV-C灯的设备必须要有严格的防护措施，避免紫外光外泄直接照射人体。 -功率/电压：36W/220V | 盏 | 6 |  |
| 61 | 感应水龙头 Brand(品牌)：君畅、塘辉、龙旗  Remark(特性参数)： -单孔感应龙头，台式安装铸造水嘴，AC-DC控制模块； -能调节温度的混水阀； | 只 | 6 |  |
| 62 | 单冷墙面出水龙头 Brand(品牌)：君畅、塘辉、龙旗  Remark(特性参数)： -不锈钢阀体，陶瓷阀芯，快开阀柄； | 只 | 60 | \ |
|  | **排烟系统** |  |  |  |
| 63 | 方形脱排油烟罩（烹饪区小炒） Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：9200×1300×500 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -罩体δ=1.2mm； -配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。(风机、风柜及风管另计)  -功率/电压：0.5KW/220V | ㎡ | 12 | 1656046759427 |
| 64 | 方形脱排油烟罩（烹饪区大炒） Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：11000×1300×500 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -罩体δ=1.2mm； -配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。(风机、风柜及风管另计)  -功率/电压：0.5KW/220V | ㎡ | 14.3 | 1656046759427 |
| 65 | 方形脱排油烟罩（半成品间） Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：1800×1200×500 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -罩体δ=1.2mm； -配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。(风机、风柜及风管另计)  -功率/电压：0.5KW/220V | ㎡ | 2.2 | 1656046759427 |
| 66 | 方形脱排油烟罩（早点） Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：3400×1000×500 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -罩体δ=1.2mm； -配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。(风机、风柜及风管另计)  -功率/电压：0.5KW/220V | ㎡ | 3.4 | 1656046759427 |
| 67 | 方形集汽罩（蒸煮间） Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：（3400+3400）×1200×500 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -罩体δ=1.2mm；(排汽风管另计) | ㎡ | 8.2 | 1656046759427 |
| 68 | 方形集汽罩（洗碗间） Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：9800×1200×500 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -罩体δ=1.2mm；(排汽风管另计) | ㎡ | 11.8 | 1656046759427 |
| 69 | 不锈钢排烟管 Brand(品牌)：厂制品 Remark(特性参数)： -选用201优质不锈钢板制作； -板δ=1.2mm，配不锈钢法兰，变径、大小口按展开面积1：2计算。 | ㎡ | 320 |  |
| 70 | 防火阀（烹饪区小炒、半成品间、早点） Brand(品牌)：德粤、东海、北沃 说明：熔点150℃ | 只 | 1 |  |
| 71 | 抽烟风柜（烹饪区大炒） Brand(品牌)：德粤、速八、七星 Model(型号)：25# Remark(特性参数)： -风量：29642-37293m³/h -采用优质镀锌板烤漆折边成型为可拆装结构。电源线从厨房内控制箱接至设备（抽烟风柜）处预留3米，须由水电施工方完成，控制箱由厨具公司提供；功率/电压：15.0KW/380V | 台 | 1 |  |
| 72 | 静电式油烟净化箱（烹饪区大炒） Brand(品牌)：艾尔沃克、宜思可、浩盾 Remark(特性参数)： -处理风量：2\*16000m³/h   * 1. 产品结构为：平板式高低压静电结构;  1.2极板标准，单级电场的过风方向尺寸不低于355mm，双极电场过风方向尺寸不低于540mm高压和低压双极过滤; 1.3 静电油烟净化器电离段为不锈钢结构，尖端放电片为线切割工艺，收集段材质为1060/3003标准铝合金，厚度不小于0.7mm; 1.4净化器电源要求为：双闭环恒压自补偿型，具有独特的燃弧抑制保护技术，恒流工作，抗水雾工作；并具有击穿放电保护、短路保护、开路保护、过载保护、过压保护、防过冲保护和过热保护；高低压输出:高压10-18KV，低压5-9KV，全高压输出:10-18KV; 1.5净化器的最低净化效率不得低于90%，排放口油烟浓度小于1.0mg/m³；   ★ 油烟净化设备电磁EMS测试要求电快速瞬变脉冲群抗扰度、电源端子传导骚扰、连续波传导骚扰抗扰度、电压暂降和短时中断和电压变化抗扰度的测试结果均为合格。 | 台 | 1 |  |
| 73 | 排烟控制箱（烹饪区大炒） Brand(品牌)：德粤、速八、七星 Remark(特性参数)： -功率/电压：15.0KW/380V -起动方式：Y/△起动 -含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。 | 台 | 1 |  |
| 74 | 防火阀（烹饪区大炒） Brand(品牌)：德粤、东海、北沃 说明：熔点150℃ | 只 | 1 |  |
| 75 | 风柜减震垫 Brand(品牌)：厂制品 说明：承重300Kg | 只 | 4 |  |
| 76 | 轴流风机（蒸煮间） Brand(品牌)：德粤、金鹰、北沃 Model(型号)：6# Remark(特性参数)： -风量：14500m³/h -功率/电压：1.1KW/380V | 台 | 2 |  |
| 77 | 风机控制箱（蒸煮间） Brand(品牌)：德粤、速八、七星 Remark(特性参数)： -功率/电压：1.1KW/380V -含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。 | 台 | 2 |  |
| 78 | 轴流风机（洗消间） Brand(品牌)：德粤、金鹰、北沃 Model(型号)：6# Remark(特性参数)： -风量：18700m³/h -功率/电压：2.2KW/380V | 台 | 1 |  |
| 79 | 风机控制箱（洗消间） Brand(品牌)：德粤、速八、七星 Remark(特性参数)： -功率/电压：2.2KW/380V -含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。 | 台 | 1 |  |
| 80 | 五金配件 | 项 | 1 | / |
| 81 | 风管密封处理 | 项 | 1 | / |
| 82 | 砸墙开孔 | 项 | 1 | / |

**注：1、采购清单中所提到的品牌，均为参考品牌，欢迎能满足本项目技术需求且性能与明确品牌相当的产品参与竞争。图片仅供参考。**

**2、投标人需在报价明细表中，明确投标产品品牌。品牌可从采购人推荐品牌中选择其一，或选择其他同档次品牌。如未在备注栏中明确所投品牌的，采购人有权在推荐品牌范围内指定品牌。**

**3、标注“▲”系指实质性要求条款，如不满足要求作否决投标处理。标注“★”参数描述为关键指标，采购需求中★条款佐证资料（如有）在投标文件中提供相关资料原件扫描件，加盖公章。**