**绍兴文理学院智能交互一体机采购项目更正公告**

一、采购人名称：绍兴文理学院

二、采购项目名称：绍兴文理学院智能交互一体机采购项目

三、招标编号：2025-05-0040

四、原采购公告发布日期：2025年5月27日

五、更正理由：应采购人要求

六、更正事项：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **更正项** | **更正前** | **更正后** |
| 1 | 第三部分 招标项目范围及要求--智慧屏**（核心产品）** | 9.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向≥10W高音扬声器2个，上朝向≥20W中低音扬声器2个，额定总功率≥60W。  13.整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个。  ▲14.整机上边框内置非独立式智能拼接摄像头≥3个，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出≥8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能。  16.整机上边框内置非独立的广角高清摄像头，支持在距离整机≥1.7米范围内，摄像头垂直法线≥4米范围内，实现人脸识别应用。  20.设备支持≥5个自定义前置按键，“设置”“音量-”“音量+”“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。 | 9.整机内置2.2声道扬声器，≥10W高音扬声器2个，≥20W中低音扬声器2个，额定总功率≥60W。  13.整机内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个。  ▲14.整机内置非独立式智能拼接摄像头≥3个，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出≥8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能。  16.整机内置非独立的广角高清摄像头，支持在距离整机≥1.7米范围内，摄像头垂直法线≥4米范围内，实现人脸识别应用。  20.设备支持≥5个自定义按键，“设置”“音量-”“音量+”“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。 |
| 2 | 第五部分评分方法及标准-管理体系认证 | 管理体系认证 | 履约能力相关 |
| 根据投标人企业认证证书情况进行打分，提供相关证明并加盖投标人公章。(本项分值设置为3,2,1,0.5,0分) | 根据投标人企业证书情况进行打分，包括但不限于质量控制、安全生产管理、合同履约等方面，提供相关证明并加盖投标人公章（本项分值设置为3,2,1,0.5,0分） |
| 3 | 第五部分评分方法及标准-功能演示 | 5.演示设备支持≥5个自定义前置按键，“设置”“音量-”“音量+”“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。(本项分值设置为2,1,0.5,0分) | 5.演示设备支持≥5个自定义按键，“设置”“音量-”“音量+”“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。(本项分值设置为2,1,0.5,0分) |
| 4 | 第五部分评分方法及标准-售后服务 | 根据投标人提供的售后服务方案，包括售后团队服务能力（专业配置、人员数量等）、售后响应时间、保障措施等方面进行打分。(本项分值设置为5,4,3,2,1,0.5,0分) | 根据投标人提供的售后服务方案，包括售后团队服务能力、售后响应时间、保障措施等方面进行打分。(本项分值设置为5,4,3,2,1,0.5,0分) |

**未涉及的其他内容不变。**