**附件：更正后品种材质技术参数**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一大队清单** | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 家 具 图 片 | 规划尺寸 | 材质说明 | 数量 | 单位 | 最高限价单价 | 小计 |
| 5 | 写字椅**（提供样品）** |  | 常规 | 1、面料：采用（优质进口皮）覆面，1.3-1.5mm，皮面柔软光泽度好，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：采用55度以上高密度泡棉，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，承受压力250kg，符合国家标准。阻燃处理，软硬适中，不变形，回弹性能好，抗疲劳能力强，坐感舒适。  3、脚垫：采用优质铝合金，承受压力可达300KG。 | 109 | 把 | 300 | 32700 |
| 7 | 主席椅 | c0408680b4fe551df8fc7fa79778007 | 常规 | 1、面料：采用（优质进口皮）覆面，1.3-1.5mm，皮面柔软光泽度好，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：采用55度以上高密度泡棉，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，承受压力250kg，符合国家标准。阻燃处理，软硬适中，不变形，回弹性能好，抗疲劳能力强，坐感舒适。  3、脚垫：采用优质铝合金，承受压力可达300KG。 | 7 | 把 | 300 | 2100 |
| 12 | 办公椅 |  | 常规 | 1. 面料：采用（优质进口皮）覆面，1.3-1.5mm，皮面柔软光泽度好，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：采用55度以上高密度泡棉，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，承受压力250kg，符合国家标准。阻燃处理，软硬适中，不变形，回弹性能好，抗疲劳能力强，坐感舒适。  3、脚垫：采用优质铝合金，承受压力可达300KG。   4.椅架：弓形架钢管电镀处理，牢固耐用。 | 75 | 张 | 520 | 39000 |
| **支队部清单** | | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **家 具 图 片** | **规划**  **尺寸** | **材质说明** | **数量** | **单位** | **最高限价单价** | **小计** |
| 3 | 办公椅 |  | 常规 | 1. 面料：采用（优质进口皮）覆面，1.3-1.5mm，皮面柔软光泽度好，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：采用55度以上高密度泡棉，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，承受压力250kg，符合国家标准。阻燃处理，软硬适中，不变形，回弹性能好，抗疲劳能力强，坐感舒适。  3、脚垫：采用优质铝合金，承受压力可达300KG。   4.椅架：弓形架钢管电镀处理，牢固耐用。 | 1 | 张 | 520 | 520 |