|  |  |
| --- | --- |
| **软件功能演示（客观分）**  投标人针对本项目建设内容做演示说明，以展示其系统功能及性能满足采购需求，证明其有能力完成招标要求中的所有软件开发需求，投标人平台功能提供演示视频，根据演示内容进行打分。  **1、预警报警**  （1）支持收到报警时，呈现当前设备历史已发生过几次误报，对多次发生误报的设备进行转隐患维修处理；平台BS工作台支持展示报警点的基础信息、视频预览、录像回放、抓图、地图信息；（0～1)。  （2）平台BS客户端及移动客户端应支持对报警信息进行分级处理，并支持自定义配置分级推送时间和分级推送人员；能对设备的数据进行智能研判，并支持通过BS客户端及移动客户端查看判定为故障的设备、单个设备和区域耗电量及网络异常区域；（0～1))。  （3）安全评分支持雷达图形式显示各维度的占比、同时支持安全码的形式呈现，红码为高风险，橙码为中风险，绿码为低风险；（0～1)。  **2、数据对接演示**  （1）支持将不同数据源数据，通过各个数据流中的主键字段，进行等值关联合并，输出到同一个目标源中；（0～1)  （2）支持按数字、日期等业务字段进行数据增量字段的配置，可实现断点续传，指定偏移量进行数据增量抽取；（0～1)  （3）支持查看配置任务的运行状态，初步判断任务运行情况以及性能情况；查看任务的所有执行记录，包含各时间点执行的情况；针对输入、处理、输出每一个节点提供数据量报表、执行日志、性能日志、执行记录等信息。（0～1) | **软件功能演示（客观分）**  投标人针对本项目建设内容做演示说明，以展示其系统功能及性能满足采购需求，证明其有能力完成招标要求中的所有软件开发需求，投标人平台功能提供演示视频，根据演示内容进行打分。  **1、预警报警**  （1）支持收到报警时，呈现当前设备历史已发生过几次误报，对多次发生误报的设备进行转隐患维修处理；平台BS工作台支持展示报警点的基础信息、视频预览、录像回放、抓图、地图信息；（评分范围：1,0)。  （2）平台BS客户端及移动客户端应支持对报警信息进行分级处理，并支持自定义配置分级推送时间和分级推送人员；能对设备的数据进行智能研判，并支持通过BS客户端及移动客户端查看判定为故障的设备、单个设备和区域耗电量及网络异常区域；（评分范围：1,0)。  （3）安全评分支持雷达图形式显示各维度的占比、同时支持安全码的形式呈现，红码为高风险，橙码为中风险，绿码为低风险；（评分范围：1,0)。  **2、数据对接演示**  （1）支持将不同数据源数据，通过各个数据流中的主键字段，进行等值关联合并，输出到同一个目标源中；（评分范围：1,0)  （2）支持按数字、日期等业务字段进行数据增量字段的配置，可实现断点续传，指定偏移量进行数据增量抽取；（评分范围：1,0)  （3）支持查看配置任务的运行状态，初步判断任务运行情况以及性能情况；查看任务的所有执行记录，包含各时间点执行的情况；针对输入、处理、输出每一个节点提供数据量报表、执行日志、性能日志、执行记录等信息。（评分范围：1,0) |