**附件：用户需求**

# 概况

* 1. 项目介绍 浙江海正药业有限公司（以下简称“海正”）是中国一家处于领先位置的制药公司，主要涉及原料药和制剂产品的生产。为扩大产能现进行制剂三车间的改造，本项目需要对配电室添置相关的电气设备，供应商应在满足本用户需求（以下简称URS）的前提下提供卖方能够达到的更高标准和功能的高质量设备及其相关服务。

# 技术总则

**2.1** 本URS仅适用 海正药业股份有限公司制剂三车间 电气设备的招标使用。它提出了设备的功能设计、结构、安装和试验等方面的技术要求。

**2.2** 本URS提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本技术条件和有关工业标准的优质产品。

**2.3** 如果投标人没有以书面形式对URS提出异议，则意味着卖方提供的设备完全符合本URS的要求；如有异议，不管多么微小，都应在投标文件中列清并说明。

**2.4** 本URS所使用的标准如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按本URS所规定的标准执行，若采用其它标准应经招标人认可。

**2.5** 本URS未尽事宜，由买卖双方及时协商确定。

# 制剂三配电室的供货范围

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 柜号 | 外形尺寸（宽X高X深） | 数量 | 单位 | 备注 |
| **1** | 高压开关柜 | KYN28A-12 | 01AH11；01AH12 | 800×2360×1660 | **2** | **台** |  |
| **2** | 高压转运小车 | KYN28A-12专用 |  |  | **2** | **台** |  |
| **3** | 验电车 | KYN28A-12专用 |  |  | **1** | **台** |  |
| **4** | 进线母线桥 | TMY-3（120\*10）+(100\*10)+80\*8 |  |  | **2** | **套** |  |
| **5** | 低压开关柜 | GCK（固定分隔柜） | 01AA101、01AA201 | 1000×2200×1000 | **2** | **台** |  |
| **6** | 低压电容柜 | GCK（固定分隔柜） | 01AA102、01AA202 | 1000×2200×1000 | **2** | **台** |  |
| **7** | 低压出线柜 | GCK（固定分隔柜） | 01AA103-01AA108、01AA204-01AA207 | 600×2200×1000 | **10** | **台** |  |
| **8** | 低压出线柜 | GCK（固定分隔柜） | 01AA203 | 1000×2200×1000 | **1** | **台** |  |
| **9** | 低压联络柜 | GCK（固定分隔柜） | 01AAL  | 1000×2200×1000 | **1** | **台** |  |
| **10** | 空气型联络母线桥 | TMY-3（120\*10）+(100\*10) |  |  | **约6** | **米** |  |
| **11** | 动力配电箱 | XL-21 | 01APK201～01APK204、01APK501～01APK512、01AP301、01AP401 | 800×1800×400 | **18** | **台** |  |
| 01APK513～01APK515、01AP302 | 1000×1800×400 | **4** | **台** |  |
| **12** | 动力配电箱 | JXF(非标） | 01AP101、01AP102、01AP103、01AP201、01AP402、01AP501、01APDT1（01APDT2、01APDT3） | 厂家自报 | **9** | **台** |  |
| **13** | 双电源切换箱 | JXF(非标） | 01AT601、01AT602、01AT603、01AT101、01AT201 | 厂家自报 | **5** | **台** | 具备消防CCCF证书 |