附件二 （二）

**投标报价明细表**

项目名称：苍南县灵溪镇第三小学塑胶操场修建工程

项目编号： （价格单位： 元人民币）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目**  **名称** | **项目特征** | **计量**  **单位** | **工程量** | **单价** | **总价** | **备注** |
|  | 塑胶跑道新建 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除路面 | 1、拆除原有塑胶面层（含基层处理），拆除厚度、拆除方式由施工方自行考虑  2、因施工方缘由造成原有无需拆除场地被破坏，该部分费用由施工方自行承担  3、弃碴外运运距及消纳施工单位自行考虑  4、基层处理完成后需学校及相关单位验收合格后方可进行下一施工环节 | m2 | 5033 |  |  |  |
| 2 | 拆除路面 | 1、拆除原150mm厚混凝土基层，拆除方式由施工方自行考虑  2、因施工方缘由造成原有无需拆除场地被破坏，该部分费用由施工方自行承担  3、弃碴外运运距及消纳施工单位自行考虑  4、基层处理完成后需学校及相关单位验收合格后方可进行下一施工环节 | ㎡ | 535.5 |  |  |  |
| 3 | 现状人造草面层拆除 | 原足球场人造草面层拆除  1、弃碴外运运距及消纳施工单位自行考虑  2、基层处理完成后需学校及相关单位验收合格后方可进行下一施工环节 | m2 | 1050 |  |  |  |
| 4 | 现状树池拆除 | 现状树池拆除  1、6座木制树池直径1800mm，高400mm，含种植土及树木  2、因施工方缘由造成原有无需拆除场地被破坏，该部分费用由施工方自行承担  3、弃碴外运运距及消纳施工单位自行考虑  4、基层处理完成后需学校及相关单位验收合格后方可进行下一施工环节 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 塑胶面层 | 1、名称：预制型跑道卷材面层（颜色由业主指定）  2、厚度：13mm  3、采用无毒可回收材料，符合国家相关法律规定  4、含清扫路基、整修侧平石、测温、摊铺、接茬、找平、点补、撒垫料、碾压、清理、胶水、表面喷涂料、画线、分割等所有符合环保要求的施工内容；  5、符合新国标GB36246-2018相关检测标准要求。  6、具体做法详见设计图纸 | m2 | 1984 |  |  |  |
| 6 | 塑胶面层 | 1、名称：预制型跑道卷材面层（颜色由业主指定）  2、厚度：8mm  3、采用无毒可回收材料，符合国家相关法律规定  4、含清扫路基、整修侧平石、测温、摊铺、接茬、找平、点补、撒垫料、碾压、清理、胶水、表面喷涂料、画线、分割等所有符合环保要求的施工内容；  5、符合新国标GB36246-2018相关检测标准要求。  6、具体做法详见设计图纸 | m2 | 1626 |  |  |  |
| 7 | 混凝土基层修复 | 1、100厚C25砼基层  2、50厚级配碎石调平层 | ㎡ | 535.5 |  |  |  |
| 8 | 修复塑胶场地 | 1、名称：预制型跑道卷材面层（颜色由业主指定）  2、厚度：8mm  3、100厚C25砼基层  4、50厚级配碎石调平层  4、采用无毒可回收材料，符合国家相关法律规定  5、含清扫路基、整修侧平石、测温、摊铺、接茬、找平、点补、撒垫料、碾压、清理、胶水、表面喷涂料、画线、分割等所有符合环保要求的施工内容；  6、符合新国标GB36246-2018相关检测标准要求。  7、具体做法详见设计图纸 | m2 | 200 |  |  |  |
| 9 | 预制型球场 | 1、名称：8mm预制型球场卷材面层（颜色由业主指定）  2、厚度：8mm  3、含检测和处理基础层、刮涂粘接剂及粘结卷材、修理卷材之间的接缝、画线(TENNISLIHE进口标漆)等施工内容；  4、符合新国标GB36246-2018相关检测标准要求。  5、具体做法详见设计图纸 | m2 | 1223 |  |  |  |
| 10 | 人造草球场 | 新做足球场人造草面层  1、场地清理；  2、草坪铺设（仿真草坪PP曲丝材质，草高30mm,密度≥21000簇/m2，须符合环保要求）；  3、弹性垫层铺设：采用XPE减震垫。厚度10mm，并搭配TPE环保填充颗粒25kg/㎡  4、接缝处理在接缝处铺设20-30cm宽接缝布，均匀涂刷专用胶水（用量300-500g/㎡），加压粘合并确保平整无缝隙，复杂区域（如角球区）可切割成小块拼接，避免缝隙过大；  5、标线植入使用白色草丝或专用涂料标出边界线、禁区等功能线，切割后嵌入接缝布并粘合固定；  6、填充辅料分层填充石英砂至草高的2/3处（约20-25mm），用梳草机梳理使砂粒均匀下沉，保护草根并增强稳定性。填充环保橡胶颗粒至低于草尖5-10mm，增强缓冲性能并延长草坪寿命。  7、含制作、运输、安装、标线等一切费用  8、施工符合设计要求及相关验收规范 | m2 | 1050 |  |  |  |
| 11 | 排水沟、截水沟 | 1、490\*280\*30混凝土排水篦子；  2、15厚1：2.5水泥砂浆（掺3%防水剂）；  3、150厚C20砼  4、100厚C15砼垫层  5、含土方开挖、回填、模板费用，不考虑土方外运 | m | 150 |  |  |  |
| 12 | 排水沟疏通 | 排水沟疏通及清理 | m | 230 |  |  |  |
| 13 | 足球场地水沟回填硬化 | 1、150厚c20砼  2、100厚碎石垫层  3、150厚塘渣回填 | ㎡ | 10.15 |  |  |  |
| 14 | 篮球架 | 透明钢化玻璃篮球架  1.标准固定式单臂篮球架GDJ-1AB成品采购  2.含制作、安装、配件、基座等工艺  3.器材具体样式、规格、型号、材质需与业主确认后方可进场、需提供器材相关合格证等 | 套 | 4 |  |  |  |
| 15 | 篮球架 | 透明钢化玻璃篮球架  1.小学生标准固定式单臂篮球架成品采购  2.含制作、安装、配件、基座等工艺  3.器材具体样式、规格、型号、材质需与业主确认后方可进场、需提供器材相关合格证等 | 套 | 2 |  |  |  |
| 16 | 足球架 | 1.五人制标准足球架ZQM-3A成品采购  2.含安装、配件、基座等工艺  3.器材具体样式、规格、型号、材质需与业主确认后方可进场、需提供器材相关合格证等 | 套 | 2 |  |  |  |
| 17 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机  2.摊铺机 | 台·次 | 1 |  |  |  |
|  | 其他说明 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 材料成品质量检测费 | 原材料及材料成品质量检测费（详见招标文件），施工单位自行根据施工面积报价，该费用一次性包干，结算不再调整。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 施工技术措施费 | 施工技术措施费（基础及垫层等模板、现场建筑物保费、现场设施移动费、大型机械设备进出场及安拆、安全维护等） | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 其他施工技术措施费 | 为完成本工程所需要的其他项目：现场垃圾外运，消纳，不需要的苗木移除，其余垃圾清理，原有排水沟破损排水沟盖板进行更换，水沟内部部分砌体破损脱落修复，运动场及篮球场区边上榕树根伸长到塑胶面层部分需进行修剪处理，局部混凝土基础进行修复等一切措施费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 规费 | 含安全文明施工费、社会保险费、住房公积金、工程排污费、建设项目工伤保险费等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 18 | 其他费用 | 税金等其他未包含费用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 | | | | | 元 | |  |

注：1.此表总价应与“开标一览表”中投标总价相一致。

**2.表格可以延续，“投标报价明细表”为多页的，每页均需加盖投标人公章。**

**3.**▲**未提供本表的投标视为未实质性响应招标要求，投标无效。**

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日