鹤彩乐园节点打造采购项目

更正公告

1. 采购人名称：

建德市梅城镇千鹤村股份经济合作社

二．采购项目名称：

鹤彩乐园节点打造采购项目

三．采购项目编号：

JDMCF2022B-002

四．原采购公告发布日期：

2022年2月9日

五．更正事项：1、采购项目编号由JDMCF2022B-002改为JDMCF2022B-003。

2、（第五章招标内容与技术要求二、采购需求清单）对清单中材质、单位进行补充说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风车 | 风车配大支架：1、钢结构：镀锌方管钢架构件（含接合板）采用钢制作，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、碳的极限含里；2、手工焊：E43系列焊条；3、抗风8级抗震7级；4、包边：不锈钢包边5、钢架采用曲面圆弧型定制6、钢结构采用烤漆保护 | 80公分 | 2 | 套 |
| 100公分 | 2 | 套 |
| 150公分 | 2 | 套 |
| 中国国旗：PP热气球，耐热110℃，防水，低密度、耐化学性 | 100公分 | 140 | 个 |
| 三层钻石：颜色绿色，耐热110℃，防水，低密度、耐化学性 | 80公分 | 140 | 个 |
| PPC热气球：颜色混色，耐热110℃，防水，低密度、耐化学性 | 150公分 | 140 | 个 |
| 太阳球：颜色蓝色，PP材料，耐热110℃，防水，低密度、耐化学性 | 100公分 | 140 | 个 |
| 双层（中国国旗）：耐热110℃，防水，低密度、耐化学性 | 144\*96cm | 160 | 平方 |
| 33+23双层传统：防水，低密度、耐化学性 | 33+23cm | 160 | 平方 |
| 铜丝 | 国标GB3952.1～3952.4-89，抗拉强度≥220Mpa（软态）抗拉强度≥350Mpa（硬态），伸长率≥30%（软态）伸长率≥0.5%（硬态），密度8.89g/cm3 | 1.5mm | 47 | m |
| 风车 | PPC材料，防水，低密度、耐化学性 | 直径32公分 | 5500 | 个 |
| 风车铜管 | 壁厚1.2MM，管长6.5M，最大弯曲度12mm，抗拉强度≥200MPa，规定非比例延伸强度≥100Rp0.2/(N/MM2) ，断后伸长率≥15A/%，硬度90HV，扩口率40% | 直径25mm | 92 | 根 |
| 铜管配件 | 拱管/接头管：镀锌材料 | 国标 | 1 | 项 |
| 跑道划线 | 热熔型道路标线涂料（三色），防尘、防水性，外观：冷凝后无皱纹、斑点、气泡、裂纹、脱落，抗压强度12mpa，厚度：1.5mm | 15公分 | 1800 | m |
| 我和祖国共成长 | 喷绘+桁架 | 4\*6M | 1 | 套 |
| 合影框 | 2cmPVC+UV | 4\*3cm | 1 | 套 |
| 国庆节快乐 | 户外写真+KT板立体正方形 | 50\*50cm | 5 | 套 |
| 儿童迷彩服 | 涤纶，聚酯纤维100%，安全等级: B类，适用性别: 中性 | 适用年龄7周岁-13周岁 | 90 | 套 |
| 小民兵训练道具 | 单边桥，障碍墙，障碍网等 | 400米/套 | 3 | 套 |
| 折叠椅 | 小马扎，镀锌扁管烤漆，普通尼龙织带，防滑防刮脚套，最大承重100Kg | 适用年龄7周岁-13周岁 | 60 | 张 |
| 短袖 | 棉100%，纯色，休闲风格，男女通用，安全等级: B类， 夏季 | 适用年龄7周岁-13周岁 | 90 | 件 |
| 秋千灯 | 支架：1、钢结构：镀锌方管钢架构件（含接合板）采用钢制作，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、碳的极限含里；2、手工焊：E43系列焊条；3、抗风8级抗震7级；4、钢架采用曲面圆弧型定制；灯座：PP材料，LED内发光，最大承重60Kg | 1330\*420\*1330mm | 2 | 套 |
| 标签 | 3M不干胶标签（粘贴一次性） | 10\*10cm | 500 | 张 |
| 工字型红旗 | 4号红旗，304不锈钢方管支架，壁厚1mm | 144\*96cm | 220 | 面 |
| 304卡箍 | 304不锈钢，壁厚1mm | 12\*127mm | 400 | 件 |
| 鹤彩乐园房顶LED灯带安装 | 雷士照明，户外低压防水，高亮，直流-DC12V产品规格，灯珠30颗，光源SMD LED ，亮白，亮度300LM，电压3.0～3.2V，LED规格1210（3528），FPC尺寸8x500mm，灯带功率2.4W／条 4.8W／米，芯片材质AlGaInP，发光角度120°，灯带电压12V DC，防水等级IP65，外控，使用寿命20000小时以上 | 12V DC | 200 | m |
| 小火车LED灯带更换 | 雷士照明，户外低压防水，高亮，直流-DC12V产品规格，灯珠30颗，光源SMD LED ，双色，亮度300LM，电压3.0～3.2V，LED规格1210（3528），FPC尺寸8x500mm，灯带功率2.4W／条 4.8W／米，芯片材质AlGaInP，发光角度120°，灯带电压12V DC，防水等级IP65，外控，使用寿命20000小时以上 | 12V DC | 50 | m |
| 鹤彩乐园入口LED灯带安装 | 雷士照明，户外低压防水，高亮，直流-DC12V产品规格，灯珠30颗，光源SMD LED ，全彩，亮度300LM，电压3.0～3.2V，LED规格1210（3528），FPC尺寸8x500mm，灯带功率2.4W／条 4.8W／米，芯片材质AlGaInP，发光角度120°，灯带电压12V DC，防水等级IP65，外控，使用寿命20000小时以上 | 12V DC | 170 | m |
| 小灯带布置 | 雷士照明，户外低压防水，高亮，直流-DC12V产品规格，灯珠30颗，光源SMD LED ，白光，亮度300LM，电压3.0～3.2V，LED规格1210（3528），FPC尺寸8x500mm，灯带功率2.4W／条 4.8W／米，芯片材质AlGaInP，发光角度120°，灯带电压12V DC，防水等级IP65，外控，使用寿命20000小时以上 | 12V DC | 80 | m |
| 七彩LED灯带 | 雷士照明，户外低压防水，高亮，直流-DC12V产品规格，灯珠30颗，光源SMD LED ，全彩，亮度300LM，电压3.0～3.2V，LED规格1210（3528），FPC尺寸8x500mm，灯带功率2.4W／条 4.8W／米，芯片材质AlGaInP，发光角度120°，灯带电压12V DC，防水等级IP65，外控，使用寿命20000小时以上 | 12V DC | 500 | m |

 2、采购项目编号由JDMCF2022B-002改为JDMCF2022B-003。

注：相关其他内容不变，请遵照执行！因此给各投标供应商造成不便，敬请谅解！

七．联系方式：

采购单位：建德市梅城镇千鹤村股份经济合作社

采购人联系人：朱利平 联系电话：15158124178

质疑联系人：蒋法潮 联系电话：15888819537

招标代理：浙江方圆工程咨询有限公司

联系人：汪煜钧 联系电话：15088643370

质疑联系人：揭胜男 联系电话：18258139935

交易分中心：建德市公共资源交易中心梅城分中心

地址：梅城镇车站路电信大楼四楼

投诉联系人：朱昱葶 联系电话：0571-64705330

2022年2月21日