**招 标 文 件**

**项目编号:** **浙建航招2025130号**

**项目名称: 高溪九年一贯制学校新建工程高溪学校厨房设施设备采购项目**

**采 购 人: 浙江莲都经济开发区管理委员会**

**采购代理机构:浙江建航工程咨询有限公司**

**二〇二五年五月**

**目 录**

[第一章 公开招标公告 3](#_Toc200722910)

[第二章 投标人须知 7](#_Toc200722911)

[前列表 7](#_Toc200722912)

[一 总则 9](#_Toc200722913)

[二 招标文件说明 10](#_Toc200722914)

[三 投标文件的编写 11](#_Toc200722915)

[四 履约保证金 13](#_Toc200722916)

[五 投标文件的加密、提交、修改和撤回 13](#_Toc200722917)

[六 开标和评审 14](#_Toc200722918)

[七 投标无效的情形 17](#_Toc200722919)

[八 法律责任 18](#_Toc200722920)

[九 澄清、修改发布媒体 20](#_Toc200722921)

[十 质疑 20](#_Toc200722922)

[十一 投诉 21](#_Toc200722923)

[十二 授予合同 21](#_Toc200722924)

[十三 验收 22](#_Toc200722925)

[十四 政府采购政策 23](#_Toc200722926)

[十五 其他事项 24](#_Toc200722927)

[第三章 采购需求 25](#_Toc200722928)

[一 产地要求 25](#_Toc200722929)

[二 采购内容清单及技术参数要求 25](#_Toc200722930)

[三 商务要求 41](#_Toc200722931)

[四 样品要求 43](#_Toc200722932)

[五 其他 43](#_Toc200722933)

[第四章　政府采购合同格式（范本） 45](#_Toc200722934)

[第五章　投标相关文件格式 53](#_Toc200722935)

[一 资格文件格式 53](#_Toc200722936)

[二 商务技术文件格式 68](#_Toc200722937)

[三 报价文件格式 78](#_Toc200722938)

[四 中标人公告内容 86](#_Toc200722939)

[第六章 评标办法和细则 89](#_Toc200722940)

[一 总则 89](#_Toc200722941)

[二 评审委员会 89](#_Toc200722942)

[三 评标程序 90](#_Toc200722943)

[四 评标一般规定 90](#_Toc200722944)

[五 评标办法和细则 91](#_Toc200722945)

[六 评审纪律和要求 93](#_Toc200722946)

# 第一章 公开招标公告

项目概况：

**高溪九年一贯制学校新建工程高溪学校厨房设施设备采购项目**的潜在供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）采购公告附件中自行获取采购文件，并于**2025年6月30日14:30**（北京时间）前提交（上传）响应文件。

**一、项目基本情况**

项目编号：浙建航招2025130号

项目名称：高溪九年一贯制学校新建工程高溪学校厨房设施设备采购项目

预算金额（元）：1514133

最高限价（元）：1514133

采购需求：见招标文件 第三章 采购需求

标项名称：高溪九年一贯制学校新建工程高溪学校厨房设施设备采购项目

数量：1批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：见招标文件 第三章 采购需求

备注：无

合同履行期限：见招标文件 第三章 采购需求

**本项目接受联合体投标**

**二、申请人的资格要求**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单**（注：本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询）**；

**3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人为中小/微企业；**

**4. 本项目的特定资格要求：无。**

**三、获取招标文件**

1.时间：发布公告之日至2025年6月30日14:30，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）公告附件。

3.方式：自行下载获取。⑴获取流程：浙江政府采购网**→**用户入驻/登录—用户登录**→**项目采购**→**获取招标文件管理；⑵未在浙江省政府采购网注册成为正式供应商的，请注册完成审核成功后登录获取；⑶在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份获取的招标文件仅供阅览；潜在供应商未按上述第⑴条方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉。

4. 招标文件售价：0元。

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

**1. 提交投标文件截止时间：2025年6月30日14:30（北京时间）；**

2. 投标地点（网址）：

⑴ 电子加密投标文件：在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执；

⑵ 备份投标文件：

备份投标文件是否提交由投标人自行决定，如不提交的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格；

如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将系统最后生成的具有电子盖章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（zhu374367015@163.com），并在邮件中注明项目名称及投标人名称。

**3. 开标时间：2025年6月30日14:30（北京时间）；**

4. 开标地点（网址）：浙江省丽水市莲都区人民路649丽人木业大楼4楼,浙江政府采购网→用户入驻/登录→用户登录→项目采购→开标评标→进入开标大厅。

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

**2.其他注意事项：**

**(1)本项目采用电子招标，投标人自行决定是否安排人员赴现场参与开标。**

**(2)政采云平台注册注意事项：**

1）供应商未在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）注册成为正式供应商，需前往注册；

2）本项目中标（成交）供应商未注册成为浙江政府采购网“正式供应商”的，将无法实现该项目合同备案及付款，由此造成的不利影响由供应商自行承担；

3）营业执照注册地为浙江省内的供应商请咨询注册地公共资源交易中心（或采购中心），营业执照注册地为浙江省外的供应商请咨询浙江省政府采购中心。

**七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

1.采购人信息

采购人名称：浙江莲都经济开发区管理委员会

项目联系人：诸葛凯 联系电话：0578-2802381

质疑联系人：郑晨曦 联系电话：0578-2601616

地址：丽水市莲都区222省道郎奇北侧祥生白桥溪谷小镇S7号楼

2.采购代理机构信息

采购代理机构名称：浙江建航工程咨询有限公司

项目负责人：朱建丽 联系电话：0578-2139203

质疑联系人：李 红 联系电话：0578-2139203

地址：丽水市万丰北路72号金贸国际大厦12楼1207室

3.同级政府采购监督管理部门

名称：丽水市莲都区财政局

联系人：张 鹏

监督投诉电话：0578-2131236

地 址：丽水市解放街71号

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

**CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。**

采购人：浙江莲都经济开发区管理委员会

采购代理机构：浙江建航工程咨询有限公司

日期：2025年5月26日

# 第二章 投标人须知

### 前列表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **须知项目** | **内容、要求和时间** | | |
| 1 | 项目名称 | 高溪九年一贯制学校新建工程高溪学校厨房设施设备采购项目 | | |
| 2 | 采购人 | 浙江莲都经济开发区管理委员会 | | |
| 3 | 采购代理机构 | 浙江建航工程咨询有限公司 | | |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 | 组织方式 | 分散采购 |
| 5 | 资格审查方式 | 采用资格后审，投标人获取招标文件或提交投标文件不表明已获取投标资格，开标会上通过资格审查的投标人才具有投标资格。 | | |
| 6 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起90天内有效 | | |
| 7 | 招标文件质疑 | 1.只有通过电子交易平台**“潜在供应商”**栏获取招标文件的投标人才能对招标文件提出质疑，否则不予受理；  2.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构一次性提出质疑。 | | |
| 8 | 招标文件澄清或修改时间 | 投标截止时间15天前，发布网址同招标公告发布网址。 | | |
| 9 | 投标文件提交 | 接收人：浙江建航工程咨询有限公司  提交投标文件截止时间（即投标截止时间）：**2025年6月30日14时30分。**  提交投标文件地点：  （1）电子投标文件：投标截止时间前在政采云平台完成电子投标文件的传输提交；  （2）备份投标文件：  如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将系统最后生成的具有电子盖章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（zhu374367015@163.com），并在邮件中注明项目名称及投标人名称。 | | |
| 10 | 开标时间  及地点 | **开标时间：2025年6月30日14时30分。**  地点：浙江省丽水市莲都区人民路649丽人木业大楼4楼405开标室。 | | |
| 11 | 履约保证金 | 无 | | |
| 12 | 中标结果公告及中标通知书 | 评标报告经采购人确认后2个工作日内，中标公告在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn上发布，并同时发出中标通知书。 | | |
| 13 | 评标办法  和细则 | 详见本招标文件第六章 | | |
| 14 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 | | |
| 15 | 发布媒体 | 浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn | | |
| 16 | 投标人解密硬件准备 | 1.电脑、网络（供电子投标文件解密和澄清答疑使用）；  2.电子投标文件解密CA锁**(即原编制电子投标文件加密的CA锁)**。 | | |
| 17 | 是否允许转包与分包 | 不允许 | | |
| 18 | ▲强制采购的节能产品清单 | 1.台式计算机 2.便携式计算机 3.平板式微型计算机  4.激光打印机 5.针式打印机 6.液晶显示设备 7.水嘴  8.制冷压缩机 9.空调机组 10.专用制冷、空调设备  11.镇流器 12.视频设备 13.电热水器 14.便器  15.普通照明用双端荧光灯 16.电视设备 17.空调机  **注:具体要求详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号** | | |

### 一 总则

**1.适用范围**

1.1招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1“采购人”系浙江莲都经济开发区管理委员会；

2.2 “投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求，依法获取招标文件并参与项目投标的供应商；

2.3 “采购代理机构”系指浙江建航工程咨询有限公司；

2.4“负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；

2.5“投标人代表”系指投标人委派的负责项目投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件的人员；

2.6“合同”系指采购人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件；

2.7 “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等；

2.8 “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的服务以及其他类似的附随义务；

**2.9本文件所指的公章均指投标人的CA电子章（如联合体参加投标的，联合体成员方按格式要求盖章即可）；**

2.10“▲”系指实质性要求条款，不允许负偏离；“●”系指重要参数；“★”系指核心产品，用于同品牌认定。

**3.投标人基本要求**

3.1符合第一章第“二”条规定；

3.2投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

**4.联合体说明**

▲4.1联合体投标时除应符合招标公告规定的合格投标人的资格要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方工作内容和义务；

（2）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体的资质等级；

（3）联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的投标；

（4）联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

**5.特别说明**

▲5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

**▲**5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5.3投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

### 二 招标文件说明

**6.招标文件的构成**

6.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

6.1.1招标公告；

6.1.2投标人须知；

6.1.3采购需求；

6.1.4政府采购合同格式；

6.1.5投标相关文件格式；

6.1.6评标办法和细则；

6.1.7与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容。

**7.投标人的风险**

7.1投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

**8.招标文件的澄清和修改**

8.1招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分；

8.2依法获取招标文件的投标人应认真阅读招标文件，如有疑问应于招标文件规定的时间前向采购代理机构提出澄清申请。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间15日前, 在“浙江政府采购网[http://zfcg.czt.zj.gov.cn](http://60.190.126.3:8080/wcm/WCMV6/editor/editor/招标文件（新版）.doc)”发布更正公告，并对其具有约束力。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

### 三 投标文件的编写

**9.要求**

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任；

9.2投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担；

9.3投标文件的形式和效力：

**9.3.1 投标文件的形式：投标文件分为电子投标文件、备份投标文件。**

**9.3.2 投标文件的效力：**

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。

电子投标文件未按时解密，投标人已在规定时间内按规定方式提交了备份投标文件，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回；电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

**10.投标文件的组成**

▲**10.1提交的投标文件应分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分**。**资格文件、商务技术文件如有报价的内容, 其投标文件无效；**

**10.2报价文件如有商务技术文件内容, 其商务技术文件内容评标时将作为无效内容。**

**11.投标文件编制内容和要求**

**11.1** **资格文件编制内容和要求：**格式见第五章资格文件格式；

▲11.1.1公司有效的营业执照**扫描件**；

11.1.2联合体协议书（▲联合体投标时须提供）；

▲11.1.3投标人代表委派书；

▲11.1.4政府采购资格承诺函；

▲11.1.5无重大违法记录声明书；

▲11.1.6企业类型声明函；

▲11.1.7信用信息记录查询（注：本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询，故不作装入资格文件要求。）

**注：**

**①资格审查不通过的，不视为合格投标人，不进入下一阶段评审；**

**②资格审查顺序为电子交易平台解密后自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序。**

11.2商务技术文件编制内容和要求：

11.2.1按招标文件第五章投标相关文件格式所列的内容、格式的要求,及投标人认为有必要提供的其它文件；

11.2.2投标人需对照招标文件第三章招标要求所列的内容进行承诺；

11.2.3投标人认为有必要提交的其他资料文件。

11.3报价文件内容: 详见第五章格式。

11.3**.**1投标报价要求

**▲投标人应在招标文件所附的投标报价表上写明投标报价。投标人只允许有一个报价,采购人不接受有任何选择性的报价。投标报价高于最高限价的作投标文件无效处理。**

11.3**.**2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

**12.投标文件排版、封面**

12.1排版：所有文字及表格建议采用黑色，正文建议字体采用宋体小四号字体，标题字体建议采用宋体小二号字体，页码应逐页连续编注；

12.2封面：按照招标文件第五章提供的格式制作封面。

**13.投标有效期**

▲13.1提交投标文件的截止之日起90天内有效。

**14.投标文件的签署及规定**

14.1投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，投标文件须清楚的标明“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”；

14.2电子投标文件及备份投标文件中须加盖公章部分均采用**CA**盖章（投标文件格式有特殊要求的除外）；

14.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

### 四 履约保证金

15.履约保证金：无。

### 五 投标文件的加密、提交、修改和撤回

**16.投标文件的加密**

16.1投标人应当将资格文件、商务技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得混装；

16.2**电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南进行加密**。

**17.投标文件的提交**

▲17.1投标文件提交截止时间和提交地点详见本章前附表；

17.2不予接收的电子投标文件情形：

（1）投标截止时间前未完成传输的电子投标文件；

（2）未生成加密的电子投标文件；

（3）在规定时间内未解密的电子投标文件或者解密不成功又未在规定时间内提交备份投标文件的。

**18.投标文件的修改和撤回**

18.1在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件：**（1）电子投标文件补充、修改或撤回的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交；（2）备份投标文件补充、修改或撤回的，代理机构以投标人在投标截止时间前提交的最后一份备份投标文件为准。**

18.2修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、标记和提交；

**▲**18.3在投标截止时间后,投标人不得修改、撤回已提交的投标文件；

**▲18.4补充、修改后的电子投标文件、备份投标文件内容均应相同。**

### 六 开标和评审

**19.开标**

**19.1优先采用电子投标文件进行开标，电子投标文件未按时解密的，采用备份投标文件开标；**

19.2采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标会，投标人应安排人员准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担；

19.3电子投标文件解密：由代理机构工作人员开启电子投标文件解密通道，解密时限以政采云电子交易平台为准；

19.4电子投标文件无法解密的，代理机构通过电子交易平台“异常处理”通道上传备份投标文件；

19.5通过异常处理后解密成功的投标人不足三家的，按相关规定重新组织采购；

19.6开启标书文件后，投标人可通过系统平台查看投标人名单；

19.7投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可向采购代理机构提出回避申请，并说明理由，申请须由投标人代表签字或盖章；

19.8按规定提交《政府采购活动现场确认声明书》（详见第五章格式）；

19.9投标人对开标记录表有疑义的，投标人代表在开标会议结束前可以向采购代理机构通过现场或电子邮件的方式（zhu374367015@163.com）提出，并说明理由，疑义须由投标人代表签字或盖章；

19.10开标会议结束。

**20. 资格审查**

20.1 采购人或采购代理机构按资格要求和资格文件要求对投标人进行资格审查及记录。并通过政采云平台公布审查结果；

**20.2 经资格审查后合格的投标人不足三家的，按相关规定重新组织招标。**

**21. 评审流程：详见第六章。**

**22. 投标文件的澄清**

22.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当通过电子交易平台交换数据电文的形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正也应当采用电子交易平台交换数据电文的形式，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

22.2 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）政采云系统填写的报价和上传的报价文件报价不一致的，以上传的报价文件为准；

（2）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（3）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（6）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（7）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

▲修正错误的投标报价，投标人应当通过电子交易平台交换数据电文的形式提交，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

**23. 对投标文件的比较和评估**

23.1评审委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

23.2 相同品牌的产品认定

23.2.1财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：单一产品采购项目，多家投标人提供的产品品牌相同的按一家投标人计算；非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**23.2.2如按一家有效投标人认定后，造成项目有效投标人不足三家的，项目应予以废标处理。**

**24.评标报告**

评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评审委员会成员签字确认提交。

**25.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，可中止电子交易活动：**

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒原因导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购。

26. 采购代理机构或评审委员会因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

（1）短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审委员会在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动；

（2）长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审委员会将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

**27. 保密和评审过程的监控**

27.1 自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露；

27.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致其投标被拒绝。

### 七 投标无效的情形

**28. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：**

**（1）电报、电话、传真形式提交投标文件的；**

**（2）投标人未按招标文件规定的时间和地点提交电子投标文件的；**

**（3）未按招标文件规定要求签署、盖章的；**

**（4）不具备投标文件规定资格要求的；**

（5）投标有效期不足的；

（6）资格审查中**（适用于专门面向中小企业项目），**发现《中小企业声明函》填写行业明显错误（错填为“采购文件确定的行业”的除外）或者未填写行业的；本年度新成立的公司，未对企业类型以及是否与大企业的负责人为同一人，或者是否与大企业存在直接控股、管理关系进行声明的；

（7）评审委员会在符合性审查中，发现与招标文件有重大偏离、未满足“▲”实质性要求的；

（8）投标文件出现两个或两个以上投标方案的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

**（10）投标文件中给予赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务的；**

（11）投标报价高于招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（12）报价文件内容与对应商务技术文件内容不一致的；

**（13）报价文件中出现“0元”或“免费赠送”等形式的无偿报价的；**

（14）投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的；

（15）评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人代表应在评审委员会规定的时间内通过电子交易平台提交说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理；

**（16）投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；**

（17）提供虚假材料谋取中标的；

（18）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（19）不同投标人IP地址相同，且无法合理解释的；

（20）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同，且无法合理解释的；

（21）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章，且无法合理解释的；

（22）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致，且无法合理解释的；

（23）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的；

（24）招标文件规定的其他投标文件无效情形。

### 八 法律责任

**29.投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：**

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款（1）至（5）项情形之一的，中标无效。

**30. 投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：**

（1）向评审委员会或者评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（2）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（3）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

（4）将政府采购合同转包；

（5）提供假冒伪劣产品；

（6）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有前款第（1）项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

**31.投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。**

**32.有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：**

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

**（8）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：**

A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

D.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E.不同投标人的投标文件相互混装；

F.供应商的MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同；

G.对大量技术参数响应负偏离、不提供证明材料或者不积极响应采购文件要求，以促成合格供应商符合法定数量；

H.事先约定由某一特定供应商中标、成交；

I.成立多家公司围标串标；

J.其他围标串标行为。

### 九 澄清、修改发布媒体

33.1针对潜在投标人提出的询问，采购代理机构一般在3个工作日内作出答复，如需澄清或修改的，采购代理机构将在投标截止时间十五日前将澄清或修改内容在浙江政府采购网[http://zfcg.czt.zj.gov.cn](http://60.190.126.3:8080/wcm/WCMV6/editor/editor/招标文件（新版）.doc)上予以公布，潜在投标人应自行关注网站更正公告等内容。

33.2潜在投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，投标人应向采购人提出。

### 十 质疑

34.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。对同一采购程序环节的质疑，投标人须一次性提出，否则不予以答复。

34.2质疑的主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（94号令）规定以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标人应提供有效的信息来源或有效证据。

34.3质疑投标人可直接提交或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

34.3.1邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期；

34.3.2在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄成功的，质疑不视为过期。

34.4质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

34.5采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人。

34.6质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

34.7质疑函范本在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）-下载专区中下载。

### 十一 投诉

35.质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，书面向同级政府采购管理办公室投诉。投诉书范本在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）-下载专区中下载。

### 十二 授予合同

**36.中标(成交)人材料复核**

**在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构通过网站查询、原件核对等方式对中标(成交)人在投标(响应)文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核。发现投标人提供虚假材料的，中标(成交)结果无效，并报本级财政部门。**

37. 中标结果公告及中标通知书

37.1采购代理机构将在浙江政府采购网[http://zfcg.czt.zj.gov.cn/](http://60.190.126.3:8080/wcm/WCMV6/editor/editor/招标文件（新版）.doc)上发布中标结果公告。中标结果公告内容不包括国家秘密、商业秘密；

37.2发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

38.授予合同时变更数量的权利

38.1采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可经同级政府采购管理办公室批准直接与中标人签订补充合同，补充合同需交由同级政府采购管理办公室备案，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

39.签订合同

39.1中标人自中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同；

39.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据；

39.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺,擅自修改报价或在中标通知书发出之日起30日内,借故拖延、拒签合同的,采购人有权取消该投标人的中标资格；

按有关法律法规中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

39.4质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）；

39.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外；

39.6以联合体形式参加采购活动的，应当将联合协议作为采购合同的组成部分。

### 十三 验收

40.1采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

40.2本项目采购人可根据实际需要邀请第三方专业机构及专家或参加本项目的其他投标人参与验收。其他投标人应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合采购人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。

### 十四 政府采购政策

41.关于中小企业参与政府采购活动的规定

41.1本项目 **是** 专门面向中小微企业采购。

41.2本项目对应的中小企业划分标准所属行业：**工业。**

41.3中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

41.4在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。

41.5在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

41.6中小企业应按照招标文件提供的《中小企业声明函》进行声明，否则所造成的风险由供应商自行承担。

41.7根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

41.8根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

41.9按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

41.10投标人按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

42.节能产品的相关证明：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

43.环境标志产品的相关证明：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

▲44.政府强制采购的节能产品品目：见前列表18条。各投标人拟投产品属于政府强制采购的，必须提供符合第42条规定的认证证书。

### 十五 其他事项

45.解释权

45.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制；

45.2采购代理机构对决标结果不负责解释。

**46.采购代理服务费:**

**由中标人支付代理服务费，费用以中标价按下表货物类标准的70%计取，采用差额定率累进法计算，中标人在中标结果公告发布之日起5个工作日内向采购代理机构一次性付清。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **中标金额（万元）** | **货物招标** | **服务招标** |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% |

# 第三章 采购需求

### 一 产地要求

根据法律法规，本项目采购产品须为中华人民共和国境内（不含港、澳、台）生产或组装。投标人所投产品应符合国家有关法律、法规、规章的规定以及国家现行相关政策的要求（如：中国强制性产品认证制度）。

### 二 采购内容清单及技术参数要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** |
| **一、一楼** | |  |  |  |
| **1.1男女更衣室** | |  |  |  |
| 1 | 四门更衣柜 | 1、材质：采用优质304不锈钢板制造，≥厚度1.0mm。  2、规格：≥1200×500×1800mm | 2 | 台 |
| 2 | 挂墙洗手水池 | 1、材质：SUS304-2B优质不锈钢板制作；台面及水斗δ≥1.2mm，实厚δ≥1.13mm；水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器、拦渣篮和三角板支架； 2、规格：≥450\*450\*450mm | 2 | 台 |
| 3 | 双温水龙头 | 材质：外壳不锈钢材质，铜阀铜芯。 | 2 | 台 |
| **1.2验货区** | |  |  |  |
| 1 | 单星水池 | 1、材质：SUS304-2B优质不锈钢板制作；台面δ≥1.2mm，实厚δ≥1.08mm，水斗δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm；圆通腿≥φ≥38\*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm；下橫通≥φ≥25\*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm；配置重力不锈钢可调节子弹脚；水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮。 2、规格：≥600\*600\*(800+150)mm。 | 1 | 台 |
| 2 | 双温水龙头 | 材质：外壳不锈钢材质，铜阀铜芯。 | 1 | 台 |
| 3 | 四层货架 | 1、材质：SUS优质304不锈钢板制作；层板δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm；立柱为φ38\*1.0mm加厚管制，实厚δ≥0.88mm；层板型，四层结构，下衬不锈钢加强筋，实厚δ≥0.88mm；配置重力不锈钢可调节子弹脚； 2、规格：≥1200\*500\*1550mm | 1 | 台 |
| 4 | 电子称 | 1、不锈钢秤盘，高清液晶大屏，省电待机；高精准称重计数，轻触大按键，两种蓄电模式； 2、称量规格：≥300kg | 1 | 台 |
| **1.3主、付食库** | |  |  |  |
| 1 | 四层货架 | 1、材质：SUS优质304不锈钢板制作；层板δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm；立柱≥φ38\*1.0mm加厚管制，实厚δ≥0.88mm；层板型，四层结构，下衬不锈钢加强筋，实厚δ≥0.88mm；配置重力不锈钢可调节子弹脚； 2、规格：≥1200\*500\*1550mm | 3 | 台 |
| 2 | 大米架 | 1、材质：优质304、38\*38\*1.0mm加厚不锈钢方管制作，管实厚δ≥0.88mm；格栅型，10根档，单层结构； 2、规格：≥1200\*500\*300mm | 4 | 台 |
| 3 | 手推车 | 1、材质：面板选用SUS304不锈钢制作；板δ≥1.2mm，实厚δ≥1.13mm；推手≥30\*30\*1.0mm不锈钢方管一次成型，实厚≥0.88mm；手柄采用φ≥25\*1.0mm不锈钢加厚圆管，实厚δ≥0.88mm；配重力定轮2只，万向轮1只，万向刹车轮1只； 2、规格：≥500\*900\*900mm | 2 | 台 |
| **1.4洁具间** | |  |  |  |
| 1 | 拖把池车连架 | 1、材质：优质304不锈钢板制造，台面δ≥1.0mm 围板δ≥1.0mm；配重力定轮2只，万向轮1只，万向刹车轮1只； 2、规格：≥1200W\*500D\*1800Hmm | 1 | 台 |
| 2 | 拖把池连架 | 1、材质：优质304不锈钢板制造，台面δ≥1.0mm 围板δ≥1.0mm；配不锈钢可调重力子弹脚； 2、规格：≥1000W\*500D\*（500+150）mm | 1 | 台 |
| 3 | 水龙头 | 材质：外壳不锈钢材质，铜阀铜芯。 | 2 | 个 |
| **1.5粗加工** | |  |  |  |
| 1 | 双星水池 | 1、材质：SUS优质304不锈钢板制作；台面δ≥1.2mm，实厚δ≥1.08mm，水斗δ≥1.0mm，实厚δ≥0.95mm；水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，带溢水口。圆通腿为φ≥38\*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm；下橫通为φ25\*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm；配不锈钢可调重力子弹脚； 2、规格：≥1500\*700\*(800+150)mm | 3 | 台 |
| 2 | 开水器 | 1. 材质：采用304板材制作，分层加热，分层烧开，聚氨酯发泡保温，智能控制。 2、功率：≥12KW/380V 3、规格：≥120L/h   4、提供开水器食品接触产品安全认证证书导入商务技术文件中。 | 1 | 台 |
| 3 | 收残台 | 1、材质：优质304不锈钢板材制作，台面δ≥1.2mm；侧板δ≥1.0mm，三面围板；配不锈钢可调重力子弹脚；台面开孔Φ≥300mm。配不锈钢推车(科顺脚轮，其中两个带刹车掣)。台、桶、车三件配套，配不锈钢可调子弹脚.  2、规格：≥700\*700\*800mm | 2 | 台 |
| 4 | 剖鱼台 | 1、材质：SUS优质304不锈钢板制作；台面δ≥1.2mm，实厚δ≥1.08mm，水斗δ≥1.0mm，实厚δ≥0.95mm；水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，带溢水口；圆通腿为φ≥38\*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm；下橫通为φ≥25\*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm；配不锈钢可调重力子弹脚； 2、规格：≥1200\*800\*(800+150)mm | 2 | 台 |
| 5 | 大单星水池 | 1、材质：SUS304-2B优质不锈钢板制作；台面δ≥1.2mm，实厚δ≥1.08mm，水斗δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm；水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮；圆通腿为φ≥38\*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm；下橫通为φ≥25\*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm；配置重力不锈钢可调节子弹脚； 2、规格：≥1000\*800\*(800+150)mm | 1 | 台 |
| 6 | 双温水龙头 | 材质：外壳不锈钢材质，铜阀铜芯。 | 9 | 台 |
| 7 | 四门双温冰箱 | 1、容量：≥925L、箱内温度：冷藏2-8/冷冻-12-18℃  尺寸：1210\*750\*2005mm（±30mm）  2、材质：采用优质不锈钢板材、门铰链304不锈钢； 3、门框加热丝可更换，同时有专用开关控制，可根据温度湿度控制开关加热丝，除露除霜； 4、采用微电脑温控器； 5、提供由国家认可的第三方检测机构出具的符合GB 21551.2-2010《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 抗菌材料的特殊要求》的内胆检测报告；产品具有食品接触产品安全认证证书或食品接触产品卫生认证证书；一级能效证明资料。（需将上述材料的扫描件加盖公章后导入商务技术文件中。） | 1 | 台 |
| 8 | 四层格栅货架 | 1、材质：SUS优质304不锈钢板制作；立柱为φ≥38\*1.0mm加厚管制，实厚δ≥0.88mm；格栅型，≥10根档，四层结构，板δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm；配置重力不锈钢可调节子弹脚； 2、规格：≥1200\*500\*1550mm | 4 | 台 |
| 9 | 二层工作台 | 1、材质：SUS优质304不锈钢板制作；台面δ≥2.0mm，实厚δ≥1.7mm，圆通脚采用Ф≥38\*1.0mm不锈钢加厚园管制作，实厚δ≥0.88mm；层板型，配置重力不锈钢可调节子弹脚； 2、规格：≥1500\*800\*800mm | 3 | 台 |
| 10 | 二层工作台 | 1、材质：SUS优质304不锈钢板制作；台面δ≥2.0mm，实厚δ≥1.7mm；园通脚采用Ф≥38\*1.0mm不锈钢加厚园管制作，实厚δ≥0.88mm；层板型，配置重力不锈钢可调节子弹脚； 2、规格：≥1050\*700\*801mm | 1 | 台 |
| 12 | 灭蝇灯 | 1、灭蝇范围：≥50平方米  2、灯管尺寸：≥450mm  3、功率：220V/≥30W | 1 | 盏 |
| 13 | 洗地龙头 | 1、喉管自动回卷装置（棘轮系统，防锁死，棘轮保持放松），配软管，喉管止动器，可调节；可安装于天花板、墙壁或台柜下。 2、规格：≥10米 | 1 | 台 |
| **1.6切配间** | |  |  |  |
| 1 | 切配台 | 1、材质：SUS优质304不锈钢制作；台面δ≥2.0mm，实厚δ≥1.68mm，层板δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm；方通脚采用≥38\*38\*1.0mm不锈钢加厚方管制作，实厚δ≥0.88mm；配不锈钢加强筋、板δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm；双层结构，配置重力不锈钢可调节子弹脚；沥水管为φ≥38\*1.0mm不锈钢管，实厚δ≥0.88mm，直通至离地面高≥100mm。  2、规格：≥1800\*700\*800mm | 6 | 台 |
| 2 | 单星水池收残台 | 1、材质：SUS304-2B优质不锈钢板制作；台面δ≥1.2mm，实厚δ≥1.08mm，水斗δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm；水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，水龙头另计； 带溢水口。围板δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm；方通腿为≥38\*38\*1.0mm加厚不锈钢方管，实厚δ≥0.88mm;配置重力不锈钢可调节子弹脚;配不锈钢推车(科顺脚轮，其中两个带刹车掣)。台、桶、车三件配套，配不锈钢可调子弹脚.  2、规格：≥700\*1400\*800mm | 3 | 台 |
| 3 | 双温水龙头 | 材质：外壳不锈钢材质，铜阀铜芯。 | 9 | 台 |
| 4 | 四层货架 | 1、材质：SUS优质304不锈钢板制作；层板δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm；立柱为φ≥38\*1.0mm加厚管制，实厚δ≥0.88mm；层板型，四层结构，下衬不锈钢加强筋，实厚δ≥0.88mm；配置重力不锈钢可调节子弹脚； 2、规格：≥1200\*500\*1550mm | 5 | 台 |
| 6 | 立式绞切两用机 | 1、生产能力：≥220kg/h 2、功率：220V/50HZ/2.2KW 3、规格：≥600\*470\*800mm  4、材料：所有接触食品的零件采用食品级304不锈钢。 | 1 | 台 |
| 7 | 灭蝇灯 | 1、灭蝇范围：≥50平方米  2、灯管尺寸：≥450mm  3、功率：220V/≥30W | 1 | 盏 |
| **1.7烹饪间** | |  |  |  |
| 1 | 油烟净化一体机 | 1、一体机规格：长度\*宽度≤1300mm（±2%）\*高度≤950mm（±2%）实际尺寸以现场为准； 2、机身材质：采用优质不锈钢，厚度≥1.0mm，提供符合GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准，国家认可的第三方检测机构出具的材质检测报告的扫描件导入商务技术文件中。 3、控制系统：配备触摸屏控制面板，实时显示工作状态、电流、电压、故障代码等信息； 4、设备带有自动化清洗功能，无需添加清洗剂。 5、电源：采用高频高压电源，内置过流、过压、过温、短路等多重保护功能，符合GB/T 2423.4-2008《电工电子产品环境试验》标准； 6、设备材料燃烧性能符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1级别，垂直燃烧性能达到V-0级。电源通过GB/T 2423.4-2008《电工电子产品环境试验》交变湿热检测，结论为合格； 7、符合GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》，油烟净化效率≥98%，油烟排放浓度≤1.0mg/m³，颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³，非甲烷总烃排放浓度≤10.0mg/m³。  **注：上述第5、6、7三条内容，需将国家认可的第三方检测机构出具的CMA认证检测报告的扫描件导入商务技术文件中。** | 11.8 | m |
| **2** | ★电磁双头80防腐蚀大锅灶 | 1、规格：1900\*1140\*（800+400）mm（±100mm）； 2、额定电压、功率：380V~、≥20kW/头\*2头； 3、锅具：2个，外直径≥800mm，内直径≥740mm，锅内深≥250mm；锅具净重，≥10kg/个；容量，≥63L/个； 4、锅具材质：采用≥厚3.0mm的443#防腐蚀不锈钢板材一体成型； 5、进水：2个，≥Ф4分\*250mm304#250不锈钢摇摆龙头进水，龙头主体采用不锈钢SUS304#材质，水龙头过滤网采用POM材质，水龙头密封硅胶垫采用硅胶材质； 6、整机采用SUS304#不锈钢板材制作： A、面板、框架：釆用≥1.2mm 板材； B、侧板、底板、门板：釆用≥1.0mm 板材； 7、质量要求：设备符合相关卫生、安全、节能、环保相关国家标准； ●8、具有国家认可的第三方检测机构出具的符合GB 4806.9-2023标准的食品接触安全认证标志试验报告；需将报告扫描件导入商务技术文件中。  ●9、电磁双头80防腐蚀大锅灶整机须具有中国节能产品认证试验报告和中国节能认证证书；试验依据标准GB 40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》热效率≥94%能效1级。需将上述材料扫描件导入商务技术文件中。 | 4 | 台 |
| **3** | 电磁单头50防腐蚀汤煲炉 | 1、规格：≥800\*800\* (500+700) mm； 2、额定电压、功率：380V ≥15kW； 3、汤锅：1个，≥Φ500\*h500mm汤锅；容量≥98L； 4、汤锅材质：采用≥厚1.5~3.0mm的 SUS304#不锈钢+12Cr13（410#不锈钢）防腐蚀复合板材制作； 5、进水：1个，≥Ф4分\*250mm 304#不锈钢250摇摆龙头进水，龙头主体采用不锈钢SUS304#材质，水龙头过滤网采用POM材质，水龙头密封硅胶垫采用硅胶材质； 6、整机采用SUS304#不锈钢板材制作： A、面板、框架：釆用≥1.2mm 板材； B、侧板、底板、门板：釆用≥1.0mm 板材； 7、质量要求：设备符合相关卫生、安全、节能、环保相关国家标准； ●8、具有符合GB 4806.9-2023标准的食品接触安全认证标志试验报告和认证证书；需将相关报告和证书的扫描件导入商务技术文件中。 ●9、所投电磁单头煲汤炉具有中国节能认证证书及节能试验报告；试验依据标准GB 40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》热效率≥92%能效1级。需将相关报告和证书的扫描件导入商务技术文件中。 | 1 | 台 |
| 4 | 双通移门工作台 | 1、材质：优质SUS304不锈钢板制作；台面为δ≥2.0mm，实厚δ≥1.65mm；侧板δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm；门板δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm；底板、层板、背板δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm；双边上挂式尼龙静音滑轮移门，内置一层可调层板，配不锈钢加强筋δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm；配置≥Φ50\*150\*1.0mm重力不锈钢可调节子弹脚； 2、规格：≥1800\*800\*800mm。 | 5 | 台 |
| 5 | 调料台 | 1、材质：SUS优质304不锈钢制作；台面δ≥1.5mm，实厚δ≥1.37mm，层板δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm；圆通脚采用≥φ38\*1.0mm不锈钢加厚圆管制作，实厚δ≥0.88mm；横通档采用≥25\*38\*1.0mm，实厚δ≥0.88mm；配不锈钢加强筋、板δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm；外形与灶具同款设计，配置重力不锈钢可调节子弹脚。 2、规格：≥500\*1140\*（800+400）mm | 4 | 台 |
| 6 | 四层货架 | 1、材质：优质304不锈钢板；层板δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm；立柱为≥φ38\*1.0mm加厚管制，实厚δ≥0.88mm；层板型，四层结构，下衬不锈钢加强筋，实厚δ≥0.88mm；配置重力不锈钢可调节子弹脚； 2、规格：≥1200\*500\*1550mm | 2 | 台 |
| 7 | 四门双温冰箱 | 1、容量：≥925L、箱内温度：冷藏2-8/冷冻-12-18℃  尺寸：1210\*750\*2005mm（±30mm）  2、材质：采用优质不锈钢板材、门铰链304不锈钢； 3、门框加热丝可更换，同时有专用开关控制，可根据温度湿度控制开关加热丝，除露除霜； 4、采用微电脑温控器； 5、提供由国家认可的第三方检测机构出具的符合GB 21551.2-2010《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 抗菌材料的特殊要求》的内胆检测报告；产品具有食品接触产品安全认证证书或食品接触产品卫生认证证书；一级能效证明资料。（需将上述材料的扫描件加盖公章后导入商务技术文件中。） | 1 | 台 |
| 8 | 大单星水池 | 1、材质：SUS304-2B优质不锈钢板制作；台面δ≥1.2mm，实厚δ≥1.08mm，水斗δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm；水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，水龙头另计；带溢水口；圆通腿为φ≥38\*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm；下橫通为φ≥25\*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm；配置重力不锈钢可调节子弹脚； 2、规格：≥800\*800\*(800+150)mm | 1 | 台 |
| 9 | 双温水龙头 | 材质：外壳不锈钢材质，铜阀铜芯。 | 1 | 台 |
| 10 | 灭蝇灯 | 1、灭蝇范围：≥50平方米  2、灯管尺寸：≥450mm  3、功率：220V/30W | 1 | 盏 |
| 11 | 洗地龙头 | 1、喉管自动回卷装置（棘轮系统，防锁死，棘轮保持放松），配软管，喉管止动器，可调节；可安装于天花板、墙壁或台柜下。 2、规格：≥10米 | 1 | 台 |
| **1.8蒸煮间** | |  |  |  |
| 1 | 油烟净化一体机 | 1、一体机规格：长度\*宽度≤1300mm（±2%）\*高度≤950mm（±2%）实际尺寸以现场为准；  2、机身材质：采用优质不锈钢，厚度≥1.0mm，提供符合GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准，国家认可的第三方检测机构出具的材质检测报告的扫描件导入商务技术文件中。  3、控制系统：配备触摸屏控制面板，实时显示工作状态、电流、电压、故障代码等信息；  4、设备带有自动化清洗功能，无需添加清洗剂。  5、电源：采用高频高压电源，内置过流、过压、过温、短路等多重保护功能，符合GB/T 2423.4-2008《电工电子产品环境试验》标准；  6、设备材料燃烧性能符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1级别，垂直燃烧性能达到V-0级。电源通过GB/T 2423.4-2008《电工电子产品环境试验》交变湿热检测，结论为合格；  ●7、符合GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》，油烟净化效率≥98%，油烟排放浓度≤1.0mg/m³，颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³，非甲烷总烃排放浓度≤10.0mg/m³。注：需将第三方检测机构出具的CMA认证检测报告的扫描件导入商务技术文件中。 | 6.8 | m |
| 2 | 双门蒸饭车 | 1、材质：采用不锈钢板制造，面板δ≥1.0mm；内胆≥1.0 mm；侧板δ≥1.0mm；门面δ≥1.0mm；后板δ≥1.0mm；重力脚SUSΦ≥50\*150mm；配不锈钢饭盘。双机分开，独立箱体控制。铜球阀排污，自动进水装置。  2、电功率：≥12KW\*2/380V  3、规格：≥1050W\*840D\*1690Hmm（24盘） | 4 | 台 |
| **3** | 电磁可倾（摇摆）式70防腐蚀汤煲炉 | 1、规格：≥1450\*1020\*1000 mm； 2、额定电压、功率：380V~、≥15kW； 3、锅具：1个，外径Φ≥700mm，内空≥Φ640\*h600mm；容量，≥150L； 4、锅具材质：采用≥厚3.0mm的443#防腐蚀不锈钢板材制作； 5、进水及清洗∶≥Φ4分\*1000mm304#拉伸龙头，龙头主体采用不锈钢SUS304#材质，水龙头过滤网采用POM材质，水龙头密封硅胶垫采用硅胶材质； 6、整机采用SUS304#不锈钢板材制作： A、面板、框架：釆用≥1.2mm 板材； B、侧板、底板、门板：釆用≥1.0mm 板材； 7、质量要求：设备符合相关卫生、安全、节能、环保相关国家标准； 8、电磁可倾（摇摆）式70防腐蚀汤煲炉整机具有： ●符合GB4806.9-2023标准的食品接触安全认证标志试验报告和认证证书；需将报告和证书的扫描件导入商务技术文件中。 | 1 | 台 |
| 4 | 二层工作台 | 1、材质：SUS优质304不锈钢板制作；台面δ≥2.0mm，实厚δ≥1.7mm；园通脚采用Ф≥38\*1.0mm不锈钢加厚园管制作，实厚δ≥0.88mm；层板型，配置重力不锈钢可调节子弹脚。  2、规格：≥1800\*800\*800mm。 | 3 | 台 |
| 6 | 大单星水池 | 1、材质：SUS304-2B优质不锈钢板制作；台面δ≥1.2mm，实厚δ≥1.08mm，水斗δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm；水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮；圆通腿为φ≥38\*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm；下橫通为φ≥25\*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm；配置重力不锈钢可调节子弹脚； 2、规格：≥1000\*800\*(800+150)mm | 2 | 台 |
| 7 | 双温水龙头 | 材质：外壳不锈钢材质，铜阀铜芯。 | 2 | 台 |
| 8 | 四层货架 | 1、材质：SUS优质304不锈钢板制作；层板δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm；立柱为φ≥38\*1.0mm加厚管制，实厚δ≥0.88mm；层板型，四层结构，下衬不锈钢加强筋，实厚δ≥0.88mm；配置重力不锈钢可调节子弹脚； 2、规格：≥1200\*500\*1550mm | 3 | 台 |
| 9 | 灭蝇灯 | 1、灭蝇范围：≥50平方米  2、灯管尺寸：≥450mm  3、功率：220V/30W | 1 | 盏 |
| 10 | 洗地龙头 | 1、喉管自动回卷装置（棘轮系统，防锁死，棘轮保持放松），配软管，喉管止动器，可调节；可安装于天花板、墙壁或台柜下。 2、规格：≥10米 | 1 | 台 |
| **1.9面点间** | |  |  |  |
| 1 | 油烟净化一体机 | 1、一体机规格：长度\*宽度≤1300mm（±2%）\*高度≤950mm（±2%）实际尺寸以现场为准； 2、机身材质：采用优质不锈钢，厚度≥1.0mm，提供符合GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准，国家认可的第三方检测机构出具的材质检测报告的扫描件导入商务技术文件中。 3、控制系统：配备触摸屏控制面板，实时显示工作状态、电流、电压、故障代码等信息； 4、设备带有自动化清洗功能，无需添加清洗剂。 5、电源：采用高频高压电源，内置过流、过压、过温、短路等多重保护功能，符合GB/T 2423.4-2008《电工电子产品环境试验》标准； 6、设备材料燃烧性能符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1级别，垂直燃烧性能达到V-0级。电源通过GB/T 2423.4-2008《电工电子产品环境试验》交变湿热检测，结论为合格； ●7、符合GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》，油烟净化效率≥98%，油烟排放浓度≤1.0mg/m³，颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³，非甲烷总烃排放浓度≤10.0mg/m³。 注：需将第三方检测机构出具的CMA认证检测报告的扫描件导入商务技术文件中。 | 4.4 | m |
| 2 | 三层烤箱 | 1、烤箱温度：0-400℃ 2、功率/电压：20KW/380V； 3、规格：≥1240x860x1515mm | 1 | 台 |
| 3 | 豆浆机 | 1、材质：桶身采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板制造，δ≥1.2mm；三角架采用201不锈钢，脚垫防滑橡胶；要求有满水、防溢出、防干烧保护；可干豆制浆，预约烧水功能；机桶内圆滑无尖角；可自动过滤；多重加强防漏密封；豆浆、营养米糊、果蔬糜粥、绿豆沙、玉米糊、自动脱浆、预约烧水、复位等功能。  2、生产容量：≥50升 3、加热功率：≥6.5KW 4、电机功率：≥1.8KW | 1 | 台 |
| 4 | 双眼蒸台 | 1、材质：全机采用不锈钢板材制作板厚δ≥1.0mm。每个水槽独立配置加粗不锈钢发热管，发热管面积覆盖水槽底部，保证加热速度快，加热均匀。独立开关3-110℃精准温控设定温度自动恒温循环工作。每个水槽底部带有纯铜排水阀，耐用不易生锈使用方便。  2、规格：≥1400\*700\*800mm  3、功率:≥12KW\*2/380V | 1 | 台 |
| 5 | 电饼铛 | 1、发热盘均采用一次压铸成型、密度高强度大，不变形，受热均匀；上下盘同时加热，食物两面同时均匀受热，并有自动控温，调温装置，当内部温度达到设定值时，加温自动停止；机身外壳采用不锈钢板制。 2、温度范围：50-250℃ 3、功率：380V/50HZ/4.8KW 4、规格：≥780\*620\*800mm | 1 | 台 |
| 6 | 单门醒发箱 | 1、全自动触摸式控制，使温度、湿度精准，有时间控制、报警模式，热风循环结构，使醒发的面包均匀一致，大玻璃门可随时观察醒发情况， 2、电压：220V/2KW 3、层数18层，每层一盘 4、标准盘尺寸：≥400mm\*600mm 5、规格：≥705\*770\*1950mm | 1 | 台 |
| 7 | 单星水池 | 1、材质：SUS304优质不锈钢板制作；台面δ≥1.2mm，实厚δ≥1.08mm，水斗δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm；水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，水龙头另计；圆通腿为≥φ38\*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm；下橫通为≥φ25\*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm；配置重力不锈钢可调节子弹脚；  2、规格：≥700\*700\*(800+150)mm | 1 | 台 |
| 8 | 双温水龙头 | 材质：外壳不锈钢材质，铜阀铜芯。 | 1 | 台 |
| 9 | 和面机 | 1.带安全防护罩； 2.设有正转、反转，快速、慢速； 3.机内凡接触食物的零部件，均采用优质不锈钢（或经特殊表面处理的其他材料）制作，符合国家食品卫生标准；  4.料筒容积：干粉≥25kg 5.和面量：≥25KG 6.功率：电压380V/≥2.2KW | 1 | 台 |
| 10 | 压面机 | 1、压面厚度：1-25mm 2、压面宽度：≥350mm 3、生产能力：≥100kg/h 4、功率：380V/1.5KW 5、规格：≥620\*410\*990mm， | 1 | 台 |
| 11 | 四层货架 | 1、材质：SUS优质304不锈钢板制作；层板δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm；立柱为φ≥38\*1.0mm加厚管制，实厚δ≥0.88mm；层板型，四层结构，下衬不锈钢加强筋，实厚δ≥0.88mm；配置重力不锈钢可调节子弹脚； 2、规格：≥1200\*500\*1550mm | 1 | 台 |
| 12 | 四门双温冰箱 | 1、容量：≥925L、箱内温度：冷藏2-8/冷冻-12-18℃ 尺寸：1210\*750\*2005mm（±30mm）  2、材质：采用优质不锈钢板材、门铰链304不锈钢； 3、门框加热丝可更换，同时有专用开关控制，可根据温度湿度控制开关加热丝，除露除霜； 4、采用微电脑温控器； 5、提供由国家认可的第三方检测机构出具的符合GB 21551.2-2010《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 抗菌材料的特殊要求》的内胆检测报告；产品具有食品接触产品安全认证证书或食品接触产品卫生认证证书；一级能效证明资料。（需将上述材料的扫描件加盖公章后导入商务技术文件中。） | 1 | 台 |
| 13 | 木案面工作台 | 1、材质、台面选用50mm柳案木板制作，骨架采用≥50\*50\*1.0mm不锈钢加厚方管制作，实厚δ≥0.88mm；台下配≥150\*1.0mm不锈钢围板，配不锈钢加强筋，实厚δ≥0.88mm。配置重力不锈钢可调节子弹脚。 2、规格：≥1800\*800\*800mm | 2 | 台 |
| 14 | 面粉车 | 1、材质：全部采用SUS304-2B不锈钢板制造，厚度≥1.2mm，配优质5′双轴承重型PU定向、万向轮。  2、规格：≥700×700×600mm | 1 | 台 |
| 15 | 饼盘车 | 1、材质：优质发纹贴塑SUS304-2B不锈钢板制造，骨架采用 ≥30\*30mm方管制作 δ≥1.2mm；配优质4寸脚轮、其中两个带刹车掣。 2、规格：≥520\*680\*1400mm | 1 | 台 |
| 16 | 灭蝇灯 | 1、灭蝇范围：≥50平方米  2、灯管尺寸：≥450mm  3、功率：220V/30W | 1 | 盏 |
| 17 | 洗地龙头 | 1、喉管自动回卷装置（棘轮系统，防锁死，棘轮保持放松），配软管，喉管止动器，可调节；可安装于天花板、墙壁或台柜下。 2、规格：≥10米 | 1 | 台 |
| **1.10水果间** | |  |  |  |
| 1 | 移门工作台 | 1、材质：SUS304不锈钢板制作；台面为δ≥2.0mm，实厚δ≥1.65mm；侧板δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm；门板δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm；底板、层板、背板δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm；上挂式尼龙静音滑轮移门，内置一层可调层板，配不锈钢加强筋δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm；配置≥Φ50\*150\*1.0mm重力不锈钢可调节子弹脚； 2、规格：≥1800\*700\*800mm。 | 5 | 台 |
| 2 | 单星水池 | 1、材质：SUS304优质不锈钢板制作；台面δ≥1.2mm，实厚δ≥1.08mm，水斗δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm；水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，水龙头另计；圆通腿为≥φ38\*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm；下橫通为≥φ25\*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm；配置重力不锈钢可调节子弹脚； 2、规格：≥700\*700\*(800+150)mm | 1 | 台 |
| 3 | 双温水龙头 | 材质：外壳不锈钢材质，铜阀铜芯。 | 1 | 台 |
| 4 | 消毒灯 | 1、杀菌面积≥30平方,利用紫外线破坏细菌病毒DNA和RNA,达到安全有效的杀菌消毒效果。  2、功率：40W/220V 3、规格：≥1200×50×25mm | 1 | 盏 |
| **1.11二更** | |  |  |  |
| 1 | 挂墙洗手水池 | 1、材质：SUS304-2B优质不锈钢板制作；台面及水斗δ≥1.2mm，实厚δ≥1.13mm；水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器、拦渣篮和三角板支架； 2、规格：≥450\*450\*450mm。 | 1 | 台 |
| 2 | 感应烘手器 | 1、材质：防火工程塑料。环保、安全、超时保暖。可切换凉风/热风，因不同季节调节。  2、功率：≥1.8KW/50Hz/220V。  3、规格：≤210\*195\*235mm。 | 1 | 台 |
| 3 | 感应水龙头 | 1、功率：≥3W/220V 2、规格：≥H120MM | 1 | 台 |
| 4 | 消毒灯 | 1、杀菌面积≥30平方米,利用紫外线破坏细菌病毒DNA和RNA,达到安全有效的杀菌消毒效果。  2、功率：40W/220V。  3、规格：≥1200×50×25mm。 | 1 | 盏 |
| **1.12售卖间** | |  |  |  |
| 1 | 六格保温台 | 1、材质：SUS304-2B不锈钢板制造，台面板δ≥1.2mm，实厚δ≥1.08mm；围板δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm；方通脚为≥38\*38\*1.0mm加厚不锈钢方管，实厚δ≥0.88mm；配有重力可调子弹脚。当前工作时间数字显示，当前温度数字显示。  2、功率：≥3KW/220V。  3、规格：≥2150\*700\*800mm。 | 12 | 台 |
| 2 | 拼台 | 1、材质：SUS304-2B优质不锈钢板制作；台面δ≥1.2mm，实厚δ≥1.08mm。方通脚采用≥38\*38mm不锈钢加厚制作，壁厚≥1.0mm,实厚δ≥0.88mm；层板型，配置重力不锈钢可调节子弹脚； 2、规格：≥1400\*500\*800mm | 6 | 台 |
| 3 | 留样冰箱 | 1、材质：内胆采用优质不锈钢制作；采用优质压缩机组；聚胺脂一次发泡成型，R600a无氟环保制冷剂；全铜管冷凝器、蒸发器； 2、单机单温，温度范围：0℃～+8℃； 3、容积：≥410 4、规格：≥600\*705\*1950mm  5、最大功率：≤3KW/220V | 1 | 台 |
| 4 | 移门工作台 | 1、材质：SUS304不锈钢板制作；台面为δ≥2.0mm，实厚δ≥1.65mm；侧板δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm；门板δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm；底板、层板、背板δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm；上挂式尼龙静音滑轮移门，内置一层可调层板，配不锈钢加强筋δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm；配置≥Φ50\*150\*1.0mm重力不锈钢可调节子弹脚； 2、规格：≥1800\*700\*800mm。 | 4 | 台 |
| 5 | 单星水池 | 1、材质：SUS304优质不锈钢板制作；台面δ≥1.2mm，实厚δ≥1.08mm，水斗δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm；水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，水龙头另计；圆通腿为≥φ38\*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm；下橫通为≥φ25\*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm；配置重力不锈钢可调节子弹脚； 2、规格：≥700\*700\*(800+150)mm | 2 | 台 |
| 6 | 双温水龙头 | 材质：外壳不锈钢材质，铜阀铜芯。 | 2 | 台 |
| 7 | 消毒灯 | 1、杀菌面积≥30平方米,利用紫外线破坏细菌病毒DNA和RNA,达到安全有效的杀菌消毒效果.  2、功率：40W/220V 3、规格：≥1200×50×25mm | 4 | 盏 |
| **1.13消洗间** | |  |  |  |
| 1 | 集气罩 | 1、材质：SUS304-2B优质不锈钢板制作；配隔油网。 2、规格：≥5000\*1200\*500mm | 6 | m² |
| 2 | 浸泡水池 | 1、材质：SUS-304B优质不锈钢板制作；台面δ≥1.2mm，实厚δ≥1.08mm，水斗δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm；水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，带溢水口。方通腿为≥38\*38\*1.0mm加厚不锈钢方管，实厚δ≥0.88mm；四面围板，δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm；配置重力不锈钢可调节子弹脚； 2、规格：≥1200\*850\*800mm | 1 | 台 |
| 4 | 洁碟台 | 1、材质：SUS304-2B优质不锈钢板制作；台面δ≥2.0mm，实厚δ≥1.68mm。方通脚采用≥38\*38mm不锈钢加厚制作，壁厚≥1.0mm,实厚δ≥0.88mm；层板型，配置重力不锈钢可调节子弹脚； 2、规格：≥1000\*800\*800mm | 1 | 台 |
| 5 | 移动工作台 | 1、材质：SUS304-B优质不锈钢板制作；台面δ≥2.0mm，实厚δ≥1.7mm，方通脚采用≥38\*38\*1.0mm不锈钢加厚方管制作，实厚δ≥0.88mm；层板型，配重力定轮2只，万向轮1只，万向刹车轮1只； 2、规格：≥1500\*800\*800mm | 1 | 台 |
| 6 | 单星水池 | 1、材质：SUS304优质不锈钢板制作；台面δ≥1.2mm，实厚δ≥1.08mm，水斗δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm；水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，水龙头另计；圆通腿为≥φ38\*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm；下橫通为≥φ25\*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm；配置重力不锈钢可调节子弹脚； 2、规格：≥1000\*700\*(800+150)mm | 2 | 台 |
| 7 | 双温水龙头 | 材质：外壳不锈钢材质，铜阀铜芯。 | 2 | 台 |
| 8 | 四层货架 | 1、材质：SUS优质304不锈钢板制作；层板δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm；立柱为φ≥38\*1.0mm加厚管制，实厚δ≥0.88mm；层板型，四层结构，下衬不锈钢加强筋，实厚δ≥0.88mm；配置重力不锈钢可调节子弹脚； 2、规格：≥1200\*500\*1550mm | 2 | 台 |
| 9 | 开水器 | 1、材质：采用304板材制作，分层加热，分层烧开，聚氨酯发泡保温，智能控制。 2、功率：≥12KW/380V 3、规格：≥120L/h 4、提供开水器食品接触产品安全认证证书的扫描件导入商务技术文件中。 | 1 | 台 |
| 10 | 灭蝇灯 | 1、灭蝇范围：≥50平方米  2、灯管尺寸：≥450mm  3、功率：220V/30W | 1 | 盏 |
| 11 | 洗地龙头 | 1、喉管自动回卷装置（棘轮系统，防锁死，棘轮保持放松），配软管，喉管止动器，可调节；可安装于天花板、墙壁或台柜下。 2、规格：≥10米 | 1 | 台 |
| **1.14保洁间（消毒房）** | |  |  |  |
| **1** | 消毒房 | 规格：≥5400\*5800\*2500mm（定制确认）  1、库体内外壁采用304优质不锈钢板制作，100厘米保温手工板搭建，六面密封，100kg憎水保温棉，防火等级 A 级。  2、耐高温专用门：≥W1000\*H2000mm,304不锈钢门平开门,带观察窗，防火等级 A 级，门口一周高温硅胶密封处理。  3、保温层运风管道：采用304不锈钢板加工，≥50mm厚保温棉。  4、带智能化控制系统 5、热源及功率：电源AC 380V/立方米/≥0.6-0.8kw； 6、消毒方式：臭氧+高温热风循环+负氧离子。  7、温度：Rt15-120℃（空库工况）。  8、升温时间：30分钟内Rt℃15～90℃（空库工况）。  9、含带消毒碗筷勺盘的碗篮消毒周转车≥15辆、四层汤桶架≥4台； ●提供国家认可的第三方检测机构出具的符合GB14934-2016《食品安全国家标准消毒餐（饮）具》检测报告扫描件加盖公章后导入商务技术文件中。 | 1 | 间 |
| **1.15餐厅** | |  |  |  |
| 1 | 双孔回收碗筷柜 | 1、材质：SUS304-2B优质不锈钢板制作；面板δ≥1.2mm厚，主管采用≥38\*38\*1.2mm不锈钢结构管焊接；配不锈钢推车(科顺脚轮，其中两个带刹车掣)；台、桶、车三件配套，配不锈钢可调子弹脚。  2、规格：≥1500\*700\*800mm | 2 | 台 |
| 2 | 泔水回收台车 | 1、材质：SUS304-2B优质不锈钢制作，台面δ≥1.2mm，实厚δ≥1.13mm，,脚为≥φ38mm不锈钢管，档为≥φ25mm不锈钢管，管厚δ≥0.88mm；配不锈钢推车(科顺脚轮，其中两个带刹车掣)。台、桶、车三件配套，配不锈钢可调子弹脚。  2、规格：≥700\*700\*800mm | 2 | 台 |
| **二、二楼** | |  |  |  |
| **2.1二更** | |  |  |  |
| 1 | 挂墙洗手水池 | 1、材质：SUS304-2B优质不锈钢板制作；台面及水斗δ≥1.2mm，实厚δ≥1.13mm；水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器、拦渣篮和三角板支架； 2、规格：≥450\*450\*450mm | 1 | 台 |
| 2 | 感应烘手器 | 1、材质：防火工程塑料。环保、安全、超时保暖。可切换凉风/热风，因不同季节调节 2、功率：≥1.8KW/50Hz/220V； 3、规格：≤210\*195\*235mm | 1 | 台 |
| 3 | 感应水龙头 | 1、功率：≥3W/220V 2、规格：≥H120MM | 1 | 台 |
| 4 | 消毒灯 | 1、杀菌面积≥30平方米,利用紫外线破坏细菌病毒DNA和RNA,达到安全有效的杀菌消毒效果.  2、功率：40W/220V 3、规格：≥1200×50×25mm | 1 | 盏 |
| **2.2售卖间** | |  |  |  |
| 1 | 六格保温台 | 1、材质：SUS304-2B不锈钢板制造，台面板δ≥1.2mm，实厚δ≥1.08mm；围板δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm；方通脚为≥38\*38\*1.0mm加厚不锈钢方管，实厚δ≥0.88mm；配有重力可调子弹脚。当前工作时间数字显示，当前温度数字显示； 2、功率：≥3KW/220V 3、规格：≥2150\*700\*800mm | 10 | 台 |
| 2 | 拼台 | 1、材质：SUS304-2B优质不锈钢板制作；台面δ≥1.2mm，实厚δ≥1.08mm。方通脚采用≥38\*38mm不锈钢加厚制作，壁厚≥1.0mm,实厚δ≥0.88mm；层板型，配置重力不锈钢可调节子弹脚； 2、规格：≥1400\*500\*800mm | 6 | 台 |
| 4 | 移门工作台 | 1、材质：SUS304不锈钢板制作；台面为δ≥2.0mm，实厚δ≥1.65mm；侧板δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm；门板δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm；底板、层板、背板δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm；上挂式尼龙静音滑轮移门，内置一层可调层板，配不锈钢加强筋δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm；配置≥Φ50\*150\*1.0mm重力不锈钢可调节子弹脚；  2、规格：≥1800\*700\*800mm。 | 4 | 台 |
| 5 | 保洁柜 | 1、材质：优质SUS304-2B不锈钢板制作；台面为δ≥1.2mm，实厚δ≥1.13mm；侧板δ≥1.0mm，实厚δ≥0.98mm；门板δ≥1.0mm，实厚δ≥0.98mm；底板、层板、背板δ≥1.0mm，实厚δ≥0.98mm；单边上挂式尼龙静音滑轮移门，内置两层可调层板；配不锈钢加强筋δ≥1.0mm，实厚δ≥0.98mm；配置≥Φ50\*150\*1.0mm重力不锈钢可调节子弹脚； 2、规格：≥1200\*500\*1800mm | 5 | 台 |
| 6 | 单星水池 | 1、材质：SUS304优质不锈钢板制作；台面δ≥1.2mm，实厚δ≥1.08mm，水斗δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm；水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，水龙头另计；圆通腿为≥φ38\*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm；下橫通为≥φ25\*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm；配置重力不锈钢可调节子弹脚； 2、规格：≥700\*700\*(800+150)mm | 2 | 台 |
| 7 | 双温水龙头 | 材质：外壳不锈钢材质，铜阀铜芯。 | 2 | 台 |
| 8 | 消毒灯 | 1、杀菌面积≥30平方米,利用紫外线破坏细菌病毒DNA和RNA,达到安全有效的杀菌消毒效果。  2、功率：40W/220V 3、规格：≥1200×50×25mm | 4 | 盏 |
| **2.3洗碗间** | |  |  |  |
| 1 | 集气罩 | 1、材质：SUS304-2B优质不锈钢板制作；配隔油网。 2、规格：≥3600\*1200\*500mm | 4.32 | m² |
| 2 | 浸泡水池 | 1、材质：SUS-304B优质不锈钢板制作；台面δ≥1.2mm，实厚δ≥1.08mm，水斗δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm；水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，带溢水口。方通腿为≥38\*38\*1.0mm加厚不锈钢方管，实厚δ≥0.88mm；四面围板，δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm配置重力不锈钢可调节子弹脚； 2、规格：≥1000\*850\*800mm | 1 | 台 |
| 4 | 双星水池 | 1、材质：SUS优质304不锈钢板制作；台面δ≥1.2mm，实厚δ≥1.08mm，水斗δ≥1.0mm，实厚δ≥0.95mm；水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，带溢水口。圆通腿为φ≥38\*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm；下橫通为φ≥25\*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm；配不锈钢可调重力子弹脚； 2、规格：≥1500\*700\*(800+150)mm | 1 | 台 |
| 5 | 双温水龙头 | 材质：外壳不锈钢材质，铜阀铜芯。 | 2 | 台 |
| 6 | 四层货架 | 1、材质：SUS优质304不锈钢板制作；层板δ≥1.0mm，实厚δ≥0.88mm；立柱为φ≥38\*1.0mm加厚管制，实厚δ≥0.88mm；层板型，四层结构，下衬不锈钢加强筋，实厚δ≥0.88mm；配置重力不锈钢可调节子弹脚； 2、规格：≥1200\*500\*1550mm | 1 | 台 |
| 7 | 开水器 | 1. 材质：采用304板材制作，分层加热，分层烧开，聚氨酯发泡保温，智能控制。 2、功率：≥12KW/380V 3、规格：≥120L/h   4、提供开水器食品接触产品安全认证证书的扫描件导入商务技术文件中。 | 1 | 台 |
| 8 | 灭蝇灯 | 1、灭蝇范围：≥50平方米 2、灯管尺寸：≥450mm  3、功率：220V/30W | 1 | 盏 |
| 9 | 洗地龙头 | 1、喉管自动回卷装置（棘轮系统，防锁死，棘轮保持放松），配软管，喉管止动器，可调节；可安装于天花板、墙壁或台柜下。 2、规格：≥10米 | 1 | 台 |
| **2.4保洁间(消毒房)** | |  |  |  |
| **1** | 消毒房 | 规格：≥3800\*4800\*2500mm（定制确认）  1、库体内外壁采用304优质不锈钢板制作，100厘米保温手工板搭建，六面密封，100kg憎水保温棉，防火等级 A 级。  2、耐高温专用门：≥W1000\*H2000mm,304不锈钢门平开门,带观察窗，防火等级 A 级，门口一周高温硅胶密封处理。  3、保温层运风管道：采用 304 不锈钢板加工，≥50mm 厚保温棉。  4、带智能化控制系统 5、热源及功率：电源AC 380V/立方/≥0.6-0.8kw； 6、消毒方式：臭氧+高温热风循环+负氧离子。  7、温度：Rt15-120℃（空库工况）。  8、升温时间： 30分钟内Rt℃15～90℃（空库工况）。  9、含带消毒碗筷勺盘的碗篮消毒周转车≥15辆、四层汤桶架≥4台 ●提供国家认可的第三方检测机构出具的符合GB14934-2016《食品安全国家标准消毒餐（饮）具》检测报告扫描件加盖公章后导入商务技术文件中。 | 1 | 台 |
| **2.5餐厅** | |  |  |  |
| 1 | 双孔回收碗筷柜 | 1、材质：SUS304-2B优质不锈钢板制作；面板δ≥1.2mm厚，主管采用≥38\*38\*1.2mm不锈钢结构管焊接；配不锈钢推车(科顺脚轮，其中两个带刹车掣)；台、桶、车三件配套，配不锈钢可调子弹脚。  2、规格：≥1500\*700\*800mm | 2 | 台 |
| 2 | 泔水回收台车 | 1、材质：SUS304-2B优质不锈钢制作，台面δ≥1.2mm，实厚δ≥1.13mm，,脚为≥φ38不锈钢管，档为≥φ25不锈钢管，管厚δ≥0.88mm；配不锈钢推车(科顺脚轮，其中两个带刹车掣)。台、桶、车三件配套，配不锈钢可调子弹脚。  2、规格：≥700\*700\*800mm | 2 | 台 |
| **2.6其它** | |  |  |  |
| **1** | 离心风机 | 功率：≥15KW/380V  风量：≥25500m³/h。  全压：≥1470rp | 1 | 台 |
| 2 | 不锈钢排烟管 | 材质：优质304-2B不锈钢板制作，板面五筋加强、阻燃密封处理； 板厚δ≥1.0mm。长度以现场实际为准，投标人应充分考虑成本，如长度超出部分不另外增加费用。 | 280 | m² |
| 3 | 风幕机 | 1、功率：≥1.1kw 2、电压：220v 3、规格：≥1500W\*190D\*400Hmm | 3 | 台 |
| 4 | 风幕机 | 1、功率：≥1.1kw 2、电压：220v 3、规格：≥1200W\*190D\*401Hmm | 1 | 台 |
| 5 | 防火阀 | 选用优质不锈钢板制作，熔点：≥150℃。规格：≥1200\*400\*200mm | 1 | 台 |
| 6 | 防火阀 | 选用优质不锈钢板制作，熔点：≥150℃。规格：≥1700\*500\*200mm。 | 1 | 台 |
| 7 | 防火阀 | 选用优质不锈钢板制作，熔点：≥150℃。规格：≥600\*400\*200mm。 | 1 | 台 |
| 8 | 挡鼠板 | 高60cm，长同门框，宽度不小于3cm，304不锈钢材质，壁厚≥1.2mm；厨房主入口及主副食库各设置一个。根据现场实际定制。 | 4 | 块 |
| **三、餐桌** | |  |  |  |
| 1 | 四人餐桌 | 台面采用优质防火板，台面尺寸≥1200\*600\*25mm，钢架子采用50\*50mm 方管厚度≥1.2mm，凳面采用实木橡胶木，下放16圆管弯圆圈焊牢钢架上，脚下采用 ABS 塑料内塞胶套。  规格：≥1200\*1400\*750mm | 650 | 套 |
| 四、厨房杂件 | |  | | |
| 1 | 不锈钢份数盘 | 规格：1/1\*100mm 说明：优质不锈钢 | 70 | 个 |
| 2 | 不锈钢五格快餐盘 | 规格：≥282\*220\*35mm 说明：优质食品级不锈钢 | 2500 | 个 |
| 3 | 不锈钢碗双层饭碗 | 规格：12cm 说明：采用SUS304材质整体压制，食品级 | 3000 | 个 |
| 4 | 不锈钢汤勺 | 采用SUS304材质整体压制 | 2500 | 把 |
| 5 | 竹筷 |  | 2500 | 双 |
| 6 | 大锅铲 | 不锈钢带木柄 | 10 | 把 |
| 7 | 炒菜勺 | 规格：10两 说明：304#不锈钢 | 10 | 把 |
| 8 | 红色柄菜刀 | 规格：红色 说明：304#不锈钢 | 4 | 把 |
| 9 | 绿色柄菜刀 | 规格：绿色 说明：304#不锈钢 | 4 | 把 |
| 10 | 蓝色柄菜刀 | 规格：蓝色 说明：304#不锈钢 | 4 | 把 |
|  | 黄色柄菜刀 | 规格：黄色 说明：304#不锈钢 | 4 | 把 |
| 11 | 骨刀 | 规格：三色 说明：304#日骨刀1# | 4 | 把 |
| 12 | 纯天然磨刀石 | 规格：≥200\*60\*40mm 说明：纯天然材质，硬度高，出浆少，切削力大，适合磨特硬的特殊钢质，结石耐用。 | 5 | 块 |
| 13 | 味盅（带盖） | 规格：18cm 无磁304#不锈钢，高度≥12cm,厚度≥1.0mm。 | 25 | 个 |
| 14 | 油盆 | 规格：口径30cm 说明：无磁304#不锈钢，厚度≥1.0mm。 | 8 | 个 |
| 15 | 面盆 | 规格：直径900mm 说明：304#不锈钢制作；厚度≥0.8mm。 | 5 | 个 |
| 16 | 塑料箩筐 | 规格：≥625\*425\*294mm 说明：PE、PP材料；无毒无味、耐磨损、抗冲击、安全无钉刺、卫生易清洁，壁厚：2-10（mm） | 30 | 个 |
| 17 | 鱼鳞刷 | 304#不锈钢制作 | 8 | 把 |
| 18 | 剪刀 | 刀体材质：3CR13不锈钢 手柄材质：ABS软性塑料，(红/蓝/绿） | 12 | 把 |
| 19 | 水勺 | 厚度：≥1.0mm 说明：304#不锈钢制作。 | 8 | 把 |
| 20 | 不锈钢加厚汤桶 | 规格：≥400\*400mm 说明：304#不锈钢制作。厚度：≥1.0mm | 20 | 个 |
| 21 | 不锈钢保温饭桶 | 规格：≥450\*450mm 说明：304#不锈钢制作。厚度：≥1.0mm | 20 | 个 |
| 22 | 红刨 | 规格：长度：≥12CM 说明：ABS塑料，不锈钢板材 | 10 | 把 |
| 23 | 木柄打菜勺 | 材质：优质304#不锈钢 尺寸：  勺直径≥10cm，手柄长度≥33cm，厚度≥1mm  勺直径≥12cm，手柄长度≥33cm，厚度≥1mm | 30 | 把 |
| 24 | 砧板 | 规格：≥450\*450\*60mm 说明：蔬菜、肉、鱼三色分类 | 12 | 块 |
| 25 | 洗米筛 | 带孔不锈钢 | 6 | 个 |
| 26 | 15L带扣保鲜盒 | 规格：≥460\*310\*170mm | 15 | 个 |
| 27 | 加厚钢密格 | 规格：10寸 说明：选用优质不锈钢 | 8 | 个 |
| 28 | B3出口庄锅刷 | 规格：(中片) | 20 | 个 |
| 30 | 单齿不锈钢夹子 | 选用优质不锈钢 | 10 | 个 |

### 三 商务要求

**1.售后服务（相关费用包含在项目合同价中，采购人不另行支付）：**

1.1项目质保期要求：

本项目所有设备质保及维护期均不少于3年，自货到采购人指定地点，安装调试完成并经采购人验收合格之日起计算，质保维护期内中标人为采购人提供项目咨询、日常维护、保养、维修及零配件更换。质保维护期满后，中标人须提供长期维修服务，收取维修成本费。在质保期内非人为破坏因素引起的维修、保养均由中标人承担，合同内的所有产品要求提供上门服务（招标文件另有规定除外）。

1.2技术培训：中标人须对采购人的技术人员、维修人员及操作人员进行培训。中标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、地点、培训时间等。

1.3售后技术服务要求：

提供产品保修卡，并按厂家产品规定保修期限及内容以及投标人的其它承诺条款实行保修，出现故障后1小时内服务响应、8小时内现场服务到位、24小时内解决问题，不能解决的提供相应功能产品进行临时替换，以保证采购人的正常使用。

1.4备品备件及耗材要求：质保期内配件等质量问题需要原配件维修。

**2.供货要求**

2.1供货期要求：合同签订后根据采购人通知的时间完成备货并发货，合同签订后40天内安装调试验收完毕。

2.2供货安装地点：采购人指定地点。

2.3资料提供：货物到场后，中标人须向采购人出具产品合格证，并提供货物清单。

2.4到场初步验收及调试：在合同供货期内按时供货，货到场初步验收安装调试到位。

2.5质量要求：达到国家及浙江省相关最新规定。

2.6产品保护：设备安装完成后，中标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，中标人必须无条件负责修理或赔偿损失。

**3.付款方式：**

合同生效且具备实施条件并收到中标人出具的正式发票后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款；货到现场完成安装调试，经采购人验收合格且收到中标人出具的正式发票后7个工作日内一次性支付合同余款。

**4.安装、调试：**

4.1中标人到采购人合同设备现场进行安装、调试、技术指导。

4.2安装调试所需工具及设备由中标人自备。

4.3安装、调试设备所需耗材及其它费用由中标人承担。

4.4提供调试报告。

**5.验收要求：**

5.1运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

5.2在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到采购人的认可。

5.3所有合同中规定的货物、材料和技术文件都已提交。

**6.培训要求：**

6.1根据设备对应的培训要求，对采购单位的管理人员、使用人员进行理论、实际操作及维修等的培训，使采购人能熟练掌握设备操作，且能熟练使用设备进行检定工作，保证设备正常运行并能排除设备的一般故障和特殊保养。

6.2提供原厂中文操作手册及维修手册。

6.3提供操作和维护的培训计划。

**7.其他要求**

7.1项目施工安装期间中标人应服从采购人安排.

7.2投标人负责施工期间安全，所发生的安全事故均由投标人负责。

### 四 样品要求

1. 投标人应按招标文件要求提供样品。投标人因提供样品所发生的一切费用由投标人承担。

**2.要求递交的样品（▲不提供样品或提供样品不全者，作无效标处理）：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **设备名称** | **规格** | **数量** |
| 电磁双头80防腐蚀大锅灶 | 1900\*1140\*（800+400）mm（±100mm） | 1台 |

3.样品递交时间：2025年6月30日12:45（北京时间）起至项目的提交投标文件截止时间止，未在规定时间内送达的将不予接收。

**4.样品提交地点：**丽水市莲都区公共资源交易中心**（**浙江省丽水市莲都区人民路649丽人木业大楼4楼）；建议投标人做好标前现场踏勘工作。

**5.请各投标人在样品合适位置标明项目名称、项目编号、投标人名称、产品名称等信息。**

**6.样品为本项目验收的重要依据，不作为验收的唯一标准和依据。验收时，相关参数以招标文件、投标文件响应和样品中的标准高者为准。**

**7.开评标结束后，未中标人样品由投标人自行负责领回，采购人和代理机构概不负责。中标单位的样品由采购人取回保管至中标人交货时作为验收参考。**

### 五 其他

1、本项目涉及安装调试所需的所有配套配件辅材、施工费、开孔费、不锈钢排烟管长度等以现场实际为准，投标人应充分考虑成本，均包含在总价内，如长度等超出部分不另外增加费用，采购人不再另行计算支付。

2、本项目所投所有产品设备必须符合相关卫生、安全、节能、环保相关国家标准；

3、采购人不组织统一现场勘察，根据本项目特性，建议投标人自行前往现场踏勘，以获取本次投标所需的现场资料及数据，投标人若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整，现场踏勘费用自理。

# 第四章　政府采购合同格式（范本）

合同编号：

项目名称：

甲　　方：

乙 方：

签署地点：

签署日期： 年 月 日

根据 招标文件项目编号（ ）在 年 月 日进行采购，确定　　　　 　 (乙方)为中标人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.1 乙方根据甲方需求提供下列货物：

1.2 货物名称、规格及数量详见“产品清单”。

1.3供货要求：

1.3.1供货时间：

1.3.2供货地点：采购人指定地点。

第二条　合同总价款

2.1 本合同项下货物总价款为人民币（大写）（￥：） ，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

2.2 本合同总价款包括为完成本项目所产生的所有费用，如货物费、运输费、安装调试费、验收费、技术服务费、差旅费、培训费、保修费、税费等，甲方不再支付其他任何费用。

2.3 本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

2.4 本合同执行期间合同总价款不变。

2.5产品清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 小计 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

第三条　组成本合同的有关文件

3.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1 本合同书

3.1.2 中标通知书

3.1.3 中标人投标文件

3.1.4 招标文件澄清修改文件

3.1.5 招标文件

第四条　权利保证

乙方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由乙方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿甲方30%的合同货款的。

第五条　质量保证

5.1 乙方须保证货物与投标文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

5.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由乙方承担。

第六条 技术资料

6.1 乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运。

6.2 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后 天内将这些资料寄给甲方。

第七条　包装要求

7.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

7.2每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货时间、方式、地点

8.1乙方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点为采购人指定地点；本合同签订后，乙方应当在甲方通知的合理期限内完成备货并发货，并确保全部采购设备在本合同签订后40天内货到现场、安装调试，并经甲方验收合格。

8.2 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

第九条 检验和验收

9.1 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等 如有 交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9.2 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；甲方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对投标人履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

大型或者复杂的内容，甲方可根据实际需要邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

9.3甲方应当在到货后的7个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的5个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

9.4货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

9.5甲方有在货物制造过程中派员监造的权利，乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

9.6制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，乙方必须提前通知甲方。

第十条　伴随服务／售后服务

10.1乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

10.2除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

10.2.1货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行培训。

10.2.3若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

10.3乙方应为甲方提供培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

10.4所购货物保修期按生产厂家的标准执行，但不得少于3年，自货到采购人指定地点，安装调试完成并经甲方验收合格之日（以甲方在货物质量验收单上盖章的日期为准）起计算；保修费用计入总价。

10.5保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

10.6货物故障报修的响应时间为1小时。

10.7货物故障报修的到达指定地点时间为8小时。

10.8若故障货物在乙方接到甲方报修通知起24小时后仍无法排除，乙方应在接到甲方报修通知48小时内提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

10.9所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

10.10保修期后的货物维护由双方协商再定。

10.11本项目售后服务的特殊条款：

10.12本项目培训服务的特殊条款：

第十一条　履约保证金

11.1履约保证金：无。

第十二条　付款方式

12.1本合同项下所有款项均以人民币支付；

12.2付款方式：

合同生效且具备实施条件并收到乙方出具的正式发票后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款；货到现场完成安装调试，经甲方验收合格且收到乙方出具的正式发票后7个工作日内一次性支付合同余款。

第十三条　违约责任

13.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方应当赔偿二次运输、二次交付给乙方造成的实际损失；甲方无正当理由拒收货物超过15日的，乙方有权解除合同并要求甲方按照合同总价的3%向乙方支付违约金。

13.2甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的（非甲方原因的除外），每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的0.5‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的3% 。

13.3乙方逾期交付货物或逾期完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5%的违约金。如乙方逾期交货达30天，甲方有权解除合同，并要求乙方按照合同总价的10%向甲方支付违约金。

13.4乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，甲方有权拒收不符合合同约定的货物，乙方应当予以更换，供货期不予顺延；如构成逾期交付或逾期安装调试的，乙方还应当按13.3条约定承担违约责任。。

13.5乙方应在本合同规定时间内完成工作量，如因乙方原因未在本合同规定时间内完成并造成损失的，应承担相应赔偿责任，但由于甲方原因而使乙方不能按照合同期限按时完成工作量，甲方应承担相应的工期赔偿责任。

13.6在乙方承诺的或国家规定的质量保修期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第13.3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

13.7乙方未按本合同的规定和“售后服务承诺”提供售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任，并且甲方将自行委托第三方进行服务，由此产生的费用（加收20%管理费后）全部由乙方承担，甲方并上报监管部门将乙方列入不良行为，由此产生的风险由乙方自行承担。

13.8乙方在承担上述13.3～13.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

13.9 任何一方违反本合同约定的，违约方应当承担守约方行使权利的合理费用，包括但不限于仲裁费/诉讼费、律师费、保全及保全担保费、鉴定费、公证费、差旅费、调查取证费、执行费等。

第十四条　转包或分包

14.1不允许转包或分包。

14.2 如乙方擅自对本合同项下采购内容进行转包或分包的，甲方有权单方面解除本合同并要求乙方按照合同总价款的30%支付违约金。

第十五条　合同的变更和终止

15.1除《政府采购法》第50条第二款及本合同规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条 不可抗力

16.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十七条　争议的解决

17.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第17.2.2种方式解决争议：

17.2.1向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

17.2.2向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十八条　合同生效及其他

18.1合同经双方负责人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同自签订之日起生效。

18.3本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

18.4本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲 方： 乙 方：

名 称：(印章) 名 称：(印章)

年 月 日 年 月 日

授权代表(签字或盖章)： 授权代表(签字或盖章)：

地 址： 地 址：

邮政编码： 邮政编码：

电 话： 电 话：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

**注：本合同仅作示范文本，具体以双方签订的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。**

# 第五章　投标相关文件格式

### 一 资格文件格式

**资格文件封面**

项目编号：

项目名称：

投标文件名称：资格文件

投标人名称（CA盖章）

（联合体投标的，由牵头人CA盖章）：

投标人地址：

**▲1.公司有效营业执照**

要求：

提供有效的营业执照扫描件**（若为联合体参与投标的，须提供联合体各方有效的营业执照扫描件）**。

**2.联合体协议书（▲联合体投标时须提供）**

甲方：

乙方：

各方经协商，就响应 （采购人）组织实施的 项目（项目编号： 招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以 为联合体牵头人， 为联合体成员，共同进行投标，并按照招标文件的规定提交投标文件。

二、在本次投标过程中，联合体牵头人的法定代表人或投标人代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标的成员方对联合体牵头人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：

甲方承担本项目的合同金额占合同总金额的 %

乙方承担的工作和义务为：

乙方承担本项目的合同金额占合同总金额的 %

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、双方协商一致，由牵头方提供公司账户与采购人对接合同款项。

七、本协议提交采购人后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

八、本协议一式二份，签约各方各持一份。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

日期：202 年 月 日 日期：202 年 月 日

**注：1.联合体各方提供的货物制造商或工程、服务程承接方均为中型、小型、微型企业的，联合体视同中小企业。**

**2.本协议书的单位公章可为CA章，也可盖好实体章后进行扫描上传。**

**▲3.标人代表委派书**

**3.1联合体投标人代表委派书（▲联合体投标时须提供）**

（代理机构名称）：

我单位 （联合体牵头人） 现委派**本单位在职职工** （姓名及联系电话）以我方的名义参加就贵方组织的 （采购项目名称）（项目编号：　　　　）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对投标人代表的签字或盖章事项负全部责任。

本委派书自签署之日起生效，在撤销委派的书面通知送达贵方以前，本委派书一直有效。投标人代表在委派书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

投标人代表无转委托权，特此声明。

**联合体牵头人CA盖章**：

日 期：

投标人代表身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

**3.2投标人代表委派书（▲非联合体投标时须提供）**

（代理机构名称） ：

本单位 （投标人全称）委派在职工作人员 （姓名）以我方名义参加贵公司组织的 （采购项目名称） （项目编号：　　　　）项目的投标活动，并代表我单位全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件，且对签字或盖章事项负全部责任。

本委派书自盖章之日起生效，在撤销委派的书面通知送达贵方以前，本委派书一直有效。投标人代表在委派书有效期内签署的所有文件不因委派的撤销而失效。

投标人代表无转委派权，特此声明。

**投标人盖章（CA盖章）**：

日 期：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**注：** **本“委派书”应附投标人代表身份证扫描件，如扫描件不清晰或错误的，后果由投标人自行承担。**

投标人代表身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

**▲4.政府采购资格承诺函**（如为联合体，各方均须提供）

我单位—— （投标人全称）参与 （项目名称）（项目编号： ）投标活动，郑重承诺具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本项目采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录（包括行贿犯罪记录）；

6.开标截止时间前未被信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单**（注：本项内容以代理机构在资格审查现场查询为准）；**

**7.未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。**

**如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标（成交）/签订合同），我单位对此无任何异议。**

**特此承诺！**

**▲5.无重大违法记录声明书**（如为联合体，各方均须提供）

（代理机构名称）：

我方 （投标人全称）参与的 （采购项目名称）（项目编号：　　 　　）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（**重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）**，符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

**▲6.企业类型声明函**

资格审查中**（适用于专门面向中小企业项目）**，发现《中小企业声明函》填写有以下情形的，作资格审查不通过（即无效标）处理：

1、填写行业明显错误（错填为“采购文件确定的行业”的除外）或者未填写行业的；

2、本年度新成立的公司，未对企业类型以及是否与大企业的负责人为同一人，或是否者与大企业存在直接控股、管理关系进行声明的；

**6.1中小微企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 **浙江莲都经济开发区管理委员会**的**高溪九年一贯制学校新建工程高溪学校厨房设施设备采购项目**采购活动，**提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造**，相关企业（含联合体中的中小企业）的具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标的名称** | **所属行业** | **制造商名称** | **从业人员** | **营业收入** | **资产总额** | **企业规模**  **（中型企业、小型企业、微型企业，三选一进行承诺）** |
| **一、一楼** | |  |  |  |  |  |  |
| **1.1男女更衣室** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门更衣柜 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 2 | 挂墙洗手水池 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 3 | 双温水龙头 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| **1.2验货区** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星水池 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 2 | 双温水龙头 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 3 | 四层货架 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 4 | 电子称 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| **1.3主、付食库** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层货架 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 2 | 大米架 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 3 | 手推车 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| **1.4洁具间** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拖把池车连架 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 2 | 拖把池连架 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 3 | 水龙头 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| **1.5粗加工** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双星水池 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 2 | 开水器 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 3 | 收残台 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 4 | 剖鱼台 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 5 | 大单星水池 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 6 | 双温水龙头 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 7 | 四门双温冰箱 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 8 | 四层格栅货架 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 9 | 二层工作台 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 10 | 二层工作台 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 12 | 灭蝇灯 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 13 | 洗地龙头 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| **1.6、切配间** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 切配台 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 2 | 单星水池收残台 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 3 | 双温水龙头 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 4 | 四层货架 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 6 | 立式绞切两用机 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 7 | 灭蝇灯 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| **1.7、烹饪间** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 油烟净化一体机 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| **2** | 电磁双头80防腐蚀大锅灶 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| **3** | 电磁单头50防腐蚀汤煲炉 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 4 | 双通移门工作台 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 5 | 调料台 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 6 | 四层货架 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 7 | 四门双温冰箱 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 8 | 大单星水池 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 9 | 双温水龙头 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 10 | 灭蝇灯 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 11 | 洗地龙头 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| **1.8、蒸煮间** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 油烟净化一体机 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 2 | 双门蒸饭车 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| **3** | 电磁可倾（摇摆）式70防腐蚀汤煲炉 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 4 | 二层工作台 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 6 | 大单星水池 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 7 | 双温水龙头 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 8 | 四层货架 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 9 | 灭蝇灯 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 10 | 洗地龙头 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| **1.9、面点间** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 油烟净化一体机 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 2 | 三层烤箱 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 3 | 豆浆机 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 4 | 双眼蒸台 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 5 | 电饼铛 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 6 | 单门醒发箱 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 7 | 单星水池 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 8 | 双温水龙头 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 9 | 和面机 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 10 | 压面机 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 11 | 四层货架 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 12 | 四门双温冰箱 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 13 | 木案面工作台 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 14 | 面粉车 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 15 | 饼盘车 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 16 | 灭蝇灯 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 17 | 洗地龙头 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| **1.10、水果间** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 移门工作台 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 2 | 单星水池 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 3 | 双温水龙头 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 4 | 消毒灯 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| **1.11、二更** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挂墙洗手水池 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 2 | 感应烘手器 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 3 | 感应水龙头 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 4 | 消毒灯 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| **1.12、售卖间** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六格保温台 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 2 | 拼台 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 3 | 留样冰箱 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 4 | 移门工作台 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 5 | 单星水池 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 6 | 双温水龙头 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 7 | 消毒灯 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| **1.13、消洗间** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 集气罩 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 2 | 浸泡水池 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 4 | 洁碟台 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 5 | 移动工作台 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 6 | 单星水池 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 7 | 双温水龙头 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 8 | 四层货架 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 9 | 开水器 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 10 | 灭蝇灯 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 11 | 洗地龙头 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| **1.14、保洁间（消毒房）** | |  |  |  |  |  |  |
| **1** | 消毒房 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| **1.15、餐厅** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双孔回收碗筷柜 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 2 | 泔水回收台车 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| **二、二楼** | |  |  |  |  |  |  |
| **2.1二更** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挂墙洗手水池 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 2 | 感应烘手器 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 3 | 感应水龙头 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 4 | 消毒灯 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| **2.2售卖间** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六格保温台 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 2 | 拼台 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 4 | 移门工作台 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 5 | 保洁柜 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 6 | 单星水池 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 7 | 双温水龙头 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 8 | 消毒灯 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| **2.3洗碗间** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 集气罩 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 2 | 浸泡水池 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 4 | 双星水池 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 5 | 双温水龙头 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 6 | 四层货架 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 7 | 开水器 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 8 | 灭蝇灯 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 9 | 洗地龙头 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| **2.4保洁间(消毒房)** | |  |  |  |  |  |  |
| **1** | 消毒房 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| **2.5餐厅** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双孔回收碗筷柜 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 2 | 泔水回收台车 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| **2.6其它** | |  |  |  |  |  |  |
| **1** | 离心风机 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 2 | 不锈钢排烟管 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 3 | 风幕机 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 4 | 风幕机 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 5 | 防火阀 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 6 | 防火阀 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 7 | 防火阀 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 8 | 挡鼠板 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| **三、餐桌** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四人餐桌 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| **四、厨房杂件** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢份数盘 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 2 | 不锈钢五格快餐盘 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 3 | 不锈钢碗双层饭碗 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 4 | 不锈钢汤勺 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 5 | 竹筷 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 6 | 大锅铲 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 7 | 炒菜勺 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 8 | 红色柄菜刀 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 9 | 绿色柄菜刀 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 10 | 蓝色柄菜刀 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
|  | 黄色柄菜刀 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 11 | 骨刀 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 12 | 纯天然磨刀石 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 13 | 味盅（带盖） | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 14 | 油盆 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 15 | 面盆 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 16 | 塑料箩筐 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 17 | 鱼鳞刷 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 18 | 剪刀 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 19 | 水勺 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 20 | 不锈钢加厚汤桶 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 21 | 不锈钢保温饭桶 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 22 | 红刨 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 23 | 木柄打菜勺 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 24 | 砧板 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 25 | 洗米筛 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 26 | 15L带扣保鲜盒 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 27 | 加厚钢密格 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 28 | B3出口庄锅刷 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |
| 30 | 单齿不锈钢夹子 | **工业** |  | 人 | 万元 | 万元 |  |

以上制造企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

**注：**

**1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

**2.上述制造商为货物的生产厂家；**

**3.工业企业规模划分标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。**

**6.2残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

**6.3监狱企业证明**

**注：**须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

### 二 商务技术文件格式

商务技术文件封面

项目编号：

项目名称：

投标文件名称：商务技术文件

投标人名称（CA盖章）：

（联合体投标的，由牵头人CA盖章）

投标人地址：

▲**1.投标声明书**（如为联合体，各方均须提供）

浙江建航工程咨询有限公司：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址 。

我 (法定代表人或负责人名字) 系 (投标人名称) 的负责人，我方愿意参加贵方组织的 （项目名称） （项目编号： ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3.提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

（1）电子投标文件；

（2）备份投标文件（注：是否提交由投标人自行决定，如不提交，本条可删除）。

4.如果我方中标，将派出 （姓名及身份证号码），作为本项目与采购人联系的项目实施负责人，联系手机号码： 。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5.我方的投标有效期自提交投标文件的截止之日起90天内有效。

6.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8.我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

**2.代理服务费支付承诺书**

浙江建航工程咨询有限公司：

如确定我公司为该项目中标（成交）人，我公司承诺在中标（成交）公告发出之日起5个工作日之内向贵公司按招标文件约定一次性支付代理服务费。逾期未支付的，贵公司有权就此事项向我公司提出赔偿，我公司愿意承担由此产生的全部赔偿责任。

**注：**

代理服务费收取账户信息：

户名：浙江建航工程咨询有限公司

账号：33001696161053001468

开户行：建行丽水万丰支行

**3.投标人业绩**

**4.节能环保产品**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、本次投标拟投入的节能产品说明** | | | | | | | | |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | | 型号 | | 节能产品有效认证证书号 | | 清单页码 |
| 1 |  |  | |  | |  | |  |
| … | … |  | |  | |  | |  |
| **二、本次投标拟投入的环保产品说明** | | | | | | | | |
| 序号 | 产品名称 | | 品牌 | | 型号 | | 环保标志产品有效认证证书号 | 清单页码 |
| 1 |  | |  | |  | |  |  |
| … | … | |  | |  | |  |  |

**注：**

**1.节能环保产品须同时提供以下资料：**

**（1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。**

**（2）提供市场监管总局公告的认证机构（2019 第 16 号）出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书扫描件。**

**5.认证证书**

**6.货物清单及技术方案**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 制造商 | 产地（生产的具体地址） | 数量 | 技术参数 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

**注：**

**1.投标人须根据招标文件第三章的产品清单和技术参数要求逐条作出详细承诺，缺项漏项产生的风险由投标人自行承担。**

**7.技术规格偏离表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **投标产品名称** | **招标文件要求** | **投标产品详细规格** | **偏离情况详细说明** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … |

注：

请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1.投标人应根据投标货物的实际规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标规格要求与招标文件要求有偏离的情况，应真实、认真的填写本表。**无偏离部分无需填写到本表内，**“投标产品名称”栏注明偏离产品的名称；“投标产品详细规格” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离情况详细说明”栏注明详细的偏离指标及说明；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2.投标人真实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评审办法和细则进行打分。）如某项非实质性投标规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离”或不注明的，评标委员会可对此项偏离按评审办法加倍减分。

3. 投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，**最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。**

4.不允许存在实质性负偏离。（招标文件中“▲”条款为实质性条款）

5.投标规格的实际偏离情况以评标委员会评价为准，解释权属评标委员会。

**8.项目实施方案**

**9.进度计划**

**10.培训方案**

**11.质保期**

**12.售后服务承诺**

**13.其 他**

除上述内容外，投标人还可以提供如下证明材料：

（1）投标人认为有必要提供和评分办法中要求提供的其他资料；

（2）投标人认为可以证明其能力的其他材料，**但不得出现报价**；

（3）若是联合体投标，还需提供联合体成员单位的相关资料。

### 三 报价文件格式

报价文件封面

项目编号：

项目名称：

投标文件名称：报价文件

投标人名称（CA盖章）：

（联合体投标的，由牵头人CA盖章）

投标人地址：

**1.报价书（开标一览表）**

项目编号：

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购内容** | **最高限价** | **总报价（元）** |
| 1 | 高溪九年一贯制学校新建工程高溪学校厨房设施设备采购 | 1514133.00元 | 小写：  大写： |

**注：**

**1.本次报价包含货物费、运输费、安装调试费、技术服务费、差旅费、培训费、保修费、税费等实施本项目所产生的一切费用，采购人不再另行支付任何费用。**

**▲2.总报价不得超过最高限价，否则作无效标处理。**

2、分项报价表

项目编号：

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌** | **型号** | **制造商** | **产地（生产的具体地址）** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **合计（元）** |
| **一、一楼** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1、男女更衣室** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门更衣柜 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 挂墙洗手水池 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 双温水龙头 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| **1.2、验货区** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星水池 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 双温水龙头 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 四层货架 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 电子称 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| **1.3、主、付食库** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层货架 |  |  |  |  | 3 | 台 |  |  |
| 2 | 大米架 |  |  |  |  | 4 | 台 |  |  |
| 3 | 手推车 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| **1.4、洁具间** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拖把池车连架 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 拖把池连架 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 水龙头 |  |  |  |  | 2 | 个 |  |  |
| **1.5、粗加工** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双星水池 |  |  |  |  | 3 | 台 |  |  |
| 2 | 开水器 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 收残台 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 剖鱼台 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 5 | 大单星水池 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 双温水龙头 |  |  |  |  | 9 | 台 |  |  |
| 7 | 四门双温冰箱 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 四层格栅货架 |  |  |  |  | 4 | 台 |  |  |
| 9 | 二层工作台 |  |  |  |  | 3 | 台 |  |  |
| 10 | 二层工作台 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 灭蝇灯 |  |  |  |  | 1 | 盏 |  |  |
| 13 | 洗地龙头 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| **1.6、切配间** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 切配台 |  |  |  |  | 6 | 台 |  |  |
| 2 | 单星水池收残台 |  |  |  |  | 3 | 台 |  |  |
| 3 | 双温水龙头 |  |  |  |  | 9 | 台 |  |  |
| 4 | 四层货架 |  |  |  |  | 5 | 台 |  |  |
| 6 | 立式绞切两用机 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 灭蝇灯 |  |  |  |  | 1 | 盏 |  |  |
| **1.7、烹饪间** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 油烟净化一体机 |  |  |  |  | 11.8 | m |  |  |
| **2** | 电磁双头80防腐蚀大锅灶 |  |  |  |  | 4 | 台 |  |  |
| **3** | 电磁单头50防腐蚀汤煲炉 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 双通移门工作台 |  |  |  |  | 5 | 台 |  |  |
| 5 | 调料台 |  |  |  |  | 4 | 台 |  |  |
| 6 | 四层货架 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 7 | 四门双温冰箱 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 大单星水池 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 双温水龙头 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 灭蝇灯 |  |  |  |  | 1 | 盏 |  |  |
| 11 | 洗地龙头 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| **1.8、蒸煮间** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 油烟净化一体机 |  |  |  |  | 6.8 | m |  |  |
| 2 | 双门蒸饭车 |  |  |  |  | 4 | 台 |  |  |
| **3** | 电磁可倾（摇摆）式70防腐蚀汤煲炉 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 二层工作台 |  |  |  |  | 3 | 台 |  |  |
| 6 | 大单星水池 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 7 | 双温水龙头 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 8 | 四层货架 |  |  |  |  | 3 | 台 |  |  |
| 9 | 灭蝇灯 |  |  |  |  | 1 | 盏 |  |  |
| 10 | 洗地龙头 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| **1.9、面点间** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 油烟净化一体机 |  |  |  |  | 4.4 | m |  |  |
| 2 | 三层烤箱 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 豆浆机 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 双眼蒸台 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 电饼铛 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 单门醒发箱 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 单星水池 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 双温水龙头 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 和面机 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 压面机 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 四层货架 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 四门双温冰箱 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 13 | 木案面工作台 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 14 | 面粉车 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 饼盘车 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 16 | 灭蝇灯 |  |  |  |  | 1 | 盏 |  |  |
| 17 | 洗地龙头 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| **1.10、水果间** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 移门工作台 |  |  |  |  | 5 | 台 |  |  |
| 2 | 单星水池 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 双温水龙头 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 消毒灯 |  |  |  |  | 1 | 盏 |  |  |
| **1.11、二更** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挂墙洗手水池 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 感应烘手器 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 感应水龙头 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 消毒灯 |  |  |  |  | 1 | 盏 |  |  |
| **1.12、售卖间** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六格保温台 |  |  |  |  | 12 | 台 |  |  |
| 2 | 拼台 |  |  |  |  | 6 | 台 |  |  |
| 3 | 留样冰箱 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 移门工作台 |  |  |  |  | 4 | 台 |  |  |
| 5 | 单星水池 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 6 | 双温水龙头 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 7 | 消毒灯 |  |  |  |  | 4 | 盏 |  |  |
| **1.13、消洗间** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 集气罩 |  |  |  |  | 6 | m² |  |  |
| 2 | 浸泡水池 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 洁碟台 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 移动工作台 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 单星水池 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 7 | 双温水龙头 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 8 | 四层货架 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 9 | 开水器 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 灭蝇灯 |  |  |  |  | 1 | 盏 |  |  |
| 11 | 洗地龙头 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| **1.14、保洁间（消毒房）** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | 消毒房 |  |  |  |  | 1 | 间 |  |  |
| **1.15、餐厅** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双孔回收碗筷柜 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 泔水回收台车 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| **二、二楼** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1二更** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挂墙洗手水池 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 感应烘手器 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 感应水龙头 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 消毒灯 |  |  |  |  | 1 | 盏 |  |  |
| **2.2售卖间** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六格保温台 |  |  |  |  | 10 | 台 |  |  |
| 2 | 拼台 |  |  |  |  | 6 | 台 |  |  |
| 4 | 移门工作台 |  |  |  |  | 4 | 台 |  |  |
| 5 | 保洁柜 |  |  |  |  | 5 | 台 |  |  |
| 6 | 单星水池 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 7 | 双温水龙头 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 8 | 消毒灯 |  |  |  |  | 4 | 盏 |  |  |
| **2.3洗碗间** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 集气罩 |  |  |  |  | 4.32 | m² |  |  |
| 2 | 浸泡水池 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 双星水池 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 双温水龙头 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 6 | 四层货架 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 开水器 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 灭蝇灯 |  |  |  |  | 1 | 盏 |  |  |
| 9 | 洗地龙头 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| **2.4保洁间(消毒房)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | 消毒房 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| **2.5餐厅** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双孔回收碗筷柜 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 泔水回收台车 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| **2.6其它** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | 离心风机 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 不锈钢排烟管 |  |  |  |  | 280 | m² |  |  |
| 3 | 风幕机 |  |  |  |  | 3 | 台 |  |  |
| 4 | 风幕机 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 防火阀 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 防火阀 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 防火阀 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 挡鼠板 |  |  |  |  | 4 | 块 |  |  |
| **三、餐桌** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四人餐桌 |  |  |  |  | 650 | 套 |  |  |
| **四、厨房杂件** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢份数盘 |  |  |  |  | 70 | 个 |  |  |
| 2 | 不锈钢五格快餐盘 |  |  |  |  | 2500 | 个 |  |  |
| 3 | 不锈钢碗双层饭碗 |  |  |  |  | 3000 | 个 |  |  |
| 4 | 不锈钢汤勺 |  |  |  |  | 2500 | 把 |  |  |
| 5 | 竹筷 |  |  |  |  | 2500 | 双 |  |  |
| 6 | 大锅铲 |  |  |  |  | 10 | 把 |  |  |
| 7 | 炒菜勺 |  |  |  |  | 10 | 把 |  |  |
| 8 | 红色柄菜刀 |  |  |  |  | 4 | 把 |  |  |
| 9 | 绿色柄菜刀 |  |  |  |  | 4 | 把 |  |  |
| 10 | 蓝色柄菜刀 |  |  |  |  | 4 | 把 |  |  |
|  | 黄色柄菜刀 |  |  |  |  | 4 | 把 |  |  |
| 11 | 骨刀 |  |  |  |  | 4 | 把 |  |  |
| 12 | 纯天然磨刀石 |  |  |  |  | 5 | 块 |  |  |
| 13 | 味盅（带盖） |  |  |  |  | 25 | 个 |  |  |
| 14 | 油盆 |  |  |  |  | 8 | 个 |  |  |
| 15 | 面盆 |  |  |  |  | 5 | 个 |  |  |
| 16 | 塑料箩筐 |  |  |  |  | 30 | 个 |  |  |
| 17 | 鱼鳞刷 |  |  |  |  | 8 | 把 |  |  |
| 18 | 剪刀 |  |  |  |  | 12 | 把 |  |  |
| 19 | 水勺 |  |  |  |  | 8 | 把 |  |  |
| 20 | 不锈钢加厚汤桶 |  |  |  |  | 20 | 个 |  |  |
| 21 | 不锈钢保温饭桶 |  |  |  |  | 20 | 个 |  |  |
| 22 | 红刨 |  |  |  |  | 10 | 把 |  |  |
| 23 | 木柄打菜勺 |  |  |  |  | 30 | 把 |  |  |
| 24 | 砧板 |  |  |  |  | 12 | 块 |  |  |
| 25 | 洗米筛 |  |  |  |  | 6 | 个 |  |  |
| 26 | 15L带扣保鲜盒 |  |  |  |  | 15 | 个 |  |  |
| 27 | 加厚钢密格 |  |  |  |  | 8 | 个 |  |  |
| 28 | B3出口庄锅刷 |  |  |  |  | 20 | 个 |  |  |
| 30 | 单齿不锈钢夹子 |  |  |  |  | 10 | 个 |  |  |
| **总价合计（元）：** | | | | | | 小写：  大写： | | | |

**注：**

**1.该表总价合计必须与报价书（开标一览表）总报价相同；**

▲**2.各单项报价不得为0，否则作无效标处理。**

**▲3、上表中涉及的货物名称、品牌、型号，须与商务技术文件中承诺“货物清单”一致，否则作无效标处理。**

### 四 中标人公告内容

（1）中标人公告内容（非联合体投标时提供）

采购项目：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标人名称 | | |  | | | 中标人负责人 | | |  | |
| 中标人地址 | | |  | | | | | | | |
| 中标标的 | | | | | | | | | | |
| 货物名称 | 品牌 | 型号 | | 制造商 | 产地（生产的具体地址） | | 数量 | 单价（元） | | 合计（元） |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 中标金额合计 | | | | | | | | | |  |
| 服务承诺： | | | | | | | | | | |

注：

1.中标人应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；

2.填写该表不代表中标人已具有中标人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3.本表内容涉及较多，中标人可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4.评审结果排名第一的中标人在评审结束后**2个工作日内**将该表格提交给代理机构的项目负责人。未按时提交规定内容造成后果由中标人自行承担；

5.中标结果公告内容如涉及中标人的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，中标人应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由中标人自行承担。

（2）中标人公告内容（联合体投标时提供）

采购项目：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标人名称（牵头人） | | |  | | 中标人（牵头人）负责人 | | | |  | |
| 中标人（牵头人）地址 | | |  | | | | | | | |
| 中标人名称（成员方） | | |  | | 中标人（成员方）负责人 | | | |  | |
| 中标人（成员方）地址 | | |  | | | | | | | |
| 中标标的 | | | | | | | | | | |
| 货物名称 | 品牌 | 型号 | | 制造商 | | 产地（生产的具体地址） | 数量 | 单价（元） | | 合计（元） |
|  |  |  | |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  | |  |
| 中标金额合计 | | | | | | | | | |  |
| 服务承诺： | | | | | | | | | | |

注：

1.中标人应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；

2.填写该表不代表中标人已具有中标人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3.本表内容涉及较多，中标人可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4.评审结果排名第一的中标人在评审结束后**2个工作日内**将该表格提交给代理机构的项目负责人。未按时提交规定内容造成后果由中标人自行承担；

5.中标结果公告内容如涉及中标人的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，中标人应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由中标人自行承担。

**五 现场确认声明书**（如为联合体，各方均须提供。）

浙江建航工程咨询有限公司：

本人经由 （投标人名称）委派参加高溪九年一贯制学校新建工程高溪学校厨房设施设备采购项目（项目编号：浙建航招2025130号）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 **□不存在利害关系** □存在下列利害关系 ：

A.投资关系 B.行政隶属关系 C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位

**□与其他所有投标人之间均不存在利害关系** □与（投标人名称） 之间存在下列利害关系 ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现 和 投标人之间存在或可能存在上述第二条第 项利害关系。

（负责人或投标人代表签名）：

年 月 日

**注：1.投标人认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查。**

**2.投标人根据解密后交易平台公布的投标人名单及信息，通过现场或邮件（zhu374367015@163.com）方式提交《政府采购活动现场确认声明书》，提交时间在名单公布后的20分钟内，未按规定提交的，视为均无利害关系。**

## 第六章 评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

### 一 总则

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，评审委员会应严格按照招标文件的商务技术、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

**1.2本次评审方法采取百分制综合评分法，按总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列；总得分和报价得分均相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列；以上得分均相同的，由采购人抽签确定排名（即第一抽出人为第一名，以此类推）。评审委员会按总得分从高到低推荐一名中标候选人，由采购人确定本项目中标人。**

### 二 评审委员会

2.1评审委员会

2.1.1成员：由采购人代表和评审专家组成五人及以上单数，其中评审专家不得少于评审委员会总人数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。评审委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评审和推荐中标候选人。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

### 三 评标程序

**3.1 符合性审查**

评审委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

**3.2 商务技术文件评审**

3.2.1评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的商务技术文件进行独立评审，对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示（或述标）、样品要求和技术文件评审同步进行，演示（或述标）顺序**为电子交易平台解密后自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序**，并根据审查、澄清、演示（或述标）、样品等情况结合评审办法进行独立打分；

3.2.2各投标人的商务技术得分，为各评审专家对该投标人的评分汇总后的算术平均数。

**3.3通过政采云平台公布各投标人的商务技术得分，开启有效投标人的报价文件。**

**3.4 报价文件评审**

3.4.1 评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的符合性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

3.4.2报价修正；

3.4.3评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

**3.5 评标结果**

3.5.1 评审结果汇总，投标人结果排序；同品牌认定。

3.5.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.6 评标报告由全体评审委员会成员确认后提交。

3.7 评审结束后，由电子交易平台自动生成评审结果，采购人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

### 四 评标一般规定

4.本评标办法采用综合评分法,总分100分。

**4.1商务技术权重为70%，分值为70分**，评委对各投标人的商务技术文件经充分审核后，在规定的分值内由评委单独评定打分；

**4.2报价权重为30%，分值为30分，**由评委按各投标人的报价统一计算。

### 五 评标办法和细则

**5.1.商务技术分值为70分，权重为70%。（若为联合体参加的，联合体各方的业绩及荣誉等所有涉及内容均予以认可）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容** | **评审标准** | **分值** |
| 1 | 投标人业绩 | 自2022年1月1日至投标截止日止（以合同签订时间为准，合同未体现签订时间的不予以认可。），投标人具有类似业绩的，每提供一个得0.5分，最高得3分。  注：  **1.需同时将业绩项目的中标通知书、合同和验收报告的扫描件导入商务技术文件，否则不得分；**  **2.是否属于类似业绩由评标委员会根据合同的内容、特点等与本项目的类似程度进行认定。** | 3分 |
| 2 | 相关政策分 | **节能产品：**投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；  **环保产品：**投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。  **注：商务技术文件中必须同时提供以下资料：（1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。（2）国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书扫描件。** | 1分 |
| 3 | 认证体系 | 投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证的，每项得1分，最高得3分。  **注：需同时将有效期内的证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询页面截图加盖投标人公章后导入商务技术文件中，否则不得分。** | 3分 |
| 4 | 技术偏离 | 所投产品的各项性能参数均满足采购需求的得20分，标“●”的为重要参数（11项），每负偏离一项扣1分；其他非实质性参数每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。  **注:1.标“▲”的为实质性参数，出现负偏离的作无效标处理；**  **2.招标文件中要求提供相关证明资料的技术参数项必须提供证明资料，否则按负偏离处理。** | 20分 |
| 5 | 技术方案 | **功能需求：**根据整体功能需求方案的齐全性、完整程度以及适用性等内容进行打分。（分值：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） | 3分 |
| **性能指标：**根据各项性能指标方案的完整性及与项目需求的满足程度等内容，由评委根据对应分值进行打分。（分值：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） | 3分 |
| **配置要求：**根据拟投产品的配置要求方案的合理性、符合性、完整性等内容进行打分。（分值：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） | 3分 |
| 6 | 实施方案 | 根据投标人对本项目现状分析及难重点分析提出解决方案是否符合现场实际情况、是否具有可行性进行打分。（分值：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） | 3分 |
| 根据投标人针对本项目实施过程的实施人员保障措施、技术支持等是否完整、可具操作性，由评委进行打分。（分值：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） | 3分 |
| 根据投标人针对本项目实施过程的安装调试方案、应急预案是否完整、可行进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） | 5分 |
| 根据投标人提供的现场深化图纸方案是否完整、先进进行打分。（分值：4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） | 4分 |
| 7 | 进度计划 | 根据投标人的进度承诺是否符合采购需求的要求，按期完成实施、运行、验收等措施进行打分。（分值：2、1.5、1、0.5、0分） | 2分 |
| 8 | 培训方案 | 根据投标人提出的培训方案是否完整，培训人员配备是否充足，进行打分。（分值：2、1.5、1、0.5、0） | 2分 |
| 9 | 质保期 | 质保期仅响应招标文件要求的不得分，承诺超过招标文件要求每增加一年的加1分，本项最高得2分。 | 2分 |
| 10 | 售后服务方案 | 投标人针对本项目提供详细的售后服务方案，质保期内的响应速度、到达现场服务能力、结果反馈时间、售后服务保障及售后服务机构等情况进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） | 5分 |
| 11 | 样品 | 根据投标人提供的样品的外观、制作工艺、实用性等进行打分：  ①金属件工艺外观：外观简洁、焊接部位牢固，无脱焊、虚焊、假焊、焊穿。焊缝均匀无毛刺、裂纹等缺陷，金属件无裂缝、叠缝。（分值：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分）  ②塑料件工艺外观：无裂纹、褶皱、污渍、叠缝、明显变形等缺陷，外观良好。（分值：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分）  ③开关装置、活动部件：操作简便灵活顺畅。（分值：1、0.5、0分）  ④耐脏保洁要求：产品耐脏、保洁方便。（分值：1、0.5、0分） | 8分 |

**5.2报价分值均为30分，权重为30%，由评审委员会根据以下内容统一打分：**

5.2.1报价评分应在投标报价范围口径一致的评标价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评定价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

**5.2.2报价得分计算：**

（1）确定评标价；

（2）评标价=各投标人的有效报价；

（3）评标基准价=进入报价评分的各投标人评标价中的**最低价；**

（4）评标价等于评标基准价的得30分，其他投标人的报价得分按下列公式计算：**投标报价得分=（评标基准价/评标价）×报价权重×100。**

**5.3本项目最终得分=商务技术得分＋报价得分。**

### 六 评审纪律和要求

6.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6 采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9 评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13 评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

（1）明知应当回避而未主动回避的；

（2）在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

（3）在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

（4）在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

（5）未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

（6）上述（1）至（5）行为影响中标结果的，中标结果无效。

6.16 采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17 政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。