## 具体要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购内容 | 型号/规格 | 数量 |
| 消防应急电源模块 | 电压：111V~240V，应急时间：≥90min，功率：3W（含）-40W（含），内置电池组，主电功耗：18W，尺寸：长19.5cm，宽3.4cm，高2.3cm，内外置驱动通用 | 800 |
| 消防应急灯 | 电压：111V~240V，光源类型：LED，功率：5W-10W，应急时间：≥90min推荐品牌：三雄极光、台谊、敏华、艺光 | 100 |
| 疏散通道安全出口指示灯牌 | 电压：111V~240V，光源类型：LED，功率：5W-10W，应急时间：≥90min，带光源，钢化玻璃吊牌，指示方向：向左，向右，双向。规格（335-145-25）推荐品牌：三雄极光、台谊、敏华、艺光 | 1090 |
| 消防水带 | PVC消防水带10-65-25（带接口） | 230 |

★提供产品3C认证证书。

注：采购文件中推荐的品牌仅供参考，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当或高于的产品参加。