**建德航空康养小镇酒店活动家具采购项目**

**招标编号：ZJJAJD2023B-021**

**招**

**标**

**文**

**件**

**采购单位：建德市龙城新农村建设开发有限公司**

**招标代理机构：浙江建安工程管理有限公司**

**2023年5月26日**

|  |  |
| --- | --- |
| **采购单位确认（公章）：**  **该采购文件已经我单位审核确认。**  **经办人（签名）：**  **日期：2023年5月26日** | **代理机构审批（章）：**  **同意发布。**  **经办人（签名）：**  **日期：2023年5月26日** |

**目 录**

第一章、招标公告……………………………………2

第二章、投标须知……………………………………4

第三章、开标和评标须知……………………………14

第四章、评分标准……………………………………16

第五章、招标内容与技术要求………………………22

第六章、商务条款……………………………………151

第七章、财务结算程序………………………………153

第八章、合同范本……………………………………154

第九章、附件…………………………………………158

**第一章 招标公告**

依据《中华人民共和国招标投标法》，参照《建德市市属国有企业非生产经营货物服务采购管理工作指引》、《建德市非政府采购管理办法（试行）》等有关文件规定，浙江建安工程管理有限公司就建德航空康养小镇酒店活动家具采购项目进行公开招标，欢迎国内符合要求的供应商前来投标。

**一、项目编号：ZJJAJD2023B-021**

**二、招标内容：**

采购活动家具一批（包括深化设计、供货、运输装卸、安装调试、备品备件、税金、辅助工作及售后服务等）。具体内容详见《招标内容与技术要求》。

1. **投标供应商的资格要求：**
2. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对投标主体的要求；

2、本项目不接受联合体投标；

3、本项目不允许转包、分包。

1. **本项目的报名、招标文件的发售时间、地址、售价：**

1、本项目无需报名。

2、发售/获取地址：浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和建德市门户网站公共资源交易网址（http://www.jiande.gov.cn/col/col1229346101/index.html）。

3、招标文件费用：免费下载。

**五、投标保证金：**

**投标保证金：人民币壹拾万玖仟元整（￥：109000.00元），投标人应于2023年6月16日16时前将投标保证金以银行汇票、电汇、网银形式交至以下账户：**

**账户名称：浙江建安工程管理有限公司建德分公司**

**开户银行：工商银行建德支行**

**银行账号：1202252509900015524**

**保证金若以电汇、网银方式缴纳的,请将电汇底单、网银电脑打印凭证写上所投项目名称、编号。**

**六、投标截止时间和地点：**投标供应商应于**2023年6月19日9时00分前**将投标文件密封送交到杭州市公共资源交易中心建德分中心（洋安社区荷映路113号3楼）2号开标室，逾期送达或未密封将予以拒收。

**七、开标时间及地点：**本次招标将于**2023年6月19日9时00分**在杭州市公共资源交易中心建德分中心（洋安社区荷映路113号3楼）2号开标室开标，全权代表出席开标会议（**被授权人携带身份证、授权委托书原件或法定代表人携带身份证等有效证明出席**）。

**八、发布媒体：**

浙江政府采购网([https://zfcg.czt.zj.gov.cn/](http://www.zjzfcg.gov.cn/))和建德市门户网站公共资源交易网（http://www.jiande.gov.cn/col/col1229346101/index.html）。

**九、信用记录**

**根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对采购响应方的信用记录进行查询并甄别，响应方存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。（不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的）**

**1、信用信息查询的截止时点：投标截止时间；**

**2、查询渠道：**

**中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；**

**信用中国（[http://www.creditchina.gov.cn/）](http://www.creditchina.gov.cn/）和企业所在的省、市、区（县）四级信用平台查询投标截止日期前7天之内（不含投标当天）的信用信息，打印查询结果页面内容并加盖投标单位公章。信用信息查询因网站原因无法提供记录的，到所在区（县）信用办开具相关证明。)。**

**3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和现场管理员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存。**

**十、本项目为非政府采购项目。**

**十一、业务咨询：**

采购单位：建德市龙城新农村建设开发有限公司

项目联系人：方先生  联系电话：13758284182

质疑联系人：舒先生  联系电话：18058818215

招标代理单位：浙江建安工程管理有限公司

招标代理公司地址：新安江街道新安财富城6幢B座2104室

项目联系人：杜工 联系电话：15058155265

质疑接收人：陈工 联系电话：13567149366

监督投诉机构：建德经开集团控股有限公司纪委

联系人：吴先生 联系电话：18357193641

地址：浙江省杭州市建德市下涯镇钟潭路2号-1

2023年5月26日

**第二章 投标须知**

**前附表**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容、要求 |
| 1 | 项目名称：建德航空康养小镇酒店活动家具采购项目 |
| 2 | 项目编号：ZJJAJD2023B-021 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2023年6月8 日17:00前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；如有投标供应商提出质疑的，招标采购单位将于2023年6月9日17:00时统一组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部分，将在招标文件发售的网站进行发布。 |
| 5 | 投标保证金：按《招标采购公告》第五条规定的金额和时间缴纳。 |
| 6 | 本项目不接受联合体投标，不允许转包分包。 |
| 7 | 现场踏勘：不统一组织，自行前往、费用自理。 |
| 8 | 演示时间及地点：无 |
| 9 | 投标文件的组成：**由报价文件、技术文件、商务资信文件各正本1份，副本各5份（副本可为正本的复印件，投标文件封面必须加盖投标供应商公章）及资格审查文件正本1份组成**（详见第二章第十条）。 |
| 10 | 样品：详见样品清单，样品须在投标截止时间前递交至建德市洋安社区荷映路113号三楼评标区门口，超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 |
| 11 | 投标截止时间：**2023年6月19日9时00分** |
| 12 | 投标地点：杭州市公共资源交易中心建德分中心2号开标室（洋安社区荷映路113号3楼） |
| 13 | 开标时间及地点：**2023年6月19日9时00分**，杭州市公共资源交易中心建德分中心2号开标室（洋安社区荷映路113号3楼） |
| 14 | 评标结果公示：评标结果公示于建德市门户网站公共资源交易网址（http://www.jiande.gov.cn/col/col1229346101/index.html）和浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn//)。 |
| 15 | 评标办法及标准：按照招标文件第四章评标办法及评分标准。 |
| 16 | 中标通知书：自中标供应商确定2个工作日内签发中标通知书。 |
| 17 | 签订合同：中标通知书发出后30日内（具体时间按中标通知书）。 |
| 18 | 接受投标文件时间：投标截止时间前半小时内接收投标文件，逾期送达或未密封将予以拒收。 |
| 19 | **最高限价：本项目最高限价（预算总价）为人民币壹仟零玖拾肆万肆仟贰佰零陆元整 （￥:10944206 元），投标报价超过最高限价（预算总价和预算单价）的，按无效标处理。** |
| 20 | 履约保证金：在合同签订前由乙方按合同总金额的5%交至甲方指定账户（可采用银行、保险公司出具保函形式提交）。验收合格后且回访无质量问题由采购单位无息退还。因乙方所供商品质量或服务原因造成甲方损失的，甲方有权要求乙方以其履约保证金作出补偿，供应商因供货不及时造成采购人损失的扣除相应履约保证金，与承诺供货时间每延迟1日的扣除2000元，扣完为止。 |
| 21 | 付款方式：按财务结算要求，通过银行划账方式结算。 |
| 21 | 投标文件的有效期：90天。 |
| 23 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

**一、适用范围**

本招标文件仅适用于本项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**二、定义**

（一）“招标方”系指组织本次招标的浙江建安工程管理有限公司。

（二）“投标供应商”系指向招标方提交投标文件的供应商。

（三）“采购单位”系指委托招标方采购本次项目的建德市龙城新农村建设开发有限公司。

（四）“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

（五）“服务”系指招标文件规定投标供应商须承担的供货、运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

（六）“项目”系指投标供应商按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

**三、投标委托**

全权代表须携带有效身份证件。如全权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第九章附件八）。

**四、投标费用**

无论投标过程和结果如何，投标方自行承担与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

**五、投标报价及修正**

（一）投标报价以人民币为结算货币。

（二）供应商应按招标文件要求认真填写《开标一览表》，开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投档文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（三）供应商的报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括包括供货、运输装卸、安装调试、配套的水电安装、附件、辅材、备品备件、税金、辅助工作及售后服务等完成整个项目所需的一切费用，以及招标文件未列明、而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

（四）供应商只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

**六、投标保证金**

〈一〉投标保证金以银行汇票、电汇、网银形式按招标公告的规定时间、地点、账号缴纳并到帐。

〈二〉未按规定提交投标保证金的投标，拒绝接收投标文件。

〈三〉投标截止日后，投标方撤回投标书的，投标保证金不予退还。中标方不按规定签订政府采购合同的，将没收投标保证金。

**七、投标有效期**

〈一〉投标文件从开标之日起，投标有效期为90日。

〈二〉特殊情况下，招标方可与投标方协商延缓投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。在这种情况下，保证金的有效期也相应延长。

〈三〉投标方可拒绝接受延期要求而不会导致保证金被没收。同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

**八、特别说明：**

（一）投标供应商不得为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人；也不得直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

（二）投标供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标供应商投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

（三）投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位。且民事赔偿并不免除违法投标供应商的行政与刑事责任。

（四）多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

（五）投标供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

**九、质疑**

（一）投标供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向浙江建安工程管理有限公司提出质疑。

（二）投标供应商提出质疑期限的计算，依照下列规定办理：

（1）对采购文件提出质疑的，应当在前附表规定的时间前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算。

（3）对中标结果以及评标委员会组成人员提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

（三）质疑应当采用加盖投标供应商公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，浙江建安工程管理有限公司将不予受理。

**十、招标文件的澄清和修改**

（一）投标供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标供应商必须在前附表规定的时间内以书面形式向浙江建安工程管理有限公司提出。

（二）浙江建安工程管理有限公司对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在前附表规定的统一组织答疑时间前，在政府采购信息发布媒体上发布更正公告，否则将延期组织开标，请在投标前关注相关信息。

（三）招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

**十一、投标文件的组成**

**A、资格审查文件内容（单独包封递交）；**

〈一〉法定代表人授权委托书原件**（如法定代表人参加开标，无需提供此项）；**

〈二〉有效的营业执照复印件并加盖公章**（原件备查）；**

〈三〉全权代表（被授权人或法定代表人）身份证复印件并加盖公章**（原件备查）（若法定代表人参加的，提供法定代表人身份证复印件；若被授权人参加的，提供被授权代表身份证复印件）**；

〈四〉由社保部门出具的被授权人在投标单位缴纳近一个月社保的证明材料复印件并加盖公章（**原件备查，如法定代表人参加开标，无需提供此项）；**

〈五〉投标保证金回单或汇款凭证复印件并加盖公章；

**资格审查文件注意点：**

**1、已经在浙江省供应商库注册的且上传了相关营业执照、资质证书资料的供应商可以不提供备查文件原件，但需在浙江政府采购外网上能够正常查询；**

**2、非浙江省供应商库注册单位或未上传相关资质证书的单位需随身携带相关原件备查（无需密封入资格审查文件内）；**

**3、未按以上要求提供资格审查文件及备查原件的，按未提供合格的资格文件处理。**

**以上资格审查文件正本1份单独密封成1包，密封处须加盖投标供应商的单位公章（外包封封面格式参考“附件十二(2) ”）**

**B、报价文件包括：**

1. 投标报价函（附件一）
2. 开标一览表（附件二）
3. 投标供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

**注：1、将报价文件正本1份、副本5份同时密封于一个密封袋内，并在密封袋上标明《报价文件》字样。资格审查文件、商务资信文件、技术文件中不得出现价格信息。**

**2、本项目的投标总报价应含采购服务费，采购服务费为人民币陆万元整 （￥：60000元），专家评审费按实支付，由中标供应商在领取中标通知书时支付给采购代理公司。投标供应商在报价时应考虑包含上述费用。**

**C、技术文件包括：**

〈一〉投标函（附件三）；

〈二〉投标方的技术文件：

投标方技术文件由投标方视需要自行编制。技术文件应能够证明投标方提供的设备且符合招标文件规定。技术（参数）文件应包含以下内容：

1、技术参数对照表（附件四）；

2、现有经营场地、服务机构等情况资料；

3、保证供货及服务项目实施方案；

4、项目实施人员一览表（附件五）；

5、对本次招标项目需提供技术方案以及设备情况，技术方案包括硬件、投标产品的详细技术参数、印刷产品等（产品及原材料的品牌、产地、规格）、备品备件清单（若有）；

6、项目实施计划等。

〈三〉商务条款应对表（附件六）；

〈四〉售后服务及培训承诺；

格式由投标供应商自定，以不低于技术规格及服务要求中提出的标准填写，原则上由两部分组成：

1、标准服务，按行业常规服务填列；

2、特色（或特殊）服务，按每个投标厂商的实际情况，针对本次招标项目进行售后服务特别承诺。

〈五〉服务计划表（附件七）；

〈六〉评分规则中涉及的所需提交的材料；

〈七〉投标方认为需要的其他文件资料。

**D、商务资信文件包括：**

〈一〉法定代表人授权书（附件八）和授权代表身份证复印件；

〈二〉关于资格的声明函（附件九）；

〈三〉投标方一般情况（附件十）；

〈四〉营业执照复印件[若在建德有分支机构，还需提供在建德的分支机构营业执照复印件]（加盖公章）；

〈五〉产品销售许可证复印件（加盖公章）（若有）；

〈六〉产品代理资格证明文件复印件（加盖单位公章）（若有）；

〈七〉成功案例和业绩证明（投标供应商类似项目实施情况一览表、合同复印件）（附件十一）；

〈八〉节能、环保等方面的资质证书（若有）；

〈九〉投标供应商的信誉证书（若有）；

〈十〉投标供应商质量管理、质量保证体系、产品安全性认证等方面的认证证书（若有）；

〈十一〉距采购单位最近的服务网点情况表（若有）；

〈十二〉投标供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

〈十三〉评分规则中涉及的所需提交的材料；

〈十四〉其他相关资质证明材料。

**以上投标文件由资格审查文件、报价文件、技术文件和商务资信文件组成，投标供应商应分别装订、单独密封封装，即将资格审查文件1份密封成一包，报价文件1份正本5份副本合袋密封成一包，技术文件1份正本5份副本合袋密封成一包，商务资信文件1份正本5份副本合袋密封成一包，共递交4个密封包。**

**在密封袋封面上注明投标供应商名称、投标文件名称（资格审查文件、报价文件、技术文件或商务资信文件）、投标项目名称等内容，并加盖投标供应商公章。(注：备查的原件由供应商自行保管不需密封，根据需要提供)。资格审查文件、技术文件、商务资信文件中不得出现报价文件的相关报价内容。**

**十二、投标文件的签署**

〈一〉投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。投标文件的装订顺序应按本章第十条所叙顺序分别装订成册。**资格审查文件、报价文件、技术文件和商务资信文件采用非胶印装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件按未装订处理。**

〈二〉所有投标文件均须由投标供应商盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代表签署。投标供应商应写全称。

〈三〉投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

<四>投标文件填写字迹必须清楚、工整，对在投标文件中的不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

<五>投标文件的组成：投标文件由相应的**报价文件、技术文件、商务资信文件各正本1份，副本5份（副本可为正本的复印件，标书封面加盖公章）及资格审查文件正本1份组成。**

<六>投标方应将投标文件的资格审查文件、报价文件、技术文件和商务资信文件分别密封，并标明项目名称，投标货物名称。标书封面统一格式详见“第九章附件十二（1）”。

**十三、投标文件的递交、修改和撤回**

〈一〉投标供应商应将**资格审查文件、报价文件、技术文件、商务资信文件分别装订、单独密封封装，即资格审查文件1份密封成一包，报价文件一正伍副合袋密封成一包，技术文件一正伍副合袋密封成一包，商务资信文件一正伍副合袋密封成一包， 共递交4个密封包，封口处须密封并加盖投标供应商公章，并在各外包封封面上写明：**

采购单位名称、项目名称、项目编号

投标供应商名称、通讯地址、邮政编码、投寄人。**（外包封封面格式参考“附件十二（2）”）未按招标文件规定密封的投标文件，采购代理机构将拒收。**

〈二〉如果投标方未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

〈三〉投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标方可以书面向招标方已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由投标方代表签字并加盖公章。

〈四〉招标方接受投标方标书时间：

投标文件于开标现场在投标截止时间前半小时内递交。

〈五〉投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

**十四、无效投标**

**发生下列情况之一的投标文件被视为无效：**

〈一〉在招标文件递交截止时间以后送达的投标文件；

〈二〉由于未按规定进行装订、包装或在送交途中严重破损或失散的投标文件；

〈三〉仅以非纸制文本形式的投标文件；

〈四〉投标方未能提供合格的资格审查文件；

〈五〉标项以赠送方式投标的，提供两个投标方案的；

〈六〉未注明投标品牌及详细型号的或投标产品的品牌档次、质量标准和技术指标的、主要功能等与招标文件有重大偏离的投标文件（**技术参数中打**★**号的条件不满足按技术指标与招标文件有重大偏离处理）**；

〈七〉标书有盖非公司公章的、未按招标文件要求签字的、标书份数不符合招标文件要求的、未装订（资格审查文件、报价文件、商务资信文件、技术文件采用活页装订的投标文件（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订的投标文件）、未密封、未有效授权、注册资金不符，投标书、法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整的；

〈八〉投标文件正本与副本实质性内容不一致的；

〈九〉未按规定缴纳投标保证金并到账的；

〈十〉投标有效期、交货时间（工期）、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

〈十一〉不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有招标文件不能接受的附加条件的；

〈十二〉投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）

〈十三〉投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

〈十四〉投标文件内容不完整，缺少投标文件组成部分中必须提供的内容的；

〈十五〉未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符的；

〈十六〉未提供《报价文件》以及在资格审查文件、技术文件、商务资信文件正副本中出现与《报价文件》的投标报价有关内容或标记的投标文件；

〈十七〉未按前附表要求提供演示的或演示内容不齐的（若有）；

〈十八〉投标报价超过最高限价（预算总价和预算单价）的；

〈十九〉不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

**十五、标书答疑：**

如对本次招标文件存在疑问，请将书面文件在前附表规定的时间之前，送至浙江建安工程管理有限公司（浙江省建德市新安江街道财富城6幢B座2104室），招标方将做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标方均对此无异议。

**十六、特别声明：**

**<一>价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。**

**<二>本项目设有最高限价（预算总价），最高限价为人民币壹仟零玖拾肆万肆仟贰佰零陆元整 （￥:10944206 元），投标报价超过最高限价（预算总价和预算单价）的，按无效标处理。**

**<三>本项目的投标报价应含采购服务费，采购服务费为人民币陆万元整 （￥：60000.00元），专家评审费按实支付，由中标供应商在领取中标通知书时支付给采购代理公司，各投标供应商在报价时应考虑包含上述费用。**

**十七、其他**

〈一〉如果有确凿证据证明各投标方之间存在串标等舞弊、违法行为，认为将损害自身利益，有权拒绝存在此行为的投标方投标或投标作废。

〈二〉本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

**第三章 开标和评标须知**

**一、开标**

〈一〉招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标方授权代表必须参加并签到。投标供应商的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、默认开标结果。

**〈二〉开标程序：**

1、由采购组织机构工作人员或公证人员对投标单位信用记录进行查询并甄别，采购代理机构经办人和现场管理员将查询网页打印、签字。投标单位存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝；

2、开标会由代理公司工作人员主持，主持人宣布开标会议开始；

3、介绍参加开标会投标单位人员名单；

4、宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

5、由采购组织机构工作人员或公证人员核对验证投标单位全权代表的本人身份证或护照等能证明其有效身份的证件原件；

6、由投标单位代表或公证人员检验投标文件密封的完整性并当场宣布检验结果；

7、由代理公司工作人员对资格审查文件进行审查，审查不合格的投标单位，退还其他投标文件，审查合格的供应商进入下一轮开标程序；

8、打开技术/商务资信文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标单位，并由投标单位代表签字确认。开标顺序按各投标单位提交投标文件时间的先后顺序进行；

9、商务资信、技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标单位名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

10、由主持人宣读报价文件中的投标单位名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标项目名称、规格型号或者工程/服务项目名称），以及认为有必要宣读的其他内容；

11、代理公司工作人员做好开标记录, 投标单位代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。投标单位代表未到场签字确认的，不影响评标过程；

12、开标会议结束。

**二、评标委员会**

评标委员会依法由5人或以上人员组成，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。质询期间，投标方法人代表或法人委托人必须在场，负责解答有关事宜。

**三、对投标文件的审查和响应性的确定**

〈一〉开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

〈二〉标后，评标委员会审查投标文件是否完整，是否发现无效投标情况，是否有计算错误，要求的文件是否恰当地签署投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算的结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

**四、评标原则与方法**

〈一〉评标的依据是招标文件和投标文件。

〈二〉评标方法和定标原则。评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标者提供货物的技术性能、产品质量、交货期限、资信情况、履约能力、售后服务、资信情况等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评标规则（附后）记名并独立打分，按得分高低推荐中标单位。**技术、商务资信的评审由评标委员会成员独立打分，技术、商务资信得分为各评标委员会成员分值之和的算术平均值。评分值保留小数点后两位。**

〈三〉客观、公正的对待所有投标方，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。在开标、评标期间，投标方不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格，并不再返还投标保证金。

在评标过程中，评标成员不得与投标方私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

〈四〉招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

**五、定标和签发中标通知书：**

本项目由采购单位事先授权评标委员会确定预中标单位，自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构和采购单位签发《中标通知书》，并在浙江政府采购网和建德市门户网站公共资源交易网站上进行公示。

**六、合同授予：**

〈一〉中标供应商应自接到中标通知书后按中标通知书规定的时间内与采购单位签定合同。同时，招标代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

（二）中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

1. **评分标准**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评分项目** | | **分值** | **评标要点及说明** |
| 价格（40） | | 40 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）\*40，小数点后保留两位小数。 |
| 技术分（54分） | | 20 | 样品分（详见：样品评分标准） |
| 1 | 投标人或家具制造商提供具有有效期内的家具产品环保卫士认证证书，认证范围需包含本次采购的家具：木家具、钢木家具、藤制家具、软体家具、石材家具、钢塑家具全部满足的得1分，缺一项扣0.5分，扣完为止。（投标文件中提供认证证书复印件及国家认证认可监督管理委员会官网查询截图并加盖投标人公章） |
| 1 | 投标人或家具制造商具有ISO9001质量管理体系认证证书、认证范围包含本次采购内容的“涂饰家具、实木家具、酒店家具、综合类家具”全部满足的得1分，缺一项扣0.5分，扣完为止。（投标文件中提供认证证书复印件及国家认证认可监督管理委员会官网查询截图并加盖投标人公章） |
| 1 | 投标人或家具制造商具有ISO14001环境管理体系认证证书认证范围包含本次采购内容的“涂饰家具、实木家具、酒店家具、综合类家具”全部满足的得1分，缺一项扣0.5分，扣完为止。（投标文件中提供认证证书复印件及国家认证认可监督管理委员会官网查询截图并加盖投标人公章） |
| 1 | 投标人或家具制造商具有ISO45001或GB/T 28001职业健康安全管理体系认证证书且认证范围包含本次采购内容的“涂饰家具、实木家具、酒店家具、综合类家具”全部满足的得1分，缺一项扣0.5分，扣完为止。（投标文件中提供认证证书复印件及国家认证认可监督管理委员会官网查询截图并加盖投标人公章） |
| 1 | 投标人或家具制造商具有低voc认证证书的认证范围需包含本次采购的家具：木家具、钢木家具、藤制家具、软体家具、石材家具、钢塑家具的全部满足的得1分，缺一项扣0.5分，扣完为止。（投标文件中提供认证证书复印件及国家认证认可监督管理委员会官网查询截图并加盖投标人公章） |
| 1 | 投标人或家具制造商具有有害物质认证证书的认证范围需包含本次采购的家具：木家具、钢木家具、藤制家具、软体家具、石材家具、钢塑家具的全部满足的得1分，缺一项扣0.5分，扣完为止。（投标文件中提供认证证书复印件及国家认证认可监督管理委员会官网查询截图并加盖投标人公章） |
| 2 | 投标单位或生产制造商具有有效期内的列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书，认证家具包括：实木类家具、软体类家具、人造板类家具的得2分，缺一个扣1分，扣完为止。  （在投标文件中提供相应证书复印件及“全国认证认可信息公共服务平台”查询网页截图，否则不得分。） |
| 1 | 投标单位或家具制造商具有有效期内的中国环保产品认证证书（CQC），包木质家具、金属家具、沙发的得1分，缺一个扣0.5分，扣完为止。  （投标文件中提供认证证书复印件及国家认证认可监督管理委员会官网查询截图并加盖投标人公章） |
| 2 | 投标单位或家具制造商具有有效期内的与采购标的相关的外观、结构、工艺及技术专利发明专利的得1分,实用新型专利得0.25分，1分上限，本项最高得2分。提供专利证书复印件（加盖公章）。 |
| 6 | 投标单位或家具制造商提供自2022年1月1日以来具有CMA资质的第三方检测机构出具的原材料检测报告：  1.水性油漆的检测报告，报告符合GB/T18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》报告voc含量、铅含量、可溶性重金属含量、苯、甲苯二甲苯等检测内容，全部符合的得1分，缺少不得分。  2.GRG预铸式玻璃纤维符合国标《JC/T 799-2007装饰石膏板[行业标准](https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E6%A0%87%E5%87%86/3567971?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/GRG/_blank)》和35607-2017《绿色产品评价 家具》报告含voc含量、铅含量、可溶性重金属含量、苯、甲苯二甲苯等检测内容，全部符合的得1分，缺少不得分。  3.藤检测报告，报告符合GB/T23172-2017含水率、滕件、外观、耐磨性、牢固度等检测内容，全部符合的得1分，缺少不得分。  4.实木多层板检测报告，报告符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18584-2001《室内装饰装修材料、木家具中有害物质限量》内容包含理化性能、甲醛释放量、有机化合物。全部满足的的1分，缺少不得分；  5.橡木检测报告，报告符合QB/T1951.1-2010《木家具 质量检验及质量评定》包括材质检测、含水率、虫蛀材、木质件外观等，全部符合的得1分，缺少不得分。  6.木皮检测报告，报告符合GB/T13010-2020《木材工业用单板》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》含外观、厚度、含水率等全部符合的得1分，缺少不得分。  （投标时提供证明材料复印件并加盖公章，不提供者不得分）。 |
| 4 | 投标单位或家具制造商提供2022年1月1日以来具有CMA资质的第三方检测机构出具成品检测报告：  1、户外椅：满足GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、HG/T 3950-2007《抗菌涂料》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉性测定法》、甲醛释放量≤0.05mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.17mg/m³，全部满足的得1分，缺少不得分。  2、餐椅：满足《木制宾馆家具 QB/T2603-2003》检测依据：GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、面料满足有抗菌防霉符合FZ/T73023-2006《抗菌针织品》和GB/T24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》 ISO18184:2019《纺织品-纺织品抗病毒活性测定》全部满足的得1分，缺少不得分。  3、床尾凳：满足《木制宾馆家具 QB/T2603-2003》检测依据：GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T 10357.3-2013《家具力学性能试验 第三部分：椅凳类强度和耐久性》，甲醛释放量≤0.05mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.17mg/m³，全部满足的得1分，缺少不得分。  4、隔断屏风：满足《木制宾馆家具 QB/T2603-2003》检测依据：GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T 10357.3-2013《家具力学性能试验 第三部分：椅凳类强度和耐久性》，甲醛释放量≤0.05mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.17mg/m³，全部满足的得1分，缺少不得分。  （投标时提供证明材料复印件并加盖公章，不提供者不得分） |
| 1 | 投标人或家具制造商提供项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，0-1分。 |
| 2 | 拟派项目团队成员（包括工作经验、专业水平、岗位设置、技术实力等）满足本项目实际情况的得2分；较能满足的得1.5分；基本满足的得1分，一般的得0.5分；（相关人员需提供在投标单位缴纳2023年2、3、4月社保证明材料及人员证书复印件等证明材料并加盖公章。） |
| 2 | 根据投标人或家具制造商提供核心专业生产设备类（包含但不仅限于）：1、自动开料一体机；2、侧孔机；3、自动封边机；4、数控加工中心；5、喷涂流水线；6、木工出榫机；7、木材烘干设备；8、UV滚涂生产线；9、环保除尘设备；10、机器人焊接设备；每提供一项得0.2分，最高得2分。  （投标文件中提供生产设备清单、现场图片和购置发票复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。） |
| 4 | 投标单位参考本次招标项目内大堂、客房、餐包三个场景的清单产品选型、款式和配置设计效果图及深化设计图纸。根据提供的图纸完整，效果图美观大方并满足招标文件要求的得4分，提供图纸合理基本满足招标文件要求的得1分，未按要求提供或未提供不得分。 |
| 1 | 投标人提供安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，提前3天加0.5分，最高加1分。 |
| 3 | 质保期满足招标文件要求基础上,每延长一年加1分,最多加3分（延长时间不足一年的不计入加分）。 |
| 资信（6分） | 经验及业绩 | 2 | 投标人或家具制造商提供自2019年1月1日（合同签订时间）以来类似项目成功案例500万（含）以上金额的，每个案例得1分，最多得2分。（投标文件中需提供合同复印件并加盖投标人公章，不提供不得分） |
| 投标人综合实力 | 2 | 根据投标人企业经营状况、资质、信用、履约情况等情况酌情打分。最高得2分。 |
| 售后服务网点 | 2 | 投标人提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括售后服务保证措施、售后服务网点情况、维修相应时间、技术培训、备品备件、优惠措施等），最高得2分。 |

**样品评标内容及标准**

**总得分：20分**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 | 评分内容和标准 |
| 一 | 产品制作（4） | 1. 投标产品零件结合应牢固，外表结合处缝隙不大于0.2mm（0-2） 2. 薄木和其他材料贴面的拼贴严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角等情况酌情打分（0-1） 3. 各配件结合处有无松动、安装扎实等情况打分（0-1） |
| 二 | 样品表面（4） | 1. 正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，应无明显木孔沉陷；其他部位表面手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整。（0-1） 2. 油漆涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象，应无无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣（0-2） 3. 表面平整度、光泽度、防虫、防腐处理，（0-1） |
| 三 | 材质要求（4） | 1. 木质材料是否符合招标文件要求，木质干燥、坚实，无腐烂、缺损、裂缝。（0-2） 2. 根据面料手感度、柔韧性、厚实度、颜色、表面凹凸纹路、透气及耐磨、耐脏性等方面酌情打分（0-2分） |
| 四 | 外观样式（4） | 1. 外观是否美观、精致、协调（0-2） 2. 是否符合招标文件要求（0-2） |
| 五 | 气味（1） | 是否散发异味（0-1） |
| 六 | 样品小样（3） | 小样材质与招标文件及成品家具的契合度打分，（0-3） |

注：1、样品采用暗标评审。

2、投标人按要求提供样品，样品须附上标签（标签中应注明样品的名称、技术参数等），该标签须附在样品商标附近。样品上不得有投标人名称出现。否则该投标人样品分为零分。

3、投标人未提供样品、投标人提供的样品外观、形状等严重偏离招标文件第五章第二条设备详细技术参数要求的，则该投标人样品分为零分。

4、投标人提供样品的技术参数与投标文件中的投标产品参数不一致的，则该投标人样品分为零分。

5、投标人样品的最终得分为各评标委员会成员分值之和的算术平均值。评分值保留小数点后两位。

6、中标人提供的样品由采购人保管作为验收时的依据。

**样品清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样品名称** | **数量** | **规格（mm）** | **材质** | **备注** |
| 1 | 有扶手餐椅 | 1 | W560\*580\*H780 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，配靠枕 | 序号31项 |
| 2 | 格栅 | 1 | W700\*40\*H1200 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.木皮：橡木木皮；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点； | 序号33项 |
| 3 | 单人沙发 | 1 | W750\*D790\*H720 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。3、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，外圈藤编工艺配靠垫 | 序号36项 |
| 4 | 户外椅 | 1 | 550\*520\*750 | 1、.实木：柚木，防腐工艺，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用三防面料； | 序号187项 |
| 6 | 八角桌 | 1 | W850\*H690 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 序号159项 |
| 7 | 橡木 | 1 | W200\*D200 |  | 小样 |
| 8 | 柚木 | 1 | W200\*D200 |  | 小样 |
| 9 | 铰链 | 1 | 常规 | 衣柜门铰链 | 序号138 |
| 10 | 藤 | 1 | 200\*200 |  | 小样 |
| 11 | 海绵 | 1 | W200\*D200 | 餐椅海绵 | 序号19 |

**第五章 招标内容与技术要求**

**一、采购需求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目技术规范和服务要求 | 单位 | 数量 | 预算总价（元） | 备注 |
| 1 | 建德航空康养小镇酒店活动家具采购项目 | 详见“采购清单” | 项 | 1 | 10944206 |  |
| 预算总价：人民币壹仟零玖拾肆万肆仟贰佰零陆元整 （￥:10944206 元） | | | | | | |

注：1、以上总金额包括家具的设计、生产（采购）、供货、包装、运输装卸、安装、备品备件、专用工具、保险、取证、培训、税金、差旅、项目管理、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。

2、所有家具涉及的工程费、材料费用均包含在采购清单相应货物投标单价中，采购单位不再另行付费，投标单位应充分考虑该项费用。

3、文件中涉及的品牌和型号为参考品牌和型号，投标人可投报其它品牌、型号，但产品性能、质量、配置等应相当于或优于推荐产品，并予以详细说明，提供详细的配置、技术参数说明。

4、供货时提供原厂质保证明材料、产品检测报告。

5、以下对产品规格的描述允许各投标单位在所投产品中有±5%偏差。

1. **采购清单及技术要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **户型** | **区域** | **区域** | **名称** | **图示（仅供参考）** | **规格(W\*D\*H) MM** | **材质要求及面料** | **家具数量** | **房型数量** | **总数** | **单位** | **预算单价（元）** | **预算合价（元）** | **备注说明** | **备注图片** |
| 1 | 大堂接待厅 | 大堂吧 | 大堂 | 指引台 |  | W720\*D500\*H1130 | GRG预铸式玻璃纤维加强石膏板定制而成符合国标《JC/T 799-2007装饰石膏板[行业标准](https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E6%A0%87%E5%87%86/3567971?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/GRG/_blank)》 | 1 | 1 | 1 | 件 | 8205 | 8205 |  |  |
| 2 | 大堂 | 高低接待台 |  | W9300\*D1000\*H1000 | GRG预铸式玻璃纤维加强石膏板定制+中间镂空出增加镜子符合国标《JC/T 799-2007装饰石膏板[行业标准](https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E6%A0%87%E5%87%86/3567971?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/GRG/_blank)》 | 1 | 1 | 1 | 件 | 28615 | 28615 |  | 接待台加长换成高低台，柜体功能深化时根据酒管方使用需求增配 |
| 3 | 行李房 | 行李间隔断落地桌 |  | W2500\*D600\*H800 | 柜体1.基材：实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；3、门板采用实木百叶开门 | 1 | 1 | 1 | 件 | 8000 | 8000 |  | 内功能根据运营使用增加 |
| 4 |  | 储物柜 | b0de7132b69d8bf99df38a982f42816a | W1600\*D600\*H1200 | 柜体采用实木框架+金属结合工艺1.基材：实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；3柜子带两个抽屉，轨道采用三节轨道。4、拉手采用石头拉手。 | 1 | 1 | 1 | 件 | 3077 | 3077 |  |  |
| 5 |  | 沙发 |  | W7615\*1030\*H860 | 实木框架1.基材：E0级实木多层超平板材；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；3、海棉：采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 4、面料：优质超纤皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好；含抱枕； | 1 | 1 | 1 | 件 | 58461 | 58461 | 弧长暂按12m，木质内架 |  |
| 6 | 茶几 |  | Ф1530\*H380 | 1.基材：E0级实木多层超平板材；纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，高光烤漆工艺。耐磨、耐划、防霉抗碱、手感爽滑等特点； | 1 | 1 | 1 | 件 | 5470 | 5470 |  |  |
| 7 | 太空椅 |  | W1050\*D920\*H1180 | 外框采用GRG预铸式玻璃纤维加强石膏板定制而成符合国标《JC/T 799-2007装饰石膏板[行业标准](https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E6%A0%87%E5%87%86/3567971?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/GRG/_blank)》内里采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理+金属脚架 | 2 | 1 | 2 | 件 | 4444 | 8888 | 成品采购 |  |
| 8 | 凳子 |  | Ф500\*H410 | PETG一体成型 | 2 | 1 | 2 | 件 | 940 | 1880 | 木质混油 |  |
| 9 |  | 茶水柜 |  | W1600\*D500\*H720 | 1.基材：E0级实木多层超平板材；；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，高光脑袋若烤漆工艺。底部带有定向轮，内部设置储物空间。 | 1 | 1 | 1 | 件 | 2872 | 2872 |  |  |
| 10 | 桃源小馆一层 | 接待区 |  | L形接待台 |  | W3550\*D700\*H780 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点； | 1 | 1 | 1 | 件 | 17641 | 17641 | 木饰面台面，全木质 |  |
| 11 |  | 八仙桌 |  | W1200\*D1200\*H820 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点； | 1 | 1 | 1 | 件 | 4137 | 4137 | 黑色混油考虑 | 小柜尺寸暂按350\*350\*450mm\*2个 |
| 12 | 茶室 |  | 展示柜 |  | W4240\*D400\*H3050 | 1.基材：整体采用18厚E0级实木多层超平板材；贴橡木木皮；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，高光脑袋若烤漆工艺。底部带有定向轮，内部设置储物空间。3、隔板装led灯带，配备适合的变压器 | 1 | 1 | 1 | 件 | 32581 | 32581 | 无背板处增加背板 | 含灯带，（原木色）（后背做实） |
| 13 |  | 茶桌 |  | W2600\*D800\*H720 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；3、台面内嵌火烧石。 | 1 | 1 | 1 | 件 | 8906 | 8906 | 台面局部嵌石材，不含茶海等设备 | 原木色 |
| 14 |  | 主椅 |  | W593\*D542\*H790 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮，配靠枕 | 1 | 1 | 1 | 件 | 2615 | 2615 |  | 原木色 |
| 15 |  | 客椅 |  | W540\*D510\*H840 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮，配靠枕 | 3 | 1 | 3 | 件 | 2410 | 7230 |  | 原木色 |
| 16 |  |  | 餐边柜 |  | W1200\*D510\*H810 | 橡木+橡木三面围板+餐边柜台面火烧石黑色台面贴+软玻璃，柜子和抽屉带锁+柜上增加两个抽屉 | 2 | 1 | 2 | 件 | 4752 | 9504 |  |  |
| 17 | 散座区 |  | 方餐桌 |  | W900\*D900\*H750 | 1、实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；2、油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；  3、底部金属收边 | 14 | 1 | 14 | 件 | 2581 | 36134 | 底部金属收边 |  |
| 18 |  | 圆餐桌 |  | Ф1500\*H750 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点； 桌面带转盘。 | 5 | 1 | 5 | 件 | 7282 | 36410 |  |  |
| 19 | 餐椅 |  | 常规尺寸 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，配靠枕 | 73 | 1 | 73 | 件 | 1368 | 99864 |  | 包含服务椅两把 |
| 20 |  | 卡座 | 40d5db5e810168eb20c9c3b657d90212 | W2320/2785\*D3220\*H850 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，配靠枕 | 1 | 1 | 1 | 件 | 8923 | 8923 | 靠背整个橡木木饰面 |  |
| 21 |  | 隔断屏风 |  | W500\*D70\*H3100 | 1、实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；2、油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点； | 7 | 1 | 7 | 件 | 3077 | 21539 | 详见图纸 |  |
| 22 |  | 隔断屏风 |  | W1080\*D70\*H3100 | 1、实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；2、油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点； | 2 | 1 | 2 | 件 | 6735 | 13470 | 详见图纸 |  |
| 23 |  | 隔断屏风 |  | W1300\*D70\*H3100 | 1、实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；2、油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点； | 2 | 1 | 2 | 件 | 7966 | 15932 | 详见图纸 |  |
| 24 |  | 隔断屏风 |  | W7620\*D80\*H3100/W2000\*D80\*H3100 | 1、实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；2、油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点； | 3 | 1 | 3 | 件 | 58769 | 176307 | 详见图纸 |  |
| 25 |  | 隔断屏风 |  | W3360\*D80\*H3100 | 1、实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；2、油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点； | 2 | 1 | 2 | 件 | 20581 | 41162 |  | 详见图纸 |
| 26 |  |  | 卫生间收纳柜 |  | W2000\*D600\*H2700 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点； | 1 | 1 | 1 | 件 | 12017 | 12017 |  |  |
| 27 | 桃园小馆二层 | 电梯厅 |  | 长凳 |  | W1800\*D400\*H400 | 碳化木 | 1 | 1 | 1 | 件 | 3026 | 3026 |  |  |
| 28 |  | 隔断屏风 |  | W900\*40\*H2750 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.木皮：橡木木皮；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点； | 2 | 1 | 2 | 件 | 4872 | 9744 |  | 详见图纸 |
| 29 | 包厢1/2/3/4/6/7 |  | 圆餐桌 |  | Ф1800\*H750 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点； 桌面带转盘。4、底部黑色哑光金属+手动转盘 | 6 | 1 | 6 | 件 | 11060 | 66360 |  |  |
| 30 |  |  | φ3000\*H750 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点； 桌面带转盘。4、底部黑色哑光金属+手动转盘 | 1 | 1 | 1 | 件 | 40427 | 40427 |  |  |
| 31 |  | 有扶手餐椅 |  | W560\*580\*H780 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，配靠枕 | 20 | 1 | 20 | 件 | 1556 | 31120 |  |  |
| 32 | 无扶手餐椅 | / | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，配靠枕 | 68 | 1 | 68 | 件 | 1538 | 104584 | 制作方图纸深化 |  |
| 33 |  | 格栅 |  | W700\*40\*H2700 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.木皮：橡木木皮；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点； | 20 | 1 | 20 | 件 | 3726 | 74520 | 详见图纸 |  |
| 34 | 包厢3 |  | 三人沙发 |  | W2295\*D780\*H750 | 1.基材：E0级实木多层超平板材，橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，配靠枕 | 1 | 1 | 1 | 件 | 7897 | 7897 |  |  |
| 35 | 方茶几 |  | Ф900\*H380 | 1.基材：E0级实木多层超平板材。橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 1 | 1 | 1 | 件 | 7385 | 7385 |  |  |
| 36 | 单人沙发 |  | W750\*D790\*H720 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。3、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，外圈藤编工艺配靠垫 | 1 | 1 | 1 | 件 | 4103 | 4103 | 藤编上增加清漆工艺 |  |
| 37 | 方角几 |  | W500\*D600\*H600 | 1.基材：E0级实木多层超平板材。橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 1 | 1 | 1 | 件 | 5128 | 5128 |  |  |
| 38 | 包厢4 |  | L形沙发 |  | W3110\*D1695\*H750 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，配靠枕。 | 1 | 1 | 1 | 件 | 13709 | 13709 | 抬高木饰，放灯具 |  |
| 39 | 圆茶几 |  | Ф900\*H380 | 1.基材：E0级实木多层超平板材，橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 1 | 1 | 1 | 件 | 7385 | 7385 |  |  |
| 40 | 包厢5 |  | 三人沙发 | 图片1 | W2475\*D780\*H750 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，配靠枕。 | 1 | 1 | 1 | 件 | 8581 | 8581 |  |  |
| 41 | 角几 |  | W450\*D600\*H600 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点； | 2 | 1 | 2 | 件 | 4821 | 9642 |  |  |
| 42 | 二人沙发 | 图片1 | W1475\*780\*H750 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，配靠枕。 | 1 | 1 | 1 | 件 | 5026 | 5026 | 布艺沙发，木质底座 |  |
| 43 | 方茶几 |  | W1200\*900\*H380 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点； | 1 | 1 | 1 | 件 | 9060 | 9060 |  |  |
| 44 | 单人沙发 |  | W750\*D790\*H720 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。3、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，外圈藤编工艺配靠垫 | 2 | 1 | 2 | 件 | 4103 | 8206 | 藤编上增加清漆工艺 |  |
| 45 | 角几 |  | W300\*D600\*H600 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点； | 1 | 1 | 1 | 件 | 3863 | 3863 |  |  |
| 46 | 包厢6 |  | 二人沙发 | 图片1 | W2650\*780\*H750 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，配靠枕。 | 1 | 1 | 1 | 件 | 8940 | 8940 | 布艺沙发，木质底座 |  |
| 47 | 角几 |  | W450\*D600\*H600 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点； | 2 | 1 | 2 | 件 | 4821 | 9642 |  |  |
| 48 | 茶室 | 茶室一层 |  | 茶桌 |  | W2600\*800\*H700 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点； | 1 | 1 | 1 | 件 | 13077 | 13077 | 左侧石材外包柱子，其余全木质 | 桌子深色 |
| 49 |  | 客椅 |  | W540\*510\*H840 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，配靠枕。 | 3 | 1 | 3 | 件 | 2410 | 7230 | 深色 |  |
| 50 |  | 主椅 |  | W590\*580\*H840 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，配靠枕。 | 1 | 1 | 1 | 件 | 2615 | 2615 | 深色 |  |
| 51 |  | 长茶桌 |  | W2640\*800\*H700 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点； | 1 | 1 | 1 | 件 | 7863 | 7863 |  | 原木色 |
| 52 |  | 方茶桌 |  | W700\*700\*H700 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、脚架采用金属脚 | 16 | 1 | 16 | 件 | 1641 | 26256 |  |  |
| 53 |  | 茶椅 |  | W490\*535\*H800 | 1、、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺。椅脚采用金属脚 | 34 | 1 | 34 | 件 | 1231 | 41854 |  |  |
|  |  | 茶水柜 | fc425e157b48239bb3434cb9c7d607fa | W1200\*D510\*H810 | 橡木+橡木三面围板+餐边柜台面火烧石黑色台面贴+软玻璃，柜子和抽屉带锁+柜上增加两个抽屉 | 1 | 1 | 1 | 件 | 4752 | 4752 |  |  |
| 54 |  | 沙发 |  | W2575\*750\*H730 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，配靠枕。 | 2 | 1 | 2 | 件 | 7265 | 14530 |  |  |
| 55 |  | 隔断屏风 | 随缘小管 | 1000\*50\*2700 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.，木皮：橡木木皮；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点； | 2 | 1 | 2 | 件 | 5333 | 10666 | 详见图纸 |  |
| 56 |  | 随缘小管 | 975\*50\*2700 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.，木皮：橡木木皮；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点； | 2 | 1 | 2 | 件 | 5333 | 10666 | 详见图纸 |  |
| 57 | 茶室二层 |  | 户外吧桌 |  | W1800\*D400\*H1050 | 1、实木：柚木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：防腐环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点 | 2 | 1 | 2 | 件 | 5385 | 10770 |  |  |
| 58 |  | 户外二人沙发 |  | W1650\*D750\*H680 | 1、实木：柚木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：防腐环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点，坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用三防面料包含靠枕 | 4 | 1 | 4 | 件 | 8188 | 32752 |  |  |
| 59 |  | 户外桌子 |  | Φ700\*H410 | 1、实木：柚木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：防腐环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点、 | 4 | 1 | 4 | 件 | 1282 | 5128 |  |  |
| 60 |  | 单人沙发 |  | W750\*750\*H650 | 1、实木：柚木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：防腐环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点，坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用三防面料包含靠枕 | 8 | 1 | 8 | 件 | 3111 | 24888 |  |  |
| 61 |  | 户外吧椅 |  | W500\*550\*H1000 | 1、实木：柚木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：防腐环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点，坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用三防面料包含靠枕 | 5 | 2 | 10 | 件 | 2376 | 23760 |  |  |
| 62 |  | 户外单椅 |  | W580\*600\*H680 | 1、实木：柚木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：防腐环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点，坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用三防面料包含靠枕 | 32 | 1 | 32 | 件 | 2376 | 76032 |  |  |
| 63 |  | 户外方桌 |  | W700\*D700\*H730 | 1、实木：柚木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：防腐环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点，加不锈钢金属脚架 | 16 | 1 | 16 | 件 | 1641 | 26256 |  |  |
| 64 |  |  |  | 服务台 |  | W3360\*D850\*H1100 | 透光云石（顶天立地固定)+方钢支架+火烧石台面+配有水槽 | 1 | 1 | 1 | 件 | 53949 | 53949 | 含灯 |  |
| 65 | SPA | 接待大厅 |  | 接待台 |  | W1500\*800\*H730 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.木皮：橡木木皮；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；外圈金属拉丝面板 | 1 | 1 | 1 | 件 | 11624 | 11624 |  | 台面仿水泥 |
| 66 |  | 单椅 |  | W550\*D520\*H720 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，配靠枕。 | 3 | 1 | 3 | 件 | 1368 | 4104 |  |  |
| 67 |  | L形沙发 | rhis | W2100\*D1335\*H710 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，配靠枕。 | 1 | 1 | 1 | 件 | 6889 | 6889 |  |  |
| 68 |  | 圆茶几 |  | Φ700\*H380 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、台面石材。 | 1 | 1 | 1 | 件 | 3504 | 3504 |  |  |
| 69 |  | 单人沙发 |  | W750\*D670\*H700 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，外面一圈编藤工艺配靠枕。 | 1 | 1 | 1 | 件 | 3111 | 3111 |  |  |
| 70 |  | 角几 |  | Φ530\*H550 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 1 | 1 | 1 | 件 | 1248 | 1248 | 全木质 |  |
| 71 | SPA1/2/3 |  | SPA床 |  | 常规尺寸 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，配靠枕。 | 2 | 3 | 6 | 件 | 3316 | 19896 | 尺寸暂按1900\*750\*620mm |  |
| 72 | 可升降操作凳 |  | Φ460(做面Φ400)\*H500-600 | 金属脚架+坐面高密度海绵+优质超迁皮 | 1 | 3 | 3 | 件 | 376 | 1128 |  | 251157_E22219602617_O_Charcoal.webp |
| 73 | SPA1 |  | 衣柜 |  | W1440\*D600\*H2800 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  +黑色哑光五金 | 1 | 1 | 1 | 件 | 9354 | 9354 | 详看图纸 |  |
| 74 |  | 洗手台盆盆+五金+柜体 |  | W1200\*D545\*H700+235 | 橡木本色+台上黑色火烧石+台出水龙头+台上盆+台下带柜门+包含镜子820\*1270 | 1 | 1 | 1 | 件 | 10489 | 10489 | 详看图纸 |  |
| 75 |  | 洗手台盆盆+五金+柜体 |  | W1120\*D500\*H720 | 黑色哑光混油饰面+台上黑色火烧石+台出水龙头+台上盆+台下带柜门 | 1 | 1 | 1 | 件 | 9395 | 9395 | 详看图纸 |  |
| 76 |  | 双人沙发 |  | W1800\*D750\*H750 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，配圆长枕。 | 1 | 1 | 1 | 件 | 7289 | 7289 | 详见图纸 |  |
| 77 |  | 矮柜 |  | W1120\*D500\*H720 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  +黑色哑光五金 | 1 | 1 | 1 | 件 | 4786 | 4786 | 详看图纸 |  |
| 78 |  | 浴缸两侧沙发 |  | W1025\*D1290\*H800 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，配靠枕。 | 2 | 1 | 2 | 件 | 5319 | 10638 | 包含圆形靠枕 |  |
| 79 |  | 脚凳 |  | W500\*300\*H160 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点； | 1 | 1 | 1 | 件 | 410 | 410 |  | 深色 |
| 80 |  | 角几 |  | Φ600\*H550 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点； | 1 | 1 | 1 | 件 | 2342 | 2342 |  | 深色 |
| 81 | SPA2/3 |  | 梳妆凳 |  | W500\*D400\*H450 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，配靠枕。 | 1 | 2 | 2 | 件 | 1111 | 2222 |  | 251157_E22219602617_O_Charcoal.webp |
| 82 |  | 梳妆台+化妆镜+灯带 |  | W1130\*D500\*H720 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、采用优质国产五金。 | 1 | 2 | 2 | 件 | 5880 | 11760 |  | 橡木色 |
| 83 |  | 衣柜 |  | W630\*D500\*H2350/  W630\*D500\*H2350/  W2300\*D500\*H600 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、采用优质国产五金。 | 1 | 2 | 2 | 件 | 10229 | 20458 |  | 橡木色 |
| 84 |  | 橡木+扪布+圆形靠枕 |  | W1600\*D750\*H720 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，配靠枕。 | 1 | 2 | 2 | 件 | 6797 | 13594 |  | 橡木色 |
| 85 |  | 矮柜 |  | W1200\*D500\*H720 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、采用优质国产五金。 | 1 | 2 | 2 | 件 | 4786 | 9572 |  | 橡木色 |
| 86 |  | 洗手台盆盆+五金+柜体 |  | W1220\*D500\*H720 | 橡木本色+台上黑色火烧石+台出水龙头+台上盆+包含五金 | 1 | 2 | 2 | 件 | 9395 | 18790 |  | 橡木色 |
| 87 | 足浴 | 足浴1/2 |  | 足浴椅+脚凳 | 826017a9ebd2470cb5db7a513b379cbc | W900\*D860\*H980 | 竹编+扪布+扶手处增加方形靠垫 | 2 | 2 | 4 | 件 | 3590 | 14360 |  |  |
| 88 |  | 角几 |  | Ф500\*550 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点； | 1 | 2 | 2 | 件 | 1385 | 2770 |  |  |
| 89 | 全日制  西餐厅 | 接待区 |  | 格栅 |  | W2100\*D50\*H3200 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 1 | 1 | 1 | 件 | 13571 | 13571 |  |  |
| 90 | 接待台 |  | W1200\*D780\*H1100 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点，局部人造石台面带灯具及金属支架 | 1 | 1 | 1 | 件 | 11214 | 11214 |  |  |
| 91 |  |  | 卡座 |  | W1975\*D50\*H3200 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 1 | 1 | 1 | 件 | 16820 | 16820 |  |  |
| 92 |  |  | 造型 | 全日式效果图02 | W3500\*D4572\*H2400 | GRG预铸式玻璃纤维加强石膏板定制而成符合国标《JC/T 799-2007装饰石膏板[行业标准](https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E6%A0%87%E5%87%86/3567971?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/GRG/_blank)》 | 1 | 1 | 1 | 件 | 52786 | 52786 |  |  |
| 93 | 儿童区 |  | 儿童餐桌 |  | W2200\*760\*H500 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 1 | 1 | 1 | 件 | 4803 | 4803 | 台面木饰面，组合混油 |  |
| 94 |  | 儿童餐椅 |  | W420\*420\*H500 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，配靠枕。 | 6 | 1 | 6 | 件 | 1111 | 6666 |  |  |
| 95 | 就餐区 |  | 餐桌 |  | W800\*800\*H750 | 1、实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；2、油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；  3、底部金属收边 | 58 | 1 | 58 | 件 | 2410 | 139780 | 底部金属收边 | 木质饰面 |
| 96 | 餐椅 |  | W535\*545\*H815 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，配靠枕。 | 121 | 1 | 121 | 件 | 1179 | 142659 | 座面软体 |  |
| 97 |  | 卡座区域 |  | W9770/4500\*D500\*H800 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，配靠枕。 | 1 | 1 | 1 | 件 | 37577 | 37577 |  |  |
| 98 |  | 餐边柜 | cc92c925cd716aad0511150b7c50a7bb | W4620\*D500\*H850 | 橡木+橡木三面围板+餐边柜台面火烧石黑色台面贴+软玻璃，柜子和抽屉带锁 | 1 | 1 | 1 | 件 | 11949 | 11949 | 垃圾厨余功能需求根据酒管使用功能深化  木饰面  火烧石 |  |
| 99 |  | 餐边柜 | cc92c925cd716aad0511150b7c50a7bb | W4620\*D500\*H850 | 柚木+柚木三面围板+餐边柜台面火烧石黑色台面贴+软玻璃，柜子和抽屉带锁 | 1 | 1 | 1 | 件 | 11949 | 11949 | 垃圾厨余功能需求根据酒管使用功能深化 | 木饰面  火烧石 |
| 100 |  | 餐边柜 | cc92c925cd716aad0511150b7c50a7bb | W2200\*D450\*H850 | 橡木+橡木三面围板+餐边柜台面火烧石黑色台面贴+软玻璃，柜子和抽屉带锁 | 1 | 1 | 1 | 件 | 5624 | 5624 | 垃圾厨余功能需求根据酒管使用功能深化  木饰面  火烧石 |  |
| 101 |  | 餐边柜 | cc92c925cd716aad0511150b7c50a7bb | W1100\*D400\*H850 | 橡木+橡木三面围板+餐边柜台面火烧石黑色台面贴+软玻璃，柜子和抽屉带锁 | 1 | 1 | 1 | 件 | 3128 | 3128 | 垃圾厨余功能需求根据酒管使用功能深化 | 木饰面  火烧石 |
| 102 |  |  | 户外备餐台 |  | W3605/6125/5280/7845\*D800\*H900 | 40\*40钢结构+黑色大理石（参考室内取餐台）+灯带+带有加热功能（详见厨房图纸） | 1 | 1 | 1 | 件 | 191002 | 191002 | 功能包含详见图纸+酒管运营需求 |  |
| 103 |  |  | 户外餐椅 | 图片5 | 常规尺寸 | 铝合金加厚椅架喷粉工艺，坐面采用特斯林材质。 | 66 | 1 | 66 | 件 | 1282 | 84612 |  |  |
| 104 |  | 户外餐桌 | c44f7905fce227571c41a1186db9c98e | W800\*800\*H750 | 桌面碳化防腐木；油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；底座采用加厚不锈钢金属脚，喷粉工艺 | 33 | 1 | 33 | 件 | 1470 | 48510 |  |  |
| 105 |  |  |  | 沙发 | 7512321e1f3dda76e13189abcbdf6fab | 常规尺寸 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，配靠枕。 | 16 | 1 | 16 | 件 | 2205 | 35280 |  |  |
| 106 | 圆桌 |  | 常规尺寸 | 金属底座喷粉工艺，桌面采用橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；侧边采用藤编，油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点； | 8 | 1 | 8 | 件 | 2906 | 23248 |  |  |
| 107 | 沙发 | 7512321e1f3dda76e13189abcbdf6fab | 常规尺寸 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，配靠枕。 | 8 | 1 | 8 | 件 | 2205 | 17640 |  |  |
| 108 | 方桌 |  | W700\*D700\*H730 | 金属底座+橡木框架+说面藤编+大漆 | 14 | 1 | 14 | 件 | 2359 | 33026 |  |  |
| 109 | 单椅 | 884964f15cacf28af258cfa3d3ec4b3a | 常规尺寸 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，配靠枕。 | 22 | 1 | 22 | 件 | 2034 | 44748 |  |  |
| 110 | 吧椅 | 981d86fd18f61d224e3d04ac2f0e26db | 常规尺寸 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，配靠枕。 | 7 | 1 | 7 | 件 | 1470 | 10290 |  |  |
| 111 | 卡座区 |  | 卡座 | c31a967d418581b1c3a4630abfbc69d5 | W5580\*D650\*H800 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，配靠枕。 | 1 | 1 | 1 | 件 | 14547 | 14547 |  |  |
| 112 |  |  |  | 31f505fb6909af9741e6fd239c1fe4ae | W1500\*D300\*H2800 | 橡木底座+金属上盖+陶瓷玻璃耐高温1200°以上+雾化壁炉内心 | 2 | 1 | 2 | 件 | 8547 | 17094 |  |  |
| 113 | 室内 |  | U型沙发 |  | W3513/3512/4186\*D785\*H910 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺。 | 1 | 1 | 1 | 件 | 31914 | 31914 |  |  |
| 114 | 茶几 | fe26dca5eaf4e77078e2cbe1c79f90e2 | Φ1200\*H400 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；茶几面采用树脂浇筑星空形状 | 1 | 1 | 1 | 件 | 3932 | 3932 |  |  |
| 115 |  | 服务台操作台 | 详见图纸 | W2550/5300/\*D800\*H850 | 柜体采用E0级多层实木框架+深色大理石面+底部带灯带灯带配合运营设备开孔，提供深化图纸 | 1 | 1 | 1 | 件 | 63057 | 63057 |  |  |
| 116 |  | 服务台操作台 | 详见图纸 | W5100\*D800\*H850 | 柜体采用E0级多层实木框架+深色大理石面+底部带灯带灯带配合运营设备开孔，提供深化图纸 | 1 | 1 | 1 | 件 | 40820 | 40820 |  |
| 117 |  | 背景造型 | 详见图纸 | W4585\*D120\*H1800 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；3，提供深化图纸，按需求提供灯带，变压器等。 | 1 | 1 | 1 | 件 | 77812 | 77812 |  |
| 118 |  | 餐边柜 | cc92c925cd716aad0511150b7c50a7bb | W4620\*D500\*H850 | 橡木+橡木三面围板+餐边柜台面火烧石黑色台面贴+软玻璃，柜子和抽屉带锁 | 1 | 1 | 1 | 件 | 11949 | 11949 | 垃圾厨余功能需求根据酒管使用功能深化 | 木饰面  火烧石 |
| 119 | 户外 |  | 餐边柜 | cc92c925cd716aad0511150b7c50a7bb | W4620\*D500\*H850 | 柚木+柚木三面围板+餐边柜台面火烧石黑色台面贴+软玻璃，柜子和抽屉带锁 | 1 | 1 | 1 | 件 | 11949 | 11949 | 垃圾厨余功能需求根据酒管使用功能深化 | 木饰面  火烧石 |
| 120 |  | 户外餐椅 | 图片5 | 常规尺寸 | 铝合金加厚椅架喷粉工艺，坐面采用特斯林材质。 | 40 | 1 | 40 | 件 | 1282 | 51280 |  |  |
| 121 |  | 户外餐桌 | c44f7905fce227571c41a1186db9c98e | W800\*D800\*H750 | 桌面碳化防腐木；油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；底座采用加厚不锈钢金属脚，喷粉工艺 | 20 | 1 | 20 | 件 | 1470 | 29400 |  |  |
| 122 | 童玩中心 | 乐高活动空间 |  | 乐高桌 |  | W1380\*D1380\*H500 | 环保pp材料（聚丙烯）符合GB 28007-2011 儿童家具通用技术条件 | 1 | 1 | 1 | 件 | 3009 | 3009 |  |  |
| 123 | 乐高椅 |  | W320\*350\*H530 | 环保pp材料（聚丙烯）符合GB 28007-2011 儿童家具通用技术条件 | 8 | 1 | 8 | 件 | 222 | 1776 |  |  |
| 124 | 乐高沿墙软包 | 347d29729d8fb7b2bbce6e2976f1fa48 | W800\*D400\*H700 | 内部橡木框架，外圈采用用3.mm回弹海绵，采用西皮包裹 | 11 | 1 | 11 | 件 | 1282 | 14102 |  |  |
| 125 | 乐高地垫 | 347d29729d8fb7b2bbce6e2976f1fa48 | W4300\*D5300\*H200 | 内部橡木框架，外圈采用用3.mm回弹海绵，采用西皮包裹 | 1 | 1 | 1 | 件 | 2051 | 2051 |  |  |
| 126 |  |  | 柱子上的软包 | 后期深化 | W500\*D500\*H3500 | 内部橡木框架，外圈采用用3.mm回弹海绵，采用西皮包裹 | 4 | 1 | 4 | 件 | 8957 | 35828 |  |  |
| 127 |  |  |  | 机舱前台 | 童玩中心 | R1550，详看图纸 | GRG预铸式玻璃纤维加强石膏板定制而成符合国标《JC/T 799-2007装饰石膏板[行业标准](https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E6%A0%87%E5%87%86/3567971?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/GRG/_blank)》 | 1 | 1 | 1 | 件 | 58803 | 58803 |  |  |
| 128 |  |  | 时空隧道 | 童玩中心 | 详见图纸 | GRG预铸式玻璃纤维加强石膏板定制而成符合国标《JC/T 799-2007装饰石膏板[行业标准](https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E6%A0%87%E5%87%86/3567971?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/GRG/_blank)》 | 1 | 1 | 1 | 件 | 214701 | 214701 |  |  |
| 129 |  |  | 飞行体设备 | 童玩中心 | 详见图纸 | 飞行设备框架及桌椅采用GRG预铸式玻璃纤维加强石膏板定制而成符合国标《JC/T 799-2007装饰石膏板[行业标准](https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E6%A0%87%E5%87%86/3567971?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/GRG/_blank)》 | 1 | 1 | 1 | 件 | 50000 | 50000 |  |  |
| 130 |  |  | 展示柜 | 详看图纸 | W8460\*D300\*H3500 | 1.基材：E0级实木多层超平板材。贴橡木木皮；2、油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点； | 1 | 1 | 1 | 件 | 47863 | 47863 |  | 详看图纸 |
| 131 |  | 圆桌 |  | Ф600\*H500 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点； 4、面料采用优质超纤皮或布艺。 | 3 | 1 | 3 | 件 | 1590 | 4770 |  |  |
| 132 |  | 凳子 |  | Ф370\*H260 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点； 4、面料采用优质超纤皮或布艺。 | 9 | 1 | 9 | 件 | 718 | 6462 |  |  |
| 133 |  |  | 长凳 | 728adf34a55d428aabbf2afd8453e104 | W1650\*D400\*H400 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点； 4、面料采用优质超纤皮或布艺。 | 4 | 1 | 4 | 件 | 2547 | 10188 |  |  |
| 134 | 宴会厅 | 宴会前厅 |  | 长凳 |  | W2200\*D600\*H430 | 橡1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点； 4、面料采用优质超纤皮或布艺。底部不锈钢金属脚、 | 2 | 1 | 2 | 件 | 13829 | 27658 |  |  |
| 135 | 宴会厅 |  | 餐边柜 | cc92c925cd716aad0511150b7c50a7bb | W1600\*D500\*H850 | 柚木+柚木三面围板+餐边柜台面火烧石黑色台面贴+软玻璃，柜子和抽屉带锁 | 8 | 1 | 8 | 件 | 4171 | 33368 | 功能需求根据酒管使用功能深化 | 木饰面  火烧石 |
| 136 | 贵宾室 |  | 单人沙发 | 436cf2e8296e8a9fc2de4084fc8cf1cc | W790\*880\*H780 | 沙发采用金属钢架框架。沙发面料采用马鞍皮，坐垫采用高密度海绵扪布含靠枕金属脚收口 | 9 | 1 | 9 | 件 | 3111 | 27999 |  |  |
| 137 | 角几 |  | Ф580\*600 | 茶几脚采用不锈钢金属静电喷粉工艺，台面采用岩板石材； | 6 | 1 | 6 | 件 | 2393 | 14358 |  |  |
| 138 | 新娘房 |  | 衣柜 |  | W2100\*600\*H2400 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；内含试衣镜 | 1 | 1 | 1 | 件 | 11949 | 11949 | 内部无不锈钢、石材、等 |  |
| 139 | 梳妆台 |  | W2000\*600\*H730 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，配靠枕。+梳妆镜 | 1 | 1 | 1 | 件 | 5521 | 5521 |  |  |
| 140 | 梳妆椅 |  | W500\*500\*H850 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.金属脚架；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，配靠枕。 | 1 | 1 | 1 | 件 | 1299 | 1299 |  |  |
| 141 | 沙发 |  | W1800\*780\*H780 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，配靠枕。 | 1 | 1 | 1 | 件 | 5590 | 5590 | 含2抱枕 |  |
| 142 | 角几 |  | W500\*500\*H600 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、金属线条 | 2 | 1 | 2 | 件 | 2188 | 4376 | 台面木饰面 |  |
| 143 | 健身房 |  |  | 长凳 |  | W1800\*400\*H430 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，配靠枕。 | 2 | 1 | 2 | 件 | 2889 | 5778 | 橡木档，底部包金属 |  |
| 144 | 户外泳池 |  |  | 阳台泳池躺椅 | 88481e65c5d80450043f8a42eefd89a6 | W1950\*D690\*H590 | GRG预铸式玻璃纤维加强石膏板定制而成符合国标《JC/T 799-2007装饰石膏板[行业标准](https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E6%A0%87%E5%87%86/3567971?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/GRG/_blank)》 | 10 | 1 | 10 | 件 | 3385 | 33850 |  |  |
| 145 | 阳台泳池角几 |  | W600\*D450\*H450 | GRG预铸式玻璃纤维加强石膏板定制而成符合国标《JC/T 799-2007装饰石膏板[行业标准](https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E6%A0%87%E5%87%86/3567971?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/GRG/_blank)》 | 5 | 1 | 5 | 件 | 855 | 4275 |  |  |
| 146 | 阳台遮阳伞 | 13346_12-05-2015_6728 | Φ3000\*H2550 | 伞架采用铝合金支撑架扇面采用三防加厚布料，300加重底座 | 5 | 1 | 5 | 件 | 1162 | 5810 |  |  |
| 147 | 户外坐垫 | ea516adc87ad0dce451959df1532e832 | W16000\*D450\*H450 | 坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质三防面料，配靠枕。 | 2 | 1 | 2 | 件 | 7863 | 15726 |  | 48537a8dd77618e1ac92e0d267dd986c另一套颜色 |
| 148 | 户外泳池圆茶几 |  | Ф1200\*H600 | GRG预铸式玻璃纤维加强石膏板定制而成符合国标《JC/T 799-2007装饰石膏板[行业标准](https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E6%A0%87%E5%87%86/3567971?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/GRG/_blank)》+玻璃 | 1 | 1 | 1 | 件 | 954 | 954 |  |  |
| 149 | 泳池边休息椅 |  | W1050\*D900\*H1600 | PE椅面+金属脚架彩色喷粉工艺 | 4 | 1 | 4 | 件 | 4581 | 18324 |  |  |
| 150 | 泳池边休息圆几 |  | Ф500\*H350 | PE几面+金属脚架彩色喷粉工艺 | 2 | 1 | 2 | 件 | 1060 | 2120 |  |  |
| 151 | A户型一层 | 大床房 |  | 床箱 |  | W1900\*D2050\*H300 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点； | 1 | 7 | 7 | 件 | 2889 | 20223 |  | |
| 152 | 床头柜 |  | W475\*D560\*H60 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点； | 2 | 7 | 14 | 件 | 376 | 5264 |  |  |
| 153 | 床尾凳 | 6c4d060defd792b41fdcc4f5f36609f9 | W1850\*D400\*H450 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，配靠枕。 | 1 | 7 | 7 | 件 | 2701 | 18907 |  | |
| 154 | 书桌 | 78418205a512bb5ecaa752fe784f9826 | W2680\*D450\*H730 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 1 | 7 | 7 | 件 | 3521 | 24647 |  | |
| 155 | 凳子 | 766c24ea436f2a701eb48e71c6d85c0d | D800\*W400\*H430 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，配靠枕。 | 1 | 7 | 7 | 件 | 1231 | 8617 | 327002_E22419606173_O_Charcoal.webp (1)cfb3a3705c318a37b651c20784113330 | |
| 156 | 沙发 |  | W1300\*D650\*H760 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，配靠枕。 | 1 | 7 | 7 | 件 | 2940 | 20580 | 327002_E22419606173_O_Charcoal.webp (1)cfb3a3705c318a37b651c20784113330 | |
| 157 | 边几 |  | Φ360\*H450 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 1 | 7 | 7 | 件 | 906 | 6342 |  | |
| 158 | 单椅 |  | W580\*D550\*H880 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，外面一圈编藤工艺配靠枕。 | 1 | 7 | 7 | 件 | 2940 | 20580 | 藤编上增加清漆工艺 | |
| 159 | 八角桌 |  | W800\*H690 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 1 | 7 | 7 | 件 | 2205 | 15435 |  | |
| 160 | 客厅 | 榻榻米 |  | W3440\*D1400\*H350 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；含灯带变压器 | 1 | 7 | 7 | 件 | 7761 | 54327 |  | |
| 161 | 坐垫 |  | W600\*H80 | 坐面采用8公分高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料麻布。 | 2 | 7 | 14 | 件 | 308 | 4312 |  |  |
| 162 | 榻几 |  | W800\*D600\*H350 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 1 | 7 | 7 | 件 | 1179 | 8253 |  |  |
| 163 | 单椅 |  | W620\*D630\*H850 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，配靠枕。 | 2 | 7 | 14 | 件 | 2496 | 34944 |  | |
| 164 | 八角桌 |  | Ф900\*H550 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 1 | 7 | 7 | 件 | 2410 | 16870 |  | |
| 165 |  | 户外三人沙发 | 9271fc95ab25b37e01e2cda53dfd9dbd | 常规尺寸 | GRG预铸式玻璃纤维加强石膏板定制+中间镂空出增加镜子符合国标《JC/T 799-2007装饰石膏板[行业标准](https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E6%A0%87%E5%87%86/3567971?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/GRG/_blank)》+坐垫采用铂金纤维布，表面喷涂户外汽车油漆原子灰颜色含光源 | 1 | 7 | 7 | 件 | 4786 | 33502 |  |  |
| 166 | 户外单人沙发 | 9271fc95ab25b37e01e2cda53dfd9dbd | 常规尺寸 | GRG预铸式玻璃纤维加强石膏板定制+中间镂空出增加镜子符合国标《JC/T 799-2007装饰石膏板[行业标准](https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E6%A0%87%E5%87%86/3567971?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/GRG/_blank)》+坐垫采用铂金纤维布，表面喷涂户外汽车油漆原子灰颜色含光源 | 4 | 7 | 28 | 件 | 2393 | 67004 |  |  |
| 167 | 户外单人茶几 | 9271fc95ab25b37e01e2cda53dfd9dbd | 常规尺寸 | GRG预铸式玻璃纤维加强石膏板定制+中间镂空出增加镜子符合国标《JC/T 799-2007装饰石膏板[行业标准](https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E6%A0%87%E5%87%86/3567971?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/GRG/_blank)》+坐垫采用铂金纤维布，表面喷涂户外汽车油漆原子灰颜色含光源 | 1 | 7 | 7 | 件 | 2051 | 14357 |  |  |
| 168 | 阳台遮阳伞 | 13346_12-05-2015_6728 | Φ3000\*H2550 | 伞架采用铝合金支撑架扇面采用三防加厚布料，300加重底座 | 1 | 7 | 7 | 件 | 1162 | 8134 |  |  |
| 169 | 阳台泳池躺椅 | 88481e65c5d80450043f8a42eefd89a6 | W1950\*D690\*H590 | GRG预铸式玻璃纤维加强石膏板定制+中间镂空出增加镜子符合国标《JC/T 799-2007装饰石膏板[行业标准](https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E6%A0%87%E5%87%86/3567971?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/GRG/_blank)》 | 2 | 7 | 14 | 件 | 3385 | 47390 |  |  |
| 170 | 阳台泳池几方 |  | W600\*D450\*H450 | GRG预铸式玻璃纤维加强石膏板定制+中间镂空出增加镜子符合国标《JC/T 799-2007装饰石膏板[行业标准](https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E6%A0%87%E5%87%86/3567971?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/GRG/_blank)》 | 1 | 7 | 7 | 件 | 855 | 5985 |  |  |
| 171 | 盥洗室 | 浴巾凳 |  | W550\*D350\*H400 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 1 | 7 | 7 | 件 | 803 | 5621 |  |  |
| 172 | A户型二层 | 卧房 |  | 床箱 |  | W1900\*D2050\*H300 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 1 | 7 | 7 | 件 | 2889 | 20223 |  |  |
| 173 | 床头柜 |  | W425\*D560\*H60 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 2 | 7 | 14 | 件 | 376 | 5264 |  |  |
| 174 | 床尾凳 | 6c4d060defd792b41fdcc4f5f36609f9 | W1850\*D400\*H450 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，配靠枕。 | 1 | 7 | 7 | 件 | 2701 | 18907 |  | |
| 175 | 书桌 | 78418205a512bb5ecaa752fe784f9826 | W2180\*D450\*H730 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 1 | 7 | 7 | 件 | 2974 | 20818 |  |  |
| 176 | 凳子 | 766c24ea436f2a701eb48e71c6d85c0d | D800\*W400\*H430 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，配靠枕。 | 1 | 7 | 7 | 件 | 1231 | 8617 | 327002_E22419606173_O_Charcoal.webp (1)cfb3a3705c318a37b651c20784113330 | |
| 177 | 沙发 |  | W1300\*D650\*H760 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，配靠枕。 | 1 | 7 | 7 | 件 | 2940 | 20580 | 327002_E22419606173_O_Charcoal.webp (1)cfb3a3705c318a37b651c20784113330 | |
| 178 | 沙发边几 |  | W360\*H450 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 1 | 7 | 7 | 件 | 906 | 6342 |  |  |
| 179 | 单椅 |  | W580\*D550\*H880 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，外面一圈编藤工艺配靠枕。 | 1 | 7 | 7 | 件 | 2940 | 20580 | 藤编上增加清漆工艺 |  |
| 180 | 八角桌 |  | W800\*H690 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 1 | 7 | 7 | 件 | 2205 | 15435 |  |  |
| 181 | 客厅 | 榻榻米 |  | W3440\*W1400\*H350 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；+灯带 | 1 | 7 | 7 | 件 | 7761 | 54327 |  |  |
| 182 | 榻几 |  | W800\*D600\*H350 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 1 | 7 | 7 | 件 | 1111 | 7777 |  |  |
| 183 | 坐垫 |  | W600\*H80 | 坐面采用8公分高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料麻布。 | 2 | 7 | 14 | 件 | 308 | 4312 |  |  |
| 184 | 单椅 |  | W620\*D630\*H850 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，配靠枕。 | 2 | 7 | 14 | 件 | 2496 | 34944 |  | |
| 185 | 八角桌 |  | W1100\*H550 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 1 | 7 | 7 | 件 | 3145 | 22015 |  |  |
| 186 | 户外 | 阳台遮阳伞 | 7671f594bbefe6214095c1c33224a1c0 | Φ3175\*H2565 | 伞架采用铝合金支撑架扇面采用三防加厚布料，300加重底座 | 1 | 7 | 7 | 件 | 1162 | 8134 |  |  |
| 187 | 户外椅 |  | 550\*520\*750 | 1、实木：柚木，防腐工艺，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用三防面料； | 4 | 7 | 28 | 件 | 1658 | 46424 |  |  |
| 188 | 户外桌 |  | W2230\*W800\*H780 | 1.基材：柚木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 1 | 7 | 7 | 件 | 8718 | 61026 |  |  |
| 189 | 盥洗室 | 边几 |  | W380\*H420 | 1.基材：柚木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 1 | 7 | 7 | 件 | 906 | 6342 |  |  |
| 190 | B户型1 | 大床房 |  | 床箱 |  | W1900\*D2050\*H300 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 1 | 79 | 79 | 件 | 2889 | 228231 |  |  |
| 191 | 床头柜 |  | W425\*D560\*H60 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 2 | 79 | 158 | 件 | 376 | 59408 |  |  |
| 192 | 单椅 |  | W580\*D550\*H880 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，外面一圈编藤工艺配靠枕。 | 1 | 79 | 79 | 件 | 2940 | 232260 | 藤编上增加清漆工艺 |  |
| 193 | 八角桌 |  | W800\*D800\*H720 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 1 | 79 | 79 | 件 | 2205 | 174195 |  |  |
| 194 | 凳子 | TB1qmjkeSR26e4jSZFEq6zwuXXa | W400\*H420 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 1 | 79 | 79 | 件 | 2940 | 232260 |  |  |
| 195 | 户外 | 户外椅 |  | 550\*520\*750 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用三防面料 | 6 | 79 | 474 | 件 | 1658 | 785892 |  |  |
| 196 | 户外桌 |  | W2230\*D800\*H780 | 1、.实木：柚木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；石材台面； | 1 | 79 | 79 | 件 | 8718 | 688722 |  |  |
| 197 | 双床房 |  | 床箱 |  | W1200\*D2000\*H300 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 2 | 71 | 142 | 件 | 1812 | 257304 |  |  |
| 198 | 床头柜 |  | W500\*D500\*H500 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；石材台面； | 2 | 71 | 142 | 件 | 2188 | 310696 |  |  |
| 199 | 单椅 |  | W580\*D550\*H880 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，外面一圈编藤工艺配靠枕。 | 2 | 71 | 142 | 件 | 2940 | 417480 | 藤编上增加清漆工艺 |  |
| 200 | 八角桌 |  | W800\*D800\*H690 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 1 | 71 | 71 | 件 | 2205 | 156555 |  |  |
| 201 | 户外 | 户外椅 |  | W580\*D550\*H880 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：柚木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用三防面料，外面一圈pp编藤工艺配靠枕。 | 2 | 71 | 142 | 件 | 2940 | 417480 | 藤编上增加清漆工艺 |  |
| 202 | 户外圆桌 |  | W800\*D800\*H720 | 1.基材：柚木无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 1 | 71 | 71 | 件 | 2205 | 156555 |  |  |
| 203 | B2户型 | 大床房 |  | 床箱 |  | W1900\*D2050\*H300 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 1 | 8 | 8 | 件 | 2889 | 23112 |  |  |
| 204 | 床头柜 |  | W500\*D410\*H500 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 2 | 8 | 16 | 件 | 991 | 15856 |  |  |
| 205 | 双人沙发 | 8c5da7b2e4027ff70d1bedc86366590b | W1700\*D800\*H680 | 1.实木：柚木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；3、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，外面一圈编藤工艺配靠枕。 | 1 | 8 | 8 | 件 | 6256 | 50048 | 藤编上增加清漆工艺 |  |
| 206 | 八角桌 | 8b81840e6370a6b9d623b1194df54df | W850\*H520 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 1 | 8 | 8 | 件 | 2205 | 17640 |  |  |
| 207 | 单椅 |  | W580\*D550\*H700 | 1.实木：柚木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；3、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，外面一圈编藤工艺配靠枕。 | 1 | 8 | 8 | 件 | 2803 | 22424 | 藤编上增加清漆工艺 |  |
| 208 | 户外桌 |  | W2650\*D700\*H75 | 1.基材：柚木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 1 | 8 | 8 | 件 | 29880 | 239040 |  |  |
| 209 | 户外椅 |  | W580\*D550\*H780 | 1.实木：柚木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；3、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，外面一圈编藤工艺配靠枕。 | 6 | 8 | 48 | 件 | 2803 | 134544 | 藤编上增加清漆工艺 |  |
| 210 | 双床房 |  | 床箱 |  | W1200\*D2000\*H300 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 2 | 8 | 16 | 件 | 1812 | 28992 |  |  |
| 211 | 床头柜 |  | W500\*D500\*H500 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 2 | 8 | 16 | 件 | 991 | 15856 |  |  |
| 212 | 八角桌 | 8b81840e6370a6b9d623b1194df54df | W850\*H690 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 1 | 8 | 8 | 件 | 2205 | 17640 |  |  |
| 213 | 单椅 |  | W580\*D550\*H700 | 1.实木：柚木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；3、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，外面一圈编藤工艺配靠枕。 | 2 | 8 | 16 | 件 | 2803 | 44848 |  |  |
| 214 | 户外圆桌 | 8b81840e6370a6b9d623b1194df54df | W850\*H730 | 1.基材：柚木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 1 | 8 | 8 | 件 | 4393 | 35144 |  |  |
| 215 | 户外单椅 |  | W580\*D550\*H750 | 1.实木：柚木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；3、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，外面一圈编藤工艺配靠枕。 | 2 | 8 | 16 | 件 | 2803 | 44848 |  |  |
| 216 | E户型 | 大床房 |  | 床箱 |  | W1900\*D2050\*H300 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 1 | 8 | 8 | 件 | 2889 | 23112 |  |  |
| 217 | 床头柜 |  | W550\*D600\*H60 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 2 | 8 | 16 | 件 | 376 | 6016 |  |  |
| 218 | 床尾凳 | 6c4d060defd792b41fdcc4f5f36609f9 | W1850\*D400\*H450 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，配靠枕。 | 1 | 8 | 8 | 件 | 7761 | 62088 |  |  |
| 219 | 榻榻米 |  | W3235\*W13400\*H350 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 1 | 8 | 8 | 件 | 1179 | 9432 |  |  |
| 220 | 榻几 |  | W800\*D600\*H350 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 1 | 8 | 8 | 件 | 308 | 2464 |  |  |
| 221 | 坐垫 |  | W600\*H80 | 坐面采用8公分高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料麻布。 | 2 | 8 | 16 | 件 | 923 | 14768 |  |  |
| 222 | 户外椅 |  | W580\*D560\*H750 | 1、.实木：柚木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2、.油漆：防腐环保净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；3、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用三防面料。 | 4 | 8 | 32 | 件 | 2427 | 77664 |  |  |
| 223 | 户外桌 |  | W1900\*D800\*H780 | 1.基材：柚木木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 1 | 8 | 8 | 件 | 21282 | 170256 |  |  |
| 224 | 双床房 |  | 床箱 |  | W1200\*D2000\*H300 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 2 | 8 | 16 | 件 | 1812 | 28992 |  |  |
| 225 | 床头柜 |  | W710\*D530\*H500 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。外面7字形人造石。 | 2 | 8 | 16 | 件 | 2530 | 40480 |  |  |
| 226 | 沙发 |  | W1100\*D700\*H680 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，配靠枕。 | 2 | 8 | 16 | 件 | 2598 | 41568 |  |  |
| 227 | 单椅 |  | W580\*D550\*H880 | 1.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；3、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，外面一圈编藤工艺配靠枕。 | 1 | 8 | 8 | 件 | 2940 | 23520 |  |  |
| 228 | 圆桌 |  | W800\*D800\*H720 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点； | 1 | 8 | 8 | 件 | 2205 | 17640 |  |  |
| 229 |  |  |  | 弧形沙发 | ba8e1bd337529d8fe95745a13901687 | W7313\*D725\*H780 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺。 | 1 | 4 | 4 | 件 | 44872 | 179488 |  |  |
| 230 | F户型主题房 | 主题房一层 | 茶几 |  | W1650\*D980\*H430 | PETG一体成型 | 1 | 4 | 4 | 件 | 4239 | 16956 |  |  |
| 231 | 吧椅 | 72f36f194aa49cd3b3a88b442eecadf2 | W420\*D390\*H750 | PETG一体成型 | 1 | 4 | 4 | 件 | 1624 | 6496 |  |  |
| 232 | 行李台 | 567242fef02691ed0c9a8b057e59e011 | W1200\*D500\*H430 | 内侧高密度板做框架，外面喷环保涂金属漆，五底三面工艺 | 1 | 4 | 4 | 件 | 4786 | 19144 |  |  |
| 233 | 衣柜 | 图片11 | W880\*D550\*H2000 | GRG预铸式玻璃纤维加强石膏板定制而成符合国标《JC/T 799-2007装饰石膏板[行业标准](https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E6%A0%87%E5%87%86/3567971?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/GRG/_blank)》+金属 | 1 | 4 | 4 | 件 | 13675 | 54700 |  |  |
| 234 | 电视柜 |  | W1450\*D290\*H750 | PETG一体成产 | 1 | 4 | 4 | 件 | 5470 | 21880 |  |  |
| 235 | 圆桌 | 未标题-1 | Φ980H720 | GRG预铸式玻璃纤维加强石膏板定制而成符合国标《JC/T 799-2007装饰石膏板[行业标准](https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E6%A0%87%E5%87%86/3567971?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/GRG/_blank)》+金属脚架 | 1 | 4 | 4 | 件 | 5470 | 21880 |  |  |
| 236 | 单椅 | 未标题-1 | W490\*D490\*H750 | GRG预铸式玻璃纤维加强石膏板定制而成符合国标《JC/T 799-2007装饰石膏板[行业标准](https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E6%A0%87%E5%87%86/3567971?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/GRG/_blank)》+金属脚架 | 4 | 4 | 16 | 件 | 4786 | 76576 |  |  |
| 237 | 童玩区 | 4730f36afdb97a8df755e70680f3bc7 | W3275/2090/3100/1765\*D40\*H200 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺。 | 1 | 4 | 4 | 件 | 25573 | 102292 |  |  |
| 238 |  |  | 床围板 | 4730f36afdb97a8df755e70680f3bc7 | W5215\*D150\*H600 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺。 | 1 | 4 | 4 | 件 | 15617 | 62468 |  |  |
| 239 |  | 异性床垫 |  | W3045\*D2875\*H200 | 采用20cm后高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺。 | 1 | 4 | 4 | 件 | 7692 | 30768 |  |  |
| 240 |  | 衣柜 | 图片11 | W880\*D530\*H2000 | GRG预铸式玻璃纤维加强石膏板定制而成符合国标《JC/T 799-2007装饰石膏板[行业标准](https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E6%A0%87%E5%87%86/3567971?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/GRG/_blank)》+金属 | 1 | 4 | 4 | 件 | 13675 | 54700 |  |  |
| 241 | 角几 | a6f61bd3ef477823adb6d7c686595fff | W500\*H600 | GRG预铸式玻璃纤维加强石膏板定制而成符合国标《JC/T 799-2007装饰石膏板[行业标准](https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E6%A0%87%E5%87%86/3567971?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/GRG/_blank)》 | 1 | 4 | 4 | 件 | 821 | 3284 |  |  |
| 242 | 角几 |  | W500\*H650 | GRG预铸式玻璃纤维加强石膏板定制而成符合国标《JC/T 799-2007装饰石膏板[行业标准](https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E6%A0%87%E5%87%86/3567971?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/GRG/_blank)》 | 1 | 4 | 4 | 件 | 855 | 3420 |  |  |
| 243 | 书桌 |  | W2050\*D500\*H750 | GRG预铸式玻璃纤维加强石膏板定制而成符合国标《JC/T 799-2007装饰石膏板[行业标准](https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E6%A0%87%E5%87%86/3567971?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/GRG/_blank)》 | 1 | 4 | 4 | 件 | 7829 | 31316 |  |  |
| 244 | 单椅 | b43a71d41137b53b6ccf82c9aa88e1df | W500\*D610\*H860 | GRG预铸式玻璃纤维加强石膏板定制而成符合国标《JC/T 799-2007装饰石膏板[行业标准](https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E6%A0%87%E5%87%86/3567971?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/GRG/_blank)》 | 1 | 4 | 4 | 件 | 3214 | 12856 |  |  |
| 245 | 敞开式衣柜 |  | W1740\*D550\*H2150 | 金属+白色石材+白色木基础板+灯带 | 1 | 4 | 4 | 件 | 25108 | 100432 |  |  |
| 246 | F户型大床房 | 一层 |  | 大床箱 |  | W1900\*D2050\*H300 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 1 | 4 | 4 | 件 | 2889 | 11556 |  |  |
| 247 | 床尾凳 | 6c4d060defd792b41fdcc4f5f36609f9 | W1850\*D400\*H450 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺。 | 1 | 4 | 4 | 件 | 2701 | 10804 |  |  |
| 248 | 床头柜 |  | W500\*D500\*H500 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；台面采用石材。 | 2 | 4 | 8 | 件 | 2188 | 17504 |  |  |
| 249 | 单椅 |  | W580\*D500\*H900 | 1.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；3、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，外面一圈编藤工艺配靠枕。 | 2 | 4 | 8 | 件 | 2940 | 23520 | 藤编上增加清漆工艺 |  |
| 250 | 八角桌 |  | W850\*H690 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：防腐环保净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点+编藤工艺 | 1 | 4 | 4 | 件 | 2205 | 8820 |  |  |
| 251 | 户外单椅 |  | W580\*D550\*H880 | 1.实木：柚木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：防腐环保净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；3、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用三防面料，外面一圈编藤工艺配靠枕。 | 2 | 4 | 8 | 件 | 2940 | 23520 |  |  |
| 252 | 户外圆桌 |  | W850\*H730 | 1.实木：柚木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：防腐环保净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；+编藤工艺 | 1 | 4 | 4 | 件 | 2684 | 10736 |  |  |
| 253 | 行李架 | IMG_7948 | W1000\*D500\*H500 | 1.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；凳面采用耐磨布。 | 1 | 4 | 4 | 件 | 3162 | 12648 |  | 327002_E22419606173_O_Charcoal.webp (1) |
| 254 | 二层 |  | 大床房 |  | W1900\*D2050\*H300 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 1 | 4 | 4 | 件 | 2889 | 11556 |  |  |
| 255 | 床头板 |  | W600\*D510\*H60 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 2 | 4 | 8 | 件 | 479 | 3832 |  |  |
| 256 | 床尾凳 | 6c4d060defd792b41fdcc4f5f36609f9 | W1850\*D400\*H450 | 1.基材：E0级实木多层超平板材  2.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  3.油漆：环保净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；4、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，配靠枕。 | 1 | 4 | 4 | 件 | 2701 | 10804 |  |  |
| 257 | 单人椅 |  | W580\*D550\*H880 | 1.实木：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点；3、坐面采用高密度海棉，座面密度≥40公斤/立方米，靠背密度≥30公斤/立方米。弹性、透气性好。 面料采用优质超纤皮或布艺，外面一圈编藤工艺配靠枕。 | 3 | 4 | 12 | 件 | 2940 | 35280 | 藤编上增加清漆工艺 |  |
| 258 | 八角桌 |  | W850\*H730 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保 净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 1 | 4 | 4 | 件 | 2205 | 8820 |  |  |
| 259 | 客房 | 客房 |  | 毛巾架 |  | W700\*D350\*H150 | 1.基材：橡木实木，木材含水率≤9%，纹理清晰均匀，无结巴无虫眼优质木材，榫卯结构工艺，坚固耐用，美观大方；  2.油漆：环保净味漆五底三面，附着力强、防霉抗碱、手感爽滑等特点。 | 1 | 50 | 50 | 件 | 701 | 35050 |  |  |
| 260 | 行李柜 |  | 行李架上耐磨布 |  | W1400/1400\*D600 | 耐磨布抗菌防霉符合FZ/T73023-2006《抗菌针织品》和GB/T24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》 ISO18184:2019《纺织品-纺织品抗病毒活性测定》 | 1 | 200 | 200 | 件 | 513 | 102600 |  | 327002_E22419606173_O_Charcoal.webp (1)  颜色参考 |
|  | | | | | | | |  | 合计 | 3856 | 件 |  | 10944206 |  |  |

**第六章 商务条款**

**一、总体要求**

1、必须符合招标文件(包括补充更正，如有)的技术要求和配置；必须是国内外相应制造厂商生产并提供的原装合格产品；必须是2023年1月1日以后生产的、符合国家质量技术标准的设备。

2、售后服务按国家市场监督管理总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。

**二、付款方式**

按财务结算要求，通过银行划账方式结算。

**三、完成时间及安装调试**

1. 中标供应商在签订合同生效，接到采购单位供货通知后， 50日历天内按采购单位要求完成交货、调试并验收通过后交付使用。如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成交货的，供应商应承担由此给采购单位造成的损失。

2. 安装地点：建德市。

3. 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

4. 中标供应商免费提供中标设备的安装调试服务。

5. 投标方应在投标文件中应提供安装计划、对安装场地和环境的要求。

**四、售后服务**

1、本项目所有设备的原厂质量保修期≥3年（招标规格参数内有注明的以招标规格参数要求为准）。保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

2、在设备（或系统）整个使用期内，中标供应商应确保正常使用，在接到采购单位维修要求后在0.5小时内响应并提出解决方案，2小时内对故障进行处理，维修过程中所需材料中标供应商在接到通知后应及时提供，最长不超过24小时必须送达采购单位。若24小时内无法修复的，应48小时内提供相应备用设备并负责安装调试，为此，投标供应商应提供相应承诺书。

3、在投标人承诺的质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足采购单位工作正常运行的要求。中标供应商应保证提供本项目所有设备所需配件至少3年的备件和技术支持服务，其价格参考中标价格

4、供应商在投标文件中须说明保修期内提供的服务计划。

**五、培训**

供应商提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

**六、验收**

1.履约验收的主体

采购单位、需求单位

2.履约验收的时间

项目实施完成，供应商提交履约验收书面申请且经采购人确认后30日内完成履约验收。具体验收流程、程序以采购单位要求为准。

3.履约验收的方式

按《建德经开集团控股有限公司大宗物资采购管理办法（试行）》中的方式进行履约验收。具体验收流程、程序以采购单位要求为准。

4.履约验收的程序

按《建德经开集团控股有限公司大宗物资采购管理办法（试行）》中的程序进行履约验收。具体验收流程、程序以采购单位要求为准。

5.履约验收的内容

采购合同规定的内容。

6.验收标准

应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准，满足招标文件、投标文件、合同约定及封样样品要求。

采购人有权根据需要委托具有检验资质的权威检测机构对生产过程和交付现场的产品进行抽样检测，检测不合格的，采购人有权要求退货或换货，并由中标供应商承担相关检测费用，中标供应商须无条件配合检验检测工作。

**第七章 财务结算**

**一、投标保证金的退还**

当在本项目合同签订后 5 日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金（无息）。若无其他问题，浙江建安工程管理有限公司建德分公司自动办理退款手续（财务室联系电话：0571-64791222,邹女士）

**二、项目款的结算**

采购单位根据合同、投标文件等资料进行验收。

合同签订并生效后七日内支付合同总价的20%作为预付款；本项目安装完毕并通过交付验收后七日内，支付至实际完成工程量的85%；交付验收结算审核结果确认后七日内，支付至结算审核价的97%，剩余3%作为维修保证金，投标人承诺的质保期结束后退还所有保证金（无息），因供应商维修不及时等原因造成采购人损失的，采购人有权扣除相应金额的维修保证金，不足部分供应商应额外作出补偿。

结款时，供应商将结款申请1份、发票原件及复印件1份、合同复印件1份和经采购人验收确认的《采购验收反馈表》（还需提供验收报告）提交采购人，由甲方向乙方支付结算当期项目款。

**三、履约保证金：**

在合同签订前由乙方按合同总金额的5%交至甲方指定账户（可采用银行、保险公司出具保函形式提交）。验收合格后且回访无质量问题由采购单位无息退还。因乙方所供商品质量或服务原因造成甲方损失的，甲方有权要求乙方以其履约保证金作出补偿，供应商因供货不及时造成采购人损失的扣除相应履约保证金，与承诺供货时间每延迟1日的扣除2000元，扣完为止。

**第八章 建德市政府采购合同**

**（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）**

**合同编号：ZJJAJD2023B-021**

**甲方（采购单位）：建德市龙城新农村建设开发有限公司**

**乙方（中标单位）:**

**见证方（代理机构）：浙江建安工程管理有限公司**

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经 （采购方式），确定乙方为 （项目全称）的中标单位。为明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商达成合同如下：

**第一条：货物内容、数量、价款**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（货物）名称 | 品牌 | 规格型号（或配置）及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：人民币 整 | | | | | ￥ 元 | |

注：1、以上金额包括设备的设计、制作、供货、包装、装卸运输、安装调试、配套的水电安装、附件、辅材、备品备件、专用工具、保险、培训、税金、验收、辅助工作、售后服务等完成该项目的所有费用。（合同后附上所投产品明细报价表）

**第二条：质量要求：**

1、乙方保证所供商品(包括商品部件、配件)是2023年1月1日以后生产的、未使用过的，符合国家规定的技术规格和质量标准的出厂原装合格产品，并且是完全符合本次招标文件(包括补充更正，如有)中采购货物要求所规定的技术参数和质量要求。

2、售后服务按国家市场监督管理总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。

**第三条：合同履行时间、地点**

1、合同履行时间：乙方在签订合同生效，接到甲方进场施工通知后， **前**按甲方要求完成交货、调试并验收通过后交付使用。如在规定的时间内由于乙方的原因不能完成交货的，乙方应承担由此给甲方造成的损失。

2、合同履行地点：根据甲方实际要求确定。

3、凡合同所列机型停产或市场断货，乙方可在不改变品牌、机型、档次、基本功能等前提下，提供相应配置高于原配置的商品。

**第四条：验收时间、组织**

1.履约验收的主体

采购单位、需求单位

2.履约验收的时间

项目实施完成，供应商提交履约验收书面申请且经采购人确认后30日内完成履约验收。具体验收流程、程序以采购单位要求为准。

3.履约验收的方式

按《建德经开集团控股有限公司大宗物资采购管理办法（试行）》中的方式进行履约验收。具体验收流程、程序以采购单位要求为准。

4.履约验收的程序

按《建德经开集团控股有限公司大宗物资采购管理办法（试行）》中的程序进行履约验收。具体验收流程、程序以采购单位要求为准。

5.履约验收的内容

采购合同规定的内容。

6.验收标准

应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准，满足招标文件、投标文件、合同约定及封样样品要求。

采购人有权根据需要委托具有检验资质的权威检测机构对生产过程和交付现场的产品进行抽样检测，检测不合格的，采购人有权要求退货或换货，并由中标供应商承担相关检测费用，中标供应商须无条件配合检验检测工作。

**第五条：项目款支付**

甲方根据合同、投标文件等资料进行验收。

合同签订并生效后七日内支付合同总价的20%作为预付款；本项目安装完毕并通过交付验收后七日内，支付至实际完成工程量的85%；交付验收结算审核结果确认后七日内，支付至结算审核价的97%，剩余3%作为维修保证金，投标人承诺的质保期结束后退还所有保证金（无息），因供应商维修不及时等原因造成采购人损失的，采购人有权扣除相应金额的维修保证金，不足部分供应商应额外作出补偿。

结款时，供应商将结款申请1份、发票原件及复印件1份、合同复印件1份和经采购人验收确认的《采购验收反馈表》（还需提供验收报告）提交采购人，由甲方向乙方支付结算当期项目款。

**第六条：履约保证金**

在合同签订前由乙方按合同总金额的5%交至甲方指定账户（可采用银行、保险公司出具保函形式提交）。验收合格后且回访无质量问题由采购单位无息退还。因乙方所供商品质量或服务原因造成甲方损失的，甲方有权要求乙方以其履约保证金作出补偿，供应商因供货不及时造成采购人损失的扣除相应履约保证金，与承诺供货时间每延迟1日的扣除2000元，扣完为止。

**第七条：售后服务**

售后服务按不低于国家市场监督管理总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。

1. 本项目所有设备质量保修期 年 （招标规格参数内有注明的以招标规格参数要求为准）。合同标的质量保修期自标的验收合格并签字盖章后开始计算。在设备及软件（或系统）整个使用期内，乙方应确保正常使用，在接到甲方维修要求后在 小时内响应并提出解决方案， 小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料乙方在接到通知后应及时提供，最长不超过 小时必须送达甲方。若 小时内无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试，为此，乙方应提供相应承诺书。
2. 质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由乙方免费技术服务和维修。

**第八条：**乙方承担合同标的供货、安装调试及交付前的一切费用(包括不可预见费用)和市场风险。

**第九条：其他约定：**

按招标文件要求及投标文件内容提供设备及服务。

**第十条：违约责任**

由于乙方原因(除不可抗力外)不能按期交付合同标的，对超出交付期的每一天，乙方应按合同总价款的千分之三承担违约金，在合同货款支付时一次性扣除。若超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权终止合同并提请监管部门按照政府采购的有关规定对乙方进行处理。

乙方按合同要求将货物送达甲方后，经验收合格后，甲方超出付款期支付货款的，每逾一天，甲方应向乙方支付合同货物金额的千分之三的滞纳金。如遇特殊情况甲方要求推迟供货或验收的，必须事先征得乙方的同意，否则应承担由此给乙方造成的损失。

**第十一条：争议的解决**

1、因质量问题发生争议的，由甲方委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论甲乙双方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书，报见证方备案。

2、双方无法通过协商解决合同争议的，任何一方有权向建德市人民法院提出诉讼。

**第十二条：合同的生效**

1、本合同一式陆份，甲、乙双方各执二份，见证单位一份，监管部门一份。

2、本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效。

3、本合同未尽事宜，经双方商议可续签补充协议。该补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能实质性修改招标文件的主要条款。

4、本合同未涉及的部分以招标文件（招标编号： ）(包括补充更正，如有)为准，上述招标文件与乙方针对本项目投标文件及记录是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

**（以下无正文）**

**甲方（盖章）： 乙方（盖章）：**

法定代表人或受委托人 法定代表人或受委托人

（签字） （签字）

地址： 地址：

邮编： 邮编：

电话： 电话：

传真： 传真：

签约时间： 年 月 日

签约地点：

见证单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

时间：2023年 月 日

1. **附 件**

附件一**、**

**投标报价函**

**建德市龙城新农村建设开发有限公司、浙江建安工程管理有限公司：**

贵单位**ZJJAJD2023B-021**号招标文件(包括补充更正，如有)收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加建德航空康养小镇酒店活动家具采购项目公开招标的报价，并提供报价文件正本1份副本5份。我公司决定无保留地接受招标文件(包括补充更正，如有)所有条款和报价文件所有承诺，并按合同履行全部责任。

本项目愿按人民币(大写） 元（￥： 元）

本报价90天内有效。

一旦我公司成交，保证按中标通知书规定时间与采购单位签订合同，按招标文件(包括补充更正，如有)供货时间要求和我公司报价文件承诺的供货时间准时完成设备安装并交付使用。否则招标代理机构和采购单位可以不予退还我公司的投标保证金，如我单位成交后放弃成交资格造成采购人的损失额超过投标保证金的，我单位愿意对超过部分作出完全赔偿。

我公司对报价文件所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果由本公司承担。

**特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在资格审查文件、技术文件、商务资信文件正副本中。**

单位名称：

联系人： 电话：

手机： 传真：

全权代表(签字)：

投标供应商(盖章)：

日期：2023年 月 日

附件二

**开标一览表**

**招标编号：ZJJAJD2023B-021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 投标品牌 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 投标总价  （元） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：人民币（大写） 元整 | | | | | | | ￥： 元 |

投标供应商全称（单位公章）：

全权代表签字： 职务： 日期：

**备注：**1.以上金额包括设备的设计、制作、供货、包装、装卸运输、安装调试、配套的水电安装、附件、辅材、备品备件、专用工具、保险、培训、税金、验收、辅助工作、售后服务等完成该项目的所有费用。

**2.**此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。

3.投标方不能拆分标项内容投标。

**4.投标产品的具体技术参数内容可另附在该表后。**

**5.特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在资格审查文件、技术文件、商务资信文件正副本中。**

**附件三**

**投 标 函**

**建德市龙城新农村建设开发有限公司、浙江建安工程管理有限公司：**

    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(投标供应商全称)授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (全权代表姓名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的建德航空康养小镇酒店活动家具采购项目公开招标(招标编号：ZJJAJD2023B-021 )的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标供应商须知规定的开标日期起遵守本投标函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任和履行合同的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，在市场中具有良好信誉和商业道德；

（3）具有一定规模和良好的资金、财务状况；

（4）具备国家有关部门和采购主管部门规定的其他条件；

**3、提供投标供应商须知规定的全部投标文件，包括资格审查文件、报价文件、技术文件、商务资信文件。资格审查文件、报价文件、技术文件和商务资信文件分别装订成册、单独密封。资格审查文件正本1份，报价文件、技术文件、商务资信文件各正本1份、副本5份。**

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见《投标报价函》和《开标一览表》。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、如果在开标后的投标有效期内撤回投标，我方同意按招标方的规定进行处罚。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的详细情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细阅读全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；如有违法所得并将其没收；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与其它投标供应商恶意串通的；

（4）向招标方行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12、我方的投标文件在开标后90天内有效。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

全权代表(签字)：

投标供应商(盖章)：

日期：2023年 月 日

附件四

**技术参数对照表**

招标编号：ZJJAJD2023B-021

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目（货物）名称 | 招标规格和技术要求 | 投标产品品牌 | 投标产品  规格型号 | 技术参数和需求响应 | 偏离  情况 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、必须与相应项目的所有技术规格相比较填列。

全权代表(签字)：

投标供应商(盖章)：

日期：2023年 月 日

附件五

**项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 专业技  术资格 | 证书  编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合  同编号 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表(签字)：

投标供应商(盖章)：

日期：2023年 月 日

附件六

**商务条款应对表**

**招标编号：ZJJAJD2023B-021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件要求** | **投标响应** | **偏离情况** | **说明** |
| 1 | 1. **总体要求**   1、必须符合招标文件(包括补充更正，如有)的技术要求和配置；必须是国内外相应制造厂商生产并提供的原装合格产品；必须是2023年1月1日以后生产的、符合国家质量技术标准的设备。  2、售后服务按国家市场监督管理总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。 |  |  |  |
| 2 | **二、付款方式**  按财务结算要求，通过银行划账方式结算。 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |

注：1、对照商务条款逐项比较填写；

2、行数不够可自行增加。

全权代表(签字)：

投标供应商(盖章)：

日期：2023年 月 日

附件七：

**服务计划表**

招标编号：ZJJAJD2023B-021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **质量保障措施及服务内容** | **承 诺** | **备注** |
| 1 | 产品保修 |  |  |
| 2 | 有关技术人员免费  提供安装技术指导 |  |  |
| 3 | 产品免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障  服务响应时限 |  |  |
| 6 | 服务时间（5\*8、5\*24、  7\*8、7\*24小时） |  | 每周的服务天数和服务时间 |
| 7 | 质保期满后的保修  服务费用 |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |
| 9 | 其他服务 |  |  |

全权代表(签字)：

投标供应商(盖章)：

日期：2023年 月 日

附件八

**法定代表人授权书**

浙江建安工程管理有限公司：

本授权书声明：注册于  （投标供应商地址）的  （投标供应商名称）            法定代表人（法定代表人职务、姓名）代表本公司授权在下面签字的   （全权代表人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的建德航空康养小镇酒店活动家具采购项目（招标编号：ZJJAJD2023B-021）以本公司名义处理一切与之有关的事务。

    本授权书于2023年 月 日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

      职  务：

      单位名称：

      办公地址：

      联系电话：

全权代表人签字：

      职  务：

     身份证号：

单位名称：

办公地址：

      联系电话：

     传  真：

邮政编码：

投标供应商公章：

2023年  月  日

附件九

**关于资格的声明函**

**建德市龙城新农村建设开发有限公司、浙江建安工程管理有限公司：**

关于贵方2023年 月 日建德航空康养小镇酒店活动家具采购项目（编号为ZJJAJD2023B-021 ）的投标邀请，本公司愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1、工商营业执照年检后副本复印件（加盖公章）

2、投标方一般情况。

3、相关资质证明材料

全权代表(签字)：

投标供应商(盖章)：

日期：2023年 月 日

附件十

**投标方一般情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业名称： | | |
| 2 | 总部地址： | | |
| 3 | 当地代表处地址： | | |
| 4 | 电 话： | | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： | | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） | | |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） | | |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  | |

说明：所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表；

全权代表(签字)：

投标供应商(盖章)：

日期：2023年 月 日

附件十一：

**投标供应商类似项目实施情况一览表**

招标编号：ZJJAJD2023B-021

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购  数量 | 单价 | 合同  金额  （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及联系电话 |
| 合同 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 须提供投标供应商同类项目合同复印件。 | | | | | |

全权代表(签字)：

投标供应商(盖章)：

日期：2023年 月 日

附件十二（1）投标文件封面格式

**正（副）本**

**建德航空康养小镇酒店活动家具采购项目**

招标编号：ZJJAJD2023B-021

**（资格审查文件或技术文件或商务资信文件或报价文件）**

投

标

文

件

投标供应商全称：（加盖单位公章）

2023年 月 日

（2）投标文件外包装格式

**建德航空康养小镇酒店活动家具采购项目**

招标编号：ZJJAJD2023B-021

**（资格审查文件或技术文件或商务资信文件或报价文件）**

采购单位名称：

投标供应商名称: (盖公章)

投标供应商法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)

投标供应商地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

**在开标截止时间之前不得启封**

**附件十三：**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日,向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**投诉书制作说明：**

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。