广西国力招标有限公司关于自治区监狱管理局监管指挥中心业务技术用房信息化建设采购项目（GXZC2022-G1-001298-GXGL）的更正公告（二）

**一、项目基本情况**

原公告的采购项目编号：GXZC2022-G1-001298-GXGL

原公告的采购项目名称：自治区监狱管理局监管指挥中心业务技术用房信息化建设采购项目

首次公告日期：2022年6月23日

**二、更正信息**

更正事项：采购公告 采购文件 □采购结果

更正内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **原公开招标采购文件内容** | **修改后公开招标采购文件内容** |
|  | 采购文件第30页，（四）UPS机房--供配电系统--序号1“UPS其他辅材” | **供配电系统**  1.UPS其他辅材1项  含1台UPS主机、126节铅酸蓄电池、7个电池架、3个电池开关箱等所必须的辅助材料； | **删除本项货物所有内容。删除：**  供配电系统  1.UPS其他辅材1项  含1台UPS主机、126节铅酸蓄电池、7个电池架、3个电池开关箱等所必须的辅助材料； |
|  | 采购文件第35页，（五）网络系统--办公网--序号1“路由器” | 1. ★设备性能：整机支持交换容量≥115Tbps，支持包转发率≥14400Mpps；   ……  9.规格表项：支持IPv4路由表容量≥25M,IPv6路由表容量≥10M，支持IPv4转发表容量≥4M,IPv6转发表容量≥2M；  …… | 1.★设备性能：整机支持交换容量≥**70Tbps**，支持包转发率≥**12000Mpps**；  ……  **删除：**9.规格表项：支持IPv4路由表容量≥25M,IPv6路由表容量≥10M，支持IPv4转发表容量≥4M,IPv6转发表容量≥2M；  …… |
|  | 采购文件第36页，（五）网络系统--办公网--序号2“核心交换机” | 1、设备性能：交换容量512Tbps, 转发性能96000Mpps；   1. ★硬件规格：整机全宽业务板槽位数≥8个，全宽槽位独立主控引擎≥2个，独立的交换网槽位≥4个，独立监控板槽位数≥2个，独立的风扇框数量≥4个，可拔插电源模块槽位≥6个，所有可插拔板卡（主控、交换、业务板卡）均为前插板。   ……  4、★设备配置：主控引擎≥2块，交换网板≥2块，独立监控板≥1块，交流电源模块≥3块，可拔插风扇模块≥4个，万兆以太网SFP+接口≥100个，千兆电口≥48个；SFP+-10G-高速电缆-5m（含两模块）≥2根；  5、风道设计：保证设备散热效果和可靠性，设备支持模块化可热插拔的独立风扇框，且数量≥4个，为了适应机柜并排部署设备通风散热，设备机箱采用后出风风道设计；  ……   1. ★虚拟化：支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备；   ……  15、★与办公网路由器实现完全兼容 | 1、设备性能：交换机容量**≥512Tbs**,转发性能**≥96000Mpps**；  2、★硬件规格：**整机全宽业务板槽位数≥8个，全宽槽位独立主控引擎≥2个，独立的交换网槽位≥4个，可拔插电源模块槽位≥6个，所有可插拔板卡（主控、交换、业务板卡）均为前插板**。  ……  4、★设备配置：**主控引擎≥2块，交换网板≥2块，交流电源模块≥3块，可拔插风扇模块≥4个，万兆以太网SFP+接口≥100个，千兆电口≥48个；SFP+-10G-高速电缆-5m（含两模块）≥2根**；  5、风道设计：**保证设备散热效果和可靠性。**  ……   1. ★虚拟化：**支持虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台**；   ……  **15、与办公网路由器实现完全兼容** |
|  | 采购文件第37页，（五）网络系统--办公网--序号3“24口汇聚交换机” | ……   1. ★虚拟化：支持作为父节点交换机将下联交换机，纵向虚拟为一台设备管理；支持横向堆叠，主机堆叠数不小于9台；   ……  12. ★与办公网路由器实现完全兼容 | ……   1. ★虚拟化：**支持虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台**；   ……  **12. 与办公网路由器实现完全兼容** |
|  | 采购文件第37-38页，（五）网络系统--办公网--序号4“48口以太网接入交换机” | ……  11. ★与办公网路由器实现完全兼容 | ……  **11. 与办公网路由器实现完全兼容** |
|  | 采购文件第38页，（五）网络系统--办公网--序号5“24口以太网接入交换机” | 1.设备性能：交换容量≥3.36Gbps, 包转发率≥126Mpps；  ……  11. ★与办公网路由器实现完全兼容 | 1.设备性能：交换容量≥**3.36Tbps,** 包转发率≥126Mpps；  **……**  **11. 与办公网路由器实现完全兼容** |
|  | 采购文件第38页，（五）网络系统--办公网--序号6“单模万兆光模块” | ……  2.★与办公网路由器实现完全兼容 | **……**  **2.与办公网路由器实现完全兼容** |
|  | 采购文件第38页，（五）网络系统--办公网--序号7“单模千兆光模块” | ……  2.★与办公网路由器实现完全兼容 | **……**  **2.与办公网路由器实现完全兼容** |
|  | 采购文件第39-40页，（五）网络系统--互联网--序号2“核心交换机” | 一、单台配置要求  ……  3.★主机自带≥2块主控板槽位数，≥6块业务板槽位数，≥5块交换网板槽位数；  ……   1. 技术参数要求   ……  2.★采用正交CLOS结构设计，具有独立的交换网板，控制引擎和交换网板硬件相互独立，且业务线卡槽位与交换网板槽位互相垂直，跨线卡业务流量不通过背板直接由交换网板转发，减少信号衰减；  ……  4.★提供多样化的端口形态，选配信息中以太网支持千兆电口，千兆光口，万兆光口、万兆电口、25G端口、40G端口、100G端口；  …… | 一、单台配置要求  ……  3.★**主机自带≥2块主控板槽位数，≥6块业务板槽位数；**  ……   1. 技术参数要求   ……  **删除：**2.★采用正交CLOS结构设计，具有独立的交换网板，控制引擎和交换网板硬件相互独立，且业务线卡槽位与交换网板槽位互相垂直，跨线卡业务流量不通过背板直接由交换网板转发，减少信号衰减；  ……  4.★**提供多样化的端口形态，选配信息中以太网支持千兆电口，千兆光口，万兆光口、万兆电口**；  …… |
|  | 采购文件第40页，（五）网络系统--互联网--序号3“24口汇聚交换机” | 一、单台配置要求  1.提供不小于24个万兆光口，不小于2个40G QSFP+光口，不小于2个扩展插槽；  ……  二、技术参数要求  ……  5.★为满足机柜空间部署要求，整机高度≤1U，支持扩展防火墙业务模块；  …… | 一、单台配置要求  1.**提供不小于24个万兆光口，不小于2个40G QSFP+光口**；  ……  二、技术参数要求  ……  5.★**为满足机柜空间部署要求，整机高度≤1U**；  …… |
|  | 采购文件第41页，（五）网络系统--互联网--序号5“48口以太网接入交换机” | ……  9.采用专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力，降低雷击对设备的损坏率；  …… | ……  **9.采用专业的内置防雷技术，降低雷击对设备的损坏率；**  …… |
|  | 采购文件第136页，商务要求表--“质量保证期” | 质保期至少　壹　年，自项目验收合格之日起计算；包括硬件设备质保，软件类（含硬件配套软件）免费维护、升级；设备厂家承诺的质保期超1年的，以厂家质保期为准，厂家质保期内，中标人仍需负责联系厂家进行维保。按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期内免费维修、更换配件。若在使用的前3个月内，出现非人为操作失误的重大故障，应予以免费换货。质保期满前1个月内中标人应负责一次免费全面检查；质保期满后，以优惠价格提供维修和备件更换，且免除一切手续费。质保期满后，终身维护，维护费双方另行协商。 | **质保期至少3年，自项目验收合格之日起计算；包括硬件设备质保，软件类（含硬件配套软件）免费维护、升级；中标人承诺质保期超过3年的或设备厂家承诺质保期不足3年的，均按中标人承诺时间进行质保（设备厂家质保期超过中标人承诺时间的，合同履行过程中按厂家规定执行；若中标人质保期承诺优于设备厂家质保年限的，以中标人承诺执行），质保期内免费维修、更换配件，质保期间由中标人负责联系厂家进行维保。若在使用的前3个月内，出现非人为操作失误的重大故障，应予以免费换货。质保期满前1个月内中标人应负责一次免费全面检查；质保期满后，以优惠价格提供维修和备件更换，且免除一切手续费。质保期满后，终身维护，维护费双方另行协商。** |
|  | 采购文件第136页，“商务要求表” | 履约保证金及质保金  中标人在中标通知书发出之日起5个工作日内，按中标金额的3%（中标金额\*3%）以转账的方式向采购人交纳合同履约保证金。项目验收合格后，合同履约保证金自动转为质保金，在质保期满且中标人在质保期内没有违约的情况，采购人凭中标人的质保金退款申请书和履约保证金转账凭证（复印件），在10个工作日内将质保金（质保金不计利息）退还中标人。 | **履约保证金**  中标人在中标通知书发出之日起5个工作日内，按中标金额的**5%（中标金额\*5%）（中标人为中小企业的，履约保证金为中标金额的2%）以转账的方式向采购人交纳合同履约保证金。项目验收合格、质保期满且中标人在质保期内没有违约的情况的，采购人凭中标人的退款申请书和履约保证金转账凭证（复印件），在10个工作日内将履约保证金（不计利息）退还中标人**。 |
|  | 采购文件第137页，商务要求表--“付款条件” | 1.合同签订后7个工作日内，采购人向中标人支付项目预付款600万元整。  …… | 1.合同签订后7个工作日内，采购人向中标人支付项目预付款**590万元整**。  …… |
|  | 采购文件第137页，商务要求表--“投标报价要求” | 投标价格包括设备费、运输费、人工费、安装调试费、系统集成服务费、利润、税费、验收、培训及所有相关的直接、间接费用。 | 投标价格包括设备费、运输费、人工费、安装调试费、系统集成服务费、利润、税费、验收、培训及所有相关的直接、间接费用。**采购人不再支付其他任何费用。** |
|  | 采购文件第137页，商务要求表--“售后服务要求” | ……  2．……投标人须配备与本项目相适应的售后服务人员名单以及投标人2021年连续3个月为其缴纳的社保证明，社保属代缴情况时，还应提供相关人事管理及社保缴纳说明材料。  …… | ……  2．……投标人须配备与本项目相适应的售后服务人员名单以及投标人**2022年**连续3个月为其缴纳的社保证明，社保属代缴情况时，还应提供相关人事管理及社保缴纳说明材料。  …… |
|  | 采购文件第137页，商务要求表--“项目实施要求” | ……  ★3．采购人原机房利旧设备约80台，投标人须免费搬迁至采购人指定机房并安装调试。  …… | ……  ★3．采购人原机房利旧设备约80台，投标人须免费搬迁至采购人指定机房并安装调试**直至在新环境下可正常使用**。  ……  **增加：**  **★6.投标产品必须是全新、原装的，未使用过的产品，并且符合国家有关质量标准制造，满足本项目技术指标需求的设备。**  **★7.项目中所有设备、软件兼容性对接全部免费，且由中标人负责完成，采购人只对对接结果进行确认。** |
|  | 采购文件第139页，商务要求表--“其他要求” | / | **增加：**  **★11.中标人须认可由采购人委托具有资质的第三方专业机构出具的项目结算审计报告。** |
|  | 采购文件第152页，“（八）特别说明” | ……  ★3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则投标文件将被视为无效。  …… | ……  **删除：**★3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则投标文件将被视为无效。  …… |
|  | 采购文件第168-169页，评标方法及评分标准（适用于A分标）--“5、信誉业绩分” | / | **增加**：  **质量保证期承诺更长保修期：合同质量保证期为3年，提供超过3年的，每半年增加1分（满分4分）。** |
|  | 采购文件第169页，评标方法及评分标准（适用于A分标）--“5、信誉业绩分” | （2）业绩分（满分9分）  投标人2018年以来承担与本次采购内容相类似项目的业绩，每提供1份得1分，最多得9分，若无计0分。（提供中标通知书及对应合同扫描件加盖公章） | （2）业绩分**（满分5分）**  投标人**近三年**以来承担与本次采购内容相类似项目的业绩，每提供1份得1分，**最多得5分**，若无计0分。（提供中标通知书及对应合同扫描件加盖公章） |
|  | 采购文件第172-173页，评标方法及评分标准（适用于B 分标）--“3、监理组织机构及人员配备分” | **3、监理组织机构及人员配备分……………………………12分**  监理组织机构及人员配备分：拟投入本项目的实施人员具有以下证书的得1分，满分12分。  …… | **3、监理组织机构及人员配备分……………………………16分**  监理组织机构及人员配备分：拟投入本项目的实施人员具有以下证书的得1分，**满分16分**。  …… |
|  | 采购文件第173页，评标方法及评分标准（适用于B 分标）--“4、业绩信誉分” | **4、业绩信誉分………………18分**  ……  （3）供应商自2018年以来，承担过类似业绩每项得1分（以提供签订的统监理合同书和中标/成交通知书扫描件或其他电子文件为准），满分10分。 | **4、业绩信誉分………………14分**  ……  （3）供应商**近三年**以来，承担过类似业绩每项得1分（以提供签订的统监理合同书和中标/成交通知书扫描件或其他电子文件为准），**满分6分**。 |
|  | 采购文件第175页，评标方法及评分标准（适用于C 分标）--“5、信誉业绩分” | ……  （2）投标人**2018**年以来（含2018年）有与本次采购内容相类似业绩的（以有效的合同或中标通知书扫描件或其他电子文件为准），每有一份得1分，满分5分。 | ……  （2）投标人**近三年以来**有与本次采购内容相类似业绩的（以有效的合同或中标通知书扫描件或其他电子文件为准），每有一份得1分，满分5分。 |
|  | 采购文件第3页，公开招标公告“项目概况” | 项目概况  自治区监狱管理局监管指挥中心业务技术用房信息化建设采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于项目因故延期，具体递交投标文件截止时间待定，另行通知（北京时间）前递交投标文件） | 项目概况  自治区监狱管理局监管指挥中心业务技术用房信息化建设采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于**2022年10月24日9点30分**（北京时间）前递交投标文件） |
|  | 采购文件第4页，公开招标公告“**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**” | **四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**  提交投标文件截止时间：项目因故延期，具体时间待定，另行通知。  ……  开标时间：项目因故延期，具体时间待定，另行通知。  …… | **四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**  提交投标文件截止时间：**2022年10月24日9点30分**（北京时间）  ……  开标时间：**2022年10月24日9点 30分**  …… |

更正日期：2022年10月8日

**三、其他补充事宜**

**1.网上公告媒体查询**

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

**四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名称：广西壮族自治区监狱管理局

地址：南宁市盘龙路9号

联系方式：王工，0771-2630296

2.采购代理机构信息

名称：广西国力招标有限公司

地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

联系方式：0771-4915688

3.项目联系方式

项目联系人：杨灵洁

电话：0771-4915688、4915558

广西国力招标有限公司

2022年10月8日