**广西新宇建设项目管理有限公司邕宁区大王滩东干渠清淤防渗工程施工招标公告**

**招标编号：NNZC2020-G2-00003-GXXY**

**1. 招标条件**

本招标项目邕宁区大王滩东干渠清淤防渗工程已由南宁市邕宁区农业农村局以邕农局批【2019】48号文批复了初步设计，南宁市发展和改革委员会以南发改投资【2019】129号文下达了《南宁市发展和改革委员会关于下达南宁市2019年市本级财政冬修水利建设项目投资计划的通知》 投资计划700.09万元，项目法人为南宁市邕宁区农业农村局，招标人为南宁市邕宁区农业农村局，招标代理机构为广西新宇建设项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

**2. 项目概况与招标范围**

工程建设地点：南宁市邕宁区大王滩东干渠道。

建设规模：15.2km渠道清淤防渗。

计划开工日期为：2020年5月18日，完工日期为2020年11月14日，计划工期180天（日历日）。

招标范围:邕宁区大王滩东干渠清淤防渗工程施工招标施工图纸范围内的建筑工程及工程量清单包括的全部内容。

标段划分及相应计划工期：本项目共分为1个标段，计划工期为：180天（日历天）。

招标内容: 对桩号K0+000～ 15+000段渠道进行渠底清淤及岸边清理杂草、砍挖小树;对桩号K0+000～0+141、K2+275～3+170 段渠道进行钢筋混凝土防渗加固;对桩号K3+170～6+200段渠道进行拆除重建混凝土;对渡槽伸缩缝进行修补共6座，斗涵重建14座，闸门重建共8座，新建交通桥3座及修建码头3座。渠道为梯形断面，底宽1.49～3m,顶宽4. 924～5.43m,深1.7～2.4m。钢筋混凝土防渗加固采用C20钢筋砼，厚度为100mm，边墙每隔10m设一-处伸缩缝，缝宽20mm，用沥青木板填缝，垂直边墙埋设虫10膨胀钉，带弯钩，间距1.2mX2m。拆除重建段渠道采用C20砼渠道护坡厚100mm,每隔5m设伸缩缝，缝宽20mm，用沥青木板填缝。

**3. 投标人资格要求**

3.1 投标人须具有水利水电工程施工总承包三级或三级以上资质；具有 / 业绩；具有省级及以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

3.2 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/ 。

## 4. 招标文件的获取

4.1本项目招标文件为网上免费下载。2020 年4月14日至2020年5月12日止，潜在投标人可以登陆南宁市公共资源交易中心网站（网址: https://www.nnggzy.org.cn)，按网站规定的流程下载招标文件。

4.2图纸、技术资料获取方式：按网站规定的流程自行下载。

**5. 投标文件的递交**

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年5月12日09时30分，地点为：南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心交易厅（具体详见5楼电子显示屏场地安排）

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

**6.发布公告的媒介**

本招标公告同时在中国招投标公共服务平台、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、南宁政府采购网、南宁市公共资源交易平台上发布。

**7. 联系方式**

招标人：南宁市邕宁区农业农村局

地 址： 南宁市仙葫开发区彩虹路41号

联系人： 李工

电 话： 0771-4791452

传 真： /

招标代理机构：广西新宇建设项目管理有限公司

地 址：南宁市青秀区佛子岭玉兰路18号德利AICC写字楼B1栋19楼

联系人：钟莉红

电 话：0771-5672768

传 真：0771-5672768

E-mail:/

网址：/

交易服务部门：南宁市公共资源交易中心

监督部门：南宁市水利水电工程招标投标管理站

监督电话：0771-3121171

招 标 人：南宁市邕宁区农业农村局（盖单位公章）

法定代表人或其授权的项目负责人： （签字）

2020年4月14日