广西邦亮长臂猿国家级自然保护区基础设施建设项目主要建设内容

一、标识体系：

区碑4块、界碑30块、界桩300块

二、保护巡护体系：

（1）龙邦管理站主体1栋480平方米、龙邦管理站-总平：场地回填2666.66平方米、绿化工程417平方米、道路工程736.59平方米、围墙工程168.95米（围墙顶加瓦盖）、大门工程1个、电气工程1项、给水工程1项、排水工程1项。

1. 腾茂管理站主体1栋382.78平方米、腾茂管理站—总平：围墙工程58.84米（铁艺围墙）、大门工程1个、电气工程1项、总平-给水工程1项、总平-排水工程1项。
2. 检查哨卡-主体382.98平方米，每处63.83平方米，共6处检查哨卡。
3. 大兴管理站附属工程：围墙工程200米、大门工程1个、道路工程2210.42平方米、地面硬化1500平方米。
4. 邦亮管理站附属工程：道路工程550平方米，地面硬化2000平方米、围墙工程250米（墙面粉刷刮白）
5. 基础配套设施：光纤工程3.2千米、给水管道工程4500米、蓄水池40平方米2座、蓄水池10平方米1座、水井3口、排水暗沟320米、环卫设施设备垃圾7座（管理站和6个检查哨卡）

三、公共教育宣传牌20块

四、科普展廊100米