|  |
| --- |
| **富川瑶族自治县民族中学食堂设备清单** |
| **序号** | **产品名称**  | **产品规格** | **单位** | **数量** |
| 1 | 潲水桶大白桶 | 规格：直径40cm\*高42cm；容量40L,无毒塑料一次成型制品。 | 个 | 8 |
| 2 | 12门更衣柜 | 规格：1100\*420\*1800mm； 1、柜身采用201#1.1mm不锈钢板； 2、层板/侧板/采用201#1.0mm不锈钢板制作； 3、分12格，每格都带有锁。 | 个 | 4 |
| 3 | 排风机16寸 | 规格：400MM 电压：220V150W，风量：48m³/min，外径规格：480\*480MM，铜电机，机身采用优质铁制作，扇叶加厚铁制。 | 套 | 16 |
| 4 | 留样小样品冷柜 | 规格：530\*470\*890mm 1、容积：58L，电压220V/功率570W，电子温控、直冷、环保制冷剂； 2、温度范围：0℃-5℃； 3、智能温度补偿有效降低耗电量，LED蓝光灯夜间取物更方便，低噪静音，耐碰撞性材质，双层中空钢化玻璃，双层玻璃避光隔热；人性化童锁设计，使用更安心。 | 台 | 4 |
| 5 | 四层存货架（#拆装式） | 规格：1500\*500\*1500mm1、承重管及脚通采用 38\*38\*1.0mm 优质不锈钢管制作，重型可调节不锈钢脚；2、框架采用 38\*25\*1.0mm 优质不锈钢管；3、疏格采用 30\*15\*0.8mm优质不锈钢管。 | 个 | 20 |
| 6 | 单星池右平台 | 规格：1200\*700\*950mm 1、台面板采用201#δ=1.0mm不锈钢板制作。 2、星盆斗采用201#δ=1.0mm不锈钢板制作。 3、台脚201#δ=1.1mmφ50\*1.1㎜不锈钢圆管，可调性全钢子弹脚。 4、水池支架横管采用201#δ=1.1mm30×30mm不锈钢方管。 5、配不锈钢提笼式下水器。 | 个 | 4 |
| 7 | 单星洗涤池 | 规格：1000\*700\*950mm 1、台面板采用201#δ=1.0mm不锈钢板制作。 2、星盆斗采用201#δ=1.0mm不锈钢板制作。 3、台脚201#δ=1.0mmφ50\*1.0㎜不锈钢圆管，可调性全钢子弹脚。 4、水池支架横管采用201#δ=1.1mm30×30mm不锈钢方管。 5、配不锈钢提笼式下水器。 | 个 | 10 |
| 8 | 三星洗物池 | 规格：1800\*700\*950mm 1、台面板采用201#δ=1.0mm不锈钢板制作； 2、星盆斗采用201#δ=1.0mm不锈钢板制作； 3、台脚201#δ=1.0mmφ50\*1.0㎜不锈钢圆管，可调性全钢子弹脚； 4、水池支架横管采用201#δ=1.1mm30×30mm不锈钢方管； 5、不锈钢提笼式下水器； | 个 | 4 |
| 9 | 一星一台洗涤池 | 规格：1200mm\*700mm\*800/150mm材料：不锈钢磨砂贴塑板，面板厚度 1.2.星盆 700\*600\*280mm； 说明：1、星盆斗采用 1.2mm 不锈钢机冲；2、脚管采用1.5mm,50\*50 不锈钢方管；3、横档采用 25\*25 不锈钢方管。 | 个 | 6 |
| 10 | 浸泡池（不锈钢） | 规格：1400mm\*780mm\*800/150mm材料：不锈钢磨砂贴塑板，面板厚度 1.2.星盆 1200\*600\*280mm； 说明：1、星盆斗采用 1.0mm 不锈钢机冲；2、脚管采用1.5mm,50\*50 不锈钢管；3、横档采用 35\*35 不锈钢管。 | 个 | 6 |
| 11 | 双层工作台1 | 规格：1800\*800\*800mm 1、台面板采用201#1.0mm不锈钢板； 2、面板下垫15mm防潮防霉夹板,加201#1.0mm不锈钢封底 ； 3、面板层板加强筋梁用201#1.0mmmm不锈钢板。 4、201#1.0mmφ50㎜不锈钢圆管脚通，可调节半钢脚。 | 个 | 20 |
| 12 | 双层工作台2 | 规格：1500\*800\*800mm 1、台面板采用201#1.0mm不锈钢板； 2、面板下垫18mm防潮防霉夹板,加201#1.0mm不锈钢封底 ； 3、面板层板加强筋梁用201#1.0mmmm不锈钢板； 4、201#1.0mmφ50不锈钢圆管脚通，可调节半钢脚。 | 个 | 4 |
| 13 | 双层工作台3 | 规格：600\*700\*800mm 1、面板采用201#δ=1.0mm优质磨砂不锈钢板；2、脚用201#δ=1.0mmΦ50mm不锈钢管制造，配可调高度子弹脚。 | 个 | 10 |
| 14 | 双层工作台4 | 规格：1200\*700\*800mm 1、面板采用201#δ=1.1mm优质磨砂不锈钢板；2、脚用201#δ=1.1mmΦ50mm不锈钢管制造，配可调高度子弹脚。 | 个 | 2 |
| 15 | 带背双层工作台 | 规格：1800\*700\*800+130mm 1、台面板采用201#1.2mm不锈钢板； 2、面板下垫18mm防潮防霉夹板,加201#1.0mm不锈钢封底 ； 3、面板层板加强筋梁用201#1.0mmmm不锈钢板。 4、201#1.1mmφ50\*1.2㎜不锈钢圆管脚通，可调节半钢脚。 | 张 | 2 |
| 16 | 手推车 | 规格：850mm\*450mm\*900mm不锈钢制作，面板厚1.2mm.说明：★采用优质不锈钢磨砂板，达到静音手推效果。 1、车架采用¢1.5\*30\*30mm不锈钢管；2、车体采用1.2mm不锈钢板；3、车轮为万向轮。 | 个 | 4 |
| 17 | 不锈钢熟菜柜 | 规格：1200\*700\*1950mm1、单机单温铜管双门保鲜柜； 2、电压 220V，功率1\*360W，容积1000L； 3、温度范围：-5℃-0℃；制冷方式：直冷；4、数字防水温度显示并控制箱内温度，箱体全部采用聚氨脂高压发泡，强度高；5、采用优质铜冷凝器缩机。 | 个 | 2 |
| 18 | 方形不锈钢菜盘 | 规格：535\*330\*100mm ，食用级304不锈钢，厚1.2mm,不锈钢精工制作。 | 个 | 30 |
| 19 | 20加轮垃圾桶连盖及辘架 (灰色) | 容量：120L 颜色：灰色 | 个 | 12 |
| 20 | 洗地龙头（开放式/联水枪） | 软管长度：10 米开发式，流量：5.37 升/分钟，喉管自动回卷装置(棘轮系统，防锁死，棘轮保持放松)；可安装于墙壁、天花板或台柜下；配置喉管止动器，可调节。 | 个 | 4 |
| 21 | 多功能切菜机 |  规格：750\*500\*900mm 1、额定电压:~220V单相、2、额定功率:~1.5KW纯铜线电机3、生产效率:200-500kg/h/4、机身重量:80kg5、外形尺寸:750\*500\*900mm(长宽高)6、切片尺寸:3mm标配7、切丝尺寸:3mm标配8、切丁尺寸:12mm、15mm、20mm9、额定频率:50Hz10、防水等级:1P\*1。 | 台 | 4 |
| 22 | 六人不锈钢餐桌 | 规格：1600\*600\*760mm 1、支架采用优质50\*50\*1.2厚不锈钢方管制作，2、采用优质1.2厚不锈钢磨砂制作桌面、凳面，中间18 厘加强板，底封防水板。3、台脚采用防滑硅胶垫，有效的防止与地板磨砂的响声更好保护地板保护环境。 | 张 | 100 |
| 23 | 电磁大炒炉 | 1、规格：1100\*1200\*1200mm,功率25KW/380V,配900mm锅，锅材质≥3.5mm厚，使用1.3mm电磁炉专用不锈钢板材，连接处满焊工艺，炉面一体成型；2、全密封铝外壳机芯，内部模块化结构，分层负压散热设计； 3、采用120mm高梁，无缝拼接设计，内卡式重力脚，滴水式防滑开关； ★4、采用双屏双控系统，可以快捷操作； 5、配置磁感控制系统，采用18（或以上）档位周旋火力调节开关，档位对应精确数字功率调节，主屏使用明火仿真屏，功能信息屏幕显示； ★6、明火仿真屏具有：屏显炒锅加热弧度同步功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能、屏显电量累计功能，厨师轻松掌握火力大小、用电量，全屏显示；★7、前板配置多按键智能控制器（带智能控制系统），可实现多种智能控制：预约、定时、定温、实时温度、菜单、菜品、锁机、故障、急停开关、防误动作开关等功能,功能中文字幕显示； 8、配置耐高压、耐腐蚀、耐高温线盘，无盲区； 9、规律几何式布线，内三循环独立散热设计；★10、智能保护功能有：无锅、传感、干烧、缺相、短路等自动保护功能。  | 台 | 4 |
| 24 | 水塔桶 | 304不锈钢制作，圆形4立方米，包括配套设施。 | 个 | 2 |
| 25 | 刀具砧板架（不锈钢） | 30\*30mm不锈钢方管，规格：650\*510\*600mm | 套 | 8 |
| 26 | 双门电气两用蒸饭柜 | 24盘，规格：1400\*710\*1530mm功率：24KW、电压：380V1、保温，节能、高效作用，同比同规格产品有效节能40%；2、新式耐高温胶门封，密封牢固；3、采用名牌电器元件，用电更节省，坚固耐用，配蒸饭盆；4、全自动浮球进水功能，全自动缺水自给，满水自动停止进水，设缺水保护装置，防干烧； 6、卸压阀里配有压力阀芯，内胆配有方管加固，防止掉盘；7、额定电压：380V、额定功率：24KW、额定电流：40.9A；8、底架：4号边角铁及3mm黑铁板焊接组成；9、具有定时、控温，防干烧功能；10、有全自动进水功能的不锈钢水箱一套和自动蒸气过压释放系统；11、产品自带一次性冲压成型的不锈钢蒸盘及支撑条；12、产品配渐进型安全锁，并带有安全卸压气阀；13、产品柜门需带有高弹性、耐高温的嵌入式硅胶门封条；14、产品具有电、蒸汽两种能量输入；15、蒸汽输入压力：0.016-0.02pa； 16、每盘蒸米量3KG。 | 台 | 4 |
| 27 | 四门冷柜 | 规格：1、双机双温铜管四门冷柜；2、电压 220V 功率 2\*360W，容积 1000L；3、温度范围：-15℃-0℃；制冷方式：直冷；4、数字防水温度显示并控制箱内温度，箱体全部采用聚氨脂高压发泡，强度高；5、采用优质铜冷凝器压缩机。 | 台 | 2 |
| 28 | 调料台 | 规格：450\*1200\*800+350mm1、面板采用201#δ=1.2mm优质磨砂不锈钢板；2、脚用201#δ=1.2mmΦ50mm不锈钢管制造，配可调高度子弹脚。 | 个 | 6 |
| 29 | 单通荷台 | 规格：1500\*800\*800mm 1、台面板采用201#δ=1.1mm不锈钢板； 2、层板/侧板/采用201#δ=1.0mm不锈钢板制作； 3、面板下垫18mm防潮防霉夹板,加201#δ=1.0mm不锈钢封底 ； 4、面板层板加强筋梁用201#δ=1.0mmmm不锈钢板。 5、201#δ=1.1mmφ50\*1.1㎜不锈钢圆管脚通，可调节半钢脚。 | 个 | 4 |
| 30 | 收污台 | 规格：1400\*700\*930mm 1、优质1.1㎜厚不锈钢201面板，18厘加强板，底封防水板； 2、优质1.1㎜不锈钢加强筋，层板1.0㎜不锈钢板；3、φ50\*1.1㎜不锈钢圆管脚，可调节半钢脚。 | 个 | 2 |
| 31 | 保洁柜 | 规格：1200\*500\*1800mmmm 1、台面板采用201#δ=1.1mm不锈钢板； 2、层板/侧板/采用201#δ=1.0mm不锈钢板制作； 3、面板层板加强筋梁用201#δ=1.0mmmm不锈钢板。 4、201#δ=1.1mmφ50\*1.1㎜不锈钢圆管脚通，可调节半钢脚。 | 个 | 2 |
| 32 | 双孔收餐柜车 | 规格尺寸：约1500 mm \*800 mm \*800 mm1、主体用厚约1.0mm的国标优质不锈钢磨砂板制作，加强筋用厚约1.0mm不锈钢； 2、层板、底板等用厚约1.0mm国标优质不锈钢板； 3、结构框架用国标优质不锈钢方管制作，方管规格约38mm\*38mm\*厚约1.0mm； 4、脚通用直径约38 mm厚约1.0mm国标优质不锈钢圆管制作，配双动双刹耐磨万向脚轮。 | 个 | 4 |
| 33 | 暖包炉 | 规格：1500\*700\*800mm 1、面板采用201#δ=1.0mm不锈钢201砂板，其它采用201#δ=0.8mm2、采用201#δ=1.0mmΦ51mm不锈钢脚，配4个菜盆及可调节脚;3、电压220V/功率2KW。 | 个 | 2 |
| 34 | 四格保温台 | 规格：1500\*700\*800mm 1、面板采用201#δ=1.0mm不锈钢201砂板，其它采用201#δ=0.8mm2、采用201#δ=1.0mmΦ51mm不锈钢脚，配4个菜盆及可调节脚;3、电压220V/功率2KW。 | 个 | 20 |
| 35 | 洗碗槽1 | 规格：2400\*600\*950mm 1、台面板采用201#δ=1.1mm不锈钢板制作。 2、星盆斗采用201#δ=1.1mm不锈钢板制作。 3、台脚201#δ=1.1mmφ50\*1.1㎜不锈钢圆管，可调性全钢子弹脚 4、水池支架横管采用201#δ=1.1mm30×30mm不锈钢方管。 5、不锈钢提笼下水器。  | 个 | 10 |
| 36 | 洗碗槽2 | 规格：2100\*600\*950mm 1、台面板采用201#δ=1.1mm不锈钢板制作。 2、星盆斗采用201#δ=1.1mm不锈钢板制作。 3、台脚201#δ=1.0mmφ50\*1.1㎜不锈钢圆管，可调性全钢子弹脚。 4、水池支架横管采用201#δ=1.1mm30×30mm不锈钢方管。 5、不锈钢提笼下水器。 | 个 | 8 |
| 37 | 电热煮面机 | 材质：不锈钢制作，规格：600\*700\*850mm ，电压：220V/6KW。 | 台 | 6 |
| 38 | 排烟及鲜风系统 | 参数和配置见附表一 | 项 | 1 |

|  |
| --- |
| **排烟及鲜风系统参数和配置清单（附表一）** |
| **序号** | **产品名称** | **产品规格** | **单位** | **数量** |
| 1 | 不锈钢烟罩 | 1、规格：14000\*1300\*650mm 、烟罩外壳采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板；2、挡水板采用304#δ=1.0mm不锈钢磨砂板；3、配烟油盒。 | 米 | 20 |
| 2 | 不锈钢油网 | 规格：L=5600mm 1、采用304#δ=0.8mm不锈钢304磨砂板。 | 米 | 20 |
| 3 | 钢封墙面不锈钢板 | 规格：L=5600mm 1、采用304#δ=0.8mm不锈钢304磨砂板；内置国标40#角铁加固。 | 米 | 20 |
| 4 | 不锈钢烟管吊码 | 规格：配套烟罩 1、板采用30mm\*30mm角钢制作。 | 对 | 14 |
| 5 | 不锈钢集油管 | 规格：600\*600mm 1、304#δ=0.8mm优质不锈钢磨砂板，内上玻璃胶密封防漏。 | 米 | 20 |
| 6 | 抽油烟管弯头90° | 规格：600\*600mm 1、304#δ=0.8mm优质不锈钢磨砂板，内上玻璃胶密封防漏。 | 对 | 14 |
| 7 | 抽油烟管变径喇叭口 | 1、304#δ=0.8mm优质镀锌板，内上玻璃胶密封防漏。 | 个 | 12 |
| 8 | 软接 | 采用工业帆布 风机配套。 | 个 | 6 |
| 9 | 法兰 | 1、304#δ=0.8mm优质不锈钢磨砂板折弯加强筋激光开孔，不锈钢角码扣压成形内上玻璃胶密封防漏。 | 对 | 14 |
| 10 | 静音离心风机 | 1、功率：4KW/380V，转速：720r/min，风量≥15200m³/h、噪音≤70dB、全压≥440Pa；★2、风柜箱体采用1.2mm及以上厚度镀锌板材质，采用3mm及以上厚度角钢框架，固定角采用4mm及以上厚度材质；★3、角采用内螺丝固定；★4、采用锥套式皮带轮、风叶采用螺丝固定式；5、采用国标铜心电机、侧面配置轴承加油口。6、该机具有消防排烟和通风换气的两个功能，具有效率高、噪音低、安装方便、运行平稳、流量大、耐高温等特点。 | 台 | 4 |
| 11 | 风机支架连减震器 | 规格：配套风机尺寸1、机架采用优质 10#槽钢、50 角铁制作，作防锈处理；2、配阻尼式防震装置，3CM 减震橡胶垫。 | 套 | 4 |
| 12 | 净化器 | 1、规格：长950\*宽1200\*高700mm ，油烟净化率达到≥90%以上，达到国家标准；2、处理风量：12000m³/h，外壳采用1.2mm加厚碳钢制成； 3、电极采用1.2mm高密度铝合金制作，电场复合式设计,解决出风带静电问题，使用更安全； ★4、配置LED多功能彩屏，电压、电流、清洗、运行状态信息清楚显示；5、功率600w；★6、投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测内容须有油烟净化率的功能体现且净化率须达到90%及以上；同时须提供中国环境保护产品认证证书复印件，否则投标无效。 | 台 | 2 |
| 13 | 静电处理器支架连减震器 | 规格：配套静电处理器尺寸 1、机架采用优质10#槽钢、50角铁制作，作防锈处理；2、配阻尼式防震装置3CM减震橡胶垫。 | 套 | 4 |
| 14 | 风机进出减震帆布软接 | 规格：配套风机尺寸  1、采用国产优质防腐、防油帆布制作并作密封处理。 | 套 | 4 |
| 15 | 厨房监测启动器 | ★1、产品箱体外壳采用电箱专用1.2mm厚304不锈钢板材制作；2、配置防水按钮，电源通断、运行提示灯； 3、箱体采用防水、静音设计，带有密封胶圈； 4、采用品牌元件和智能芯片，运行平稳； ★5、适用功率：0-30KW/380V, 多按键控制，功率自由调节、时间自由设定、运行模式自由选择；★6、内置智能监测器，可以实现:温度监测、湿度监测、空气报警监测、空气监测（甲醛、TVOC、AQI、CO2浓度）、电源、启动、停止、无源开关按钮； ★7、实时监测厨房环境，防范污染和危险因数。  | 套 | 4 |
| 16 | 厨房风机净化器启动器 | 规格：配套实际使用需求 1、国标，含漏电、保护、缺相、过载保护装置，不含电路电线（电路线路由水电装修公司统一配装）。 | 套 | 4 |
| 17 | 风管穿墙洞及修扫尾 | 规格;配套实际使用需求与风管尺寸配套。 | 套 | 4 |
| 18 | 鲜风系统 | 1、尺寸：1000×1000×10252㎜、处理风量：20000m3/h/3、功率：1.1KW/380V ，压力：280 Pa，净重：60（kg），出风口尺寸：670\*670（mm）； 2、外壳采用PP环保工程塑料，防紫外线，防老化； 3、三个面采用湿帘墙，塑料包边防止脱落； ★4、风机采用大角度风叶，配置铜芯足功率电机； ★5、铜芯75w水泵，配置独立专用高低压电源，运行平稳。  | 套 | 4 |
| 19 | 管道安装及配件 | 配套排烟系统实际使用需求，插排、拉爆、玻璃胶、管件等。 | 套 | 2 |
| 20 | 鲜风烟管 | 规格：400㎜\*400㎜；1、板采用1.0mm不锈钢磨砂板。 | 米 | 86 |
| 21 | 吊码 | 规格：400㎜\*400㎜ 400㎜\*300㎜ 1、板采用镀锌板C型制作。 | 对 | 40 |
| 22 | 三通管 | 采用1.0的不锈钢板 400\*400。 | 个 | 6 |
| 23 | 弯头 | 采用1.0的不锈钢板 400\*400。 | 个 | 8 |
| 24 | 变头 | 采用1.0mm优质不锈钢磨砂板， 与冷水机配套。 | 个 | 6 |
| 25 | 软接 | 采用工业帆布 风机配套。 | 个 | 6 |
| 26 | 鲜风咀 | 采1.0mm优质不锈钢板制作。 | 个 | 50 |
| 27 | 辅料 | 支架、玻璃胶等配套辅料 | 批 | 1 |
| 28 | 安装,运输,调试,扶力费 | 项 | 1 |