**评标方法及评分标准**

**一、评标原则**

(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的**投标报价、技术、商务**方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

**二、评标方法**

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

**1、价格分……………………………………………………………………30分**

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）。

投标产品的制造企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。投标人提供投标产品制造企业属于监狱企业的证明文件。

投标产品的制造单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人提供投标产品制造单位属于残疾人福利性单位的残疾人福利性单位声明函。

（2）以满足招标文件的最低评标价为30分。

（3）某投标人价格分 = 投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分

**2、技术分…………………………………………………49分**

**（1）产品检验检测分（15分）**

①提供**会议桌（台）（**台、桌类第86-95项**）**检验检测报告；检测依据：《GB/T 35607-2017 绿色产品评价 家具》、《GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中的有害物质限量》；检测内容包含以下项目木制件甲醛释放量、总挥发性有机化合物（每项检测内容得0.5分，满分1分）。

②提供**会议椅**（椅凳沙发类第28、29项）检验检测报告；检测依据：《GB/T 35607-2017 绿色产品评价 家具》、《GB 17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分：模拟火柴火焰》；检测内容包含以下项目：公共场所用软体家具阻燃性能、甲醛释放量、总挥发性有机化合物（每项检测内容得0.5分，满分1.5分）。

③提供**沙发**（椅凳沙发类第4、5、6、34、35、36、37项）检验检测报告；检测依据：《QB/T 1952.1-2012 软体家具 沙发》、《GB/T 16799-2018 家具用皮革》、《GB/T 35607-2017 绿色产品评价 家具》、《GB 17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分：模拟火柴火焰》》；检测内容包含以下项目：公共场所用软体家具阻燃性能、甲醛释放量、安全性能、游离甲醛释放量（皮革）。（每项检测内容得0.5分，满分2分）。

④提供**木家具（文件柜）（**柜类第323～354项**）**检验检测报告；检测依据：《GB/T 35607-2017 绿色产品评价 家具》、《GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中的有害物质限量》；检测内容包含以下项目木制件甲醛释放量、总挥发性有机化合物（每项检测内容得0.5分，满分1分）。

⑤提供**礼堂椅**（椅凳沙发类第30项）检验检测报告；检测依据：《QB/T 2602-2013 影剧院公共座椅》、《GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范》、《QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅》、 《GB/T 35607-2017 绿色产品评价 家具》、《GB 20286-2006 公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》；检测内容包含以下项目：甲醛释放量、阻燃性能、总挥发性有机化合物等（每项检测内容得0.5分，满分1.5分）。

⑥提供**床垫**检验检测报告；检测依据：《QB/T 1952.2-2011 软体家具 弹簧软床垫》、《GB 17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分：模拟火柴火焰》》；检测内容包含以下项目：床垫甲醛释放量、公共场所用软体家具阻燃性能、（每项检测内容得0.5分，满分1分）。

⑦提供**钢制文件柜**（柜类第218-289项）检验检测报告；检测依据：《GB/T 13668-2015 钢制书柜、资料柜通用技术条件》、《GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件》、《GB/T 35607-2017 绿色产品评价 家具》、《QB/T 3826-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、《QB/T 3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；检测内容包含以下项目：结构安全、耐腐蚀等级（每项检测内容得0.5分，满分1分）。

⑧提供**货架（**柜类第308-322项**）**检验检测报告；检测依据：《GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件》、《GB/T 35607-2017 绿色产品评价 家具》、《QB/T 3826-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、《QB/T 3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；检测内容包含以下项目：结构安全、金属喷漆涂层硬度、金属喷漆涂层耐腐蚀、金属喷漆涂层附着力、搁板支承件强度试验、耐腐蚀等级（每项检测内容得0.2分，满分1分）。

⑨提供**等候椅（**椅凳沙发类第32-33项**）**检验检测报告；检测依据：《GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件》、《GB/T 35607-2017 绿色产品评价 家具》、《GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；检测内容包含以下项目：结构安全、金属喷漆涂层硬度、金属喷漆涂层冲击强度、金属喷漆涂层耐腐蚀、金属喷漆涂层附着力（每项检测内容得0.3分，满分1.5分）。

⑩提供**钢床（**床类第1-2项**）**检验检测报告；检测依据：《GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件》、《GB/T 35607-2017 绿色产品评价 家具》、《GB/T 32487-2016 塑料家具通用技术条件》、《QB/T 3826-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、《QB/T 3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；检测内容包含以下项目：结构安全、双层床床铺面冲击试验、双层床稳定性、耐腐蚀（每项检测内容得0.25分，满分1分）。

⑪提供**实验台（桌）**检验检测报告；检测依据：《GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件》、《GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中的有害物质限量》、《GB/T 35607-2017 绿色产品评价 家具》、《QB/T 3826-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、《QB/T 3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；检测内容包含以下项目：木制件甲醛释放量、安全性要求、操作台台面耐磨、操作台台面耐划痕、操作台台面抗老化、操作台台面耐干热、金属喷漆(塑)涂层附着力、木制件及人造板饰面耐液、木制件及人造板饰面耐湿热、耐腐蚀等级等（每项检测内容得0.25分，满分2.5分）。

以上检测报告必须由CMA资质的质检机构出具（投标人提供检测报告复印件并加盖公章），检测指标符合国家标准检测指标达到招标文件技术要求，投标人必须提供检测报告查询方法及途径，方便查询真伪，检验依据不符、检测内容不符不得分。

（2）产品配件及原材料检验检测分（13分）

①提供**实木（胶合板，**柜类第1-214、218-266、269、271-280、291-295、303-307、323-354项等；台、桌类第1-95/98项等；床类第3-11项等椅凳沙发类第19-23项等**）**检验检测报告；检验依据：《GB 18580-2017》、《GB/T 17657-2013》；检测内容包含以下项目：甲醛释放量、木材含水率（每项检测内容得0.5分，满分1分）。

②提供**三聚氰胺板（**柜类1～214、218～266、271～280、323～354项基材；台桌类1～85项基材；床类3～11项基材；椅凳沙发类19～23项基材）检验检测报告；检验依据：《GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、《GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、《GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级》；检测内容包含以下项目：含水率、表面耐污染腐蚀、甲醛释放限量、B1（C）级燃烧性能（每项检测内容得0.5分，满分2分）。

③提供**导轨（**柜类及台、桌类使用配件**）**检验检测报告；检验依据：《QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨》、《GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件》、《QB/T 3826-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、《QB/T 3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；检测内容包含以下项目：涂层和覆面层中可溶性重金属、耐腐蚀等级等（每项检测内容得0.5分，满分1分）。

④提供**铰链（**柜类及台、桌类使用配件**）**检验检测报告；检验依据：《GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件》、《QB/T 2189-2013 家具五金 杯状暗铰链》、《QB/T 3826-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、《QB/T 3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；检测内容包含以下项目：涂层和覆面层中可溶性重金属、耐腐蚀等级等（每项检测内容得0.5分，满分1分）。

⑤提供**304#不锈钢板**检验检测报告；检验依据：《GB/T 3280-2015 不锈钢冷轧钢板和钢带》、《GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件》；检测内容包含以下项目：耐腐蚀等级、力学性能等（每项检测内容得0.5分，满分1分）。

⑥提供**水性油漆（涂料）**检验检测报告；检验依据：《GB/T 23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料》；检测内容包含以下项目：硬度、附着力、耐碱性、耐醇性、耐污染性、耐干热性。（每项检测内容得0.5分，满分2分）

⑦提供**电子防盗锁（**柜类290项零配件**）**检验检测报告；检验依据：《GA 374-2019 电子防盗锁》、《GA 701-2007指纹防盗锁通用技术条件》、《QB/T 1621-2015家具锁》；检测内容包含以下项目：密码锁的编码数、密码锁开锁、密码锁使用寿命、电镀件耐腐蚀、信息保存（每项检测内容得0.5分，满分2分）。

⑧提供**货架方管材（**柜类第308-322项**）**检验检测报告；检验依据：《GB/T 5237.4-2017 铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材》、《GB/T 700-2006碳素结构钢》、《GB/T 228.1-2010 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》；检测内容包含以下项目：化学成分、膜层性能、拉伸强度（每项检测内容得0.5分，满分1.5分）。

⑨提供**冷轧钢板（**柜类28181～290项基材，308～322项基材）检验检测报告；检验依据：《GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件》、《GB/T 13237-2013 优质碳素结构钢冷轧钢板和钢带》、《GB/T 232-2010 金属材料 弯曲试验方法》；检测内容包含以下项目：弯曲试验、力学性能、涂层和覆面层中可溶性重金属（每项检测内容得0.5分，满分1.5分）。

以上检测报告必须由CMA资质的质检机构出具（投标人提供检测报告复印件并加盖公章），检测指标符合国家标准，检测指标符合招标文件技术要求，投标人必须提供检测报告查询方法及途径， 方便查询真伪，检验依据不符、检测内容不符不得分。

1. **材质性能分（满分9分）**

在满足采购需求的基础上，投标人提供的产品、配件或材料材质、性能参数优于采购需求的，参数每优于1项给1分，满分9分，投标人提供优于参数的相关检测报告，未提供的检测报告的，不得分（此项不含招标文件中的样品）。

（对于招标需求中的参数要求，如“防腐等级≥9级”，若响应为9级视为无偏离，若响应小于9级视为负偏离，若响应大于9级视为正偏离或优于；固定参数，响应与采购需求一致的，为无偏离，若经评审认定响应参数劣于需求参数的，为负偏离，优于需求参数为正偏离或优于）。

**（4）小样展示分（满分12分）**

1.样品种类不全或不按样品制作要求提供样品的，小样展示分得0分。

2.投标小样种类齐全完整并按制作要求提供样品的，得1分；

3.满足第2点的基础上，样品有部分的瑕疵的，得2分；

4.满足第2点的基础上，样品无明显瑕疵的，得4分；

5.满足第2点的基础上，投标小样优于采购需求的，每优于一项得1分，投标人提供优于参数的相关检测报告，未提供的检测报告的不得分。本项满分7分。

（对于招标需求中的参数要求，如“防腐等级≥9级”，若响应为9级视为无偏离，若响应小于9级视为负偏离，若响应大于9级视为正偏离或优于；固定参数，响应与采购需求一致的，为无偏离，若经评审认定响应参数劣于需求参数的，为负偏离，优于需求参数为正偏离或优于）

**3、商务分……………………………………………………………………21分**

**（1）生产设备分（满分5分）**

投标人或投标产品的生产厂家具有电脑裁板锯、胶水辊涂机、热压机、数控斜边封边机、数控六面钻、多轴钻孔机、智能双段指接机、木工喷漆机、金属数控弯管机、自动静电喷粉设备生产设备。提供一项得0.5分，满分5分。投标文件中提供设备图片及对应的发票（**投标人可提供同类或类似生产设备清单及发票复印件，但投标人提供的设备清单中的名称与发票复印件中的名称应保持一致**，否则不得分），必须提供发票复印件，原件备查。

**（2）售后服务方案（8分）**

根据投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性，从响应时间、到达时间、修复时间、从保修期的延长、定期回访、承诺提供本地售后服务点、服务认证，出现质量问题承诺更换时间、评委认可的其它实质性优惠措施。

一档（2分）：售后服务方案内容不全，响应时间不及时或较慢，没有提供备品备件，没有定期回访，无项目实施计划或不适用，现无或无承诺中标后提供本地售后服务点及零配件仓库。

二档（4分）：售后服务方案内容较完整、可行，响应时间，到达时间，备品备件，修复时间，保修期等综合考虑整体良好的，有项目实施计划，现有或承诺中标后提供本地售后服务点及零配件仓库。(如现有，须提供有效证明复印件并加盖投标人公章,同时提供租赁合同原件备查)。

三档（6分）：售后服务方案内容完整、齐全、可行，响应时间，到达时间，备品备件，修复时间，保修期等综合考虑整体优秀；有项目实施计划且适用，现有或承诺中标后提供有两个以上的本地售后服务点及零配件仓库。现有或承诺中标后在项目所在地具有长期固定的售后服务队伍；投标人售后服务人员5人以上具有《售后服务高级管理师》执业资格证书（提供有效证明复印件，原件备查）；投标人获得售后服务国家标准《商品售后服务评价体系）GB/T27922-2011五星级或以上服务认证证书（提供有效证明复印件，原件备查）；

四档（8分）：在满足三档要求，有完善的本地化售后服务措施；对售后服务专用车辆、应急预案、其他优惠措施等方面都有详尽的描述。

1. **业绩分（1分）**

投标人自2018年1月1日以来销售家具业绩的，每提供一份得0.5分，满分1分。(提供中标/成交通知书及合同复印件，否则不得分，**原件备查。**)

1. **产品环保质量等体系认证分（5分）**

**①**投标人获得ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系（或GB/T45001- 2020职业健康安全管理体系）的，提供一项得1分，满分3分。（须提供有效证书复印件，原件备查）

**②**投标人提供投标产品的人类工效学产品认证证书，提供一项得0.5分，满分1.5分。（须提供有效证书复印件）

**③**投标人在产品质量、经营管理、节能降耗、环境监测等方面的测量管理体系符合GB/T19022-2003/ISO10012:2003《测量管理体系-测量过程和测量设备的要求》标准，获得测量管理体系认证证书的，得0.5分。（须提供有效证书复印件，原件备查）

**（5）政策功能分（满分2分）**

**①**投标产品纳入（财库[2019]19号）中节能产品政府采购清单的（适用于**非强制采购节能产品**，单一分标报价或项号数占三分之一及以上，并须依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书复印件）得0.5分。

**②**投标产品纳入（财库[2019]18号）中环境标志产品政府采购清单的（适用于非强制采购节能产品，单一分标报价或项号数占三分之一及以上，并须依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书复印件）得0.5分。

③认定为使用广西工业产品80%以上的得1分。

（注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。投标文件中须提供生产企业的工商营业执照复印件和广西工业产品声明函原件。）

**（三）总得分=1 + 2 + 3。**

**三、中标候选人推荐原则**

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序**（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）**并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推**。**

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。