**大通县政府采购中心**

**竞争性磋商文件**

**采购项目编号：大政采竞磋（货物）2020-12号**

**采购项目名称：大通县档案局办公家具采购项目**

**采 购 人：大通县档案局**

**集中采购机构：大通县政府采购中心**

**2020年9月**

**目 录**

[第一部分 投标人须知前附表 5](#_Toc50971143)

[第二部分 投标人须知 8](#_Toc50971144)

[一、说明 8](#_Toc50971145)

[1.适用范围 8](#_Toc50971146)

[2.采购方式、合格的投标人 8](#_Toc50971147)

[3.磋商费用 8](#_Toc50971148)

[二、磋商文件说明 8](#_Toc50971149)

[4.磋商文件的构成 8](#_Toc50971150)

[5.磋商文件的质疑 8](#_Toc50971151)

[6.磋商文件的澄清或修改 9](#_Toc50971152)

[三、磋商响应文件的编制 9](#_Toc50971153)

[7.磋商响应文件的语言及度量衡单位 9](#_Toc50971154)

[8.磋商报价及币种 10](#_Toc50971155)

[9.磋商保证金 10](#_Toc50971156)

[10.磋商有效期 10](#_Toc50971157)

[11.磋商响应文件构成 10](#_Toc50971158)

[12.磋商文件格式及编制要求 11](#_Toc50971159)

[四、磋商响应文件的递交 12](#_Toc50971160)

[13.磋商响应文件的密封和标记 12](#_Toc50971161)

[14. 递交磋商响应文件程序 12](#_Toc50971162)

[五、开标 12](#_Toc50971163)

[15.开标 12](#_Toc50971164)

[六、资格审查程序 13](#_Toc50971165)

[16.资格审查程序 13](#_Toc50971166)

[七、磋商程序及方法 13](#_Toc50971167)

[17.磋商小组 13](#_Toc50971168)

[18.磋商工作程序 14](#_Toc50971169)

[19. 答疑的方式和情形 15](#_Toc50971170)

[20.评审办法 16](#_Toc50971171)

[八、成交办法 18](#_Toc50971172)

[21.推荐并确定成交投标人 18](#_Toc50971173)

[22.成交通知 18](#_Toc50971174)

[九、授予合同 18](#_Toc50971175)

[23.签订合同 18](#_Toc50971176)

[十、串通投标的认定及处理办法 19](#_Toc50971177)

[24.串通投标的情形 19](#_Toc50971178)

[十一、磋商活动终止 19](#_Toc50971179)

[25. 终止情形 19](#_Toc50971180)

[十二、处罚 19](#_Toc50971181)

[26.处罚情形 19](#_Toc50971182)

[十三、其他 20](#_Toc50971183)

[第三部分 大通县政府采购项目合同书范本 21](#_Toc50971184)

[第四部分 磋商响应文件格式 35](#_Toc50971185)

[附件1：磋商函 37](#_Toc50971186)

[附件2：法定代表人证明书 38](#_Toc50971187)

[附件3：法定代表人授权书 39](#_Toc50971188)

[附件4：投标人承诺函 40](#_Toc50971189)

[附件5：投标人诚信承诺书 41](#_Toc50971190)

[附件6：投标人资格证明文件 42](#_Toc50971191)

[附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明 43](#_Toc50971192)

[附件8：无重大违法记录声明 44](#_Toc50971193)

[附件9：磋商保证金 45](#_Toc50971194)

[附件10：竞争性磋商首次报价表 47](#_Toc50971195)

[附件11 ：分项报价表 48](#_Toc50971196)

[附件12：技术规格响应表 49](#_Toc50971197)

[附件13：其他资格证明材料 50](#_Toc50971198)

[附件14：投标产品相关资料 51](#_Toc50971199)

[附件15：投标人的类似业绩证明材料 52](#_Toc50971200)

[附件16：制造（生产）企业小型、微型企业声明函 53](#_Toc50971201)

[附件17：残疾人福利性单位声明函 54](#_Toc50971202)

[附件18：销售及服务相关内容 55](#_Toc50971203)

[附件19：投标人认为在其他方面有必要说明的事项 56](#_Toc50971204)

[第五部分 磋商及采购项目服务要求 59](#_Toc50971205)

[一、磋商要求 59](#_Toc50971206)

[1.磋商说明 59](#_Toc50971207)

[2.报价说明 59](#_Toc50971208)

[3.重要指标 59](#_Toc50971209)

第一部分 投标人须知前附表

大通县政府采购中心（以下均简称“采购代理机构”）受大通县档案局（以下均简称“采购人”）的委托，拟对“大通县档案局办公家具采购项目，采购项目编号：大政采竞磋（货物）2020-12号”进行国内竞争性磋商采购，现予以公告,欢迎符合条件的竞争性磋商响应人前来参加投标。

|  |  |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 大通县档案局办公家具采购项目 |
| 采购项目编号 | 大政采竞磋（货物）2020-12号 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 采购预算额度 | 172.281万元 |
| 项目分包个数 | 1个包 采购预算控制额度：172.281万元 |
| 采购要求 | 具体要求详见《竞争性磋商文件》内容。 |
| 投标人资格条件 | 1、应具备《政府采购法》第22条所规定的条件：  （1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；  （2）财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；  （3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料；  （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；  （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。  2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。  3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。  4、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标。  5、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前20天内） |
| 公告发布时间 | 2020年9月16日 |
| 获取磋商文件的时间期限 | 2020年9月16日至9月22日，每天上午9:00-12:00,下午2:30-5:30（午休、节假日除外） |
| 报名地点 | 大通县政府采购中心（大通县市民中心四楼） |
| 磋商保证金 | 投标供应商在递交磋商响应文件截止时间前缴纳磋商保证金，缴纳保证金的金额：小写：34000.00元（大写：叁万肆仟元整）。 |
| 收款单位：大通回族土族自治县政府采购中心  开 户 行：工行西宁新街支行（网银请转：工行大通支行）  帐 号：2806 0102 0920 0000 572 |
| 递交磋商响应文件截止时间 | 2020年9月25日上午9:00（北京时间） |
| 磋商时间 | 2020年9月25日上午9:00（北京时间） |
| 递交磋商响应文件及磋商地点 | 大通县政府采购中心（大通县市民中心四楼） |
| 磋商响应文件格式及编制要求 | 1、按照“投标人须知”第11项“磋商响应文件构成”的要求，磋商响应文件须按以下要求分册编制。分别为：  资格性审查文件，包括11.1.1（1）至（9）的内容；  符合性审查文件，包括11.1.2（10）至（19）的内容。  2、供应商须将资格审查文件和符合性审查文件单独装订，资格审查文件、符合性审查文件均须提交一份正本、两份副本，并清楚地标明“正本”或“副本”字样。磋商响应文件统一使用A4幅面的纸张左侧胶装，其他方式装订的磋商响应文件一概不予接受。  3、磋商响应文件的正本需打印，并由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章，副本需与正本保持一致，若发生正本和副本不符，以正本为准。  4、磋商响应文件须编制目录、页码，文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由供应商法定代表人或其委托代理人签字和盖章。 |
| 磋商响应文件的密封和标记 | 1、磋商响应文件正本(上、下册)、所有副本(上、下册)，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”字样，并注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包）。  2、密封后的磋商响应文件密封袋用“于2020年9月25日9:00（北京时间）之前不准启封”的标签密封。  3、投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定装订（如果有）。 |
| 递交磋商响应文件程序 | 1、供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将磋商响应文件密封送达指定地点，并按要求递交磋商响应文件。在截止时间后送达的磋商响应文件为无效文件，采购人、集中采购机构或者磋商小组应当拒收。  2、供应商磋商现场签到时，需出示“磋商保证金缴款证明”原件作为供应商参加磋商的资格证明，并同时递交磋商文件要求的其他证件。 |
| 购买磋商文件时应提供材料 | 营业执照副本复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权书（参考磋商文件格式（3））、法人身份证及开户许可证复印件（加盖单位公章）。以上资料除原件外均需加盖公章。 |
| 获取磋商文件方式 | 现场购买 |
| 磋商文件售价 | 0元/包（磋商文件售后不退,投标资格不能转让。） |
| 采购人联系人 | 联系人：代女生  联系电话：0971-2847755  联系地址：大通县档案局 |
| 集中采购机构及联系人 | 集中采购机构：王先生  联系电话：0971-2730517  联系地址：大通县政府采购中心 |
| 财政监督部门及电话 | 监督单位：大通回族土族自治县财政局 0971-2722784 |

第二部分 投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次采购受大通县档案局的委托，仅适用于本竞争性磋商文件（以下简称“磋商文件”）中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取竞争性磋商方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分投标人须知前附表“投标人资格条件”。

3.磋商费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。集中采购机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、磋商文件说明

4.磋商文件的构成

4.1 磋商文件包括：

（1）投标人须知前附表

（2）投标人须知

（3）大通县政府采购项目合同书范本

（4）磋商响应文件格式（相关附件）

（5）磋商项目要求及技术参数

（6）磋商过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照磋商文件的要求编制磋商响应文件。磋商响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.磋商文件的质疑

5.1 参加磋商的磋商投标人认为磋商文件、磋商活动和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者集中采购机构提出质疑，不接受匿名质疑。投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或集中采购机构在收到磋商投标人的书面质疑后7个工作日内予以答复，如有变更事宜，应当在发布本次竞争性磋商公告的网站上发布变更公告，告知本项目的所有潜在投标人。

5.2 参与采购活动的磋商人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或集中采购机构可以组织原磋商小组协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑事项处理完成后，采购人或集中采购机构应按照规定填写《大通县政府采购磋商人质疑处理情况表》，并在15日内报大通县政府采购监督管理办公室备案。

5.3 质疑时效期间的计算

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或磋商文件公告期限届满之日；

（2）对磋商过程提出质疑的，为磋商程序各环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交公告期限届满之日。

6.磋商文件的澄清或修改

6.1 采购人或者集中采购机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改的，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人或者集中采购机构在磋商文件要求提交首次磋商响应文件截止时间至少5日前，在青海政府采购信息网上发布公告；不足5日的，顺延提交首次磋商响应文件的截止时间。

6.2 在投标截止时间前，采购人或集中采购机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在磋商文件中要求的磋商截止时间和磋商时间的三日前，将变更公告发布在青海省政府采购信息网上。

三、磋商响应文件的编制

7.磋商响应文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的磋商响应文件以及投标人与集中采购机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

7.2 除磋商文件中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的，须翻译成中文并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由投标人负责。

8.磋商报价及币种

8.l 磋商报价为总报价。必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 磋商报价有效期与磋商有效期一致

8.3 最后磋商报价为闭口价，即成交后在合同有效期内价格不变。

8.4 磋商币种为人民币。

9.磋商保证金

9.1 投标人须在磋商截止期前按采购预算额度的2%缴纳投标保证金。

9.2 缴费方式：磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户(磋商响应文件中须附企业基本账户开户许可证，并加盖投标单位财务专用章)汇（转）入“大通回族土族自治县政府采购中心”账户。

9.3 磋商保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的磋商响应文件的，集中采购机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的磋商保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

集中采购机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的磋商保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的磋商保证金或者转为中标人的履约保证金。

集中采购机构逾期退还磋商保证金的，除应当退还磋商保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

10.磋商有效期

从提交磋商响应文件的截止之日起60天。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。磋商有效期内投标人撤销磋商响应文件的，集中采购机构可以不退还磋商保证金。

11.磋商响应文件构成

11.1 投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和成交后有能力履行合同的证明。编写的磋商响应文件须包括以下内容（格式详见磋商文件第四部分内容）：

11.1.1 磋商响应文件（上册）资格审查文件

（1）磋商函

（2）法定代表人证明书

（3）法定代表人授权书

（4）投标人承诺函

（5）投标人诚信承诺书

（6）投标人资格证明文件

（7）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

（8）无重大违法记录声明

（9）磋商保证金

11.1.2 磋商响应文件（下册）符合性审查文件

（10）竞争性磋商首次报价表

（11）分项报价表

（12）技术规格响应表

（13）其他资格证明材料

（14）投标产品相关资料

（15）投标人类似业绩证明材料

（16）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

（17）残疾人福利性单位声明函

（18）销售及服务相关内容

（19）投标人在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和第12项“磋商响应文件格式及编制要求”格式编制磋商响应文件。

12.磋商文件格式及编制要求

12.1 磋商响应文件格式及编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“磋商响应文件格式及编制要求”。

12.2 投标人须在“法定代表人授权书”中提供被授权人（委托代理人）准确的联系方式。

四、磋商响应文件的递交

13.磋商响应文件的密封和标记

13.1 磋商响应文件的密封和标记：详见第一部分投标人须知前附表“磋商响应文件的密封和标记”。

13.2 如果供应商未按要求将磋商响应文件密封或在密封袋上加写标记的，集中采购机构将不予受理。

14. 递交磋商响应文件程序

14.1 递交磋商响应文件程序：详见第一部分投标人须知前附表“递交磋商响应文件程序”。

14.2 投标人在提交磋商响应文件截止时间前，可以对所提交的磋商响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知集中采购机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与磋商响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

14.3 供应商以电报、电话、传真形式递交磋商响应文件的，集中采购机构概不接受。

五、开标

15.开标

15.1 开标应当在磋商文件确定的提交磋商响应文件截止时间的同一时间进行。集中采购机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

15.2 开标由集中采购机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员（包括采购人代表）不得参加开标活动。

15.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查磋商响应文件的密封情况；经确认无误后，由集中采购机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

15.4 开标过程应当由集中采购机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

16.资格审查程序

16.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

16.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

16.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

1. 不具备第2.2款“合格的投标人”规定的资格要求的；
2. 未按磋商响应文件要求交纳或未足额交纳磋商保证金的；
3. 未按第11.1要求提供相关资料的；
4. 资格性审查文件未按磋商文件规定和要求签字、盖章的；
5. 报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
6. 磋商有效期不能满足磋商响应文件要求的；

七、磋商程序及方法

17.磋商小组

17.1 采购人、集中采购机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

17.2 磋商由集中采购机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查通过资格条件投标人的磋商响应文件，并作出评价；

（2）要求投标人对解释或澄清其磋商响应文件；

（3）推荐预成交候选投标人；

（4）对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。

17.3 磋商小组应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担磋商小组成员责任；

（3）对磋商响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密；

（4）参与磋商报告的起草；

（5）解答投标人及有关方面的质疑；

（6）配合监管部门工作进行投诉处理工作。

17.4 磋商工作由集中采购机构组织，采购人、采购监管、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。

17.5 磋商工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法进行，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。

17.6 磋商小组应当根据评审记录和评审结果编写评审报告。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选投标人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

18.磋商工作程序

18.1 进入磋商阶段后，由磋商小组独立开展评审工作，磋商小组所有成员应当集中与单一投标人分别进行磋商，给予所有参加磋商的投标人平等的磋商机会，并负责审议所有通过资格条件投标人的磋商响应文件。

18.2 符合性审查时，存在下列情况之一的，按无效处理：

（1）未按第11.1.2款（10）-（14）要求提供相关资料的；

（2）符合性审查文件没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；

（3）投标人最后磋商报价出现两个或两个以上报价方案的；

（4）产品交货期、投标有效期不能满足磋商文件要求的；

（5）投标报价超过磋商文件规定的采购预算额度；

（6）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

（7）投标产品未完全满足磋商文件确定的重要技术指标、参数的；

（8）磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）磋商小组认为应按无效投标处理的其他情况；

（10）法律、法规规定的其他情形。

18.3 磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

18.4 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式同时通知所有参加磋商的投标人。投标人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

19. 答疑的方式和情形

19.1 磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19.2 磋商小组应当要求投标人在规定的时间内予以澄清、说明或者更正。澄清、说明或者更正材料由投标人法定代表人或委托代理人在规定的时间到达指定地点等候答疑，并对评委提出的问题做出应答（如不在场则视为自动放弃）。该内容不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容，并作为磋商响应文件的组成部分。

19.3 答疑期间，投标人存在以下情况的，澄清、说明或者更正的内容将不予接受，磋商小组将按照磋商文件的要求对现有的资料做出评审意见：

（1）拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明或者更正；

（2）投标人的澄清、说明或者更正超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容；

（3）澄清、说明或者更正的内容仍不能说明问题的；

（4）投标人主动提出的澄清、说明或者更正的内容；

（5）磋商小组认为应不予接受的其他情况

20.评审办法

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法。

本次综合评分的主要因素是：投标报价、技术质量、销售及服务、类似业绩。评标过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单” 中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》（详见附件16），并由投标人加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。**投标人提供的《小型、微型企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。**

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件17），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。**投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。**

20.2 比较与评价：经磋商小组确定最终采购需求和提交最后磋商报价的投标人名单后，由确定的投标人在规定的时间内提交最后磋商报价。磋商小组将按磋商文件中规定的评审办法和标准，对合格的磋商响应文件进行综合比较与评价。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求的前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，以评审总得分由高到低排序推荐预成交候选人。若得分相同时，按最后磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且最后磋商报价相同的，按服务能力与方案得分由高到低顺序排列。

评审标准和分值分配：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 项目 | 分值 | 评分标准 |
| 投标报价（30分） | 报价分 | 30分 | 满足磋商文件要求且以最终报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分，统一按下列公式计算：价格得分=（评标基准报价/投标报价×30最后得分取小数点后两位）。  1.小型和微型企业产品或残疾人福利性单位的价格给予6％的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。2.执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。 |
| 商务评价（9分） | 业绩评审 | 4分 | 提供自2017年9月16日至2020年9月15日类似业绩证明材料，每提供1项，得2分，最高得4分。（以中标通知书和合同复印件为准）。 |
| 认证证书 | 5分 | 制造厂家具有质量管理体系认证证书的，得1分；具有环境管理体系认证证书的，得1分；具有职业健康安全管理体系认证证书的，得1分；具有ISO14025 环境标志国际标准Ⅲ型环境标志证书，得1分；具有中国环境标志产品认证证书，得1分；。（以上证书原件备查） |
| 技术质量  （61分） | 技术参数 | 35分 | 投标货物技术响应情况：各投标人所投产品的技术参数、性能、配置对招标文件各项技术要求(本招标文件中“技术参数和要求”)的逐项响应、承诺等方面情况由评委进行评分，投标人所投产品的技术指标完全满足招标文件要求的得35分。每项负偏离扣5分，超过5项（含5项）负偏离，此项得分为0。招标文件中技术指标若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应文件与其佐证材料不一致的，评标委员会将认定（负偏离）进行评审。 评分依据：以投标人提供招标文件技术要求中提供的相关佐证材料、相关响应情况及原件等作为评审依据。 |
| 小样 | 9分 | 根据采购文件技术规格及技术参数性能配置,对投标人提供的小样从加工制造工艺、材质、外观质量、功能等方面进行横向比较，好的得9分；一般的得5分；差的2分，未按要求提供样品或样品提供不全者不得分。 |
| 项目管理及实施方案 | 6分 | 设置了项目管理机构，生产工艺先进、流程完善，有科学的生产计划保障及具体的项目管理措施，结合项目特点制定实施方案好的，得6分；一般的，得2分；差不得分。 |
| 售后服务计划、措施及服务承诺 | 8分 | 针对该项目须有详尽的组织配送、验收、售后等方面的服务能力、措施及相关承诺。所述内容响应磋商文件要求好的，得4分；一般的，得2分；差的不得分。提供售后服务管理师证书10份及以上得4分，每缺一份扣1分。 |
| 本地化服务能力 | 3分 | 在青海省有服务机构的，得3分；有合作性服务机构的，得1.5分；没有的不得分。（需提供合作性服务机构的委托协议书、工商营业执照、售后服务承诺函及服务人员情况等资料） |

八、成交办法

21.推荐并确定成交投标人

21.1 磋商小组根据评审总得分由高到低排序推荐预中标候选人，并由采购人按顺序确定成交投标人。

21.2 成交投标人因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购人可以按照磋商报告推荐的预成交投标人候选人名单排序，确定下一候选人为成交投标人，也可重新开展政府采购活动。

22.成交通知

22.1 集中采购机构自成交投标人确定之日起2个工作日内发出《成交通知书》，并在青海政府采购信息网上公告成交结果，公告期限为1个工作日。在公告成交结果的同时，集中采购机构应当向成交投标人发出成交通知书；对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因；告知未成交投标人本人的评审得分与排序。

22.2 《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交投标人无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人与成交投标人双方应当自《成交通知书》发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同，并报大通县政府采购中心审核备案。

23.2 采购人不得向成交投标人提出超出磋商文件以外的任何要求作为订立合同的条件，不得与成交投标人订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

23.3 签订合同时，成交投标人应按规定向采购人提交履约保证金（履约保证金的数额由采购人与成交投标人商定，但数额不得超出采购合同总金额的10%），履约保证金须缴纳到采购人指定的账户。

23.4 成交投标人在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，集中采购机构和采购人可依成交投标人候选人排序重新确定成交投标人，并协调双方签订采购合同。

23.5 磋商文件、成交投标人的磋商响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件等，均为签订采购合同的依据。

十、串通投标的认定及处理办法

24.串通投标的情形

24.1 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的磋商响应文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

十一、磋商活动终止

25. 终止情形

25.1 在竞争性磋商采购中，出现下列情形之一的，终止磋商活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

（2）出现影响采购活动公正的违法、违规行为的。

（3）符合要求的投标人或者报价未超过采购预算额度的投标人数量不满足相关规定的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25.2 终止磋商活动后，由集中采购机构发布终止公告并说明原因。

十二、处罚

26.处罚情形

26.1 有下列情形之一的，投标人的磋商保证金不予退还；成交投标人的成交结果无效，履约保证金不予退还。

（1）投标人在提交磋商响应文件截止时间后撤回磋商响应文件的；

（2）投标人在响应文件中提供虚假材料的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（4）有恶意串通等不正当竞争行为的；

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的；

（6）未按照磋商文件、磋商响应文件确定的事项签订采购合同的；

（7）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（8）成交投标人签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的；

（9）法律、法规规定的其他情形的。

26.2 出现上述情况，情节严重的，报省财政厅依法进行处理。

十三、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。

第三部分 大通县政府采购项目合同书范本

**（货物类）**

**大通县政府采购项目合同书**

**采购项目编号：**

**采购项目名称：**

**采购合同编号：2020-（货物）- （包号）**

**合同金额（人民币）：**

**采购人（甲方）： （盖章）**

**中标人（乙方）： （盖章）**

**采购日期：**

**采 购 人（以下简称甲方）：**

**中 标 人（以下简称乙方）：**

甲、乙双方根据XXXX年XX月XX日（采购项目名称）采购项目（采购项目编号）的磋商文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.磋商文件；

2.磋商文件的更正、变更公告；

3.成交投标人提交的磋商响应文件；

4.磋商文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.成交通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写） 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：包装费、装卸费、运费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间： ；交货地点： 。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后 个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

乙方所交付的产品由甲方验收，验收合格后由甲方报同级财政监管部门，申请资金拨付,按合同金额向乙方支付合同总价款的100%（付款方式及金额由采购人根据项目情况确定），即人民币（大写）： 元。

乙方向甲方提交5%的履约保证金计（大写） 元转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满 （年）且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式 份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址： 地址：

联系电话： 联系电话：

签约时间： 年 月 日

采购代理机构：

负责人或经办人：

时间： 年 月 日

**注：本合同格式仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但合同标的、数量、金额、服务承诺、履约方式等必须与招标文件和中标人的投标文件保持一致。在不违反原采购方案要求和各方认可的文件内容前提下，合同当事人可对合同范本中个别非招标文件规定和投标文件承诺的合同条款共同协商完善补充修订**

**合同通用条款**

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

**1.定义**

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

**2.技术规格要求**

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

**3.合同范围**

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

**4.合同文件和资料**

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

**5.知识产权**

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

**6.保密**

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

**7. 质量保证**

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

**8.包装要求**

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

**9.价格**

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

**10.交货方式及交货日期**

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：合同签订后60日历天，安装完成并交付使用。

**11.检验和验收**

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

**12.付款方法和条件**

本合同条款下的付款方法和条件在“大通县政府采购项目合同书”中具体规定。

**13.履约保证金**

13.1 乙方应在合同签订前，按磋商文件第二部分“八 授予合同”中第22.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（磋商文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

**14.索赔**

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

**15.迟延交货**

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

**16.违约赔偿**

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

**17.不可抗力**

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

**18.税费**

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

**19.合同争议的解决**

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

**20.违约解除合同**

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

**21.破产终止合同**

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

**22.转让和分包**

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

**23.合同修改**

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

**24.通知**

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

**25.计量单位**

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

**26.适用法律**

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分 磋商响应文件格式

**磋商响应文件的组成**

（一）资格审查文件

1.磋商函……………………………………………………………（附件1）

2.法定代表人证明书………………………………………………（附件2）

3.法定代表人授权书………………………………………………（附件3）

4.投标人承诺函……………………………………………………（附件4）

5.投标人诚信承诺书………………………………………………（附件5）

6.投标人资格证明文件……………………………………………（附件6）

7.财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明……………………（附件7）

8.无重大违法记录声明……………………………………………（附件8）

9.磋商保证金………………………………………………………（附件9）

（二）符合性审查文件

1.竞争性磋商首次报价表…………………………………………（附件10）

2.分项报价表………………………………………………………（附件11）

3.技术规格响应表…………………………………………………（附件12）

4.其他资格证明材料………………………………………………（附件13）

5.投标产品相关资料………………………………………………（附件14）

6.投标人类似业绩证明材料………………………………………（附件15）

7.制造（生产）企业小型、微型企业声明函……………………（附件16）

8.残疾人福利性单位声明函………………………………………（附件17）

9.销售及服务相关内容……………………………………………（附件18）

10.投标人认为在其他方面有必要说明的事项…………………（附件19）

**（磋商响应文件封面）**

**正本/副本**

**大通县政府采购项目**

**磋 商 响 应 文 件**

**（资格审查文件）**

**采购项目编号：大政采竞磋（货物）2020-12号**

**采购项目名称：大通县档案局办公家具采购项目**

**投 标 包 号：**

**投标单位：**

**年 月 日**

附件1：磋商函

**磋商函**

**致：大通县政府采购中心**

我们收到采购项目名称（采购项目编号）磋商文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅磋商文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.磋商有效期自开标之日起60天内有效。如果在规定的磋商时间后，我方在磋商有效期内撤回投标或成交后不签约的，磋商保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人姓名： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**投标单位： （公章）**

**法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）**

**年 月 日**

附件2：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：大通县政府采购中心

（法定代表人姓名） 现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别： 年龄： 民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

**投标单位： （公章）**

**年 月 日**

附件3：法定代表人授权书

法定代表人授权书

**致：大通县政府采购中心**

（投标人名称） 系中华人民共和国合法企业，法定地址 。

（法定代表人姓名） 特授权 （委托代理人姓名） 代表我单位全权办理针对 项目的磋商、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字： 授权人（法定代表人）签字：

职务： 职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

**提示：竞争性磋商评标现场投标人须与磋商小组进行一对一的磋商谈判，投标人须委派熟悉该项目且能独立与磋商小组进行磋商谈判的代表参加，并签署所有文件。若投标人所委派的代表不熟悉该项目且不能与磋商小组进行磋商谈判，则所造成的损失由投标人自行承担。（该提示不需放入磋商响应文件“法定代表人授权书”的格式内）**

**投标单位：** **（公章）**

**年 月 日**

附件4：投标人承诺函

投标人承诺函

**致：大通县政府采购中心**

关于贵方2020年 9 月16日大政采竞磋（货物）2020-12号采购项目，本签字人愿意参加磋商，提供采购项目服务要求的所有服务，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求；

2.若成交，我方将按照磋商文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时提供优质的服务。如果在合同执行过程中，发现服务质量、数量出现问题，我方一定尽快完善，并承担相应的经济责任；

3.我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4.我方承诺，除磋商文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5.在整个磋商过程中我方若有违规行为，贵方可按磋商文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6.若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

**投标单位：** **（公章）**

**法定代表人或委托代理人：** **（签字或盖章）**

**年 月 日**

附件5：投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

**致：大通县政府采购中心**

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的投标人平等参加政府采购活动。

二、参加青海省政府采购中心组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行成交投标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目磋商响应文件的组成部分。

**投标单位：** **（公章）**

**法定代表人或委托代理人：** **（签字或盖章）**

**年 月 日**

附件6：投标人资格证明文件

投标人资格证明文件

资格证明材料包括：提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）。

1.企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证、”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

2.根据采购项目内容，提供投标人的相关资质证书、许可证等。

附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照《政府采购法》第22条规定提供以下相关材料：

1.投标人是法人的，提供2019年度经审计的财务状况报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注，或其基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）；投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2.近三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

附件8：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式可自定）；并附“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内（截图中须显示“报告查看时间”）。

附件9：磋商保证金

磋商保证金

（将银行开具的针对本项目投标的磋商保证金交款证明扫描（或复印）件粘贴后加盖公章）。

**（磋商响应文件封面）**

**正本/副本**

**大通县政府采购项目**

**磋 商 响 应 文 件**

**（符合性审查文件）**

**采购项目编号：大政采竞磋（货物）2020-12号**

**采购项目名称：大通县档案局办公家具采购项目**

**投 标 包 号：**

**投标单位：**

**年 月 日**

附件10：竞争性磋商首次报价表

竞争性磋商首次报价表

投标人名称： 单位：人民币(元)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 竞争性磋商首次报价（元） | 交货期 | 备注 |
|  | 大写： |  |  |
| 小写： |
| 其他承诺及需要说明的事项： | | | |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.磋商报价为总报价。必须包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金及其他不可预见费等全部费用。

3.“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间。

**投标单位： （公章）**

**法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）**

**年 月 日**

附件11 ：分项报价表

分项报价表

投标人名称:

包号：

单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项：： | | | | | | | | |
| 投标总价 | | 大写： 小写： | | | | | | |

注：本表应按照采购需求的内容逐项填写，不得遗漏。否则，按无效投标处理。

**投标单位： （公章）**

**法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）**

**年 月 日**

附件12：技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称:

包号

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采购需求技术参数、指标 | | | 投标产品技术参数、指标 | | | | 偏离 |
| 序号 | 名称 | 技术参数、指标 | 数量 | 名称 | 规格型号 | 技术参数、指标 | 数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照采购分项报价表中“产品名称”及采购一览表中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏。否则，按无效投标处理。

2.“投标产品技术参数、指标”必须与磋商响应文件中提供的产品检测报告、生产厂家出具的彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与磋商响应文件中提供的产品检测报告、生产厂家出具的彩页等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制磋商文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

**投标单位： （公章）**

**法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）**

**年 月 日**

附件13：其他资格证明材料

其他资格证明材料

根据采购项目内容，投标时按磋商文件要求提供投标产品的相关认证、合格证等材料，生产厂家的相关资质、相关认证和投标人认为有必要提供的其他资格证明文件等材料。

附件14：投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告或证明技术参数响应的相关资料或彩页或相关认证等资料。

附件15：投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自2017年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

附件16：制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

**致：大通县政府采购中心**

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：小型、微型）企业。即，本单位满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本单位行业属 行业；从业人员为 人；营业收入为 万元。  
　　本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2.此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖投标人公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3.此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）

企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

4.若无此项内容，可不提供此函。

**制造（生产）企业名称： （公章）**

**制造（生产）企业法定代表人： （签字或盖章）**

**年 月 日**

附件17：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

**致：大通县政府采购中心**

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，本公司在职职工人数为 人，安置的残疾人人数 人。且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性公司制造的货物（不包括使用非残疾人福利性公司注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

**企业名称：** **（公章）**

**企业法定代表人：** **（签字或盖章）**

**年 月 日**

附件18：销售及服务相关内容

销售及服务相关内容

按照磋商文件评标标准中的相关要求，提供：

1.详细的项目管理及实施方案。

2.投标产品交货地点、交货时间、交货方式、交货进度以及售后服务计划、措施及服务等方面的承诺。

3.本地化服务能力。

附件19：投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

（格式自定）

**磋商最后报价表**

投标人名称： 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 磋商最后报价（元） | 交货期 | 备注 |
|  | 大写： |  |  |
| 小写： |
| 其他承诺及需要说明的事项： | | | |

注：1.在磋商过程中，最后磋商报价与首次报价的价格发生的浮动比例，在项目签订合同时对首次报价单价的基础上进行同比例浮动，作为签订合同的最终单价。

2.**此表不需装订在磋商响应文件中，投标人事先须盖章、签字。在磋商期间，由磋商小组确定合格的投标人按要求现场填写。**

**投标单位： （公章）**

**法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）**

**年 月 日**

**退还投标保证金申请函**

**致：大通县政府采购中心**

我方为项目名称 （大政采竞磋（货物）2020-12号）投标所提交的投标保证金（大写） ，已按磋商文件要求于2020年 月 日以汇款方式汇入指定账户。请贵中心退还时汇入下列账号：

收款名称：

开户银行：

账 号：

联系人： 联系电话：

**注：本表不需附在磋商响应文件内，要求投标人另将此表打印并在投标签到时递交给采购中心工作人员。同时附该笔保证金银行的回执单，内容需清晰，否则责任自负。**

**投标单位：** **（公章）**

**法定代表人或委托代理人：** **（签字或盖章）**

**年 月 日**

第五部分 磋商及采购项目服务要求

一、磋商要求

1.磋商说明

1.1 投标人必须对磋商文件采购需求中所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，视为无效响应。

1.2 磋商报价为总报价。包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金及其他不可预见费等全部费用。若投标磋商不能完全包括上述内容，该投标将被认为非实质性响应。

1.3 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体规格型号和具体技术参数、指标；以招标人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-、0”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.4 本次采购产品均为国产产品，所投产品必须符合国家的强制性标准。

1.5 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.6 交货时间、地点：按采购人指定的时间、地点交货并安装交付使用。

2.报价说明

本次磋商文件中规定的采购预算额度为招标最高限价，投标单位的投标报价不得超出此额度。否则，投标无效。

3.重要指标

3.1 磋商文件在服务要求中列出了采购人可以接受的最低服务指标，投标人必须对服务要求表中各项服务和指标进行实质性响应，所提供的每一项服务不能低于所列的各项指标。否则，视为无效响应。

**大通县档案局办公家具采购项目参数表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 参数 |
| 1 | 层爱国教育基地 | 1400\*450\*750  (定制) | 10 | 套 | 1.基材:采用E1级刨花板，厚度16mm；甲醛释放量≤0.124 mg/m3 (气候箱法)；含水率≤7.3%；内胶合强度≥0.35MPa；握螺钉力板面≥900N、板边≥600N，表面结合强度≥0.8MPa；静曲强度≥11.0MPa，弹性模量≥1600MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8.0%符合GB/T4897-2015,GB18580-2017标准（开标时提供刨花板检验报告原件）  2、热熔胶：根据GB 18583-2008，苯≤5g/kg，甲苯+二甲苯≤150g/kg，二氯甲烷、1.2-二氯甲烷、三氯乙烯含量≤50g/kg，总挥发性有机物≤5g/kg, （开标时提供热熔胶报告原件）  3、PVC封边条：采用PVC封边条，耐开裂性≥1级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量和氯乙烯单体含量不得检出，可迁移元素Cd、Cr、Hg、As、Sb均≤1.0mg/kg,邻苯二甲酸脂≤0.1%，多溴联苯不得检出，多溴联苯醚不得检出，符合QB/T4463-2013标准。（开标时提供PVC封边条检验报告原件）  4、采用优质导轨、锁具及三合一偏心件，均通过酸性盐雾试验，根据连续喷雾试验连续喷雾试验≥110小时，镀层个身的耐腐蚀等级和镀层对基本的保护等级实测值等级≥10级；符合QB/T3832-1999、QB/T3827-1999标准，拉手、螺丝、线盒等五金件均作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固，（开标时提供导轨、锁具、三合一偏心件、拉手、螺丝、线盒检验报告原件）。 |
| 2 | 办公桌 | 1400\*700\*760 | 10 | 张 | 1、面材：采用0.6mm实木木皮饰面，符合GB/T 13010-2006标准。（开标时提供实木木皮检验报告原件）  2、基材:采用中密度纤维板，甲醛释放量≤0.124mg/m3(气候箱法),密度≥730kg/m3，含水率≤9.3%，吸水膨胀率≤15%，弹性模量≥2500MPa，表面结合强度≥0.9MPa;检测标准为GB/T 11718 -2009 《中密度纤维板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（开标时提供中密度纤维板检验报告原件）  3、油漆:要求采用优质环保油漆，底漆采用环保PE底漆，面漆采用PU面漆（开标时提供PE底漆、PU面检验报告原件）。  4、热熔胶：根据GB 18583-2008，苯≤5g/kg，甲苯+二甲苯≤150g/kg，二氯甲烷、1.2-二氯甲烷、三氯乙烯含量≤50g/kg，总挥发性有机物≤5g/kg, （开标时提供热熔胶报告原件）  5、封边条：采用实木封边条，含水率≤13%，甲醛含量不得检出，符合QB/T4463-2013标准。（开标时提供实木封边条报告原件）  6、采用优质导轨、锁具及三合一偏心件，均通过酸性盐雾试验，根据连续喷雾试验连续喷雾试验≥110小时，镀层个身的耐腐蚀等级和镀层对基本的保护等级实测值等级≥10级；符合QB/T3832-1999、QB/T3827-1999标准，拉手、螺丝、线盒等五金件均作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固，（开标时提供导轨、锁具、三合一偏心件、拉手、螺丝、线盒检验报告原件）。  7、提供家具中有害物质限量认证证书（桌类）（开标时提供原件） |
| 3 | 会议室播放视频电脑桌 | 1200\*600\*760 | 1 | 张 | 1、面材：采用0.6mm实木木皮饰面，符合GB/T 13010-2006标准。（开标时提供实木木皮检验报告原件）  2、基材:采用中密度纤维板，甲醛释放量≤0.124mg/m3(气候箱法),密度≥730kg/m3，含水率≤9.3%，吸水膨胀率≤15%，弹性模量≥2500MPa，表面结合强度≥0.9MPa;检测标准为GB/T 11718 -2009 《中密度纤维板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（开标时提供中密度纤维板检验报告原件）  3、油漆:要求采用优质环保油漆，底漆采用环保PE底漆，面漆采用PU面漆（开标时提供PE底漆、PU面检验报告原件）。  4、热熔胶：根据GB 18583-2008，苯≤5g/kg，甲苯+二甲苯≤150g/kg，二氯甲烷、1.2-二氯甲烷、三氯乙烯含量≤50g/kg，总挥发性有机物≤5g/kg, （开标时提供热熔胶报告原件）  5、封边条：采用实木封边条，含水率≤13%，甲醛含量不得检出，符合QB/T4463-2013标准。（开标时提供实木封边条报告原件）  6、采用优质导轨、锁具及三合一偏心件，均通过酸性盐雾试验，根据连续喷雾试验连续喷雾试验≥110小时，镀层个身的耐腐蚀等级和镀层对基本的保护等级实测值等级≥10级；符合QB/T3832-1999、QB/T3827-1999标准，拉手、螺丝、线盒等五金件均作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固，（开标时提供导轨、锁具、三合一偏心件、拉手、螺丝、线盒检验报告原件）。  7、提供家具中有害物质限量认证证书（桌类）（开标时提供原件） |
| 4 | 办公椅 | 600\*760\*1080 | 50 | 把 | 1、面材：优质人造革，厚度达到二型 0.9mm～1.5mm，撕裂力≥40N， 光面革干擦(500次) ≥4级和湿擦（250次）≥3级、碱性汗液（80次）≥3级，光面革的耐折牢度20000次无裂纹；耐磨性1000g，无明显损伤、剥落，禁用偶氮染料的含量≤30mg/kg、游离甲醛含量（分光光度法）为≤75mg/kg，气味干态、湿态的测试达到 2 级，检测依据GB/T16799-2008. （开标时提供人造革检验报告原件）  2、海绵: 采用高密度优质海绵，回弹性能好，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，撕裂强度2.5 N/cm,伸长率≥150%，拉伸强度≥150kPa，干热老化后拉伸强度≥55kPa, 干热老化后拉伸强度变化率≤±30%，湿热老化后拉伸强度≥55kPa, 湿热老化后拉伸强度变化率≤+30%，检测依据GB/T 10802-2006，（开标时提供海绵检验报告原件）  3、橡木框架：木材含水率8%～11%，检测依据GB/T3324-2017,GB/T16734-1997，GB/T18513-2001，GB/T29894-2013。（开标时提供橡木检验报告原件）  4、蛇形弹簧：金属电镀层抗盐雾18h,直径1.5以下锈点≤20点/dm3，其中直径≥1.0锈点不超过5点，检测依据GB/T 3325-2017。（开标时提供弹簧检验报告原件） |
| 5 | 三人沙发 | 2030\*800\*880 | 3 | 套 | 1.面材：优质人造革，厚度达到二型 0.9mm～1.5mm，撕裂力≥40N， 光面革干擦(500次) ≥4级和湿擦（250次）≥3级、碱性汗液（80次）≥3级，光面革的耐折牢度20000次无裂纹；耐磨性1000g，无明显损伤、剥落，禁用偶氮染料的含量≤30mg/kg、游离甲醛含量（分光光度法）为≤75mg/kg，气味干态、湿态的测试达到 2 级，检测依据GB/T16799-2008. （开标时提供人造革检验报告原件）  2.板材：采用实木多层板，符合 GB 18580-2017及GB/T9846-2015，其甲醛释放量≤(0.124mg/m3)0. 21mg/L；依据人体工学原理设计，经防腐、防虫、防潮等处理；（开标时提供实木多层板检验报告原件）  3.海绵：采用高密度优质海绵，回弹性能好，回弹率≥45%，75%压缩永久变形≤6.4%，撕裂强度≥3.5N/cm,伸长率≥190%，拉伸强度≥165kPa，干热老化后拉伸强度≥180kPa, 干热老化后拉伸强度变化率±7.6%，湿热老化后拉伸强度≥180kPa, 湿热老化后拉伸强度变化率+7.6%，检测依据GB/T 10802-2006，（开标时提供海绵检验报告原件）  4.框架：采用优质实木框架，符合 GB/T 3324-2017和GB 18584-2001，木材表面应无贯通裂缝、虫蛀、树脂囊、节子、死结、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，含水率应小于所在地区年平均木材平衡含水率，含水率≤10%，木材全干密度≥0.5g/m3. （开标时提供实木框架检验报告原件）；  5.油漆：油漆:要求采用优质环保油漆，底漆采用环保PE底漆，面漆采用PU面漆（开标时提供PE底漆、PU面漆检验报告原件）  6. 胶水：选用环保胶水，符合GB18583-2008标准，总挥发性有机物≤90g/L，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯等含量不得检出。（开标时提供胶水检验报告原件）  7、蛇形弹簧：金属电镀层抗盐雾18h,直径1.5以下锈点≤20点/dm3，其中直径≥1.0锈点不超过5点，检测依据GB/T 3325-2017。（开标时提供弹簧检验报告原件） |
| 6 | 文件柜 | 2250\*450\*2000 | 5 | 套 | 1、面材：采用0.6mm实木木皮饰面，含水率10%-15%，符合GB/T 13010-2006标准。（开标时提供实木木皮检验报告原件）  2、基材:采用中密度纤维板，甲醛释放量≤0.124mg/m3(气候箱法),密度≥730kg/m3，含水率≤9.3%，吸水膨胀率≤15%，弹性模量≥2500MPa，表面结合强度≥0.9MPa;检测标准为GB/T 11718 -2009 《中密度纤维板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（开标时提供中密度纤维板检验报告原件）  3、油漆:要求采用优质环保油漆，底漆采用环保PE底漆，面漆采用PU面漆（开标时提供PE底漆、PU面检验报告原件）。  4、热熔胶：根据GB 18583-2008，苯≤5g/kg，甲苯+二甲苯≤150g/kg，二氯甲烷、1.2-二氯甲烷、三氯乙烯含量≤50g/kg，总挥发性有机物≤5g/kg, （开标时提供热熔胶报告原件）  5、封边条：采用实木封边条，含水率≤13%，甲醛含量不得检出，符合QB/T4463-2013标准。（开标时提供实木封边条报告原件）  6、采用优质导轨、锁具及三合一偏心件，均通过酸性盐雾试验，根据连续喷雾试验连续喷雾试验≥110小时，镀层个身的耐腐蚀等级和镀层对基本的保护等级实测值等级≥10级；符合QB/T3832-1999、QB/T3827-1999标准，拉手、螺丝、线盒等五金件均作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固，（开标时提供导轨、锁具、三合一偏心件、拉手、螺丝、线盒检验报告原件）。  7、提供家具中有害物质限量认证证书（柜类）（开标时提供原件） |
| 7 | 茶几 | 1200\*600\*430 | 2 | 个 | 1、面材：采用0.6mm实木木皮饰面，含水率10%-15%，符合GB/T 13010-2006标准。（开标时提供实木木皮检验报告原件）  2、基材:采用中密度纤维板，甲醛释放量≤0.124mg/m3(气候箱法),密度≥730kg/m3，含水率≤9.3%，吸水膨胀率≤15%，弹性模量≥2500MPa，表面结合强度≥0.9MPa;检测标准为GB/T 11718 -2009 《中密度纤维板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（开标时提供中密度纤维板检验报告原件）  3、油漆:要求采用优质环保油漆，底漆采用环保PE底漆，面漆采用PU面漆（开标时提供PE底漆、PU面检验报告原件）。  4、白乳胶：游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤29g/L。（开标时提供白乳胶检验报告原件） |
| 8 | 茶几 | 1400\*700\*450 | 1 | 个 | 1、面材：采用0.6mm实木木皮饰面，含水率10%-15%，符合GB/T 13010-2006标准。（开标时提供实木木皮检验报告原件）  2、基材:采用中密度纤维板，甲醛释放量≤0.124mg/m3(气候箱法),密度≥730kg/m3，含水率≤9.3%，吸水膨胀率≤15%，弹性模量≥2500MPa，表面结合强度≥0.9MPa;检测标准为GB/T 11718 -2009 《中密度纤维板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（开标时提供中密度纤维板检验报告原件）  3、油漆:要求采用优质环保油漆，底漆采用环保PE底漆，面漆采用PU面漆（开标时提供PE底漆、PU面检验报告原件）。  4、白乳胶：游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤29g/L。（开标时提供白乳胶检验报告原件） |
| 9 | 沙发（1+3） | 2100\*920\*840 | 2 | 套 | 1.面材：优质人造革，厚度达到二型 0.9mm～1.5mm，撕裂力≥40N， 光面革干擦(500次) ≥4级和湿擦（250次）≥3级、碱性汗液（80次）≥3级，光面革的耐折牢度20000次无裂纹；耐磨性1000g，无明显损伤、剥落，禁用偶氮染料的含量≤30mg/kg、游离甲醛含量（分光光度法）为≤75mg/kg，气味干态、湿态的测试达到 2 级，检测依据GB/T16799-2008. （开标时提供人造革检验报告原件）  2.板材：采用实木多层板，符合 GB 18580-2017及GB/T9846-2015，其甲醛释放量≤0. 21mg/L；依据人体工学原理设计，经防腐、防虫、防潮等处理；（开标时提供实木多层板检验报告原件）  3. 海绵: 采用高密度优质海绵，回弹性能好，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，撕裂强度2.5 N/cm,伸长率≥150%，拉伸强度≥150kPa，干热老化后拉伸强度≥55kPa, 干热老化后拉伸强度变化率≤±30%，湿热老化后拉伸强度≥55kPa, 湿热老化后拉伸强度变化率≤+30%，检测依据GB/T 10802-2006，（开标时提供海绵检验报告原件）  4.框架：采用优质实木框架，符合 GB/T 3324-2017和GB 18584-2001，木材表面应无贯通裂缝、虫蛀、树脂囊、节子、死结、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，含水率应小于所在地区年平均木材平衡含水率，含水率≤10%，木材全干密度≥0.5g/m3. （开标时提供实木框架检验报告原件）；  5.油漆：油漆:要求采用优质环保油漆，底漆采用环保PE底漆，面漆采用PU面漆（开标时提供PE底漆、PU面漆检验报告原件）  6. 根据GB 18583-2008，苯≤5g/kg，甲苯+二甲苯≤150g/kg，二氯甲烷、1.2-二氯甲烷、三氯乙烯含量≤50g/kg，总挥发性有机物≤5g/kg, （开标时提供热熔胶报告原件）  7、蛇形弹簧：金属电镀层抗盐雾18h,直径1.5以下锈点≤20点/dm3，其中直径≥1.0锈点不超过5点，检测依据GB/T 3325-2017。（开标时提供弹簧检验报告原件） |
| 10 | 办公桌 | 1800\*900\*760 | 2 | 张 | 1、面材：采用0.6mm实木木皮饰面，符合GB/T 13010-2006标准。（开标时提供实木木皮检验报告原件）  2、基材:采用中密度纤维板，甲醛释放量≤0.124mg/m3(气候箱法),密度≥730kg/m3，含水率≤9.3%，吸水膨胀率≤15%，弹性模量≥2500MPa，表面结合强度≥0.9MPa;检测标准为GB/T 11718 -2009 《中密度纤维板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（开标时提供中密度纤维板检验报告原件）  3、油漆:要求采用优质环保油漆，底漆采用环保PE底漆，面漆采用PU面漆（开标时提供PE底漆、PU面检验报告原件）。  4、根据GB 18583-2008，苯≤5g/kg，甲苯+二甲苯≤150g/kg，二氯甲烷、1.2-二氯甲烷、三氯乙烯含量≤50g/kg，总挥发性有机物≤5g/kg, （开标时提供热熔胶报告原件）  5、封边条：采用实木封边条，含水率≤13%，甲醛含量不得检出，符合QB/T4463-2013标准。（开标时提供实木封边条报告原件）  6、采用优质导轨、锁具及三合一偏心件，均通过酸性盐雾试验，根据连续喷雾试验连续喷雾试验≥110小时，镀层个身的耐腐蚀等级和镀层对基本的保护等级实测值等级≥10级；符合QB/T3832-1999、QB/T3827-1999标准，拉手、螺丝、线盒等五金件均作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固，（开标时提供导轨、锁具、三合一偏心件、拉手、螺丝、线盒检验报告原件）。  7、提供家具中有害物质限量认证证书（桌类）（开标时提供原件） |
| 11 | 办公桌 | 1600\*850\*760 | 6 | 张 | 1、面材：采用0.6mm实木木皮饰面，符合GB/T 13010-2006标准。（开标时提供实木木皮检验报告原件）  2、基材:采用中密度纤维板，甲醛释放量≤0.124mg/m3(气候箱法),密度≥730kg/m3，含水率≤9.3%，吸水膨胀率≤15%，弹性模量≥2500MPa，表面结合强度≥0.9MPa;检测标准为GB/T 11718 -2009 《中密度纤维板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（开标时提供中密度纤维板检验报告原件）  3、油漆:要求采用优质环保油漆，底漆采用环保PE底漆，面漆采用PU面漆（开标时提供PE底漆、PU面检验报告原件）。  4、根据GB 18583-2008，苯≤5g/kg，甲苯+二甲苯≤150g/kg，二氯甲烷、1.2-二氯甲烷、三氯乙烯含量≤50g/kg，总挥发性有机物≤5g/kg, （开标时提供热熔胶报告原件）  5、封边条：采用实木封边条，含水率≤13%，甲醛含量不得检出，符合QB/T4463-2013标准。（开标时提供实木封边条报告原件）  6、采用优质导轨、锁具及三合一偏心件，均通过酸性盐雾试验，根据连续喷雾试验连续喷雾试验≥110小时，镀层个身的耐腐蚀等级和镀层对基本的保护等级实测值等级≥10级；符合QB/T3832-1999、QB/T3827-1999标准，拉手、螺丝、线盒等五金件均作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固，（开标时提供导轨、锁具、三合一偏心件、拉手、螺丝、线盒检验报告原件）。  7、提供家具中有害物质限量认证证书（桌类）（开标时提供原件） |
| 12 | 现代文件查阅中心接待台 | 1600\*800\*750 | 2 | 组 | 1.基材:采用三聚氰胺板，厚度16mm；甲醛释放量≤0.03mg/m3(气候箱法)；密度≥0.67g/m3；含水率≤6%；握螺钉力板面≥1490N、板边≥1090N，表面结合强度≥0.6MPa；表面耐磨磨耗值≤68mg/100r；表面耐香烟灼烧黑斑、裂纹、鼓泡不允许；表面耐干热无龟裂、无鼓泡；表面耐龟裂（任意）0级；符合GB/T15102-2006和GB 18580-2017标准（开标时提供三聚氰胺板检验报告原件）  2.面板：采用E0级颗粒板，厚度25mm，含水率≤9.2%，板内密度偏差±1.5%，静曲强度≥14.6MPa，弹性模量≥2880MPa，内胶合强度≥0.31 MPa，表面结合强度≥1.38MPa,2h吸水厚度膨胀率≤1.4%，握螺钉力板面≥1410N、板边≥1080N，甲醛释放量≤4.2mg/100g（开标时提供E0级颗粒板检验报告原件）  3、根据GB 18583-2008，苯≤5g/kg，甲苯+二甲苯≤150g/kg，二氯甲烷、1.2-二氯甲烷、三氯乙烯含量≤50g/kg，总挥发性有机物≤5g/kg, （开标时提供热熔胶报告原件）  4、PVC封边条：采用PVC封边条，耐开裂性≥1级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量和氯乙烯单体含量不得检出，可迁移元素Cd、Cr、Hg、As、Sb均≤1.0mg/kg,多溴联苯不得检出，多溴联苯醚不得检出，符合QB/T4463-2013标准。（开标时提供PVC封边条报告原件）  5、采用优质导轨、锁具及三合一偏心件，均通过酸性盐雾试验，根据连续喷雾试验连续喷雾试验≥110小时，镀层个身的耐腐蚀等级和镀层对基本的保护等级实测值等级≥10级；符合QB/T3832-1999、QB/T3827-1999标准，拉手、螺丝、线盒等五金件均作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固，（开标时提供导轨、锁具、三合一偏心件、拉手、螺丝、线盒检验报告原件）。 |
| 13 | 现代文件查阅中心 | 一桌三椅 | 6 | 套 | 一桌三椅  桌子采用实木多层板桌面，实木脚架，椅子面料采用布料，内有高回弹海绵，白蜡木实木腿。 |
| 14 | 通玻文件柜 | 1850\*900\*400 | 13 | 个 | 钢板：柜体采用裸板厚度≥0.6mm 一级冷轧钢板，主支撑结构件采用≥2mm 厚一级冷轧钢板，（开标时提供冷轧钢板检验报告原件）表面经去油除锈、酸洗磷化处理（开标时提供磷化液检验报告原件）。表层采用塑粉喷涂（开标时提供塑粉检验报告原件）涂饰层表面硬度高，不变色。连接处精密度高，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角。 |
| 15 | 音响档案阅览室条桌 | 1400\*450\*760 | 13 | 张 | 1、面材：采用0.6mm实木木皮饰面，符合GB/T 13010-2006标准。（开标时提供实木木皮检验报告原件）  2、基材:采用中密度纤维板，甲醛释放量≤0.124mg/m3(气候箱法),密度≥730kg/m3，含水率≤9.3%，吸水膨胀率≤15%，弹性模量≥2500MPa，表面结合强度≥0.9MPa;检测标准为GB/T 11718 -2009 《中密度纤维板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（开标时提供中密度纤维板检验报告原件）  3、油漆:要求采用优质环保油漆，底漆采用环保PE底漆，面漆采用PU面漆（开标时提供PE底漆、PU面检验报告原件）。  4、根据GB 18583-2008，苯≤5g/kg，甲苯+二甲苯≤150g/kg，二氯甲烷、1.2-二氯甲烷、三氯乙烯含量≤50g/kg，总挥发性有机物≤5g/kg, （开标时提供热熔胶报告原件）  5、封边条：采用实木封边条，含水率≤13%，甲醛含量不得检出，符合QB/T4463-2013标准。（开标时提供实木封边条报告原件）  6、采用优质导轨、锁具及三合一偏心件，均通过酸性盐雾试验，根据连续喷雾试验连续喷雾试验≥110小时，镀层个身的耐腐蚀等级和镀层对基本的保护等级实测值等级≥10级；符合QB/T3832-1999、QB/T3827-1999标准，拉手、螺丝、线盒等五金件均作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固，（开标时提供导轨、锁具、三合一偏心件、拉手、螺丝、线盒检验报告原件）。  7、提供家具中有害物质限量认证证书（桌类）（开标时提供原件） |
| 16 | 音响档案阅览室条桌椅 | 450\*530\*903 | 25 | 把 | 1. 面材：优质人造革，厚度达到二型 0.9mm～1.5mm，撕裂力≥40N， 光面革干擦(500次) ≥4级和湿擦（250次）≥3级、碱性汗液（80次）≥3级，光面革的耐折牢度20000次无裂纹；耐磨性1000g，无明显损伤、剥落，禁用偶氮染料的含量≤30mg/kg、游离甲醛含量（分光光度法）为≤75mg/kg，气味干态、湿态的测试达到 2 级，检测依据GB/T16799-2008. （开标时提供人造革检验报告原件）  2、海绵: 采用高密度优质海绵，回弹性能好，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，撕裂强度2.5 N/cm,伸长率≥150%，拉伸强度≥150kPa，干热老化后拉伸强度≥55kPa, 干热老化后拉伸强度变化率≤±30%，湿热老化后拉伸强度≥55kPa, 湿热老化后拉伸强度变化率≤+30%，检测依据GB/T 10802-2006，（开标时提供海绵检验报告原件）  3、橡木框架：木材含水率8%～11%，检测依据GB/T3324-2017,GB/T16734-1997，GB/T18513-2001，GB/T29894-2013。（开标时提供橡木检验报告原件）  4、蛇形弹簧：金属电镀层抗盐雾18h,直径1.5以下锈点≤20点/dm3，其中直径≥1.0锈点不超过5点，检测依据GB/T 3325-2017。（开标时提供弹簧检验报告原件） |
| 17 | 音响档案阅览室主席台 | 1600\*600\*760 | 2 | 张 | 1、面材：采用0.6mm实木木皮饰面，符合GB/T 13010-2006标准。（开标时提供实木木皮检验报告原件）  2、基材:采用中密度纤维板，甲醛释放量≤0.124mg/m3(气候箱法),密度≥730kg/m3，含水率≤9.3%，吸水膨胀率≤15%，弹性模量≥2500MPa，表面结合强度≥0.9MPa;检测标准为GB/T 11718 -2009 《中密度纤维板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（开标时提供中密度纤维板检验报告原件）  3、油漆:要求采用优质环保油漆，底漆采用环保PE底漆，面漆采用PU面漆（开标时提供PE底漆、PU面检验报告原件）。  4、胶水：选用环保胶水，符合GB18583-2008标准，总挥发性有机物≤90g/L，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯等含量不得检出。（开标时提供胶水检验报告原件）  5、封边条：采用实木封边条，含水率≤13%，甲醛含量不得检出，符合QB/T4463-2013标准。（开标时提供实木封边条报告原件）  6、采用优质导轨、锁具及三合一偏心件，均通过酸性盐雾试验，根据连续喷雾试验连续喷雾试验≥110小时，镀层个身的耐腐蚀等级和镀层对基本的保护等级实测值等级≥10级；符合QB/T3832-1999、QB/T3827-1999标准，拉手、螺丝、线盒等五金件均作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固，（开标时提供导轨、锁具、三合一偏心件、拉手、螺丝、线盒检验报告原件）。  7、提供家具中有害物质限量认证证书（桌类）（开标时提供原件） |
| 18 | 音响档案阅览室主席椅 | 600\*760\*1080 | 4 | 把 | 1. 面材：优质人造革，厚度达到二型 0.9mm～1.5mm，撕裂力≥40N， 光面革干擦(500次) ≥4级和湿擦（250次）≥3级、碱性汗液（80次）≥3级，光面革的耐折牢度20000次无裂纹；耐磨性1000g，无明显损伤、剥落，禁用偶氮染料的含量≤30mg/kg、游离甲醛含量（分光光度法）为≤75mg/kg，气味干态、湿态的测试达到 2 级，检测依据GB/T16799-2008. （开标时提供人造革检验报告原件）  2、海绵: 采用高密度优质海绵，回弹性能好，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，撕裂强度2.5 N/cm,伸长率≥150%，拉伸强度≥150kPa，干热老化后拉伸强度≥55kPa, 干热老化后拉伸强度变化率≤±30%，湿热老化后拉伸强度≥55kPa, 湿热老化后拉伸强度变化率≤+30%，检测依据GB/T 10802-2006，（开标时提供海绵检验报告原件）  3、橡木框架：木材含水率8%～11%，检测依据GB/T3324-2017,GB/T16734-1997，GB/T18513-2001，GB/T29894-2013。（开标时提供橡木检验报告原件）  4、蛇形弹簧：金属电镀层抗盐雾18h,直径1.5以下锈点≤20点/dm3，其中直径≥1.0锈点不超过5点，检测依据GB/T 3325-2017。（开标时提供弹簧检验报告原件） |
| 19 | 音响档案阅览室演讲台 | 732\*580\*1160 | 1 | 个 | 1、面材：采用0.6mm实木木皮饰面，符合GB/T 13010-2006标准。（开标时提供实木木皮检验报告原件）  2、基材:采用中密度纤维板，甲醛释放量≤0.124mg/m3(气候箱法),密度≥730kg/m3，含水率≤9.3%，吸水膨胀率≤15%，弹性模量≥2500MPa，表面结合强度≥0.9MPa;检测标准为GB/T 11718 -2009 《中密度纤维板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（开标时提供中密度纤维板检验报告原件）  3、油漆:要求采用优质环保油漆，底漆采用环保PE底漆，面漆采用PU面漆（开标时提供PE底漆、PU面检验报告原件）。  4、胶水：选用环保胶水，符合GB18583-2008标准，总挥发性有机物≤90g/L，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯等含量不得检出。（开标时提供胶水检验报告原件）  5、封边条：采用实木封边条，含水率≤13%，甲醛含量不得检出，符合QB/T4463-2013标准。（开标时提供实木封边条报告原件）  6、采用优质导轨、锁具及三合一偏心件，均通过酸性盐雾试验，根据连续喷雾试验连续喷雾试验≥110小时，镀层个身的耐腐蚀等级和镀层对基本的保护等级实测值等级≥10级；符合QB/T3832-1999、QB/T3827-1999标准，拉手、螺丝、线盒等五金件均作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固，（开标时提供导轨、锁具、三合一偏心件、拉手、螺丝、线盒检验报告原件）。 |
| 20 | 会议桌 | 6000\*1800\*760 | 1 | 张 | 1、面材：采用0.6mm实木木皮饰面，符合GB/T 13010-2006标准。（开标时提供实木木皮检验报告原件）  2、基材:采用中密度纤维板，甲醛释放量≤0.124mg/m3(气候箱法),密度≥730kg/m3，含水率≤9.3%，吸水膨胀率≤15%，弹性模量≥2500MPa，表面结合强度≥0.9MPa;检测标准为GB/T 11718 -2009 《中密度纤维板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（开标时提供中密度纤维板检验报告原件）  3、油漆:要求采用优质环保油漆，底漆采用环保PE底漆，面漆采用PU面漆（开标时提供PE底漆、PU面检验报告原件）。  4、胶水：选用环保胶水，符合GB18583-2008标准，总挥发性有机物≤90g/L，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯等含量不得检出。（开标时提供胶水检验报告原件）  5、封边条：采用实木封边条，含水率≤13%，甲醛含量不得检出，符合QB/T4463-2013标准。（开标时提供实木封边条报告原件）  6、采用优质导轨、锁具及三合一偏心件，均通过酸性盐雾试验，根据连续喷雾试验连续喷雾试验≥110小时，镀层个身的耐腐蚀等级和镀层对基本的保护等级实测值等级≥10级；符合QB/T3832-1999、QB/T3827-1999标准，拉手、螺丝、线盒等五金件均作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固，（开标时提供导轨、锁具、三合一偏心件、拉手、螺丝、线盒检验报告原件）。  7、提供家具中有害物质限量认证证书（桌类）（开标时提供原件） |
| 21 | 茶水柜 | 1204\*450\*860 | 4 | 个 | 1、面材：采用0.6mm实木木皮饰面，符合GB/T 13010-2006标准。（开标时提供实木木皮检验报告原件）  2、基材:采用中密度纤维板，甲醛释放量≤0.124mg/m3(气候箱法),密度≥730kg/m3，含水率≤9.3%，吸水膨胀率≤15%，弹性模量≥2500MPa，表面结合强度≥0.9MPa;检测标准为GB/T 11718 -2009 《中密度纤维板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（开标时提供中密度纤维板检验报告原件）  3、油漆:要求采用优质环保油漆，底漆采用环保PE底漆，面漆采用PU面漆（开标时提供PE底漆、PU面检验报告原件）。  4、胶水：选用环保胶水，符合GB18583-2008标准，总挥发性有机物≤90g/L，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯等含量不得检出。（开标时提供胶水检验报告原件）  5、封边条：采用实木封边条，含水率≤13%，甲醛含量不得检出，符合QB/T4463-2013标准。（开标时提供实木封边条报告原件）  6、采用优质导轨、锁具及三合一偏心件，均通过酸性盐雾试验，根据连续喷雾试验连续喷雾试验≥110小时，镀层个身的耐腐蚀等级和镀层对基本的保护等级实测值等级≥10级；符合QB/T3832-1999、QB/T3827-1999标准，拉手、螺丝、线盒等五金件均作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固，（开标时提供导轨、锁具、三合一偏心件、拉手、螺丝、线盒检验报告原件）。 |
| 22 | 茶水柜 | 802\*400\*858 | 1 | 个 | 1、面材：采用0.6mm实木木皮饰面，符合GB/T 13010-2006标准。（开标时提供实木木皮检验报告原件）  2、基材:采用中密度纤维板，甲醛释放量≤0.124mg/m3(气候箱法),密度≥730kg/m3，含水率≤9.3%，吸水膨胀率≤15%，弹性模量≥2500MPa，表面结合强度≥0.9MPa;检测标准为GB/T 11718 -2009 《中密度纤维板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（开标时提供中密度纤维板检验报告原件）  3、油漆:要求采用优质环保油漆，底漆采用环保PE底漆，面漆采用PU面漆（开标时提供PE底漆、PU面检验报告原件）。  4、胶水：选用环保胶水，符合GB18583-2008标准，总挥发性有机物≤90g/L，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯等含量不得检出。（开标时提供胶水检验报告原件）  5、封边条：采用实木封边条，含水率≤13%，甲醛含量不得检出，符合QB/T4463-2013标准。（开标时提供实木封边条报告原件）  6、采用优质导轨、锁具及三合一偏心件，均通过酸性盐雾试验，根据连续喷雾试验连续喷雾试验≥110小时，镀层个身的耐腐蚀等级和镀层对基本的保护等级实测值等级≥10级；符合QB/T3832-1999、QB/T3827-1999标准，拉手、螺丝、线盒等五金件均作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固，（开标时提供导轨、锁具、三合一偏心件、拉手、螺丝、线盒检验报告原件）。 |
| 23 | 办公椅 | 600\*760\*1080 | 6 | 把 | 1. 面材：优质人造革，厚度达到二型 0.9mm～1.5mm，撕裂力≥40N， 光面革干擦(500次) ≥4级和湿擦（250次）≥3级、碱性汗液（80次）≥3级，光面革的耐折牢度20000次无裂纹；耐磨性1000g，无明显损伤、剥落，禁用偶氮染料的含量≤30mg/kg、游离甲醛含量（分光光度法）为≤75mg/kg，气味干态、湿态的测试达到 2 级，检测依据GB/T16799-2008. （开标时提供人造革检验报告原件）  2、海绵: 采用高密度优质海绵，回弹性能好，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，撕裂强度2.5 N/cm,伸长率≥150%，拉伸强度≥150kPa，干热老化后拉伸强度≥55kPa, 干热老化后拉伸强度变化率≤±30%，湿热老化后拉伸强度≥55kPa, 湿热老化后拉伸强度变化率≤+30%，检测依据GB/T 10802-2006，（开标时提供海绵检验报告原件）  3、橡木框架：木材含水率8%～11%，检测依据GB/T3324-2017,GB/T16734-1997，GB/T18513-2001，GB/T29894-2013。（开标时提供橡木检验报告原件）  4、蛇形弹簧：金属电镀层抗盐雾18h,直径1.5以下锈点≤20点/dm3，其中直径≥1.0锈点不超过5点，检测依据GB/T 3325-2017。（开标时提供弹簧检验报告原件） |
| 24 | 办公椅 | 网布转椅 | 2 | 把 | 1、面材：椅背采用优质黑色网布，椅座采用优质布绒面料，防火透气（开标时提供布绒检验报告原件）。  2、海绵: 采用高密度优质海绵，回弹性能好，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，撕裂强度2.5 N/cm,伸长率≥150%，拉伸强度≥150kPa，干热老化后拉伸强度≥55kPa, 干热老化后拉伸强度变化率≤±30%，湿热老化后拉伸强度≥55kPa, 湿热老化后拉伸强度变化率≤+30%，检测依据GB/T 10802-2006，（开标时提供海绵检验报告原件）  3、扶手：采用PU扶手：符合GB/T 32487-2016,（开标时提供PU扶手检验报告原件）  4、座板：采用18mm实木多层板，高密度回弹海绵。  5、气压棒：采用优质进口气压棒，耐高低温性能1.1%，循环寿命公称力Fa的总衰减量为7.6%。符合GB/T29525-2013标准  6、底盘机构：选用优质底盘机构，表面金属喷（漆）塑涂层硬度达3H，附着力为2级，金属层抗烟雾：18h，直径1.5mm以下锈点≤20点/dm3，其中直径≥1.0锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内不计）。（开标时提供底盘机构检验报告原件及**底盘机构样品一个**） |
| 25 | 会议桌 | 2400\*1150\*750 | 1 | 张 | 1.基材: 采用E1级刨花板，厚度16mm；甲醛释放量≤0.124 mg/m3 (气候箱法)；含水率≤7.3%；内胶合强度≥0.35MPa；握螺钉力板面≥900N、板边≥600N，表面结合强度≥0.8MPa；静曲强度≥11.0MPa，弹性模量≥1600MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8.0%符合GB/T4897-2015,GB18580-2017标准（开标时提供刨花板检验报告原件）  2、胶水：选用环保胶水，符合GB18583-2008标准，总挥发性有机物≤90g/L，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯等含量不得检出。（开标时提供胶水检验报告原件）  3、采用PVC封边条，耐开裂性≥1级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量和氯乙烯单体含量不得检出，可迁移元素Cd、Cr、Hg、As、Sb均≤1.0mg/kg,，多溴联苯不得检出，多溴联苯醚不得检出，符合QB/T4463-2013标准。（开标时提供PVC封边条报告原件）  4、采用优质导轨、锁具及三合一偏心件，均通过酸性盐雾试验，根据连续喷雾试验连续喷雾试验≥110小时，镀层个身的耐腐蚀等级和镀层对基本的保护等级实测值等级≥10级；符合QB/T3832-1999、QB/T3827-1999标准，拉手、螺丝、线盒等五金件均作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固(开标时提供导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒检验报告原件）。 |
| 26 | 档案柜 | 390\*390\*900 | 24 | 组 | 钢板：柜体采用裸板厚度≥0.6mm 一级冷轧钢板，主支撑结构件采用≥2mm 厚一级冷轧钢板（开标时提供冷轧钢板检验报告原件），表面经去油除锈、酸洗磷化处理（开标时提供磷化液检验报告原件）。表层采用塑粉喷涂（开标时提供塑粉检验报告原件）涂饰层表面硬度高，不变色。连接处精密度高，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角。开标时提供小样196mm\*398mm含拉手及锁具的门板小样一块 |
| 27 | 办公椅 | 皮转椅 | 2 | 把 | 1、面材：优质人造革，厚度达到二型 0.9mm～1.5mm，撕裂力≥40N， 光面革干擦(500次) ≥4级和湿擦（250次）≥3级、碱性汗液（80次）≥3级，光面革的耐折牢度20000次无裂纹；耐磨性1000g，无明显损伤、剥落，禁用偶氮染料的含量≤30mg/kg、游离甲醛含量（分光光度法）为≤75mg/kg，气味干态、湿态的测试达到 2 级，检测依据GB/T16799-2008. （开标时提供人造革检验报告原件）  2、脚轮：优质脚轮，检测依据QB/T4765-2014，（开标时提供脚轮检验报告原件）  3、海绵: 采用高密度优质海绵，回弹性能好，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，撕裂强度2.5 N/cm,伸长率≥150%，拉伸强度≥150kPa，干热老化后拉伸强度≥55kPa, 干热老化后拉伸强度变化率≤±30%，湿热老化后拉伸强度≥55kPa, 湿热老化后拉伸强度变化率≤+30%，检测依据GB/T 10802-2006，（开标时提供海绵检验报告原件） |
| 28 | 铁皮文件柜 | 1850\*900\*400 | 4 | 个 | 钢板：柜体采用裸板厚度≥0.6mm 一级冷轧钢板，主支撑结构件采用≥2mm 厚一级冷轧钢板，表面经去油除锈、酸洗磷化处理（开标时提供磷化液检验报告原件）。表层采用塑粉喷涂（开标时提供塑粉检验报告原件）涂饰层表面硬度高，不变色。连接处精密度高，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角。结构性能描述：上下门均为对开门，上部为玻璃门(可选钢板门），下部为钢板门，带锁，上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。 |
| 29 | 办公桌 | 1600\*800\*750 | 2 | 张 | 1.基材: 采用E1级刨花板，厚度16mm；甲醛释放量≤0.124 mg/m3 (气候箱法)；含水率≤7.3%；内胶合强度≥0.35MPa；握螺钉力板面≥900N、板边≥600N，表面结合强度≥0.8MPa；静曲强度≥11.0MPa，弹性模量≥1600MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8.0%符合GB/T4897-2015,GB18580-2017标准（开标时提供刨花板检验报告原件）  2、胶水：选用环保胶水，符合GB18583-2008标准，总挥发性有机物≤90g/L，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯等含量不得检出。（开标时提供胶水检验报告原件）  3、采用PVC封边条，耐开裂性≥1级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量和氯乙烯单体含量不得检出，可迁移元素Cd、Cr、Hg、As、Sb均≤1.0mg/kg，多溴联苯不得检出，多溴联苯醚不得检出，符合QB/T4463-2013标准。（开标时提供PVC封边条报告原件）  4、采用优质导轨、锁具及三合一偏心件，均通过酸性盐雾试验，根据连续喷雾试验连续喷雾试验≥110小时，镀层个身的耐腐蚀等级和镀层对基本的保护等级实测值等级≥10级；符合QB/T3832-1999、QB/T3827-1999标准，拉手、螺丝、线盒等五金件均作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固，（开标时提供导轨、锁具、三合一偏心件、拉手、螺丝、线盒检验报告原件）。 |
| 30 | 办公椅 | 标准 | 2 | 把 | 1.扶手：采用PU扶手：符合GB/T 32487-2016,（开标时提供PU扶手检验报告原件）；  2.采用五星脚，优质进口气压棒，优质底盘机构（开标时提供气压棒、底盘机构检验报告原件）  3.脚轮：优质脚轮，检测依据QB/T4765-2014，（开标时提供脚轮检验报告原件）  4. 海绵: 采用高密度优质海绵，回弹性能好，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，撕裂强度2.5 N/cm,伸长率≥150%，拉伸强度≥150kPa，干热老化后拉伸强度≥55kPa, 干热老化后拉伸强度变化率≤±30%，湿热老化后拉伸强度≥55kPa, 湿热老化后拉伸强度变化率≤+30%，检测依据GB/T 10802-2006，（开标时提供海绵检验报告原件）  5、提供家具中有害物质限量认证证书（椅凳类）（开标时提供原件） |
| 31 | 裱胡修复室裱胡板 | 定制 | 2 | 块 | 1.基材: 采用E1级刨花板，厚度16mm；甲醛释放量≤0.124 mg/m3 (气候箱法)；含水率≤7.3%；内胶合强度≥0.35MPa；握螺钉力板面≥900N、板边≥600N，表面结合强度≥0.8MPa；静曲强度≥11.0MPa，弹性模量≥1600MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8.0%符合GB/T4897-2015,GB18580-2017标准（开标时提供刨花板检验报告原件）  2、胶水：选用环保胶水，符合GB18583-2008标准，总挥发性有机物≤90g/L，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯等含量不得检出。（开标时提供胶水检验报告原件）  3、采用PVC封边条，耐开裂性≥1级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量和氯乙烯单体含量不得检出，可迁移元素Cd、Cr、Hg、As、Sb均≤1.0mg/kg,邻苯二甲酸脂≤0.1%，多溴联苯不得检出，多溴联苯醚不得检出，符合QB/T4463-2013标准。（开标时提供PVC封边条报告原件）  4、采用优质导轨、锁具及三合一偏心件，均通过酸性盐雾试验，根据连续喷雾试验连续喷雾试验≥110小时，镀层个身的耐腐蚀等级和镀层对基本的保护等级实测值等级≥10级；符合QB/T3832-1999、QB/T3827-1999标准，拉手、螺丝、线盒等五金件均作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固，（开标时提供导轨、锁具、三合一偏心件、拉手、螺丝、线盒检验报告原件）。 |
| 32 | 裱胡修复室胶装机 | 1250\*620\*950mm | 1 | 个 | 胶装方式：双模手自一体；最大装订长度：320mm；装订速度：280-300本/小时；最大装订厚度60mm；工作功率：1KW-2KW;使用电源：220V/50Hz；显示方式：液晶显示；机器重量约200Kg；铣刀方式：大小+铣刀；机器尺寸：约1250\*620\*950mm;溶胶时间：25-30分钟；上胶方式：单胶轮+侧胶轮。提供产品检验报告或产品彩页。 |
| 33 | 裱胡修复室裁纸机 | 730\*915\*1260mm | 1 | 个 | 功能：液压程控切纸机；大裁切尺寸：480\*480mm；小裁切尺寸：40mm；裁切厚度：≥80mm;压纸方式：独立电机压纸；推纸方式：程序控制；消耗功率：1.4kw；适用电源：AC220V/50Hz；机器重量：约158kg. 提供产品检验报告或产品彩页。 |
| 34 | 数字化用房装订桌 | 1000\*450\*750 | 4 | 张 | 1.基材: 采用E1级刨花板，厚度16mm；甲醛释放量≤0.124 mg/m3 (气候箱法)；含水率≤7.3%；内胶合强度≥0.35MPa；握螺钉力板面≥900N、板边≥600N，表面结合强度≥0.8MPa；静曲强度≥11.0MPa，弹性模量≥1600MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8.0%符合GB/T4897-2015,GB18580-2017标准（开标时提供刨花板检验报告原件）  2、胶水：选用环保胶水，符合GB18583-2008标准，总挥发性有机物≤90g/L，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯等含量不得检出。（开标时提供胶水检验报告原件）  3、采用PVC封边条，耐开裂性≥1级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量和氯乙烯单体含量不得检出，可迁移元素Cd、Cr、Hg、As、Sb均≤1.0mg/kg,邻苯二甲酸脂≤0.1%，多溴联苯不得检出，多溴联苯醚不得检出，符合QB/T4463-2013标准。（开标时提供PVC封边条报告原件）  4、采用优质导轨、锁具及三合一偏心件，均通过酸性盐雾试验，根据连续喷雾试验连续喷雾试验≥110小时，镀层个身的耐腐蚀等级和镀层对基本的保护等级实测值等级≥10级；符合QB/T3832-1999、QB/T3827-1999标准，拉手、螺丝、线盒等五金件均作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固，（开标时提供导轨、锁具、三合一偏心件、拉手、螺丝、线盒检验报告原件）。 |
| 35 | 数字化用房装订椅 | 600\*650\*1080 mm | 4 | 把 | 1.扶手：采用PU扶手：符合GB/T 32487-2016,（开标时提供PU扶手检验报告原件）；  2.脚架采用Q235优质钢管，厚度≥1.5mm. （开标时提供钢管检验报告原件）  3.座板：采用18mm实木多层板。  4. 海绵: 采用高密度优质海绵，回弹性能好，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，撕裂强度2.5 N/cm,伸长率≥150%，拉伸强度≥150kPa，干热老化后拉伸强度≥55kPa, 干热老化后拉伸强度变化率≤±30%，湿热老化后拉伸强度≥55kPa, 湿热老化后拉伸强度变化率≤+30%，检测依据GB/T 10802-2006，（开标时提供海绵检验报告原件）  5、提供家具中有害物质限量认证证书（椅凳类）（开标时提供原件） |
| 36 | 更衣室椅子 | 直径450mm | 2 | 个 | 海绵: 采用高密度优质海绵，回弹性能好，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，撕裂强度2.5 N/cm,伸长率≥150%，拉伸强度≥150kPa，干热老化后拉伸强度≥55kPa, 干热老化后拉伸强度变化率≤±30%，湿热老化后拉伸强度≥55kPa, 湿热老化后拉伸强度变化率≤+30%，检测依据GB/T 10802-2006，（开标时提供海绵检验报告原件） |
| 37 | 更衣室镜子 | 600\*1800mm | 1 | 个 | 松木实木边框，钢化玻璃（开标时提供松木和钢化玻璃检验报告原件） |
| 38 | 更衣室衣架 | 高1800mm | 4 | 个 | 橡木实木，成品甲醛释放量≤0.03mg/L，重金属含量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，成品含水率≤9.8%，符合GB 18580-2017和GB/T3324-2017标准。（开标时提供衣架检验报告原件） |
| 39 | 更衣室衣柜 | 1200\*400\*1800 | 2 | 组 | 1、面材：采用0.6mm实木木皮饰面，符合GB/T 13010-2006标准。（开标时提供实木木皮检验报告原件）  2、基材:采用中密度纤维板，甲醛释放量≤0.124mg/m3(气候箱法),密度≥730kg/m3，含水率≤9.3%，吸水膨胀率≤15%，弹性模量≥2500MPa，表面结合强度≥0.9MPa;检测标准为GB/T 11718 -2009 《中密度纤维板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（开标时提供中密度纤维板检验报告原件）  3、油漆:要求采用优质环保油漆，底漆采用环保PE底漆，面漆采用PU面漆（开标时提供PE底漆、PU面检验报告原件）。  4、胶水：选用环保胶水，符合GB18583-2008标准，总挥发性有机物≤90g/L，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯等含量不得检出。（开标时提供胶水检验报告原件）  5、封边条：采用实木封边条，含水率≤13%，甲醛含量不得检出，符合QB/T4463-2013标准。（开标时提供实木封边条报告原件）  6、采用优质导轨、锁具及三合一偏心件，均通过酸性盐雾试验，根据连续喷雾试验连续喷雾试验≥110小时，镀层个身的耐腐蚀等级和镀层对基本的保护等级实测值等级≥10级；符合QB/T3832-1999、QB/T3827-1999标准，拉手、螺丝、线盒等五金件均作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固，（开标时提供导轨、锁具、三合一偏心件、拉手、螺丝、线盒检验报告原件）。 |
| 40 | 消毒室空调 | 960\*415\*1250 | 1 | 个 | 额定制冷量：≥12..5kw；额定制热量：≥14.2kw；适用面积：46-70平米；能效等级：3级；额定电压/频率：3N/380V/50Hz；内机噪音：≤51/46/41dB(A);外机噪音：≤58dB(A)；内机尺寸：约600\*350\*1880；外机尺寸：约960\*415\*1250；液管/气管：直径≥9.52mm/19.05mm. |
| 41 | 档案室成品鞋柜 | 1200\*450\*1100 | 2 | 个 | 按甲方要求定制,基材采用E0级颗粒板，厚度25mm；甲醛释放量≤4.2mg/100g；符合GB/T 4897-2015和GB18580-2001标准（开标时提供E0级颗粒板检验报告原件） |
| 42 | 办公椅 | 600\*650\*1080 mm | 3 | 把 | 1.扶手：采用PU扶手：符合GB/T 32487-2016,（开标时提供PU扶手检验报告原件）；  2.脚架采用Q235优质钢管，厚度≥1.5mm. （开标时提供钢管检验报告原件）  3.座板：采用18mm实木多层板。  4.海绵: 采用高密度优质海绵，回弹性能好，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，撕裂强度2.5 N/cm,伸长率≥150%，拉伸强度≥150kPa，干热老化后拉伸强度≥55kPa, 干热老化后拉伸强度变化率≤±30%，湿热老化后拉伸强度≥55kPa, 湿热老化后拉伸强度变化率≤+30%，检测依据GB/T 10802-2006，（开标时提供海绵检验报告原件）  5、提供家具中有害物质限量认证证书（椅凳类）（开标时提供原件） |
| 43 | 光盘室防磁柜 | (H)1300\*(W)525\*(D)480 mm | 5 | 个 | 规格: (H)1300\*(W)525\*(D)480 mm  容积:150L  重量:75KG  配置:6抽屉(抽屉尺寸：75\*380\*320mm)  光盘盒尺寸：142×126×10（mm）  可放置75片/抽屉  光盘盒尺寸：142×126×5（mm）  可放置150片/抽屉  LTO3磁带尺寸：约111×113×21（mm）  【产品特性】\*抗震结构  可放置45盘/抽屉  \*暗藏式门铰链设计  顶级防磁处理  人性化设计，美观实用  双重防潮保障  防潮防静电  【存储对象】重要的磁介质档案资料如：磁盘、磁带、缩微片、胶卷、录音带、录像带及CD/VCD，U盘，可移动磁盘等，抵御来自外界的磁场、湿气和灰尘的入侵，可真正有效防止资料褪磁、霉变、锈蚀和质变。  【注意事项】  ⑴防磁柜具有良好的防震功能，但不适用于有强震源的场所（如空压站、柴油机房）附近。  ⑵防磁柜内置吸湿剂，且密封性能良好，当环境湿度较高时库房内还应配备去湿装置。  ⑶开启防磁柜存取资料后应及时关闭柜门，保持防磁柜时刻处于密封状态。 |
| 44 | 恒湿净化消毒一体机 | 670\*480\*1800mm | 4 | 套 | 规格参数  电源：220V 50HZ  功率：120-850W  温度指示范围：-40℃～+70℃     （温度精度）测量误差：≤±0.5℃  湿度指示范围：5%/RH～99%RH     （湿度精度）测量误差：≤±3%RH  臭氧发生量：≥3500mg/h  光氢离子：10W  加湿量：3-5kg/h  除湿量：40-60L/24h风量：600-1000m3/h  水箱容积：≥25L  加水方式：人工/手动  排水方式：水箱/自动外形尺寸：670\*480\*1800mm  重量：120kg  适用空间：60-90m2  触摸屏内存128M,可储存一年数据，建议半年导出数据一次。 |
| 45 | 特藏室图纸抽屉 | 定制 | 1 | 套 | 按甲方要求定制，基材为冷轧钢板。 |
| 46 | 密集架 | 定制 | 500 | 立方 | 总体要求需符合《手动密集书架技术条件》（GB/T13667.3—2013）、DA/T7-92的标准。  1、轨道：由轨道座和轨道组成，轨道座：厚度δ=3.0mm，材料为优质冷轧钢板,轨道：方钢25mm×25 mm为优质304实心不锈钢钢材。  2、底梁：采用厚度3.0mm优质热轧钢板一体成型工艺，由上部、中部和下部三个部分组成，中段向外凸出形成M型加强筋防鼠结构（M型加强筋防鼠结构：M筋总宽≥41mm，高≥23mm，M筋正面向内≥R2mm弧形筋）。底梁采用加强结构，具有防鼠功能，简化了底梁装配过程，并且不易变形，具有精度高、效率快,防鼠等特点。  3、架体主材要求：  立柱δ=1.5mm，搁板δ=1.0mm，八挂钩挂板δ=1.0mm，侧板δ=1.0mm，顶板δ=1.0mm，挡棒δ=1.0mm，防尘板、防鼠板δ=1.0mm；优质冷轧钢板，层数和距可自由调整，表面静电喷塑。  (1)立柱：采用1.5mm优质冷轧钢板,六翻边下冲折一体成型工艺，立柱成型尺寸42 mm×39mm，允许尺寸公差±1mm，四面封闭式结构，四角R6mm圆弧角设计。立柱正面、两侧面排孔位置各压一根筋，圆筋尺寸为5 mm×3mm，允许尺寸公差±1mm，排孔均匀冲裁，使层板层数和间距可按需要调整，孔中心距54mm，允许尺寸公差±1mm。圆弧压筋封闭式立柱设计人性，承重能力强，钢性足，外形美观。  (2)搁板：搁板防惯性滑落设计，九折弯一体成形工艺，两侧形成15mm宽封闭式矩形口。搁板正面压制两组圆筋，每组压筋数3条，主筋尺寸5\*2.5mm，辅筋尺寸3.6\*1.8mm，两侧各压制两根加强筋，筋尺寸3\*1.5mm。搁板内侧厚度23mm，外侧面厚度27mm。防惯性封口搁板外观新颖、刚性足，有效的保证档案资料安全，增加了搁板承重能力。  (3)八挂钩挂板采用模具一体冲压成型，两端四排八挂钩结构设计，中间腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔，孔上下位置设有四根圆筋，挂板上下端直角折弯，并冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，组装后平整、牢固。承重性好，外观新颖，可防止搁板前后窜动，通用性互换性好。表面再采用酸洗磷化后进行喷塑处理，外形美观，色泽鲜亮，使基本材质不会腐蚀，经久耐用。挂板与立柱之间连接方式采用八挂钩扣接，八挂钩挂板相对于传统挂板，强度高，承重性能更优越，挂板与立柱对接处更牢固。  (4)门面: 门框δ=1.0mm, 门板δ=1.0mm；优质冷轧钢板；门面平整，款式新颖，表面静电喷塑。门板正面四角数控压有仿古式花纹图形。   1. 门面锁具：采用双环三级管理豪华锁：（1）、双环锁具规格：大环∮85/78mm，小环∮21.5/19mm；中心距：50.5mm锁厚30mm；（2）、黑色双环锁盘，带限位卡簧装配；（3）、闪电型镀铬扣手，可顺时、逆时针旋转45°，开关方便、定位准确；（4）、锌合金压铸锁，镀镍黄铜钥匙，具有三级管理功能，1把钥匙（即管理钥匙）可控制1个库房或一个团体柜架，也可1把钥匙（即管理钥匙）控制整个库房或多个团体柜架，供用户自行选择。（4）、双环锁芯损坏或钥匙损坏、丢失等情况下，可通过红色维修管理钥匙开启直接更换锁芯，不需用电钻、钳子、螺丝刀等工具。   (6)侧板：三节侧板：采用优质1.0mm优质冷轧钢板，采用六面九翻边豪华整体平面圆弧式结构，分为上中下三节，上和下节正面采用仿古式梯形门筋。筋正面宽度尺寸为35mm，内槽尺寸为25mm，槽深为3mm，允许尺寸公差±1mm。中节正面压塔包。塔包外观为金字塔方形，顶底部为正方形，塔底尺寸长宽为20mm，塔顶尺寸长宽为3mm，塔高为3mm，塔包间中心距为50mm，允许尺寸公差±1mm。侧板款式新颖、美观大方、结构独特、强度高，正面按压不变形。  4、六瓣梅花型圆盘：六瓣梅花型圆盘由高强度塑胶材料注塑而成，外形呈梅花状，共六个弧角，弧角间最大直径380mm，圆盘盘体尺寸28x22mm，圆盘中心设有六道Z字型加强弧筋，每道由2根单弧筋组成，与盘体弧角对应并均匀布局。手柄设置在盘体上，可折叠并隐藏在加强弧筋内，有效增加通道空间利用率。六瓣梅花型圆盘设计新颖，牢固耐用，外形精致且美观。  5、复合型磁性密封条：双磁性双边型固定一体式高强度橡胶密封条，外形尺寸宽40mm，厚度≥23mm，双磁性密封条中段采用四连体减震蜂窝结构。每列接触面均有缓冲及密封条，使架体具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。  6、其他性能要求：  提供冷轧钢板符合国家标准的合格检测报告，检测项目为19项[碳（C）、硅（Si）、锰（Mn）、磷（P）、硫(S)、镍(Ni)、铬（Cr）、铜（Cu）、钼（Mo）、钒（V）、钛（Ti）、铝（Al）、铌（Nb）、钨(W)、砷（As）、锡（Sn）、钴（Co）、硼（B）、锆（Zr）]元素及抗拉强度、断后伸长率、塑性延伸强度。  **开标时提供提供密集架小样:立柱≥600mm1根，八挂钩挂板1块，搁板1块，门板≥600\*600mm1块含门面锁具（采用双环三级管理豪华锁），侧板≥600mm1块，六瓣梅花型圆盘1个，复合型磁性密封条1条长度≥500mm**，提供CEC绿色产品评价证书（原件备查），提供信息技术管理体系认证证书（原件备查） |
| 47 | 音响档案阅览室办公桌 | 1400\*700\*760 | 8 | 张 | 1.基材: 采用E1级刨花板，厚度16mm；甲醛释放量≤0.124 mg/m3 (气候箱法)；含水率≤7.3%；内胶合强度≥0.35MPa；握螺钉力板面≥900N、板边≥600N，表面结合强度≥0.8MPa；静曲强度≥11.0MPa，弹性模量≥1600MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8.0%符合GB/T4897-2015,GB18580-2017标准（开标时提供刨花板检验报告原件）  2、胶水：选用环保胶水，符合GB18583-2008标准，总挥发性有机物≤90g/L，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯等含量不得检出。（开标时提供胶水检验报告原件）  3、采用PVC封边条，耐开裂性≥1级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量和氯乙烯单体含量不得检出，可迁移元素Cd、Cr、Hg、As、Sb均≤1.0mg/kg,邻苯二甲酸脂≤0.1%，多溴联苯不得检出，多溴联苯醚不得检出，符合QB/T4463-2013标准。（开标时提供PVC封边条报告原件）  4、配件:采用优质导轨，检测依据QB/T2454-2013、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999;锁具检测依据QB/T1621-2015、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999;均通过酸性盐雾试验，根据连续喷雾试验连续喷雾试验≥110小时，镀层个身的耐腐蚀等级和镀层对基本的保护等级实测值等级≥10级；拉手、螺丝、线盒等五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固，（开标时提供导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒检验报告原件）。 |
| 48 | 档案接收用房会议椅 | 600\*650\*1080 mm | 18 | 把 | 1、面材：椅背采用优质黑色网布，椅座采用优质布绒面料，防火透气（开标时提供布绒检验报告原件）。  2、海绵: 采用高密度优质海绵，回弹性能好，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，撕裂强度2.5 N/cm,伸长率≥150%，拉伸强度≥150kPa，干热老化后拉伸强度≥55kPa, 干热老化后拉伸强度变化率≤±30%，湿热老化后拉伸强度≥55kPa, 湿热老化后拉伸强度变化率≤+30%，检测依据GB/T 10802-2006，（开标时提供海绵检验报告原件）  3、扶手：采用PU扶手：符合GB/T 32487-2016,（开标时提供PU扶手检验报告原件）  4、座板：采用18mm实木多层板，高密度回弹海绵。  5、脚架采用Q235优质钢管一体成型，厚度≥1.5mm. （开标时提供钢管检验报告原件） |
| 49 | 卫生间热水器 | 495\*510\*1405MM | 2 | 台 | 1、出水方式：二开；开水出水量≥30L/H，按压式出水,  2.开水水箱，304不锈钢食品级水箱。水箱容量≥ 30L；（提供省级以上的设备《饮用水卫生安全产品卫生许可批件》和国家权威机构出具检测报告，并加盖公司鲜章）  3.加热功率：3KW，工作电压220V~；  4.防干烧、防蒸汽、防缺水、防超温、防超压、防漏电防漏水，安全可靠，屏幕具备故障代码提醒，出现故障自动切断运行；  5.外形参考尺寸：495\*510\*1405MM((±10mm), 外观、门板采用 304不锈钢制作，厚度≥1.0mm。设备外表平整光滑，其易触及零部件棱边和尖角圆滑。箱体外壳其它部件均为 304 不锈钢材质，厚度≥1.0mm，水槽采用 304 不锈钢，厚度≥1.0mm(投标人提供所投饮水设备原材料不锈钢的检验报告，由权威机构SGS出具合格检测报告）  6.防触电保护为 I类，外壳防护等级至少达 IP44；（提供相关证明文件）；  7.设备具有或可设定节能功能，闲时或用水低峰期自动关闭加热功能（提供所投产品产品说明书相关节能功能介绍页）；  8.为了食用安全保障投标产品需提供饮水机涉水部件：饮水机加热内胆、不锈钢波纹管、电磁阀主体、电磁阀阀芯、电磁阀弹簧、进水电磁阀滤网、加热器进水口、发热管、感温器、不锈钢三通、不锈钢对丝、水龙头（水嘴）、水位探针等检测报告和食品接触认证证书，检测标准：根据GB 4806.1-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求》，（提供国家权威机构出具检测报告、中国节能产品认证证书、CQC产品认证证书、食品接触认证证书），提供制造商出具的项目授权书及售后服务承诺书。 |
| 50 | 卫生间净水器 | 440\*400\*1480MM | 3 | 台 | 1、出水方式：一开一直饮水；开水出水量≥40L/H，直饮水≥63L/H，触摸感应出水,开水设置童锁键开水。  2.开水水箱，304不锈钢食品级水箱。水箱容量≥ 30L；凉水储水罐，密封无菌压力罐，容积≥20L;（提供省级以上的设备《饮用水卫生安全产品卫生许可批件》和国家权威机构出具检测报告，并加盖公司鲜章）  3.加热功率：3KW，工作电压220V~；  4.防干烧、防蒸汽、防缺水、防超温、防超压、防漏电防漏水，安全可靠，屏幕具备故障代码提醒，出现故障自动切断运行；  6外形参考尺寸：450mm×500mm×1700mm(±10mm), 外观、门板采用 304不锈钢制作，厚度≥1.0mm。设备外表平整光滑，其易触及零部件棱边和尖角圆滑。箱体外壳其它部件均为 304 不锈钢材质，厚度≥1.0mm，水槽采用 304 不锈钢，厚度≥1.0mm(投标人提供所投饮水设备原材料不锈钢的检验报告，由权威机构SGS出具合格检测报告）  6.防触电保护为 I类，外壳防护等级至少达 IP44；（提供相关证明文件）；  7.设备具有或可设定节能功能，闲时或用水低峰期自动关闭加热功能（提供所投产品产品说明书相关节能功能介绍页）；  8.过滤等级：5 级过滤，聚丙烯滤芯+颗粒活性炭+压缩活性炭+反渗透 RO 膜 400G+颗粒活性炭（为节约水资源，要求净水产水率≥73%的检验报告（响应文件中提供权威机构出具的明确显示所投产品型号和净水产水率≥73%的检验报告）净水部分和饮水机须为同一品牌。  9.提供所投饮水机及过滤滤芯省级或省级以上涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件。（证书中明确有所投产品的型号）（\*提供省级以上的设备《饮用水卫生安全产品卫生许可批件》和国家权威机构出具检测报告，并加盖公司鲜章）  10.为了食用安全保障投标产品需提供饮水机涉水部件：饮水机加热内胆、不锈钢波纹管、电磁阀主体、电磁阀阀芯、电磁阀弹簧、进水电磁阀滤网、加热器进水口、发热管、感温器、不锈钢三通、不锈钢对丝、水龙头（水嘴）、水位探针等检测报告和食品接触认证证书，检测标准：根据GB 4806.1-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求》，（提供国家权威机构出具检测报告、中国节能产品认证证书、CQC产品认证证书、食品接触认证证书食品接触认证证书） |
| 51 | 实物档案室展示柜 | 800\*400\*2000 | 21 | 组 | 按甲方要求定制  基材采用优质中纤板，钢化玻璃门，柜门采用优质铝材。（开标时提供钢化玻璃及铝材检验报告原件） |

注：1、交货地点：大通县档案局（馆）

2、交货时间：合同签订后60日历天安装完成并交付使用。