|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 原参数 | 新参数 |
| 13、通用台式计算机 | 龙芯3A3000处理器/主频≥1.4GHz/支持国产中标麒麟V7.0操作系统/内存≥8GB DDR3/全固态硬盘≥256G/内置DVD刻录光驱/10/100/1000Mbps以太网口≥1个/其中前置USB3.0≥2、USB2.0≥2；后置USB3.0≥2、USB2.0≥2；音频接口/前端麦克风1个，耳机1个；后端麦克风1个，耳机1个/1个PCI-Ex16，1个PCI-Ex8，1个PCI-Ex4； SATA2.0（3Gb/s）×2，1个M.2 SATA协议/独立显卡显存容量≥ 2G /显示器支持VGA+HDMI接口标准，≥23.8英寸，分辨率支持1920×1080，可选配八向调节底座/电源功率≥200W/机箱尺寸≤13升小机箱.免工具拆卸 所投产品MTBF≥100000小时，并提供可靠性检验证书 /所投产品提供不少于5家软硬件厂家的产品适配互认证明文件/提供所投产品3C认证证书，节能认证证书/提供原厂ISO9001质量管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系认证证书，ISO20000 IT服务管理体系认证证书，GB/T28001 职业健康安全管理体系认证证书、ISO27001-信息安全管理体系认证证书，ISO50001-能源管理体系认证证书； | 国产处理器，要求核心≥8个，主频≥2.6GHz，工艺制程7nm，三级缓存≥8M。独立显卡；显存≥2G；支持双路输出，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个，每路输出不低于1920\*1080分辨率。配置不低于双硬盘规格（国产品牌SSD固态硬盘+HDD机械硬盘）；SSD容量不低于256G；HDD容量不低于1T 7200rpm；独立数据硬盘分区，数据盘兼容多种操作系统，易于数据迁移。DVD-RW刻录光驱。USB接口≥6个，其中USB3.0数量≥4个；网络接口≥2个，1\* GE电口+1\* GE 光口；音频接口≥2组，前置≥1组，后置≥1组；串口≥1个，DB9接口，支持RS232协议，支持内核调试。尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920\*1080，刷新率≥60Hz，输入接口≥2个，最大亮度250≥nits，可视角度≥178度。配置多向显示器支架（俯仰、高低、左右方向及旋转方向）。标准立式机箱，顶置提手，体积≥15L。CPU负载环境监测，智能调配，降低功耗；风扇转速根据CPU温度自动调节，支持PWM调速和电压调速。支持统信UOS操作系统；兼容图形化和命令行等多种界面交互方式；提供3年免费原厂质保，1年免费上门服务；要求出具所投产品原厂商售后服务承诺函；要求提供所投产品原厂400免费技术支持电话，支持7\*24小时远程服务，2小时内响应服务需求。针对国产软硬件，提供兼容性互认证报告加盖原厂公章。 |
| 备注 | 共计26台；其中4台用原参数，22台用新参数 |