**成交产品分项表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 |
| 1 | 智能中药斗谱柜 | 金宏达 | 规格:1.尺寸：总尺寸：长1200 mm高2600 mm宽 600mm。小斗尺寸：长53cm宽16cm高16cm，斗内径12.5cm，斗板材厚1.5cm。下面三大抽屉分两格，尺寸：长53cm宽41cm高16cm，板材厚度1.5cm。型号:JHD-ZDG | 郑州金宏达医学仪器设备贸易有限公司 | 1套 |
| 2 | 中药斗谱柜 | 金宏达 | 规格: 尺寸：小斗尺寸：长53cm宽16cm高16cm，斗内径12.5cm，斗板材厚1.5cm。上开口无门，下面三大抽屉分两格。尺寸：长53cm宽41cm高16cm，板材厚度1.5cm。总体尺寸：1200\*2600\*600mm。单个药柜可盛放中药材174味（上口内瓷药罐不计）。型号:JHD-DG | 郑州金宏达医学仪器设备贸易有限公司 | 8组 |
| 3 | 中药调剂工具 | 金宏达 | 规格: 尺寸：小斗尺寸：长53cm宽16cm高16cm，斗内径12.5cm，斗板材厚1.5cm。上开口无门，下面三大抽屉分两格。尺寸：长53cm宽41cm高16cm，板材厚度1.5cm。总体尺寸：1200\*2600\*600mm。单个药柜可盛放中药材174味（上口内瓷药罐不计）。型号:JHD-DG | 郑州金宏达医学仪器设备贸易有限公司 | 1套 |
| 4 | 中药调剂台 | 金宏达 | 规格: 铁药碾5套、铜杵5套、戥子称20把、贵细药材粉碎机3套、参茸切片机3套、簸箕5个、研钵5个、中药包300个、草药绳5卷。型号:JHD-TJ | 郑州金宏达医学仪器设备贸易有限公司 | 9组 |
| 5 | 中药炮制操作台 | 金宏达 | 规格: 尺寸：900\*750\*900mm。下设两个平行抽屉。 型号:JHD-TT | 郑州金宏达医学仪器设备贸易有限公司 | 1套 |
| 6 | 洗药池 | 金宏达 | 规格: 尺寸：560cm\*70cm\*80cm型号:JHD-CZT | 郑州金宏达医学仪器设备贸易有限公司 | 2套 |
| 7 | 燃气灶 | 金宏达 | 规格: 100cm\*60cm\*80cm。型号:JHD-XYC | 郑州金宏达医学仪器设备贸易有限公司 | 6套 |
| 8 | 炒药工具 | 金宏达 | 规格: 灶眼数量：单个。气灶结构：台嵌两用。适用气源：天然气 液化气。进风方式：全进风。面板材质：钢化玻璃。熄火保护装置：热电偶熄火保护。点火方式：脉冲电子点火。额定热负荷：4500W。煤气罐：5kg，包含管子，煤气减压阀。型号:JHD-CQZ | 郑州金宏达医学仪器设备贸易有限公司 | 6套 |
| 9 | 排风通风废气处理系统及电路改造 | 金宏达 | 规格: 直径34cm圆底，无涂层铸铁锅。型号:JHD-CY | 郑州金宏达医学仪器设备贸易有限公司 | 1套 |
| 10 | 炮制工具 | 金宏达 | 规格: 总排风量不小于20000m3/h；设备包含：活性炭气体处理箱2台、消声器2000m3/h 1台、排风罩（304不锈钢）6台、排风管d250 12米、排风管d160 12米、三通250/160 5个、弯头d250 3个、大小头250/160 1个、天圆地方2个、软连接4处、支架1个、安装并进行排风调试1项。设备配电箱 主开关63A，配6路3P16A漏电开关，2路2P16A备用1台。照明灯具LED平板灯，54W，600\*600 2台电气线槽 UPVC80\*60 62m电气线槽 UPVC30\*20 8m开关 220V，10A 2个电线 ECS-4\*4mm2 120m电线 ZR-BV-2.5mm2 600m主电源电缆 YJV-5\*10mm2 200m电缆 RVS-3\*4mm2 80m电线管 KBG25 40m电线管 KBG20 40m 型号:JHD-DL | 郑州金宏达医学仪器设备贸易有限公司 | 6套 |
| 11 | 竹制蒸笼屉 | 金宏达 | 规格: 切药刀，片刀，锉、铁锤，碾槽，冲筒，乳钵，药杵，蝎爪钳，药筛，刀方，竹筐，刨刀，劈斧，竹把子，虎头钳，药斗，油帚子，水帚子，木棒锤。型号:JHD-GJ | 郑州金宏达医学仪器设备贸易有限公司 | 6个 |
| 12 | 蒸锅 | 金宏达 | 规格: 直径20cm带盖。型号:JHD-LZ | 郑州金宏达医学仪器设备贸易有限公司 | 6个 |
| 13 | 炮制室改造 | 金宏达 | 规格: 与竹制蒸笼屉配套的锅，主要考虑锅和蒸笼的配套。配带孔可配蒸笼的隔板。型号:JHD-ZG | 郑州金宏达医学仪器设备贸易有限公司 | 1项 |
| 15 | 炮制实验室配套装修 | 金宏达 | 规格:现场改造。型号:JHD-GZ | 郑州金宏达医学仪器设备贸易有限公司 | 30平方米 |
| 16 | 数控往复式切药机 | 中南药机 | 规格:现场改造。型号:JHD-ZX | 中南制药机械厂 | 1台 |
| 17 | 滚筒式洗药机组 | 杭州富阳 | 规格: 切刀宽度为24公分，切刀最高抬6.5公分，切刀为合金刀头，适用于切硬类物料如中药材等。压料系统设计巧秒，送料均匀，切制规格可调整。放料平台离地面高度：80公分。切制宽度：1-25mm（可调节）。电机：380V 2.2KW 型号:WQ300型 | 杭州富阳康华制药机械有限公司 | 1台 |
| 18 | 煅药机 | 温州顶历 | 规格: 生产力：200-700kg/h 内筒直径：Φ500mm 电机功率：2KW 水压：0.12mpa。 型号:XY-500 | 温州顶历医疗器械有限公司 | 1台 |
| 19 | 真空加温润药机 | 杭州富阳 | 规格: 1、料筐容积： 0.015m3 2、最大装载重量：30kg3、额定功率：10kw4、额定温度：600℃ 5、空载升温时间：≦1.5 h6、额定电压：380V6、额定电压：380V 型号:YDL-15 | 杭州富阳康华制药机械有限公司 | 1台 |
| 20 | 复合式冲淋洗眼器 | 广州禄米 | 规格: 1、装料容积（L）：20002、真空度（Mpa）：-0.093、密封压力（Mpa）：0.4-0.64、蒸汽压力（Mpa）：常压5、时控范围（min）：0-996、总功率（kw）：2.2型号:RY-2000 | 广州禄米实验室设备科技 | 6台 |
| 21 | 光学显微镜 | 凤凰光学 | 规格:加厚304不锈钢材质，抗酸抗腐蚀。双层过滤网。光源类型：12/分钟 冲淋流量：120-180升/分钟 冲淋直径： 32mm 密封压力：0.4mpa 冲淋阀门：32mm(一寸) 工作压力：0.25-0.45mpa。型号:LM-HVHGF0642 | 江西凤凰光学科技有限公司 | 2台 |
| 22 | 双篮智能崩解仪 | 天津国铭 | 规格:1、放大倍数：40X-1600X2、观察头：30度倾斜，360度旋转，铰链三目观察头；瞳距48X75mm。3、目 镜：目镜WF10X22mm。4、物 镜：无限远平场消色差物镜 4X： 数值孔径NA0.1mm；工作距离WD18.5mm 10X：数值孔径0.25mm；工作距离10.5mm 40X（s）：数值孔径NA0.65mm；工作距离WD0.56mm 100X（s）：数值孔径NA1.25mm；工作距离WD0.13mm型号: PH100-3B41L-IPL | 天津市国铭医药设备有限公司 | 1台 |
| 23 | 电磁中药炒药锅 | 温州顶历 | 规格:吊篮往返频率：（30-32）次/分。吊篮往返行程：(55±2)mm。定时范围：（1-900）分。 定时精度：±0.5min 。温控范围：室温-45 ℃ 。温控精度：（±0.5）℃。筛网最小间距：（25±2）mm。电源：220V/50Hz/600W 。型号: BJ-1 | 温州顶历医疗器械有限公司 | 1台 |