**更正公吿**

**一、 项目基本情况**

原公吿的招标编号：青海中尚竞磋（货物）2020-023

原公吿的釆购项目名称：2020年都兰县青稞产业提质增效建设项目货物采购

首次公告日期：2020年11月19日

**二、 更正信息**

更正内容:原公告中技术参数为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| 1204轮式拖拉机 | 外廓尺寸(长×宽×高)mm:4590×2050×2990；轴距:2300；标定功率(kW):88.2kW；标定转速(r/min):2200；常用轮距(前轮/后轮):1620/1620；轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调；最小使用质量:4100；标准配重(前/后):440/320，档位数(前进/倒退/爬坡):12/12/0；；发动机与离合器连接方式:直联；起动方式:电起动；翻倾防护装置:安全驾驶室；转向系型式:前轮液压转向；行车制动系型式:湿式盘式；驻车制动系型式:机械、盘式；离合器型式:干式；传动系变速箱型式:4×(1+1)×3组成式；变速箱换挡方式:机械有级变速；轮胎型号(前轮/后轮):13.6-24/16.9-34； | 1台 |
| 527液压翻转犁 | 配套动力：≥58.4KW，整机质量：730kg，耕幅：1.35m，整机尺寸：3240×1940×1430mm | 1台 |
| 554轮式拖拉机 | 标定功率(kW)：40.5；标定转速（r/min）：2400；外廓尺寸(长×宽×高)mm:4030×1730×2550；轴距(mm):2040；常用轮距(前轮/后轮)(mm):1250/1300；最小使用质量(kg):2470；档位数(前进/倒退):12/12；起动方式:电起动；转向系型式:前轮液压转向；轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28、双强压油缸。 | 1台 |
| 160旋耕机 | 标定功率：36.8-40.4kw；动力输出轴转速：540/760r/min；结构形式：框架式；外形尺寸：1020\*1800\*902mm；结构质量：270kg；幅宽：160cm；耕深：12-14cm；传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机联接方式：中间齿轮传动；总安装刀数量：42把。 | 1台 |
| 清选机 | 初清筛面:1750x1700，比重筛:2000×2100，外型尺寸:4350x2600x3500，分级机筛面:1750x2400，功率:28.5千瓦，产量每小时20吨 | 1台 |
| 1404轮式拖拉机 | 外形尺寸mm:5038\*2344\*3007,四轮驱动，增压中冷发动机，标定功率：103KW、14英寸离合器，24+12同步器换档，最小使用质量kg:5700,最大牵引力kN:62,轮胎规格：420/85R24,460/85R38，前轮距：1850mm,后轮距：1840mm，轴距：2805mm,空调驾驶室，3路液压输出 | 1台 |
| 1004轮式拖拉机 | 雷沃动力增压发动机、功率:73.5kW、驱动方式:四轮驱动、外廓尺寸(长×宽×高)mm:4530×2150×2900；轴距:2416；轮距(前轮/后轮):1710/1608；最小使用质量:4155；16+8同步器换挡、双作用离合器、轮胎：12.4-24/16.9-34、后轮距有机可调、液压输出：两组、提升器：双强压、三代风扇驾驶室、后配二层，智能终端 | 1台 |
| 14行播种机 | 结构型式：机械式、悬挂式；外形尺寸：2190\*2445\*1720；工作幅宽：216cm；工作行数：播种14行、施肥7行；播种部分传动方式：链条传动。 | 1台 |

现更正为

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| 527液压翻转犁 | 配套动力：≥58.4KW，整机质量：730kg，耕幅：1.35m，整机尺寸：3240×1940×1430mm | 1台 |
| 复试精选机 | 初清筛面:1750x1700，比重筛:2000×2100，外型尺寸:4350x2600x3500，分级机筛面:1750x2400，功率:28.5千瓦，产量每小时20吨 | 1台 |
| 1404轮式拖拉机 | 外形尺寸mm:5038\*2344\*3007,四轮驱动，增压中冷发动机，标定功率：103KW、14英寸离合器，24+12同步器换档，最小使用质量kg:5700,最大牵引力kN:62,轮胎规格：420/85R24,460/85R38，前轮距：1850mm,后轮距：1840mm，轴距：2805mm,空调驾驶室，3路液压输出 | 1台 |
| 1004轮式拖拉机 | 雷沃动力增压发动机、功率:73.5kW、驱动方式:四轮驱动、外廓尺寸(长×宽×高)mm:4530×2150×2900；轴距:2416；轮距(前轮/后轮):1710/1608；最小使用质量:4155；16+8同步器换挡、双作用离合器、轮胎：12.4-24/16.9-34、后轮距有机可调、液压输出：两组、提升器：双强压、三代风扇驾驶室、后配二层，智能终端 | 1台 |
| 14行播种机 | 结构型式：机械式、悬挂式；外形尺寸：2190\*2445\*1720；工作幅宽：216cm；工作行数：播种14行、施肥7行；播种部分传动方式：链条传动。 | 1台 |

，招标公告其他内容不变。

更正日期：2020年9月20日

**三、 其他补充事宜**

**四、凡对本次公告内容提岀询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名 称: 都兰县农牧和扶贫开发局

地 址：李先生

联系方式：0977-8232179

2.釆购代理机构信息（如有）

名 称：青海中尚招标代理有限公司

地 址： 西宁市城西区同盛路万达广场SOHO2号楼 17 层

联系方式：0971-4716012