**包5成交产品分项表**

单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品  名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产  厂家 | 数量及单位 | 单价 |
| 1 | 春秋常服 | 圣威  雅特 | 执行标准：GA261-2009 GA262-2009。  材料：精梳毛涤单面哔叽，毛70%涤26%(含导电丝)氨纶4%，经纱12.5tex×2,纬纱12.5tex×2,单位面积质量193g/㎡。  颜色：藏蓝色。 | 长春圣威雅特服装集团有限公司 | 600 | 463.66 |
| 2 | 春秋执勤服 | 执行标准：GA563-2009  材料：精梳毛涤单面哔叽，毛70%涤26%(含导电丝)氨纶4%，经纱12.5tex×2,纬纱12.5tex×2,单位面积质量193g/㎡。  颜色：藏蓝色。 | 300 | 388.00 |
| 3 | 冬执勤服 | 执行标准：GA565-2009。  材料：精梳毛涤缎背哔叽，毛70%涤26%(含导电丝)氨纶4%，经纱12.5tex×2,纬纱12.5tex×2,单位面积质量236g/㎡, 颜色为藏蓝色，标样编号JFA1-17。主要辅料：内胆身保暖层：200g/㎡超细纤维絮片，标样编号：JFB2-8-1；内胆袖保暖层：150 g/㎡超细纤维絮片。  颜色：藏蓝色。 | 300 | 528.65 |
| 4 | 男单裤 | 执行标准：GA261-2009 GA262-2009。  材料：精梳毛涤单面哔叽，毛70%涤26%(含导电丝)氨纶4%，经纱12.5tex×2,纬纱12.5tex×2,单位面积质量193g/㎡。  颜色：藏蓝色。 | 300 | 152.29 |
| 5 | 裤裙（女） | 执行标准：GA257-2009  材料：毛涤素花呢(毛50%，涤50%(含导电纤维)，Nm110/2×Nm60，质量153g/cm2。  颜色：藏蓝色。 | 300 | 132.89 |
| 6 | 内穿衬衣(2019款) | 圣威  雅特 | 一、棉涤斜纹布（蓝）：50%棉、50%聚酯纤维  二、涤棉莱赛尔斜纹布（蓝）：48%聚酯纤维、40%棉、12%莱赛尔斜纹 | 长春圣威雅特服装集团有限公司 | 600 | 106.70 |
| 7 | 长袖制式衬衣(2019款) | 一、棉涤平纹布（蓝）：聚酯纤维80%、棉20%、含导电纤维  二、涤棉麻平纹布（蓝）：聚酯纤维70%、棉20%、大麻10%、含导电纤维 | 300 | 124.16 |
| 8 | 夏执勤服 | 一、棉涤平纹布（蓝）：聚酯纤维80%、棉20%、含导电纤维  二、涤棉麻平纹布（蓝）：聚酯纤维70%、棉20%、大麻10%、含导电纤维 | 600 | 119.31 |
| 9 | 夏作训服 | 执行标准：最新公安部部颁标准。  材料：精梳涤棉（65/35）混纺格子布，（13tex×2）×28tex,平方米重量：185g/㎡；密度：433×208根/10cm，平纹提花组织。  颜色：藏蓝色。 | 300 | 181.39 |
| 10 | 多功能服 | 执行标准：最新公安部部颁标准。  材料：涤纶半消光低弹丝(110dtex/144f×167dtex/144f)；经纬纱密度：560根/10㎝×350根/10㎝；织物组织二上二下右斜纹织物；复合膜为热塑性聚氨酯膜，单位面积质量210g/㎡, 颜色为藏蓝色。内胆袖保暖层：150g/㎡超细纤维絮片；内胆大身保暖层：200g/㎡超细纤维絮片。  颜色：藏蓝色。 | 300 | 510.22 |
| 11 | 新款风雨衣 | 聚氨酯涂层雨衣布（荧光黄色）100%涤纶、75D/72Fx100D/144F,DTY,聚氨酯涂层。 | 300 | 516.55 |
| 12 | 大檐帽(卷檐帽) | 同乐 | 按公安部现行标准(GA）标准 | 北京市同乐制帽厂 | 300 | 50.44 |
| 13 | 警便帽 | 按公安部现行标准(GA）标准 | 300 | 26.19 |
| 14 | 作训帽 | 按公安部现行标准(GA）标准 | 300 | 17.46 |
| 15 | 单皮鞋 | 泰安 | 执行标准：《警鞋2018款男单皮鞋》、《警鞋2018款女单皮鞋》 | 泰安市皮鞋厂 | 300 | 267.72 |
| 16 | 棉皮鞋 | 按公安部现行标准(GA）标准 | 300 | 330.77 |
| 17 | 大帽徽 | 润杰 | 按公安部现行标准(GA）标准 | 广东省润杰服饰有限公司 | 150 | 5.44 |
| 18 | 小帽徽 | 按公安部现行标准(GA）标准 | 150 | 4.18 |
| 19 | 领花 | 按公安部现行标准(GA）标准 | 600 | 4.27 |
| 20 | 胸徽(金属、丝织) | 按公安部现行标准(GA）标准 | 1200 | 4.27 |
| 21 | 警号(金属、丝织) | 按公安部现行标准(GA）标准 | 1200 | 5.53 |
| 22 | 领带 | 按公安部现行标准(GA）标准  1、面料桑蚕丝含量≥10%；  2、耐汗渍色牢度，变色3-4级；沾色3-4级；  3、耐干摩擦色牢度3-4级；  4、耐热压色牢度3-4级；  5、拒水级4级。 | 300 | 20.37 |
| 23 | 领带夹 | 按公安部现行标准(GA）标准 | 300 | 4.85 |
| 24 | 硬肩章 | 按公安部现行标准(GA）标准 | 600 | 13.63 |
| 25 | 软肩章 | 按公安部现行标准(GA）标准 | 600 | 7.57 |
| 26 | 套式肩章 | 按公安部现行标准(GA）标准 | 600 | 5.34 |
| 27 | 内腰带 | 金萨克 | 按公安部现行标准(GA）标准  1、钎子镍镀层厚度≥6.0μm；  2、钎子耐盐雾：48h主要表面无棕色腐蚀物；  3、带体与钎子咬合力、钎子压舌咬合力≥400N；  4、带体拉伸强力≥600N。 | 浙江金萨克服饰皮具有限公司 | 300 | 43.65 |
| 28 | 外腰带 | 按公安部现行标准(GA）标准 1、钎子镍镀层厚度≥6.0μm；  2、钎子耐盐雾：48h主要表面无棕色腐蚀物；  3、带体与钎子咬合力、钎子压舌咬合力≥400N；  4、带体拉伸强力≥600N。 | 300 | 43.65 |
| 29 | 皮手套（单） | 丹艺 | 1、同一副手套左右两只外观基本相称；面料色泽一致、平整、整洁、无跳纱、无洞眼、无疵点等现象。  2、整体外观平服，线迹松紧适宜，无线头外露，整体无污渍、划破伤残、面、里套戴舒适，严重异味等。革身柔软、丰满，有弹性，手感舒适。  3、各缝制部位应缝制平展，针距均匀。重线不少于三针，无双道线迹。  4、不应有开线、断线、死折、皱折、跳针、毛漏、掉道等缺陷。  5、内衬大小适合，手指、虎口充盈到位。 | 江苏丹艺服饰有限公司 | 300 | 76.63 |
| 30 | 半袖  T恤（棉） | 高派 | 执行标准：最新公安部部颁标准。  材料：精梳纯棉双面针织布 11.7tex(50s)纯棉，丝光双面布，平方米干燥重量：175g/㎡。  颜色：藏蓝色。 | 上海高派服饰有限公司 | 300 | 117.47 |
| 31 | 警礼服 | 圣威雅特 | 精梳毛涤贡呢，羊毛60%，涤纶19%，羊绒10%，PTT纤维10%,导电纤维1%，经纱10.0tes×2，纬纱10.0tex×2,单位面积质量：235g/㎡。  颜色为藏蓝色。 | 长春圣威雅特服装集团有限公司 | 300 | 761.45 |
| 32 | 警礼服白衬衣 | 棉涤斜纹布，50%棉、50%聚酯纤维。  棉涤莱赛尔斜纹布（白），48%聚酯纤维、40%棉、12%莱赛尔斜纹。 | 300 | 106.70 |
| 33 | 礼服皮鞋 | 泰安 | 符合公安部《警鞋 礼服男皮鞋》、《警鞋礼服女皮鞋》标准 | 泰安市皮鞋厂 | 300 | 267.72 |
| 34 | 礼服大檐帽 | 同乐 | 符合公安部《礼服大檐帽》标准 | 北京市同乐制帽厂 | 150 | 117.37 |
| 35 | 礼服卷檐帽 | 符合公安部《礼服卷檐帽》标准 | 150 | 112.52 |
| 36 | 礼服领带 | 润杰 | 符合公安部《警用服饰 礼服领带》标准 | 广东省润杰服饰有限公司 | 300 | 20.37 |
| 37 | 绶带 | 润杰 | 符合公安部《警用服饰 绶带》标准 | 广东省润杰服饰有限公司 | 300 | 123.19 |
| 38 | 从警章 | 符合公安部《警用服饰 从警章》标准 | 300 | 21.34 |
| 39 | 姓名牌 | 符合公安部《警用服饰 姓名牌》标准 | 300 | 9.70 |
| 40 | 礼服领花 | 符合公安部《警用服饰 礼服领花》标准 | 300 | 5.82 |
| 41 | 礼服大帽徽 | 符合公安部《警用服饰 礼服帽徽》标准 | 150 | 14.55 |
| 42 | 礼服小帽徽 | 符合公安部《警用服饰 礼服帽徽》标准 | 150 | 9.22 |
| 43 | 礼服胸徽 | 符合公安部《警用服饰 礼服胸徽》标准 | 300 | 8.25 |
| 44 | 礼服肩章 | 符合公安部《警用服饰 礼服肩章》标准 | 300 | 14.55 |
| 45 | 礼服国旗臂章 | 符合公安部《警用服饰 礼服国旗章》标准 | 300 | 1.61 |
| 46 | 礼服警察臂章 | 符合公安部《警用服饰 礼服臂章》标准 | 300 | 3.45 |