**成都市郫都区特殊教育学校郫都区普通学校资源教室康复设备购置项目（项目编号：510124202100305）变更内容**

变更如下：

一、原磋商文件 第五章 采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求：“三.技术要求（54 条一般参数，4 条▲参数）”

变更为：“**三.技术要求（54 条一般参数）**”

二、原磋商文件 第五章 三.技术要求第11项 羊角球：“1.规格：Φ≥560mm；材质：橡胶材质。▲2.需满足安全塑料添加剂合格标准；需满足特定元素迁移合格标准；（说明：带“▲”条款需提供国家认可的具有检验检测资质的机构出具的检测报告复印件（报告封面应有 CMA 或 CAL 或 CNAS 标志），并加盖供应商鲜章）”

变更为：“**规格：Φ≥560mm；材质：橡胶材质**。”

三、原磋商文件 第五章 三.技术要求 第13项万象组合：“1.万象精品组合 139 件；含全砖 8 个，半砖12 个，平衡板 4 条，体能环（≥58cm）4个，体能环（≥48cm）4 个，体能环（≥38cm）4 个；体能棒（≥35cm）16 根，体能棒（≥70cm）8 根，小短棒（≥5cm）4 个，小短棒（≥10cm）4 个，小短棒（≥15cm）4个；棒夹 A12 个，棒夹 B12 个，黄色棒子（≥15cm）1 个，彩色手脚印 16 对，彩色沙包 10 个，使用说明书 1 本。▲2.黄色棒子的塑料部分应满足可触及的玩具材料和部件中塑化材料的增塑剂含量不得超过规定要求，材料部件应符合可迁移元素的校正值。（说明：带“▲”条款需提供国家认可的具有检验检测资质的机构出具的检测报告（报告封面应有 CMA 或 CAL 或 CNAS 标志）复印件，并加盖供应商鲜章）”

变更为：“**万象精品组合139件；含全砖8个，半砖12个，平衡板4条，体能环（≥58cm）4个，体能环（≥48cm）4个，体能环（≥38cm）4个；体能棒（≥35cm）16根，体能棒（≥70cm）8根，小短棒（≥5cm）4个，小短棒（≥10cm）4个，小短棒（≥15cm）4个；棒夹A12个，棒夹B12个，黄色棒子（≥15cm）1个，彩色手脚印16对，彩色沙包10个，使用说明书1本。**”

四、原磋商文件 第五章 三.技术要求第31项 88轨道：“1.材质：PVC 塑料；尺寸：≥长 34cmx 宽 21cmx 高 4.5cm；组件明细：包括轨道 1 个，球 1 个；可训练手、眼、脑的统整运动，趣味游戏中加入通用设计的概念，2 件一组。\*2.符合 GB6675.4-2014 特定元素迁移的标准；\*3.表面牢固、光滑、无明显杂质、流挂和起泡；（说明：“对标注\*的技术参数及功能点，需提供国家认可的具有检验检测资质的机构出具的检测报告（报告封面应有 CMA 或 CAL 或CNAS 标志）进行佐证”）

变更为：“**材质：PVC塑料；尺寸：≥长34cmx宽21cmx高4.5cm；组件明细：包括轨道1个，球1个；可训练手、眼、脑的统整运动，趣味游戏中加入通用设计的概念，2件一组。**”

五、原磋商文件 第五章 三.技术要求第34项 数字游戏板：“1.尺寸：不小于 475x265x25mm；材质:木质夹板、磁铁、PVC 塑料；内含：画笔、沙耙、杆子和磁性接头的柱子各一个；所有外表面平整、光滑、不得有毛刺和锈蚀现象，表面涂漆牢固、光滑、色泽均匀；\*2.磁体和磁性部件要求：磁铁的磁通量指数应小于 50kG2mm2，符合相应国家标准的规定（说明：“对\*技术参数及功能点，需提供国家认可的具有检验检测资质的机构出具的检测报告（报告封面应有 CMA 或 CAL 或 CNAS 标志）进行佐证”）”

变更为：“**尺寸：不小于475x265x25mm；材质:木质夹板、磁铁、PVC塑料；内含：画笔、沙耙、杆子和磁性接头的柱子各一个；所有外表面平整、光滑、不得有毛刺和锈蚀现象，表面涂漆牢固、光滑、色泽均匀；**”

六、原磋商文件 第五章 三.技术要求 第36项舒尔特方格: “包含：1.听觉播放器；学习能力训练教具；专注力教具；舒尔特教具。▲2.特殊儿童感觉统合评估系统：视知觉与运动相关测试，并包含测试之后对应的相关训练活动；（提供截图）听知觉与运动相关测试，并包含测试之后对应的相关训练活动；（提供截图）注意力与执行能力相关测试，并包含对应相关活动。（提供截图）▲3.提供特殊儿童感觉统合评估系统的软件登记证书（说明：带“▲”条款需提供相应文件复印件，并加盖供应商鲜章）”

变更为：“**22天听觉播音。中国儿童注意力训练专家系列训练手册，含听觉注意力，视觉注意力。学习能力训练教具。中小学生学习能力训练软件。舒尔特教具。注意力专业训练专注力教具。**”

七、原磋商文件 第五章 三.技术要求 第40项 滚桶：“1.尺寸（直径×高）：≥Φ300mm×800mm\*2.滚筒内置 LED 灯源、锂电池，配充电器。LED 灯可发光变色，有四种模式：单色发光模式、多色闪变模式、变速调节模式、亮度调节模式\*3.承重≥100 公斤以上（说明：“对标注“\*”的技术参数及功能点，需提供国家认可的具有检验检测资质机构出具的检测报告（报告封面应有 CMA 或CAL 或 CNAS 标志）进行佐证”）”

变更为：“**尺寸（直径×高）：≥Φ300mm×800mm；承重≥100公斤以上；优质皮+高密度海绵。**”

八、原磋商文件第八章 综合评分明细表序号2 技术、商务要求：“完全符合磋商文件第五章技术、商务要求没有负偏离得 19.6 分；低于磋商文件要求的（负偏离），一项▲参数扣 2分，一项一般参数扣 0.2 分，最多扣19.6 分。（共 4 条▲参数，58 条一般参数）”

变更为；“**完全符合磋商文件第五章技术、商务要求没有负偏离得17.4分；低于磋商文件要求的（负偏离），一项参数扣0.3分，最多扣17.4分。（共58条一般参数）**”

九、原磋商文件第八章 综合评分明细表序号6节能、环境标志、无线局域网产品：“响应产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.7分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得 1.4分。”

变更为：“**响应产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.9分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得3.6分。**”

十、其余不变。

成都市郫都区特殊教育学校

2021年11月23日