变更公告

原公告中：

1、采购预算控制额度：916700.00元

2、采购采购项目参数及要求：包1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1、生活垃圾收集转运工程 |
| 1.1 | 洒水车 | 名称：国六绿化喷洒水车底盘型号：EQ1165LJ9CDE准乘人数：3 人（含驾驶员）外形尺寸： ≥ 7700\*2480\*3300（mm）罐体尺寸： ≥ 4400\*2350\*1450（mm）车尾平台： ≥ 3960\*2400\*1550（mm）发动机：YCS04200-68+法士特 8 挡变速箱；排量：4.16L；功率：147/200（kw）轮胎：275/80R22.5 真空胎 6+1（条）车桥：前桥≥3.9 吨；后桥≥8.0 吨前悬/后悬：≥1260/2450（mm）；刹车系统：ABS 断气刹，排气制动接近角/离去角：≥18/12（°）罐体容积：≥12.7 立方配备水泵：扬程≥90m；压力≥60Mpa；流量≥60m³ /h排放标准：国 VI | 辆 | 1 |  |
| 1.2 | 小型电动三轮垃圾车 | 额定乘员：1 人长\*宽\*高：2920\*1000\*1600（mm）续驶里程：≥50KM车厢尺寸：1500\*1000\*860（mm）额定装载质量：≥500kg爬坡度：m≤15 度充电时间：6-8 小时（放电率≥80%）轮胎规格：前后 16/4.0容量：≥1150L电机：60V800W 高磁钢无刷差速电机电控：60V18 管无刷双排控制器电池：60V 免维护铅酸电池充电器：便捷式智能全自动充电器灯光及信号：包括（照明灯、左右转向灯、刹车灯、行车灯、仪表、电喇叭、工作警示灯）悬架：前悬架为 43 龙爆前叉；后悬架为独立悬架后桥：一体式差速后桥制动：脚踩机械连杆鼓式后轮制动+手动机械驻车制动仪表台：注塑成型仪表台，电门锁，仪表，组合开关 | 辆 | 2 |  |
| 1.3 | 小型装载车 | 整机质量：≥1700kg发动机功率：单缸柴油 25 匹 转速：≥2400r/min车身：≥3800\*1300\*1900（mm）前轮距配重 2500，拆去可拆卸简易棚后车身高度为：无人状态：≥1500（mm）、驾驶状态：≥1700（mm）变速器：高低速双进双退（四驱）额定载重：≥700kg轮距：≥1160（mm）轴距≥1880（mm）水平托举：≥650（mm）卸载高度≥2250（mm）料斗容量：≥0.5 方大臂板厚：≥16mm轮胎规格：≥825-16（4 条）液压系统：工作压力：≥19Mpa；流量：≥21L/min | 辆 | 1 |  |
| 1.4 | 压缩式垃圾车 | 名称：压缩式垃圾车（配垃圾斗使用）外形尺寸：≥7190\*2270\*2410（mm）箱体容积：≥8.5 立方米填充器装载桶数：≥3（桶）（240L 垃圾桶）驾驶室准乘人数：3 人（含驾驶员）车轴：2 轴；轴距≥3800（mm）接近角/离去角：≥21/11（°）前悬/后悬：≥1130/2370,1130/2470（mm）；轮胎规格：245/70R19.5，（6+1）条发动机：YCS04200-68，排量： ≥ 4.16L 功率： ≥ 143，转速： ≥ 2300r/min | 辆 | 1 |  |
| 1.5 | 垃圾斗 | 外形尺寸（长\*宽\*高）： 2600\*1670\*1255mm底长：≥ 1720mm上盖尺寸： ≥770\*800mm/2 个下盖尺寸： ≥770\*1730mm/2 个容积：≥4 立方米边板、底板材质：3mm 厚钢板于 63#槽钢骨架焊接而成垃圾斗的组成：由底板、顶部箱盖、两个对接板、两个吊装销组成前部对接板材质：由 16mm 的 Q345 钢板数控切割而成顶部焊接工艺：2.5 米花纹板折边焊接垃圾斗焊接工艺：中部间断焊接满焊漆面工艺： 垃圾斗整体经过耐火、防腐处理后喷涂酚醛防锈底漆，然后再喷涂醇酸面漆。 | 个 | 10 |  |
| 1.6 | 公共宣传牌 | 标识牌尺寸：总高2280mm，总宽：2700mm，其中：面板规格：2000mm×1200mm,采用亚克力面板，铝塑背板，面板边框采用不锈钢折弯焊接，立柱采用φ60x2不绣钢管，埋地深80mm,雨帽尺寸：2700mm\*500mm采用不锈钢； | 个 | 1 |  |
| 合计 | 55.82万元 |
| 备注 | 以上设备含采购、安装、调试及运输、税金等全部费用。 |

现变更为：

1、采购预算控制额度：720700元

2、采购采购项目参数及要求：包1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1、生活垃圾收集转运工程 |
| 1.1 | 小型电动三轮垃圾车 | 额定乘员：1 人长\*宽\*高：2920\*1000\*1600（mm）续驶里程：≥50KM车厢尺寸：1500\*1000\*860（mm）额定装载质量：≥500kg爬坡度：m≤15 度充电时间：6-8 小时（放电率≥80%）轮胎规格：前后 16/4.0容量：≥1150L电机：60V800W 高磁钢无刷差速电机电控：60V18 管无刷双排控制器电池：60V 免维护铅酸电池充电器：便捷式智能全自动充电器灯光及信号：包括（照明灯、左右转向灯、刹车灯、行车灯、仪表、电喇叭、工作警示灯）悬架：前悬架为 43 龙爆前叉；后悬架为独立悬架后桥：一体式差速后桥制动：脚踩机械连杆鼓式后轮制动+手动机械驻车制动仪表台：注塑成型仪表台，电门锁，仪表，组合开关 | 辆 | 2 |  |
| 1.2 | 小型装载车 | 整机质量：≥1700kg发动机功率：单缸柴油 25 匹 转速：≥2400r/min车身：≥3800\*1300\*1900（mm）前轮距配重 2500，拆去可拆卸简易棚后车身高度为：无人状态：≥1500（mm）、驾驶状态：≥1700（mm）变速器：高低速双进双退（四驱）额定载重：≥700kg轮距：≥1160（mm）轴距≥1880（mm）水平托举：≥650（mm）卸载高度≥2250（mm）料斗容量：≥0.5 方大臂板厚：≥16mm轮胎规格：≥825-16（4 条）液压系统：工作压力：≥19Mpa；流量：≥21L/min | 辆 | 1 |  |
| 1.3 | 压缩式垃圾车 | 名称：压缩式垃圾车（配垃圾斗使用）外形尺寸：≥7190\*2270\*2410（mm）箱体容积：≥8.5 立方米填充器装载桶数：≥3（桶）（240L 垃圾桶）驾驶室准乘人数：3 人（含驾驶员）车轴：2 轴；轴距≥3800（mm）接近角/离去角：≥21/11（°）前悬/后悬：≥1130/2370,1130/2470（mm）；轮胎规格：245/70R19.5，（6+1）条发动机：YCS04200-68，排量： ≥ 4.16L 功率： ≥ 143，转速： ≥ 2300r/min | 辆 | 1 |  |
| 1.4 | 垃圾斗 | 外形尺寸（长\*宽\*高）： 2600\*1670\*1255mm底长：≥ 1720mm上盖尺寸： ≥770\*800mm/2 个下盖尺寸： ≥770\*1730mm/2 个容积：≥4 立方米边板、底板材质：3mm 厚钢板于 63#槽钢骨架焊接而成垃圾斗的组成：由底板、顶部箱盖、两个对接板、两个吊装销组成前部对接板材质：由 16mm 的 Q345 钢板数控切割而成顶部焊接工艺：2.5 米花纹板折边焊接垃圾斗焊接工艺：中部间断焊接满焊漆面工艺： 垃圾斗整体经过耐火、防腐处理后喷涂酚醛防锈底漆，然后再喷涂醇酸面漆。 | 个 | 10 |  |
| 1.5 | 公共宣传牌 | 标识牌尺寸：总高2280mm，总宽：2700mm，其中：面板规格：2000mm×1200mm,采用亚克力面板，铝塑背板，面板边框采用不锈钢折弯焊接，立柱采用φ60x2不绣钢管，埋地深80mm,雨帽尺寸：2700mm\*500mm采用不锈钢； | 个 | 1 |  |
| 合计 | 362200元 |
| 备注 | 以上设备含采购、安装、调试及运输、税金等全部费用。 |

3、其他内容不变