|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 具体参数 | 数量 | 包号 |
| 4 | 空气压力波治疗仪 | 空气压力波治疗仪技术参数1、治疗时间：1min--99min，可调节；2、压力范围：40--200mmHg,可调节；3、压力保持时间：1s--6s，可调节；4、循环间隔时间：1s--20s，可调节；5、显示方式：≥7寸彩色全触摸屏显示、中/英文菜单操作; 6、治疗模式:预防深静脉血栓模式/水肿模式/动脉模式≥8种标准治疗模式，可任意组合≥30种以上治疗模式；7、连接套筒：可同时连接≥2 个 6 腔叠加套筒，同时治疗≥2个肢体；8、梯度压力功能：防止静脉逆流，有效增加静脉血回流；9、零跳过功能：各腔压力均可调为“零”，能跳过伤口或脆弱部位；10、充气气泵：噪音低，振动小，充气速度快；11、具有单腔工作模式：各腔压力可单独调节；12、报警功能：实时压力监测，漏气自动报警；13、配置医用小推车，静音脚轮，移动方便；14、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考，一键启动；15、实时显示：治疗状态、治疗部位，组合模式，剩余时间，每腔的真实压力， 充气速度等参数，便于护理巡视；16、连续加压：有效促进肢体血液的静脉排空，确保血液流速稳定在较高的水平，传感器实时测定套筒真实压力，防电磁波干扰；17、套筒内胆：为医用级TPU材料，超强抗压气囊，不易破损，均为圆周压力设计，带内衬布可拆洗；18.下肢治疗套筒≥3套、无纺布（下肢套）≥4个、台车≥1个。 | 8台 | 包2 |