**多功能抑尘车**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **单 位** | **原 参 数** |
| 整车要求 | 整车整备质量 | kg | ≥13450 |
| 最大总质量 | kg | ≥25000 |
| 额定载质量 | kg | ≥9805 |
| 外形尺寸（长×宽×高） | mm | ≥9800×2500×3800 |
| 轴荷 | Kg | 7000/18000（二轴组） |
| 前轮距 | Mm | ≥2010 |
| 后轮距 | Mm | ≥1860 |
| 轴距 | Mm | ≥4350+1350 |
| 排放标准 |  | 国Ⅵ |
| 发动机 |  | 康明斯或玉柴 |
| 工作性能要求 |  水罐最大容积 | m³ | ≥9 |
| 喷雾系统 | 风炮射程 | m | ≥100 |
| 风炮射高 | M | ≥35 |
| 水泵额定压力 | MPa | ≥1 |
| 清洗系统 | 前洒水宽度 | m | ≥8 |
| 对冲洗宽度 | m | ≥24 |
| 后洒水宽度 | m | ≥14 |
| 后绿化洒水宽度 | m | ≥14 |
| 水枪射程 | m | ≥36 |
| 清洗系统中控台设置在驾驶室，方便驾驶员操作 |
| 底盘 | 底盘 |  | 国内一线品牌 |
| 发动机额定功率 | kW | ≥213 |
| 工作取力方式 |  | 副发动机取力 |
| 副发动机额定功率 | kw | ≥120 |
| 环保证明、免征公告、3C证书 |