**多功能抑尘车**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | | **单 位** | | **原 参 数** | |
| 整车要求 | | 整车整备质量 | | | kg | | ≥13450 | |
| 最大总质量 | | | kg | | ≥25000 | |
| 额定载质量 | | | kg | | ≥9805 | |
| 外形尺寸（长×宽×高） | | | mm | | ≥9800×2500×3800 | |
| 轴荷 | | | Kg | | 7000/18000（二轴组） | |
| 前轮距 | | | Mm | | ≥2010 | |
| 后轮距 | | | Mm | | ≥1860 | |
| 轴距 | | | Mm | | ≥4350+1350 | |
| 排放标准 | | |  | | 国Ⅵ | |
| 发动机 | | |  | | 康明斯或玉柴 | |
| 工作性能要求 | | 水罐最大容积 | | | m³ | | ≥9 | |
| 喷雾系统 | | 风炮射程 | m | | ≥100 | |
| 风炮射高 | M | | ≥35 | |
| 水泵额定压力 | MPa | | ≥1 | |
| 清洗系统 | | 前洒水宽度 | m | | ≥8 | |
| 对冲洗宽度 | m | | ≥24 | |
| 后洒水宽度 | m | | ≥14 | |
| 后绿化洒水宽度 | m | | ≥14 | |
| 水枪射程 | m | | ≥36 | |
| 清洗系统中控台设置在驾驶室，方便驾驶员操作 | | | | |
| 底  盘 | | 底盘 | | |  | | 国内一线品牌 |
| 发动机额定功率 | | | kW | | ≥213 |
| 工作取力方式 | | |  | | 副发动机取力 |
| 副发动机额定功率 | | | kw | | ≥120 |
| 环保证明、免征公告、3C证书 | | | | | | | |