莎车县墩巴格乡人民政府农机设备（2村、10村）采购项目询价招标公告KSSCX(XJ)2020-189号（四次）参数

第一标段参数

1. 圆捆包膜一体机，采购数量：1，生产效率70-80捆/小时，草捆重量：70-90kg/捆，包膜层数：任意调整，自动化程度：PLC控制系统+封闭式液压操作系统。
2. 松土机，采购数量：1，15马力，松土667㎡/小时。
3. 起垄铺膜机，采购数量：1，30-50马力，垄顶宽度：40㎝。
4. 拖拉机，采购数量：1，44.1KW。
5. 全自动杀鱼机，采购数量：1，2.2千瓦，杀360条/小时。
6. 真空型烘干箱，采购数量：1，烘干房结构：真空管体，规格：4\*2.2\*2.1米，（用木材烘干）。

项目联系人：阿巴拜克热 联系电话：13899197234

莎车县墩巴格乡人民政府农机设备（2村、10村）采购项目询价招标公告KSSCX(XJ)2020-189号(四次)参数

第二标段参数

1、拖拉机，采购数量：1，整机类型，拖拉机整机类型：轮式

性能参数：行驶速度（km/h）：1.54-25.46

动力输出功率（kw）：≥46.5 / ≥49.5

额定牵引力（kn）：≥23.2 / ≥24.75

最小离地间隙(mm)：370

前轮轮距（mm）：1569-2005

后轮轮距（mm）：1500-2100。底盘：前轮轮胎规格：11.2-24/9.5—24（水田轮）。后轮轮胎规格：16.9-30/11—32（水田轮）发动机

发动机型号：LR4A3-23/ LR4B5-23发动机型式：立式、水冷、四冲程、直喷节能柴油机。额定转速(rpm)：2300。制造厂家：东方红。拖拉机-液压装置/传动系统。整机尺寸：总长（mm）：4250，总宽（mm）：2145，总高（mm）：2650。

2、翻转犁：工作幅宽108cm；连接形式：悬挂式；配套动力（kw）40.4-51.5；外形尺寸（mm）：2900\*1450\*1390；机具重量（kg）：510；耕深稳定性变异系数（%）：《10.1；植被覆盖率（%）：》85.0；碎土率（%）：》65.0；耕作速度（km/h）：>5.0；入土行程（m）：《4.0；连接方式：三点悬挂。

1. 整地机，采购数量：1，主要技术参数:外型尺寸(长×宽×高)1400毫米×3083毫米×1370毫米,整机质量860公斤,配套动力80.8～95.5千瓦,刀辊转速:灭茬轴488转/分钟,491转/分钟;

4、铸梗机，采购数量：1，外形尺寸：1050\*2200\*890

整机重量：305kg

筑埂高度：30cm

筑埂宽度：27cm，埂底：60cm

底刀片型号：IT245

刀片数量：8

与拖拉机连接形式：三点悬挂式

项目联系人：阿巴拜克热 联系电话：13899197234