更正说明

各潜在供应商：

现对中共新疆维吾尔自治区委员会党校（行政学院）新校区食堂厨房设备采购项目，项目编号：GK2023-172，招标文件部分内容做出更正，详见附件。

自治区党委党校（行政学院）

2023年11月20日

序号	原招标文件内容	更正后内容

1	第四章项目需求中2号食堂厨房设备第83项

产品名称“油烟一体机”

技术参数“油烟净化一体机外壳采用≥1.2mm厚不锈钢外壳制作，所用不锈钢板应防锈、耐腐蚀抗老化。油烟净化一体机治烟净化效率≥95％以上实现低空排放，设备功率：380V/3KW。油烟净化一体机利油烟净化一体设有机两重断电保护：空气过载开关、电源与电场连接采用对撞连接（开门即断电），严格保护开机人员安全。油烟净化一体机电场采用≥1.0mm厚合金铝板，电场框架材质为不锈钢，电场绝缘采用绝缘瓷及四氟材料，不易被高压电击穿且电场为拉抽屉式结构方便安装。油烟净化一体机控制器显示屏（触摸屏）应在低温和高温环境中，可耐受-25℃~70℃的温度，产品不受后厨恶劣环境影响，设备可以正常工作。油烟净化一体机所用控制器显示屏（触摸屏）在低温≥-25℃±2℃环境中测试时间≥20h后，产品应无失效无损坏可正常工作，符合GB/T2423.1-2008标准。油烟净化一体机所用控制器显示屏（触摸屏）在高温≥70℃±2℃环境中测试时间≥20h后，产品应无失效无损坏可正常工作，符合GB/T2423.2-2008标准；油烟净化一体机控制器显示屏（触摸屏）在后厨使用环境中，不会因水渍、水蒸气、油渍，导致产品失效、短路不能正常工作；油烟净化一体机所用控制器显示屏（触摸屏）应符合GB/T4208-2017标准、防水等级≥IP66；油烟净化一体机设备需采用符合中性盐雾试验合格的板材制造，防止设备称重部位长时间在高温、油污、水蒸气等环境下使用，发生坍塌、掉落，给操作人员带来安全隐患。

▲产品须具有符合GB4706.1-2005标准，对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、电源连接和外部软线、接地措施合格的检验报告；

▲产品须具有符合GB/T4208-2017、GB4706.1-2005标准，外壳防护等级（IPX5)的检验报告；”

更正为：

产品名称：油烟净化一体机

技术参数：油烟净化一体机外壳采用≥1.2mm厚不锈钢外壳制作，所用不锈钢板应防锈、耐腐蚀抗老化；
油烟净化一体机设备功率：380V/3KW；
油烟净化一体设有机两重断电保护：空气过载开关、电源与电场连接采用对撞连接（开门即断电），严格保护开机人员安全；
油烟净化一体机电场采用≥1.0mm厚合金铝板，电场框架材质为不锈钢，电场绝缘采用耐高温、耐腐蚀的陶瓷绝缘子；
油烟净化一体机控制器显示屏（触摸屏）应在低温和高温环境中，可耐受-25℃~70℃的温度，产品不受后厨恶劣环境影响，设备可以正常工作。

▲产品须具有符合GB4706.1-2005标准，对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、电源连接和外部软线、接地措施合格的检验报告；

▲产品须具有符合GB/T4208-2017、GB4706.1-2005标准，外壳防护等级（IPX5)的检验报告。

2

第五章商务部分企业资质第2项“投标人获得有效期内符合GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》及BC-GZ-003-2020标准规定的，星级售后服务成熟度认证证书的，得3分，不符合或未提供不得分”

更正为：投标人获得有效期内符合GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》标准规定的星级售后服务成熟度认证证书的，得3分，不符合或未提供不得分。

3

招标文件第五章技术部分中产品质量（5）“油烟净化器陶瓷绝缘子具符合GB/T 2997-2015、GB/T23.1-2009试验方法的检验报告，得2分”

更正为：油烟净化器陶瓷绝缘子具有符合GB/T 2997-2015、GB/T230.1-2009试验方法的检验报告，得2分。

4	招标文件第五章技术部分产品技术参数响应中“投标人所提供的资料必须真实有效，检测报告须带“CMA”或“CNAS”标志，证书须提供国家认证认可监督委员会查询截图。”	更正为：投标人须按产品参数中具体要求提供所需的检测报告或证书，证书需提供国家认证认可监督委员会查询截图。