**衢州市柯城区九龙幼儿园悦澜湾园区智能化提升工程及设施设备采购—班级饮水系统改造及饮水机采购的更正公告**

1. **招标文件“第五部分 开标程序及评审办法 商务技术部分评分标准”**

**更正前：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评标 项目** | **评标分项** | **分值** | **评分方法** |
| 商务信誉部分  8分 | 企业体系认证情况 | 8 | 1. 投标人或投标产品制造商获得ISO9001质量管理体系认证证书；能提供证书的得1分； 2. 投标人或投标产品制造商具有ISO14001环境管理体系认证证书；能提供证书的得1分；   3、投标人或投标产品制造商具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书；能提供证书的得1分；  4、投标人或投标产品制造商具有安全生产标准化证书，能提供证书的得2；  5、投标人或投标产品制造商具有节能技术服务认证证书，能提供证书的得3；  注：以上证书须提供证书复印件，并加盖投标单位公章，编入商务技术文件中，未按要求提供不得分。 |
| 技术 部分 22分 | 技术响应 | 12 | 投标人在投标文件中对技术参数逐项进行响应，技术参数全部满足招标要求的得满分12分；打\*号指标为重要核心技术指标，有一项负偏离扣2分；非打\*号指标，有一项负偏离扣1分，扣完为止。  注：  1.以上技术参数证明材料必须真实有效，若提供虚假材料则投标无效。  2.技术要求中要求提供的证书需提供发证机构官网查询链接及截图，提供检验报告的需要提供国家认监委查询截图。  3.以上证明材料须加盖投标单位公章，编入商务技术文件中，未按要求提供不得分。 |
| 产品能效情况 | 6 | 1.产品热效率等级为C级的得1分,B级得2分，A级得3分，提供检验报告及国家认监委查询截图。  2.产品保温等级为C级的得1分,B级得2分，A级得3分，提供检验报告及国家认监委查询截图。  注：以上证明材料须加盖投标单位公章，编入商务技术文件中，未按要求提供不得分。 |
| 自主创新能力证明 | 3 | 1、饮水设备制造商具有知识产权管理体系认证的得1分（认证证书需要同时提供国家认监委网站查询链接及截图为准）。  2、产品制造商具有国家发明专利的每有一个得1分，最高得2分。  注：以上证书须提供证书复印件，并加盖投标单位公章，编入商务技术文件中，未按要求提供不得分。 |
| 产品安全 | 1 | 产品制造商参与国家市场监督管理总局组织的三保行动承诺的得1分，提供网站截图及网页链接。  注：以上证明材料须加盖投标单位公章，编入商务技术文件中，未按要求提供不得分。 |
| 项目实施能力 40分 | 项目执行经验 | 3 | 提供近三年饮水设备类似业绩合同，每提供一份得1分，最高得3分。  注：须提供合同复印件，并加盖投标单位公章，编入商务技术文件中，未按要求提供不得分。 |
| 项目实施方案 | 18 | 根据投标人对项目的理解，供货、安装、施工、验收、施工进度安排的相关措施由评委进行横向比较，综合打分，（0-12分）。优的得12.1-18分，良的得6.1-12分，一般的得1-6分，未提供不得分。 |
| 日常服务方案 | 13 | 1. 根据投标人服务响应和故障排除、日常维护及保养措施、巡检、技术支持、人员培训计划等由评委横向比较综合打分。（0-12分）。优的得8.1-12分，良的得4.1-8分，一般的得1-4分，未提供不得分。   2、提供本地化售后服务能力证明及产品制造商针对本项目的原厂售后服务承诺函原件的得1分。须加盖投标单位公章，编入商务技术文件中，未按要求提供不得分。 |
| 服务能力证明 | 6 | 1、投标人或者产品制造商具有商品售后服务体系符合国家标准GB/T 27922-2011的得1分，提供售后服务认证证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图。证明材料须加盖投标单位公章，编入商务技术文件中，未按要求提供不得分。  2、投标人或者产品制造商拟派驻安装售后服务人员具有国家人力资源和社会保障部门颁发的饮用水净化（安装和售后）的专业技能证书（提供证书及近一年内任意1个月的社保证明材料），3-5人以得1分，6-10人得3分,10人得5分。 |

**更正后：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评标 项目** | **评标分项** | **分值** | **评分方法** |
| 商务信誉部分  4.5分 | 企业体系认证情况 | 4.5 | 1、投标人或投标产品制造商获得ISO9001质量管理体系认证证书；能提供证书的得0.5分；  2、投标人或投标产品制造商具有ISO14001环境管理体系认证证书；能提供证书的得0.5分；  3、投标人或投标产品制造商具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书；能提供证书的得0.5分；  4、投标人或投标产品制造商具有安全生产标准化证书，能提供证书的得1分；  5、投标人或投标产品制造商具有节能技术服务认证证书，能提供证书的得2分；  注：以上证书须提供证书复印件，并加盖投标单位公章，编入商务技术文件中，未按要求提供不得分。 |
| 技术 部分 40.5分 | 技术响应 | 12 | 投标人在投标文件中对技术参数逐项进行响应，技术参数全部满足招标要求的得满分12分；打\*号指标为重要核心技术指标，有一项负偏离扣2分；非打\*号指标，有一项负偏离扣1分，扣完为止。  注：  1.以上技术参数证明材料必须真实有效，若提供虚假材料则投标无效。  2.技术要求中要求提供的证书需提供发证机构官网查询链接及截图，提供检验报告的需要提供国家认监委查询截图。  3.以上证明材料须加盖投标单位公章，编入商务技术文件中，未按要求提供不得分。 |
| 产品能效情况 | 6 | 1.产品热效率等级为C级的得1分,B级得2分，A级得3分，提供检验报告及国家认监委查询截图。  2.产品保温等级为C级的得1分,B级得2分，A级得3分，提供检验报告及国家认监委查询截图。 |
| 自主创新能力证明 | 1.5 | 1、饮水设备制造商具有知识产权管理体系认证的得0.5分（认证证书需要同时提供国家认监委网站查询链接及截图为准）。  2、产品制造商具有国家发明专利的每有一个得0.5分，最高得1分。  注：以上证书须提供证书复印件，并加盖投标单位公章，编入商务技术文件中，未按要求提供不得分。 |
| 产品安全 | 1 | 产品制造商参与国家市场监督管理总局组织的三保行动承诺的得1分，注：以上证明材料须加盖投标单位公章，编入商务技术文件中，未按要求提供不得分。 |
| 样品 | 20 | 投标人不按招标文件的要求提供幼儿园饮水设备样机的，该项不得分。投标人提供样机，由评委查看样品后根据以下标准进行打分：  投标人提供的样机内部组成部件齐全，外观设计新颖，做工精致，选材质量好，样品有突出的外观优势得20分。  投标人提供的样机内部组成部件齐全，外观优良、做工比较精细，选材质量较好，样品能够满足招标文件的要求的得10分。  投标人提供的样机内部组成部件缺失，提供样品的外观质量基本符合招标文件要求，做工一般的得5分。 |
| 项目实施能力 25分 | 项目执行经验 | 3 | 提供近三年饮水设备类似业绩合同，每提供一份得1分，最高得3分。  注：须提供合同复印件，并加盖投标单位公章，编入商务技术文件中，未按要求提供不得分。 |
| 项目实施方案 | 10 | 根据投标人对项目的理解，供货、安装、施工、验收、施工进度安排的相关措施由评委进行横向比较，综合打分。（0-10分），优的得7.1-10分，良的得4.1-7分，一般的得1-4分，未提供不得分。 |
| 日常服务方案 | 8.5 | 1、根据投标人服务响应和故障排除、日常维护及保养措施、巡检、技术支持、人员培训计划等由评委横向比较综合打分。（0-8分），优的得6.1-8分，良的得3.1-6分，一般的得1-3分，未提供不得分  2、提供本地化售后服务能力证明及产品制造商针对本项目的原厂售后服务承诺函原件的得0.5分。 |
| 服务能力证明 | 3.5 | 1、投标人或者产品制造商具有商品售后服务体系符合国家标准GB/T 27922-2011的得0.5分，提供售后服务认证证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图，证明材料须加盖投标单位公章，编入商务技术文件中，未按要求提供不得分。  2、投标人或者产品制造商拟派驻安装售后服务人员具有国家人力资源和社会保障部门颁发的饮用水净化（安装和售后）的专业技能证书（提供相关证书及投标截止时间前连续三个月社保机构出具的投标人为其缴纳的社保证明材料），3-5人以得1分，6-10人得2分,10人得3分。 |

1. **原开标时间：2025年7 月 9 日09 ：30（北京时间）**

**更正后：开标时间：2025年7 月 21 日09 ：30（北京时间）**

1. **联系方式：**

**1.采购人：衢州市柯城区九龙幼儿园**

**联系人（询问）：梅老师**

**联系方式：15336719329**

**2.代理机构：欧邦工程管理集团有限公司**

**联系地址：衢州市柯城区九华北大道509号合屹大厦2#楼2单元4楼**

**联系人（询问）：祝秋琴**

**联系方式（询问）：0570-8085268、13375705544**

**2025年7月4日**