|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 证书/检测报告内容 | 分值 |
| 1 | 双动和面机 | 产品符合GB4706.38-2008家用和类似用途电器的安全商用电动饮食加工机械的特殊要求的证书或报告。（0.5分） | 0.5 |
| 2 | 双头单尾小炒灶 | （1）具有中国节能产品认证证书及中国环保产品认证证书，能效等级为一级。（二级或者三级不得分）（0.25分） （2）产品符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》，具有中国国家强制性产品认证证书。（0.25分） | 0.5 |
| 3 | 刀墩消毒柜 | 产品具有产品防腐等级认证证书或符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》检测报告。（0.5分） | 0.5 |
| 4 | 冷藏操作台 | （1）具有国家强制性产品认证试验报告并依据GB4706.1-2005/GB4706.13-2014/GB4343.1-2018/GB17625.1-2022试验结论全部合格。 （0.1分） （2）具有国家强制性产品认证证书GB17625.1-2022;GB4343.1-2018;GB4706.1-2005;GB4706.13-2014.（0.1分） （3）发泡料的塑料燃烧性能检测符合ISO9772:2020《泡沫塑料测定用小火水平燃烧小块样品的特征》的证书或报告；（0.1分） （4）具有不锈钢板材检测报告；符合GB/T26572-2011标准要求；（0.1分） （5）具有一级或二级能效标识的证书或检测报告（0.1分） | 0.5 |
| 5 | 六头煲仔炉 | （1）产品符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》，具有中国国家强制性产品认证证书或报告。（0.5分） | 0.5 |
| 6 | 单头矮汤炉 | （1）产品符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》，具有中国国家强制性产品认证证书或报告。（0.5分） | 0.5 |
| 7 | 单头大锅灶 | （1）具有中国节能产品认证及中国环保产品认证的证书或报告，能效等级为一级。（二级或者三级不得分）（0.5分） （2）产品符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》，具有中国国家强制性产品的证书或报告（0.5分） | 1 |
| 8 | 冷藏四门高身柜 | （1）具有国家强制性产品认证的证书或报告，并依据GB4706.1-2005/GB4706.13-2014/GB4343.1-2018/GB17625.1-2022试验结论全部合格；（0.2分） （2）具有国家强制性产品认证证书GB17625.1-2022;GB4343.1-2018;GB4706.1-2005;GB4706.13-2014；（0.2分） （3）发泡料的塑料燃烧性能检测符合ISO9772:2020《泡沫塑料测定用小火水平燃烧小块样品的特征》；（0.1分） | 0.5 |
| 9 | 三门海鲜蒸柜 | （1）符合国家标准GB35848-2024标准的商用燃气灶具（燃气蒸箱）的证书或报告。（0.5分） | 0.5 |
| 10 | 双门蒸饭车(燃气) | （1）符合国家标准GB35848-2024标准的商用燃气灶具（燃气蒸箱）的证书或报告。（0.5分） | 0.5 |
| 11 | 电热全平扒炉 | （1）提供产品输入功率和电流、工作温度下的泄露电流和电气强度，接地措施依据GB4706.1-2005GB4706.37-2008具有CMA标志的证书或报告；（0.25分） （2）提供符合GB4806.9-2023产品标准和技术要求的食品接触产品安全认证证书或报告；带有CQC标志的食品接触证书或报告；（0.25分） | 0.5 |
| 12 | 七星蒸炉 | （1）提供产品输入功率和电流、工作温度下的泄露电流和电气强度，接地措施依据GB4706.1-2005GB4706.37-2008具有CMA标志的证书或报告；（0.25分） （2）提供符合GB4806.9-2023产品标准和技术要求的食品接触产品安全认证及带有CQC标志的食品接触的证书或报告（0.25分） | 0.5 |
| 13 | 六眼蒸台 | （1）需提供蒸台送样试验报告：带有《CQC标志认证》，符合《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》要求。(0.5分） | 0.5 |
| 14 | 热风循环消毒柜 | （1）产品生产厂家具有行政许可单位颁发的消毒产品生产企业卫生许可证。（0.25分） （2）产品通过了中国国家标准化管理委员会认定GB4706.1-2005执行标准且具备了采用国际标准产品标志证书。（0.25分） | 0.5 |
| 15 | 洗碗机 | （1）所投产品具有符合“GB21551.2-2010”执行标准的认证证书或报告；（0.75分） （2）所投产品符合“GB/T24170.1-2023”标准要求对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌含量检测，抗菌率≥99.9%的证书或报告；（0.25分） （3）所投产品具有符合“GB/T10125-2021”执行标准的认证证书或报告；（0.25分） （4）符合“GB/T2423.16-2022”标准要求的证书或报告，（0.25分） （提供有效期内的认证证书复印件、近一年内带“CMA或CNAS”标识的检测报告，产品整机名称和型号需红框标记予以佐证且提供证书及检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”可查询以截图佐证） | 1.5 |
| 16 | 纳米气泡洗碗机 | （1）所投产品具有符合“GB/T2423.16-2022、GB21551.2-2010”执行标准的证书或报告；（0.5分） （2）所产品具有符合“GB4806.1-2016,GB4806.4-2016,GB4806.7-2023,GB4806.9-2023”等执行标准的食品接触安全和卫生认证的证书或报告（0.5分） （提供有效期内的认证证书复印件、近一年内带“CMA或CNAS”标识的检测报告，产品整机名称和型号需红框标记予以佐证且提供证书及检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”可查询以截图佐证） | 1 |