**2025年温岭市幼儿园（玖樾府、塔下、玖珑壹号院 、大溪镇方山、大溪镇龙誉）活动设备采购**

#### （电子交易方式）

**公开招标采购文件**

**（国企采购）**

项目编号：ZJGYZX-2025-2-041

采购人(章)：温岭市社会事业发展有限公司

采购代理机构(章)：浙江冠宇工程咨询有限公司

2025年7月

**目 录**

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法及评分标准

第四章 采购需求

第五章 拟签订的合同文本

第六章 投标文件格式附件

**第一章 招标公告**

|  |
| --- |
| **项目概况：**  2025年温岭市幼儿园（玖樾府、塔下、玖珑壹号院 、大溪镇方山、大溪镇龙誉）活动设备采购招标项目的潜在投标人应在乐采云平台本项目公告附件获取（下载）采购文件，并于2025年 8 月 5 日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。 |

**一、项目基本情况**

项目编号：ZJGYZX-2025-2-041

项目名称：2025年温岭市幼儿园（玖樾府、塔下、玖珑壹号院 、大溪镇方山、大溪镇龙誉）活动设备采购

预算金额（元）：1349352

## 上限价（元）：1349352

采购需求：

本项目为2025年温岭市幼儿园（玖樾府、塔下、玖珑壹号院 、大溪镇方山、大溪镇龙誉）活动设备采购，包含了产品的生产、运输、验收及售后服务等，详见招标内容及要求。

合同履约期限：详见合同条款。

本项目不接受联合体投标。

**二、申请人的资格要求**

（一）投标人的基本资格条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件：无 ；

（三）截止投标截止时间前（北京时间），投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（五）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**三、获取采购文件**

时间：至2025年8月5日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：乐采云平台本项目公告附件。

方式：登录“乐采云平台”进入“项目采购”应用模块，点击菜单的“获取采购文件”，填写获取采购文件的申请信息。点击“下载采购文件”即可获取采购文件。供应商应当在“乐采云平台”注册登记后再获取采购文件，没有通过注册登记而获取采购文件的潜在供应商，对采购文件提起质疑投诉的，不予受理。采购代理机构将拒绝接受非通过以上方式获取采购文件的供应商投标文件。

售价：0元。

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

提交投标文件截止时间：2025年8月5日14:00（北京时间）。

投标地点（网址）：“乐采云平台”线上上传。

开标时间：2025年8月5日14:00（北京时间）。

开标地点（网址）：“乐采云平台”线上开标。

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.供应商对本次招标相关事项有疑问的，可以向采购人或代理机构提出询问

2.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起 7 个工作日内,以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

3.采购人和代理机构应当在收到供应商的书面质疑后 7 个工作日内作出答复,并以书面形式通知质疑供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.质疑供应商对采购人、代理机构的答复不满意或者采购人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后向温岭市人民法院提起诉讼。

5、其他事项：

①本项目通过**乐采云平台**实行**线上电子招投标，**在开评标活动过程中，投标供应商需保持乐采云平台在线便于采购组织机构联系。投标供应商因未参加线上开标活动而导致其投标文件无法按时解密等一切后果由投标供应商自行承担。

②本项目公告发布媒体：乐采云平台（www.lecaiyun.com）和温岭市公共资源交易中心网（http://www.wl.gov.cn/col/col1402172/index.html）。

**七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名称：温岭市社会事业发展有限公司

地址： 浙江省台州市温岭市太平街道东门南路102号

联系人：梁先生

联系电话：15068666253

2.采购代理机构信息

名称：浙江冠宇工程咨询有限公司

联系人： 黄露梦、陈张艺

联系电话：15058619215、15068652877 传真： 0576-86010838

地址：浙江省温岭市万昌中路1299号鞋业大厦1901室

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云平台（https://www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

**第二章 投标人须知**

**（前附表）**

| **序号** | **项 目** | **内 容** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 项目名称：2025年温岭市幼儿园（玖樾府、塔下、玖珑壹号院 、大溪镇方山、大溪镇龙誉）活动设备采购  项目编号：ZJGYZX-2025-2-041  项目内容：详见采购需求。 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标文件形式、组成及制作 | 1.投标文件的形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；  1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。  2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效“备份投标文件”。  2.投标文件的组成：资格证明文件、商务技术文件、报价文件；  3.电子加密投标文件制作：应按“[乐采云平台”及本招标文件要求制作](https://help.zcy.gov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本采购文件要求制作)、加密并递交。 |
| 4 | 投标文件的  递交 | 1.“电子加密投标文件”的递交：投标人应于投标截止时间前将“电子加密投标文件”上传至“乐采云平台”，逾期未上传的，视为投标文件撤回。  2.[“备份投标文件”的递交：](mailto:2.备份投标文件在开标时间后15分钟内以电子邮件形式递交至采购代理机构邮箱（103874679@qq.com）。)  [投标人在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，自主选择是否递交备份投标文件，若递交可采取以下形式：](mailto:2.备份投标文件在开标时间后15分钟内以电子邮件形式递交至采购代理机构邮箱（103874679@qq.com）。)  **[以压缩文件形式在投标截止时间前加密发送至采购代理机构邮箱，压缩文件命名为：项目编号和投标单位简称。接到在线解密通知后30分钟内发送压缩文件密码至采购代理机构邮箱（邮箱：894934825@qq.com）。逾期发送的“备份投标文件”将视为未提供。](mailto:2.备份投标文件在开标时间后15分钟内以电子邮件形式递交至采购代理机构邮箱（103874679@qq.com）。)** |
| 5 | 投标文件递交截止时间（开标时间）及地点 | **截止时间（开标时间）：详见采购公告**  **地点（网址）：详见采购公告** |
| 6 | 投标文件的修改（补充）和撤回 | 1.修改（补充）和撤回：  1）投标截止时间前可以修改（补充）或撤回“电子加密投标文件”。补充或者修改“电子加密投标文件”的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输递交的，视为投标文件撤回。  2）投标截止时间后，投标人不得修改（补充）或撤回其投标文件。 |
| 7 | 投标文件、流  程文件签章 | 电子投标文件必须有电子签章；开标后，相关信息记录确认、澄清说明、回复等内容，电子签章，或者签章后上传相关文件，均认可；“乐采云平台”有新的操作流程的，按其规定。 |
| 8 | 投标报价 | 1.本项目投标应以人民币报价；  2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 9 | 踏勘现场 | □ 组织（详细内容）  ☑ 不组织（如有需要，投标人可自行前往） |
| 10 | 样品 | ☑ 提供，具体详见招标文件，中标人提供的样品将由采购人保管、封存并作为履约验收的参考  □不提供 |
| 11 | 演示 | □ 要求，具体详见招标文件  ☑ 不要求 |
| 12 | 是否接受联合体投标 | ☑ 否  🞎 是 |
| 13 | 评标办法 | ☑ 综合评分法  □ 最低评标价法 |
| 14 | 合同签订 | 采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订国企采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。 |
| 15 | 履约保证金 | 不收取 |
| 16 | 代理服务费 | 本项目采购代理服务费参照发改价格〔2011〕534号文的收费标准（见附表）计取；采购代理服务费须包含在总报价中，由采购代理机构在签发中标通知书时向中标人收取；本项目按货物招标类型的70%收费，不足捌仟元按捌仟元计取。 |
| 17 | 解释权 | 1.构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；  2.如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；  3.仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标人须知、评标办法及评分标准、投标文件格式的先后顺序解释；  4.同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；  5.同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；  6.本采购文件中有关时间安排如有不一致的，一律以本“招标公告”为准；  7.本采购文件涉及的时间均为“北京时间”；  8.按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人和采购代理机构负责解释。 |
| 18 | 注意事项 | 1.投标人应严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，如有偏离，应如实填写响应偏离。  2.如果发现本招标文件中存在歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请投标人在获取招标文件后，在采购文件的质疑有效期内及时书面提出。  3.采购结果公告期间，投标人不得通过非正当途径获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。  4.若以联合体形式投标的，联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |

**一、总则**

**（一）适用范围**

本采购文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**（二）定义**

### 1、采购代理机构：是指受采购人委托，在委托的范围内办理国企采购事宜的机构。

2、采购人：是指依法进行国企采购的国有独资企业、国有独资公司和国有资本控股公司。

3、投标人：是指参加本国企采购项目投标的供应商。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的其他国企采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

8、“★”系指重要参数。

**（三）特别说明**

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准，投标供应商需在投标文件中说明本次投标产品的技术参数是否与官网上公开的技术参数一致，如不一致，明确哪些参数不一致，不一致的原因以及使用何种技术可以达到投标产品参数。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政企采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 4、投标人不得相互串通商务报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 5、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

### 6、本项目不允许分包。

**二、采购文件**

（一）采购文件由采购文件总目录所列内容组成。

（二）采购文件的澄清或修改

1、采购人或采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改,但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

**三、投标文件**

**（一）投标文件的组成**

**1、资格证明文件**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **备注** |
| **▲**1 | 投标声明书 | 格式附后 |
| **▲**2 | 授权委托书 | 法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交，格式附后 |
| **▲**3 | 法定代表人资格证明书 | 格式附后 |
| **▲**4 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 | 格式、内容自拟 |
| 5 | 近一年经审计的财务状况报告（新成立公司提供银行资信证明），依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或承诺函 | 格式、内容自拟 |
| 6 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函(根据项目性质提供) | 格式、内容自拟 |
| 7 | 投标人认为需要提供的其它文件和资料 | 格式、内容自拟 |

**2、商务技术文件**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **备注** |
| 1 | 投标人基本情况表 | 格式附后 |
| 2 | 设备一览表 | 格式附后 |
| 3 | 拟投标品牌型号表 | 格式附后 |
| 4 | 项目实施人员一览表 | 格式附后 |
| 5 | 项目负责人资格情况表 | 格式附后 |
| 6 | 技术需求响应表 | 格式附后 |
| 7 | 商务响应表 | 格式附后 |
| 8 | 投标人通过的与本项目相关的认证证书或文件 | 证书一览表、证书复印件 |
| 9 | 可根据评分项所涉及的内容进行编制。 | / |
| 10 | 投标人认为需要提供的其他资料 | 包括可能影响投标人商务技术文件评分的各类证明材料 |

**3、报价文件**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 备注 |
| 1 | 开标一览表 | 格式附后 |
| 2 | 报价明细表 | 格式附后 |
| 3 | 投标人认为需要提供的其它文件和资料 | 自行提供 |

**（二）投标文件的制作、提交、补充、修改和撤回要求**

**1、投标文件的制作要求**

（1）投标人应按照投标文件组成内容及项目采购需求制作投标文件，不按采购文件要求制作投标文件的将视情处理，责任由投标人自行承担。

（2）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件中所须加盖公章部分均应采用CA电子签章功能加盖投标人的单位电子公章；法定代表人和授权代表签字或盖章可书面签字或盖章后扫描至投标文件使用，也可采用电子章。

（3）所有投标资料按投标文件的组成所列内容及顺序排版，并逐页连续标注页码。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

（4）投标人应根据“乐采云-供应商采购项目电子交易操作指南”及本采购文件规定编制投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项直接定位到该评分项内容）

（5）投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（6）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（7）若投标人不按采购文件的要求提供资格审查材料，其责任由投标人自行承担。

**2、投标文件的提交要求**

按照前附表要求提交，如采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

**3、投标文件的补充、修改和撤回**

（1）投标人在提交投标文件后，在投标截止时间前，可以补充、修改或撤回投标文件。补充或修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新提交。

（2）投标截止时间后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件。

**（三）投标文件的有效期**

1、自投标截止时间起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、中标人的投标文件自投标截止时间起至合同终止并结算之日均应保持有效。

**四、开标**

**（一）开标事项**

采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过乐采云平台线上组织开标活动，所有投标人均应准时在线参加。投标人如不参加线上开标活动的，视同认可开标过程及结果，开标活动结束后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。投标人因未参加线上开标活动而导致其投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

**（二） 开标流程**

1、开标时间到后，采购代理机构准时组织开标活动；

2、采购代理机构向各投标人发出投标文件【开始解密】通知，各投标人在采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成投标文件解密的，如已按采购文件规定提交了备份投标文件的，将由采购代理机构将备份投标文件上传至乐采云平台，上传成功后作为评标依据，投标文件自动失效；

3、开启投标文件，依次进入资格审查、符合性审查、商务技术评审；

4、完成商务技术文件的综合比较与评价后，评审有效投标人的《报价文件》；

5、采购代理机构做开标记录,并通过乐采云平台在线向各投标人公布资格审查、符合性审查、商务技术评审、报价文件评审、中标（成交）候选供应商名单、采购人最终确定中标或成交供应商名单等评标结果，投标人通过乐采云平台在线回复确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）；

6、如遇乐采云平台电子化开标或评审程序调整的，按其调整后的程序执行操作。

**五、评标**

**（一）评审工作的组织**

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据相关规定履行职责。

**（二）评标委员会的组建**

1、评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建。

2、评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

**（三）评标委员会的职责**

评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评审中发现的违法行为。

**（四）评审原则**

1、评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2、评审工作将依据采购文件、投标文件及采购文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示等）。

**（五）评审意见的争议处理**

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

**（六）评委纪律**

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标人接触。

**（七）****评审流程及内容**

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

1、评审前准备

（1）由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

（2）由评审小组组长召集所有评委成员阅读采购文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

2、投标文件的初步审查、符合性审查

（1）对所有通过资格审查的投标人的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术、服务等实质性要求。

（2）评标委员会首先对所有通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定）。

3、投标文件的澄清、说明或补正

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过乐采云平台在线询标的形式要求投标人在规定的时间（30分钟）内作出必要的澄清、说明或者补正。未在规定时间内作出澄清、说明或者补正，评标委员会将可能做出任何不利于投标人的结论，投标人不得提出异议。

（2）投标人的澄清、说明或者补正应当通过乐采云平台在线答复的形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、投标文件的错误修正

（1）投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

②投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

**（八）投标人存在下列情况之一的，投标无效**

1、不具备采购文件中规定的资格要求的。

2、资格证明文件、商务与技术文件、报价文件出现混乱编制或在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的服务跟商务与技术文件中的投标服务出现重大偏差的。

3、未实质性响应采购文件要求或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人、代理人身份不符的。

5、投标文件未按采购文件规定的要求提交或签署、盖章的。

6、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

7、明显不符合采购文件要求的技术参数、质量标准，或者与采购文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的。

8、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

9、与其他投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

10、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11、报价超过采购文件中规定的预算金额或最高限价或单价最高限价的。

12、投标文件提供虚假材料的。

13、投标截止时间前，投标人未将投标文件成功上传至乐采云平台的。

14、投标文件解密不成功，且投标人未按规定提交备份投标文件的。

15、符合以下情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送相关部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

16、不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的【包括但不限于下列情形：不同投标人电子投标文件中的 IP 地址重复、MAC 地址重复或硬件号重复】；

17、上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

18、不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

19、不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

**（九）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理**

1、符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和采购文件规定的其他导致评标结果无效的。

**（十）评标原则和评标办法**

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

3、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标方法及评分标准》。

**（十一）修改评审结果**

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

**（十二）评标过程的监控**

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，国企采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

**（十三）可中止电子交易活动的情形**

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新开展国企采购活动。

**六、定标**

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购人的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在指定的媒体及相关网站上公告中标结果。

3、发出中标通知书。采购代理机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

**七、合同签订及公告**

**（一）签订合同**

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无正当理由拖延、拒签合同的,按相关法律法规进行处理处罚。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展国企采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由相关部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起7个工作日）。

**（二）合同公告及备案**

1、采购人应当自国企采购合同签订之日起2个工作日内，在指定的信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自国企采购合同签订之日起7个工作日内，将采购合同副本报有关部门备案以及采购代理机构存档。

**第三章 评标办法及评分标准**

一、采购代理机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本项目的评标方法为综合评分法，总计100分，其中商务技术60分，报价40分。

（一）商务技术文件客观分打分应一致，客观分打分不一致的，采购人及采购代理机构可以提示评标委员会复核或者书面说明理由；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各投标人商务技术文件得分按照评委的评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

1. 报价分得分计算公示：

（1）报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

**报价得分=(评标基准价／投标报价)×40**

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

1. 在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标候选人。
2. 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求， 且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
3. 评标委员会不向未中标单位解释评标中评审内容，对于评审内容应依法保密。

六、本项目全部产品均提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家供应商认定。

七、本次评分“商务技术分（60分）”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | **评分细则** | **满分** |
| 1 | 业绩 | 供应商提供2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成类似项目案例，1个案例得1分，满分2分。（需提供合同关键页扫描件加盖公章，未提供的不得分）。 | 2分 |
| 2 | 投标人综合实力 | 本项目的建设内容包含了学校活动设备采购及安装、信息化设备集成及安装建设，为保证本项目的建设质量和及时履约，对投标人的企业综合实力进行评分：  1、具备质量管理体系认证证书，得1分；  2、具备环境管理体系认证证书，得1分；  3、具备信息系统服务交付能力证书的得1分；  4、具备履约能力评价体系证书的1分；  5、具备企业诚信管理体系认证证书的得1分；  注：提供相应的证书扫描件,未提供或未按要求提供不得分。 | 5分 |
| 3 | 实施团队实力 | 对投标人所配备的项目团队人员进行评分：  1、项目负责人要求  拟派入本项目的项目负责人具有二级及以上建造师(机电工程)证书的、信息系统项目管理师的得2分，每缺一本证书扣1分。  2、项目技术负责人要求  拟派入本项目的技术负责任人具有电气工程师、综合布线工程师的得2分，每缺一本证书扣1分。  3、其他成员  其他成员中具备中级及以上工程师（电力相关专业）、弱电系统工程师证书的，每具备一个证书的得1分，共2分。  注：同一人员的资质不可重复使用，需提供上述证书复印件，并提供近三个月在投标人处缴纳的社保证明，否则不得分）。 | 6分 |
| 4 | 实施方案 | 根据投标人项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货和产品质量的措施或方案、项目实施进度安排、产品安装配置点表计划等实施方案）的科学性、合理性等综合比较评分。 1、实施方案科学合理且内容完善、进度计划符合招标要求、产品安装配置点表计划合理的得2.1-4分； 2、实施方案科学合理且内容较为完善、进度计划符合招标要求、产品安装配置点表计划较为合理的得1.1-2分； 3、实施方案内容欠缺、进度计划不符合招标要求、产品安装配置点表计划较差的得0-1分。  未提供不得分 | 4分 |
| 5 | 产品配置方案 | 根据投标产品配置清单及产品的技术性能、功能、技术要求符合度等进行评分。 1、投标产品配置清单详细，产品性能技术好、功能及技术要求完全符合采购需求的得2.1-4分； 2、投标产品配置清单较详细，产品性能技术较好、功能及技术要求基本符合采购需求的得1.1-2分； 3、投标产品配置清单粗略，产品性能技术差、功能及技术要求不符合采购需求的得0-1分。  未提供不得分 | 4分 |
| 6 | 售后服务方案 | 对投标人的售后服务方案进行评议：  响应时间快、故障排除时间短，售后服务团队完整，备件充足，有详细设备维护计划的得3.1-5分；  响应时间较快、故障排除时间较短，服务团队较完整、备件供应及设备维护计划基本到位的得1.1-3分；  响应时间慢、故障排除时间长，服务人员单一，备件供应及设备维护计划不到位的得0-1。  未提供不得分 | 5分 |
| 7 | 技术响应情况 | 根据“技术偏离表”根据与招标文件技术指标以及技术标准偏离情况逐条进行评分(总数约为300项):  完全满足或优于招标文件中技术参数的，得25分;  存在负偏离或缺漏项数在总数的 0-3% 之间的，得20分；  存在负偏离或缺漏项数在总数的 3.1%-6% 之间的，得15分；  存在负偏离或缺漏项数在总数的 6.1%-10% 之间的，得10分；  存在负偏离或缺漏项数在总数的 10.1%-15%之间的，得5分；  存在负偏离或缺漏项数在总数的15%以外的，作无效标处理。  招标文件中明确要求提供佐证材料的，未提供的视为负偏离。 | 25分 |
| 8 | 样品 | 1. 根据各供应商提供的窗帘的外观、面料、加工工艺、手感舒适程度进行评议：   外观佳、面料质量优、工艺好、手感舒适度好的得2.1-3分；  外观一般、面料质量一般、工艺一般、手感舒适度一般的得1.1-2分；  外观差、面料质量差、工艺差、手感舒适度不好的得0-1分。  2、根据各供应商提供的直饮机的外形的美观性、实用性、尺寸、制造工艺进行评议：  外形美观、实用性高、尺寸合适、制造工艺好的得2.1-3分；  外形较美观、实用性较好、尺寸较合适、制造工艺一般的得1.1-2；  外形美观性差、实用性不高、尺寸不合适、制造工艺差的得0-1分。  根据各供应商提供的空气净化消毒机的外形的美观性、实用性、尺寸、制造工艺进行评议：  外形美观、实用性高、尺寸合适、制造工艺好的得2.1-3分；  外形较美观、实用性较好、尺寸较合适、制造工艺一般的得1.1-2；  外形美观性差、实用性不高、尺寸不合适、制造工艺差的得0-1分。  未提供不得分 | 9分 |

**第四章 采购需求**

**一、采购内容**

1.1 项目名称：2025年温岭市幼儿园（玖樾府、塔下、玖珑壹号院 、大溪镇方山、大溪镇龙誉）教玩具采购

1.2 项目内容：主要包括本次采购货物生产、运输、搬运、现场安装、调试、相关技术服务以及保险费、税费，备品备件、售后服务等全部内容。

1. **采购要求**
2. **玖樾府采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **分 类** | **数 量** | **计量单位** | **单价限价（元）** |
| 1 | 窗帘 | 货物类 | 860 | 米 | 120 |
| 2 | 钢琴（含凳） | 货物类 | 1 | 台 | 10800 |
| 3 | 电子琴（含凳） | 货物类 | 13 | 台 | 2500 |
| 4 | 直饮机 | 货物类 | 13 | 台 | 3800 |
| 5 | 洗衣机 | 货物类 | 2 | 台 | 1500 |
| 6 | 冰箱 | 货物类 | 1 | 台 | 600 |
| 7 | 空气净化消毒机（立式） | 货物类 | 13 | 台 | 3000 |
| 8 | 空气消毒机（壁挂2） | 货物类 | 2 | 台 | 2300 |
| 9 | 毛巾茶杯消毒柜 | 货物类 | 13 | 台 | 980 |
| 10 | 热水器 | 货物类 | 15 | 台 | 550 |
| 11 | 风幕机（1.5米） | 货物类 | 2 | 台 | 1000 |
| 12 | 风幕机（0.9米） | 货物类 | 1 | 台 | 700 |
| 13 | 身高体重器 | 货物类 | 1 | 个 | 600 |
| 14 | 视力测试仪 | 货物类 | 1 | 台 | 500 |
| 15 | 微波炉 | 货物类 | 1 | 个 | 600 |
| 16 | 电蒸锅 | 货物类 | 1 | 个 | 490 |
| 17 | 电磁炉 | 货物类 | 1 | 个 | 250 |
| 20 | 开水器 | 货物类 | 1 | 台 | 2300 |

**(二)塔下采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **分 类** | **数 量** | **计量单位** | **单价限价（元）** |
| 1 | 窗帘 | 货物类 | 542 | 米 | 120 |
| 2 | 钢琴（含凳） | 货物类 | 11 | 台 | 10800 |
| 3 | 纱窗 | 货物类 | 135 | 扇 | 310 |
| 4 | 伸缩门 | 货物类 | 2 | 组 | 15000 |
| 5 | 消毒柜 | 货物类 | 10 | 台 | 1000 |
| 6 | 直饮水机1 | 货物类 | 10 | 台 | 3800 |
| 7 | 空气净化消毒机 | 货物类 | 10 | 台 | 3000 |
| 8 | 直饮机2 | 货物类 | 1 | 台 | 6500 |
| 9 | 洗衣机 | 货物类 | 1 | 台 | 1500 |
| 10 | 身高体重器 | 货物类 | 1 | 台 | 600 |
| 11 | 移动消毒机 | 货物类 | 1 | 台 | 500 |
| 12 | 冰箱 | 货物类 | 1 | 台 | 600 |
| 13 | 视力测试仪 | 货物类 | 1 | 台 | 500 |
| 14 | 电烤箱 | 货物类 | 1 | 只 | 400 |
| 15 | 电磁炉 | 货物类 | 1 | 个 | 250 |
| 16 | 电蒸锅 | 货物类 | 1 | 个 | 250 |

**（三)玖珑壹号院采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **分 类** | **数 量** | **计量单位** | **单价限价（元）** |
| 1 | 窗帘 | 货物类 | 567 | 米 | 120 |
| 2 | 钢琴1 | 货物类 | 9 | 台 | 10800 |
| 3 | 钢琴2 | 货物类 | 1 | 台 | 10800 |
| 4 | 消毒柜 | 货物类 | 9 | 台 | 1000 |
| 5 | 直饮水机 | 货物类 | 9 | 台 | 3800 |
| 6 | 空气净化消毒机 | 货物类 | 9 | 台 | 3000 |
| 7 | 直饮机 | 货物类 | 1 | 台 | 6500 |
| 8 | 洗衣机 | 货物类 | 1 | 台 | 1500 |
| 9 | 身高体重器 | 货物类 | 1 | 台 | 600 |
| 10 | 移动消毒机 | 货物类 | 1 | 台 | 500 |
| 11 | 冰箱 | 货物类 | 1 | 台 | 600 |
| 12 | 视力测试仪 | 货物类 | 1 | 台 | 500 |
| 13 | 电烤箱 | 货物类 | 1 | 只 | 369 |
| 14 | 电磁炉 | 货物类 | 1 | 个 | 250 |

**(四)大溪镇方山采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **分 类** | **数 量** | **计量单位** | **单价限价（元）** |
| 1 | 窗帘 | 货物类 | 1232.4 | 米 | 100 |
| 2 | 电子琴（含凳） | 货物类 | 11 | 台 | 4000 |
| 3 | 钢琴（含凳） | 货物类 | 1 | 台 | 10800 |
| 4 | 消毒柜 | 货物类 | 13 | 台 | 1000 |
| 5 | 直饮水机1 | 货物类 | 11 | 台 | 3800 |
| 6 | 空气净化消毒机 | 货物类 | 11 | 台 | 3000 |
| 7 | 直饮机2 | 货物类 | 1 | 台 | 4450 |
| 8 | 洗衣机 | 货物类 | 2 | 台 | 1500 |
| 9 | 身高体重器 | 货物类 | 1 | 台 | 290 |
| 10 | 移动消毒机 | 货物类 | 1 | 台 | 500 |
| 11 | 冰箱 | 货物类 | 1 | 台 | 600 |
| 12 | 视力测试仪 | 货物类 | 1 | 台 | 190 |
| 13 | 电烤箱 | 货物类 | 1 | 只 | 400 |
| 14 | 电磁炉 | 货物类 | 6 | 个 | 250 |
| 15 | 电蒸锅 | 货物类 | 1 | 个 | 490 |

**(五)大溪镇龙誉采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **分 类** | **数 量** | **计量单位** | **单价限价（元）** |
| 1 | 遮光窗帘 | 货物类 | 231 | 米 | 77 |
| 2 | 白纱 | 货物类 | 438 | 米 | 62 |
| 3 | 百叶 | 货物类 | 7 | 平方米 | 100 |
| 4 | 金钢砂纱窗 | 货物类 | 53 | 平方米 | 250 |
| 5 | 电子琴（含凳） | 货物类 | 6 | 台 | 4000 |
| 6 | 钢琴（含凳） | 货物类 | 1 | 台 | 15000 |
| 7 | 消毒柜 | 货物类 | 7 | 台 | 1000 |
| 8 | 直饮水机1（教师） | 货物类 | 1 | 台 | 6500 |
| 9 | 空气净化消毒机 | 货物类 | 7 | 台 | 3000 |
| 10 | 直饮机2（幼儿） | 货物类 | 6 | 台 | 3800 |
| 11 | 洗衣机 | 货物类 | 7 | 台 | 1100 |
| 12 | 人脸抓拍 | 货物类 | 1 | 套 | 6800 |
| 13 | 车辆抓拍 | 货物类 | 1 | 套 | 3300 |
| 14 | 可视报警 | 货物类 | 1 | 套 | 4000 |
| 15 | 访客机 | 货物类 | 1 | 只 | 8000 |
| 16 | 安保7件套 | 货物类 | 5 | 套 | 1200 |
| 17 | 身高体重器 | 货物类 | 2 | 台 | 380 |
| 18 | 移动消毒机 | 货物类 | 1 | 台 | 3000 |
| 19 | 冰箱 | 货物类 | 1 | 台 | 600 |
| 20 | 视力测试仪 | 货物类 | 2 | 台 | 330 |
| 21 | 电烤箱 | 货物类 | 3 | 只 | 400 |
| 22 | 电磁炉 | 货物类 | 3 | 个 | 250 |
| 23 | 电蒸锅 | 货物类 | 3 | 个 | 250 |

1. 技术参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **玖樾府** | | **规格参数** |
| 1 | 窗帘 | 1. 布帘 1.材质：雪尼尔； 2.克重：≥1250g/m; 3.成品门幅：280±5CM； 4.遮光率：80%以上 5.耐水洗色牢度：≥4级； 6.耐光色牢度：≥4级； 7.耐摩擦色牢度：≥3-4级； 8.HP值：4.0-9.0 9.断裂强力：经向≥1800N，纬向≥1300N 10.可分解致癌芳香胺染料禁用 11.甲醛含量未检出。 12.可做防水、防静电、阻燃等后期处理。 二、教室纱帘 1.组成部分：面纱75D FDY半消光，底纱100DFDY全消光 2.门幅：280±5CM 3.克重：330g/m 4.无毒无味不含甲醛 5.耐水洗色牢度：≥4级； 6.耐光色牢度：≥5级； 7.HP值：4.0-9.0； 8.甲醛含量未检出。 9.重金属含量：铅≤1.0、汞≤1.0、 10.防紫外线性能：upf值≤40  11.水洗尺寸变化率：经向+3.0--3.0，纬向+3.0--3.0 12.可做防水、防静电、阻燃等后期处理 三、门卫保安室隔热纱 1.产品名称：隔热纱 2.组成部分：面纱75D FDY半消光，底纱100DFDY全消光 3.门幅：280±5CM 4.克重：330g/m 5.无毒无味不含甲醛 6.耐水洗色牢度：≥4级； 7.耐光色牢度：≥5级； 8.HP值：4.0-9.0； 9.甲醛含量未检出。 10.重金属含量：铅≤1.0、汞≤1.0、 11.防紫外线性能：upf值≤40  12.水洗尺寸变化率：经向+3.0--3.0，纬向+3.0--3.0 13.可做防水、防静电、阻燃等后期处理 四、柔纱帘 1.材质：100%聚酯纤维 2.沾水等级：≥3级 3.抗油性能（级）：≥4级 4.易去污性（级）：≥3-4级 五、单轨道 外观质量：型材表面应清洁，不允许有裂纹、鼓泡、裂纹等可视缺陷。采用铝合金芯。 技术指标 1.规定非比例延伸强度：≥205MPa； 2.抗拉强度：≥230MPa； 3.韦氏硬度：≥13； 4.耐盐雾腐蚀性能（48h）：≥9.5级； 5.耐碱性（24h）：≥9.5级； 6.壁厚：≥2mm； 六、双轨道 外观质量：型材表面应清洁，不允许有裂纹、鼓泡、裂纹等可视缺陷。采用铝合金芯。 技术指标 1.规定非比例延伸强度：≥205MPa； 2.抗拉强度：≥230MPa； 3.韦氏硬度：≥13； 4.耐盐雾腐蚀性能（48h）：≥9.5级； 5.耐碱性（24h）：≥9.5级； 6.壁厚：≥2mm；投标时须提供具相应证明材料加盖原厂公章。 |
| 2 | 钢琴（含凳） | 1. 铁板高度：≥109.5cm 2、外观尺寸:长宽高（cm）149\*60\*118 3. 外观：传统立式设计，简约大方。  4. 键盘：88键标准键盘，仿象牙白键，防滑设计。  5. 音板：实木复合音板 6. 击弦机：优质材料，耐用性较好。  7. 琴弦：优质琴弦，音色稳定性强。  8. 踏板：3个踏板（右踏板延音、中踏板弱音、左踏板柔音）。  9. 音域：低音浑厚，高音清澈。  10.榔头：用纯羊毛毡及鹅耳枥木制作，硬度经过处理，寿命较长。  11.铸铁板：:翻砂工艺铸铁板。   投标时须提供具相应证明材料加盖原厂公章。 |
| 3 | 电子琴（含凳） | 外观 立式、推拉盖板、三踏板  键盘 88键钢琴力度键盘  力度键盘 3级 复音数 64复音数  音色 ≥356种旋律音色（包含8种中国民族音色)+4组键盘打击乐(包含299个打击乐音色） 效果 混响 合唱 踏板 支持三踏板  录音功能 3轨录音(2旋律轨＋1伴奏轨) 扬声器15W \* 2 尺寸 ≥1322 \* 232 \* 99（mm） |
| 4 | 直饮机 | 1.水胆容量≥6L;出水方式两温出水；功率1.5KW，制水能力温开水≥20L/H ： 2.尺寸：350\*440\*1390mm 3.面板、侧板、门板采用不锈钢或烤漆板材，厚度≥0.8mm；水槽采用304不锈钢，厚度≥0.8mm，采用深凹设计，凹槽深度≥70mm，采用凹槽夹层滤网式以防止水外溅及外流；水胆采用304不锈钢，厚度≥0.8mm  4.外壳采用不锈钢材质喷涂和四防表面抗菌处理，具有防污、防老化、防腐、防指纹印和抗菌抑菌功能。 5.过滤系统要求：五级或以上过滤（PP棉+活性炭或PP棉+炭棒+纳滤或RO+活性炭）、额定总净水量≥3000L。节水技术达到1级水效（≥60%）；出水水质达到或高于现行国家标准。  投标时须提供与整机同一品牌的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》和节水认证证书 6.出水水温可调控到40℃±5℃范围中的某一温度。采用触摸出水按键，按键具有38秒连续出水功能（38s后自停）；取水按键防护等级为IP44；具有整机一键消毒以及隔夜水自动排空功能；设备外表应平整光滑，其易触及的零部件棱边和尖角应圆滑或加以防护；采用水电完全分离的安全控制技术、双重泄压结构确保内胆零压力技术，防漏电、防干烧、防超温等全面防护。 投标时须提供具相应证明材料加盖原厂公章。  7.采用节能加热腔技术，节能高效。 投标时须提供具相应证明材料加盖原厂公章。  8.温开水出水需要采用热交换技术，内外管均采用304波纹管；水温调控不得采用原水或经过净化处理的原水和热水直接混合方式。 投标时须提供具相应证明材料加盖原厂公章。 9.采用智能主控系统，带有日期显示、定时开关机功能、隔夜排空时间设置、一键消毒操作、温度显示、加热提示、温保提示等数码一体化控制功能，可设置每周工作日和每天工作时间，整机应具备IP44检查报告；设备需要具有一键消毒技术，可以随时对饮水设备进行物理消毒；具备隔夜排空技术，可以每天定时排空水胆内的隔夜水，保证饮水健康；具备智能防漏水控制技术，能更有效减少漏水隐患，提高用户使用安全。 投标时须提供具有国家认可检测机构出具的整机IP44检测报告。 10.采用波纹管连接的管路接头 11.直饮机发热管须采用800材质 投标时须提供具相应证明材料加盖原厂公章。 |
| 5 | 洗衣机 | 尺寸：605\*595\*850mm 额定电压/频率：220V/50Hz 进水水压：0.03MPa-1.0MPa 额定洗涤容量：10kg 额定脱水容量：10kg 甩干转速：1200转/分 洗涤噪音：50dB(A计权) 脱水噪音：64dB(A计权) 能效等级：一级 |
| 6 | 冰箱 | 能效等级：二级能效 变频/定频：定频 门款式：单门 控温方式：机械控温 门个数：1个 制冷方式：直冷 |
| 7 | 空气净化消毒机（立式） | 1.外形：落地移动式， 2.消毒方式：紫外线+负离子消毒净化+微量臭氧 3.动态消毒模式：紫外线循环风、高浓度负氧离子清新空气，可在有人的环境下对室内空气进行动态、连续消毒，对任何物品无毒副作用。 5.配置复合型活性炭过滤网，初中效过滤吸附。 6.循环风量：972m³/H 7.使用体积为≤100 m³ 8.菌落数≤200cfu/m³ 9.适用电压：220V/50Hz 10.运行噪声：≤60dB 11.运行功率：≤200W 12.白色葡萄球菌杀灭率：≥99.9 % 15.运行环境温度：0-50° 16.机内紫外线辐照强度：≥116.4 µm/cm² 17.机外紫外线泄露强度：<0.1μW/cm2 18.臭氧泄漏量：≤0.028mg/cm³ 19.紫外线杀菌灯寿命：≥5000h 20.适用空间的消毒时间：≥2h 21.高清液晶显示屏，具有定时控制功能，可实现预约开机和关机，且具备临时定时功能。 22.高清液晶显示屏，可远红外遥控控制，也可手动按键控制，实现手动定时消毒和程控定时消毒；具有高、中、低三档风速可调节。 23.具有紫外管、风机故障自动巡检报警功能 24.具有自动累时500小时报警强行维护保养提示功能， 25.且有累计消毒时间显示 26.具有时间、温度显示功能 27.具有卫健委消毒产品网上备案 28.具有实验室检测资质的检测单位出具的检验报告 29.具有消毒产品生产企业卫生许可证、安全评价报告 |
| 8 | 空气消毒机（壁挂2） | 紫外线+臭氧+负离子 电源：220V/50Hz 风速：4.5-6.0m/s 设备风量：600-800m³/H 输出功率：75W 产品尺寸：845\*375\*185mm 产品重量：6.2KG 运行音量：30DB 大肠杆菌杀灭率：99.98%  甲型流感病毒H1N1杀灭率：99.98%（提供相应检测报告，加盖原厂公章） 甲醛去除率：98% 具有卫健委消毒产品网上备案 具有实验室检测资质的检测单位出具的检验报告 具有消毒产品生产企业卫生许可证、安全评价报告 功能特点：1)整体成型烤漆工艺，经久耐用不易刮花，耐腐蚀性更强2) 82cm\*12cm风轮设计，每小时800m3风量，常规单间30平米空间循环9次，强大风力单次消毒仅需30分钟即可循环5次消毒 3)智能触控控制，一键操作，更省心 4)以空气为源料转化为活性氧消毒覆盖渗透，专治复杂空间死角病菌 5)远距离红外线接收遥控器，可倾斜45度任意操控(选配)消毒更方便 |
| 9 | 毛巾茶杯消毒柜 | 智能显示，消毒星级2级，左消毒温度125℃右室60℃，容量68升，额定功率500W，尺寸750\*330\*420CM |
| 10 | 热水器 | 尺寸：770\*430\*410mm 聚能发泡保温 2200W速热 蓝釉搪瓷内胆 能效等级：二级 额定功率：2.2KW 额定电压：220V-50Hz 产品毛重/净重：20.1kg/18.2kg 控制方式：机械 |
| 11 | 风幕机（1.5米） | 1.金属外壳结构：防火性能高，整体结构紧凑 2.风量大大功率：耗电少PTC发热体的风幕机 3.轴承电机：铝壳铜线电机，性能稳定可靠， 4.全贴挂式背板：选用全贴合钢板，减少工震安装更牢靠， 5.优质贯流风轮：采用严格的动平衡测试，更稳定，低噪音，可形成均匀的空气 风速：11m/s 功率：160w 规格：1500\*145\*185mm |
| 12 | 风幕机（0.9米） | 1.金属外壳结构：防火性能高，整体结构紧凑 2.风量大大功率：耗电少PTC发热体的风幕机 3.轴承电机：铝壳铜线电机，性能稳定可靠， 4.全贴挂式背板：选用全贴合钢板，减少工震安装更牢靠， 5.优质贯流风轮：采用严格的动平衡测试，更稳定，低噪音，可形成均匀的空气 风速：11m/s 功率：100w 规格：900\*145\*185mm |
| 13 | 身高体重器 | 名称：身高体重秤；显示屏：LED高清显示屏；体重测量范围：100g-180kg；身高测量范围70-190cm；单位切换：公斤/斤；产品尺寸：42\*30\*83cm |
| 14 | 视力测试仪 | 适用类型：近视防控  产品尺寸：82\*42\*1.5cm  面板材质：亚克力  边框材质：铝合金  供电模式：插座供电和充电宝供电 |
| 15 | 微波炉 | 额定输入功率 微波1300W光波850W 产品尺寸 宽490\*深378\*高287MM 能效 二级能效 内腔容积 23L 微波输出功率 800W 底盘类型 平板 产品重量 净重约12.7kg |
| 16 | 电蒸锅 | 额定功率:1600W；额定电压:220V；电源线长：1m；容量：17L；CCC强制性认证：是；颜色：灰色；内胆材质：不锈钢 |
| 17 | 电磁炉 | 额定功率:2200W 额定电压:220V 额定频率:50Hz 裸机尺寸:416\*311\*52mm |
| 18 | 开水器 | 功率15KW，380V，160L/h,含底座，内胆-304不锈钢 |
| **中心幼儿园塔下园区** | |  |
| 1 | 窗帘 | 1）布艺面料型号、英棉纺，材质：100%聚酯纤维。 2）金刚纱 3）甲醛含量；≤300， 3）PH 值；4.0~9.0 4）铬含量；≤2.0 5）铅含量；≤1.0 6）耐洗色牢度；变色≤4.0，沾色≤3.4 7）耐光色牢度；变色≤5 8）水洗尺寸变化率；径向+3.0--3.0.纬向+3.0--3.0 9）防止外线性能；UPF 值＜40， 10）加工标准： 10.1 布帘后面附遮光布，遮光度≥95%； 10.2 2.0 倍饱和度（1:2.0）； 10.3 窗帘头用法式摺车法； 10.4 底边反折 10 cm； 11）窗帘轨道： 11.1 外观：色泽均匀、外壁光滑、无电灼伤、氧化膜无脱落； 11.2 主体采用原生铝生产的优质铝合金，壁厚≥0.8mm，外表电泳镀 漆，内置消音条，包含滑轮（每米不少于 8 个）、封头、安装码、 螺丝等所有配件； 11.3 韦氏强度：10HW 或优于； 11.4 抗拉强度：190Mpa 或优于； 11.5 规定非比例延伸率（Rp0.2）：130Mpa 或优于； 11.6 伸长率 A：8%或优于； 11.7 电泳表面膜厚：B 级或优于； 11.8 甲醛：未检出 含铝合金轨道 |
| 2 | 钢琴（含凳） | 1、铁板高度：≥107cm 2、外观尺寸:长宽高（cm）149\*60\*118 3. 外观：传统立式设计，简约大方。  4. 键盘：88键标准键盘，仿象牙白键，防滑设计。  5. 音板：实木复合音板 6. 击弦机：优质材料，耐用性较好。  7. 琴弦：优质琴弦，音色稳定性强。  8. 踏板：3个踏板（右踏板延音、中踏板弱音、左踏板柔音）。  9. 音域：低音浑厚，高音清澈。  10.榔头：用纯羊毛毡及鹅耳枥木制作，硬度经过处理，寿命较长。  11.铸铁板：:翻砂工艺铸铁板。  投标时须提供具相应证明材料加盖原厂公章。 |
| 3 | 纱窗 | 材质是铝合金：规格5.2#1.6.厚度是0.80mm\铝型材： 金钢网，高清网：材质采用304不锈钢，网孔13目-18目，T/HSSIA 001-2023全国团体标准 |
| 4 | 伸缩门 | 主材：采用201高强度不锈钢，国家标准JG/T73 - 1999《不锈钢建筑型材》高强度不锈钢材料。双轨道。厚度：主材定制厚度0.8mm； 主料规格：50\*51； 辅料规格：33\*44； 机头为双面显示屏：滚动屏(可输入文字)+固定屏(出入平安) 常规主料中心距40公分，门总宽8.9米； 如果主料中心距要加密到31公分(主料之间内径宽度26公分)，门总长度外加2.4米。 |
| 5 | 消毒柜 | LED智能显示，消毒星级2级，左消毒温度125℃右室60℃，容量68升，额定功率500W，尺寸750\*330\*420CM |
| 6 | 直饮水机1 | 1.水胆容量≥6L;出水方式两温出水；功率1.5KW，制水能力温开水≥20L/H ： 2.尺寸：500\*420\*940mm 3.面板、侧板、门板采用不锈钢或烤漆板材，厚度≥0.8mm；水槽采用304不锈钢，厚度≥0.8mm，采用深凹设计，凹槽深度≥70mm，采用凹槽夹层滤网式以防止水外溅及外流；水胆采用304不锈钢，厚度≥0.8mm  4.外壳采用不锈钢材质喷涂和四防表面抗菌处理，具有防污、防老化、防腐、防指纹印和抗菌抑菌功能。 5.过滤系统要求：五级或以上过滤（PP棉+活性炭或PP棉+炭棒+纳滤或RO+活性炭）、额定总净水量≥3000L。节水技术达到1级水效（≥60%）；出水水质达到或高于现行国家标准。  投标时须提供与整机同一品牌的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》和节水认证证书 6.出水水温可调控到40℃±5℃范围中的某一温度。采用触摸出水按键，按键具有38秒连续出水功能（38s后自停）；取水按键防护等级为IP44；具有整机一键消毒以及隔夜水自动排空功能；设备外表应平整光滑，其易触及的零部件棱边和尖角应圆滑或加以防护；采用水电完全分离的安全控制技术、双重泄压结构确保内胆零压力技术，防漏电、防干烧、防超温等全面防护。 投标时须提供具相应证明材料加盖原厂公章。  7.采用节能加热腔技术，节能高效。 投标时须提供具相应证明材料加盖原厂公章。  8.温开水出水需要采用热交换技术，内外管均采用304波纹管；水温调控不得采用原水或经过净化处理的原水和热水直接混合方式。 投标时须提供具相应证明材料加盖原厂公章。 9.采用智能主控系统，带有日期显示、定时开关机功能、隔夜排空时间设置、一键消毒操作、温度显示、加热提示、温保提示等数码一体化控制功能，可设置每周工作日和每天工作时间，整机应具备IP44检查报告；设备需要具有一键消毒技术，可以随时对饮水设备进行物理消毒；具备隔夜排空技术，可以每天定时排空水胆内的隔夜水，保证饮水健康；具备智能防漏水控制技术，能更有效减少漏水隐患，提高用户使用安全。 投标时须提供具有国家认可检测机构出具的整机IP44检测报告。 10.采用波纹管连接的管路接头，须采用304不锈钢板材厚度≥1.5mm 11.直饮机发热管须采用800材质 投标时须提供具相应证明材料加盖原厂公章。 |
| 7 | 空气净化 消毒机 | 使用电源 AC-220V/50Hz 消毒方式 等离子+紫外线+负离子或紫外线+负离子消毒净化+微量臭氧 适用面积 100m2 产品功率 110W 产品尺寸 890\*530\*330mm 产品重量 26.5kg 设备风量 900m3/h 运行音量 68dB 高清液晶显示屏，具有定时控制功能，可实现预约开机和关机，且具备临时定时功能。 高清液晶显示屏，可远红外遥控控制，也可手动按键控制，实现手动定时消毒和程控定时消毒；具有高、中、低三档风速可调节。 具有紫外管、风机故障自动巡检报警功能 具有自动累时500小时报警强行维护保养提示功能， 且有累计消毒时间显示 具有时间、温度显示功能 具有卫健委消毒产品网上备案 具有实验室检测资质的检测单位出具的检验报告 具有消毒产品生产企业卫生许可证、安全评价报告 |
| 8 | 直饮机2 | 规格尺寸：350mm\*430mm\*1390mm长宽高；出水龙头1开水1常温，取水方式：触控取水；不锈钢15L无菌储水箱+保温处理；使用人数20-50人；5级反渗透；具备取水氛围灯、童锁开关；制水能力：开水15-30升/时，不锈钢3防烤漆，滤芯提醒 |
| 9 | 洗衣机 | 产品类型：波轮式 自动化程度：全自动 变频/定频：定频 开门方式：顶开式 排水方式：下排水 能效等级：二级能效 洗涤容量：10-20KG 洗净比：0.8比值 进水阀漏水保护：支持 |
| 10 | 身高体重器 | 名称：身高体重秤；显示屏：LED高清显示屏；体重测量范围：5kg-120kg；身高测量范围70-190cm；单位切换：公斤/斤； |
| 11 | 移动消毒机 | 功率: 100W以下  灯具是否带光源: 否  开关类型: 拉线开关  电压: 111V~240V（含）  灯身材质: PVC  光源类型: led灯  控制类型: 其他  质保年限: 10年  是否智能操控: 否 |
| 12 | 冰箱 | 产品类型：双门 总容积：35L 冷藏室容积:23L 冷冻室容积:12L 产品尺寸：420\*430\*850cm 能效等级：3级 |
| 13 | 视力测试仪 | 适用类型：近视防控  产品尺寸：82\*42\*1.5cm  面板材质：亚克力  边框材质：铝合金  供电模式：插座供电和充电宝供电 |
| 14 | 电烤箱 | 额定电压:220V；产品尺寸：长534mm；宽525mm；高367mm；额定功率：1500W；蒸汽功率：1800W；容量：40L； |
| 15 | 电磁炉 | 额定功率:2200W 额定电压:220V 额定频率:50Hz |
| 16 | 电蒸锅 | 额定功率:1600W；额定电压:220V；电源线长：1m；容量：17L；CCC强制性认证：是；颜色：灰色；内胆材质：不锈钢 |
| **中心幼儿园玖珑壹号园区** | | **规格参数** |
| 1 | 窗帘 | 1）布艺面料型号、英棉纺，材质：100%聚酯纤维。 2）金刚纱 3）甲醛含量；≤300， 3）PH 值；4.0~9.0 4）铬含量；≤2.0 5）铅含量；≤1.0 6）耐洗色牢度；变色≤4.0，沾色≤3.4 7）耐光色牢度；变色≤5 8）水洗尺寸变化率；径向+3.0--3.0.纬向+3.0--3.0 9）防止外线性能；UPF 值＜40， 10）加工标准： 10.1 布帘后面附遮光布，遮光度≥95%； 10.2 2.0 倍饱和度（1:2.0）； 10.3 窗帘头用法式摺车法； 10.4 底边反折 10 cm； 11）窗帘轨道： 11.1 外观：色泽均匀、外壁光滑、无电灼伤、氧化膜无脱落； 11.2 主体采用原生铝生产的优质铝合金，壁厚≥0.8mm，外表电泳镀 漆，内置消音条，包含滑轮（每米不少于 8 个）、封头、安装码、 螺丝等所有配件； 11.3 韦氏强度：10HW 或优于； 11.4 抗拉强度：190Mpa 或优于； 11.5 规定非比例延伸率（Rp0.2）：130Mpa 或优于； 11.6 伸长率 A：8%或优于； 11.7 电泳表面膜厚：B 级或优于； 11.8 甲醛：未检出 含铝合金轨道 |
| 2 | 钢琴 | 1、铁板高度：H≥107cm 2. 外观：传统立式设计，简约大方。  3. 键盘：88键标准键盘，仿象牙白键，防滑设计。  4. 音板：实木复合音板 5. 击弦机：优质材料，耐用性较好。  6. 琴弦：优质琴弦，音色稳定性强。  7. 踏板：3个踏板（右踏板延音、中踏板弱音、左踏板柔音）。  8. 音域：低音浑厚，高音清澈。  9.榔头：用纯羊毛毡及鹅耳枥木制作，硬度经过处理，寿命较长。  10.铸铁板：:翻砂工艺铸铁板。  投标时须提供具相应证明材料加盖原厂公章。 |
| 3 | 消毒柜 | LED智能显示，消毒星级2级，左消毒温度125℃右室60℃，容量68升，额定功率500W，尺寸750\*330\*420CM |
| 4 | 直饮水机 | 1.水胆容量≥6L;出水方式两温出水；功率1.5KW，制水能力温开水≥20L/H ： 2.尺寸：500\*420\*940mm 3.面板、侧板、门板采用不锈钢或烤漆板材，厚度≥0.8mm；水槽采用304不锈钢，厚度≥0.8mm，采用深凹设计，凹槽深度≥70mm，采用凹槽夹层滤网式以防止水外溅及外流；水胆采用304不锈钢，厚度≥0.8mm  4.外壳采用不锈钢材质喷涂和四防表面抗菌处理，具有防污、防老化、防腐、防指纹印和抗菌抑菌功能。 5.过滤系统要求：五级或以上过滤（PP棉+活性炭或PP棉+炭棒+纳滤或RO+活性炭）、额定总净水量≥3000L。节水技术达到1级水效（≥60%）；出水水质达到或高于现行国家标准。  投标时须提供与整机同一品牌的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》和节水认证证书 6.出水水温可调控到40℃±5℃范围中的某一温度。采用触摸出水按键，按键具有38秒连续出水功能（38s后自停）；取水按键防护等级为IP44；具有整机一键消毒以及隔夜水自动排空功能；设备外表应平整光滑，其易触及的零部件棱边和尖角应圆滑或加以防护；采用水电完全分离的安全控制技术、双重泄压结构确保内胆零压力技术，防漏电、防干烧、防超温等全面防护。 投标时须提供具相应证明材料加盖原厂公章。  7.采用节能加热腔技术，节能高效。 投标时须提供具相应证明材料加盖原厂公章。  8.温开水出水需要采用热交换技术，内外管均采用304波纹管；水温调控不得采用原水或经过净化处理的原水和热水直接混合方式。 9.采用智能主控系统，带有日期显示、定时开关机功能、隔夜排空时间设置、一键消毒操作、温度显示、加热提示、温保提示等数码一体化控制功能，可设置每周工作日和每天工作时间，整机应具备IP44检查报告；设备需要具有一键消毒技术，可以随时对饮水设备进行物理消毒；具备隔夜排空技术，可以每天定时排空水胆内的隔夜水，保证饮水健康；具备智能防漏水控制技术，能更有效减少漏水隐患，提高用户使用安全。 投标时须提供具有国家认可检测机构出具的整机IP44检测报告。 10.采用波纹管连接的管路接头 11.直饮机发热管须采用800材质 投标时须提供具相应证明材料加盖原厂公章。 |
| 5 | 空气净化 消毒机 | 使用电源 AC-220V/50Hz 消毒方式 等离子+紫外线+负离子或紫外线+负离子消毒净化+微量臭氧 适用面积 100m2 产品功率 110W 产品尺寸 890\*530\*330mm 产品重量 26.5kg 设备风量 900m3/h 运行音量 68dB 高清液晶显示屏，具有定时控制功能，可实现预约开机和关机，且具备临时定时功能。 高清液晶显示屏，可远红外遥控控制，也可手动按键控制，实现手动定时消毒和程控定时消毒；具有高、中、低三档风速可调节。 具有紫外管、风机故障自动巡检报警功能 具有自动累时500小时报警强行维护保养提示功能， 且有累计消毒时间显示 具有时间、温度显示功能 具有卫健委消毒产品网上备案 具有实验室检测资质的检测单位出具的检验报告 具有消毒产品生产企业卫生许可证、安全评价报告 |
| 6 | 直饮机 | 规格尺寸：350mm\*430mm\*1390mm长宽高；出水龙头1开水1常温，取水方式：触控取水；不锈钢15L无菌储水箱+保温处理；使用人数20-50人；5级反渗透；具备取水氛围灯、童锁开关；制水能力：开水15-30升/时，不锈钢3防烤漆，滤芯提醒 |
| 7 | 洗衣机 | 产品类型：波轮式 自动化程度：全自动 变频/定频：定频 开门方式：顶开式 排水方式：下排水 能效等级：二级能效 洗涤容量：10-20KG 洗净比：0.8比值 进水阀漏水保护：支持 |
| 8 | 身高体重器 | 产品尺寸：55\*28\*93mm 秤面尺寸：37\*27cm 称重范围：5kg-120kg 身高测量：70-190cm |
| 9 | 移动消毒机 | 功率: 100W以下  灯具是否带光源: 否  开关类型: 拉线开关  电压: 111V~240V（含）  灯身材质: PVC  光源类型: led灯  控制类型: 其他  质保年限: 10年  是否智能操控: 否 |
| 10 | 冰箱 | 产品类型：双门 总容积：35L 冷藏室容积:23L 冷冻室容积:12L 产品尺寸：420\*430\*850cm 能效等级：3级 |
| 11 | 视力测试仪 | 适用类型：近视防控  产品尺寸：82\*42\*1.5cm  面板材质：亚克力  边框材质：铝合金  供电模式：插座供电和充电宝供电 |
| 12 | 电烤箱 | 额定电压:220V；产品尺寸：长534mm；宽525mm；高367mm；额定功率：1500W；蒸汽功率：1800W；容量：40L； |
| 13 | 电磁炉 | 额定功率:2200W 额定电压:220V 额定频率:50Hz 裸机尺寸:416\*311\*52mm |
| **方山幼儿园** | | **规格参数** |
| 1 | 窗帘 | 遮光布： 1.高温定型工艺，杀菌消毒，水洗强光不褪色 2.采用1500克全麻遮光布，遮光率≥99%，纯物理遮光。 3.采用先进数码多层织造。 4.环保染料，不含任何有害物质; 5.耐洗、耐磨、耐光，不易褪色。 加厚铝合金单管道： 采用铝合金航空工艺，厚度1.2MM，纳米静音滑轮。 亚麻卷帘： 1.面料，克重量210克/平方，开孔率1%左右，紫外线遮挡率高于99%。面料使用涤纶丝与溶点丝编织而成。 2.罩壳，下梁，卷管，罩壳宽8cm，高7cm，下梁宽5.3cm，厚0.7cm，卷管直径3.8cm，厚度大于0.11cm，全部都是使用铝合金电泳烤漆的优质铝型材，铝材的化学成分，涂层厚度，涂层压痕，硬度等各项指标符合国家的质量要求 窗纱： 1材质：雪纺，防污、耐磨、手感丝滑，不钩丝，不起球 杜亚电动轨道： 主体材质：杜亚轨道原材料采用铝合金 表面采用双面阳离子电泳工艺处理 更静音、更顺滑、耐腐蚀、高强度、不易变形 承重：100KG 尺寸：宽3.2cm\*高2.2cm 铝锭等级：A00 级 壁厚：2.0mm 皮带：7根加强钢丝 传动箱：304不锈钢 吊轮及滑车：304不锈钢 隐藏款电机 -小体积 电机仅高7cm -低噪音 分贝仅20.7db -高载重 可负载70kg -快速度 运行14cm每秒 -强扭矩 额定扭力1.5Nm -双平台 米家精灵2选1 |
| 2 | 电子琴（含凳） | 键盘 88键重锤触感渐进式键盘 声音 128种音色，600预制节奏，256个复音数 键盘控制 键盘分离，双音色。 音色控制 移调 效果 混响，和声，调音台 显示器 图形 LCD 踏板，USB接口，连接苹果产品/安卓产品/，MIDI 输入/输出。 内置乐曲 130首 音箱 15Wx2 其他 节拍器 录音 音频录音 尺寸 1360-485-845 重量 46 Kg |
| 3 | 钢琴（含凳） | 1、外观尺寸:长宽高（cm）150\*61\*121 2. 外观：传统立式设计，简约大方。  3. 键盘：88键标准键盘，仿象牙白键，防滑设计。  4. 音板：实木复合音板 5. 击弦机：优质材料，耐用性较好。  6. 琴弦：优质琴弦，音色稳定性强。  7. 踏板：3个踏板（右踏板延音、中踏板弱音、左踏板柔音）。  8. 音域：低音浑厚，高音清澈。  9.榔头：用纯羊毛毡及鹅耳枥木制作，硬度经过处理，寿命较长。  10.铸铁板：:翻砂工艺铸铁板。  投标时须提供具相应证明材料加盖原厂公章。 |
| 4 | 消毒柜 | 1.容量：≥68L   2.采用臭氧加高温双重消毒方式，左室支持120℃以上高温恒温消毒，右室配置臭氧保洁与烘干功能 3.双室独立设计可分别存放耐高温与非耐高温餐具，内腔采用不锈钢漫反射板实现无死角杀菌 4.提供壁挂式、台式安装方式 |
| 5 | 直饮水机1 | 1.水胆容量≥6L;出水方式两温出水；功率1.5KW，制水能力温开水≥20L/H ： 2.尺寸：500\*420\*940mm 3.面板、侧板、门板采用不锈钢或烤漆板材，厚度≥0.8mm；水槽采用304不锈钢，厚度≥0.8mm，采用深凹设计，凹槽深度≥70mm，采用凹槽夹层滤网式以防止水外溅及外流；水胆采用304不锈钢，厚度≥0.8mm  4.外壳采用不锈钢材质喷涂和四防表面抗菌处理，具有防污、防老化、防腐、防指纹印和抗菌抑菌功能。 5.过滤系统要求：五级或以上过滤（PP棉+活性炭或PP棉+炭棒+纳滤或RO+活性炭）、额定总净水量≥3000L。节水技术达到1级水效（≥60%）；出水水质达到或高于现行国家标准。  投标时须提供与整机同一品牌的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》和节水认证证书 6.出水水温可调控到40℃±5℃范围中的某一温度。采用触摸出水按键，按键具有38秒连续出水功能（38s后自停）；取水按键防护等级为IP44；具有整机一键消毒以及隔夜水自动排空功能；设备外表应平整光滑，其易触及的零部件棱边和尖角应圆滑或加以防护；采用水电完全分离的安全控制技术、双重泄压结构确保内胆零压力技术，防漏电、防干烧、防超温等全面防护。 投标时须提供具相应证明材料加盖原厂公章。  7.采用节能加热腔技术，节能高效。 投标时须提供具相应证明材料加盖原厂公章。  8.温开水出水需要采用热交换技术，内外管均采用304波纹管；水温调控不得采用原水或经过净化处理的原水和热水直接混合方式。 投标时须提供具相应证明材料加盖原厂公章。 9.采用智能主控系统，带有日期显示、定时开关机功能、隔夜排空时间设置、一键消毒操作、温度显示、加热提示、温保提示等数码一体化控制功能，可设置每周工作日和每天工作时间，整机应具备IP44检查报告；设备需要具有一键消毒技术，可以随时对饮水设备进行物理消毒；具备隔夜排空技术，可以每天定时排空水胆内的隔夜水，保证饮水健康；具备智能防漏水控制技术，能更有效减少漏水隐患，提高用户使用安全。 投标时须提供具有国家认可检测机构出具的整机IP44检测报告。 10.采用波纹管连接的管路接头 11.直饮机发热管须采用800材质 投标时须提供具相应证明材料加盖原厂公章。 |
| 6 | 空气净化消毒机 | 1.外形：落地移动式， 2.消毒方式：紫外线+负离子消毒净化+微量臭氧 3.动态消毒模式：紫外线循环风、高浓度负氧离子清新空气，可在有人的环境下对室内空气进行动态、连续消毒，对任何物品无毒副作用。 5.配置复合型活性炭过滤网，初中效过滤吸附。 6.循环风量：972m³/H 7.使用体积为≤100 m³ 8.菌落数≤200cfu/m³ 9.适用电压：220V/50Hz 10.运行噪声：≤60dB 11.运行功率：≤200W 12.白色葡萄球菌杀灭率：≥99.9 % 15.运行环境温度：0-50° 16.机内紫外线辐照强度：≥116.4 µm/cm² 17.机外紫外线泄露强度：<0.1μW/cm2 18.臭氧泄漏量：≤0.028mg/cm³ 19.紫外线杀菌灯寿命：≥5000h 20.适用空间的消毒时间：≥2h 21.高清液晶显示屏，具有定时控制功能，可实现预约开机和关机，且具备临时定时功能。 22.高清液晶显示屏，可远红外遥控控制，也可手动按键控制，实现手动定时消毒和程控定时消毒；具有高、中、低三档风速可调节。 23.具有紫外管、风机故障自动巡检报警功能 24.具有自动累时500小时报警强行维护保养提示功能， 25.且有累计消毒时间显示 26.具有时间、温度显示功能 27.具有卫健委消毒产品网上备案 28.具有实验室检测资质的检测单位出具的检验报告 29.具有消毒产品生产企业卫生许可证、安全评价报告 |
| 7 | 直饮机2 | 1. 电源电压220V 50Hz； 2.额定功率:2KW（提供投标产品品牌、系列整机CCC产品认证证书）； 3.内胆容量≥6L、储水箱≥6L（提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件做为依据）； 4.外形尺寸(长\*厚\*高)400x360 x1350mm（±5%）； 5.水咀数:2个龙头，1开1温开水； 6.过滤配置技术：不低于5级反渗透过滤；净水流量≥0.5L/min，额定净水量≥4000L，须提供所投直饮水机生产厂家申请的所投产品整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。 7.出水方式：触摸式按键出水； 8.功能特点:隔夜水自动排除，确保水质新鲜； 9.温开水制水不得采用开水和常温水直接混合的方式，需采用物理热交换技术，交换器内管、外管均为304或以上不锈钢波纹管。 10.水龙头采用无铅材质或304不锈钢； 11.水质要求：直饮水设备出水水质符合国家相关标准要求。投标时须提供具相应证明材料加盖原厂公章。   投标时须提供具相应证明材料加盖原厂公章。 |
| 8 | 洗衣机 | 技术参数 额定电源220V- /50HZ  使用水压为0.03-1.OMPa  额定功率（W）：500 容量 (kg):≥10  外形尺寸(宽X厚X高) (mm) ：550\*565\*940 整机重量(kg) ：38 能效等级(级) ：≥2级 洗涤/脱水噪声dB(A) ：56/66 |
| 9 | 身高体重器 | 名称：身高体重秤；显示屏：LED高清显示屏；体重测量范围：0g-180kg；身高测量范围90-210cm；单位切换：公斤/斤；产品尺寸：42\*30\*83cm同步语音播报功能‌ |
| 10 | 移动消毒机 | 1、额定电压：220V/50Hz 2、额定功率：85w 3、控制方式：智能APP+触控+遥控 4、消杀类型：5g臭氧 5、产品尺寸：145\*205\*280mm |
| 11 | 冰箱 | 总容积：≥45L； 气候类型：SN/N/ST； 能效等级：2级； 综合耗电量：0.27KW.h/24h； 冷却能力：2.7kg/12h； 噪音值dB(A) ≤37； |
| 12 | 视力测试仪 | 用于视力检测或弱视、盲视筛查；设备运行方式:连续运行；电源输入:AC220V，50HZ |
| 13 | 电烤箱 | 额定电压:220V；产品尺寸：长534mm；宽525mm；高367mm；额定功率：1500W；蒸汽功率：1800W；容量：40L； |
| 14 | 电磁炉 | 额定功率:2200W 额定电压:220V 额定频率:50Hz 裸机尺寸:416\*311\*52mm |
| 15 | 电蒸锅 | 1.≥24L 的三层大容量， 2.透明视窗让烹饪过程一目了然，避免过蒸或欠蒸。 3.高品质不锈钢蒸片，耐腐蚀、易清洁，保障食物卫生健康 。除了常规蒸煮，它还支持保温、定时等多种烹饪模式 。 4.1600W 功率，加热速度快，4 - 6 分钟就能产生大量蒸汽 。 |
| **龙誉园区** | | **规格参数** |
| 1 | 遮光窗帘 | 1.尺寸按实际场地定制尺寸 2.成分：涤纶；克重不少于900克/米， 防紫外线性能：UPF>40； 3.颜色按实际布料颜色为准  含铝合金轨道 表面工艺：喷涂 轨道壁厚：1.1 m m 树脂金属挂钩（单个挂钩可承重3公斤） |
| 2 | 白纱 | 1.尺寸按实际场地定制尺 2.成分：聚酯纤维； 3.颜色按实际布料颜色为准 含铝合金轨道 表面工艺：喷涂 轨道壁厚：1.1 m m 树脂金属挂钩（单个挂钩可承重3公斤） |
| 3 | 百叶 | 材质：高分子PVC材质59 2.7厘米宽/拉丝叶片 |
| 4 | 金钢砂纱窗 | 材质：铝合金 网纱：304不锈钢金刚砂 款式：单推式、两节式、平推式 |
| 5 | 电子琴（含凳） | 1、尺寸：136x41x86cm 2、颜色：白色、烤漆 3、产品配置 键盘:88键国际标准尺寸逐级渐进式中置重锤键音 源:多核高速专业顶级Dream高端音源音色:大三角钢琴/多重采样(原声大三角钢琴音色)复音数:128复音数喇叭:HIFI全频段3D立体声大功率喇叭8欧25\*2(可选装4喇叭)数字功放:具有抗干扰零噪音、零失真、动态范围大、低频震撼等特点调节功能:16级触键灵敏度蓝牙功能:无线连接手机电脑播放音频/无线连接APP/微信小程序多功能调节设备连接:双耳机立体声输出/音频输入/输出/MIDI输入/输出/方口扁口USB插口安卓系统手机电脑/苹果系统手机电脑/录音设备 |
| 6 | 钢琴（含凳） | 1、外观尺寸:1530x610x1230mm  2. 外观：传统立式设计，简约大方。  3. 键盘：88键标准键盘，仿象牙白键，防滑设计。  4. 音板：实木复合音板 5. 击弦机：优质材料，耐用性较好。  6. 琴弦：优质琴弦，音色稳定性强。  7. 踏板：3个踏板（右踏板延音、中踏板弱音、左踏板柔音）。  8. 音域：低音浑厚，高音清澈。  9.榔头：用纯羊毛毡及鹅耳枥木制作，硬度经过处理，寿命较长。  10.铸铁板：:翻砂工艺铸铁板。  投标时须提供具相应证明材料加盖原厂公章。 |
| 7 | 消毒柜 | 操控方式：机械式；消毒方式：臭氧低温+远红外高温；额定电压：220V；特色功能：高温；臭氧；红外线；消毒星级：二星级；容量：80L及以下；内胆材质：不锈钢；消毒温度：120℃；外机尺寸：长750mm；宽330mm；高420mm |
| 8 | 直饮水机1（教师） | 尺寸：600\*460\*1650mm ；   电源：220V 50Hz；功率：3KW；  水胆容量：≥40L； 出水方式：一开一直饮（触摸按键）；  适用人数：50人； 五级及以上RO过滤， 出水水质达到直饮水标准;. 高端显示屏，不低于11寸 外壳采用烤漆板材厚度达到1.0，与水接触部分材料均用食品级304不锈钢 水胆一体成型，采用1.0厚的材质，防腐蚀性强，经久耐用 水胆：采用304不锈钢，厚度为1.0mm；  水槽：采用304不锈钢，厚度为0.8mm；  安全技术配置：   1.直饮水机整机防护等级IP44； 2.提供直饮水机具有水质实时检测智能分析与应急管理的官方证明材料；以查询截图为准； 3、提供直饮水机具有水胆安全监控防护防爆系统的官方证明材料；以查询截图为准； 4、提供直饮机出水安全智能监控评估系统的官方证明材料；以查询截图为准；   技术配置： 1、提供直饮水机整机具有中国节能认证证书。 2、提供直饮机具有水电分离安全智能监控管理系统的官方证明材料；以查询截图为准； 3、提供直饮机具有滤芯状态检测与智能提醒系统的官方证明材料；以查询截图为准； |
| 9 | 空气净化消毒机 | 1.外形：落地移动式， 2.消毒方式：紫外线+负离子消毒净化+微量臭氧 3.动态消毒模式：紫外线循环风、高浓度负氧离子清新空气，可在有人的环境下对室内空气进行动态、连续消毒，对任何物品无毒副作用。 5.配置复合型活性炭过滤网，初中效过滤吸附。 6.循环风量：972m³/H 7.使用体积为≤100 m³ 8.菌落数≤200cfu/m³ 9.适用电压：220V/50Hz 10.运行噪声：≤60dB 11.运行功率：≤200W 12.白色葡萄球菌杀灭率：≥99.9 % 15.运行环境温度：0-50° 16.机内紫外线辐照强度：≥116.4 µm/cm² 17.机外紫外线泄露强度：<0.1μW/cm2 18.臭氧泄漏量：≤0.028mg/cm³ 19.紫外线杀菌灯寿命：≥5000h 20.适用空间的消毒时间：≥2h 21.高清液晶显示屏，具有定时控制功能，可实现预约开机和关机，且具备临时定时功能。 22.高清液晶显示屏，可远红外遥控控制，也可手动按键控制，实现手动定时消毒和程控定时消毒；具有高、中、低三档风速可调节。 23.具有紫外管、风机故障自动巡检报警功能 24.具有自动累时500小时报警强行维护保养提示功能， 25.且有累计消毒时间显示 26.具有时间、温度显示功能 27.具有卫健委消毒产品网上备案 28.具有实验室检测资质的检测单位出具的检验报告 29.具有消毒产品生产企业卫生许可证、安全评价报告 |
| 10 | 直饮机2（幼儿） | 1.水胆容量≥10L;出水方式两温出水；功率1.5KW，制水能力温开水≥20L/H ： 2.尺寸：560\*330\*1190mm 3.面板、侧板、门板采用不锈钢或烤漆板材，厚度≥0.8mm；水槽采用304不锈钢，厚度≥0.8mm，采用深凹设计，凹槽深度≥70mm，采用凹槽夹层滤网式以防止水外溅及外流；水胆采用304不锈钢，厚度≥0.8mm  4.外壳采用不锈钢材质喷涂和四防表面抗菌处理，具有防污、防老化、防腐、防指纹印和抗菌抑菌功能。 5.过滤系统要求：五级或以上过滤（PP棉+活性炭或PP棉+炭棒+纳滤或RO+活性炭）、额定总净水量≥3000L。节水技术达到1级水效（≥60%）；出水水质达到或高于现行国家标准。  投标时须提供与整机同一品牌的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》和节水认证证书 6.出水水温可调控到40℃±5℃范围中的某一温度。采用触摸出水按键，按键具有38秒连续出水功能（38s后自停）；取水按键防护等级为IP44；具有整机一键消毒以及隔夜水自动排空功能；设备外表应平整光滑，其易触及的零部件棱边和尖角应圆滑或加以防护；采用水电完全分离的安全控制技术、双重泄压结构确保内胆零压力技术，防漏电、防干烧、防超温等全面防护。 投标时须提供具相应证明材料加盖原厂公章。  7.采用节能加热腔技术，节能高效。 投标时须提供具相应证明材料加盖原厂公章。  8.温开水出水需要采用热交换技术，内外管均采用304波纹管；水温调控不得采用原水或经过净化处理的原水和热水直接混合方式。 投标时须提供具相应证明材料加盖原厂公章。 9.采用智能主控系统，带有日期显示、定时开关机功能、隔夜排空时间设置、一键消毒操作、温度显示、加热提示、温保提示等数码一体化控制功能，可设置每周工作日和每天工作时间，整机应具备IP44检查报告；设备需要具有一键消毒技术，可以随时对饮水设备进行物理消毒；具备隔夜排空技术，可以每天定时排空水胆内的隔夜水，保证饮水健康；具备智能防漏水控制技术，能更有效减少漏水隐患，提高用户使用安全。 投标时须提供具有国家认可检测机构出具的整机IP44检测报告。 10.采用波纹管连接的管路接头 11.直饮机发热管须采用800材质 投标时须提供具相应证明材料加盖原厂公章。 |
| 11 | 洗衣机 | 技术参数 额定电源220V- /50HZ  使用水压为0.03-1.OMPa  额定功率（W）：500 容量 (kg):≥10  外形尺寸(宽X厚X高) (mm) ：550\*565\*940 整机重量(kg) ：38 能效等级(级) ：≥2级 洗涤/脱水噪声dB(A) ：56/66 |
| 12 | 人脸抓拍 | 设备具有1个RJ45网络接口，可输出两路视频图像：通道1、通道2。（以公安部检验报告为准并加盖原厂公章） 摄像机定焦镜头、变焦镜头靶面尺寸均不小于1/1.8英寸。（以公安部检验报告为准并加盖原厂公章） 内置不少于2个GPU芯片。（以公安部检验报告为准并加盖原厂公章） 两路视频输出分别支持分辨率设置为2560x1440，帧率设置为25fps，分辨力不小于1500线。（以公安部检验报告为准并加盖原厂公章） 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。（以公安部检验报告为准并加盖原厂公章） 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 在设定的侦测区域内有目标移动时，设备可联动开启白光灯并抓拍图像。（以公安部检验报告为准并加盖原厂公章） 设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍；可支持人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。（以公安部检验报告为准并加盖原厂公章） 设备应支持正面/侧面/背面行人的检测、跟踪、抓拍；应支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车等非机动车的检测、跟踪、抓拍。（以公安部检验报告为准并加盖原厂公章） 可在监控画面实时显示行人、车辆的信息。（以公安部检验报告为准并加盖原厂公章） 设备支持看清80米处人体轮廓，并可生成人体小图。（以公安部检验报告为准并加盖原厂公章） 可通过客户端软件显示行人的属性，包括上衣颜色、下装颜色、是/否戴眼镜、是/否背包、是/否戴帽子。（以公安部检验报告为准并加盖原厂公章） 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，人脸检出率不小于99%，支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。（公安部检验报告证明并加盖原厂公章） 设备可对30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于120×120的人脸图片。（以公安部检验报告为准并加盖原厂公章） 在距离设备30米处，人脸抓拍准确率不小于95%，人体抓拍准确率不小于95%。（以公安部检验报告为准并加盖原厂公章） 支持本机存储功能，支持SD卡热插拔，SD卡最大支持256GB。（以公安部检验报告为准并加盖原厂公章） 电压在DC36V±25%范围内变化时，设备可正常工作，工作温度范围可达-45℃-70℃，支持IP67。（以公安部检验报告为准并加盖原厂公章）  设备支持对出现在监控场景内的人脸进行检测，并显示评分。（以公安部检验报告为准并加盖原厂公章） 设备可将人体抓拍设置为正向人体抓拍和背向人体抓拍。（以公安部检验报告为准并加盖原厂公章） 设备可将细节通道中抓拍的人脸图片和全景通道中的人体图片进行关联比对，可对同一目标进行双画面关联显示。（以公安部检验报告为准并加盖原厂公章） 设备支持人脸抓拍去重功能，去重后在所有人脸抓拍图片中，同一人脸抓拍图的数量占比应≤1%。（以公安部检验报告为准并加盖原厂公章） 设备可将车辆抓拍模式设置为不抓拍未悬挂车牌车辆。（以公安部检验报告为准并加盖原厂公章） 设备细节画面支持快速聚焦，从聚焦开始到聚焦结束用时不超过0.01s。（以公安部检验报告为准并加盖原厂公章）  支持视频录像、人脸抓拍等无缝对接温岭市雪亮工程共享整合平台和市公安局相关平台，出具无缝接入承诺函或证明。 |
| 13 | 车辆抓拍 | ≥1/1.8" Progressive Scan CMOS；最高分辨率及帧率可达最高分辨率及帧率可达2688×1512@30fps，镜头6.0mm/F1.2，水平视场角92°，星光级超低照度，0.001Lux/F1.0（彩色），0.0005Lux/F1.0（黑白）； 动点相机： ≥1/1.8＂ 2MP Progressive Scan CMOS；最高分辨率及帧率可达2560×1536@30fps，水平210°连续旋转，垂直-22°-22°，超低照度，0.001Lux（彩色），0.0005Lux （黑白）；4倍光学变倍（13-52mm），16倍数字变倍； 支持数字宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、背光补偿； 内置GPU芯片，支持多种算法并行，人体抓拍功能、人脸抓拍功能、车辆抓拍功能；  可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍；可支持人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示（以公安部检验报告为准并加盖原厂公章） 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，人脸检出率不小于99%，支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪（以公安部检验报告为准并加盖原厂公章） 智能补光:补光灯集成白光灯和红外灯，分为白光模式和混合模式，白光模式只开启白光灯，混合模式下是开启红外，另外用白光做补偿（以公安部检验报告为准并加盖原厂公章）  支持视频录像、人脸抓拍等无缝对接温岭市雪亮工程共享整合平台和市公安局相关平台，出具无缝接入承诺函或证明 |
| 14 | 可视报警 | 1. 操作系统：嵌入式操作系统 2. 屏幕尺寸：无屏 3. 屏幕分辨率：无 4. 摄像头参数：400W红外高清彩色摄像头，红外补光5米 5. 操作方式：1个实体按键 6. 通信方式：有线网络 7. 网络协议：支持TCP/IP、RTSP、ISUP、SDK、国标、私有sip、标准sip、ONVIF 8. 硬件接口：RJ45\*2，电源接口\*1，RS485\*1，IO输入\*2，IO输出\*2，防拆报警\*1，3.5mm音频输入接口\*1，3.5mm音频输出接口\*1，TF/micro SD卡接口\*1（最大支持256G） 9. 安装方式：壁挂安装 10. 供电方式：DC12V（标配电源适配器）、POE（802.3at） 11. 设备功耗：≤24W 12. 工作温度：-25℃-＋55℃ 13. 工作湿度：10%-95% 14. 防护等级：IP54 15. 产品尺寸：195mm\*119mm\*39.5mm 【功能特性】： 1. 支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒； 2. 支持监听功能、广播功能； 3. 支持通过语音关键字识别进行报警呼叫； 4. 支持外接警灯警号、警灯警号可独立控制 5. 支持防拆报警/喧哗报警等功能  支持兼容并接入温岭市公安一键报警总平台，出具无缝接入承诺函或证明。 |
| 15 | 访客机 | 一、主机 主屏幕 11.6英寸，TFT 1366\*768 副屏幕 9英寸，TFT 1280\*720 WiFi 802.11b/g/n，2.4GHz 蓝牙 BLE 4.0 读卡器 身份证读卡器 摄像机 200万 USB接口 USB 2.0\*4 Micro-USB Micro-USB\*1 RS232接口 RS232\*1 以太网接口 RJ45\*1 音频接口 3.5mm\*1 TF卡接口 TF\*1，最大支持64GB内存扩展 电源接口 DC 12V 3A 尺寸 394\*327\*373mm (以上参数需提供证明资料，加盖原厂公章）  支持访客管理后台与台州公安人车核录平台对接，出具无缝接入承诺函或证明； 二、电源模块 1.支持独立的八路大功率电源输出，可满足多种三级的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等，还可满足二级欧式的圆头插座； 2.支持控制和显示八路通道开关状态，可通过面板一键开关时序关启通道； 3.支持开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 4.单路负荷:10A 5.电源容量:总容量220V，16A 6.输入电源:AC220-240/50Hz 7.支持短路信号触发控制：电源开关处于关闭状态时，从TIMER IN口接入短路信号输入，会顺序激活8路电源输出；（提供第三方检测报告复印件加盖厂家公章） 8.支持短路信号输出：电源开关处于关闭状态时，从TIMER IN口接入短路信号，同时会激活TIMER LINK接口短路信号输出；（提供第三方检测报告复印件加盖厂家公章） 9.电源输出顺序间隔时间:≤0.66S。（提供第三方检测报告复印件加盖厂家公章） |
| 16 | 安保7件套 | 伸缩钢叉+盾牌+防刺服+头盔+防割手套+橡胶辊+强光手电 |
| 17 | 身高体重器 | 名称：身高体重秤；显示屏：LED高清显示屏；体重测量范围：100g-180kg；身高测量范围70-190cm；单位切换：公斤/斤；产品尺寸：42\*30\*83cm |
| 18 | 移动消毒机 | 1、额定电压：220V/50Hz 2、额定功率：85w 3、控制方式：智能APP+触控+遥控 4、消杀类型：5g臭氧 5、产品尺寸：145\*205\*280mm |
| 19 | 冰箱 | 总容积：≥45L； 气候类型：SN/N/ST； 能效等级：2级； 综合耗电量：0.27KW.h/24h； 冷却能力：2.7kg/12h； 噪音值dB(A) ≤37； |
| 20 | 视力测试仪 | 用于视力检测或弱视、盲视筛查；设备运行方式:连续运行；电源输入:AC220V，50HZ |
| 21 | 电烤箱 | 额定电压:220V；产品尺寸：长534mm；宽525mm；高367mm；额定功率：1500W；蒸汽功率：1800W；容量：40L； |
| 22 | 电磁炉 | 额定功率:2200W 额定电压:220V 额定频率:50Hz 裸机尺寸:416\*311\*52mm |
| 23 | 电蒸锅 | 额定功率:1600W；额定电压:220V；电源线长：1m；容量：17L；CCC强制性认证：是；颜色：灰色；内胆材质：不锈钢 |

**总则**

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评审小组鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3、产品如涉及国家强制性认证要求的，必须满足相关要求。

**三**、其他商务要求

1、▲免费质保期：提供**至少3年**的免费质保期，自全部货物交货完毕且验收合格后之日起计。供应商可提供更加优惠的质保期。

2、▲交货期：合同签订之日起15天内完成供货、安装。

3、售后服务要求：保证所供货物在保修期内发生故障时，**2小时内响应,24小时内解决问题**。

4、交货地点：采购人指定地点。

5、**投标截止时间前送达温岭市公共资源交易中心4楼完成签收，联系人：黄露梦，联系电话：15058619215，并确保在投标截止时间前递交完毕，不允许泄露样品品牌、供应商、制造商等体现供应商信息的内容，否则作无效标处理。供应商递交样品同时提供“样品清单表”一式二份并加盖公章，以便递交和退回时核对。样品递交给代理机构人员前，供应商需自行保管好样品。地点若有变化另行通知，样品送到有签收时间，投标人务必早一点提交样品以免超过投标截止时间，否则采购人及代理机构将拒绝接收。**

**第五章 拟签订的合同文本**

项目名称： 项目编号：

甲方：（采购人） 所在地：

乙方：（成交供应商） 所在地：

甲、乙双方根据浙江冠宇工程咨询有限公司关于温岭市社会事业发展有限公司单位2025年温岭市幼儿园（玖樾府、塔下、玖珑壹号院 、大溪镇方山、大溪镇龙誉）活动设备采购投标采购的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1.合同条款。

2.成交通知书。

3.更正补充文件。

4.采购文件。

5.成交供应商投标响应文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

**二、货物内容**

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

**三、合同金额**

本合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元）人民币。

**四、技术资料**

1.乙方应按招标采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**五、知识产权**

1.乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.若侵犯,由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

**六、产权担保**

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

**七、履约保证金**

不收取。

**八、转包或分包**

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

**九、质保期**

1. 质保期\_\_\_年。（自交货验收合格之日起计）

**十、交货期、交货方式及交货地点**

1. 交货期：合同签订后15天内

2. 交货方式：

3. 交货地点：

**十一、货款支付**

1. 付款方式：合同签订后7个工作日内，甲方（采购人）向乙方（中标单位）支付合同总金额的40%，项目完工终验合格后7个工作日内支付至结算价的100%。

注：单价按中标单价结算，数量清单如有减少，按实际发生数量结算，增加则按合同价包死。

**十二、税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**十三、质量保证及售后服务**

1. 乙方应按招标采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

**十四、调试和验收**

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲方负责。

**十五、货物包装、发运及运输**

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

**十六、违约责任**

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及投标采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）

**十七、不可抗力事件处理**

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十八、解决争议的方法**

1. 如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提依法向温岭市人民法院提起诉讼。

**十九、合同生效及其它**

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《民典法》有关条文执行。

**3.** 本合同一式陆份。甲、乙双方各执贰份，其余送有关部门备案。本项目未尽事宜以投标采购文件、投标响应文件及澄清文件等为准。

甲方（公章） 乙方（公章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

联系电话： 联系电话：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

地址及邮编： 地址及邮编：

签订时间： 年 月 日

**第六章 投标文件格式附件**

**2025年温岭市幼儿园（玖樾府、塔下、玖珑壹号院 、大溪镇方山、大溪镇龙誉）活动设备采购**

项目编号：ZJGYZX-2025-2-041

投

标

文

件

**（资格证明文件）**

投标人全称（公章）：

地 址：

时 间：

**资格证明文件目录**

1、投标声明书（附件1）；

2、授权委托书（附件2）；

3、法定代表人资格证明书（附件3）；

4、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

5、近一年经审计的财务状况报告（新成立公司提供银行资信证明），依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

7、提供招标公告中符合供应商特定条件的有效资质证书或其他资料；

8、投标人认为需要提供的其它文件和资料。

**附件1**

**投标声明书**

温岭市社会事业发展有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，（经营地址）。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（2025年温岭市幼儿园（玖樾府、塔下、玖珑壹号院 、大溪镇方山、大溪镇龙誉）活动设备采购）（编号为ZJGYZX-2025-2-041）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间前三年内：在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款， 放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6. 我公司承诺（若代理服务费由中标单位支付）：如在本项目中标，我公司在中标公告发布之日起5个工作日内按采购文件约定支付代理服务费。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人或委托人(签字)：

日期：××年 ×× 月 ×× 日

**附件2**

**授权委托书**

温岭市社会事业发展有限公司：

我单位全权委托 （身份证号： ）作为我单位合法代理人，参加2025年温岭市幼儿园（玖樾府、塔下、玖珑壹号院 、大溪镇方山、大溪镇龙誉）活动设备采购（编号为ZJGYZX-2025-2-041）投标活动，并办理上述项目所涉的投标文件签署、合同签订及项目实施等与之相关的投标全程各事项。该代理人的上述行为，均代表本单位，与本单位的行为具有同等法律效力,本单位将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。代理人无权转换委托权。

特此委托

代理人姓名（签字）：　　　　　日期：　　年　　月　　日

法定代表人（签字）：　　　　　日期：　　年　　月　　日

（委托单位加盖公章）

附：1、代理人身份证复印件（本人签名、日期，单位加盖公章）

2、法定代表人身份证复印件（本人签名、日期，单位加盖公章）

**附件3**

**法定代表人资格证明书**

单位名称：

地址：

姓名： 　　　　　　 性别：

年龄： 　　　　　　 职务：

身份证号码：

系 （投标人名称） 　　　　　　　　的法定代表人。

**特此证明。**

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证（正反面） |

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：

**2025年温岭市幼儿园（玖樾府、塔下、玖珑壹号院 、大溪镇方山、大溪镇龙誉）活动设备采购**

项目编号：ZJGYZX-2025-2-041

投

标

文

件

**（商务技术文件）**

投标人全称（公章）：

地 址：

时 间：

**商务技术文件目录**

**第一部分 技术方案描述部分**

1、投标人基本情况表（附件4）；

2、生产设备一览表（附件5）；

3、拟投标品牌型号表（附件6）

4、项目实施人员一览表（附件7）

5、项目负责人资格情况表（附件8）

6、技术偏离表（附件9）

7、商务响应表（附件10）

8、投标人需要说明的其他内容（包括可能影响投标人技术性能评分项的各类证明材料）。

**附件4**

**投标人基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  | | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | 邮政编码 | |  | | |
| 联系方式 | 联系人 |  | | 电 话 | |  | | |
| 传 真 |  | | 电子邮件 | |  | | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 | |  | | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 | |  | | 电话 |  |
| 成立时间 |  | | 员工总人数： | | | | | |
| 企业资质 |  | | 其中 | | 具备大专以上学历人员 | |  | |
| 统一社会信用代码 |  | | 高级职称人员 | |  | |
| 注册资金 |  | | 中级职称人员 | |  | |
| 基本账户开户银行 |  | | 初级职称人员 | |  | |
| 基本账户账号 |  | | 其他 | |  | |
| 经营范围 |  | | | | | | | |
| 资产构成情况及投标人投资参股的关联企业情况 |  | | | | | | | |
| 备 注 |  | | | | | | | |

**附件5**

**生产设备一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备品牌 | 购置年份 | 设备用途说明 | 附设备彩图页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |

注：1. 表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

投标人名称（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

### **附件6** 拟投标品牌型号表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格/型号 | 品牌 | 生产厂家/产地 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：1. 表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

投标人名称（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件7**

**项目实施人员一览表**

（主要从业人员及其技术资格）

项目名称：

招标编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **职务** | **参加本单位工作时间** | **劳动合同编号** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

要求：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写；

投标人名称（单位公章）：

法定代表人或代理人（盖章或签字）：

日 期： 年 月 日**附件8**

**项目负责人资格情况表**

项目名称：

招标编号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **姓名** |  | **近年来主要工作业绩** |
| **性别** |  | 注：业绩证明应提供旁证材料  （供货合同或中标通知书）。 |
| **年龄** |  |
| **职称** |  |
| **毕业时间** |  |
| **学校专业** |  |
| **联系电话** |  |
| **最近一年工作状况** |  |
| **拟在本项目中担任主要工作** |  | |

投标人名称（单位公章）：

法定代表人或代理人（盖章或签字）：

日 期： 年 月 日**附件9**

**技术偏离表**

项目名称：

招标编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **规格型号** | **采购参数** | **投标参数** | **偏离说明** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

要求：

需按照本表逐个填写。

投标人名称（单位公章）：

法定代表人或代理人（盖章或签字）：

日 期： 年 月 日**附件10**

**商务响应表**

项目名称：

招标编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **采购需求** | **是否响应** | **投标人的承诺或说明** |
| 1 | 售后服务保障要求 |  |  |  |
| 2 | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 3 | 免费质保期 |  |  |  |
| 4 | 交货和服务  时间及地点 |  |  |  |
| 5 | 付款条件 |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**2025年温岭市幼儿园（玖樾府、塔下、玖珑壹号院 、大溪镇方山、大溪镇龙誉）活动设备采购**

项目编号：ZJGYZX-2025-2-041

**报**

**价**

**文**

**件**

供应商全称（公章）：

地 址：

时 间：

**报价文件目录**

1、开标一览表（附件11）；

2、报价明细表；

3、针对报价投标人认为其他需要说明的；

**附件11**

**开标一览表**

标项：2025年温岭市幼儿园（玖樾府、塔下、玖珑壹号院 、大溪镇方山、大溪镇龙誉）活动设备采购

项目编号：ZJGYZX-2025-2-041 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 投标报价（元） | 数量 | 单位 | 合计 | 备注 |
| 1 | 2025年温岭市幼儿园（玖樾府、塔下、玖珑壹号院 、大溪镇方山、大溪镇龙誉）活动设备采购 |  | 1 | 项 |  |  |
| 投标报价（大写）： | | | | | | |

注：表中单价为完全综合单价，在合同履行过程中综合单价不变。

投标人全称：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件12**

**报价明细表（玖樾府）**

项目名称:

项目编号： 报价金额单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | | **单价（元）** | **合价（元）** |
| 1 |  |  |  | |  |  |
| 2 |  |  |  | |  |  |
| 3 |  |  |  | |  |  |
| 4 |  |  |  | |  |  |
| 5 |  |  |  | |  |  |
| 6 |  |  |  | |  |  |
| 7 |  |  |  | |  |  |
| 8 |  |  |  | |  |  |
| 9 |  |  |  | |  |  |
| 10 |  |  |  | |  |  |
| 11 |  |  |  | |  |  |
| 12 |  |  |  | |  |  |
| 13 |  |  |  | |  |  |
|  | ...... |  |  | |  |  |
| 合计 | | | | 人民币元整（¥：元） | | |

注：1、数量若有减按上述承诺单价按实结算。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**报价明细表（塔下）**

项目名称:

项目编号： 报价金额单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | | **单价（元）** | **合价（元）** |
| 1 |  |  |  | |  |  |
| 2 |  |  |  | |  |  |
| 3 |  |  |  | |  |  |
| 4 |  |  |  | |  |  |
| 5 |  |  |  | |  |  |
| 6 |  |  |  | |  |  |
| 7 |  |  |  | |  |  |
| 8 |  |  |  | |  |  |
| 9 |  |  |  | |  |  |
| 10 |  |  |  | |  |  |
| 11 |  |  |  | |  |  |
| 12 |  |  |  | |  |  |
| 13 |  |  |  | |  |  |
|  | ...... |  |  | |  |  |
| 合计 | | | | 人民币元整（¥：元） | | |

注：1、数量若有减按上述承诺单价按实结算。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**报价明细表（玖珑壹号院）**

项目名称:

项目编号： 报价金额单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | | **单价（元）** | **合价（元）** |
| 1 |  |  |  | |  |  |
| 2 |  |  |  | |  |  |
| 3 |  |  |  | |  |  |
| 4 |  |  |  | |  |  |
| 5 |  |  |  | |  |  |
| 6 |  |  |  | |  |  |
| 7 |  |  |  | |  |  |
| 8 |  |  |  | |  |  |
| 9 |  |  |  | |  |  |
| 10 |  |  |  | |  |  |
| 11 |  |  |  | |  |  |
| 12 |  |  |  | |  |  |
| 13 |  |  |  | |  |  |
|  | ...... |  |  | |  |  |
| 合计 | | | | 人民币元整（¥：元） | | |

注：1、数量若有减按上述承诺单价按实结算。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**报价明细表（大溪镇方山）**

项目名称:

项目编号： 报价金额单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | | **单价（元）** | **合价（元）** |
| 1 |  |  |  | |  |  |
| 2 |  |  |  | |  |  |
| 3 |  |  |  | |  |  |
| 4 |  |  |  | |  |  |
| 5 |  |  |  | |  |  |
| 6 |  |  |  | |  |  |
| 7 |  |  |  | |  |  |
| 8 |  |  |  | |  |  |
| 9 |  |  |  | |  |  |
| 10 |  |  |  | |  |  |
| 11 |  |  |  | |  |  |
| 12 |  |  |  | |  |  |
| 13 |  |  |  | |  |  |
|  | ...... |  |  | |  |  |
| 合计 | | | | 人民币元整（¥：元） | | |

注：1、数量若有减按上述承诺单价按实结算。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**报价明细表（大溪镇龙誉）**

项目名称:

项目编号： 报价金额单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | | **单价（元）** | **合价（元）** |
| 1 |  |  |  | |  |  |
| 2 |  |  |  | |  |  |
| 3 |  |  |  | |  |  |
| 4 |  |  |  | |  |  |
| 5 |  |  |  | |  |  |
| 6 |  |  |  | |  |  |
| 7 |  |  |  | |  |  |
| 8 |  |  |  | |  |  |
| 9 |  |  |  | |  |  |
| 10 |  |  |  | |  |  |
| 11 |  |  |  | |  |  |
| 12 |  |  |  | |  |  |
| 13 |  |  |  | |  |  |
|  | ...... |  |  | |  |  |
| 合计 | | | | 人民币元整（¥：元） | | |

注：1、数量若有减按上述承诺单价按实结算。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

# 投标人关于报价的其他说明（如有）