**采购须知**

一、**总则**：浙江省十里丰监狱警用装备采购项目，采购人为浙江省十里丰监狱，采购部门为狱政管理支队,采购编号为 SLF-2025079 。资金来源为行政资金，资金已落实。现采用竞比采购方式确定供货人。本项目最高限价为95000.00元。

二、**时间和地点**：请于2025年7月17日9时30分前，将响应文件以在线递交方式，上传至招天下招投标交易平台（jypt.zhaotx.cn）（项目管理-投标项目管理-本项目流程内）。

此项目公开唱标。将采用不见面开标方式，响应人可在2025年7月17日14时30分后自行登录不见面开标大厅，在线参与开标，并在开标期间保持通讯畅通（不见面开标大厅网址为：https://yckb.zhaotx.cn）

**三、项目要求**：

1、设备名称、规格、技术参数及采购数量；

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数** | **数量** | **单位** | **单价**（元） | **金额**（元） |
| 1 | 新标多功能腰带 | 1.符合《GA890-2018 多功能腰带》相关标准；  2.规格:按带体总长度分为XL、L、M、S、SS等5种规格；  3.组成:多功能腰带由主腰带、内带、斜挂带和装具套组成，装具套含警棍套、强光手电套、工作包、手铐套、催泪喷射器套、对讲机套；  装具套为尼龙面料，面料应结实耐磨，性能应符合以下要求：  ▲断裂伸长率：经向≥6.8%，纬向≥4.8%  断裂强力：经向≥10000N，纬向≥9900N  顶破强力：＞1340N  ▲耐磨性能: ≥45000次  4.重量：≤1.2kg（不含选配件)；  5.腰带钎子使用温度:-30°C~50°C；  6.抗拉性能:斜挂带卡扣在扣合状态下,拉力为500N并保持30S,卡扣不破损,能正常使用,腰带钎子在扣合状态下,拉力为750N并保持30S,钎子不破损,能正常使用；  7.装具套甲醇含量:≤300mg/kg；  8.腰带钎子插拔性能：插拔3000次后,能正常使用；  9.需再配备新标多功能腰带插扣100只；  10.多功能腰带需按甲方要求在腰带右侧缝制民警警号；  ▲需提供国家级检验检测机构出具的面料检验报告复印件加盖制造商公章（报告应具有CNAS和CMA标识） | 215 | 副 |  |  |
| 2 | 催泪喷射器 | 符合《GA884-2018 公安单警装备 催泪喷射器》相关标准；催泪喷射器由保险盖、横梁、压柄、喷嘴、支撑盖、锥形弹簧、内罐、囊袋组件、催泪剂溶液、外罐等零部件组成。  尺寸:催泪喷射器的高度为 176mm±2mm，最大外径为 39mm±1mm ，罐体外径为37.5mm±0.5mm。  观察窗尺寸：宽 8mm±1mm，高 80mm±1mm。  颜色：催泪喷射器主体颜色为黑色，喷嘴颜色为白色，催泪剂溶液颜色为蓝色。  质量:催泪喷射器满罐质量为 195g±15g。  催泪剂:灌液量为70ml±3ml；催泪喷射器中的催泪剂为合成辣椒素溶液，其含量为 1.5％～2.0％。  ▲催泪剂眼睛刺激安全性要求：安全性符合 GB/T21609-2008；  眼刺激性分级：符合 GB/T 21609-2008 规定的 3 级（有轻微刺激性）；眼睛刺激反应症状持续时间：≤24 小时。  ▲提供公安部产品质量检验中心出具的产品检验报告复印件加盖制造商公章。  ▲提供国家级产品质量监督检验中心出具的催泪剂安全性检测报告加盖制造商公章（报告应具有CNAS和CMA标识）。 | 300 | 支 |  |  |
| 3 | 伸缩警棍 | 1.执行标准：《GA 886-2018公安单警装备伸缩警棍》  2.结构：伸缩警棍由小管组件、中管组件、握把组件和开关组件组成  3.颜色：金属部件为亚光黑色，握把橡胶套为黑色  4.质量：≤325g  5.尺寸：收回长度：224±1.5mm，伸展长度：508±2mm，握把外径：φ26.5±0.15mm，中管外径：φ20.5±0.1mm，小管外径：φ16.0±0.1mm  6.伸缩可靠性：可有效循环 ≥3000次；  7.耐击打性能：在完全伸展并锁定状态下，固定在专用击打试验机上，可耐 3000N 的击打力度，连续击打≥3000 次；  8.极限击打性能：在完全伸展并锁定状态下，按GA 886-2018中规定的击打力值进行试验，击打后伸缩警棍未断裂，棍头未脱落，能正常伸展和收回。  9.握把橡胶套防脱性能：在收回状态下，在警棍套中进行插拔试验≥3000次后，握把橡胶套无卷边、翘边、鼓包、龟裂、移位等现象；  10.耐腐蚀性：经8小时盐雾试验，耐腐蚀等级应≥9 级  11.适用温度：-40℃ ～60℃ | 215 | 根 |  |  |
| 4 | 塑料手铐 | 1.可重复使用约束带，采用PA66材料注塑，可解锁循环使用，非一次性。  2.约束带总长40cm，宽度＜1.5cm，整体重量＜50g。既可手腕部位约束，也可以脚腕部位约束。  3.可重复使用约束带由5个组件组成，一个塑料盒、两条塑料扎带、金属加强环、一个金属质解锁钥匙。  4.塑料盒的作用主要用于固定两条塑料扎带，2个钥匙孔独立设置，分别用于解锁左右2条约束扎带。  5.约束带齿条部分，可以实现对折收合，收合后长度＜25cm。  6.重金属含量（铅、镉、汞、六价铬）含量＜10mg/kg。  7.常温下拉力1191N，低温-30℃拉力1411N，高温50℃拉力1140N。  8.常温下，约束带锁定状态，施加100kg拉力3秒后，可以使用金属质钥匙解锁，循环次数大于10次。  9.使用温度在-10℃-50℃之间，锁合拉力＞100kg。  约束带颜色:黑色、白色、黄色、绿色可选 | 300 | 副 |  |  |
| 5 | 金属连体铐 | 1.拷、撩体结构：板式；  2.手铐最大内径：75±5mm，脚镣最大内径：100±5mm，总重量：1230±50g  3.防拨性能：防拨净时间：2min  4.反锁定位性能：反锁定位时1500N静压力下不出现啮合松动或失效  5.手铐、脚镣钥匙互开性：否  6.连接件抗拉强度：＞2940N  7.拷、镣体在横向与纵向均施加2200N静压力下，不被打开，不变形，不裂缝  8.外包装：牛津布包装 | 80 | 副 |  |  |
| 6 | 多功能警用口哨 | 1.结构要求:电子警哨壳体采用黑色圆柱体铝合金材质制成，哨体有控制开关和音效切换键  ▲2.外观要求:电子警哨表面应光滑、无划痕、无磨损、无毛刺、无油渍，不应有机械损伤，表面涂层经300h人工老化后不应起泡、不脱落、不开裂、不粉化、不发霉、不生锈，变色≤1级，失光≤1级  3.尺寸要求:电子警哨哨体长度:133±2mm，直径:中24.5±2mm。  4.重量要求:电子警哨主机重量应小于70g  5.报警声级要求:电子警哨报警声级应为120±3dB(A)。  6.工作时间要求:主机连续工作时间应大于等于10.5小时。  7.环境适应性能要求:在60℃±3℃~-20℃±3℃环境下放置2h后，试样应能正常工作。  8.自由跌落要求:主机自由跌落，跌落高度3m，试样应能正常工作  ▲9.提供通过国家级产品质量监督检验中心出具的油漆涂层的检测报告复印件加盖制造商公章。（报告应具有CNAS和CMA标识）。 | 215 | 支 |  |  |
|  |  | ▲为核心产品参数要求提供检测报告的，在投标文件中可查，未提供检测报告的按废标处理。 | | |  |  |

3、材质与制作要求：符合产品质量标准、行业标准、国家标准。

4、要求供货的时间及地点：合同签订后10日内送达。交货地点：十里丰监狱狱政支队。

5、保质期：安装调试完毕验收合格后一年。

四、**报价金额**：响应人应对全部内容进行报价。报价应包括单价、总价、运输费、安装费、售后服务费用、各种税金等全部费用。响应人应充分考虑项目实施过程中可能发生的一切费用。无论报价过程中的作法和结果如何，响应人应自行承担所有与采购有关的全部费用。

五、**报价修正原则**：

1、如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

2、当单价与数量的乘积与合价不一致时，以合价为准，并调整单价。

按上述修正原则，响应人同意的，调整后的报价对相应人起约束作用。若不接受修正后的金额，则其报价将被拒绝做无效处理，并不影响其他评审工作。

**六、评审：**采购申请单位成立的三人采购小组进行评审，文件中直接规定最高限价，超最高限价的做无效处理，最终推荐有效报价中，报价最低的为供货人。

评分标准:最低价评审法。如出现最低报价相同情况，则通过现场摇号方式确定中标单位。

响应人存在下列情形之一且无法合理解释的，视为响应人串通投标，其投标（响应）文件无效,并列入不良信用记录：

1.不同响应人的电子投标（响应）文件上传计算机的IP地址或网卡MAC地址或硬盘序列号等信息相同的；

2.上传的电子投标（响应）文件加盖本项目其他响应人的电子印章的；

3.不同响应人的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

4.不同响应人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

七、**投诉说明**：响应人若认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，可以书面形式（函、传真）向采购人纪检监察部门投诉。联系电话：0570-2926516。

**合同主要条款**

说明：本项目合同将根据采购结果签订。响应人在其竞比响应文件中无异议，则视作认同。若有优于该合同主要条款的内容，则随响应文件的约定修改本合同主要条款。

**浙江省十里丰监狱警用装备采购合同**

合同编号：

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法规，为明确甲、乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。

1. 采购内容及金额：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数** | **数量** | **单位** | **单价**（元） | **金额**（元） |
| 1 | 新标多功能腰带 | 1.符合《GA890-2018 多功能腰带》相关标准；  2.规格:按带体总长度分为XL、L、M、S、SS等5种规格；  3.组成:多功能腰带由主腰带、内带、斜挂带和装具套组成，装具套含警棍套、强光手电套、工作包、手铐套、催泪喷射器套、对讲机套；  装具套为尼龙面料，面料应结实耐磨，性能应符合以下要求：  ▲断裂伸长率：经向≥6.8%，纬向≥4.8%  断裂强力：经向≥10000N，纬向≥9900N  顶破强力：＞1340N  ▲耐磨性能: ≥45000次  4.重量：≤1.2kg（不含选配件)；  5.腰带钎子使用温度:-30°C~50°C；  6.抗拉性能:斜挂带卡扣在扣合状态下,拉力为500N并保持30S,卡扣不破损,能正常使用,腰带钎子在扣合状态下,拉力为750N并保持30S,钎子不破损,能正常使用；  7.装具套甲醇含量:≤300mg/kg；  8.腰带钎子插拔性能：插拔3000次后,能正常使用；  9.需再配备新标多功能腰带插扣100只；  10.多功能腰带需按甲方要求在腰带右侧缝制民警警号；  ▲需提供国家级检验检测机构出具的面料检验报告复印件加盖制造商公章（报告应具有CNAS和CMA标识） | 215 | 副 |  |  |
| 2 | 催泪喷射器 | 符合《GA884-2018 公安单警装备 催泪喷射器》相关标准；催泪喷射器由保险盖、横梁、压柄、喷嘴、支撑盖、锥形弹簧、内罐、囊袋组件、催泪剂溶液、外罐等零部件组成。  尺寸:催泪喷射器的高度为 176mm±2mm，最大外径为 39mm±1mm ，罐体外径为37.5mm±0.5mm。  观察窗尺寸：宽 8mm±1mm，高 80mm±1mm。  颜色：催泪喷射器主体颜色为黑色，喷嘴颜色为白色，催泪剂溶液颜色为蓝色。  质量:催泪喷射器满罐质量为 195g±15g。  催泪剂:灌液量为70ml±3ml；催泪喷射器中的催泪剂为合成辣椒素溶液，其含量为 1.5％～2.0％。  ▲催泪剂眼睛刺激安全性要求：安全性符合 GB/T21609-2008；  眼刺激性分级：符合 GB/T 21609-2008 规定的 3 级（有轻微刺激性）；眼睛刺激反应症状持续时间：≤24 小时。  ▲提供公安部产品质量检验中心出具的产品检验报告复印件加盖制造商公章。  ▲提供国家级产品质量监督检验中心出具的催泪剂安全性检测报告加盖制造商公章（报告应具有CNAS和CMA标识）。 | 300 | 支 |  |  |
| 3 | 伸缩警棍 | 1.执行标准：《GA 886-2018公安单警装备伸缩警棍》  2.结构：伸缩警棍由小管组件、中管组件、握把组件和开关组件组成  3.颜色：金属部件为亚光黑色，握把橡胶套为黑色  4.质量：≤325g  5.尺寸：收回长度：224±1.5mm，伸展长度：508±2mm，握把外径：φ26.5±0.15mm，中管外径：φ20.5±0.1mm，小管外径：φ16.0±0.1mm  6.伸缩可靠性：可有效循环 ≥3000次；  7.耐击打性能：在完全伸展并锁定状态下，固定在专用击打试验机上，可耐 3000N 的击打力度，连续击打≥3000 次；  8.极限击打性能：在完全伸展并锁定状态下，按GA 886-2018中规定的击打力值进行试验，击打后伸缩警棍未断裂，棍头未脱落，能正常伸展和收回。  9.握把橡胶套防脱性能：在收回状态下，在警棍套中进行插拔试验≥3000次后，握把橡胶套无卷边、翘边、鼓包、龟裂、移位等现象；  10.耐腐蚀性：经8小时盐雾试验，耐腐蚀等级应≥9 级  11.适用温度：-40℃ ～60℃ | 215 | 根 |  |  |
| 4 | 塑料手铐 | 1.可重复使用约束带，采用PA66材料注塑，可解锁循环使用，非一次性。  2.约束带总长40cm，宽度＜1.5cm，整体重量＜50g。既可手腕部位约束，也可以脚腕部位约束。  3.可重复使用约束带由5个组件组成，一个塑料盒、两条塑料扎带、金属加强环、一个金属质解锁钥匙。  4.塑料盒的作用主要用于固定两条塑料扎带，2个钥匙孔独立设置，分别用于解锁左右2条约束扎带。  5.约束带齿条部分，可以实现对折收合，收合后长度＜25cm。  6.重金属含量（铅、镉、汞、六价铬）含量＜10mg/kg。  7.常温下拉力1191N，低温-30℃拉力1411N，高温50℃拉力1140N。  8.常温下，约束带锁定状态，施加100kg拉力3秒后，可以使用金属质钥匙解锁，循环次数大于10次。  9.使用温度在-10℃-50℃之间，锁合拉力＞100kg。  约束带颜色:黑色、白色、黄色、绿色可选 | 300 | 副 |  |  |
| 5 | 金属连体铐 | 1.拷、撩体结构：板式；  2.手铐最大内径：75±5mm，脚镣最大内径：100±5mm，总重量：1230±50g  3.防拨性能：防拨净时间：2min  4.反锁定位性能：反锁定位时1500N静压力下不出现啮合松动或失效  5.手铐、脚镣钥匙互开性：否  6.连接件抗拉强度：＞2940N  7.拷、镣体在横向与纵向均施加2200N静压力下，不被打开，不变形，不裂缝  8.外包装：牛津布包装 | 80 | 副 |  |  |
| 6 | 多功能警用口哨 | 1.结构要求:电子警哨壳体采用黑色圆柱体铝合金材质制成，哨体有控制开关和音效切换键  ▲2.外观要求:电子警哨表面应光滑、无划痕、无磨损、无毛刺、无油渍，不应有机械损伤，表面涂层经300h人工老化后不应起泡、不脱落、不开裂、不粉化、不发霉、不生锈，变色≤1级，失光≤1级  3.尺寸要求:电子警哨哨体长度:133±2mm，直径:中24.5±2mm。  4.重量要求:电子警哨主机重量应小于70g  5.报警声级要求:电子警哨报警声级应为120±3dB(A)。  6.工作时间要求:主机连续工作时间应大于等于10.5小时。  7.环境适应性能要求:在60℃±3℃~-20℃±3℃环境下放置2h后，试样应能正常工作。  8.自由跌落要求:主机自由跌落，跌落高度3m，试样应能正常工作  ▲9.提供通过国家级产品质量监督检验中心出具的油漆涂层的检测报告复印件加盖制造商公章。（报告应具有CNAS和CMA标识）。 | 215 | 支 |  |  |

合同总价款人民币大写 元（¥ 元），结算时以实际采购数量为 准。

二、交货时间、方式和地点

交货时间：合同签订后，40个工作日内供货至指定地点并负责安装调试到位，交货前的货物灭失风险由乙方承担。

交货地点： 浙江省十里丰监狱 。

三、质保期： 1年 （自验收通过之日起计算）。（中标方承诺高于1年的，按中标方承诺）

四、验收货方式

采购人在响应人交货完毕后，对所供产品进行检查验收，若采购人随时发现货物与项目要求不符等问题的，响应人应按采购人要求在15个工作日内采取更换等处理措施，并由响应人承担由此产生的一切损失和费用，否则，采购人有权拒绝支付全部货款。验收合格后采购人指定人员在送货单上签字确认。

五、货款结算方式

响应人所供最后一批物资保质期满后无质量问题以及无违反廉政制度等事宜的，响应人完成供货后经甲方验收合格，按照实际供货数量据实结算，并开具增值税普通发票及提供甲方签收的送货单，响应人交纳总费用5%的质保金，采购人贰个月内一次性支付货款，同时一次性无息返还履约保证金。

六、质量要求

材质与制作要求：严格按照合同规格参数采购，按照监狱要求送到指定位置，响应人负责卸货、安装、施工、维保等相关服务。

七、履约保证金

乙方须在合同签订后3个工作日内向甲方交纳总费用5 %的履约保证金；乙方所供最后一批物资保质期满后无质量问题以及无违反廉政制度等事宜的。乙方完成供货后经甲方验收合格，交纳总费用5%的质量保证金，并开具增值税发票及提供甲方签收的送货单后贰个月内一次性全额付款，并一次性无息返还履约保证金。

八、违约责任：

1）响应人未按时交货或产品规格质量与采购要求不符的，响应人应当承担违约责任。承担方式和违约金额如下：每超期 1 天，扣总金额的 0.5 %；累计超期 3 天，扣合同金额的 2 %，采购人并有权终止执行合同或要求响应人继续履行合同。产品规格质量与采购要求不符的，响应人负责无偿调换符合中标要求的合格产品，并负责承担由此引起的供货超期责任。

2）响应人必须严格遵守采购人的管理制度和廉政规定，如果发生响应人向采购人工作人员行贿或其他违反管理制度规定的事项，一次扣 2000元，响应人承诺采购人有权从合同款中直接扣除。

3）响应人在货物质保期内发生的非人为故意造成的设备损坏，响应人需在采购人告知后 24小时（按中标承诺填写）内安排维保，发生的一切费用由响应人负责，如质量问题等不可恢复的情形发生，响应人需按照合同原价或重新配送相应货物作为赔偿。如不能履行，将从质保金中按照合同原价予以扣除。

4）采购人逾期支付货款的，自逾期之日起，响应人方每日偿付合同总价0.2‰的违约金；采购人无正当理由拒付货款的，应向响应人偿付合同总价3%的违约金。

5）响应人质保期内未按承诺时间履行的，每次扣500元，从质保金中扣除。

九、免责条件

采购期间因遇国家和公司重大政策调整或严重自然灾害等不可抗力造成合同中断的，双方互不承担责任。

十、纠纷解决方式

合同履行期内，双方均不得随意变更或解除。如有未尽事宜，经双方共同协商，协商不成的由采购人住所地的法院诉讼解决。

十一、本合同一式 陆 份，甲方 肆 份，乙方 贰 份，双方签字盖章生效。

甲方（公章）： 乙方（公章）：

法定代表人 法定代表人

或授权委托人（签名或盖章）： 或授权委托人（签名或盖章）：

年 月 日 年 月 日

**报价书**

根据贵方采购编号为 SLF-2025079 的 浙江省十里丰监狱警用装备采购项目竞比文件， （投标单位全称）法定代表人 授权 （全权代表名称）为全权代表，全权处理竞比活动中的一切事宜。

委托期限： 年 月 日至 年 月 日

现报价及承诺如下：

1. 根据用户方的相关要求，报价为（大写）：

万元整（￥： ）。

2、我方同意按照贵方文件的要求执行，若我方有优于贵方的承诺则以优于的条款执行。

3、其他承诺：

报价人（公章）：

法定代表人（签字）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：2025年 月 日

**资料书**

**采购申请部门要求竞比人上传的资料（扫描件）：**

1. **有效营业执照****复印件并加盖公章。**
2. **法定代表人（经营者）身份证复印件并加盖公章； 如有委托人的，同时提供委托人身份证复印件。**
3. **报价书。**