附件1：

“竹节工艺孔”或“镂空加强结构，静载荷≥200N”

