**（二）商务技术分（70分）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 | 分值细则 | 最高分值 |
| 1 | 综合实力 | 投标人或所投设备制造商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。  **证明文件：须提供有效的相关证书扫描件加盖投标人公章，否则不得分。** | 3 |
| 2 | 投标人经验 | **投标人或所投设备制造商**自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似项目业绩且设备通过验收并取得特种设备监督检验部门检验报告，每个得1分，最高得3分。  **证明文件：提供业绩合同及特种设备监督检验部门检验报告扫描件加盖投标人公章，不提供以上证明材料的不得分。** | 3 |
| 3 | 技术参数响应情况 | 全部技术参数配置完全满足要求的15分，标▲条款每负偏离1项减1分，其他负偏离扣0.5分，减完为止。（商务技术偏离表技术要求中响应规格与技术支持资料不一致的视为负偏离，未按招标文件要求提供证明资料的为负偏离）。**投标人必须在商务技术偏离表中写明材料所在页码，不写明或指引错误导致评标委员会未能找到的，视为不满足相应要求。** | 15 |
| 4 | 项目负责人 | **投标人或所投设备制造商**拟派项目负责人具有有效的立体车库/机械式停车设备施工项目经理证书的，得3分，同时具有中级及以上职称的，得1分，本项最高得4分。  **证明文件**：提供相关证书扫描件加盖投标人公章并提供近三个月的社保证明材料。 | 4 |
| 5 | 设备生产工艺 | 根据制造商厂区的生产、检测设备（包括但不限于针对本项目涉及的钢结构部分、载车板部分、电机减速器部分、机械传动系统、电控系统）的全面性、专业性等进行打分：  设备齐全、专业、质量保障性高5-7分；  设备比较充足，比较齐全、较专业、质量保障性较高的得3-5分；  设备略有缺失、专业性一般、质量保障性一般高的得1-3分；  设备较少、专业性低、质量保障性低得0-1分；  不提供不得分。  **证明文件：设备必须为制造商所有，投标文件中提供设备购置发票、合同扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。** | 7 |
| 6 | 施工组织方案 | 根据项目安装、调试实施方案进行评分：  方案严密、合理、起重设备安装能力强的得5-7分；  方案较严密、较合理、起重设备安装能力较强的得3-5分；  方案简单、合理性、起重设备安装能力欠强的得1-3分，方案有缺陷、合理性低得0-1分，不提供不得分。 | 7 |
| 保证工程质量的技术方案完整、详细、规范：  技术措施科学、严密、合理、到位得5-7分；  技术方案较完整、详细、规范，技术措施比较严密、合理、到位的得3-5分；  技术方案欠完整、欠详细、欠规范得1-3分；  技术方案一般及技术措施不全面得0-1分；  不提供不得分。 | 7 |
| 7 | 技术服务、培训 | 服务力量和服务保障，培训计划内容、培训范围，实施及针对性，最高得3分。 | 3 |
| 8 | 产品责任险保单 | 投标人或所投设备制造商的有效产品责任险保单中的累计赔付限额和每次事故赔偿限额的额度进行评分：  保额充足、投保能力强的得5-7分；  保额较充足、投保能力较强的得3-5分；  保额欠充足、投保能力欠强的得1-3分；  投保能力一般的得0-1分。  **证明文件：**投标文件中提供产品责任险保单的扫描件并加盖投标人公章，保险在有效期内，以上不重复得分。 | 7 |
| 9 | 售后服务 | 具有完善的售后服务体系，有固定的售后网点、对免费保修及售后服务措施和方案(包括响应时间、响应程度、解决问题的能力、回访、保修期后维修措施等)根据服务承诺的内容，对各投标人售后服务体系的完备程度、售后服务队伍的实力等的合理性，内容描述可行合理的评分：  内容全面、考虑周到、方案合理、可行得5-7分；  内容较全面、考虑较周到、方案较合理、较可行得3-5分；  内容欠全面、考虑欠周到、方案欠合理、欠可行得1-3分；  内容片面、方案合理性低、可行性低得0-1分。 | 7 |
| 10 | 质保期 | 质保期在满足招标文件要求的基础上每延长一年得2分，最多得4分。延长时间不足一年的不计入得分，质保期不满足招标文件要求的投标无效。 | 4 |
| 11 | 配件耗材 | 质保期满后配件、附件、备品备件的准备和保障措施，最高得3分。 | 3 |