附件1：

桐乡市各医疗单位采购医疗设备需求清单（13项）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **设备名称** | **国产/进口** | **数量** | **预算总额****（万元）** | **基本参数** | **备注** |
| 1 | 关节镜系统（镜子+光导） | 进口 | 1 | 10 | 能与原有史赛克关节镜动力系统主机相配套，含4mm 30度镜头和光导 | / |
| 2 | 关节镜操作器械 | 进口 | 5 | 7.25 | 篮钳（宽口直篮钳\*1，左弯篮钳\*1，右弯篮钳\*2，15度上翘篮钳\*1） | / |
| 3 | 血透机 | 进口 | 2 | 24 | 血透机标准配置，含血压测量模块、干粉架，报价包含血透系统接口费，一年两次性能检测、电气安全检测等，整机保修≥5年 | / |
| 4 | 血透机 | 进口 | 1 | 20 | 血透双泵机标准配置，含血压测量模块、干粉架，报价包含血透系统接口费，一年两次性能检测、电气安全检测等，整机保修≥5年 | / |
| 5 | 动态心电记录盒 | 国产 | 6 | 6 | 与原有百慧工作站相配套，增配3通道动态心电记录盒6个，若与原品牌工作站不配套则需提供工作站及软件 | / |
| 6 | MMC信息系统平台 | 国产 | 1 | 15 | 信息平台包含有代谢一体机和信息传输平台，用于标准化代谢性疾病管理中心（MMC）。可承载动脉硬化检测仪、内脏脂肪测量仪等设备，负责设备间及与医院系统间对接 | / |
| 7 | 自体血回收机 | 进口 | 1 | 26 | 术中血液回收用，需自带负压，麻醉科用，列明配套耗材明细及价格 | / |
| 8 | 心肺复苏机 | 国产 | 1 | 12 | 急救心肺复苏用设备，内置电池及电源直插两用，若有配套耗材需列明并报价。 | / |
| 9 | 医用封口机 | 国产 | 1 | 5 | 具备打印功能，需显示温度、压力、时间。 | / |
| 10 | 器械清洗水槽 | 国产 | 2 | 20 | 一组四槽、一组五槽，五槽组其中一槽需耐受酸化水一槽需耐受碱水，槽内径580~600mm，总体尺寸≤4000mm,水槽为不锈钢316材质。需看过现场，根据现场情况画安装图纸。 | / |
| 11 | 酸性氧化电位水生成器 | 国产 | 1 | 22 | 便携式方便安装；一体式内置加盐箱；并有自动溶解装置；具备全自动酸碱水转化功能； 有效氯:50~70mg/L;ORP≥1100MV;残余氯离子浓度＜600PPM;PH:2~3;具备调节键；具备加盐刻度线。需看过现场，了解安装情况。 | / |
| 12 | 防褥疮床垫 | 国产 | 25 | 7.5 | 静态防褥疮；双层海绵结构；防水抗菌 | 第十五批第二次 |
| 13 | 紫外线消毒车 | 国产 | / | 0.02-0.05 | 医用紫外线消毒车，双灯管，紫外线灯管功率大等于60W | 第十五批第二次；门市部销售不作厂家或省级（一级）代理商资质要求 |