**东阳市鑫盛工程咨询有限公司关于东阳市白云、南马应急救援中心项目厨房设备、 电器设备、家具采购项目**

**公开招标文件**

**项目编号：XSGYCG2024-208**

**项目名称：东阳市白云、南马应急救援中心项目厨房设备、电器设备、家具采购项目**

**采购单位：东阳市保安服务有限公司**

**主管单位：东阳市产业发展集团有限公司**

**招标机构：东阳市鑫盛工程咨询有限公司**

**监督部门：东阳市人民政府国有资产监督管理办公室**

**2024年9月**

**目 录**

**第一章 公开招标采购公告**

**第二章 招标需求**

**第三章 投标人须知**

**第四章 评标办法及评分标准**

**第五章 采购合同主要条款**

**第六章 投标文件组成内容及格式**

第一章 公开招标采购公告

根据《东阳市国有企业采购管理办法（2020年修订）》规定，经东阳市人民政府国有资产监督管理办公室批准，现就东阳市白云、南马应急救援中心项目厨房设备、电器设备、家具采购项目进行公开招标采购，欢迎符合投标人资格要求及有供货和服务能力的企业前来投标。

一、**项目编号：XSGYCG2024-208**

二、**采购组织类型：**分散采购-委托代理

**三、采购方式：**公开招标

**四、采购内容：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项 | 采购内容 | 最高限价（元） | 预算金额（元） | 备注 |
| 一 | 厨房设备 | 244880 | 244880 |  |
| 二 | 电器设备 | 374269 | 374269 |  |
| 三 | 家具 | 982306 | 982306 |  |
| 注：从履约能力及服务质量方面考虑，本项目标项一、标项二、标项三三个标段中，每个投标人按开标顺序（标一、标二、标三）只允许一个标项中标，其余标项得分排名再次为第一名时，视为自动放弃其中标资格。 | | | | |

▲**注：（1）中标人需根据采购人的要求及时供货。**

**（2）技术参数中如有漏项，产品实际使用功能必须达到采购人实际要求。**

▲**五**、**合格投标人的资格要求：**

符合东阳市国有企业采购管理办法（2020年修订）二、采购当事人 第（三）条规定的投标人资格条件；

**投标人的特定条件：**

1. 投标人具有独立承担民事责任的能力；

2、本项目投标截止之日前三年内，未被“信用中国” 、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单的；

3、本项目不接受联合体投标。

▲**六、投标截止时间和投标文件递交方式：**

**投标截止时间为**：2024年10月23日9时00分前；

本项目采用不见面开标的形式开标，各投标人自行下载钉钉，在开标截止时间前1小时内招标人将邀请各投标人进入本项目钉钉群签到，并开启群视频直播，对开标现场情况进行全程直播。

各投标人应先将投标文件按照招标文件规定的密封要求进行密封，然后快递邮寄至东阳市鑫盛工程咨询有限公司（地址：浙江省东阳市白云街道八华南路63号；邮编：322100；联系电话：0579-86683133；联系人：卢佳美），快递邮件应于2024年10月22日16时00分前送达东阳市鑫盛工程咨询有限公司，规定时间内收到的投标文件视为在投标截止时间前送达，逾期未送达的视为投标人放弃投标。东阳市鑫盛工程咨询有限公司将快递收到的投标文件原封（包括快递包装）不动的送往开标室。

▲七**、开标时间及地点：**

**开标时间为**：2024年10月23日9时00分；

投标人无须到开标现场开标，但应在**授权委托书中注明往来信件的电子邮箱、钉钉号，**随时关注电子邮箱、钉钉动态，若在开评标过程中评审小组需要求投标人澄清、说明或者补正的，均通过授权委托书中指定的电子邮箱或钉钉中进行澄清、说明或者补正，投标人对电子邮箱或钉钉中作出澄清、说明或者补正的相关内容承担全部责任。

**八、招标文件下载地址：**

浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)；

东阳市公共资源交易网

(http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/index.html)。

**九、投标确认**

**1.投标人按投标确认函的要求（投标确认函样张附后）进行投标确认后方可参加投标，投标确认截止时间：2024年10月22日16时00分前。**

**十、其他事项：**

为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报。举报电话：

市扫黑办：0579-86655381 市公安局：110、0579-86096000

市检察院: 0579-86642000 市 法 院：0579-86620148

市公共资源办:0579-86691835 市公共资源交易中心:0579-86691729

**十一、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：**

**1.采购人信息**

采购人名称：东阳市保安服务有限公司

地址： 浙江东阳市人民路94号2-6号

联系人（询问）：陆震哲 项目联系方式（询问）：0579-86015866

质疑联系人： 马中平 质疑联系方式：0579-86011886

**2.采购代理机构信息**

名 称：东阳市鑫盛工程咨询有限公司

地 址：东阳市白云街道八华南路63号 传真电话：0579-86633123

项目联系人（询问）：卢佳美 项目联系方式（询问）：0579-86683133

质疑联系人：胡丹春 质疑联系方式：0579-86633123

**3.监管部门**

东阳市产业发展集团有限公司 联系电话：0579-89302190

东阳市人民政府国有资产监督管理办公室 联系电话：0579-86662632

**附件：东阳市白云、南马应急救援中心项目厨房设备、电器设备、家具采购项目 招标文件**

东阳市保安服务有限公司

东阳市鑫盛工程咨询有限公司

2024年9月30日

附：

**投 标 确 认 函**

东阳市鑫盛工程咨询有限公司：

关于贵方2024年9月30日发布的东阳市白云、南马应急救援中心项目厨房设备、电器设备、家具采购项目招标公告，本单位愿意参加该项目标项 的投标。现予以确认！

单位名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

单位地址： 参加开标钉钉号：

电 话： 邮 编：

传 真： 日 期：

联系人： 手机号码：

电子邮箱：

注：此投标确认函请于2024年10月22日16时00分前通过快递或传真或邮箱方式送达到东阳市鑫盛工程咨询有限公司（地址：浙江省东阳市白云街道八华南路63号，传真：0579-86683133，邮箱：1816352277@qq.com）。

（如投标单位发送投标确认函后未参加投标项目，将以失信单位上报东阳市人民政府国有资产监督管理办公室。）

# 第二章 招标需求

**一、项目编号：XSGYCG2024-208**

**项目名称：东阳市白云、南马应急救援中心项目厨房设备、电器设备、家具采购 项目**

**二、采购内容**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项 | 采购内容 | 最高限价（元） | 预算金额（元） | 备注 |
| 一 | 厨房设备 | 244880 | 244880 |  |
| 二 | 电器设备 | 374269 | 374269 |  |
| 三 | 家具 | 982306 | 982306 |  |
| 注：从履约能力及服务质量方面考虑，本项目标项一、标项二、标项三三个标段中，每个投标人按开标顺序（标一、标二、标三）只允许一个标项中标，其余标项得分排名再次为第一名时，视为自动放弃其中标资格。 | | | | |

▲**注：（1）中标人需根据采购人的要求及时供货。**

**（2）技术参数中如有漏项，产品实际使用功能必须达到采购人实际要求。**

**三、技术参数**

# 标一：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厨房设备汇总 | | | | | | |
| 序号 | 内容 | 单位 | 汇总数量 | 白云数量 | 南马数量 | 备注 |
|
|  | 厨房 |  |  |  |  |  |
| 1 | **电热开水器**  进水口设在底部，再通过水流控制程序发出准确指令，在热水上升原理的作用下，原水被分层加热，分层烧开，确保水嘴高度以上的水已烧开，实现水嘴出来的水都是开水。  采用发泡保温结构，使本机保温节能率达30%以上。 引入智能程序控制，智能化管理，使工作过程全自动，且准确可靠。 保温温度高，可精确控制在±1℃ 度范围，供水温度高。 采用高级不锈钢制造，涉水容器用食用级304不锈钢制造。  功率：≥12KW/380V  规格：≥120L/h （需提供具有法定检测资质的检测机构出具的检测报告，并加盖投标人公章） | 台 | 2 | 1 | 1 |  |
| 2 | 长条水池 --选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； --台面及水斗δ=1.2mm，实厚δ≥1.08mm， --水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，水龙头另计； --圆通腿φ38\*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm； --下橫通φ25\*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm； --规格：2400\*700\*(800+150)mm | 只 | 2 | 1 | 1 |  |
| 3 | 四层平板货架 --技术参数： --选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； --层板δ=1.2mm，实厚δ≥0.88mm； --立柱为φ38\*1.0mm加厚管制，实厚δ≥0.88mm； --层板型，四层结构，下衬不锈钢加强筋，实厚δ≥0.88mm； --配置重力不锈钢可调节子弹脚； --规格：1200\*500\*1800mm | 台 | 2 | 1 | 1 |  |
| 4 | 四门双机双温冰箱 --技术参数： --内、外胆均采用优质不锈钢板制作，内胆板厚δ=0.8mm，外胆板厚δ=0.6mm； --电子式温控数字显示，自动回归门； --采用优质压缩机组； --聚胺脂一次发泡成型，R134a无氟环保制冷剂； --全铜管冷凝器、蒸发器； --双机双温，温度范围：冷冻温度：-15℃～-6℃，冷藏温度：-5℃～+10℃ --规格：1220\*730\*1940mm | 台 | 2 | 1 | 1 |  |
| 5 | 智能双门热风循环消毒柜  --技术参数： 1.选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； 2.内层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； 3.外层板δ=0.8mm，实厚δ≥0.68mm； 4.内分四层，热风循环消毒； 5.设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能，预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统； 6.标准时间数字显示，工作温度可调节设置； 7.恒温工作时间可自动关闭设置； 8.当前工作时间数字显示，当前温度数字显示； 9.预约式工作时段可调节设置； 10.面板控制规格：160\*80mm； 11.固定螺丝不锈钢制； 12.功率：≥4KW/220V； 13.规格：1100\*600\*1800mm （需提供具有法定检测资质的检测机构出具的检测报告，并加盖投标人公章） ▲设备制作所用不锈钢板材和管材需符合 GB 4806.9-2016 《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》标准、满足 GB/T 10125-2012 《人造气氛腐蚀试验》120 小时及以上，中性盐雾耐腐蚀性能≥8 级，（需提供具有法定检测资质的检测机构出具的检测报告，并加盖投标人公章） | 台 | 3 | 2 | 1 |  |
| 6 | 调料平台 --技术参数： --选用SUS304-2B优质不锈钢制作； --台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.08mm，层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； --圆通脚采用φ38\*1.0mm不锈钢加厚圆管制作，实厚δ≥0.88mm； --横通档采用25\*38\*1.0mm，实厚δ≥0.88mm； --下衬12mm密度板减噪，配不锈钢加强筋、板δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； --外形与灶具同款设计，配置重力不锈钢可调节子弹脚。 --规格：400\*1000\*（800+450）mm | 台 | 4 | 2 | 2 |  |
| 7 | 一大一小灶 --技术参数： --选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； --台面板δ=1.2mm，实厚δ≥1.08mm； --面板、侧板、后板板δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； --炉内胆不锈钢制，板δ=1.2mm，实厚δ≥1.08mm； --炉支架为40\*40\*1.5mm镀锌角铁，重力脚φ50\*1.0mm，配有重力可调子弹脚； --炉面板及炮台用厚1.2mm不锈钢液压拉伸成型； --炉芯采用铸铁炉头； --炉膛采用耐火砖、耐火水泥、耐火砂打制而成； --配助燃鼓风机、不锈钢摇摆水龙头、优质气阀，冷却水阀，灶圈口径Ф600mm+Ф330mm。 --电源开关、点火开关、风机开关均为不锈钢防水带指示灯制； --脉冲电子点火，配有火种阀； --额定热负荷：≥35kW+45kW --功率：≥120W+180W/2PH/220V --规格：2000\*1000\*(800+300)mm | 台 | 2 | 1 | 1 |  |
| 8 | 四眼煲仔炉 --技术参数： --选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； --面板δ=1.2mm，实厚δ≥1.08mm； --后档板、側板δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； --带常明火，脚为φ38\*1.0mm不锈钢加厚圆管，实厚δ≥0.88mm； --配优质气阀，直径为140mm强力快速炉头，铸铁花板； --额定热负荷：≥2\*6kW --规格：400\*1000\*800mm | 台 | 2 | 1 | 1 |  |
| 10 | 智能型单门蒸饭箱 --技术参数： --选用SUS304-2B优质不锈钢制作； --内、外双层板δ=1.2mm，实测≥1.08mm； --每格5公斤的饭盘共12只； --定制饭铲、分饭器各两套； --内部骨架均采用镀锌型钢焊接，内置B1级阻燃隔热保温板双层保温； --不接受发泡型结构产品，配全不锈钢渐进式手轮门铰链。不锈钢发热管，自动浮球进补； --具有高温保温，设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能，预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统,面板控制规格：160\*80mm;  --标准时间数字显示，工作温度可调节设置； --恒温工作时间可自动关闭设置； --当前工作时间数字显示，当前温度数字显示； --设置蒸饭时间、工作状况数字显示； --12V进水电磁阀，自动加水和缺水保护； --预约式工作时段可调节设置； --功率：≥12kW/3PH/380V ▲需提供具有法定检测资质的检测机构出具的检测报告，并加盖投标人公章 | 台 | 2 | 1 | 1 |  |
| 11 | 单向移门调理台 --技术参数： --采用优质SUS304-2B不锈钢板制作； --台面为δ=1.2mm，实厚δ≥1.08mm； --侧板δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； --门板δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； --底板、层板、背板δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； --单边上挂式尼龙静音滑轮移门，内置一层可调层板，下衬12mm密度板减噪；--配不锈钢加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； --配置Φ50\*150\*1.0mm重力不锈钢可调节子弹脚； --规格：1800\*800\*800mm | 台 | 4 | 2 | 2 |  |
| 12 | 双层工作台 --技术参数： --选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； --台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.08mm，层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； --圆通脚采用φ38\*1.0mm不锈钢加厚圆管制作，实厚δ≥0.88mm； --下衬12mm密度板减噪，配不锈钢加强筋、板δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； --层板型，配置重力不锈钢可调节子弹脚； --规格：1800\*800\*800mm | 台 | 4 | 2 | 2 |  |
| 13 | 残菜回收台 --技术参数： --选用SUS304-2B优质不锈钢制作； --台面板δ=1.2mm，实厚δ≥1.08mm，下横通采用φ25\*1.0mm圆管，实厚δ≥1.08mm； --圆通脚采用φ38\*1.0mm不锈钢加厚圆管制作，实厚δ≥0.88mm； --φ250残物回收孔，配不锈钢加强筋、δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm。 --配置重力不锈钢可调节子弹脚，车、桶、台配套； --规格：1600\*800\*（800+150）mm | 台 | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 面点房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星水池 --技术参数： --选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； --台面及水斗δ=1.2mm，实厚δ≥1.08mm； --水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，水龙头另计； --圆通腿为φ38\*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm； --下橫通为φ25\*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm； --规格：600\*800\*（800+150）mm。 | 只 | 2 | 1 | 1 |  |
| 2 | 电饼铛 --技术参数： 1、选用性能优良的电子元件，发热管采用高碳钢制； 2、发热盘均采用一次压铸成型、密度高强度大，不变形，受热均匀； 3、上下盘同时加热，食物两面同时均匀受热，并有自动控温，调温装置，当内部温度达到设定值时，加温自动停止； 4、机身外壳采用不锈钢板制。 --温度范围：50-250℃ --功率：≥380V/50HZ/4.8KW --规格：640\*840\*760mm | 台 | 2 | 1 | 1 |  |
| 3 | 三层电烤箱 --技术参数： --电热型，干烧电热管加热，内层采用不锈钢外层喷涂板制； --六温控，后箱排气阀门； --带可视窗门，三层六盘； --炉面、炉底温度双重控制，每层配有上下可调温控仪表控制，可独立控制； --功率：≥20.4KW/3PH/380V； --规格：1225\*770\*1540mm | 台 | 2 | 1 | 1 |  |
| 4 | 单门醒发箱（13盘） --技术参数： --利用电热管通过温度控制电路加热箱内水盘的水，使之产生相对湿度为80～85%、温度35℃～40℃的最适合发酵环境。 --内层采用不锈钢外层喷涂板制； --门采用钢化玻璃以便可视；  --设有13层，烤盘自配。 --标准盘数：13盘 --功率：≥2.7KW/220V --规格：500\*710\*1740mm | 台 | 2 | 1 | 1 |  |
| 5 | 木案面工作台 --技术参数： --台面选用50mm柳案木板制作，骨架采用50\*50\*1.0mm不锈钢加厚方管制作，实厚δ≥0.88mm； --台下配150\*1.0mm不锈钢围板，配不锈钢加强筋，实厚δ≥0.88mm。 --配置重力不锈钢可调节子弹脚。 --规格：1800\*800\*800mm | 台 | 2 | 1 | 1 |  |
| 7 | 食品搅拌机 --技术参数： --1.采用轻触式电脑控制面板，双电机实现双自动速运转； --2.搅拌钩经过特殊处理，经久不变形； --3.皮带式传动，动力大，噪音小； --4.设有安全网罩，保护使用者安全。 --料筒容积：≥20L --最大和面量：≥8kg --搅拌转速：≥91/164/294r/min --功率：≥2N～380V/50HZ/0.75kw --整机重量：约98KG --规格：415\*530\*780mm | 台 | 2 | 1 | 1 |  |
| 8 | 压面机 --技术参数：  --压面厚度：0.5-5mm --压面宽度：250mm --生产能力：20-30kg/h --功率：≥220/50HZ/1.5KW --规格：450\*360\*1040（mm） | 台 | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 主/副食库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大米架 --技术参数： --选用SUS304优质38\*38\*1.0mm加厚不锈钢方管制作，管实厚δ≥0.88mm； --格栅型，10根档，单层结构； --规格：1200\*500\*250mm | 只 | 4 | 2 | 2 |  |
| 2 | 四层平板货架 --技术参数： --选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； --层板δ=1.2mm，实厚δ≥0.88mm； --立柱为φ38\*1.0mm加厚管制，实厚δ≥0.88mm； --层板型，四层结构，下衬不锈钢加强筋，实厚δ≥0.88mm； --配置重力不锈钢可调节子弹脚； --规格：1200\*500\*1800mm | 台 | 12 | 6 | 6 |  |
| 3 | 平板车 --技术参数： --面板选用SUS304-2B不锈钢制作； --板δ=1.0mm，实厚δ≥1.08mm； --推手采用30\*30\*1.0mm不锈钢方管一次成型，实厚≥0.88mm； --手柄采用φ25\*1.0mm不锈钢加厚圆管，实厚δ≥0.88mm； --配重力定轮2只，万向轮1只，万向刹车轮1只； --规格：900\*500\*900mm | 辆 | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 餐厅 |  |  |  |  |  |
| 2 | 双层工作台 --技术参数： --选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； --台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.08mm，层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； --圆通脚采用φ38\*1.0mm不锈钢加厚圆管制作，实厚δ≥0.88mm； --下衬12mm密度板减噪，配不锈钢加强筋、板δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； --层板型，配置重力不锈钢可调节子弹脚； --规格：1800\*800\*800mm | 台 | 2 | 1 | 1 |  |
| 4 | 双层回收餐车 --技术参数： --斗选用SUS304-2B不锈钢板制作，板δ=1.0mm，实厚δ≥1.08mm； --推手采用28\*28\*1.0mm不锈钢方管一次成型，厚≥0.88mm； --手柄采用φ25\*1.0mm不锈钢加厚圆管，实厚δ≥0.88mm； --双层设计，深斗型，车斗900\*500\*150mm； --配重力定轮2只，万向轮1只，万向刹车轮1只； --规格：900\*500\*900mm | 辆 | 4 | 2 | 2 |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 3 | 粘捕式灭蝇灯 --技术参数：采用ABS阻燃材料，新型粘捕式，无声响、臭味、气体、虫尸不会散落在捕虫灯的外围；可捕杀蚊子、苍蝇、飞蛾等其它虫类，有效防蝇面积20-30㎡ --规格：≥9W | 台 | 6 | 3 | 3 |  |
| 备餐间、洗消间 | | | |  |  |  |
|  | 五斗保温售菜台 --技术参数： --采用SUS304-2B不锈钢板制造，台面板δ=1.2mm，实厚δ≥1.08mm；围板δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； --圆通脚为Φ38\*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm； --配有重力可调子弹脚。 --5只机压不锈钢份数盘，份数盘规格1/1\*150，实厚δ≥0.71mm； --设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能，预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统,面板控制规格：160\*80mm；  --标准时间数字显示，工作温度可调节设置； --恒温工作时间可自动关闭设置； --当前工作时间数字显示，当前温度数字显示； --12V进水电磁阀，自动加水和缺水保护； --预约式工作时段可调节设置； --功率：≥3KW/220V --规格：1800×700×800mm | 台 | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 单向移门调理台 --技术参数： --采用优质SUS304-2B不锈钢板制作； --台面为δ=1.2mm，实厚δ≥1.08mm； --侧板δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； --门板δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； --底板、层板、背板δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； --单边上挂式尼龙静音滑轮移门，内置一层可调层板，下衬12mm密度板减噪；--配不锈钢加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； --配置Φ50\*150\*1.0mm重力不锈钢可调节子弹脚； --规格：1800\*800\*800mm | 台 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 长条水池 --技术参数： --选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； --台面及水斗δ=1.2mm，实厚δ≥1.08mm， --水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，水龙头另计； --圆通腿为φ38\*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm； --下橫通为φ25\*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm； --规格：1800\*700\*(800+150)mm | 只 | 3 | 3 | 0 |  |
|  | 排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢排烟风管 --技术参数： --选用SUS304不锈钢板制作，δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； --等距离均匀压筋处理，更加坚固防震动。 --每节之间用镀锌法兰和镀锌螺丝连接固定，数量按展开面积计算，中心线实际长度加遇异管单面加壹米按大口径算 --规格：按现场定制 | ㎡ | 77.2 | 38.6 | 38.6 |  |
| 2 | 脱排油烟罩 --技术参数： --选用SUS304不锈钢板制作，δ=1.2mm，实厚δ≥1.08mm，沥油网选用优质不锈钢板制作，实厚δ≥0.68mm； --配积油杯，防爆灯，沥油槽、沥油网（风机或风柜及排烟管另计）； --罩内隔油网采用优质不锈钢磨砂贴塑板，δ=0.8mm； --罩内加强杆采用采用不锈钢方管固定； --罩内照明采用国产防爆灯； --罩内出风口增设可调式导向板； --烟罩等距离设有漏油盅； --每小时换气次数为45～50次； --罩内灶面风速0.4～0.5m/s,罩内喉部风速4～5m/s。 --规格：4400\*1200\*500mm | ㎡ | 10.56 | 5.28 | 5.28 |  |
| 3 | 风柜 --技术参数： --采用优质碳钢板烤漆一次性拉伸折边成型为可拆装结构； --该风机箱体采用双吸式蜗壳吸风钢架柜式结构，多翼式风轮； --具有风量大，噪音低、震动小等优点； --100%纯铜线电动机，风压为：154-1054Pa.噪音≤75db； --电源线从厨房内控制箱接至设备放置处预留5米，须由水电施工方完成，控制箱由厨具公司提供；具体详见配电施工图纸。 --处理风量：≥10000m3/h --规格：3kw/380v | 台 | 2 | 1 | 1 |  |
| 4 | 油烟净化器 --技术参数： ----采用优质碳钢板拉伸折边成型为可拆装结构；静电型，利用在被强化的高压电场中发射出来的电子，以及由电子碰撞空气分子而产生的离子来捕捉废气粒子，使粒子带电，再利用电子加速原理，使带电粒子加速向阳极运动直至被吸附； --圆筒蜂巢电场，环氧高频高压变压器；放电跳停保护，电源过载保护和变压器过温保护多重功能。 --通过降解达到高效率废气清除的目的； --由于采用了等势面场强的原理，电场中电子的密度达到数亿/CM3的数量级，进入电场中的废气粒子被强行荷电达到处理效果； --具有恒电流输出，打火保护、电场短路保护、电源过载保护的特点； --具有CEP中国环境保护产品认证证书； --电源线从厨房内控制箱接至设备放置处预留5米，须由水电施工方完成，控制箱由厨具公司提供；具体详见配电施工图纸。 --净化风量：2000-90000m3/h --规格：0.4-2KW/220V | 台 | 2 | 1 | 1 |  |
| 5 | 防火阀 --技术参数： --采用热轧钢板制作； --是一种记忆熔合金的温度控制、利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式； --当温度达到熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭； --输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机；无级调节风量。 --先进的铆接工艺； --机器成型，无焊接痕迹，环保健康； --阀体强度高，耐腐蚀强，优良的密封性与美观度； --规格：配套风管定做 | 只 | 2 | 1 | 1 |  |
| 6 | 调节阀 --技术参数： --采用热轧钢板制作； --是一种记忆熔合金的温度控制、利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式； --当温度达到熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭； --输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机；无级调节风量。 --先进的铆接工艺，--机器成型，无焊接痕迹，环保健康； --阀体强度高，耐腐蚀强，优良的密封性与美观度； --规格：配套风管定做 | 只 | 2 | 1 | 1 |  |
| 7 | 风管法兰 --技术参数： --采用30\*30\*2mm不锈钢制作； --焊接成型，焊缝表面平整光滑，无烧穿现象； --规格：配套风管定做 | 只 | 18 | 9 | 9 |  |
| 8 | 风管支架 --技术参数： --采用30\*30\*12mm镀锌角铁制作； --焊接成型，焊缝表面平整光滑，无烧穿现象； --规格：配套风管定做 | 只 | 6 | 3 | 3 |  |
| 9 | 风柜支架 --技术参数： --采用6#槽钢和40\*40\*3mm镀锌角铁制作； --焊接成型，焊缝表面平整光滑，无烧穿现象； --规格：配套现场定做 | 只 | 2 | 1 | 1 |  |
| 10 | 油烟净化器支架 --技术参数： --采用40\*40\*3mm镀锌角铁制作； --焊接成型，焊缝表面平整光滑，无烧穿现象； --规格：配套净化器现场定制 | 只 | 2 | 1 | 1 |  |
| 11 | 不锈钢消声器 --技术参数： --外壳采用采用优质不锈钢板或不锈钢板制作，实厚δ≥1.08mm； --内层为蜂窝状，中间衬隔音棉，减到68分贝； --规格：配套风柜/减到68分贝 | 只 | 2 | 1 | 1 |  |
| 12 | 消声器支架 --技术参数： --采用40\*40\*1.2mm镀锌角铁制作； --焊接成型，焊缝表面平整光滑，无烧穿现象； --规格：配套消音箱现场定制 | 只 | 2 | 1 | 1 |  |
| 13 | 弹簧减震器 --技术参数： --采用2.3HZ低自然频率弹簧，有效隔绝因震动产生的低频噪音，防震效率高。 --悬吊外框和弹簧采用多层防锈处理，并经盐雾试验测试。 --弹簧防滑橡胶底座设计。 --规格：100-300kg | 只 | 8 | 4 | 4 |  |
| 14 | 不锈钢降压启动开关箱  --技术参数： --箱体选用采用不锈钢板制作，实厚δ≥0.68mm； --缺相保护功能，漏电保护器、继电器及交流接触器等电器类配件选国内优秀品牌； --规格：配套风柜 | 只 | 2 | 1 | 1 |  |

## 备注：

## （1）所投产品规格偏差不超过±5mm。

## （2）采购人提供的图片为参考式样,中标后中标人应无条件按采购人要求进行尺寸调整，此费用包含在投标报价中。

## （3）中标人须根据采购人的要求及时供货。

（4）所有产品材料、规格必须经采购人确认后方可加工生产。

## ▲（5）技术参数中如有漏项，厨房设备实际使用功能必须达到采购人实际要求。

# 标二：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 白云站数量 | 南马站数量 | 备注 |
| 1 | 台式电脑 | 1.显示屏尺寸（英寸）：≥23.8  2.显示屏分辨率：≥1920\*1080  3.硬盘容量：≥256GB固态硬盘+1T机械硬盘  4.内存配置容量：≥16GB  5.CPU架构：x86-64  6.主板结构：ATX  7.主板接口类型;VGA视频输出接口  8.主板:B560  9.硬盘转速:5400  10.硬盘接口类型:SATA  11.箱体材质:铁板(钢板)  12.显卡类型:集成显卡  13.显卡接口类型:ISA  14.显存容量 :≥16GB  15.是否支持多显卡:是  16.是否有集成芯片:是  17.是否64位处理器:是  18.声卡接口类型:USB3.0  19.散热器噪音 (dB):30  20.散热方式:风冷散热  21.内存类型:SODIMM  22.内存插槽 (个):4  23.核心数:六核心  24.光驱类型:无光驱  25.功率 (w):200  26.USB接口数量 (个):5  27.PCI插槽数量 (个):1  28.PCI-E插槽数量 (个):1  29.HDMI接口数量 (个):1  30.操作系统windows10 Home  31.颜色分类:黑   32.整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）≥ 3 年 | 1 | 1 |  |
| 2 | 台式电脑 | 1.显示屏尺寸（英寸）：≥23.8  2.显示屏分辨率：≥1920\*1080  3.显示屏色准：最大△E ≤4  4.显示屏响应时间（ms）：≤8  5.显示屏可视角度：≥170°/160°  6.显示器材质：VA/IPS  7.显示屏屏幕比例：16:9  8.内存配置容量：≥8GB  9.内存扩展接口 (板载内存不涉及)：≥2  10.硬盘类型：机械硬盘+固态硬盘  11.机械硬盘接口方式：SATAIII  12：机械硬盘转速（RPM）：≥5400  13.机械硬盘总容量：≥1TB  14.固态存储容量：≥256GB  15.显卡类型：集成显卡  16.预装操作系统：统信UOS  17.显示器和机身颜色：黑色  18.是否有刻录光驱：是  19.内置集成声卡：是  20.有线网卡数量：≥1  21.鼠标有线（USB)  22.键盘：有线（USB)  23.键盘按键数目：104键  24.有线键盘连接线：≥1.5米  25.USB2.0接口：USB接口数量  USB接口≥8，含4个USB3.0及以上接口  26.HDMI接口：≥1  27.VGA接口：≥1  28.网络接口：≥1  29.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求  30.整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）≥ 3 年 | 8 | 8 |  |
| 3 | 笔记本电脑 | 1.显示屏尺寸（英寸）：≥14-14.9  2.显示屏分辨率：≥1920\*1080  3.CPU物理核数：≥8  4.CPU主频（基准时钟频率）GHz：  ≥3.1  5.固态存储容量：≥512GB  6.内存配置容量：≥16GB  7.内存读写速率：≥2666MT/s  8.内存插槽数量（板载内存不涉及）：≥1  9.显卡类型：集成显卡  10.光驱类型：DVDRW  11.光驱接口：USB（外置）或SATA  12.有线网卡：10/100/1000M自适应（可转接，需提供转接线）  13.USB接口数量：≥3个，至少包含1个USB3.0及以上标准接口，USB Type-C接口数量≥1  14.预装操作系统：麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统  15.电池额定能量：≥50WH  16.机身颜色：黑色/灰色/银色等商务色系  17.机身材质：双面合金/碳纤维  18.整机重量：≤1.7kg  19.整机厚度（不含脚垫）：≤20mm  20.电脑包：黑色/灰色/银色等商务色系  21.摄像头数量：≥1个  22.摄像头像素：≥100万  23.摄像头分辨率：≥1280×720  24.显示屏色准：最大△E ≤4  25.鼠标：有线USB接口  26.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求  27.整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）≥ 3 年 | 1 | 1 |  |
| 4 | 打印复印一体机 | 产品功能：打印 复印 扫描  打印分辨率(dpi)：600 \* 600 DPI，1200 \* 600 DPI（增强模式）  耗材类型：鼓粉分离式  远程打印方式：不支持  最大幅面;A4  是否支持自动双面打印；是  是否支持网络打印;是  接口类型:USB2.0  能效等级:二级  处理器频率 :(MHz)1  产品类型；黑白激光多功能一体机  复印缩放;25-400%  产品尺寸（长\*宽\*高）(mm)；长367mm；宽320mm；高288mm  自动双面打印速度;25-34页/分  复印分辨率 (dpi)；600  供纸盒容量 (张):150  网络打印:是  月打印负荷 (页):30000  黑白打印速度 (页/分钟)；25-34页/分  灰度等级 (级)：14级  扫描尺寸(长\*宽) (mm)：A4  扫描分辨率 (dpi)：1200 DPI  扫描速度： (页/分钟)300DP1:17.0秒 600DP1:33.2秒 1200DP1:80.15秒  最大复印页数 (页)：99  整机保修期限 (个月)：12  质保时间 (个月)：36  主要部件保修期限 (个月)：12  颜色分类：灰  适配系统：麒麟/统信/Windows | 3 | 3 |  |
| 5 | 55英寸电视机（含普通挂架及安装） | 中央处理器 :≥四核  传输接口: ≥HDMI2.0\*2  内存: ≥2GB | 3 | 8 |  |
| 6 | 75英寸电视机（含普通挂架及安装） | 中央处理器 :≥四核  传输接口: ≥HDMI2.0\*2  内存: ≥2GB | 2 | 2 |  |
| 7 | 10Kg滚筒洗衣机 | 额定容量：≥10KG  额定功率：≤1800W  能效：二级（含二级以上）  工作方式：变频 | 4 | 4 |  |
| 8 | 10Kg烘干机 | 额定容量：≥10KG  额定功率：≤700W  工作方式：变频 | 2 | 2 |  |
| 9 | 80L热水器 (含辅材及安装） | 额定压力：≥0.8MPa  额定温度：≥75℃  额定功率：≤3300W  能效二级以上（含二级）  工作方式：变频 | 2 | 2 |  |
| 10 | 水带晾晒机器 | 国标H型主钢材：16#H大方钢11米\*2根，电机大梁1根，φ60热镀锌管5米一根，矩形方钢5米一根，各类加强筋等。  升降电机（配遥控器）：负载400KG  SUS304防水罩：自动化定制  油漆：主蓝色、辅红色  消防带挂扣横梁：3米方钢(一根），粗实心挂绳，卡扣等 | 1 | 1 | 图片1 |
| 11 | 洗车机 | 洗车设备类型: 商用洗车机  出水管长度: ≥20米  电机冷却方式: 风冷  电压: ≥220V  尺寸: 600x600x600mm  功率: ≥2400W  是否是漏电保护器: 是  接水源类型: 水龙头 自吸  机芯材质: 纯铜  关枪停机：是  额定压力：8Mp  最高压力：10Mp | 1 | 1 |  |

注：1、所投产品规格偏差不超过±5cm；

2、招标文件技术要求中所列示的名称及参考图片，仅是对采购需求产品所要求达到的质量、性能以及应有的技术标准做进一步的说明之用，投标人应依据技术参数及招标文件要求的产品参加投标。

# **标三：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 白云站 数量 | 南马站 数量 | 图片 | 备注 |
| 1 | 办公桌 | 规格：1000\*500\*760mm采用优质实木皮贴面，密度板基材，达到国家E1级环保标准及以上。油漆：采用环保油漆，“五底三面”油漆工艺。优质五金件。 | 张 | 1 | 1 | 002 | 警卫室 |
| 2 | 椅子 | 常规，采用优质西皮，高回弹海棉，优质橡胶木实木架，油漆：采用环保油漆，“五底三面”油漆工艺。 | 条 | 1 | 1 | 8060 |
| 3 | 文件柜 | 规格：900\*430\*2000mm  采用优质实木皮贴面，密度板基材，达到国家E1级环保标准及以上。油漆：采用环保油漆，“五底三面”油漆工艺。优质五金件。 | 个 | 2 | 2 | 2门 | 通信室 |
| 4 | 床（含床头柜、床垫） | 规格：1000\*2000\*500mm优质多层实木板贴实木木皮，实木框架，达到国家E1级环保标准及以上。油漆：采用环保油漆，“五底三面”油漆工艺。 | 组 | 4 | 4 | Q%NAZBAOGW`7OSUT24_JY9N | 通信班寝室 |
| 5 | 衣柜 | 规格：800×600×2200mm  优质多层实木板贴实木木皮，实木框架，达到国家E1级环保标准及以上。油漆：采用环保油漆，“五底三面”油漆工艺。 | 个 | 4 | 4 | 微信图片_20210606195838.jpg |
| 6 | 战斗服架 | 规格：750\*720\*2060mm（双面可旋转）不锈钢消防战斗服衣架可360度旋转消防员专用衣帽架子304无尘车间单双面旋转挂衣架 | 个 | 40 | 40 | 微信图片_20240422090834 | 车库 |
| 7 | 办公桌 | 规格：1000\*500\*760mm采用优质实木皮贴面，密度板基材，达到国家E1级环保标准及以上。油漆：采用环保油漆，“五底三面”油漆工艺。优质五金件。 | 张 | 1 | 1 | 002 | 执勤器材库、训练器材库 |
| 8 | 椅子 | 常规，采用优质西皮，高回弹海棉，优质橡胶木实木架，油漆：采用环保油漆，“五底三面”油漆工艺。 | 条 | 1 | 1 | 8060 |
| 9 | 器材放置架 | 规格：2000\*600\*2000mm  用材：立柱厚度1.8mm。层板厚度0.8mm、横梁采用60\*40\*2.0mmP型管。 | 个 | 40 | 40 | TB2RuZ8mAKWBuNjy1zjXXcOypXa_!!1992129514_看图王.jpg |
| 10 | 器材放置架 | 规格：2000\*600\*2000mm  用材：立柱厚度1.8mm。层板厚度0.8mm、横梁采用60\*40\*2.0mm P型管。 | 个 | 4 | 4 | TB2RuZ8mAKWBuNjy1zjXXcOypXa_!!1992129514_看图王.jpg | 空呼充气室、器材维修间 |
| 11 | 餐桌（圆） | 直径1.8米（配10条椅子)，采用橡胶木实木，油漆：采用环保油漆，“五底三面”油漆工艺。配钢化玻璃转盘 | 组 | 1 | 1 | y1[1] | 餐厅 |
| 12 | 大餐桌（圆） | 直径2米（配12条椅子，台面采用优质岩板。表面色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好木纹纹理清晰，优质钢脚架。 | 组 | 1 | 1 | 21.png | 小餐厅 |
| 13 | 餐边柜 | 规格：1200  采用优质实木多层基材，实木皮贴面。达到国家E1级环保标准及以上。油漆：采用环保油漆，“五底三面”油漆工艺。优质五金件。 | 个 | 30 | 35 | 19.png |
| 14 | 床（含床头柜、床垫） | 规格：1000\*2000\*500mm优质多层实木板贴实木木皮，实木框架，达到国家E1级环保标准及以上。油漆：采用环保油漆，“五底三面”油漆工艺。 | 组 | 30 | 35 | Q%NAZBAOGW`7OSUT24_JY9N | 消防员备勤室 |
| 15 | 衣柜 | 规格：800\*600\*2200mm  优质多层实木板贴实木木皮，实木框架，达到国家E1级环保标准及以上。油漆：采用环保油漆，“五底三面”油漆工艺。 | 个 | 8 | 8 | 微信图片_20210606195838.jpg |
| 16 | 学习桌 | 规格：1600\*1100\*760mm台面采用橡胶木实木板，其他采用优质多层实木板，实木皮贴面，环保油漆。 | 张 | 4 | 4 | 微信图片_20210816204544_看图王.jpg | 学习室 |
| 17 | 学习桌 | 规格：800\*1100\*760mm台面采用橡胶木实木板，其他采用优质多层实木板，实木皮贴面，环保油漆。 | 张 | 1 | 4 | 微信图片_20210816204544_看图王.jpg |
| 18 | 凳子 | 常规，优质橡胶木实木，环保油漆 | 条 | 34 | 40 | 微信图片_20210816204850.jpg |
| 19 | 办公桌 | 规格：1600\*800\*760mm采用优质实木皮贴面，密度板基材，达到国家E1级环保标准及以上。油漆：采用环保油漆，“五底三面”油漆工艺。优质五金件。 | 张 | 4 | 4 | 002 | 站务办公室 |
| 20 | 办公椅 | 常规，采用优质网布，高回弹海棉，优质钢架。 | 条 | 4 | 4 | 14.png |
| 21 | 文件柜 | 规格：1200\*400\*2000mm采用优质实木皮贴面，密度板基材，达到国家E1级环保标准及以上。油漆：采用环保油漆，“五底三面”油漆工艺。优质五金件。 | 个 | 4 | 4 | 1.png |
| 22 | 沙发 | 1+1+3+茶几，采用优质牛皮，高回弹海绵，实木支架，油漆：采用环保油漆，“五底三面”油漆工艺。茶几：采用优质实木皮贴面，高密度板基材，油漆：采用环保油漆，“五底三面”油漆工艺。 | 组 | 1 | 1 | 木扶手 |
| 23 | 会议桌 | 规格：4800\*2000\*760mm采用优质实木皮贴面，密度板基材，达到国家E1级环保标准及以上。油漆：采用环保油漆，“五底三面”油漆工艺。优质五金件。 | 张 | 1 | 0 | 11.png | 党团活动室 |
| 24 | 会议椅 | 常规，采用优质西皮，高回弹海棉，优质橡胶木实木架，油漆：采用环保油漆，“五底三面”油漆工艺。 | 条 | 12 | 0 | 复印文件 013 |
| 25 | 文件柜 | 规格：900\*430\*2000mm，采用优质实木皮贴面，密度板基材，达到国家E1级环保标准及以上。油漆：采用环保油漆，“五底三面”油漆工艺。优质五金件。 | 个 | 2 | 2 | 2门 |
| 26 | 床（含床头柜、床垫） | 规格：1000\*2000\*500mm，优质多层实木板贴实木木皮，实木框架，达到国家E1级环保标准及以上。油漆：采用环保油漆，“五底三面”油漆工艺。 | 组 | 4 | 4 | Q%NAZBAOGW`7OSUT24_JY9N | 干部寝室 |
| 27 | 衣柜 | 规格：800×600×2200mm，优质多层实木板贴实木木皮，实木框架，达到国家E1级环保标准及以上。油漆：采用环保油漆，“五底三面”油漆工艺。 | 个 | 4 | 4 | 微信图片_20210606195838.jpg |
| 28 | 座椅 | 规格：1000\*400\*800mm，台面采用大理石，多层板实木制作，钢制铁架 | 张 | 1 | 1 | 1713751123467 | 干部寝室 |
| 29 | 理发椅 | 规格：590\*600\*980mm，高回弹海绵填充、耐用皮革，360旋转上下调节 | 张 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 防腐櫈 | 规格：350\*450\*1500mm，优质实木，环保油漆。 | 张 | 2 | 2 | 微信图片_20210815233240.jpg | 理发室 |
| 31 | 更衣柜 | 规格：465\*320\*450mm，采用ABS材质，采用感应锁。 | 个 | 40 | 44 | 24.jpg | 浴室 |
| 32 | 储物柜 | 规格：1200\*600\*2400mm，优质多层实木板贴实木木皮，实木框架，达到国家E1级环保标准及以上。油漆：采用环保油漆，“五底三面”油漆工艺。 | 个 | 40 | 44 | {(VDGA{MJ832XTPGG}`H{0S | 储藏室 |
| 33 | 床（含床头柜、床垫） | 规格：1800\*2000\*500mm，优质橡胶木实木，环保油漆；配5CM环保棕床垫。 | 组 | 2 | 4 | C97B5F42617010FCAF232BE7DF2D8575 | 家属家属临时来队用房2个 |
| 34 | 电视柜 | 规格：1800\*300\*400mm，采用优质实木皮贴面，高密度板基材，油漆：采用环保油漆，“五底三面”油漆工艺。 | 个 | 2 | 4 | 22.png |
| 35 | 衣柜 | 规格：800×600×2200mm，优质多层实木板贴实木木皮，实木框架，达到国家E1级环保标准及以上。油漆：采用环保油漆，“五底三面”油漆工艺。 | 个 | 4 | 8 | 微信图片_20210606195838.jpg |
| 36 | 沙发 | 1+1+3+茶几+电视柜，采用优质牛皮，高回弹海绵，实木支架，油漆：采用环保油漆，“五底三面”油漆工艺。茶几：采用优质实木皮贴面，高密度板基材，油漆：采用环保油漆，“五底三面”油漆工艺。 | 套 | 0 | 2 | 36.png |
| 37 | 主席台 | 规格：4800\*600\*760mm ，采用优质实木皮贴面，密度板基材，达到国家E1级环保标准及以上。油漆：采用环保油漆，“五底三面”油漆工艺。优质五金件。 | 组 | 1 | 1 | 2.png | 视 视 频会议室 |
| 38 | 会议椅 | 常规，采用优质西皮，高回弹海棉，优质橡胶木实木架，油漆：采用环保油漆，“五底三面”油漆工艺。 | 条 | 6 | 6 | 复印文件 013 |
| 39 | 会议桌 | 规格：1200\*450\*760mm，采用优质实木皮贴面，密度板基材，达到国家E1级环保标准及以上。油漆：采用环保油漆，“五底三面”油漆工艺。优质五金件。 | 张 | 24 | 24 | 条形桌 |
| 40 | 会议椅 | 常规，采用优质西皮，高回弹海棉，优质橡胶木实木架，油漆：采用环保油漆，“五底三面”油漆工艺。 | 条 | 48 | 48 | 8060 |
| 41 | 发言台 | 常规，采用优质实木皮贴面，密度板基材，达到国家E1级环保标准及以上。油漆：采用环保油漆，“五底三面”油漆工艺。优质五金件。 | 张 | 1 | 1 | 1-39 |
| 42 | 办公桌 | 规格：1000\*500\*760mm，采用优质实木皮贴面，密度板基材，油漆：采用环保油漆，“五底三面”油漆工艺。优质五金件。 | 张 | 1 | 1 | 002 | 用公用物资库 |
| 43 | 椅子 | 常规，采用优质西皮，高回弹海棉，优质橡胶木实木架，油漆：采用环保油漆，“五底三面”油漆工艺。 | 条 | 1 | 1 | 8060 |
| 44 | 物品放置架 | 规格：2000\*600\*2000mm，立柱厚度1.8mm。层板厚度0.8mm、横梁采用60\*40\*2.0mm P型管。 | 个 | 10 | 10 | TB2RuZ8mAKWBuNjy1zjXXcOypXa_!!1992129514_看图王.jpg |
| 45 | 药品放置柜 | 规格：1800\*900\*280，采用冷轧钢板，厚度为0.8mm，表面采用静电喷塑工艺处理，经酸洗。磷化，等多到工序一次成型。产品各零部件、组合件表面光滑、平整、凸起、色泽一致，漆面均与，无划痕。焊接部件焊接牢固，焊点光滑平整。活动层板二块。 | 个 | 2 | 2 | 18.png | 医务室、心理疏导室 |
| 46 | 办公桌 | 规格：1000\*500\*760mm，采用优质实木皮贴面，密度板基材，达到国家E1级环保标准及以上。油漆：采用环保油漆，“五底三面”油漆工艺。优质五金件。 | 张 | 1 | 1 | 002 |  |
| 47 | 椅子 | 常规，采用优质西皮，高回弹海棉，优质橡胶木实木架，油漆：采用环保油漆，“五底三面”油漆工艺。 | 条 | 1 | 1 | 8060 |
| 48 | 被装放置架 | 规格：2000\*600\*2000mm，用材：立柱厚度1.8mm。层板厚度0.8mm、横梁采用60\*40\*2.0mmP型管。 | 个 | 8 | 8 | TB2RuZ8mAKWBuNjy1zjXXcOypXa_!!1992129514_看图王.jpg | 被装营具库 |
| 49 | 茶吧椅 | 规格：800\*600\*550mm，  1.面料：采用优质透气毛麻面料，防磨防污性好； 2.海棉：采用高回弹定型海绵，回弹力以及软硬度达到70度，密度达到45密以上。 | 把 | 24 | 24 | 微信图片_202404220843021 | 一体化俱乐部 |
| 50 | 圆桌 | 规格：800\*750mm，台面采用免漆多层板，板材密度≥760kg/m³，甲醛释放量≤0.5mg/100g。表面色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好木纹纹理清晰，优质钢脚架。 | 张 | 6 | 6 | 微信图片_202404220843021 |
| 51 | 卡座沙发 | 规格：650\*750\*2000mm，  1.面料：采用优质透气毛麻面料，防磨防污性好； 2.海棉：采用高回弹定型海绵，回弹力以及软硬度达到70度，密度达到45密以上。 | 张 | 6 | 6 | 微信图片_20240422084302 |
| 52 | 茶几 | 规格：1200\*600\*450mm，台面采用免漆多层板，板材密度≥760kg/m³，甲醛释放量≤0.5mg/100g。表面色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好木纹纹理清晰，优质钢脚架。 | 个 | 3 | 3 | 微信图片_20240422084257 |
| 53 | 吧椅 | 规格：450\*480\*1000mm  PP加纤维全新料，钢架 | 张 | 4 | 4 | 微信图片_20240422084300 |
| 54 | 图书室桌子 | 规格：1000\*750\*2400mm  优质橡胶木实木，环保油漆。 | 张 | 1 | 1 | IMG_20240422_105406 |
| 55 | 图书室椅子 | 规格：570\*630\*860mm  1.面料：采用优质透气毛麻面料，防磨防污性好； 2.海棉：采用高回弹定型海绵，回弹力以及软硬度达到70度，密度达到45密以上。 | 张 | 8 | 8 | IMG_20240422_105406 |
| 56 | 休息椅 | 钢木材质，长度1.8米，带鞋架，钢制铁架，靠背座板软包 | 张 | 10 | 10 | 微信图片_20240422091941 | 篮球馆 |
| 57 | 礼堂椅 | 座椅为带软靠背、软垫的高档报告厅座椅，外形尺寸及倾斜角度根据人体形态工程学曲线原理设计。   1. 产品尺寸：   中心距：580mm； 座内宽：500mm；座深：460mm；座高：450mm；扶手高：640mm；全高：1060mm；椅深（座收缩）：550mm，整体深度（座包打开）：700；误差：±5-10mm；建议最小行距：900mm；   1. 背座胶壳：采用优质PP多元素复合材料经模具压注成型，承托力强，抗变形，硬度高，耐磨耐用。内衬板：内衬板经模具高压成型，具有曲线，符合人体工学原理，承托力强，耐冲击，抗变形；   3、海绵：采用冷发泡定型海绵，高密度（45KG/m3）。  4、面料：采用优质弹性布，手感舒适，美观大方。  5、座连接：采用φ25圆管穿过座壳中心孔，两侧受力在站脚的M型连接件上，用螺丝固定便于拆装维修更换。  6、回弹机构：坐垫翻起可采用缓冲慢回弹也可采用双弹簧回复，座板回复时无杂音，无撞击，缓慢回复复位精准，也可采用双扭簧回弹设计，复位准确，低噪音。7、写字板：采用三聚氰氨写字板(长265x宽235x厚15mm),笔槽长160mm,并开有笔槽。支架的连接件为直径14mm的钢筋圆柱，托盘尺寸125\*105mm，坚固耐用。写字板收藏于扶手脚内部，美观方便。采用后座翻拉式设计，不用时可以上翻，使用时可翻平。   1. 扶手: 扶手采用PP注塑，自带杯筒式设计，方便放置水杯。 2. 站脚：脚管采用优质方管(80x40x1.2mm)，底脚由冷轧板冲压经模具二氢化碳焊接组合成型。表面采用防锈磷化处理，静电喷亚光黑，并经高温烤锔塑化。 3. 侧面护板：采用7mm多层板经夹具钉制木框形状，作为装饰的同时上部可支撑扶手，减轻扶手的压力。外覆海绵及优质毛麻面料，并采用内插式，后用自攻螺丝固定。 | 把 | 42 | 42 | 微信图片_20240421195927 | 火焰蓝影院 |
| 58 | 功能椅 | 规格：970\*950\*1000mm920，总宽x990总深x1000总高,  采用环保皮面料，高回弹海绵，实木内架 ，优质钢架电机。 | 把 | 6 | 6 | 微信图片_20240421200025(副本) |

备注：

（1）所投产品规格偏差不超过±5mm。

（2）采购人提供的图片为参考式样,中标后中标人应无条件按采购人要求进行设计调整。

（3）中标人须根据采购人的要求及时供货。

（4）采购人根据实际情况可能将对投标人的供货进行环保检测，检测费用由中标人承担,如不合格免费更换所有产品。

▲（5）技术参数中如有漏项，家具实际使用功能必须达到采购人实际要求。

**四、标一、标二、标三商务要求**

**（一）项目说明**

（1）本次招标内容为完成以上项目的制作、运输、就位安装、验收及售后服务。

（2）所有的材料覆面拼贴应严密、平整，无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤；人造板制成的部件除内部隐蔽处外，均应进行封边处理，封边应严密、平整，不允许脱胶、表面有胶渍。

（3）所有配拆装产品零件结合应牢固严密，活动部位应保证灵活自如、无杂音。

（4）中标人在材料包装拆卸、安装过程中产生的所有垃圾应立刻清扫，合理自行处置。

（5）在项目生产、运输、安装实施过程中，中标人必须制定文明施工、安全生产的各项规定，遵守制定的现场管理制度，并接受采购人的监督。保持现场的井然有序，以免发生伤害事故。发生安全事故、火灾事故造成的损失，由中标人承担全部责任。

**（二）质量要求**

（1）中标人须提供符合招标文件技术参数要求的货物(包括零部件)。

1. 货物验收过程中，由于质量不合格、运输、垃圾清理等原因所造成的一切费用均由中标人负责。
2. 供货过程（包括供货、安装、验收合格）中引起的安全问题，一切责任由中标人负责。

**（三）交货期和质保期要求**

1.交货期及地点

（1）交货期:中标通知书发出之日起30天内供货并完成安装调试，若采购人不具备安装条件，工期可适当顺延。

（2）实施地点:安装地点为采购人指定地点。

（3）安装标准:符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

2.质保期

质保期3年（免费维修期三年）。质量保修期从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。

在保修期内采购人有非人为故障申报，中标人接到采购人通知应在不超过2小时内做出响应，不超过2个工作日内解决问题；若48小时内无法修复的，中标人应提供免费更换服务。如果中标人在接到通知后的4个小时内未作出响应，则由于故障所造成的全部损失由中标人承担。

**（四）验收要求**

1．验收时间：中标人在货物送达指定地点并安装调试完毕后，书面通知采购人报验。

2．验收：根据行业相关标准及招标文件、合同相应技术要求，由采购人组织验收。验收费用由中标人承担。如验收过程中发现达不到验收标准或招标文件、合同等规定的要求时，中标人必须重新进行更换或维修，直至验收合格为止。

**（五）付款方式**

合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的40%；货物全部到位并通过验收合格后7个工作日内支付合同总价的100%。中标人在采购人付款前须向采购人分别开具白云及南马的正规发票。

第三章 投标人须知

## 前附表

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容、要求 |
| 1 | 项目名称：东阳市白云、南马应急救援中心项目厨房设备、电器设备、家具采购项目 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； **3、投标费用：中标服务费按照本招标文件总则第（五）条规定收取。** |
| 3 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当在质疑期限届满之日前以书面形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑；在质疑截止时间前，未对招标文件提出质疑时，视投标人对招标文件的默认；招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或者补充的，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有已获取招标文件的投标人；答疑内容是招标文件的组成部分；澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 4 | 投标文件组成：资格审查文件、资信及商务文件、技术文件和投标报价文件正本各 1 份；副本各4份。（需提供原件的资料，资料原件装订在正本，资料复印件装订在副本） |
| 5 | 投标截止时间：2024年10月23日9时00分前  本项目采用不见面开标的形式开标，各投标人自行下载钉钉，在开标截止时间前1小时内招标人将邀请各投标人进入本项目钉钉群签到，并开启群视频直播，对开标现场情况进行全程直播。  各投标人应先将投标文件按照招标文件规定的密封要求进行密封，然后快递邮寄至东阳市鑫盛工程咨询有限公司（地址：浙江省东阳市白云街道八华南路63号；邮编：322100；联系电话：0579-86683133；联系人：卢佳美），快递邮件应于2024年10月22日16时00分前送达东阳市鑫盛工程咨询有限公司，规定时间内收到的投标文件视为在投标截止时间前送达，逾期未送达的视为投标人放弃投标。东阳市鑫盛工程咨询有限公司将快递收到的投标文件原封（包括快递包装）不动的送往开标室。 |
| 6 | 开标时间：2024年10月23日9时00分  投标人无须到开标现场开标，但应在授权委托书中注明往来信件的电子邮箱、钉钉号，随时关注电子邮箱、钉钉动态，若在开评标过程中评审小组需要求投标人澄清、说明或者补正的，均通过授权委托书中指定的电子邮箱或钉钉中进行澄清、说明或者补正，投标人对电子邮箱或钉钉中作出澄清、说明或者补正的相关内容承担全部责任。 |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | 中标结果公告：自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果公告于浙江省政府采购网(<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/>)、东阳市公共资源交易网（http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/index.html)，公告3个工作日。 |
| 9 | 《中标通知书》的领取时间：中标人应自中标结果公告结束日起，在三个工作日内领取《中标通知书》，否则按放弃中标资格处理。 |
| 10 | 履约保证金：  履约保证金为中标价的1%，在领取中标通知书前交纳至采购人指定账户或办理保函手续（保函期限应大于履约期限2个月），保函手续也可在东阳市鑫盛工程咨询有限公司办理（办理保函需提供资料详见附件）。 |
| 11 | 签订合同时间：发出《中标通知书》之日起30日内。 |
| 12 | 中标人与东阳市保安服务有限公司签订采购合同，合同签订后，送东阳市人民政府国有资产监督管理办公室备案。 |
| 13 | 付款方式：合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的40%；货物全部到位并通过验收合格后7个工作日内支付合同总价的100%。中标人在采购人付款前须向采购人分别开具白云及南马的正规发票。 |
| 14 | 交货地点：东阳市内，采购人指定的地点。  验收：根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人组织相关人员进行验收，验收合格后，采购人出具验收报告；验收费用由中标人承担；采购人出具一式二份验收报告，一份由中标人保管，一份由东阳市鑫盛工程咨询有限公司（原件）存档。 |
| 15 | 供应商有下列情形之一的，将以失信单位上报东阳市人民政府国有资产监督管理办公室。  1、提供虚假材料谋取中标、成交的；  2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；  3、与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；  4、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；  5、在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；  6、向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；  7、中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；  8、未按照采购文件确定的事项签订采购合同；  9、将采购合同转包；  10、提供假冒伪劣产品；  11、擅自变更、中止或者终止采购合同。  12、其他严重扰乱招投标程序的。 |
| 16 | 投标文件有效期：60天。 |
| 17 | **招标人对投标人的落选不作出任何解释。** |
| 18 | **本招标文件未尽事宜根据相关法律法规执行。** |
| 19 | **采购人和招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，仅供投标人参考，不作为招标依据，对采购人、招标代理机构和投标人无任何约束力，一切以网上公告及书面形式为准。** |
| 20 | 解释：本招标文件的解释权属于东阳市鑫盛工程咨询有限公司。 |

**注：如本招标文件后面的条款与本表有矛盾的以本表的内容为准。**

## 一、总 则

**（一）适用范围**

本招标文件适用于东阳市白云、南马应急救援中心项目厨房设备、电器设备、家具采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**（二）定义**

1.招标采购单位系指组织本次招标的东阳市鑫盛工程咨询有限公司（“招标方”）和东阳市保安服务有限公司（“采购人”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7. “\*”、 “▲”、 “★”、 “※”系指实质性要求条款，不允许负偏离，否则废标处理。

**（三）招标方式**

本次招标采用公开招标方式进行。

**（四）投标委托**

如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见附件），委托代理人应当是投标人的在职正式职工（投标人本单位缴纳社保花名册为准）。

▲**（五）投标费用**

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

**2.中标服务费：东阳市鑫盛工程咨询有限公司（详见本条下列表格收费标准），向中标人收取中标服务费，在中标结果公示结束之日起3天内（在领取中标通知书前）交纳。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **服务类型**  **费率**  **中标金额（万元）** | **收费标准** | |
| 100万元以下 | 1.5% | 下浮13.5% |
| 100-500万 | 1.1% | 下浮33.5% |

**中标服务费由中标人汇至以下账户：**

**帐户名称：东阳市鑫盛工程咨询有限公司**

**开户银行：兴业银行股份有限公司金华东阳支行**

**账号：356090100100082625**

1. **联合体投标**

本项目不接受联合体投标。

**（七）转包与分包**

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

▲**（八）特别说明：**

1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。

评审时，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式，来确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5. 评标委员会认为预中标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响成果质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；预中标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6. 招标方不保证最低报价者为中标人。

7. 为维护国家利益及招标方自身利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力。

**（九）质疑**

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标方提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门反映。

2.质疑应当采用书面形式，质疑书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 二、招标文件

**（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：**

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

**（二）投标人的风险**

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

**（三）招标文件的澄清与修改**

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标采购单位澄清。招标方对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在指定的采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标方必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 三、投标文件的编制

▲**（一）投标文件的组成**

投标文件由资格审查文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成。

**1.资格审查文件：**

（1）具有独立承担民事责任的能力：投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

（2）法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）信用记录网络查询页面截图（信用中国与中国政府采购网）；

（4）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函(格式见附件)；

（5）代理机构社会评价表；（加盖投标单位公章的原件装订在正本）

（6）投标声明书 (格式见附件) ；

（7）投标人企业情况介绍；

（8）投标人认为有必要提供的其它文件。

**2.技术文件**

（1）技术响应表（格式见附件）；

（2）产品配置清单（格式见附件）；

（3）技术响应情况；

（4）生产能力；

（5）供货计划及运输方案；

（6）实施团队；

（7）应急方案；

（8）质量保证措施；

（9）合理化建议；

（10）安全生产承诺函（格式见附件）；

（11）投标人认为有必要提供的其它文件。

**3.资信及商务文件**

（1）投标人资信商务、技术自评得分表（格式见附件）；

（2）商务响应表（格式见附件）；

（3）认证证书；

（4）售后服务方案；

（5）同类项目业绩（格式见附件）；

（6）优惠承诺；

（7）环保、节能产品；

（8）服务费承诺书（格式见附件）；

（9）投标人需要说明的其他文件和说明。

**4.报价文件**

（1）投标函（格式见附件）；

（2）中小企业声明函（格式见附件）；

（3）残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；

（4）监狱企业声明函；

（5）开标一览表（格式见附件）；

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲**（二）投标文件的语言及计量**

1．投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲**（三）投标报价**

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，投标报价包括货款、标准附件、包装、运输、装卸、到货验收、保管、安装、调试、检验、验收、交付使用、保修期内的售后服务等有关本项目的一切费用及税金。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在本项目中，合同单价和总价不作调整。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

**（四）投标文件的有效期**

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

**（五）履约保证金**

▲1.履约保证金交纳形式：汇票、电汇、转账、保函

▲2.中标人应在中标通知书发出后30日内与采购人签订合同，履约保证金为中标价的1%，在领取中标通知书前交纳至采购人指定账户或办理保函手续（保函期限应大于履约期限2个月），保函手续也可在东阳市鑫盛工程咨询有限公司办理（办理保函需提供资料详见附件）。

▲**（六）投标文件的签署和份数**

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按资格审查文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本各1份，副本各4份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.投标文件需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件。

4.**投标文件需盖章签字的地方无论正本或副本必须由投标人法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章，投标人应写全称。**

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章和由法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

▲**（七）投标文件的装订、包装、递交、修改和撤回**

**1.投标文件的包装与密封**

1.1投标文件应按以下方法装订、装袋密封标记：资格审查文件、技术文件、资信商务文件及报价文件装订成册，按照投标文件的内容分别包装密封；

1.2密封包装袋内装相应的《资格审查文件》、《技术文件》、《资信商务文件》及《报价文件》正本1份和副本4份；

1.3各密封包装袋封面上应标明“招标编号、投标项目名称、投标文件名称、投标人名称、于2024年10月23日9时00分前不准启封”等，并在各封口骑缝加盖单位公章；

1.4资格审查文件、技术文件、资信商务文件内不得有商务报价出现，否则作无效标处理。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

**（八）投标无效的情形**

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

**1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

（1）未按招标文件要求进行投标确认的；

（2）投标文件未按招标文件要求密封、包装的；

（3）不能提供真实性查询证明的；

（4）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的，及未提供招标文件中标有“\*”、 “▲”、 “★”、 “※”特殊符号的证明文件的；

（5）本项目投标截止之日前三年内，在“信用中国”网站、中国政府采购网有失信行为或被列入受惩黑名单。

（6）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（7）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（8）投标文件格式未按招标文件规定格式的、未按招标文件规定的内容编制投标文件的或者内容虚假的、未按规定签字或盖章的；

（9）投标文件的实质性内容未使用中文表述的或意思表述不明确、前后矛盾的或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（10）投标有效期、交货时间、质保期、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求的；

（11）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（12）招标文件规定的其它投标无效的情况；

（13）法律、法规规定的其它投标无效情况。

**2.在技术资信评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

（1）投标文件标明的响应或偏离与事实不符的或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件质量标准的，或者与招标文件中标有“\*”、 “▲”、 “★”、 “※”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）招标文件中允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能发生较大负偏离的，经评标委员会认定对项目实际使用造成影响的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

（6）在资信及商务文件、技术文件内出现报价的；

（7）招标文件规定的其它投标无效的情况；

（8）法律、法规规定的其它投标无效情况。

**3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

（1）未填写投标报价或者未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性的，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（3）报价超出用户设定的最高限价的。

（4）投标人的报价低于预算金额的50%（含），有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

（5）招标文件规定的其它投标无效的情况；

（6）法律、法规规定的其它投标无效情况。

**4.被拒绝的投标文件为无效。**

**5.根据有关法律、法规规定为无效、废标的，按法律、法规规定执行。**

## 四、开标

**（一）开标准备**

采购代理机构将在规定的时间进行开标，投标人无须到开标现场，但投标人的法定代表人或其委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工（以投标人本单位缴纳社保花名册为准）】应做好投标准备，准时在线参加开标会议，随时关注开标进度。

**（二） 开标程序**

1.开标会由招标代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人宣布评标室会议纪律及评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

3.由采购人代表或招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性，由招标代理机构逐一开启各投标人的投标文件；

4.由采购人进行资格审查，通过资格审查的投标人进入商务技术响应文件评审环节；

5.将通过符合性审查投标人的技术文件、资信商务文件发放给各评标委员会成员，评标委员会成员对技术文件、资信商务文件进行评审；

6. 技术文件、资信商务文件评分结束后，由代理机构人员公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及技术、资信商务总得分；

7.由代理机构人员宣读各投标人是否属于小型、微型企业待遇，宣读《投标报价一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标服务项目名称），以及招标方认为有必要宣读的其他内容。

8.由招标方做开标记录。

## 五、评标

**（一）组建评标委员会**

本项目评标委员会由评审专家4人和采购人代表1人,共5人组成。

**（二）评标的方式**

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

**（三）评标程序**

**1.形式审查**

招标方工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

**2.实质审查与比较**

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将对投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）招标方工作人员协助评标委员会审核商务报价有无计算错误，并根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后, 招标方工作人员对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。

**（四）澄清问题的形式**

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**（五）错误修正**

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《东阳市国有企业采购管理办法（2020年修订）》 三、采购方式和程序 （二）公开招标 第4点第（2）条规定：对投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**（六）评标原则和评标办法**

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是：综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

**（七）评标过程的监控**

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、定标

（一）确定中标人，**本项目由采购人授权评标委员会确定中标人。**

1.招标方在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，招标人在相关网站上发布中标结果公告，中标公示三个工作日后无异议的，发出《中标通知书》。

4.确定中标人后，中标人应在三个工作日内，向招标人领取《中标通知书》，否则，按放弃中标资格处理，并由第二预中标人接替中标，以此类推。

## 七、合同授予

**（一）签订合同**

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，招标方对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,在30日内未完成合同签订的，将被扣罚履约保证金并取消其中标资格，由第二预中标人接替，以此类推。但第二预中标人的投标报价与第一预中标人的投标报价差额大于第一预中标人所交纳的履约保证金时，将重新组织招标。

**（二）履约保证金**

1. 履约保证金为中标价的1%，在领取中标通知书前交纳至采购人指定账户或办理保函手续（保函期限应大于履约期限2个月），保函手续也可在东阳市鑫盛工程咨询有限公司办理（办理保函需提供资料详见附件）。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《东阳市国有企业采购管理办法（2020年修订）》规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于东阳市白云、南马应急救援中心项目厨房设备、电器设备、家具采购项目的评标。

**一、总则**

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分40分，技术、商务资信及其他分60分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。有效投标人为3家时推荐2名中标候选人，有效投标人大于3家时，推荐3名中标候选人（排名第一的中标候选人为中标人，排名第二的中标候选人为替补中标人，其他投标人中标候选资格依此类推）。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分= (技术分+商务分+资信及其他分) + 价格分

**二、评标内容及标准**

**（一）技术、商务、资信及其他分（60分）**

技术、商务资信及其他分响应标书要求的投标单位全部进入商务报价评审。

**（二）价格分（40分）**

（1）价格分采用低价优先法计算，取所有技术、资信商务得分入围投标人中，投标价格最低的投标报价为评标基准价（小型、微型企业待遇报价或监狱企业待遇报价或残疾人福利企业待遇报价低于最低投标报价时，小型、微型企业待遇报价或监狱企业待遇报价或残疾人福利企业待遇报价为评标基准价），其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=评标基准价/投标报价（或小型、微型企业待遇报价或监狱企业待遇报价或残疾人福利企业待遇报价）×40

（2）参照《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)文件、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件及《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本项目对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品价格给予20%扣除，用扣除后的价格参与评审，**但不重复享受价格扣除**。小型和微型企业是指投标文件中提供了中小企业声明函且符合《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)规定的要求。残疾人福利性单位是指投标文件中提供了残疾人福利性单位声明函且符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的企业。监狱企业是指投标文件中提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业。

小型、微型企业（或监狱企业或残疾人福利企业）待遇报价的计算方法：

小型、微型企业（或监狱企业或残疾人福利企业）待遇报价=小型、微型企业（或监狱企业或残疾人福利企业）投标人投标报价\*（1-20%）

**（三）技术、商务、资信及其他分的计算**

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信及其他分=评标委员会所有成员有效评分合计数/5

**（四）技术、商务、资信及其他分评分标准60分**

**标一、标二、标三**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分内容** | | **评分标准及细则** | **得分** |
| **一** | **技术分** | | | **43分** |
| 1 |  | 技术响应情况 | 完全响应招标文件《招标需求》中“技术参数”中技术指标的得12分；每负偏离一条扣1分，扣完为止。 | 12 |
| 2 | 技术服务水平 | 生产能力 | 根据投标人或投标产品制造商提供产品的生产工艺介绍（0-2）、生产设备配置（0-2）、生产能力情况及技术服务水平等情况（0-2），进行打分。 | 6 |
| 3 | 供货计划及运输方案 | 根据投标人对供货计划的安排（0-2）、工作经验（0-2）、供货方案（0-2），进行评分。 | 6 |
| 4 | 根据投标人对运输环节的方案（0-2）及措施内容（0-2），进行评分。 | 4 |
| 5 | 实施团队 | 拟投入本项目人员素质、技术能力、工作经验等情况，进行打分。（需提供证书复印件，并且必须是投标人本单位在职员工，还须提供已在本单位缴纳社保的承诺书并加盖投标人公章，否则不得分） | 3 |
| 6 | 应急方案 | 根据投标人针对本项目突发的问题（0-2）及其它情况（包含应急供货措施或承诺等）提供的应急服务方案（0-3），进行打分。 | 5 |
| 7 | 质量保证措施 | 根据投标人对投标产品供货质量（0-2）、技术保障措施及承诺内容（0-2），进行评分。 | 4 |
| 8 | 合理化建议 | 根据投标人提出的合理化建议的可行性、针对性、可实现程度，进行打分。 | 3 |
| **二** | **商务资信及其他分** | | | **17分** |
| 9 | 履  约能力及售后服务能力 | 认证证书 | 投标人或投标产品制造商具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系的每个得1分，最高得3分。（须提供相关证书复印件及www.cnca.gov.cn认监委官方网站截图，未提供不得分） | 3 |
| 10 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案（0-2）、售后人员和机构等情况的服务程度（0-2），进行打分。 | 4 |
| 11 | 根据投标人服务响应时间、便捷性（0-1），服务承诺的可行性、完整性（0-1），进行打分。 | 2 |
| 12 | 同类项目业绩 | 投标人自2021年6月以来（以合同签订时间为准），提供同类项目业绩的，每个得1分，最高得4分。（以提供中标通知书或合同复印件为准，未提供的不得分） | 4 |
| 13 | 优惠承诺 | 投标人是否有超出招标文件的优惠条件进行打分（0-2），没有实质性或不合实际优惠条件不得分。 | 2 |
| 14 |  | 环保、节能  产品 | 1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证1分。  2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 | 2 |

第五章 采购合同主要条款

## 国有企业采购合同（样本）

项目名称： 项目编号： 合同号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

鉴证方（招标方）：

甲、乙双方根据 年 月 日东阳市鑫盛工程咨询有限公司关于 项目公开招标的结果，签署本合同。

**一、货物内容**

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

**二、合同金额**

本合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元）人民币。

**三、技术资料**

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**四、知识产权**

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

**五、产权担保**

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

**六、履约保证金**

**七、转包或分包**

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

**八、质保期**

质保期 年。（自交货验收合格之日起计）

**九、交货期、交货地点**

1. 交货期：

2.交货地点：

**十、付款方式**

**十一、税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**十二、****质量保证及售后服务**

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题，乙方应负责在 小时内免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

**十三、验收**

1.乙方每批次货物到场，应随带该批次产品检测报告、产品合格证交给甲方查验。

2.货物的数量验收以地磅计量作为结算依据，并需要甲、乙双方签字确认。按招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行检验。经检验，如果质量未达到标准，甲方应在5日内提出异议，乙方应于接到书面要求后的3日内更换，否则拒付货款。如出现不合格时，检测费用由乙方支付；合格则由甲方支付。

3.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4.验收费用由乙方支付。

**十四、货物包装、发运及运输**

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

**十五、****违约责任**

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金。乙方逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

**十六、不可抗力事件处理**

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十七、诉讼**

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

**十八、合同生效及其它**

1. 合同经三方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后，报东阳市国资办备案后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，按国资办相关政策执行，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4. 本合同一式陆份，双方各执二份，东阳市国资办、招标代理机构各执一份，其都具有同等法律效力。

5.本合同样本仅供参考，甲乙双方可就招标文件的非实质性条款进行修改，但不能修改项目的服务期限、中标折扣、付款方式、质保期等实质性条款，甲乙双方对合同的真实性负责，鉴证方只负责见证项目招标的真实性。

**甲方（盖公章）： 乙方（盖公章）：**

法定代表人或受委托人 法定代表人或受委托人

（签字） （签字）

地址： 地址：

邮编： 邮编：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

鉴证方:

法定代表人或受委托人（签字）:

签约地点： 签约时间：

**注：签订合同时，可以使用项目相关国家标准合同文本**

# 第六章　投标文件组成内容及格式

## 一、投标文件封面格式

**1.所有投标文件的外包装封面格式：**

投 标 文 件

项目名称：东阳市白云、南马应急救援中心项目厨房设备、电器设备、家具采购项目

项目编号：

标 项：

投标文件名称：资格审查文件、技术文件、资信商务文件、报价文件

（相应选择一个投标文件封面外包装名称）

投标人名称：

投标人地址：

在2024年10月23日9时00分之前不得启封

年 月 日

**2.所有投标文件封面格式：**

**正本/或副本**

资格审查文件、技术文件、资信商务文件、报价文件

（相应选择一个投标文件封面外包装名称）

项目名称：东阳市白云、南马应急救援中心项目厨房设备、电器设备、家具采购项目

项目编号：

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

**3.资格审查文件：**

（1）具有独立承担民事责任的能力：投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

（2）法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）信用记录网络查询页面截图（信用中国与中国政府采购网）；

（4）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函(格式见附件)；

（5）代理机构社会评价表；（加盖投标单位公章的原件装订在正本）

（6）投标声明书 (格式见附件) ；

（7）投标人企业情况介绍；

（8）投标人认为有必要提供的其它文件。

**4.技术文件**

（1）技术响应表（格式见附件）；

（2）产品配置清单（格式见附件）；

（3）技术响应情况；

（4）生产能力；

（5）供货计划及运输方案；

（6）实施团队；

（7）应急方案；

（8）质量保证措施；

（9）合理化建议；

（10）安全生产承诺函（格式见附件）；

（11）投标人认为有必要提供的其它文件。

**5.资信及商务文件**

（1）投标人资信商务、技术自评得分表（格式见附件）；

（2）商务响应表（格式见附件）；

（3）认证证书；

（4）售后服务方案；

（5）同类项目业绩（格式见附件）；

（6）优惠承诺；

（7）环保、节能产品；

（8）服务费承诺书（格式见附件）；

（9）投标人需要说明的其他文件和说明。

**6.报价文件**

（1）投标函（格式见附件）；

（2）中小企业声明函（格式见附件）；

（3）残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；

（4）监狱企业声明函；

（5）开标一览表（格式见附件）；

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

附件一：投标声明书

投标声明书

致： （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址 。

我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关 （采购内容）项目方面的重大决策和事项有：

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年 月 日

附件二：法定代表人授权委托书

**法定代表人授权委托书**

致： （招标采购单位名称）：

我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名） （联系方式） （电子邮箱地址） （钉钉）以我方的名义参加东阳市白云、南马应急救援中心项目厨房设备、电器设备、家具采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

1. 我方对委托代理人的签名事项及电子邮箱、钉钉中作出的澄清、说明或补正的相关内容负全部责任。

2、我方本次投标往来信件电子邮箱地址为 、钉钉号： ，在开评标过程中需澄清、说明或者补正的，均通过该电子邮箱或钉钉进行澄清、说明或者补正。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人签名： 法定代表人签名：

职务： 职务：

委托代理人身份证复印件（正反双面）：

|  |
| --- |
| 粘  贴  处 |

投标人公章：

年 月 日

**\***注；此表格格式不得修改。

附件三：符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

**符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

致： （招标采购单位名称）：

我方参与 项目【项目编号： 】采购活动，郑重承诺：

1. 具备东阳市国有企业采购管理办法（2020年修订）二、采购当事人 第（三）条规定的条件；

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录；

6、法律、法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章： 日 期：

附件四： 投标人资信商务、技术自评得分表

**投标人技术、资信商务自评得分表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分标准 | 得分内容 | 自评  得分 | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）： 年 月 日

附件五：商务响应表

**商务响应表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 招标文件要求 | 响应及偏离情况 | 投标人的承诺或说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章： 日 期：

附件六：技术响应表

**技术响应表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 招标文件  规范要求 | 投标文件  对应规范 | 偏离情况  （注明正偏离、负偏离或无偏离） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：投标人应根据投标货物的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。**

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章： 日 期：

附件七：产品配置清单

**产品配置清单**

项目名称： 招标编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物  名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术指标、功能及配置描述 | 产地 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（公章）：

授权代表签字：

日期：

注：此表在不改变投标内容的情况下可自行制作

## 附件八：安全生产承诺函

安全生产承诺函

致：东阳市保安服务有限公司：

根据贵方东阳市白云、南马应急救援中心项目厨房设备、电器设备、家具采购项目的招标公告（项目编号：XSGYCG2024-208），签字代表 （全名）经正式授权并代表投标人 （投标人名称）作出如下承诺：

本项目将货物运输及吊卸至采购人仓库或指定的施工现场，在装车、运输和吊卸过程中发生的一切经济、安全及其他责任事故均由我公司承担，采购人不承担任何责任及损失。

投标人名称(公章):

委托代理人签字:

日期:    年\_\_\_月\_\_\_日

附件九：同类项目业绩一览表

**同类项目业绩证明**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同  金额  （万元） | 附件页码 | | | 采购单位联系人  及联系电话 |
| 合同 | 中标通知书 | 用户  评价 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：后附投标人同类项目业绩证明材料

法定代表人或负责人或委托代理人签名：

投标人公章：

## 附件十：服务费承诺书

**承 诺 书**

**东阳市鑫盛工程咨询有限公司：**

**若我公司中标时，在中标结果公示结束后3天内，愿按总则第（五）条规定向东阳市鑫盛工程咨询有限公司支付中标服务费。**

**特此承诺！**

**承诺单位(盖章)：**

**法定代表人或委托代理人(签字)：**

**年 月 日**

## 附件十一:投标函

**投 标 函**

致： （招标采购单位名称）：

根据贵方为 项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号： ），签字代表 （全名）经正式授权并代表投标人\_\_\_\_\_\_\_ \_\_（投标人名称）提交资格审查文件、资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本 份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 \_\_\_\_\_\_天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及国有企业采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_投标人代表姓名 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_

投标人名称(公章):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

委托代理人签字:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

附件十二: 开标一览表

**开标一览表**

**招标编号：**

**投标人名称： 单位：元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **规格型号** | **制造商/产地/品牌** | **数量/单位** | **单价** | **投标报价小计** | **投标报价** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价大写（人民币）： 小写： | | | | | | | |

注：1、投标报价必须填写，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、投标报价是履行合同的最终价格，投标报价包括货款、标准附件、包装、运输、装卸、到货验收、保管、安装、调试、检验、验收、交付使用、保修期内的售后服务等有关本项目的一切费用及税金。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在本项目中，合同单价和总价不作调整。

4、本表格式不允许修改，否则作无效标处理。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

## 附件十三：残疾人福利性单位声明函

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，参照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）:

日期：

1. **残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。**
2. **残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。**

附件十四：中小企业声明函（货物）

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、 **（标的名称）** ，属于 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（请填写中型企业或小型企业或微型企业）；

2、 **（标的名称）** ，属于 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（请填写中型企业或小型企业或微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

**备注：**

1. **“标的名称”根据招标文件第二章招标需求中技术参数内的货物内容，逐一填写，不得缺漏。**
2. **如投标产品由小微企业生产，则需提供中小企业声明函。**

**3、小微企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。**

**4、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

## 附件十五：东阳市采购项目验收方案

**东阳市采购项目验收方案**

根据《东阳市国有企业采购管理办法（2020年修订）》、参照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，为做好 采购项目的验收管理工作，特制定本项目验收方案，具体如下。

**一、验收项目说明**

**1、招标编号：**

**2、采购内容：**

**二、验收小组人员**

**1、本次验收由**  **组织。**

**2、验收小组成员名单：**

**3、验收小组成员签名：**

**三、验收方法与内容**

**四、验收时间**

**五、验收地点**

**六、验收程序**

采购单位（盖章）：

年 月 日

## 附件十六：代理机构社会评价表

**代理机构社会评价表**

代理机构名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表人类别 | □采购单位 □供应商 □专家 | | | | | |
| 填表人名称或姓名 |  | | | | 地址 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  | | 传真 |  |
| 对代理机构的评价 | 项目 | | | 评价（请在分值范围内进行打分） | | |
| 是否严格执行采购纪律、法规和规章制度等（2分）。 | | |  | | |
| 操作程序是否规范，采购行为、过程、结果是否公开、公平、公正，采购组织管理是否规范严谨（2分）。 | | |  | | |
| 是否及时组织采购，是否有承诺办事时间并能限时办结（2分）。 | | |  | | |
| 是否能积极主动与当事人沟通对接；对采购政策进行详细解读；咨询答复是否热情周到、耐心细致（2分）。 | | |  | | |
| 采购的质量、服务是否满意（2分）。 | | |  | | |
| 合计 | | |  | | |
| 对代理机构的意见和建议 |  | | | | | |
| 备注 |  | | | | | |

填表人签字盖章： 日期

注：投标单位须加盖单位红章。

附件十七：履约保证金办理保函需提供资料

**履约保证金办理保函需提供资料**

1. 营业执照
2. 法人身份证
3. 近两年财务报表
4. 资质证书或安装，维修证书
5. 中标通知书
6. 招标文件电子版
7. 信用反担保函

注：所有资料复印件加盖公章

信用反担保保证函

中国人民财产保险股份有限公司**东阳**支公司：

鉴于中国人民财产保险股份有限公司**东阳**支公司向

公司出具《供货履约保证保险》保单（保单编号： ），并承担相应的保险责任（具体以保险合同条款为准），最高保险金额为人民币（大写） （小写： ）；为促进该业务的良好开展，

有限责任公司（以下称本信用反担保保证人）愿意为中国人民财产保险股份有限公司**东阳**支公司在保险合同项下的一系列保险保障提供信用反担保保证，同意履行以下保证内容：

一、 本信用反担保保证人同意承担的保证范围：

（一）中国人民财产保险股份有限公司**东阳**支公司承保的保单号为： 的供货履约保证保险合同约定的保险责任、保险金额和履行保证责任而实际发生的费用（包括但不限于诉讼费、公告费、保全费、律师费等）及损失；

（二）本信用反担保保证人承担保证责任的方式为连带保证责任。

二、本信用反担保保证人承担的保证期间为：从中国人民财产保险股份有限公司**东阳**支公司与本信用反担保保证人签订的保险合同生效之日起，至保险合同结束之日起的两年届满时止。

三、中国人民财产保险股份有限公司**东阳**支公司所承保的《供货履约保证保险》合同发生保险事故后，有权要求本信用反担保保证人优先履行偿债责任，且优先偿债比例为100%。

四、本信用反担保保证人放弃反担保措施的优先偿债抗辩权。

信用反担保保证人：

年 月 日