巨化集团有限公司（涵盖甘肃基地项目）2025～2027年度生产及项目所需衬里磁力泵及配件进行公开招标项目变更澄清

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 澄清 | 原招标文件 | 澄清变更后 |
| 1 | 投标人须知前附表22条，增加条目： | 4、本次招标文件同时在以下网站发布，  浙江企业采购信息服务网：  https://b.zhengcaiyun.cn/  浙江政府采购网：<https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/category?parentId=600007&childrenCode=ZcyAnnouncement> |
| 2 | 投标人须知5条，投标费用，增加5.3条目 | 5.3中标方须向招标平台按如下标准和规定交纳中标服务费。平台服务费的交纳方式：在收到中标通知书、与招标人签订合同前，向招标平台直接交纳平台服务费。  包一:中标人第一名：捌佰元 ，第二名：捌佰元  包二：中标人第一名：捌佰元 |
| 3 | 采购内容及技术要求2.4条目修正 | 2.4衬里磁力泵技术要求 |
| 4 | 采购内容及技术要求2.4.13条目修正 | 2.4.13.塑料衬里的金属基体应能承受塑料成型时的压力和限制变形，且塑料成型压力至少10MPa～15MPa（按衬塑件尺寸大小）,在-0.08MPa压力试验下，塑料衬层不出现凸起现场。金属基体表面的飞边、毛刺应打磨平整，金属锐角加工成半径不小于3mm的圆角，并除去氧化物、油污等物质。 |
| 5 | 采购内容及技术要求2.4.14条目修正 | 2.4.14.塑料层表面要求光滑平整，无划痕、裂纹及塑化不良等缺陷，压制时产生的凹陷和印痕不大于0.5mm。轴、叶轮衬塑厚度3～5mm；泵壳衬塑厚度5～8mm; |
| 6 | 采购内容及技术要求中4项4.1质量保证期条目修正 | **本部质量保证期要求：至少满足设备到货验收后18个月或设备调试合格投入运行后12个月（以先到为准），**投标人承诺的质保期越长在技术评分中越占优势。  **甘肃基地质量保证期要求：至少满足设备到货验收后24个月或设备调试合格投入运行后12个月（以先到为准），**投标人承诺的质保期越长在技术评分中越占优势。 |
| 7 | 采购内容及技术要求中5项5.1条目修正 | 5.1、报价包括泵体、电机、联轴器、防护罩、电机组装费、整体底座及地脚螺栓、泵进口短节等，电机价格及电机配套费单列（分别列出不防爆和防爆等级dIIBT4、dIICT4、防护等级IP55、防腐等级WF1的电机价格）。（报价按附表3-1填写） |
| 8 | 采购内容及技术要求中5项5.3条目修正 | 5.3、**投标人按《衬塑磁力泵规格清单》、《配件清单》报价。投标人须按自身的价格体系报价，不允许不平衡报价，如评标委员会认定投标人的报价为不平衡报价，商务标可以作无效标处理。校验泵的报价可以按照框架报价计算得出，如校验泵报价超过5个规格型号在框架报价中无法匹配（校验泵选型不在本次招标工况范围内的不计），则按无效标处理。** |
| 9 | 主要商务条款中3.2甘肃基地项目付款方式修正 | **3.2甘肃基地项目付款方式：**  1）在合同生效后，卖方提交以下文件并经买方审核无误后30日内支付30%比例预付款，卖方收到款项后，出具与本次付款额度相等的财务收据（承兑支付时需要），同时应满足以下条件**（1）合同规定的其它文件。**  2）合同设备按照合同约定条件完成出厂前的各项性能检验、试验确认，经买方审核无误后30日内支付30%发货款，卖方收到款项后，出具与本次付款额度相等的财务收据（承兑支付时需要），同时应满足以下条件：**（1）卖方收到发货款即行发货。（2）合同规定的其它文件。**  3）在现场调试/性能试验合格后，或合同设备到货8个月期满，以先到日期为准，卖方提交以下文件：  （**1）卖方提交合同价款10%质量保函（质量保函有效期**为开具之日起24个月**）。**  **（2）买方签发或双方代表共同签署的设备调试合格的证明文件。**  **（3）在买方指定的平台交付合同规定的各类文件资料（包括但不限于质量、检验、试验等文件），并经买方确认完成。**  经买方审核无误后30日内，买方支付合同40%比例价款，卖方收到款项后，出具与本次付款额度相等的财务收据（承兑支付时需要），卖方提交已交付合同价款100%增值税专用发票：  4）合同价款比例10%的质量保函，设备所在生产装置完成性能考核并且发包人签发性能考核合格证书后十二（12）个月期满，合同设备到货24个月期满，以先发生的日期为准，并且完成下列工作后30天内释放，同时应满足以下条件：**（1）合同规定的其它文件。（2）由买方签署的设备调试/性能试验合格的证明文件。** |
| 10 | 主要商务条款中4项质保金期限 | 4、质保金期限 4.1本部质量保证期设备到货后18个月或性能考核合格后12个月，以先到为准。  4.2甘肃基地项目质量保证期设备到货后24个月或性能考核合格后12个月，以先到为准。 |
| 11 | 全文高压电机修正 | 高原电机 |