标项1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品  名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
|  | 深层  肌肉  刺激仪  （核心产品） | 1 | 台 | ▲标配至少包含手提箱、电源适配器、控制器、润滑油、折叠毛巾、肌肉刺激临床使用图解。  1、手持式全金属材质振动头；  2、\*三种规格钛合金振动头：φ20mm、φ25mm、φ35mm，满足人体大小肌肉、筋膜链的需求；  3、\*振动头振动频率可调为15Hz-60Hz，即最高可达3600次/分钟；  4、使用时间,控制器可调5-30min；  5、\*振动头振幅5mm，误差≤±1mm；  6、振动仪尺寸：≤270mm×150mm×55mm，手柄直径：≤4.1cm；  7、重量≤2.5kg,误差≤±0.3kg；  8、具有多种支点式手持方式，方便使用者操作；  9、工作噪音：≤65dB；输出功率：≥60W。 |