**采购清单更正2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **产品名称** | **项目特征** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **小计（元）** |
| 13-89 | **科学教室-拆装轨道车** | 产品尺寸：8\*10\*25cm,净重：0.75kg,材质;榉木。功能：具有多种游戏方式，滑轨可以拼接延长，制作滑动小车，也可以衔接在轨道柱上，制作重力小车。 | 1 | 套 |  |  |
| 15-49 | **多功能厅音乐教室-音响设备-全频音箱** | 技术参数:COMPONENTS/结构 TWO WAY/两路两分频音箱SPEAKER/单元 1×12英寸低音单元，1×1.75英寸高音单元,HF高音磁钢尺寸mm Φ120mm×60mm×20mmHF高音线圈尺寸mm Φ44.4mmLF低音磁钢尺寸mm Φ190mm,LF低音线圈尺寸mm Φ75mm,IMPEDANCE (Ω)/标准阻抗 8 ,ohms,FREQUENCYRESPONSE (Hz)/频率响应 42Hz-20KHz ±3dB,SENSITIVITY (dB)/灵敏度1w/1m 99dB±2 dBMaximum SPL最大声压级 125dB(持续)/135dB(峰值)POWER (RMS)/额定功率 350WPOWER (PEAK)/最大功率 700W,Recommended AMP 推荐功率 800W in out 8 ohmsCOVER ANGLE/覆盖角度 60度(水平)x60度(垂直)Crossover/分频点 2.0KHzFinish/表面处理 黑色水性漆,Protective Grille/面网 黑色铁网+网沙,Connectors/连接插头 2xNeutrik speakon NL4Fittings/吊挂点 内嵌20个M8的螺丝孔位多角度吊挂 | 4 | 支 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **产品名称** | **项目特征** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **小计（元）** |
| 15-50 | **多功能厅音乐教室-音响设备-后级功放** | 功能特点：1.本系列专业功放采用传统AB类放大模式电路设计，达到清晰细腻，将音色的还原度达到最佳。2.采用大电容，确保瞬间转换电压不延时，音响效果力度更强劲。3.功率放大管，选用的大功率管对管特点为高频清晰，中频饱满，低频柔和。4.全铜环形变压器，发烧级用料，铜线变压器优点为体积小，功率大，持续工作发热不影响音色。5.电路设计设有开机延时，关机保护，过热保护，过流保护，抗干扰滤波，防烧过载保护，保护功放同时能确保连接的音箱不烧喇叭。技术参数:立体声输出功率 Stereo power 8Ω：2x500W立体声输出功率 Stereo power 4Ω：2x750W桥接单声道输出 8Ω BLT：1500W频率响应 Frequency Response：20～18KHz±3dB总谐波失真 THD+N：<0.1%@8Ω 1/3Po信噪比 S/N Ratio：≥100dB转换速率 Slew Ration：32V/u S阻尼系数 Damping Factor：≥300通道串扰 Crosstalk：≥60dB@8Ω 1KHz输入阻抗 Input Impedance：20KΩ(Balance)/10KΩ | 2 | 台 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **产品名称** | **项目特征** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **小计（元）** |
| 15-51 | **多功能厅音乐教室-音响设备-调音台** | 2编组4母线调音台 ，珍珠罗母接口。独有双差分低噪声高增益放大技术。 8路线路输入+2组立体声输入,内置16种数码效果器。 内置多格式蓝牙MP3播放器,MP3音源可转入本机立体声声道进行调音或混合.内置蓝牙连接功能，内置声卡功能（与手机或电脑可传输音乐入本机）独有可调频低音炮输出接口。配有坚固耐用标准机架侧板。 分路3段美式EQ,带衰减带,带显示哑音选择开关.另设有监听功能. 6路母线(BUS):主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回 在无需外置设备下可独立完成6路不同音源的输出. 1路AUX外接与返回,双7段图视均衡 100MM长行程推子控制。使用寿命是普通推子的20倍。 内置48V幻象供电,内置80V-240V宽电压工作电源.开关电源方案，稳定，环保，高效世界电源电压，既节能又彻底消除交流噪音干扰。 | 1 | 台 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **产品名称** | **项目特征** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **小计（元）** |
| 15-53 | **多功能厅音乐教室-音响设备-效果器** | 1.铝合金面板，手感质感细腻；2.金属喷漆外壳，外壳更加时尚大方；3.彩色LCD大屏显示功能，简洁大方；4.红外接收遥控功能，操作简单；5.支持U盘插放功能，兼容WMA,MP3,FLAC等音频格式文件；6.支持蓝牙音频连接，随时无线更简单；7.支持独立两路立体声线路输入，一路光纤/同轴数字输入；8.音乐高中低音音调功能；9.音乐伴奏自动消除人声功能；10.支持两路线路输出，可连接录音设备；11.支持两路麦克风输入，高中低音调节功能；12.支持话筒优先功能；13.支持防啸叫功能，内置24位高性能运算DSP混响芯片；14.混响效果可自定义调节，让你的歌声悠然优美；15.支持短路、过载、过压、过温、限幅等保护功能。技术参数频率响应：20Hz~20KHz(±1dB)输入灵敏度/阻抗话筒输入：5~100mV/1Kohm线路输入：250mV147Kohm音乐音调控制低音(增加减) ：80Hz/±10dB(±1dB)中音(增加减) ：2.5KHz/±10dB(±1dB)高音(增加减) ：12KHz/±10dB(±1dB)话筒音调控制低音(增加减) ：80Hz/±10dB(±1dB)中音(增加减) ：2.5KHz/±10dB(±1dB)高音(增加减) ：10KHz/±10dB(±1dB)混响话筒混响效果：24Bit-DSP(ECHO+REVERB)输出灵敏度/阻抗线路输出：0.775V/20Kohm电源供应：AC 220V/50Hz消耗功率：15W | 1 | 台 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **产品名称** | **项目特征** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **小计（元）** |
| 17-15 | **木工教室-工具区-方木锤** | 全长25.5cm，锤头宽5.3cm，榉木材质。 | 2 | 个 |  |  |
| 19-375 | **区角-中班-数学区-手指学数学** | 25\*20cm，1-10个手指的数字配对。魔术粘1块不织布 | 6 | 套 |  |  |