**义务教育学校护眼灯采购项目参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量（套） |
| 1 | LED教室灯 | ★1、LED教室灯尺寸≥1220mm；为一体式电镀铝长方形格栅防眩灯具，背罩采用高分子复合材料，抗UV、耐黄变，材料边缘厚度不低于1.0mm；背均匀出光，背部可视发光面积占总背罩面积不低于50%，以确保教室天花板照度均匀，降低教室整体眩光；光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害。须提供相关佐证材料，包含但不限于产品彩页或技术参数确认函。 ★2、LED教室灯采用大尺寸外置驱动电源，器件散热性能好；驱动不可徒手拆卸，保证安全；驱动电源置于灯体上居中对称，保证吊装安全稳固。须提供相关佐证材料，包含但不限于产品彩页或技术参数确认函。 | 1197 |
| 2 | LED黑板灯 | ★1、LED黑板灯长度≥1220mm，为一体式电镀铝长方形格栅防眩灯具；采用一体式航空铝型材灯体，且灯体最小壁厚不低于0.65mm；光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害。须提供相关佐证材料，包含但不限于产品彩页或技术参数确认函。★2、LED黑板灯采用大尺寸外置驱动电源，器件散热性能好；驱动不可徒手拆卸，保证安全；驱动电源置于灯体上居中对称，保证吊装安全稳固。须提供相关佐证材料，包含但不限于产品彩页或技术参数确认函。 | 399 |

**备注：质保期三年。其中带“★”号条款为实质性条款，有一项不满足的按无效投标处理。以上两种灯均为核心产品**