**2024年杭州市公安局西湖区分局转塘派出所空调设备采购项目采购文件更正采购文件更正**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| 1 | 第三部分 采购需求，“十五、设备具体清单及技术参数要求”中的“风管式多联机内机1” | 3、耗电量：≤22W | 3、耗电量：≤28W |
| 2 | 第三部分 采购需求，“十五、设备具体清单及技术参数要求”中的“多联机室外机3” | ★7、APF≥4.8 | ★7、APF≥4.7 |
| 3 | 第三部分 采购需求，“十五、设备具体清单及技术参数要求”中的“多联机室外机4” | ★7、APF≥4.8 | ★7、APF≥4.7 |
| 4 | 第三部分 采购需求，“十五、设备具体清单及技术参数要求”中的“多联机室外机7” | **★**7、APF≥4.4 | **★**7、APF≥4.3 |