|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| 1 | 评分标准 | 投标人或制造商提供权威检测机构(CMA认证的检验机构)出具的家具产品检测报告(其中技术标准或技术指标要求如下):（1）**学生公寓多功能床：**检测依据：GB/T 35607-2017等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容需包含：1.阻燃等级1级；2.甲醛释放量≤0.5 mg/L；3.力学性能检测项目至少包含：床类、扶梯、安全栏，并符合相应要求；4.塑料材料理化性能中耐老化性：室内用500h,冲击强度的保持率≥60%，外观颜色变色评级≥3级。检测报告各项指标符合国家相关规定,检测内容提供齐全且满足检测要求的得1分，每缺一项检测内容或检测内容不符合要求的扣0.5分，扣完为止。（1分）（2）**书桌（含书架）**：检测依据：GB/T 3324-2017等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容需包含：1.阻燃等级1级；2.甲醛释放量≤0.5 mg/L。检测报告各项指标符合国家相关规定,检测内容提供齐全且满足检测要求的得1分，每缺一项检测内容或检测内容不符合要求的扣0.5分，扣完为止。（1分）（3）**衣柜**：检测依据：GB 20286-2006等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容需包含：1.阻燃等级1级；2.甲醛释放量≤0.5 mg/L；3.防霉菌等级为0级。检测报告各项指标符合国家相关规定,检测内容提供齐全且满足检测要求的得1分，每缺一项检测内容或检测内容不符合要求的扣0.5分，扣完为止。（1分） | 投标人或制造商提供权威检测机构(CMA认证的检验机构)出具的家具产品检测报告(其中技术标准或技术指标要求如下):（1）**学生公寓多功能床：**检测依据：《GB 18580-2017》或《GB/T 39600-2021》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容需包含：1.阻燃等级1级；2.甲醛释放量≤0.5mg/L或≤0.05mg/m³；3.力学性能检测项目至少包含：床类、扶梯、安全栏，并符合相应要求；4.塑料材料理化性能中耐老化性：室内用冲击强度的保持率合格，外观颜色变色评级≥3级。检测报告各项指标符合国家相关规定,检测内容提供齐全且满足检测要求的得1分，每缺一项检测内容或检测内容不符合要求的扣0.5分，扣完为止。（1分）（2）**书桌（含书架）**：检测依据：《GB 18580-2017》或《GB/T 39600-2021》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容需包含：1.阻燃等级1级；2.甲醛释放量≤0.5mg/L或≤0.05mg/m³。检测报告各项指标符合国家相关规定,检测内容提供齐全且满足检测要求的得1分，每缺一项检测内容或检测内容不符合要求的扣0.5分，扣完为止。（1分）（3）**衣柜**：检测依据：《GB 18580-2017》或《GB/T 39600-2021》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容需包含：1.阻燃等级1级；2.甲醛释放量≤0.5mg/L或≤0.05mg/m³；3.防霉菌等级为0级。检测报告各项指标符合国家相关规定,检测内容提供齐全且满足检测要求的得1分，每缺一项检测内容或检测内容不符合要求的扣0.5分，扣完为止。（1分）注：以上指标值不需要出自同一份检测报告，可以通过出具多份检测报告证明其满足指标。 |