|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **技术参数要求** | **响应情况** |
| 一 | **高清内镜系统** | **/** |
| 1.1 | 全高清主机分辨率≥1920\*1080P |  |
| 1.2 | 白平衡调节：具有自动白平衡及手动白平衡功能 |  |
| 1.3 | 具有手动对比度调节功能 |  |
| 1.4 | 具有自动亮度调节功能 |  |
| 1.5 | 具有图像冻结功能 |  |
| 1.6 | 支持实时显示喉频谱 |  |
| 1.7 | 具有DVI,SDI等数字信号输出 |  |
| 1.8 | 可连接外置视频源（如手术显微镜、B超等）的接口 |  |
| 1.9 | 内置菜单功能 |  |
| 1.10 | 主机具有音频输入口 |  |
| ▲1.11 | 具有早癌筛查功能，电子染色模式≥2种。 |  |
| 1.12 | 支持连接高清摄像头，电子镜、电子支气管镜、电子胃肠镜、超声镜及显微镜等摄像头 |  |
| 1.13 | 具有自动亮度调节功能 |  |
| ★1.14 | 具有频闪功能（电子频闪或者光源频闪。可配置频闪主机实现该功能） |  |
| **二** | **治疗型电子鼻咽镜/1根** | **/** |
| 2.1 | 视场角：≥80° ;景深≥3-50mm： |  |
| 2.2 | 插入部外径≤ 5.0mm |  |
| 2.3 | 弯曲角度：≥上130°下≥130° |  |
| 2.4 | 钳道直径≥2.0mm |  |
| **三** | **高清液晶显示器/1台** | **/** |
| 3.1 | 液晶屏≥24英寸 |  |
| 3.2 | 图像输入输出具有SDI、DVI等数字接口 |  |
| **四** | **配置要求** | **/** |
| 4.1 | 高清监视器1台 |  |
| 4.2 | 高清主机1台 |  |
| 4.3 | 高清电子鼻咽喉镜1根 |  |
| 4.4 | 全高清喉镜图文工作站1套 |  |
| 4.5 | 台车1台 |  |
| 4.6 | 储镜柜１台 |  |