**参考品牌：Interface5000E**

1，电极连接：2，3，4，电极连接体系

2，浮地：是

3，最大电流：±5A

4，电流档位：6，8（包括内部增益）,最小电流档：50uA

5，最小电流分辨率：150pA

6，最小电压分辨率：2uV

7，槽压：±8.5V

8，最大工作电压：±6V

9，小信号上升时间：<1uS

10，本体噪声：< 20 uVrmS

11，最小电位幅度：12.5uV

12，阻抗频率范围：10uHZ--1MHZ

13，阻抗测试误差：< 1%

14，最大交流振幅：3 V 或5A

15，输入阻抗：>1012Ω//<2pF

16，电位精度：± 1mV± 0.2%量程

17，电流精度：± 25pA± 0.05%量程

18，输入偏置电流：<25pA

19，双静电计设计，可同时实现阴阳极及全电池的电化学表征。

20，软件：包括所有电化学测试功能的软件包，软件终生免费升级。

21，质保期：两年