|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二章 招标需求二、技术要求表 | 序号 | 名称 | 更正前 | 更正后 |
| 17 | 立式四门冷藏柜 | 11.▲门封条符合食品接触要求GB4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》，产品发泡料为B1防火等级（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件加盖制造商公章） | 11.▲门封条符合食品接触要求GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》，产品发泡料为B1防火等级（验收时提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告） |
| 69 | 圆带绳式传送带 | 6.▲所投输送带按照 GB4806.7-2016《食品安全国家标准》，对配件进行感官质量、总迁移量、高锰酸钾、重金属、托色试验进行综合检测，检测合格，并带有 CMA 等标志（提供加盖制造商公章的检测报告扫描件） | 6.▲所投输送带按照 GB 4806.7-2023《食品安全国家标准》，对配件进行感官质量、总迁移量、高锰酸钾、重金属、托色试验进行综合检测，检测合格（验收时提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告） |
| 73 | 圆带绳式传送带 | 15.传送绳符合 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 | 15.传送绳符合 GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品（验收时提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告） |
| 第四章 评标办法及评分标准2.商务技术分（70分） | 4.2 | 售后服务 | 根据投标人的《商品售后服务认证证书》和《商用燃气燃烧器具安装维修服务认证证书》，同时认证为五星级的得3分，其中一个认证为四星级的得1.5分，两个认证为四星级的得1分，其余不得分。 | 投标人或燃气具制造商具有《商品售后服务认证证书》和《商用燃气燃烧器具安装维修服务认证证书》的，同时认证为五星级的得3分，其中一个认证为四星级的得1.5分，两个认证为四星级的得1分，其余不得分。 |
| 8 | 技术力量 | 拟派项目团队的人员数量不少于5人，在此基础上，具备中级职称的，每人得0.5分；具备高级职称的，每人得1分；本项最高得2.5分。人员少于5人的，本项不得分。注：需提供项目团队人员资格证书及最近3个月内任意1个月公司社保缴纳证明扫描件，未提供不得分。 | 拟派项目团队的人员，具备中级职称的，每人得0.5分；具备高级职称的，每人得1分；本项最高得2.5分（同一人仅以高等级证书计分）。注：需提供项目团队人员资格证书及最近3个月内任意1个月公司社保缴纳证明扫描件，未提供不得分。 |